안전관리규정(Ⅰ)

제1조【목  적】

이 규정은 안전관리업무를 효과적으로 수행하여 위해 요인을 사전에 예방함으로써 인명과 재        산을 보호하는 데 있다.

제2조【적용범위】

이 규정에 의거 적용될 인원 및 시설은 다음 각호와 같다.

1. 인원

가. 회사임직원

나. 회사와 용역계약에 의하여 근무하는 직원

다. 회사를 출입하는 모든 인원

2. 시설

가. 기계 및 전기시설

나. 위험물

다. 건축물(토목 시설 포함)

라. 환경

마. 기타 시설 및 장비

제3조【위원회 설치】

회사의 안전관리업무의 원활한 운영을 위하여 사장의 자문기관으로 안전관리위원회(이하 "위         원회"라 한다)를 둔다.

제4조【구  성】

□ 위원회의 위원장은 총무부장이 되고 위원은 기획실장, 총무과장, 안전관리과장, □□과장             으로 한다.

□ 위원회의 간사 1인을 두되 간사는 안전관리계장으로 한다.

제5조【위원회의 기능】

위원회의 기능은 다음 각호와 같다.

1. 안전예방계획에 관한 사항

2. 소방계획에 관한 사항

3. 계몽계획에 관한 사항

4. 안전사고에 관한 사항

5. 안전점검 및 위해 요인에 관한 사항

6. 중요소방공사에 관한 사항

7. 시설공사의 중요안전에 관한 사항

8. 기타 안전관리에 필요한 사항

제6조【위원회의 운영】

□ 위원회는 사장이 요구할 때와 위원장이 필요하다고 인정할 때 위원장이 소집한다.

□ 위원회는 위원 과반수의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

□ 위원회는 분기별로 안전에 대한 전반적이고 종합적인 평가를 실시하고 그 결과를 사장에            게 보고한다.

제7조【안전관리책임자】

□ 안전관리책임자는 안전관리과장이 되며, 회사의 안전관리업무를 총괄 관리한다.

□ 안전관리책임자의 업무

1. 안전예방계획의 수립에 관한 사항

2. 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항

3. 유해, 위험방지에 관한 사항

4. 직원의 안전교육에 관한 사항

5. 재해의 원인조사 및 재발방지대책에 관한 사항

6. 재해에 관한 통계의 기록 유지에 관한 사항

7. 기타 안전관리에 필요한 사항

제8조【안전관리자】

□ 안전관리업무의 수행을 위하여 분야별로 안전관리자를 두되 그 관리자는 다음 각호와 같            다.

1. 시설안전분야: 시설과장

2. 인원안전분야: 안전관리과장

□ 안전관리자의 임무

1. 소관분야의 건설물, 설비, 작업장소 또는 작업방법의 위험에 따른 응급조치 또는 적절한             방지조치

2. 소관분야의 안전장치, 보호구, 소화설비, 기타 위험방지 시설의 점검 및 장비

3. 소관분야의 안전에 관한 교육 및 훈련

4. 소관분야의 재해요인 조사 및 대책수립

5. 소관분야의 안전에 관한 주요사항

6. 기타 안전관리에 필요한 사항

□ 안전관리자는 전항의 업무를 수행함에 있어 안전관리에 필요하다고 인정되는 사항은 예방           상 필요한 조치를 행할 수 있다. 다만, 다음 각호의 사항에 대하여는 안전관리책임자의              협조를 얻어야 한다.

1. 가스공사 또는 증설, 구조 변경

2. 알콜, 산소, 수소, 고압산소 신규사용 또는 시설 변경 및 취급자 변경

3. 방역계획에 관한 사항

4. 폭발성 약품의 저장취급 저장소의 위치 변경

5. 소독, 주방, 세탁시설 등의 증설 변경 및 취급에 관한 사항

6. 각 위험물 신규신설, 관리 및 취급자 선정교체에 관한 사항

7. 각종 안전에 관계되는 시설의 변경 및 취급에 관한 사항

8. 위험지역의 경고표지, 시설과 변경에 관한 사항

□ 안전관리자는 전항의 안전에 관한 중요공사를 시행할 때에는 소관분야의 담당 또는 관리            원의 협조를 얻어 시행하도록 하여야 한다.

제9조【안전관리담당】

□ 회사는 안전관리자의 임무를 보좌하게 하기 위하여 분야별로 1인 이상의 안전관리담당을            둔다.

□ 안전관리담당의 임무

1. 책임분야 내 안전예방에 대한 이상 유무 확인

2. 책임분야 내 위험물질 확인과 안전대책 강구

3. 안전점검표에 의한 일일 안전점검

4. 경고 및 위험표지 등의 부착

5. 기타 안전에 관련된 사항

제10조【안전관리원】

□ 안전관리담당은 위험방지가 특히 필요한 부문에는 기능별로 안전관리원을 지정하여 운              영할 수 있다.

□ 전항의 안전관리원이 지정 또는 교체되었을 때에는 안전관리자를 경유하여 안전관리책              임자에게 보고하여야 한다.

제11조【안전진단】

회사의 안전에 관한 것은 매년 1회 이상 안전진단을 실시한다. 다만, 특수한 기술을 요하            는 사항은 외부에 용역을 줄 수 있다.

제12조【안전점검】

□ 안전관리자는 점검계획을 수립하여 분기별로 점검을 실시하고 결과를 안전관리책임자에             게 보고한다.

□ 안전관리책임자는 결과에 대한 필요한 조치를 하여 사장에게 보고하고 필요시 안전관리             위원회의 안건으로 제안한다.

제13조【안전교육훈련】

□ 안전교육훈련은 매월 민방위의 날 소방훈련과 병행 실시한다.

□ 전직원은 연 2회 이상 안전교육을 받아야 하며, 교육 내용은 다음과 같다.

1. 위험물 취급시 안전대책

2. 작업시 안전대책

3. 설비분야 취급시 안전대책

4. 유사시 안전대피 요령 등

5. 소화기 사용요령 등

6. 기타 안전에 관한 사항

제14조【안전작업수칙】

근무자가 안전작업수칙을 항시 숙지하고 이를 준수함으로써 안전사고를 미연에 방지하여야          한다.

제15조【보  고】

안전사고가 발생한 경우에 해당 부서는 즉시 당해 안전관리담당에게 통보하고, 담당자는             별지서식에 의거보고서를 작성하여 안전관리책임자에게 보고하고, 안전관리책임자는 사장            에게 보고하여야 한다.

제16조【조  사】

안전사고 발생원인을 조사하고자 할 때 자체 능력을 초월하는 전문적인 조사가 필요할 시           에는 관계기관에 의뢰할 수 있다.

제17조【안전사고 기록】

안전사고가 발생한 경우에는 사고기록부에 사고사항을 기록 유지한다.

제18조【순  시】

안전관리직 종사자는 정기 또는 수시로 안전순시를 하여야 하며, 순시시 위해 요인을 발견          하였을 때에는 즉시 시정 조치하여야 한다.

부     칙

이 규정은 □□년 □월 □일부터 시행한다.

【별  표】

안  전  수  칙

1. 위험물취급 안전수칙

가. 위험물 취급장 및 저장고 내에서는 화기 및 흡연을 금한다.

나. 위험물 취급창고의 관계자 외 출입을 통제한다.

다. 위험물 취급시 자리를 옮겨서는 안되며, 부득이한 경우 안전대책을 강구한다.

라. 위험물 취급시 안전대책을 하고 담당자의 입회하에 취급한다.

마. 허가된 자 이외의 자가 위험물을 저장 또는 취급하는 것을 금한다.

바. 취급자는 매일 안전점검을 실시한다.

2. 고압가스취급 안전수칙

1) 용기 취급시 충격을 주거나 난폭하게 취급하여서는 아니된다.

2) 누설 여부를 점검하고 화기 인화성 물질을 사용하여서는 아니된다.

3) 용기를 운반할 때에는 체인으로 고정시켜 넘어가지 않도록 한다.

4) 취급책임자가 취급하여야 한다

5) 고압가스 종류별로 용기가 도색하여야 한다.

6) 모든 기기 및 부품은 점검품으로 하여야 한다.

7) 사용 후 밸브의 개폐 여부를 확인하여야 한다.

8) 취급자 및 담당자는 매일 점검을 실시한다.

3. 시설부 안전수칙

가. 보일러실 안전수칙

□ 근무자는 지정된 장소를 무단 이탈하여서는 아니된다.

□ 항상 제한압력을 초과하여 사용하여서는 아니된다.

□ 운전중에는 졸거나 잠을 잘 수 없다.

□ 점화 및 소화시에는 소내 통풍을 충분히 한다.

□ 수면계, 압력계, 화염상태를 항상 주시한다.

□ 안전변, 저수위 경보 및 차단 압력제한기 등의 정비를 철저히 한다.

□ 무인운전을 금한다.

□ 공구류는 지정된 장소에 정리하여 둔다.

□ 각종 밸브류의 개폐를 확실히 한다.

⑩ 소화기의 위치를 항상 확인한다.

⑪ 운전자의 음주는 엄금한다.

나. 변전실 안전수칙

□ 모든 작업은 안전을 제일로 하고 정확과 확실을 기한다.

□ 작업중에는 잡담, 장난을 금하고 무단으로 작업장을 이탈하여서는 아니된다.

□ 작업중의 통제자의 신호연락에만 행동하고 작업목적, 범위시간 등을 숙지한다.

□ 항상 작업복장 및 안전공구를 착용하고, 공구는 목적 외 사용을 금하며, 공구준비는 충분            히 한다.

□ 항상 주위는 청결하고 작업을 전후하여 정리·정돈을 철저히 한다.

□ 작업에 모험과 무리한 작업은 금한다.

□ 고압정전 작업시 근접선로까지 검전기로 사활을 확인하고 필히 접지를 잡고 작업에 임한            다.

□ 부하차단은 말단 부하측부터 고압측으로 차단한다.

□ 작업 후 확인점검을 철저히 하고 절연저항 측정 후 양호하면 투입한다.

⑩ 작업시 의문점 또는 문제점이 발생했을 경우 상사에 문의 보고한다.

⑪ 작업계획중 가장 위험하다고 생각되는 부분의 작업은 작업 책임자로부터 착수지시가 없는           한 착수하지 말며, 작업책임자는 완료할 때까지 감독하여야 한다.

다. 가스실 안전수칙

□ 유리류는 실내에 두지 않는다.

□ 화기를 가까이 하지 않도록 한다.