[별표 4] (2013.12.31. 개정)

탄산가스 흡수 계수표(1)

Kg/cm2	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Lb/in2 □		1.4	2.8	4.3	5.7	7.1	8.5	10.0	11.4	12.8
0	1.713	1.88	2.05	2.21	2.38	2.54	2.71	2.87	3.04	3.21
1	1.646	1.81	1.97	2.12	2.28	2.44	2.60	2.76	2.92	3.08
2	1.584	1.74	1.89	2.04	2.20	2.35	2.50	2.66	2.81	2.96
3	1.527	1.68	1.82	1.97	2.12	2.27	2.41	2.56	2.71	2.86
4	1.473	1.62	1.76	1.90	2.04	2.19	2.33	2.47	2.61	2.76
5	1.424	1.56	1.70	1.84	1.98	2.11	2.25	2.39	2.53	2.66
6	1.377	1.51	1.64	1.78	1.91	2.04	2.18	2.31	2.44	2.58
7	1.331	1.46	1.59	1.72	1.85	1.98	2.10	2.23	2.36	2.49
8	1.282	1.41	1.53	1.65	1.78	1.90	2.03	2.15	2.27	2.40
9	1.237	1.36	1.48	1.60	1.72	1.84	1.96	2.07	2.19	2.31
10	1.194	1.31	1.43	1.54	1.66	1.77	1.89	2.00	2.12	2.23
11	1.154	1.27	1.38	1.49	1.60	1.71	1.82	1.94	2.05	2.16
12	1.117	1.23	1.33	1.44	1.55	1.66	1.77	1.87	1.98	2.09
13	1.083	1.19	1.29	1.40	1.50	1.61	1.71	1.82	1.92	2.03
14	1.050	1.15	1.25	1.35	1.46	1.56	1.66	1.76	1.86	1.96
15	1.019	1.12	1.22	1.31	1.41	1.51	1.61	1.71	1.81	1.91
16	0.985	1.08	1.18	1.27	1.37	1.46	1.56	1.65	1.75	1.84
17	0.956	1.05	1.14	1.23	1.33	1.42	1.51	1.60	1.70	1.79
18	0.928	1.02	1.11	1.20	1.29	1.38	1.47	1.56	1.65	1.74
19	0.902	0.99	1.08	1.16	1.25	1.34	1.43	1.51	1.60	1.69
20	0.878	0.96	1.05	1.13	1.22	1.30	1.39	1.47	1.56	1.64
21	0.854			1.10	1.18	1.27	1.35	1.43	1.51	1.60
22	0.829				1.15	1.23	1.31	1.39	1.47	1.55
23	0.804					1.19	1.27	1.35	1.43	1.50
24	0.781						1.23	1.31	1.39	1.46
25	0.759							1.27	1.35	1.42

탄산가스 흡수 계수표(2)

Kg/cm2	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
Lb/in2 □	14.2	15.6	17.1	18.5	19.9	21.3	22.8	24.2	25.6	27.0
0	3.37	3.54	3.70	3.87	4.03	4.20	4.36	4.53	4.70	4.86
1	3.24	3.40	3.56	3.72	3.88	4.04	4.19	4.35	4.51	4.67
2	3.12	3.27	3.42	3.58	3.73	3.88	4.04	4.19	4.34	4.50
3	3.01	3.15	3.30	3.45	3.60	3.74	3.89	4.04	4.19	4.34
4	2.90	3.04	3.18	3.33	3.47	3.61	3.75	3.90	4.04	4.18
5	2.80	2.94	3.08	3.22	3.35	3.49	3.63	3.77	3.90	4.04
6	2.71	2.84	2.98	3.11	3.24	3.38	3.51	3.64	3.78	3.91
7	2.62	2.75	2.88	3.01	3.13	3.26	3.39	3.52	3.65	3.78
8	2.52	2.65	2.77	2.89	3.02	3.14	3.27	3.39	3.52	3.64
9	2.43	2.55	2.67	2.79	2.91	3.03	3.15	3.27	3.39	3.51
10	2.35	2.47	2.58	2.70	2.81	2.93	3.04	3.16	3.27	3.39
11	2.27	2.38	2.49	2.61	2.72	2.83	2.94	3.05	3.16	3.28
12	2.20	2.31	2.41	2.52	2.63	2.74	2.85	2.95	3.06	3.17
13	2.13	2.24	2.34	2.45	2.55	2.66	2.76	2.86	2.97	3.07
14	2.07	2.17	2.27	2.37	2.47	2.57	2.68	2.78	2.88	2.98
15	2.01	2.10	2.20	2.30	2.40	2.50	2.60	2.70	2.79	2.89
16	1.94	2.03	2.13	2.22	2.32	2.42	2.51	2.61	2.70	2.80
17	1.88	1.97	2.07	2.16	2.25	2.34	2.44	2.53	2.62	2.71
18	1.83	1.92	2.01	2.10	2.19	2.28	2.36	2.45	2.54	2.63
19	1.78	1.86	1.95	2.04	2.12	2.21	2.30	2.39	2.47	2.56
20	1.73	1.81	1.90	1.98	2.07	2.15	2.24	2.32	2.41	2.49
21	1.68	1.76	1.85	1.93	2.01	2.09	2.18	2.26	2.34	2.42
22	1.63	1.71	1.79	1.87	1.95	2.03	2.11	2.19	2.27	2.35
23	1.58	1.66	1.74	1.82	1.89	1.97	2.05	2.13	2.20	2.28
24	1.54	1.61	1.69	1.76	1.84	1.92	1.99	2.07	2.14	2.22
25	1.49	1.57	1.64	1.71	1.79	1.86	1.93	2.01	2.08	2.15

탄산가스 흡수 계수표(3)

Kg/cm2	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
Lb/in2 □	2.84	29.9	31.3	32.7	34.1	35.6	37.0	38.4	39.8	41.2	42.7
0	5.03	5.19	5.36	5.53	5.69	5.86	6.02
1	4.83	4.99	5.15	5.31	5.47	5.63	5.79	5.95	6.11
2	4.65	4.80	4.96	5.11	5.26	5.42	5.57	5.72	5.88	6.03
3	4.48	4.63	4.78	4.93	5.07	5.22	5.37	5.52	5.67	5.81	5.96
4	4.32	4.47	4.61	4.75	4.89	5.04	5.18	5.32	5.46	5.61	5.75
5	4.18	4.32	4.46	4.59	4.73	4.87	5.00	5.14	5.28	5.42	5.56
6	4.04	4.18	4.31	4.44	4.58	4.71	4.84	4.98	5.11	5.24	5.37
7	3.91	4.04	4.16	4.29	4.42	4.55	4.68	4.81	4.94	5.07	5.19
8	3.76	3.89	4.01	4.14	4.26	4.38	4.51	4.63	4.76	4.88	5.00
9	3.63	3.75	3.87	3.99	4.11	4.23	4.35	4.47	4.59	4.71	4.83
10	3.51	3.62	3.74	3.85	3.97	4.08	4.20	4.31	4.43	4.55	4.66
11	3.39	3.50	3.61	3.72	3.83	3.95	4.06	4.17	4.28	4.39	4.50
12	3.28	3.39	3.50	3.60	3.71	3.82	3.93	4.04	4.14	4.25	4.36
13	3.18	3.28	3.39	3.49	3.60	3.70	3.81	3.91	4.02	4.12	4.23
14	3.08	3.18	3.29	3.39	3.49	3.59	3.69	3.79	3.90	4.00	4.10
15	2.99	3.09	3.19	3.29	3.39	3.48	3.58	3.68	3.78	3.88	3.98
16	2.89	2.99	3.08	3.18	3.27	3.37	3.46	3.56	3.65	3.75	3.84
17	2.81	2.90	2.99	3.08	3.18	3.27	3.36	3.45	3.55	3.64	3.73
18	2.72	2.81	2.90	2.99	3.08	3.17	3.26	3.35	3.44	3.53	3.62
19	2.65	2.73	2.82	2.91	3.00	3.08	3.17	3.26	3.35	3.43	3.52
20	2.58	2.66	2.75	2.83	2.92	3.00	3.09	3.17	3.26	3.34	3.43
21	2.51	2.59	2.67	2.76	2.84	2.92	3.00	3.09	3.17	3.25	3.33
22	2.43	2.51	2.59	2.67	2.75	2.83	2.91	3.00	3.08	3.16	3.24
23	2.36	2.44	2.52	2.59	2.67	2.75	2.83	2.90	2.98	3.06	3.14
24	2.29	2.37	2.44	2.52	2.60	2.67	2.75	2.82	2.90	2.97	3.05
25	2.23	2.30	2.37	2.45	2.52	2.60	2.67	2.74	2.82	2.89	2.96

탄산가스 흡수 계수표(4)

Kg/cm2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0
Lb/in2 □	44.1	45.5	46.9	48.4	49.8	51.2	52.6	54.0	55.5	56.9
0
1
2
3	6.11
4	5.89	6.03	6.18
5	5.70	5.83	5.97	6.11
6	5.51	5.64	5.78	5.91	6.04	6.17
7	5.32	5.45	5.58	5.71	5.84	5.97	6.10	6.23
8	5.13	5.25	5.38	5.50	5.62	5.75	5.87	6.00	6.12
9	4.95	5.07	5.19	5.31	5.43	5.55	5.67	5.79	5.91	6.03
10	4.78	4.89	5.01	5.12	5.24	5.35	5.47	5.59	5.70	5.82
11	4.62	4.73	4.84	4.95	5.06	5.17	5.29	5.40	5.51	5.62
12	4.47	4.58	4.68	4.79	4.90	5.01	5.12	5.23	5.33	5.44
13	4.33	4.44	4.54	4.65	4.75	4.86	4.96	5.07	5.17	5.28
14	4.20	4.30	4.40	4.50	4.61	4.71	4.81	4.91	5.01	5.11
15	4.08	4.17	4.27	4.37	4.47	4.57	4.67	4.77	4.86	4.96
16	3.94	4.04	4.13	4.23	4.32	4.42	4.51	4.61	4.70	4.80
17	3.82	3.92	4.01	4.10	4.19	4.29	4.38	4.47	4.56	4.66
18	3.71	3.80	3.89	3.98	4.07	4.16	4.25	4.34	4.43	4.52
19	3.61	3.70	3.78	3.87	3.96	4.04	4.13	4.22	4.31	4.40
20	3.31	3.60	3.68	3.77	3.85	3.94	4.02	4.11	4.19	4.28
21	3.42	3.50	3.58	3.66	3.75	3.83	3.91	4.00	4.08	4.16
22	3.32	3.40	3.48	3.56	3.64	3.72	3.80	3.88	3.96	4.04
23	3.22	3.29	3.37	3.45	3.53	3.61	3.68	3.76	3.84	3.92
24	3.12	3.20	3.28	3.35	3.43	3.50	3.58	3.65	3.73	3.80
25	3.04	3.11	3.18	3.26	3.33	3.40	3.48	3.55	3.62	3.70

탄산가스 흡수 계수표(5)

Kg/cm2	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0
Lb/in2 □	58.3	59.7	61.2	62.6	64.0	65.4	66.8	68.3	69.7	71.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9	6.15
10	5.93	6.05
11	5.73	5.85	5.96	6.07	6.18	6.29	6.40
12	5.55	5.66	5.76	5.87	5.98	6.09	6.20	6.31	6.41	6.52
13	5.38	5.49	5.59	5.69	5.80	5.90	6.01	6.11	6.22	6.32
14	5.22	5.32	5.42	5.52	5.62	5.72	5.83	5.93	6.03	6.13
15	5.06	5.16	5.26	5.36	5.46	5.56	5.65	5.75	5.85	5.95
16	4.89	4.99	5.08	5.18	5.27	5.37	5.47	5.56	5.66	5.75
17	4.75	4.84	4.93	5.03	5.12	5.21	5.30	5.40	5.49	5.58
18	4.61	4.70	4.79	4.88	4.97	5.06	5.15	5.24	5.33	5.42
19	4.48	4.57	4.66	4.74	4.83	4.92	5.01	5.09	5.18	5.27
20	4.36	4.45	4.53	4.62	4.70	4.79	4.87	4.96	5.04	5.13
21	4.24	4.33	4.41	4.49	4.57	4.66	4.74	4.82	4.90	4.99
22	4.12	4.20	4.28	4.36	4.44	4.52	4.60	4.68	4.76	4.84
23	3.99	4.07	4.15	4.23	4.31	4.38	4.46	4.54	4.62	4.69
24	3.88	3.96	4.03	4.11	4.18	4.26	4.33	4.41	4.48	4.56
25	3.77	3.84	3.92	3.99	4.06	4.14	4.21	4.28	4.36	4.43