[별표 13] (2011.12.30. 신설)
관세 경감 물품(제50조의 4 관련)
1. 고속철도 건설용 물품(국토해양부장관이 고속철도 건설용임을 확인한 것만 해당한다)
품목순위	품명	규격 및 용도
1	멀티플타이탬퍼 (Multiple Tie Tamper)	궤도 자갈도상을 다지는 데 사용되는 것으로서 엔진의 최대 출력이 420마력(HP) 이상이고, 최대 작업능력이 시간당 1,500미터(m) 이상이며, 자체 중량이 60톤(ton) 이상인 자주식(自走式)으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
2	스위치타이탬퍼 (Switch Tie Tamper)	궤도 분기부 자갈도상을 다지는 데 사용되는 것으로서 엔진의 최대 출력이 470마력 이상이고, 최대 작업능력이 시간당 분기기 1틀 이상이며, 자체 중량이 60톤 이상인 자주식으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
3	궤도 안정기 (Dynamic Track stabilizer)	궤도 도상의 안정화를 위한 것으로서 엔진의 최대 출력이 450마력 이상이고, 최대 작업능력이 시간당 1,500미터 이상이며, 자체 중량이 60톤 이상인 자주식으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
4	밸러스트 레귤레이터 (Ballast Regulator)	궤도 자갈도상 정리를 위한 것으로서 엔진의 최대 출력이 320마력 이상이고, 최대 작업능력이 시간당 1,500미터 이상이며, 자체 중량이 28톤 이상인 자주식으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
5	검측차 (Measuring Coach)	레일 위를 최고 시속 160킬로미터(km/h) 이상의 속도로 주행하면서 궤도와 전차선(電車線) 등의 상태를 검측하고, 컴퓨터로 기록과 분석을 할 수 있는 것으로서 자주식으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
6	레일 연마차 (Rail Grinding Machine)	최대 16개 이상의 연마숫돌을 장착하여 최고 시속 5킬로미터 이상의 속도로 주행하면서 레일의 두부(頭部)를 연마할 수 있는 것으로서 자주식으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
7	컨베이어 호퍼차 (Conveyor Hopper Car)	최대 적재용량이 60세제곱미터(□) 이상이고, 자체 동력의 컨베이어 벨트로 자갈을 운반하고 살포할 수 있는 궤도 도상용인 것으로서 자주식으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
8	분기기 부설장비 (Switch Handing Equipment)	분기기 궤도 부설을 위한 것으로서 자주식으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
9	테르밋 용접기 (Thermit Welder)	장대레일 용접용으로서 용접부의 덧살 절단기가 부착된 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
10	분기기 히팅장치 (Turnout Heating Devices)	궤도 분기기의 스위치(Switch) 및 크로싱(crossing)의 동결(凍結)을 방지하기 위한 장치로서 사용전력이 12킬로와트(□)부터 35킬로와트까지인 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
11	분기기 잠금장치 (Turnout Locking Devices)	분기기 스위치의 텅레일(Tongue Rail) 또는 크로싱의 크래들(Cradle)과 주행레일(Running Rail)의 밀착을 유지하는 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
12	밀착 감지장치 (End Position Detector)	분기기 스위치의 텅레일 또는 크로싱의 크래들과 주행레일의 밀착 여부를 감지하는 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.

13	가동 브래킷 금구류 (Cantilever Support)	고속철도 전차선로에 설치된 전차선 및 조가선(Suspension Wire 또는 Messenger Wire)을 지지하는 가동 브래킷 본체를 연결하는 부속 금구류(金具類)로 한정한다.
14	자동 장력조정장치 (Tensioning Equipment)	고속철도 전차선로에 설치된 전차선 및 조가선의 장력을 자동으로 조정할 수 있는 것으로서 도르래식으로 한정한다.
15	전압 감지장치 (Outdoor Voltage Transformer)	고속철도 전차선로에 설치된 전차선의 전압을 감지하는 것으로서 전철주 위에 설치되는 것으로 한정한다.
16	섹션 인슐레이터 (Section Insulator)	고속철도 전차선로의 급전(給電) 구간을 구분하는 데에 사용하는 것으로서 열차가 최고 시속 200킬로미터의 속도로 운행하는 전차선로에 적합한 것으로 한정한다.
17	고속철도 열차제어시스템용 설계, 시험 및 유지보수장비 (Design, Test and Maintenance Tools for Train Control System)	자동열차제어장치(ATC), 열차중앙제어장치(CTC) 또는 전자연동장치의 시험에 사용하기 위한 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 종합 시험 장비 2. 열발생 시험 장비 3. 휴대용 차축온도검지장치 시험기 4. 입력데이터 시뮬레이션 장비 5. 전자연동장치 연동조건 시뮬레이션 장비 6. 전자연동장치 처리 결과 확인 장비 7. 전자연동장치 데이터 발생기 8. 고속철도 설계 장비 9. 선택형 전압계 10. 궤도회로특성 측정용 시험기
18	지장물 검지장치 (Intrusion Detector)	선로에 침입하는 최대 지름 30센티미터 이상의 장애물을 검지할 수 있는 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
19	차축온도 검지장치 (Hot Box Detector)	시속 300킬로미터 이상의 속도로 운행 중인 고속철도 차량의 차축온도를 최고 섭씨 125도(□)까지 검지할 수 있는 것으로 한정한다.
20	궤도회로장치 (Track Circuit)	고속철도 차량의 위치를 검지하기 위한 것으로서 가청주파수 방식 또는 전자보드 방식으로 자동열차제어장치의 정보를 차량에 송신할 수 있는 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
21	정보처리장치 (Processing Cabinet)	최고 시속 300킬로미터 이상으로 운행하는 고속철도 차량의 속도를 자동으로 제어하는 것으로서 28비트(bit)의 디지털 정보를 처리할 수 있고, 마이크로프로세서(Microprocessor) 및 전자보드(PCB)로 구성된 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
22	정보 입출력 제어장치 (Input/Output Cabinet)	자동열차제어장치로부터 전송받은 28비트 디지털 정보를 최고 시속 300킬로미터 이상으로 운행하는 고속철도 차량의 차상정보처리장치에 연속으로 전송할 수 있는 것으로서 마이크로프로세서 및 전자보드로 구성된 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
23	계전기(Relay)	궤도회로 등 현장설비에서 수집된 정보를 자동열차제어장치 및 전자연동장치에 전달하는 것으로서 최대 유도전압이 교류(AC) 450볼트(V) 이상이고, 최대 동작전압이 직류(DC) 24볼트 이상이며, 바이탈(Vital)형인 것으로 한정한다.

24	전자연동장치 (Electronic Interlocking Equipment)	고속철도 차량의 안전한 진로를 확보하기 위한 장치로서 입력된 3개의 데이터를 비교하여 처리 결과가 2개 이상 같을 때에만 동작할 수 있도록 구성된 것(2 out of 3 Voting)으로서 마이크로프로세서 및 전자보드로 구성된 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
25	장거리 신호송신장치 (Long Distance Terminal)	전자연동장치와 선로변 기능모듈(TFM) 간 신호를 송수신하는 기능을 수행하는 것으로서 마이크로프로세서 및 전자보드로 구성된 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.
2. 신□재생에너지의 생산용 기자재 및 이용 기자재 - 신□재생에너지의 생산용 기자재 및 이용 기자재(해당 기자재 제조용 기계 및 기구를 포함한다)로서 다음에 정하는 물품(지식경제부장관 또는 지식경제부장관이 지정하는 기관의 장이 규격 및 용도를 확인하는 것으로 한정한다) 가. 태양열에너지 생산용 기자재 및 이용 기자재로서 다음에 정하는 물품
품목순위	품명	규격 및 용도
1	저철분 유리 (Low Iron Glass)	태양열집열기 제조용으로서 철분 함량이 0.06퍼센트 이하이고, 두께가 5밀리미터(□) 이하이며, 스펙트럼 투과율(Spectrum Transmission)이 90퍼센트 이상인 것으로 한정한다.
2	유리관 (Solar Glass Tube)	태양열집열기 제조용으로서 지름이 15밀리미터 이상 150밀리미터 이하이고, 두께가 2밀리미터 이상 5밀리미터 이하인 단일 유리관으로 한정한다.
3	진공관식 집열기 2중 유리관 (Evacuated Solar Collector Tube)	태양열집열기 제조용으로서 지름이 15밀리미터 이상 150밀리미터 이하이고, 유리 간 간격이 3밀리미터 이상 7밀리미터 이하이며, 두께가 2밀리미터 이상 5밀리미터 이하이고, 진공도가 10-3토르(Torr) 이하인 것으로 한정한다.
4	태양열 흡수판 (Absorber Plate for Solar Collector)	동판 또는 알루미늄판에 진공증착한 태양열집열기 제조용으로서 태양열 흡수율이 92퍼센트 이상이고, 태양열 방사율이 7퍼센트 이하이며, 두께가 0.1밀리미터 이상인 것으로 한정한다.
나. 태양광에너지 생산용 기자재 및 이용 기자재로서 다음에 정하는 물품
품목순위	품명	규격 및 용도
1	저철분 유리 (Low Iron Glass)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 태양전지 모듈 제조용으로서 철분 함량이 0.06퍼센트 이하이고, 두께가 5밀리미터 이하이며, 스펙트럼 투과율이 90퍼센트 이상인 것 2. 아몰포스실리콘(a-Si) 박막 태양전지 제조용으로서 철분 함량이 0.06퍼센트 이하이고, 피라미드 및 분화구 형태의 투명 전도막이 0.4마이크로미터(□) 이상의 두께로 증착된 것 3. CIGS 박막태양전지 모듈 제조용으로서 철분함량이 0.06퍼센트 이하이고, 두께가 3밀리미터 이하이며, 에너지 투과율 90퍼센트 이상으로 무반사 코팅된 것

2	성능 측정기 (Photovoltaic Tester)	태양전지 또는 태양전지 모듈의 성능을 측정하는 것으로서 개방전압□단락전류□최대전력□최대전압 및 최대전류를 측정할 수 있고, 측정 자료를 확인할 수 있는 것으로 한정한다.
3	라미네이터 (Laminator)	태양전지 모듈 제조용으로서 유리, 이브이에이 시트(Ethylene Vinyl Acetate Sheet), 태양전지 및 백시트(Back sheet)를 가열 압착(Laminating)할 수 있는 것으로 한정한다.
4	인버터 (Inverter)	태양광 발전용으로서 직류전력(DC)을 교류전력(AC)으로 변환하고, 최대 용량이 100킬로와트를 초과하는 것으로 한정한다.
5	화학증착 반응기 (Chemical Vapor Deposition Reactor)	태양전지용 폴리실리콘(Poly Silicon) 제조용으로서 내부온도를 섭씨 1,000도 이상 유지하기 위한 전력(Power) 공급설비를 갖추고 있고, 삼염화실란(Trichlorosilane)을 열분해하여 봉(Rod) 형태의 폴리실리콘을 제조할 수 있는 것으로 한정한다.
6	압축기	태양전지용 폴리실리콘 제조에 사용되는 염산□수소 또는 실란가스(Silane Gas)를 압축하는 것으로서 이물질(異物質)에 의한 오염 방지 및 누설 방지를 위하여 2단계 밀봉구조를 갖는 비윤활식인 것으로 한정한다.
7	전기 히터 (Electric Heater)	태양전지용 폴리실리콘의 원료인 삼염화실란의 제조에 사용되는 사염화실란(Silicon Tetra Chloride) 및 수소를 가열하는 라디언트(Radiant) 방식으로서 대류열과 복사열을 이용하여 최대 섭씨 400도 이상 가열할 수 있고, 최대 용량이 100킬로와트 이상인 것으로 한정한다.
8	슬림 로드 커터 (Slim Rod Cutter)	태양전지용 폴리실리콘 슬림 로드 제조용으로서 폴리실리콘 또는 폴리실리콘 잉곳(Ingot)을 가로 및 세로 각각 5밀리미터 이상 15밀리미터 이하의 크기로, 길이는 2미터 이상의 크기로 절단할 수 있는 것으로 한정한다.
9	슬림 로드 풀러 (Slim Rod Puller)	태양전지용 폴리실리콘의 슬림 로드 제조용으로서 폴리실리콘을 녹인 후 지름 5밀리미터 이상 15밀리미터 이하의 크기로, 길이 2미터 이상의 슬림로드를 인발(引拔)할 수 있는 것으로 한정한다.
10	적외선분광기 (FT IR Spectrometer)	태양전지용 단결정 폴리실리콘의 불순물을 1피피비(ppb) 이하까지 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
11	칼럼 트레이 (Column Tray)	태양전지용 폴리실리콘 제조용 증류탑(Column)의 부분품으로서 원료로 사용되는 삼염화실란에 포함된 불순물을 1피피비 이하까지 정제할 수 있는 것으로 한정한다.
12	태양전지 실리콘 잉곳 절단기(해당 절단기에 장착하여 사용하는 칼 또는 칼날을 포함한다)	태양전지용 단결정 또는 다결정 실리콘 잉곳을 절단하는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 잉곳 소잉(Sawing) 장비: 크기가 125밀리미터(가로) □ 125밀리미터(세로) 이상인 실리콘 잉곳을 0.2밀리미터 이하의 두께로 절단할 수 있는 것 2. 잉곳 절단(Cropping) 장비: 최대 지름이 100밀리미터 이상인 단결정 실리콘 잉곳 또는 최대 크기가 300밀리미터(가로) □ 300밀리미터(세로) 이상인 다결정 실리콘 잉곳을 절단할 수 있는 것 3. 잉곳 사각화(Squaring) 장비: 최대 크기가 125밀리미터(가로) □ 125밀리미터(세로) 이상인 실리콘 잉곳을 블록(Block) 형태로

		절단할 수 있는 것으로서 최대 절단속도가 분당 10밀리미터 이상인 것 4. 실리콘 필라멘트 소잉 장비: 실리콘 필라멘트 제조를 위하여 실리콘 잉곳을 7밀리미터(가로) □ 7밀리미터(세로) □ 2,500밀리미터(높이) 이상으로 절단할 수 있는 것
13	태양전지 실리콘 잉곳 연마기(해당 연마기에 장착하여 사용하는 칼 또는 칼날을 포함한다) (Silicon Ingot Grinder)	태양전지용 단결정 혹은 다결정 실리콘 잉곳을 연마하는 것으로서 잉곳의 표면 조도(粗度: 거친 정도)를 0.1마이크로미터 이하까지 가공할 수 있는 것으로 한정한다.
14	화학증착 반응기 전력공급 장치(CVD Reactor Power Supply)	태양전지용 폴리실리콘 제조용 화학증착 반응기에 전력을 공급하는 장치로서 화학증착 반응기의 내부 온도를 최대 섭씨 1,000도 이상 유지할 수 있는 것으로 한정한다.
15	화학증착 반응기 전력선 (CVD Reactor Bus-bar)	태양전지용 폴리실리콘 제조용 화학증착 반응기의 전력공급 장치에서 반응기의 용기(Vessel)로 전력을 공급해 주는 것으로 한정한다.
16	증착기	아몰포스 실리콘(a-Si) 막 위에 금속(Metal) 반사막을 증착하는 박막 태양전지 제조용인 것으로서 아르곤(Ar) 또는 산소(O2) 가스를 이용하여 글라스(Glass) 표면에 플라즈마를 발생시켜 증착하는 직류자기(DC Magnetron Sputtering) 방식인 것으로 한정한다.
17	자동 이송장치	태양전지 제조용 웨이퍼 또는 글라스를 이송하는 것으로서 로봇팔 방식이고, 수평 또는 수직 이송이 가능한 것으로 한정한다.
18	스퀘어 그라인더 (Square Grinder)	태양전지용 단결정 잉곳을 사각으로 가공하는 것으로서 직각도의 허용오차가 □0.2□ 이하이며, 중심선 평균 거칠기(Ra)가 4마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
19	실리콘 열충격 분쇄기	태양전지용 폴리실리콘, 단결정 실리콘 잉곳 또는 다결정 실리콘 잉곳을 가열로에서 섭씨 900도 이상 가열한 후 섭씨 100도 이하로 급격히 냉각시켜서 발생하는 열충격을 이용하여 80밀리미터 이하의 크기로 분쇄하는 것으로 한정한다.
20	잉곳 블록 검사 장치 (Ingot Block Inspection Machine)	태양전지용 실리콘 단결정 잉곳 및 다결정 잉곳을 블록상태에서 측정하는 것으로서 156밀리미터(가로) □ 156밀리미터(세로) □ 500밀리미터(높이) 이상인 블록에 대하여 적외선 분광분석, 3차원 표면 결함분석, 전자소멸시간 측정 또는 비저항 측정이 가능하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 적외선 조사에 의한 기포, 카바이드 결함, 칩, 깨짐, 균열 또는 표면균일성을 측정하고, 표면의 결함 위치 또는 크기를 분류할 수 있는 것 2. 레이저를 이용하여 잉곳 표면의 3차원 결함, 결함의 크기 및 깊이 측정이 가능한 것 3. 잉곳의 비저항과 전자소멸시간 측정이 가능한 것
21	슬러리 재생기 (Slurry Recycle System)	태양전지 웨이퍼 제조용으로서 절단기에서 사용된 실리콘 카바이드를 재생시키고, 하루 최대 처리용량이 4,900리터(□) 이상이

		며, 실리콘 카바이드의 회수율이 70퍼센트 이상이고, 오일 회수율이 60퍼센트 이상인 것으로 한정한다.
22	냉동 압축기 (Refrigeration Compressor)	태양전지용 폴리실리콘을 제조하는 공정에서 기체상태의 공정유체를 액체 상태로 변환시키기 위하여 사용되는 냉동 압축기로서 냉동 능력이 시간당 섭씨 영하 30도에서 3MMkcal/h 이상 5MMkcal/h 이하 또는 섭씨 영하 50도에서 2MMkcal/h 이상 4MMkcal/h 이하인 것으로 한정한다.
23	사염화실란가스 전환 반응기	태양전지용 폴리실리콘 생산 시 발생되는 사염화실란가스를 재회수하여 열분해를 통해 삼염화실란가스로 전환시키는 것으로서 처리용량이 시간당 3,000킬로그램 이상인 것으로 한정한다.
24	삼염화실란가스 합성용 유동층 반응기(TCS Fluidized Bed Reactor)	태양전지용 폴리실리콘의 원료인 삼염화실란 제조용으로서 내부온도를 섭씨 330도에서 350도로 유지하기 위한 인터널 코일(Internal Coil)을 갖추고 메탈실리콘(MG-Si)과 염화수소(HCl) 가스를 반응시켜 삼염화실란을 생성하는 것으로 한정한다.
25	전원공급기 (Power Supply Unit)	태양전지용 폴리실리콘 제조용으로서 전력제어소자(Thyristor)를 통해 최소 전압 150볼트 이상 최대 전압 2,800볼트 이하에서 연속적으로 교류전압을 제어하여 최소 전류 64암페어(A) 이상 최대 전류 3,500암페어 이하로 변환시켜 전력을 공급하는 것으로 한정한다.
26	전압변환기 (Transformer)	태양전지용 폴리실리콘 제조용으로서 6,600볼트 이상의 1차 입력전압을 150볼트 이상 2,800볼트 이하에서 5단계의 2차 전압을 출력할 수 있도록 변환시키는 건식용 또는 몰드용 전압변환기로 한정한다.
27	도가니(Crucible)	태양전지용 단결정 또는 다결정 잉곳 제조 시 폴리실리콘을 담는 도가니로서 이산화규소(SiO2) 함량이 99퍼센트 이상이고, 단결정 잉곳 제조용 도가니는 한 층 이상의 바륨(Ba)으로 코팅된 것으로 한정한다.
28	단열재(Insulation)	태양전지용 잉곳 성장 장치의 내부에 장착하는 것으로서 탄소 함량이 99퍼센트 이상이고, 녹는점이 섭씨 3,000도 이상인 것으로 한정한다.
29	흑연구조물	태양전지 제조용 단결정 또는 다결정 잉곳 성장 장치 내부에 장착하는 것으로서 흑연 함량이 98퍼센트 이상이고, 섭씨 3,000도 이상에서 견딜 수 있는 것으로 한정한다.
30	다이아몬드와이어 (Diamond Wire)	태양전지용 단결정 또는 다결정 웨이퍼를 만들기 위한 절단용 다이아몬드 와이어로서, 와이어의 두께는 120마이크로미터 이하이고 다이아몬드 입자의 크기는 20마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
31	무반사 스프레이 코팅기 (Spray Coater)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 저철분유리를 스프레이 공법을 이용하여 두께 400마이크로미터 이하로 무반사 코팅할 수 있는 것으로 한정한다.
32	CIGS 박막태양전지 모듈용 스크린 프린터 (Screen Printer)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 저철분유리의 엣지 부분에 두께 50마이크로미터 이하로 스크린(Screen)을 입힐 수 있는 것으로 한정한다.
33	강화로 (Tempering Furnace)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 저철분유리를 고온에서 이송하면서 서서히 냉각시키는 장치로서, 최대처리 용량이 시간당 1톤 이상인 것으로 한정한다.

34	로딩 또는 언로딩머신 (Loading, Unloading Machine)	500밀리미터(가로) □ 500밀리미터(세로) 이상인 CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 Mo(Molybdenum)코팅유리 또는 저철분유리를 전자동으로 로딩 또는 언로딩 할 수 있는 것으로 한정한다.
35	폴리싱머신 (Polishing Machine)	스크러버(Scruber)를 이용하여 CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 소다라임(Sodalime) 유리 표면의 얼룩을 제거하거나 연마하는 것으로 한정한다.
36	소다라임 유리 세척기 (Glass Washer)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 소다라임 유리를 세척하는 장치로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초음파 진동자 또는 브러쉬를 이용하여 이물질을 제거할 수 있고 건조기능이 있는 것 2. 순수(Deionization water)를 사용할 수 있고 에어나이프방식의 건조기가 부착된 것
37	Mo코팅기 (Mo Coater)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 소다라임 유리에 Mo를 코팅하는 장치로서, 스퍼터링(Sputtering)공법을 이용하여 두께 400마이크로미터 이하로 코팅할 수 있는 것으로 한정한다.
38	인스펙션 머신 (Inspection Machine)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 Mo코팅유리의 결함 상태 또는 농도를 측정하는 검사 장치로 초음파, 적외선, 엑스선, 레이저, 베타선 또는 알파선 방식을 이용하는 것으로 한정한다.
39	Mo코팅유리 절단기 (Auto Cutting Machine)	500밀리미터(가로) □ 500밀리미터(세로) 이상의 CIGS박막태양전지 모듈 제조용 Mo코팅유리를 초당 60밀리미터 이상 연속적으로 절단할 수 있으며 이송 및 적재 기능이 있는 것으로 한정한다.
40	Mo코팅유리 그라인딩 머신 (Grinding Machine)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 Mo코팅유리 엣지 부분의 중심선 평균 거칠기(Ra)를 □0.5마이크로미터 이하로 연마할 수 있는 것으로 한정한다.
41	드릴링 머신 (Drilling Machine)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 Mo코팅유리에 드릴, 스핀, 유브이 중 하나를 이용하여 구멍(Hole)을 뚫을 수 있는 것으로 한정한다.
42	부스바 (Bus-Bar)	CIGS 박막태양전지 모듈에서 발생한 전기를 정션박스로 보내기 위한 금속전극으로서, 폭이 10밀리미터 이하이며, 주요재질이 알루미늄이고 주석이 도금된 것으로 한정한다.
43	Mo코팅유리 (Mo Coated Glass)	두께가 4밀리리터 이하로 CIGS 박막태양전지 모듈 제조용 소다라임 유리에 Mo를 코팅한 것으로 한정한다.
44	PVB 포일 (PVB Foil)	CIGS 박막태양전지 모듈 제조 시에 저철분유리와 Mo코팅 유리를 부착하기 위한 필름(Sheet)으로 폴리비닐부티랄(Polyvinylbutyral)로 된 것으로 한정한다.
다. 풍력에너지 생산용 기자재 및 이용 기자재로서 다음에 정하는 물품
품목순위	품명	규격 및 용도
1	블레이드 (Wind Turbine Blade)	유리섬유 또는 탄소섬유 재질로 제작된 풍력발전용으로서 길이가 7미터 이상인 것으로 한정한다.
2	제동장치 (Brake System)	풍력발전기의 주축(Main Shaft) 또는 요(Yaw)장치 제동용으로서 유압 또는 전자기력으로 작동되는 디스크타입(Disk type)인 것으로 한정하며, 캘리퍼(Caliper), 라이닝패드(Lining Pad) 또는 가압용 유압장치를 포함한다.

3	증속 기어장치 (Transmission Gears)	저속의 풍력발전기 주축 동력을 고속의 발전기축으로 전송하는 기어장치로서 2단 또는 3단의 증속단과 1:10 이상의 증속비(增速比)를 갖는 것으로 한정한다.
4	회전베어링 (Rolling Bearing)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 풍력발전기의 주축 또는 발전기(Generator)용 베어링으로서 볼 또는 롤러로 구성된 회전축용 대형 구름베어링 2. 풍력발전기의 피치(Pitch) 또는 요 운동용 베어링으로서 내륜(內輪) 또는 외륜(外輪)에 치열(齒列)이 가공된 볼베어링 또는 롤러베어링
5	기어드 모터(Geared Motor) 또는 감속 기어장치	풍력발전기의 요장치 또는 피치장치의 구동장치로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 출력이 1.5킬로와트 이상인 유도형 전동기가 부착된 기어드 모터 2. 서보(Servo) 모터에 부착되는 감속 기어장치
6	피치 컨트롤장치 (Pitch Control System)	풍력발전기의 블레이드(Blade) 회전각을 조정하는 장치로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전동기, 비상전원용 배터리패널(Battery Panel) 및 회전각을 제어하는 컨트롤패널(Control Panel)로 구성된 것 2. 전동기, 비상전원용 배터리패널, 회전각을 제어하는 컨트롤패널 및 전기시스템 보호용 장치로 구성된 것
7	냉각장치 (Cooling System)	풍력발전기용 냉각기로서 배관의 압력을 2바 이상으로 유지시키는 폐회로형식이며, 모터의 최대 용량이 1킬로와트 이상이고, 펌프의 최대용량은 분당 70리터 이상의 냉각수를 순환할 수 있는 것으로 한정한다.
8	영구자석 (Permanent Magnet)	풍력발전기에 설치되는 영구자석형 동기발전기의 회전자에 사용되는 것으로서 네오디뮴(Nd), 산화철 및 붕소(B)의 합금 재질인 것으로 한정하며, 자석과 하우징(Housing)의 일체형을 포함한다.
9	타워베이스 캐비닛 (Tower base cabinet)	풍력발전기의 자동제어용 기기로서 타워베이스에 설치되는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 입출력채널과 디스플레이 패널을 작동시키고 이더넷(Ethernet) 통신포트 및 프로그램 로직제어기를 탑재한 것 2. 입출력채널과 디스플레이 패널을 작동시키고 이더넷 통신포트, 프로그램 로직제어기 및 전원 공급장치를 탑재한 것
10	컨버터 캐비닛	풍력발전기의 전력 변환장치로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 1.5메가와트(□) 이상, 600볼트 이상의 전력을 발생시키는 것 2. 1.5메가와트 이상, 600볼트 이상의 전력을 발생시키며, 나셀(Nacelle) 내부의 각종 입출력장치를 제어하는 기능을 갖춘 것
11	풍력 블레이드 제조용 유리섬유 또는 탄소섬유	풍력 블레이드 제조용 고강도 유리섬유 또는 탄소섬유로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 유리섬유로 구성된 로빙, 로빙직물 또는 수지 침투 가공재 2. 고강도□고탄성을 가진 탄소섬유로 구성된 로빙, 로빙직물 또는 수지 침투 가공재

12	슬립링(Slip Ring)	풍력발전기의 고정체와 회전체 사이에서 전기적 신호 및 전원의 전달기능을 갖춘 것으로 한정한다.
13	급유자동화 장치 (Lubrication System)	풍력발전기에 주축 베어링, 발전기용 베어링, 요우장치 또는 피치장치에 마찰감소를 목적으로 윤활유를 공급하는 장치로 한정한다.
14	블레이드 모니터링 시스템 (Blade Monitoring System)	풍황에 따라 풍력발전기 블레이드의 변형량을 감지하는 장치로서, 변형감지센서, 온도감지센서, 데이터 전송장치로 구성된 것으로 한정한다.
라. 수소 또는 연료전지 생산용 기자재 및 이용 기자재로서 다음에 정하는 물품
품목순위	품명	규격 및 용도
1	전해질 막-전극 접합체 (Membrane Electrode Assembly)	전기를 발생시키기 위하여 전해질 막과 전극을 일체형으로 접합한 장치로서 활성면적이 1제곱센티미터 이상 600제곱센티미터 이하인 것으로 한정한다.
2	전해질막 (Electrolyte Membrane)	전해질 막-전극 접합체 제조를 위한 이온(Ion) 전도성 멤브레인(Membrane)으로서 두께가 10마이크로미터 이상 200마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
3	전극용 촉매 (Catalyst for Fuel Cell Electrode)	전해질 막-전극 접합체 제조용으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 백금 함량이 중량물 기준으로 20퍼센트 이상 70퍼센트 이하인 것 2. 백금□루테늄, 백금□코발트 또는 백금□팔라듐의 총 함량이 중량물 기준으로 20퍼센트 이상 70퍼센트 이하인 것
4	전도성 고분자 용액(Conductive Polymer Solution)	전해질 막-전극접합체 제조용으로서 전도성(傳導性) 고분자용액 함량이 중량기준으로 5퍼센트 이상 20퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
5	카본 페이퍼 (Carbon Paper)	전해질 막-전극 접합체 제조용으로서 두께가 50마이크로미터 이상 500마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
6	개질기 (Reformer)	메탄올, 천연가스(LNG), 석유가스(LPG), 가솔린 또는 탄화수소 계열의 연료원으로부터 수소를 추출하는 장치로서 수소 최대 생산량이 시간당 12노멀세제곱미터(N□) 이상인 것으로 한정한다.
7	개질기용 촉매 (Catalyst for Reformer)	개질반응 또는 일산화탄소 전환에 사용되는 것으로 한정한다.
8	황화합물 제거용 촉매 또는 흡착제 (Catalyst & Absorbent for Sulfur Remover)	황화합물을 제거하기 위한 것으로서 주성분이 산화아연(ZnO), 활성탄, 제올라이트(Zeolite) 또는 이산화망간(MnO2)인 것으로 한정한다.
9	수소저장장치 또는 수소저장용기 (Hydrogen Vessel)	수소를 저장할 수 있는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 수소저장합금(Metal Hydride) 또는 나노파이버(Nano Fiber) 재질인 것 2. 수소압축용기로서 수소스테이션(H2 Fueling Station)용인 것
10	수소스테이션용 수소제조장치(Hydrogen Generator for H2 Fueling Station)	수소를 제조하는 장치로서 다음 각 호의 것이 모두 인라인으로 구성된 것으로 한정한다. 1. 수소 최대 생산량이 시간당 20노멀세제곱미터 이상인 개질기 2. 수소정제장치 3. 수소를 최소 350바 이상의 압력으로 압축할 수 있는 압축기

11	수소 충전기 (Hydrogen Dispenser)	수소연료전지 자동차에 350바 또는 700바의 압력으로 수소를 충전시키는 것으로서 수소스테이션용인 것으로 한정한다.
12	스택 모듈 (Stack Module)	연료전지 제조용으로서 연료와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기를 생산하고, 전해질이 용융탄산염(Molten Carbonate) 또는 인산(Phosphoric Acid)이며, 정격출력이 100킬로와트 이상인 것으로 한정한다.
13	전력변환 시스템	스택(Stack) 모듈에서 생산된 직류전기를 교류전기로 변환하고, 연료전지 시스템 전체를 제어하는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전해질이 용융탄산염인 경우: 정격출력이 250킬로와트 이상인 것 2. 전해질이 인산염인 경우: 정격출력이 200킬로와트 이상인 것
14	탄소복합체 분리판 (Carbon Composite Bipolar Plate)	고분자형 연료전지 제조용으로서 면적이 50제곱센티미터 이상이고, 두께는 0.5밀리미터 이상이며, 탄소복합체인 것으로 한정한다.
15	초순수 제조장치 (Water Treatment System)	연료전지시스템용 초순수(超純水) 제조장치로서 최대 생산량이 시간당 100리터 이상인 것으로 한정한다.
16	가습기 (Humidifier)	연료전지의 연료를 가습하는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 용융탄산염 연료전지에 사용되는 것으로서 스택(Stack)으로부터 방출되는 열을 회수하는 열교환 기능이 있고, 최대 섭씨 640도 이상의 온도 내구성을 가지는 것 2. 고분자 전해질 연료전지에 사용되는 것으로서 가습능력이 상대습도 30퍼센트 이상을 유지할 수 있는 불소계 혹은 그 외 고분자로 이루어진 것
17	공기가열용 히터 (Air Heater)	용융탄산염 연료전지의 공기가열용으로서 최대 가열능력이 시간당 80만킬로칼로리(Kcal/h) 이상인 것으로 한정한다.
18	단전지(Cell)	용융탄산염으로 이루어진 전해질□연료극(음극)□공기극(양극)으로 구성된 연료전지 제조용 단전지로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 전해질이 고온 액상형 및 평판형이고 단면적이 5,000제곱센티미터 이상인 것 2. 각 단전지 사이를 스테인리스스틸 판(Bipolar plate)으로 구분하여 분리판 밑면에 공기극, 연료극 및 유동로를 붙이고 쌓아서 그 위에 개질기 유닛(Reformer unit)을 결합시켜 하나의 단전지 패키지(Cell package) 형태로 구성된 것
마. 바이오에너지 생산용 기자재 및 이용 기자재로서 다음에 정하는 물품
품목순위	품명	규격 및 용도
1	증기터빈 발전세트 (Turbine/ Generator Related with Bio)	우드칩 또는 목재 펠릿(Pellet) 보일러(Boiler)와 연결된 것으로서 발생된 증기를 이용하여 전기를 생산하는 것으로 한정한다.

2		바이오 우드칩 또는 펠릿보일러		우드칩 또는 목재 펠릿을 연료로 사용하는 보일러로서 최대 증기발생량이 시간당 5톤 이상인 것으로 한정한다.
3		화격자 시스템 (Grate System Related with Bio Wood-chip Boiler)		우드칩 또는 목재 펠릿 보일러 연소실 내에 설치하는 것으로서 연소효율이 97퍼센트 이상이고, 주철(Cast Iron)로 제조된 그레이트(Grate), 특수 내열강 재질의 그레이트바(Grate Bar), 왜건(Wagon), 베어링 및 유압장치로 구성된 것으로 한정한다.
4		바이오가스 정제장치		바이오가스 중 메탄을 정제하는 것으로서 압력차에 따른 선택적 흡착 정제장치인 것으로 한정한다.
5		펠릿 프레스 다이 또는 롤러(Pellet Press Die or Roller)		우드펠릿 또는 초본계펠릿 제조용으로 사용하는 펠릿 프레스의 구성품으로서, 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 주성분이 크롬합금강으로 이루어진 원판 또는 링 모양의 틀에 타공한 다이(Die) 2. 주성분이 합금강으로 이루어진 링 모양의 롤러(Roller)
바. 해양에너지 생산용 기자재 및 이용 기자재로서 다음에 정하는 물품
품목순위		품명		규격 및 용도
1		조력 발전 세트 (Tidal Power Generating Set)		해수의 조수 간만의 차에 따라 발생하는 낙차를 이용하여 수차의 러너(Runner) 및 수차 축(Shaft)을 회전시켜 발전기를 가동시키는 것으로서 발전기(최대 출력 10메가와트 이상인 것으로 한정한다), 수차, 출력제어용 조속기 및 유압장치로 구성된 것으로 한정한다.
사. 폐기물에너지 생산용 기자재 및 이용 기자재로서 다음에 정하는 물품
품목순위		품명		규격 및 용도
1		재활용 고형연료 전용 보일러		폐기물을 재활용하여 만든 고형연료(RDF: Refuse Derived Fuel)를 시간당 1톤 이상 연소시키는 것으로서 스팀드럼(Steam Drum), 수냉벽(Water Wall), 과열기(Superheater) 및 증발기(Evaporator)로 구성된 것으로 한정한다.
아. 석탄을 액화□가스화한 에너지 생산용기자재 및 이용기자재로서 다음에 정하는 물품
품목 순위	품명				규격 및 용도
1	배관 코일링 머신 (Pipe Coiling Machine)				가스화플랜트 (Gasification Plant) 합성가스냉각기의 내부 설치 튜브를 직선에서 코일(Coil) 형태로 성형시키는 장치로서 Coiling Manipulator와 Guiding Unit으로 구성된 장치로 한정한다.
3. 디지털텔레비전 방송장비 - 디지털텔레비전 방송장비로서 다음에 정하는 물품(방송통신위원회위원장 또는 방송통신위원회위원장이 지정하는 기관의 장이 디지털텔레비전 방송장비임을 확인한 것만 해당한다)
품목 순위		품명	규격 및 용도
1		디지털엔코더 (Digital Encoder)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 영상입력신호의 규격이 에스엠피티이(SMPTE)-259엠(M) 또는 에스엠피티이-292엠이고, 음향입력신호의 규격이 에이이에스/이

		비유(AES/EBU)이며, 영상 또는 음향의 출력신호규격이 에스엠피티이-310엠 또는 디브이비-에이에스아이(DVB-ASI)인 것 2. 각종 데이터를 트랜스포트 스트림(Transport Stream)으로 변환할 수 있는 것으로서 출력신호가 엠펙(MPEG)-2 규격, 에이티에스시-디에이에스이(ATSC-DASE) 규격 또는 디브이비-엠에이치피(DVB-MHP) 규격 또는 이티아이/에스티아이(ETI/STI) 규격인 것
2	텔레비전 카메라	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 3시시디(CCD) 방식인 것 2. 화소의 수가 48만 이상인 것으로서 초당 270메가비트(Mbps) 이상의 시리얼 디지털신호로 출력할 수 있는 것
3	렌즈	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 고선명 텔레비전 카메라용으로서 화면의 비율이 4:3인 것과 16:9인 것을 서로 변환할 수 있는 것 2. 디지털 카메라용으로서 줌(Zoom)기능이 있는 것 3. 줌기능과 포커스(Focus)를 원격 조정할 수 있는 것
4	영상편집기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정하되, 리모트 컨트롤러 및 부속장비를 포함한다. 1. 디지털비디오믹서, 디지털녹화기(VCR) 또는 디지털디스크레코더를 연결하여 자동편집할 수 있는 것 2. 에스엠피티이-259엠 규격 또는 에스엠피티이-292엠 규격의 디지털 영상신호를 입력하거나 출력할 수 있는 것 3. 2대 이상의 디지털녹화기에 리모트 케이블을 사용하여 편집할 수 있는 것
5	녹화기	녹화 또는 재생이 가능한 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정하되, 리모트 컨트롤러 및 부속장비를 포함한다. 1. 디지털신호를 기록매체에 기록할 수 있는 것 2. 초당 270메가비트 이상의 신호를 입력하거나 출력할 수 있는 것 3. 압축방식이 8비트 컴포넌트디지털 엠펙-2 규격이거나 디브이(DV) 규격인 것으로서 시리얼 디지털신호 규격 및 에이이에스/이비유 규격의 음향신호를 입출력할 수 있는 것
6	비디오 스위처(Switcher)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 4채널 이상의 외부 신호를 입력할 수 있는 것으로서 입력 신호가 초당 270메가비트 이상인 것 2. 마스터 컨트롤(Master Control)용 또는 프로그램 제작용으로 사용할 수 있는 것
7	모니터링 시스템	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초당 1기가비트(Gbps) 이상의 신호를 보타이(Bowtie)신호, 라이트닝(Lightning)신호 또는 벡터(Vector)신호로 화면에 표시할 수 있는 것 2. 초당 270메가비트 이상의 신호를 영상분석신호와 동시에 화면에 표시할 수 있는 것 3. 베이스밴드신호를 분석하여 그 결과를 파형 또는 벡터 형태로 화면에 표시할 수 있는 것

8	라우터(Router)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 영상신호의 입출력이 초당 1기가비트 이상이고, 고선명 텔레비전의 스위칭이 가능한 것 2. 입력 인터페이스가 10개 이상인 것으로서 초당 1기가비트 이상으로 동기(同期)시킬 수 있는 것 3. 입력 인터페이스가 10개 이상인 것으로서 영상신호의 입출력이 초당 270메가비트 이상인 것 4. 영상신호의 입출력이 에스엠피티이-259엠 규격 또는 에스엠피티이-292엠 규격을 충족하는 것 5. 아날로그 음향신호 또는 디지털 음향신호의 입출력이 가능한 것 6. 데이터용으로서 입출력의 규격이 알에스(RS)-232 또는 알에스-422인 것 7. 디지털 압축신호 처리용으로서 전송속도가 초당 3메가비트 이상인 것
9	영상처리장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 영상신호의 특성을 변화시킬 수 있는 것 2. 영상신호를 색신호 또는 색차신호별로 조정할 수 있는 것 3. 초당 1.4기가비트 이상의 신호 또는 이티아이/에스티아이 규격 신호를 분배할 수 있는 것 4. 시리얼 디지털 영상신호와 디지털 음향신호를 합성할 수 있는 멀티플렉서(Multiplexer) 또는 분리할 수 있는 디멀티플렉서(Demultiplexer)
10	비디오 패치필드(Patch Field)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초당 1기가비트 이상의 고밀도 디지털 영상신호를 통과시킬 수 있는 것 2. 초당 270메가비트 이상의 시리얼 디지털 영상신호를 통과시킬 수 있는 것
11	광전송장치	에스엠피티이-259엠, 에스엠피티이-292엠, 에이이에스/이비유, 트랜스포트 스트림, 디브이비-에이에스아이 디지털 신호 중 1개 이상을 광신호로 변환하여 송신할 수 있거나 수신할 수 있는 것으로 한정한다.
12	비선형(非線型)편집기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초당 270메가비트 이상의 입력신호를 비선형으로 저장 또는 편집할 수 있고, 녹화기 제어기능이 있는 것 2. 초당 270메가비트 이상으로 입력된 신호를 실사(實寫) 또는 그래픽영상으로 합성□편집할 수 있는 것
13	디지털텔레비전 방송용 중계차	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 프로그램을 제작하기 위한 녹화기, 카메라, 비디오 스위처, 오디오 콘솔(Audio Console) 등의 방송장비를 탑재한 차량 2. 에스엔지(SNG)시스템, 안테나, 모듈레이터, 비디오 스위처, 오디오 콘솔 등의 방송장비를 탑재한 차량

		3. 서라운드 음향제작을 위한 음향 전용차량으로서 서라운드 음향제작이 가능한 장비를 탑재한 차량 4. 디지털 방송장비 탑재용 차량으로서 방송장비 탑재에 적합한 내외부 구조와 전원설비를 갖춘 차량
14	오디오 믹서	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 4채널 이상으로 입력할 수 있고, 아날로그 음향신호 및 디지털 음향신호를 입출력할 수 있는 것 2. 고선명 텔레비전용 서라운드 음향신호의 제작이 가능한 것
15	돌비인코더 또는 돌비디코더	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 1개 이상의 디지털 음향신호를 수신하여 돌비(Dolby) 규격으로 압축하여 출력할 수 있는 것 2. 돌비 규격의 압축신호를 서라운드 음향으로 분리할 수 있는 것
16	녹음기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 2채널 이상의 멀티트랙 음향신호를 저장□편집 또는 재생할 수 있는 것 2. 디지털 음향신호를 저장장치[미니디스크, 하드디스크, 롬(ROM), 메모리 및 디브이디(DVD)만 해당한다]에 녹음할 수 있는 것
17	오디오 편집기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 다양한 음향신호를 조합하거나 편집할 수 있는 것 2. 디지털 오디오 워크스테이션으로서 컴퓨터 본체, 모니터 및 그 주변장치로 구성된 것
18	음향효과장비	디지털 음향신호로 출력이 가능한 것으로서 잔향장치(Reverberator), 컴프레서(Compressor), 제한기(Limiter), 프로세싱앰프(Processing Amp), 하모나이저(Harmonizer), 잡음제거기, 신시사이저(Synthesizer), 싱크로나이저(Synchronizer), 이퀄라이저(Equalizer), 플랜저(Flanger), 페이저(Phaser), 인핸서(Enhancer), 마이크 프리앰프(MIC Pre-Amp)로 한정한다.
19	스피커	오디오앰프에서 출력된 음향신호를 입력하여 모니터링할 수 있는 것으로 한정한다.
20	오디오 패치패널	디지털 음향신호 또는 아날로그 음향신호를 처리할 수 있는 것으로 한정한다.
21	디지털오실로스코프	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 500메가헤르츠(□) 이상의 대역폭(Bandwidth)을 측정할 수 있는 것 2. 입력채널의 수가 2개 이상인 것
22	애널라이저(Analyzer)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 8-브이에스비(VSB) 변조방식의 신호에 대하여 채널 스펙트럼, 위상특성, 신호대잡음비 등의 특성을 분석할 수 있는 것 2. 프로그램 스트림에 대하여 시스템클럭 레퍼런스(SCR) 또는 멀티플렉스 레이트(Multiplex rate) 등의 특성을 분석할 수 있는 것 3. 신호의 변조도, 채널 스펙트럼, 채널 특성 등을 측정할 수 있거나 채널의 간섭을 측정할 수 있는 것 4. 디지털방송 수신전계(受信電界)강도를 확인할 수 있는 것

		5. 측정모드와 이동경로모드를 선택하여 측정할 수 있는 것 6. 디지털 송신출력 캐리어주파수와 고조파(高調波)신호의 스펙트럼 특성을 정밀분석할 수 있는 것 7. 고주파(高周波)신호와 그 스펙트럼의 특성을 정밀분석할 수 있는 것 8. 에이티에스시 규격의 변조출력신호를 분석할 수 있는 것 9. 안테나시스템과 피측정체의 소자 및 회로를 측정하여 그 측정 결과를 에스파라미터(S-Parameter)와 임피던스(Impedance) 매칭수치로 표시할 수 있는 것 10. 압축시스템 화질을 표시할 수 있고, 디지털신호의 입출력이 가능한 것 11. 디지털변조 애널라이저 12. 시리얼 디지털 애널라이저 13. 디지털 음향신호의 주파수 성분, 주파수 왜곡 등을 측정할 수 있는 것으로서 입출력 규격이 에이이에스/이비유인 것 14. 초당 270메가비트 이상의 디지털 영상신호 또는 디지털 음향신호를 입력하여 전기적 특성이나 파형 또는 백터로 분석하여 표시할 수 있는 것
23	디지털송신기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 초당 19메가비트 이상의 에이티에스시 규격의 스트림을 수신하여 8-브이에스비로 변조□송신할 수 있는 것. 다만, 1킬로와트 이하의 송신기는 제외한다. 2. 초당 2메가비트 이상의 이티아이/에스티아이 스트림을 수신하여 시오에프디엠(COFDM) 변조□송신할 수 있는 것. 다만, 1킬로와트 이상의 송신기로 한정한다.
24	더미로드(Dummy Load)	송신설비용 더미로드로 한정한다.
25	피더라인(Feeder Line)	2분의 1인치 이상의 신호 전송용 케이블로서 정재파(定在波)의 비율이 1.2 이하인 것으로 한정한다.
26	마이크로웨이브장치	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정하되, 안테나□케이블 등 그 밖의 주변장치를 포함한다. 1. 초당 19메가비트 이상의 엠펙스트림 신호를 송신 하거나 수신할 수 있는 것 2. 큐에이엠(QAM) 변조방식, 큐피에스케이(QPSK) 변조방식 또는 시오에프디엠 변조방식의 디지털프로그램 송신장치 또는 수신장치
27	전동회전대	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 마이크로웨이브장치 설치용인 것 2. 마이크로웨이브 자동추적 수신장치 설치용인 것 3. 카메라 설치용인 것

4. 2012여수세계박람회용 물품

- 2012여수세계박람회 직접시설을 제작□건설하는 데 사용하거나 박람회 운영에 사용하기 위하여 수입하는 물품으로서 다음에 정하는 물품(2012여수세계박람회조직위원회에서 박람회용임을 확인한 것만 해당한다)

품목 순위	품명	규격 및 용도
1	수족관 아크릴 구조물 (Aquarium Acrylic Manufacture)	수족관용 아크릴 구조물로서 가로가 1미터 이상 12미터 이하이고, 세로가 1미터 이상 6미터 이하인 케미컬아크릴 패널 또는 수족관으로 한정한다[아크릴 구조물 설치를 위하여 사용되는 보조재료용품 중 중합접착제, 실리콘 실란트(Silicone Sealant), 압축 스티로폼 및 코팅제를 포함한다].
2	유리섬유강화플라스틱 디스플레이 및 방수시스템 (Fiberglass Reinforced Plastic Display and Waterproof System)	불포화폴리에스터수지, 유리섬유 및 매트프라이머(Mat-primer)를 이용한 수조조경용 재료 및 방수시스템으로서 수족관 내부에서 핸드레이업(Hand Lay Up) 성형법으로 시공이 가능하고, 표면보호층을 갖고 있으며, 물이 순환하거나 소독될 때 부식되거나 전시생물에 유해한 반응이 없는 것으로 한정한다.
3	대형 수조 살균기 (Large Sterilizer for Aquarium)	수족관용 대형 살균기로서 전기분해식 염소 발생으로 오존 및 자외선 살균이 가능한 것으로 한정한다.
4	대형 여과기 (Life Support System)	관상생물의 서식이 가능하도록 대형 해수펌프를 갖춘 자동시스템 방식의 수족관 수질관리용 대형 해수여과기로서 단백질 제거기, 가스 제거기 및 오존□산소 공간이 갖추어진 것으로 한정한다.
5	관상생물(Foreign Aquarium Animal)	수족관에 전시 가능한 관상생물로서 관련 법령에 따른 수입검역을 마친 것으로 한정한다.
6	폴리올레핀 지붕방수용 외장 시트 (Thermoplastic Poly-Olefin)	지붕 방수공사용 자재로 사용되는 1.1밀리미터의 지붕 피막방수층 시트(Membrane Roof Sheet)로서 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 고무 및 폴리올레핀으로 구성되어 추가적인 가소제 없이 유연성 및 열가소성의 성질을 가지고 있으며, □인장강도(Tensile strength) □ 975뉴턴(N)□의 물리적 조건을 만족하는 것으로 한정한다.
7	섬유함유 석고보드 (Fiber Reinforced Gypsum Board)	건물 내부의 비정형 곡면벽체 마감 시 적용되는 섬유혼합 석고보드로서 곡면형태의 천장이나 벽면, 충격강도, 차음성(遮音性)이 요구되는 부분에 적용할 수 있어야 하며, 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것으로 한정한다. 1. 비중이 1.6 이상이고, 치수변화율이 0.05퍼센트 이내이며, 함수율이 2퍼센트 이하일 것 2. 흡수율이 18퍼센트이하이고, 열전도율이 0.18kcal/mhc 이하일 것
8	자동문 작동기 (Automatic Door Operator)	건물 주출입구에 설치되는 문으로서 모터, 변속기, 컨트롤러, 원격제어 등으로 구성되어 자동모드와 수동모드로 개폐가 가능하여야 하고, 다음의 요건을 모두 갖춘 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다. 1. 마이크로컴퓨터(Microcomputer) 제어기능이 있을 것 2. 컨트롤러 자체의 암호코드 설정기능이 있을 것 3. 이상 상황 발생 후 정상운전 복귀 시 그 발생위치에서 자동감시 시험운전 후 복귀하는 방식으로 회로구성이 되어 있을 것 4. 문이 열리는 주행속도 조정기능이 있을 것

9	산화타이타늄 광촉매 코팅 반투명 막재 (TiO2-coated Translucent Membrane)	자외선에 의하여 자정능력을 발휘하며, 초친수성(물방울이 얇게 퍼지는 성질)을 보유하여 실내에 열섬효과를 억제함으로써 에너지 절감에 기여할 수 있는 산화타이타늄 광촉매 코팅된 반투명 막재(膜材)로서 일본광촉매협회의 인증을 받은 것으로 한정한다.
10	풀컬러 레이저 (Full Color Laser)	애니메이션, 캐릭터, 텍스트 등을 디스플레이하는 레이저 그래픽(Laser graphics)과 공기 중 미립자를 통하여 에어리얼 레이저 빔 효과(Aerial laser beam Effects)를 포함하는 풀컬러 레이저로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 판고린 큐엠 2000넷(Pangolin QM 2000.net) 컨트롤 시스템 2. 레이저 그래픽 디에스피(DSP: Digital Signal Processor) 컨트롤 시스템
11	단색레이저 (Monochrome Laser)	레이저 이미지를 그리는 스캐너, 레이저 강도와 온도를 조절하는 전자장치, 레이저 출력조절신호 컨트롤 시스템을 포함하는 단색 레이저로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 사이안 다이오드(Cyan Diode) 5와트용 2. 그린 다이오드(Green Diode) 5와트용 3. 옐로 다이오드(Yellow Diode) 5와트용
12	비디오 프로젝터 (Video Projector)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 원거리에서 워터 스크린으로 안전하고 밝게 투사가 가능한 하이 프로파일(High Profile)의 프로젝터로서 27,000 안시 루멘(ANSI Lumens: American National Standards Institute Lumens)이고, 4.5킬로와트 램프(Lamp) 이상이며, 최소 에이치디(HD) 720급 이상인 것 2. 높은 해상도와 밝기를 효율적으로 출력할 수 있는 영상장비로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 것으로 한정하며, 렌즈와 그 밖의 부분품을 포함한다. 가. 3개의 디엠디(DMD: Digital Micro-mirror Device)칩을 사용하는 디엘피(DLP: Digital Lighting Processor) 방식의 장비 나. 440만 화소 이상을 지원하는 장비로서 픽셀 클럭주파수(Pixel Clock Frequency) 330메가헤르츠 이상 지원할 수 있는 것 다. 해상도를 최대 큐엑스지에이(QXGA: Quad Extended Graphics Array) 2,048 □ 1,536까지 지원할 수 있는 것 라. 주사주파수(Scanning Frequency)가 수평 15킬로헤르츠(kHz) 이상 120킬로헤르츠 이하, 수직 23.97헤르츠(Hz) 이상 150헤르츠 이하를 지원할 수 있는 것 마. 10,500 안시 루멘 이상인 것 바. 명암비(Contrast Rate)를 10,000:1까지 지원할 수 있는 것
13	발광다이오드 조명 (Light Emitting Diode Lighting)	다양한 색으로 쇼를 화려하게 연출하기 위한 조명장비로서 냉백색(Cold White) 6,300켈빈(Kelvin), 연색성 지수(CRI: Color Rendering Index) 70, 온백색(Warm White) 3,000켈빈, 연색성 지수 93의 발광다이오드(LED: Light Emitting Diode) 색 다양성(Color Variety)을 보유한 것으로 한정한다.

14	무빙헤드 조명 (Moving Head Light)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 다양한 각도의 움직임으로 연출효과를 극대화하는 빔(Beam) 조명장비로서 장거리 발광이 가능하도록 1500와트, 색온도 6,000켈빈, 연색성 지수 90이상의 램프를 장착한 중장거리 빔 2. 쇼의 극적효과를 연출하기 위한 스포트라이트(Spotlight)장비로서 1,500와트, 색온도 6,000켈빈, 연색성 지수 85 이상의 램프와 차광판(Gobo) 프로젝션 기능을 포함한 것
15	기상보호장비 (Weather Protection Dome)	기상변화로부터 조명장치를 보호하기 위한 특수보호장비로서 온도와 습도 모니터링 기능이 있어 내부 환경을 유지시키며, 1,200와트와 1,500와트의 램프에서 내구성이 있고 공기를 여과시키는 팬이 부착된 것으로 한정한다.
16	조명제어데스크 (Lighting Control Desk)	조명을 제어하는 데스크로서 입력된 타임코드에 따라서 무선전자송출, 통합 아트-넷(Art-Net) 송출, 미디(MIDI: Musical Instrument Digital Interface), 에스엠피티이(SMPTE: Society of Motion Picture and Television Engineers) 신호를 제어할 수 있는 제품으로 한정한다.
17	파이로 효과 장비 (Pyro Effect System)	화약을 발사시키는 프로그램 입력기와 세팅 분배기로 구성되는 불꽃놀이용 특수장비로서 플라스틱 막(Plastic Bag)으로 방수처리가 가능하고, 지지 구조물(Holding Structure)에 안정감 있게 설치 가능한 것으로 한정한다.
18	플레임 장비 (Flame System)	화염을 발생시켜 연출하는 장비로서 안전을 위하여 아크[Arc, 전호(電弧)]를 이용하여 무공해 하이드로카본(Non-Pollutant Hydrocarbon)의 복합물인 아이소파(Isopar)를 점화하는 것으로 한정한다.
19	폴리비닐리덴디 불소필름 (Poly Vinylidenedi Fluoride Film)	곡선형태 위주의 특수한 건축물의 외장을 보호하는 기능을 가진 불소용융필름으로서 두께가 30마이크로미터(□m) 이상 40마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
20	압축기 설비 (Compressor Equipment)	대형공조기 3기, 압축기 5기, 건조기 4기, 방진패드, 소음저감장치, 컨트롤 시스템, 연결배관, 분배배관, 연료탱크 등으로 구성되어 분수쇼를 위하여 수압 및 공기압을 가하는 장비로서 330마력(BHP), 최대 전압(Power Full Voltage) 4,160볼트인 것으로 한정한다.
21	분수 장비 (Water Feature)	소형슈터(Mini Shooter), 하이퍼슈터(Hyper Shooter), 폭발 노즐(Explosion Nozzle), 오어즈맨(Oarsman), 수중양수기(Submersible Pump) 등으로 구성되어 분수쇼를 연출하는 장비로서 하이퍼슈터 45미터, 소형슈터 30미터, 4축 팬 오어즈맨(4-Axis Fan Oarsman) 15미터인 것으로 한정한다.
22	분수효과장비 (Water Effect Equipment)	노즐과 컨트롤시스템, 펌프, 컴프레서 등으로 구성되어 공중에 물을 분사하는 장비로서 노즐은 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것으로 한정한다. 1. 지름 25밀리미터 이하의 워터 스크린(Water Screen) 노즐일 것 2. 1축 360도 회전 노즐과 2축 360도 회전 노즐로 구성된 워터 제트(Water Jet) 노즐일 것 3. 20미크론(□) 이하 크기의 물입자를 분사시키는 미스트(Mist) 노즐일 것

23	믹싱 콘솔 (Mixing Console)	입력기(Input), 제어기(Control), 출력기(Output)로 구성되어 음향 소스를 통합하고 분배하는 장비로서 디지털 음향과 아날로그 음향을 정밀하게 통합하여 분배 제어가 가능한 것으로 한정한다.
24	음향 확성장치 (Loud Speaker)	전기에너지를 구동에너지로 변환해주는 확성장치로서 파워앰프(Power-Amp)가 내장되어 있거나 별도의 파워앰프로 구동 가능하며, 메인 스피커의 음향이 고품질이면서 130데시벨(dB) 이상인 것으로 한정한다.
25	스피커 조정장치 (Speaker Management System)	다수의 스피커 시스템을 효율적으로 제어하기 위한 통합 조정장치로서 음색과 음원파형을 보존하여 시간차 없이 스피커의 음향이 전달되도록 시간차를 정밀하게 조절할 수 있는 것으로 한정한다.
26	멀티트랙 하드 디스크 플레이어 (Multi-track Hard-disc Player)	다수의 음원을 디지털 방식으로 녹음하고 기록하는 장비로서 각각의 음원을 원하는 트랙(Track)에 기록하여 필요시 전체 또는 일부를 재생할 수 있는 디지털 다중 음원 녹음 및 재생 장치로 한정한다.
27	앰프 (Amplifier)	믹싱 콘솔에서 출력된 음원신호를 받는 입력단과 스피커를 구동시키기 위하여 선으로 연결되는 출력단으로 구성되어 음원신호를 스피커 확성장치로 전달하는 스피커 구동장치로서 채널당 1,600와트 이상의 고출력 장비로 한정한다.
28	연료전지시스템 (Fuel Cell System)	연료의 화학에너지를 전기화학반응에 의하여 전기에너지로 직접 변환하는 장치로서 발전장치(Stack), 연료변환장치, 주변장치(BOP: Balance Of Plant) 및 제어기술을 포함하며, 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것으로 한정한다. 1. 출력 전원이 100킬로와트(계통연계형)이고, 전압은 AC(교류) 380볼트일 것 2. 정격열 전원이 시간당 108,000 킬로칼로리이고, 전기효율은 42퍼센트일 것 3. 최고 온도(High-temp)가 60□이고, 종합효율은 92퍼센트일 것 4. 도시가스 사용량이 22노멀세제곱미터일 것
29	파이프 오르간 장비 (Pipe Organ Set)	소리를 발생시키는 높이 0.27미터 이상 9.36미터 이하, 지름 20밀리미터 이상 360밀리미터 이하의 80개의 파이프 및 조형적인 역할을 하는 높이 0.27미터 이상 9.36미터 이하, 지름 20밀리미터 이상 360밀리미터 이하의 모형 파이프 20개와 각각의 파이프에 공기를 공급해 주는 컴프레서 2대로 뱃고동 소리를 발생시키는 특수한 파이프 오르간의 구성체로서, 컴프레서는 5.5바 이상 15바 이하의 압력으로 분당 2.05세제곱미터 이상 5.40세제곱미터 이하의 공기를 일정하게 공급할 수 있는 것으로 한정하며, 그 부분품을 포함한다.