[별표 1의 3] (2007.9.18. 개정)

온천개발면적의 산정기준(제6조 관련)

온천개발면적(제곱미터) = 66.2 □ 일일적정양수량(톤)

비 고

1. 삭 제(2003.12.30.)

2. 온천개발지역의 토지가 온천개발자의 소유일 경우 100퍼센트의 범위 내에서 추가로 개발할 수 있다.