[별표 3] (2007.9.18. 개정)

온천목욕장 욕수의 수질기준 및 수질검사방법(제11조 관련)

1. 욕수의 수질기준

가. 원수: 총대장균군을 검사하되, 총대장균군은 100□ 중에서 검출되지 아니하여야 한다.

나. 욕조수(浴槽水) : 총대장균군을 검사하되, 1개를 초과하여 검출되지 아니하여야 한다.

2. 수질검사방법

가. 원수의 총대장균군검사는 환경부장관이 정하는 먹는물수질공정시험방법에 따르고 욕조수의 총대장균 검사는 수질오염공정시험방법에 따른 총대장균군 시험방법 중 평판집락시험방법에 따른다.

나. 욕조수의 총대장균군을 검사하는 경우에 채수방법은 욕조의 대각선(욕조에 대각선이 없는 경우에는 욕조의 양쪽 끝간의 거리가 가장 긴 지점을 연결한 선을 말한다)을 기준으로 욕수를 3등분하여 물의 표면에서 같은 양의 욕수를 채수하되, 균일하게 혼합하여 1개의 시료로 사용한다.

다. 총대장균군 시험용 시료는 멸균된 100□ 이상의 용기를 이용하여 무균적으로 채취하고 한번 채취된 시료는 어떠한 경우에라도 저온(10□이하)의 상태로 6시간 이내에 검사실로 운반하여야 하며 검사기관은 시료채취 후 24시간 이내에 분석을 시작하여야 한다.