KEDIFACT 표준전자문서

발송통지서

1. 개요

본 표준은 UN/EDIFACT(행정, 상업 및 운송부문에 관한 전자문서교환표준)와

UN/EDIFACT의 부분집합인 EANCOM 및 KEDIFACT(한국전자문서교환표준)에

의한 발송통지서(DESADV)를 정의한다.

1.1 기능적 정의

거래 업체 상호간의 약정에 따른 상품의 납품 또는 발송에 대한 상세 내역을

form.re.kr

통보하기 위한 전자문서이다.

1.2 적용범위

본 전자문서는 UN/EDIFACT와 유통부분의 전자문서 국제표준인 EANCOM을

기초로 설계되었으므로, 국내뿐만 아니라 국제 거래에서도 특정 거래형태나

유형에 관계없이 사용될 수 있다.

1.3 적용원칙

본 전자문서는 납품상품의 발송내역이나 반품할 상품의 발송내역을 통지하는데

사용하기 위한 것으로, 제품의 판매자와 구매자간 또는 각각의 대리점 간에

활용될 수 있다.

또한 본 전자문서는 하나의 발송처와 하나 또는 다수의 입고처와 관련된 내역을

처리할 수 있으며, 수 많은 제품이나 포장과 관련 되어서도 처리 가능하다.

이와 같은 전자문서는 수신자에게

- 언제 제품이 발송될 것인가를 통보함으로써, 제품 인수를 준비할 수

있도록 한다.

- 발송될 상세내역을 알려준다.

- 국제적인 제품운송의 경우, 통관절차를 미리 밟을 수 있도록 한다.

- 상품발송과 송장의 발급을 조정할 수 있도록 한다.

발송통지서(The Despatch Advice)는 항상 제품이 납품되거나 반품되기 이전에

전송되어야 한다.

이는 제품의 인수처에서 제품의 입고와 관련된 준비를 미리 효과적으로 할 수

있도록 한다.

각 납품단위(파렛트, 카톤 등)는 유일한 식별을 가능할 수 있도록 하여야 한다.

발송통지서에서는 각각의 납품단위 운송내역과 전자문서내역을 대조하게 되며,

불일치 내역은 즉시 파약할 수 있게 된다.

납품단위 또는 운송포장단위의 식별을 위해서 국제표준인 EAN/UCC

연속수송용기코드(Serial Shipping Container Code)를 사용할 것을 권고한다.

a) 전자문서 구조

본 전자문서는 운송화물에 대하여, 계층적인 묘사(운송화물포장 단계로 부터

단품단계까지)를 가능케 한다.

예를 들어, 하나의 컨테이너는 5개의 파렛트로 구성되어 있으며, 각 파렛트는

소규모 물류단위로 구성되어 있는 대규모 물류단위 포장으로 구성되어 있는 것을

표사랄 수 있다.

다음으로 거래상대방간에 합의된 포장단위인 거래단위를 묘사할 수 있다.

그러나 운송포장의 계층적 묘사를 필수적으로 해야하는 것은 아니며, 대부분

발송할 단품과 관련정보(수량, 추가식별번호 등)들로 구성되는 것이 일반적이다.

(□) 사 례

다음은 발송통지 전자문서의 선택적 묘사에 대하여 설명하기 위한 예이다.

선택사항 1부터 4까지는 올림차순에 의해 표사된다.

운송포장은 2개의 파렛트로 구성된다. 처음의 파렛트는 SNP1이라는 일련번호에

의해 식별되며 8개의 카톤으로 구성되어 있다. 상품번호 PN1 2카톤과, PN2

3카톤 그리고 PN3 3카톤으로 구성되어 있다. 각각의 카톤은 SN1 부터

SN8까지의 일련번호로 식별된다.

두번째 파렛트는 일련번호 SNP2에 의해 식별되며 상푸번호 PN1 3카톤과

상품번호 PN3 4카톤으로 구성되어 있다. 각각의 개별 카톤은 SN9 부터 SN15

까지의 일련번호에 의해 식별된다.

운송포장 단계는 다음과 같이 도식화 할 수 있다.

상품번호(PN)와 일련번호(SNP)는 그림에서 간편하게 나타내기 위해 약자로

표기하였으나, 실제 거래에서는 EAN 상품코드와 연속수송용기코드Seria

Shipping Container Code)가 사용되어야 한다. 본 예의 전자문서구조는

상세부문의 기능적 전송항목만을 이용하여 간단히 표기하였다.

(□) 선택적표기 1

상품번호와 총운송수량만을 기재하고, 카톤의 일련번호나 운송포장구조는

묘사하지 않는다.

이와같은 방법은 운송포장에 대한 상품내역과 수량만을 표기한다. 이 경우,

제품발송은 PN1 5단위, PN2 3단위, PN3 7단위로 표기된다.

따라서 전자문서는 발송되는 개별 카톤에 대한 일련번호나 운송을 위해 어떤

단계로 포장되었는지에 대해서는 통지하지 않는다.

선택적표기 1 : 발통통지서의 상세부문

CPS+1'                    CPS 전송항목

LIN+1+PN1:EN'            최초 라인아이템; PN1

QTY+12:5'                발송수량 5

LIN+2+PN2:EN'            두번째 라인아이템; PN2

QTY+12:3'                발송수량 3

LIN+3+PN3:EN'            세번째 라인아이템; PN3

QTY+12:7'                발송수량 7

(□). 선택적표기 2

상품번호와 운송되는 총수량을 제공한다. 추가적으로 각각의 카톤은

일련번호에 의해 식별되며, 포장의 구조는 제공하지 않는다.

이와같은 방법은 운송포장의 구성내역은 통보하나 그 구조에 대해서는

통보하지 않는다. 이 경우 PN1 5단위와 PN2 3단위 그리고 PN3 7단위로

구성되어 있는 운송포장 정보를 제공한다.

추가적으로 동일한 상품들로 구성된 각각의 개별 카톤은 일련번호에 의해

식별된다. 따라서 예를 들면 PN1의 카톤은 일련번호 SN1, SN2, SN9,, SN10

그리고 SN11로 식별되며, 이와 같은 경우 각 카톤이 운송을 위해 어떤 달계로

포장되었나 하는 정보는 제공하지 않는다.

선택적표기 2 : 발통통지서의 상세부문

CPS+1'                                        CPS 전송항목

LIN+1+PN1:EN'                                최초 라인아이템; PN1

QTY+12:5'                                    발송수량 5

PCI+30E'                                      SSCC로 포장

GIN+SS+SN1:SN2+SN9:SN11'            PN1 5카톤의 일련번호

LIN+2+PN2:EN'                                두번째 라인아이템; PN2

QTY+12:3'                                    발송수량 3

PCI+30E'                                      SSCC로 포장

GIN+SS+SN3:SN5'                            PN2 3카톤의 일련번호

LIN+3+PN3:EN'                                세번째 라인아이템; PN3

QTY+12:7'                                    발송수량 7

PCI+30E'                                      SSCC로 포장

GIN+SS+SN6:SN8+SN12:SN15'           PN3 7카톤의 일련번호

(□) 선택적표기 3

파렛트의 내용과 식별번호에 의해 운송포장구조를 제공한다.

이와같은 방법은 파렛트의 내용에 의해 운송포장구조에 대한 정보를 제공할 수

있도록 하며, 각 파렛트는 연속수송용기코드(SNP와 SNP2)에 의해 유일하게

식별된다.

전자문서는 각각의 파렛트의 구성을 파렛트 당 포장내역과 수량을 통해 묘사한다.

선택적표기 3 : 발통통지서의 상세부문

CPS+1'                           최초 CPS

PAC+2++201'                      포장수량 = 2개의 파렛트

CPS+2+1'                         두번째 CPS; 최초의 파렛트; 파렛트 = 운송포장

PAC+1++201'                      외부 포장단계, 파렛트

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SNP1'                     최초 파렛트의 일련번호

PAC_8++CT'                       8개의 카톤으로 이루어진 파렛트

LIN+1+PN1:EN'                    최초 라인아이템; PN1

QTY+12:2'                        발송수량 2

LIN+2+PN2:EN'                    두번째 라인아이템; PN2

QTY+12:3'                        발송수량 3

LIN+3+PN3:EN'                    세번째 라인아이템; PN3

QTY+12:3'                        발송수량 3

CPS+3+1'                         세번째 CPS; 두번째 파렛트; 파렛트 = 운송포장

PAC+1++201'                      외부 포장단계, 파렛트

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SNP2'                     두번째 파렛트의 일련번호

PAC+7++CT'                       7개의 카톤으로 이루어진 파렛트

LIN+4+PN1:EN'                    네번째 라인아이템; PN1

QTY+12:3'                        발송수량 3

LIN+5+PN3:EN'                    다섯번째 라인아이템; PN3

QTY+12:4'                        발송수량 4

(□) 선택적표기 4

파렛트와 파렛트의 내용물을 통해 운송포장구조에 대한 정보를 제공한다.

각 파렛트와 카툰의 내용물은 일련번호에 의해 유일하게 식별된다.

이와같은 방법은 운송을 위한 포장구조를 계층적으로 묘사할 수 있도록 한다.

운송포장은 연속수송용기코드(SNP1과 SNP2)에 의해 식별되는 두개의 파렛트로

구성되어 있다는 것을 알려주며, 각 파렛트가 연속수송용기코드에 의해 식별되는

개별 단위에 의해 구성되는 것을 알려준다.

다음은 각 카톤이 소비자 단위나 거래단위에 의해 구성된 것을 묘사할 수 있도록

하는 계층적 구조이다.

선택적표기 4 : 발통통지서의 상세부문

CPS+1'                           최초 CPS

PAC+2++201'                      포장수량 = 2개의 파렛트

CPS+2+1'                         두번째 CPS; 최초의 파렛트; 파렛트 = 운송포장

PAC+2++201'                      외부 포장단계, 파렛트

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SNP1'                     최초 파렛트의 일련번호

PAC+8++CT'                       8개의 카톤으로 이루어진 파렛트

LIN+1+PN1:EN'                    최초 라인아이템; PN1

QTY+12:2'                        발송수량 2

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SN1:SN2'                  PN1 두개 카톤의 일련번호

LIN+2+PN2:EN'                    두번째 라인아이템; PN2

QTY+12:3'                        발송수량 3

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SN3:SN5'                  PN2 세개 카톤의 일련번호

LIN+3+PN3:EN'                    세번째 라인아이템; PN3

QTY+12:3'                        발송수량 3

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SN6:SN8'                  PN3 3개 카톤의 일련번호

CPS+3+1'                         세번째 CPS; 두번째 파렛트; 파렛트 = 운송포장

PAC+1++201'                      외부 포장단계, 파렛트

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SNP2'                     두번째 파렛트의 일련번호

PAC+7++CT'                       7개의 카톤으로 이루어진 파렛트

LIN+4+PN1:EN'                    네번째 라인아이템; PN1

QTY+12:3'                        발송수량 3

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SN9:SN11'                 PN1 3개 카톤의 일련번호

LIN+5+PN3:EN'                    다섯번째 라인아이템; PN3

QTY+12:4'                        발송수량 4

PCI+30E'                         SSCC로 표기

GIN+SS+SN12:SN15'                PN3 4개 카톤의 일련번호

2. 참고자료

- UN의 D.93A 사전

- KEC의 KEDIfact 사전

- ISO 9735 및 KSC 5863

- EAN의 EANCOM(1994. 3.)

3. 용어정의

- UN의 D.93A 사전

- KEC의 KEDIfact 사전

- ISO 9735 및 KSC 5863

- EAN의 EANCOM(1994. 3.)

4. 전자문서정의

4.1 전송항목설명

머리부분

UNH M 1 전자문서머리(Message header)

전자문서를 시작하고 전자문서의 형태, 개정번호 그리고 전자문서의 관리기관을

식별하는 전송항목이다. UN의 발송통지서(Despatch Advice Message)에

해당하는 전자문서형태코드는 'DESADV'이다.

본 표준을 따르는 발송통지서(Despatch Advice Message)는 UNH 전송항목의

복합자료항목 S009에 다음의 값을 가져야한다.

자료항목 0065 : ORDERS

0052 : D

0054 : 93A

0051 : UN

BGM M 1 전자문서시작(Beginning of message)

전자문서명과 전자문서번호를 통해 발송통지서를 명확하게 식별하기 위한

전송항목이다.

DTM C 10 일자/시간/기간(Date/time/period)

본 전송항목은 전체 전자문서와 관련되는 일자와 시간을 기재하기 위한

전송항목으로, 발송통지서 전송일자를 위해 최소한 한번은 기재되어야 한다.

ALI C 5 추가정보(Additional information)

추가조건(원산지관련정보, 세관정보 등)을 나타내기 위한 전송항목이다.

MEA C 5 측정치(Measurements)

화물의 중량과 부피를 기재하기 위한 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 01 : RFF-DTM C 10

계약번호 등과 같이 전자문서 전체와 관련된 참조번호와 관련일자 등을

기재하기 위한 전송항목군이다.

RFF M 1 참조번호(Reference)

주문서, 납품지시서, 수출/수입승인번호 등과 같이 발송통지서 전체와

관련된 참조서류번호를 기재하는 전송항목이다.

DTM C 1 일자/시간/기간(Date/time/period)

RFF 전송항목의 참조문서와 관련된 일자 및 시간을 기재하는 전송항목이다.

전송항목그룹(SEGMENT GROUP) 02 : NAD-LOC-SG3-SG4 C 10

발송통지서와 관련된 거래당사자들을 식별하고 관련정보를 기재하는

전송항목군이다.

NAD M 1 상호 및 주소(Name and address)

발송통지서와 관련된 거래당사자의 업체명, 주소 등을 식별하는

전송항목으로, 판매자와 구매자의 식별은 본 전자문서의 NAD 전송항목에

필수적으로 기재되어야 한다.

LOC C 10 장소/위치식별(Place/location identification)

상기 전송항목 NAD에 기재된 거래당사자의 상세한 위치정보(내부위치,

빌딩번호 등)를 나타내는 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 03 : RFF-DTM C 10

상기 전송항목 NAD에 명시된 거래당사자에 대한 참조사항을 나타내는

전송항목군이다.

RFF M 1 참조번호(Reference)

NAD 전송항목에 명시된 거래당사자와 관련된 참조서류를 기재하는

전송항목이다.

DTM C 1 일자/시간/기간(Date/time/period)

상기 참조서류와 관련된 일자/시간/기간을 나타내는 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 04 : CTA-COM C 10

상기 전송항목 NAD에 명시된 거래당사자와 관련한 내부의 특정 직원

또는 부서 내역과 같은 참조처와 통신수단을 기재하는 전송항목군이다.

CTA M 1 연락처정보(Contact information)

직접 담당하는 담당부서나 담당자를 기재하는 전송항목이다.

COM C 5 통신정보(Communication contact)

CTA 전송항목에서 식별된 담당부서나 담당자의 전화 또는 FAX 등과 같은

통신번호를 식별하는 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 05 : TOD-LOC-FTX C 10

인도조건을 기재하기 위한 전송항목군이다.

TOD M 1 인도조건(Terms of delivery)

전체 발송통지서와 관련된 인도조건을 기재하기 위한 전송항목이다.

LOC C 5 장소/위치식별(Place/location identification)

TOD 전송항목과 관련된 장소를 식별하기 위한 전송항목이다.

FTX C 5 평문기술(Free text)

인도조건과 관련된 추가정보를 자유형식에 의해 기재할 수 있는 전송항목으로,

컴퓨터와 컴퓨터간의 전송에서 이와 같은 자료는 수신자측에서 수작업에 의해

처리해야 한다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 06 : TDT-PCD-SG7 C 10

발송통지서 전체내역에 대한 수송과 관련하여 상품의 운송방법, 수단, 장소,

관련일자와 시간 등을 기재한는 전송항목군이다.

TDT M 1 운송내역(Details of transport)

발송할 상품의 운송 방법, 수단 등을 기재하는 전송항목이다.

PCD C 1 백분율(Percentage details)

운송수단의 수송용량을 차지하는 비율을 기재하기 위한 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 7 : LOC-DTM C 10

운송과 관련한 장소 및 일자/시간 정보를 나타내는 전송항목군이다.

LOC M 1 장소/위치식별(Place/location identification)

상기 전송항목 TDT에 명시된 운송 관련 장소를 나타내는 전송항목이다.

DTM C 10 일자/시간/기간(Date/time/period)

특정 장소로 운송되는 상품에 대한 도착/출발일자 및 시간을 기재하는

전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 8 : EQD-MEA-SEL-EQA-SG09 C 10

전체 발송통지서와 관련하여 상품을 운송하는데 이용되는 장비에 대한

정보를 제공하기 위한 전송항목군이다.

EQD M 1 장비내역(Equipment details)

발송통지서와 관련하여 사용될 장비내역을 정의하고, 필요하다면 장비공급에

대한 책임을 명시하기 위한 전송항목이다.

MEA C 5 측정치(Measurements)

EQD 전송항목에서 기재한 장비의 물리적 측정치을 기재하는 전송항목이다.

SEL C 25 봉인번호(Seal number)

EQD 전송항목에서 기재한 특정장비에 대한 봉인번호를 기재하는 전송항목이다.

EQA C 5 부착장비(Attached equipment)

EQD 전송항목에 명시한 장비에 부착되는 부가장비나, EQD 전송항목에서

기재한 장비와 관련된 부가장비를 기재하기 위한 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 9 : HAN-FTX C 10

위험물질과 그 취급법에 관한 정보를 제공하기 위한 전송항목군이다.

HAN M 1 취급지시(Handling instructions)

명시한 장비에 대하여 위험물질 통보와 취급법에 관한 정보를 제공하기 위한

전송항목이다.

FTX C 10 평문기술(Free text)

위험물에 대한 추가 정보를 코드나 평문형식으로 제공하기 위한 전송항목이다.

상세부문

전송항목군(SEGMENT GROUP) 10 : CPS-FTX-SG11-SG15 C 9999

모든 포장 단계에 대한 상세내역과 화물에 대한 개별 단품에 대한 내역을

기재하기 위한 전송항목군이다.

본 전송항목군은 계층적 포장단계에 대한 용량을 제공하며, 각 포장단계는

하향식구조에 의해 기재한다. 즉, 포장단계의 최하위 단계에는 상세한

제품정보가 기재된다.

CPS M 1 화물포장순서(Consignment packing sequence)

화물의 실제 포장 순서를 식별하여, 선택적으로 포장단계간의 관계를 기재할

수 있도록 하는 전송항목이다.

FTX C 5 평문기술(Free text)

포장순서에 대한 추가 정보를 코드나 평문형식으로 제공하기 위한

전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 11 : PAC-MEA-QTY-SG12-SG13 C 9999

해당 포장단계에 대한 정보와 포장식별, 치수, 표기내용, 수량, 일자 및

시간정보, 취급과 관련된 정보 등을 나타내는 전송항목군이다.

PAC M 1 포장(Package)

발송 상품을 위한 포장유형과 수량을 나타내는 전송항목이다.

MEA C 10 측정치(Measurements)

상기 전송항목 PAC에 명시된 포장에 대한 물리적 규격을 나타내는

전송항목이다.

QTY C 10 수량(Quantity)

상기 전송항목 PAC에 명시된 포장단위당 수량을 기재하기 위한 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 12 : HAN-FTX C 10

위험상품과 취급요령에 관한 정보를 제공하기 위한 전송항목군이다.

HAN M 1 취급지시(Handling instructions)

특정포장에 대한 취급과 위험물질에 대한 정보를 제공하기 위한 전송항목이다.

FTX C 10 평문기술(Free text)

위험물질에 대한 추가 정보를 코드나 평문형식으로 제공하기 위한

전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 13 : PCI-RFF-DTM-GIR-SG14 C 1000

포장번호, 라벨, 표기내용을 기재하기 위한 전송항목군이다.

PCI M 1 포장식별(Package identification)

PAC 전송항목에 명시된 개별 포장단위에 사용된 표기나 라벨과 관련된 내용을

기재하기 위한 전송항목이다.

RFF C 1 참조번호(Reference)

포장식별을 위한 참조번호를 기재하는 전송항목이다.

DTM C 5 일자/시간/기간(Date/time/period)

참조번호와 관련된 일자/시간/기간을 기재하기 위한 전송항목이다.

GIR C 10 관련식별번호(Related identification numbers)

동일 포장에 대한 포장라벨번호와 같은 식별번호를 기재하기 위한

전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 14 : GIN-DLM C 10

포장식별번호와 관련 인도제한 조건을 기재하기 위한 전송항목군이다.

GIN M 1 상품식별번호(Goods identity number)

발송될 제품포장의 식별번호를 제공하기 위한 전송항목이다.

DLM C 10 인도제한(Delivery limitations)

상품의 인도제한조건을 기재하기 위한 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 15 : LIN-PIA-IMD-MEA-QTY-ALI-GIN-GIR

-DLM-DTM-FTX-SG16-SG17-SG18-SG19-SG20-SG23 C 9999

개별 발송단위에 대한 상세 내역을 기재하기 위한 전송항목군이다.

LIN M 1 일련품목(Line item)

발송할 상품을 식별하는 전송항목으로, LIN 전송항목 뒤에 오는 상세부문의

모든 전송항목은 본 전송항목과 관련된다.

PIA C 10 추가상품식별(Additional product id)

추가상품식별 정보를 제공하기 위한 전송항목이다.

IMD C 25 품목기술(Item description)

발송될 상품에 대하여 기술하기 위한 전송항목으로, 상품코드에 의해 식별

불가능한 상품에 사용된다.

MEA C 10 측정치(Measurements)

발송되는 상품이 가변단위로 판매되는 상품일 경우, 납품단위를 표기하는데

사용되는 전송항목이다.

QTY C 10 수량(Quantity)

발송될 상품의 수량을 기재하기 위한 전송항목이다.

ALI C 10 추가정보(Allitional information)

일련품목과 관련된 원산지, 관세특혜 등을 기재하기 위한 전송항목이다.

GIN C 100 상품식별번호(Goods identity number)

부품의 일련번호와 같이 발송될 상품의 식별번호를 기재하기 위한

전송항목이다.

GIR C 100 관련식별번호(Item description)

일련품목과 관련된 식별번호를 제공하기 위한 전송항목이다.

DLM C 100 인도제한(Delivery limitations)

상품의 발송과 관련된 특정제한사항을 식별하기 위한 전송항목이다.

DTM C 1 일자/시간/기간(Date/time/period)

생산일자와 같이 현재의 일련품목과 관련된 일자, 시간 정보를 제공하기

위한 전송항목이다.

FTX C 5 평문기술(Free text)

일련품목과 관련된 추가정보를 자유형식에 의해 기재할 수 있는 전송항목으로,

컴퓨터와 컴퓨터간의 전송에서 이와 같은 자료는 수신자측에서 수작업에 의해

처리해야 한다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 16 : RFF-DTM C 10

참조번호와 일자를 나타내기 위한 전송항목이다.

RFF M 1 참조번호(Reference)

해당 일련품목과 관련된 참조서류를 나타내는 전송항목이다.

DTM C 5 일자/시간/기간(Date/time/period)

상기 RFF 전송항목에 명시된 참조내역과 관련된 일자 또는 시간을 기재하는

전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 17 : DGS-QTY-FTX C 10

위험상품에 관한 정보를 제공하기 위한 전송항목군이다.

DGS M 1 위험화물(Dangerous goods)

위험상품의 부류를 표기하기 위한 전송항목이다.

QTY C 1 수량(Quantity)

위험상품의 수량을 표기하기 위한 전송항목이다.

FTX C 5 평문기술(Free text)

위험상품을 묘사하기 위한 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 18 : LOC-NAD-DTM-QTY C 100

위치정보와 관련 주소, 일자와 시간, 수량 등을 기재하기 위한 전송항목군이다.

LOC M 1 장소/위치식별(Place/location identification)

제품을 배송할 특정 장소를 식별하기 위한 전송항목이다.

NAD C 1 상호 및 주소(Name and address)

납품장소와 관련된 업체명과 주소, 그리고 부서 등을 식별하기 위한

전송항목이다.

DTM C 1 일자/시간/기간(Date/time/period)

특정장소에 대한 납품과 관련된 일자/시간정보를 기재하기 위한 전송항목이다.

QTY C 10 수량(Quantity)

상기 납품장소로 납품할 수량을 기재하는 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 19 : SGP-QTY C 1000

포장되지 않은 상품이나 서로 분리된 상품의 위치를 기재하기 위한

전송항목군이다.

SGP M 1 화물위치(Split goods placement)

화물의 위치와 관련된 정보를 기재하기 위한 전송항목으로, 포장되지 않은

제품의 수량은 다음의 QTY 전송항목에 기재한다.

QTY C 10 수량(Quantity)

포장되지 않은 상품의 수량을 기재하는 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 20 : PCI-DTM-MEA-QTY-G21-G22 C 9999

포장식별과 포장갯수, 표기, 규격, 수량, 일자 그리고 취급정보 등을 나타내는

전송항목군이다.

PCI M 1 포장식별(Package identification)

개별 포장에 사용되는 표기내역과 포장내역을 나타내는 전송항목이다.

DTM C 5 일자/시간/기간(Date/time/period)

포장 관련 일자/시간을 나타내는 전송항목이다.

MEA C 10 측정치(Measurements)

포장의 물리적인 측정치를 나타내는 전송항목이다.

QTY C 1 수량(Quantity)

포장당 갯수를 나타내는 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 21 : GIN-DLM C 10

포장식별번호, 인도 제한 정보 등을 나타내는 전송항목군이다.

GIN M 1 상품식별번호(Goods identity number)

포장 식별 번호를 나타내는 전송항목이다.

DLM C 100 인도제한(Delivery limitations)

상품 인도에 있어서의 제한사항을 나타내는 전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 22 : HAN-FTX-GIN C 10

취급정보를 나타내는 전송항목군이다.

HAN M 1 취급지시(Handing instructions)

명시된 화물에 대한 취급정보를 나타내는 전송항목이다.

FTX C 5 평문기술(Free text)

위험물질에 대한 추가 정보를 코드나 평문형식으로 제공하기 위한

전송항목이다.

GIN C 1000 상품식별번호(Goods identify number)

위험물질을 포함하고 있는 포장에 적용되는 번호를 식별하기 위한

전송항목이다.

전송항목군(SEGMENT GROUP) 23 : QVA-DTM C 10

수량변동, 변동사유, 관련일자 등을 나타내는 전송항목군이다.

QVA M 1 수량변동(Quantity variances)

수량변동과 변동사유를 나타내는 전송항목이다.

DTM C 5 일자/시간/기간(Date/time/period)

수량변동에 관련한 일자/시간을 나타내는 전송항목이다.

요약부문

CNT C 1 총합계(Control total)

전자문서의 송신자가 수신자의 문서확인을 위해 기재하는 제어값을 나타내는

전송항목이다.

UNT M 1 전자문서꼬리(Message trailer)

전자문서의 종료를 나타내며, 전자문서에서 사용된 총 전송항목 수 및

전자문서의 참조번호를 나타내는 전송항목이다.