소화전 설비점검

구분	점검항목				점검결과													비고
					1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월	8월	9월	10월	11월	12월
옥내소화전설비	소화전의 위치표시등은 점등되어 있는가 소화전 개폐밸브는 바닥으로부터 1.5m이하에 설치되어 있는가 소화전은 통행 또는 피난에 지장이 없고 사용할 때에 쉽게 반출할 수 있는 장소에 설치되어 있는가 수원은 정량 확보되어 있는가 소화전함, 펌프, 전동기 주위에 장애물은 없는가 소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형 손상 부식되지 않았는가 결함부 등에서 누수되지 않았는가 각 밸브의 개폐조작은 용이한가 수동밸브의 경우 개폐상태를 알 수 있도록 표시가 되어 있는가
점검자		성명
		서명
★ 특기사항
양호 : □ 정비 : △ 불량: □

					결재	담당	반장	소장
사업장명		기기명	옥내 소화전
2001 년