〔별지 제10호서식〕

건축물의 에너지절약설계기준검토서

확인자 :         과장   ○○○ (인)

작성자 :         담당   ○○○ (인)

설 치 기 준	실 별	설 계 내 용		근 거 (도면번호등)	적합 여부
o 조명기기중 전구식 형광등기구,형광램프, 백열전구, 형광램프용안정기, 형광램프용 반사갓은고효율조명기기를 사용하고,안정기는 형광램프전용안정기를 선택·사용하여야 한다. o 유도등은 3선식 배선방식을 채택하여야 한다. o 거실의 조명기구는 부분조명이가능하도록 점멸회로로 구성되어야 한다.	거 실	(예시) 소비효율 2등급 전구식형광등 기구, 점멸회로로 구성됨		(예시) 2-25	(예시) 여
	침 실	(예시) 소비효율 2등급 60w백열전구 점멸회로로 구성됨		(예시) 2-35	(예시) 여
	사무실	(예시) 고효율인증 26□32w형광램프· 26□32w형광램프용안정기·고조도 반사갓, 점멸회로로 구성됨		(예시) 3-45	(예시) 여
	복 도	(예시) 60w백열전구, 유도등은 3선식 배선방식을 채택함		(예시) 3-33	(예시) 부
	목욕장
	객 실
	영업장
	교 실
	병 실
	○○실
	○○실
	○○실
o 공동주택 각 세대내의 현관 및 숙박시설 객실내부입구의 조명기구는 일정시간후에 자동소등 되는조도자동조절식 조명기구를 사용하여야 한다.	공동주택 각 세대내의 현관
	숙박시설 객실의 내부입구

〔비고〕 위 검토서의 실별은 예시이며, 허가 또는 승인시의 검토서에는 모든 실을 빠짐없이 기재하여야 한다

.〔별지 제11호서식〕

건축물의 고효율에너지기자재사용확인서

설 치 기 준	실 별	설 계 내 용		근 거 (도면번호등)	적합 여부
o 조명기기중 전구식 형광등기구,형광램프, 백열전구, 형광램프용안정기, 형광램프용 반사갓은고효율조명기기를 사용하고, 안정기는 형광램프전용안정기를 선택·사용하여야 한다. o 유도등은 3선식 배선방식을 채택하여야 한다. o 거실의 조명기구는 부분조명이가능하도록 점멸회로로 구성되어야 한다.	거 실	(예시) 소비효율 2등급 전구식형광등 기구, 점멸회로로 구성됨		(예시) 2-25	(예시) 여
	침 실	(예시) 소비효율 2등급 60w백열전구 점멸회로로 구성됨		(예시) 2-35	(예시) 여
	사무실	(예시) 고효율인증 26□32w형광램프· 26□32w형광램프용안정기·고조도 반사갓, 점멸회로로 구성됨		(예시) 3-45	(예시) 여
	복 도	(예시) 60w백열전구, 유도등은 3선식 배선방식을 채택함		(예시) 3-33	(예시) 부
	목욕장
	객 실
	영업장
	교 실
	병 실
	○○실
	○○실
	○○실
o 공동주택 각 세대내의 현관 및 숙박시설 객실내부입구의 조명기구는 일정시간후에 자동소등되는 조도자동조절식 조명기구를 사용하여야 한다.	공동주택 각 세대내의 현관
	숙박시설 객실의 내부입구

년       월     일

〔확인자〕감리회사명          공사감리자  성명           (인)

〔비고〕 위 확인서의 실별은 예시이며, 확인시의 확인서에는 모든 실을 빠짐없이 확인하여 기재하여야 한다.

소속 :

전화 :

E-mail :