[ 별첨 1 ]

2004年度 建物時價標準額

(附錄 : 建物時價標準額 一覽表)

서울特別市

目       次

1. 建物時價標準額 算出體系	1

2. 適用指數	2

가. 構造指數	2

나. 用途指數	6

다. 位置指數	9

3. 經過年數別 殘價率	11

4. 加減算特例	13

5. 增□改築 建物에 대한 時價標準額算出要領	18

1. 建物時價標準額 算出體系

가. 算出體系圖

		적 용 지 수
신축건물기준가액													경과년수별잔가율
	×	구조지수		×		용도지수		×		위치지수		×		×
															□	×	가감산특례	=	시가표준액

(A)     (B)       (C)      (D)     (E)

나. 算出要領

1) 건물에 대한 시가표준액은 1□당 기준가격 175,000원에 구조별, 용도별, 위치별 지수와 경과년수별 잔가율을 곱하여 1□당 금액을 산출한다.

2) 산출한 □당 금액(A×B×--E)에서 1,000원 미만 숫자는 절사한다.

다만, 1□당 금액이 1,000원미만일 때는 1,000원으로 한다.

3) 내용년수가 경과된 건물은 최종년도의 잔가율을 적용한다.

4) 가감산특례에 해당하는 건물에 대하여는 산출가액(A×B×--□)에 일정율을 가감한 가액을 시가표준액으로 한다.

2. 適用指數

가. 構造指數

구조번호	구 조 별	지수
1 2 3 4 5 6 7 8	철골(철골철근)콘크리트조, 통나무조 철근콘크리트조, 철골조, 석조, PC조, 목구조, 라멘조, 스틸하우스 연와조, 보강콘크리트조, 황토조 시멘트벽돌조 목조 시멘트블럭조, 경량철골조, 조립식판넬조 석회 및 흙벽돌조, 돌담 및 토담조 철파이프조	120 100 90 80 70 65 40 30

《 용어의 정의 》

1) 철골(철골철근)콘크리트조

철골의 기둥□벽□바닥 등 각 부분에 콘크리트를 부어 넣거나 철근콘크리트로 피복한 건물을 말한다.

2) 통나무조

원목에 인위적인 힘을 가하여 형태를 변화(원형 또는 다각형)시킨 후 이를 세우거나 쌓아 기둥과 외벽 전체면적의 1/2이상을 차지하도록 축조한 건물을 말한다.  다만, 목구조 및 목조를 제외한다.

3) 스틸하우스

아연도금강 골조를 조립하여 판넬형태로 건축된 구조를 말한다.

4) 철근콘크리트조

철근콘크리트를 사용하여 건축을 하거나 이 구조와 조적 기타의 구조를 병용하는 구조를 말하며, 기둥과 보 등이 일체로 고정 □ 접합된 철근 콘크리트 구조를 포함한다(RC, RS조).

5) 철 골 조

여러가지 단면으로 된 철골과 강판을 조립하여 리벳으로 조이거나 용접을 한 구조를 말한다.

6) 석    조

외벽을 석재로 축조한 건물을 말한다.

7) P. C조 (Precast  Concrete)

P. C공법에 의하여 생산된 외벽등의 부재를 공장에서 다량 생산하여 건축할 위치에 운반하여 조립한 구조를 말한다.

8) 목 구 조

목재를 골조로 하여  합판, 합성수지, 타일, 석고보드 등을 사용하여 신공법으로 축조한 건물을 말한다. 다만, 통나무조와 목조를 제외한다.

9) 라 멘 조

기둥과 보등이 일체로 고정□접합된 철근콘크리트 구조의 건축물을 말한다.

10) 연 와 조

3면이상이 연와 또는 이와 유사한 벽돌로 축조된 구조를 말한다. 다만, 시멘트벽돌조와 시멘트블럭조에 외벽 전체면적 1/2 이상의 돌붙임·타일붙임·인조석붙임·대리석붙임·붉은타일형벽돌붙임 등을 한 것은 모두 연와조로 본다.

11) 보강콘크리트조 (보강블럭조 포함)

블록의 빈부분에 철근을 넣고 모르타르 또는 콘크리트로 채워 블록조의 결함을 보완한 것과 시멘트벽돌조의 결함을 보완하기 위하여 벽체 또는 기둥부에 철근을 넣어 축조한 구조를 말한다.

12) 황 토 조

외벽 전체면적의 1/2이상을 황토벽돌로 축조하거나 황토를 붙인 건물을 말하되, 기둥과 보등은 목재□철재□철근콘크리트 등으로 건축한 건물을 말한다. 다만, 흙벽돌조와 토담조를 제외한다.

13) 조립식판넬조

비교적 살이 얇은 형강사이에 단열재인 폴리스텐폼을 넣어 만든 조립식판넬을 이용하여 건축된 건축물 및 이와 유사한 형태의 건축물의 구조를 말한다.

14) 시멘트벽돌조

외벽을 시멘트벽돌로 쌓은 후 화장벽돌이나 타일을 붙이거나 모르타르를 바른 것을 말하되 칸막이벽은 목조로 할 경우도 있으며 지붕·바닥 등은 목조 또는 철근콘크리트조로 하기도 한다.

15) 목    조

기둥과 들보 및 서까래등이 목재로 된 건물을 말한다.

다만, 통나무조와 목구조를 제외한다.

16) 경량철골조

비교적 살이 얇은 형강(압연해서 만든 단면이 ㄴ, ㄷ, H, I, 원주형 등의 일정한 모양을 이루고 있는 구조용 강철재)을 써서 꾸민 건축물의 구조를 말한다.

17) 시멘트블럭조

주체인 외벽의 재료가 시멘트블럭 또는 시멘트콘크리트블럭 등으로 된 구조를 말하며 칸막이벽, 지붕, 바닥등은 시멘트벽돌조와 같이 할 수도 있다.

18) 석회 및 흙벽돌조

석회와 흙 혼합벽돌, 돌담, 토담등 이와 유사한 구조로 축조된 구조를 말한다.

《 적용요령 》

1) 건물구조는 주된 재료와 기둥 등에 의하여 분류한다.

2)  콘셋트건물, 판넬건물, 알미늄유리온실은 경량 철골조로 적용한다.

3) 컨테이너건물은 지수 40을 적용한다

3)  위 구조지수의 적용이 불합리하다고 판단되는 건축물에 대해서는 구청장이 달리 정하여 적용할 수 있다.

나. 用途指數

용도 번호	용 도 별	대 상 건 물	지수
1	주 거 시 설 숙 박 시 설	○ 단독주택, 공동주택, 기숙사 ○ 여인숙(전업민박 포함)	100
2	식품위생시설 숙 박 시 설 대규모 점포 시설 위 락 시 설	○ 식품위생법에 의한 유흥주점 ○ 콘도미니엄, 호텔 ○ 유통산업발전법시행령 제4조에 의한 시장, 대형점, 백화점, 쇼핑센터, 도매센터 ○ 투전기업소 및 카지노업소	135
3	사 무 실 의 식 시 설 위험물저장시설 근린생활시설 식품위생시설 유 원 시 설 공중위생시설 숙 박 시 설 의 료 시 설 문 화 시 설	○ 각종사무실용 건물 ○ 예식장, 장례예식장 ○ 주유소시설, 가스충전소, 기타 위험물 저장 시설 ○ 약국, 사진관, 독서실, 학원의설립및과외교습에관한법률에 의한 학원 및 과외교습소, 단일점포(일용품점포), 수퍼마켓등 판매시설(백화점과 쇼핑센터등 대규모소매점 제외), 게임제공업소, 산후조리원 ○ 식품위생법에 의한 휴게음식점, 일반음식점, 단란주점 ○ 관광진흥법에 의한 각종 유원시설업소 ○ 일반목욕장, 이용소, 미용소, 세탁소 ○ 여관 ○ 병원, 의원, 한의원 ○ 박물관, 미술관, 영화관, 극장, 관람장, 집회장, 전시장, 기원	125

용도번호	용 도 별	대 상 건 물	지수
4	교육연구시설 종 교 시 설 체 육 시 설 의 료 시 설 시 장	○ 학교, 유치원, 직업훈련원, 실습장 도서관, 연구소, 수련원 ○ 교회, 성당, 사찰, 불당, 기도원, 수도원 ○ 체육시설의설치이용에관한법률에 의한 시설, 사격장 ○ 시술소, 조산원 ○ 재래시장	117
5	생 산 시 설 운 수 시 설 차량관련시설 기 타	○ 공장, 창고(냉동창고 및 하역장을 포함하되 주거용이나 사무실용 창고는 제외), 목공소 ○ 공항·항만시설, 여객·화물터미널, 철도역사 ○ 세차장, 폐차장, 주차전용시설(주택의 차고는 제외하되 복합건물 차고는 포함) ○ 지하대피소(주택의 지하실은 제외), 무선기지국, 동·식물원, 수족관, 祠宇(재실,정각포함), 양수장, 양어장(축양장), 경주용마사	80
6	농어가주택 광 산 주 택 묘지관련시설 복 지 시 설	○ 전업농어가의 주거용 건물 ○ 광산촌의 광산근로자 전용주택 ○ 납골당, 화장장 ○ 양로원, 고아원, 기타 이와 유사한 시설	60
7	농업생산시설	○ 축사, 가금사, 버섯재배사, 농막, 잠실, 건조장, 퇴비장, 농어가 창고	40

《 적용요령 》

1) 1구 또는 1동의 건축물이 2이상의 용도에 사용되는 경우에는 각각의 용도대로 구분한다. 다만, 공용부분은 전용면적 비율로 안분하되 안분할 수 없는 부분은 사용면적이 제일 큰 용도의 건물에 부속된 것으로 본다.

2) 전업농어가란 농업·농촌기본법 제3조 제5호 규정에 의한 농촌지역에서 농업을 주업으로 하는 자가 상시 거주하는 단독주택 및 지방자치법 제3조 규정에 의한 면지역에서 농어촌발전특별조치법 제2조 규정에 의한 전업어업인이 상주 거주하는 단독주택을 말한다.

3) 견본주택(모델하우스)에 대하여는 용도번호 3의 사무실로 보아 용도 지수를 적용한다

4) 위 용도지수 적용이 불합리하다고 판단되는 경우에는 구청장이 따로 정하여 적용할 수 있다.

다. 位置指數

(단위 : 천원/□)

지역 번호	건 물 부 속 토 지 가 격	지 수
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	10이하 10초과 ∼ 20이하 20초과 ∼ 30이하 30초과 ∼ 40이하 40초과 ∼ 50이하 50초과 ∼ 80이하 80초과 ∼ 100이하 100초과 ∼ 200이하 200초과 ∼ 400이하 400초과 ∼ 600이하 600초과 ∼ 800이하 800초과 ∼ 1,000이하 1,000초과 ∼ 1,200이하 1,200초과 ∼ 1,500이하 1,500초과 ∼ 2,000이하 2,000초과 ∼ 2,500이하 2,500초과 ∼ 3,000이하 3,000초과 ∼ 3,500이하 3,500초과 ∼ 4,000이하 4,000초과 ∼ 4,500이하 4,500초과 ∼ 5,000이하 5,000초과 ∼ 6,000이하 6,000초과 ∼ 7,000이하 7,000초과 ∼ 8,000이하 8,000초과 ∼ 9,000이하 9,000초과	80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130

《 적용요령 》

1) 과세대상물건의 부속토지에 대한 2003년도 개별공시지가를 기준으로 위치지수를 적용한다.

(예) 공시지가 130만원/□ 경우 지수 106

2) 여러 필지의 부속토지에 건물이 있는 경우에는 각 필지의 2003년도 개별공시지가를 평균한 가격에 해당하는 지수를 위치지수로 한다.

(예) 3필지의 토지에 건물이 있는 경우＿A필지(30□) : 700천원/□, B필지(50□) : 1,000천원/□, C필지(20□) : 650천원/□ａ

→ (700천원×30□+1,000천원×50□+650천원×20□)□100□=840천원/□

→ 위치지수 : 102

3) 건물 부속토지의 개별 토지가격이 조사 누락 등으로 결정되지 아니하거나 조사 오류로 인하여 비현실적인 경우에는 인근 유사대지의 개별 토지가격을 참작하여 위치지수를 결정한다.

4) 수상가옥에 대하여는 위치지수를 적용하지 아니한다.

5) 주상복합건물내 주택에 대해 해당 위치지수 적용이 불합리하다고 판단되는 경우(주택 동수가 20동 미만인 경우에 한한다)에는 인근지역 주거용 건물 부속토지에 준하는 위치지수를 적용할 수 있다.

6) 위 위치지수의 적용이 불합리하다고 판단되는 경우에는 구청장이 최저 80, 최고 150의 범위내에서 위치지수를 따로 정하여 적용할 수 있다.

3. 經過年數別 殘價率

구조 번호 구분	1	2	3	4	5	6	7	8
건물구조	철골(철골철근)콘크리트조, 통나무조,	철근콘크리트조, 철골조, 석조, PC조, 목구조, 라멘조, 스틸하우스	연와조, 보강콘크리트조, 황토조,	시멘트벽돌조	목조	시멘트블럭조 경량철골조 조립식판넬조	석회, 흙벽돌, 돌담, 토담조	철파이프조
내용년수	60	60	50	40	40	30	10	30
최종년도 잔 가 율	22%	22%	20%	20%	20%	10%	10%	10%
매 년 상각율	0.013	0.013	0.016	0.02	0.02	0.03	0.09	0.03
경 과 년수별 잔가율	1-0.013 × 경과년수		1-0.016× 경과년수	1-0.02 × 경과년수		1-0.03 × 경과년수	1-0.09 × 경과년수	1-0.03 × 경과년수

經 過 年 數   一 覽 表

경과년수	서 기	간 지	경과년수	서 기	간 지
0 1 2 3 4	2004 2003 2002 2001 2000	갑 신 계 미 임 오 신 사 경 진	30 31 32 33 34	1974 1973 1972 1971 1970	갑 인 계 축 임 자 신 해 경 술
5 6 7 8 9	1999 1998 1997 1996 1995	기 묘 무 인 정 축 병 자 을 해	35 36 37 38 39	1969 1968 1967 1966 1965	기 유 무 신 정 미 병 오 을 사
10 11 12 13 14	1994 1993 1992 1991 1990	갑 술 계 유 임 신 신 미 경 오	40 41 42 43 44	1964 1963 1962 1961 1960	갑 진 계 묘 임 인 신 축 경 자
15 16 17 18 19	1989 1988 1987 1986 1985	기 사 무 진 정 묘 병 인 을 축	45 46 47 48 49	1959 1958 1957 1956 1955	기 해 무 술 정 유 병 신 을 미
20 21 22 23 24	1984 1983 1982 1981 1980	갑 자 계 해 임 술 신 유 경 신	50 51 52 53 54	1954 1953 1952 1951 1950	갑 오 계 사 임 진 신 묘 경 인
25 26 27 28 29	1979 1978 1977 1976 1975	기 미 무 오 정 사 병 진 을 묘	55 56 57 58 59	1949 1948 1947 1946 1945	기 축 무 자 정 해 병 술 을 유
			60년이상	1944	갑신

4. 加減算特例

가. 加算對象 및 加算率

가산율 적용대상 건물기준	가산율	가산율적용 제외부분
(1) 특수설비가 설치되어 있는 건물 ○ 자동승강기 (엘리베이터□에스컬레이터□오토워커 단, 차량운반 전용승강기와 적재 하중 200kg이하의 소형 승강기는 제외) ○ 7,560Kcal이상의 에어컨 (중앙조절식에 한함) ○ 빌딩자동화 시설	15/100 15/100 35/100	○ 공동주택, 생산설비를 설치한공장용건물, 주차전용건물, 복합건물내 주택
(2) 고층건물 ※지하층 및 옥탑등은 층수계산시 제외 ○ 5층 ∼ 10층건물 ○ 11층 ∼ 20층건물 ○ 20층초과건물	10/100 15/100 20/100	○ 공동주택, 주차전용건물, 복합건물내 주택
(3) 연면적 992□이상의 대형건물	10/100	○ 주택, 극장, 시장, 전시장, 관람장, 집회장, 옥내체육시설, 교육시설, 창고, 공장, 주차전용 건물, 축사등 농업시설

가산율 적용대상 건물기준	가산율	가산율적용 제외부분
(4) 특수건물 ○ 건물의 1개층 높이가 8m이상이 되는 공장등 특수건물. 단, 높이가 4m추가될 때마다 가산율 추가 적용 (예 : 7.9m는 0, 8m는 10/100, 12m는 20/100가산) ○ 건물의 1개층 높이가 다른층의 높이보다 2배이상 되는 특수건물(해당층 부분)	10/100 20/100	○ 동일건물내 복층 구조가 병존할 경우 당해 복층부분
(5) 호화 내·외장재 사용건물 ○ 미장석재로 벽면 등 1면이상을 치장한 건물 ※ 외벽·내벽·바닥을 불문하고 1면 이상이면 가산하되 해당층만 가산	10/100
〔 단독주택 〕 (6) 1구내 연면적이 165□이상 183□이하 (7) 1구내 연면적이 183□초과 198□이하 (8) 1구내 연면적이 198□초과 215□이하 (9) 1구내 연면적이 215□초과 231□이하 (10) 1구내 연면적이 231□초과 248□이하 (11) 1구내 연면적이 248□초과 264□이하 (12) 1구내 연면적이 264□초과 281□이하 (13) 1구내 연면적이 281□초과 298□이하 (14) 1구내 연면적이 298□초과 314□이하 (15) 1구내 연면적이 314□초과 331□이하 (16) 1구내 연면적이 331□초과	5/100 10/100 15/100 20/100 25/100 30/100 35/100 40/100 45/100 50/100 60/100	○ 지하실 면적 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

가산율 적용대상 건물기준	가산율	가산율적용 제외부분
〔 공동주택 〕 (17)국세청기준시가 1□당가액 120만원이상 150만원이하 (18)국세청기준시가 1□당가액 150만원초과 180만원이하 (19)국세청기준시가 1□당가액 180만원초과 210만원이하 (20)국세청기준시가 1□당가액 210만원초과 240만원이하 (21)국세청기준시가 1□당가액 240만원초과 270만원이하 (22)국세청기준시가 1□당가액 270만원초과 300만원이하 (23)국세청기준시가 1□당가액 300만원초과 330만원이하 (24)국세청기준시가 1□당가액 330만원초과 360만원이하 (25)국세청기준시가 1□당가액 360만원초과 400만원이하 (26)국세청기준시가 1□당가액 400만원초과 440만원이하 (27)국세청기준시가 1□당가액 440만원초과 480만원이하 (28)국세청기준시가 1□당가액 480만원초과 520만원이하 (29)국세청기준시가 1□당가액 520만원초과 560만원이하 (30)국세청기준시가 1□당가액 560만원초과 600만원이하 (31)국세청기준시가 1□당가액 600만원초과 700만원이하 (32)국세청기준시가 1□당가액 700만원초과	5/100 10/100 15/100 20/100 25/100 30/100 35/100 40/100 45/100 50/100 55/100 60/100 70/100 80/100 90/100 100/100	□공용면적
(33)연면적이 66□ 초과하는 1급 한옥 (34)2층이상 건물의 1층 상가부분 (35)2층이상 건물의 2층 상가부분	10/100 10/100 5/100

나. 減算對象 및 減算率

감산율 적용대상 건물기준	감산율	감산제외대상
〔 공동주택 〕 (1)국세청기준시가 1□당가액 75만원이하 (2)국세청기준시가 1□당가액 75만원초과 100만원이하	20/100 10/100	□기숙사 및 시행규칙에 규정된 다가구 주택
〔 단독주택 〕 (3) 1구의 연면적이 60□초과 85□이하 (4) 1구의 연면적이 60□이하	5/100 10/100	□농어가주택 〃
(5) 주택의 차고	50/100	□복합건물의 차고
(6) 주택의 지하실(차고 제외)	20/100	□적용요령(7)참조
(7) 특수구조(3면이상 무벽)의 건물	25/100

《 적용요령 》

1) 빌딩자동화시설이란 건물의 공조□전기□조명□방범□방재 등 빌딩관리요소의  3가지 이상을 중앙관제장치시스템에 의하여 자동제어하는 시설을 말한다.  다만 사무자동화시설(OA)과 정보□통신시설(TC)은 빌딩자동화시설의 범위에서 제외하며, 빌딩관리요소가 중앙관제장치시스템에 의하여 자동제어 되지 아니하는 시설(예 : 개별관리 또는 단순중앙관리 시스템)을 제외한다.

2) 고층건물(2) 가산과 연면적이 992□이상인 대형건물(3) 가산이 중복되는 경우에는 연면적(3)에 따른 가산율은 적용하지 아니한다.

3) 연면적이 992□이상의 대형건물(3) 가산과 특수건물(4) 가산이 중복되는 경우에는 연면적(3)에 따른 가산율은 적용하지 아니한다.

4) 가산대상의 (33) 1급한옥이란 순수한 재래식 한옥 중 굴도리·납도리 등 쌍도리가 있는 고급한옥으로서 부연(附椽)이 달린 한옥을 말한다.

5) 복합건물의 주택을 공동주택처럼 독립하여 구분사용하는 경우에는 가구별 구분면적을 1구로 하여 공동주택의 가감산율을 적용하고, 이에 해당되지 아니하는 경우에는 단독주택의 가감산율을 적용한다.

6) 가산대상(34)∼(35)을 적용할 2층이상 건물의 상가부분이라 함은 본 기준의 용도지수상 용도번호 2, 3, 4에 해당하는 건물을 말한다. 다만, 문화시설, 교육연구시설, 종교시설은 제외한다.

7) 주택의 지하실(차고 제외)에 대하여는 2004년도 재산세(재산세와 함께 부과되는 도시계획세와 공동시설세를 포함한다)에 한하여 20/100의 감산율을 적용한다.

8) 공동주택에 대한 가산율〔(17)∼(32)〕또는 감산율〔(1)∼(2)〕을 적용하는 경우의 국세청기준시가 1□당 가액은 지방세법 제29조제1항의 규정에 의한 납세의무 성립일 현재 국세청장이 결정 고시한 기준시가를 당해 공동주택의 전용면적으로 나눈 가액으로 한다.

9) 이 경우 국세청기준시가가 결정고시 되지 아니한 공동주택에 대하여는 구청장이 매년 1월 1일 또는 6월 1일을 기준으로 시가를 조사·결정하여 구보에 고시하는 금액에 따른 공동주택에 대한 가산율 또는 감산율을 적용하거나, 2003년도에 적용하던 공동주택에 대한 면적크기에 따른 가산율 또는 감산율을 적용할 수 있다

10) 공동주택에 대한 가산율 또는 감산율을 적용함에 있어서 국세청기준시가 총액이 3억원 이하인 경우에는 10%P 감산하여 적용한다.

5. 增·改築 建物에 대한 時價標準額 算出要領

가. 增築建物

기초공사를 한 건물과 기초공사를 하지 않은 건물로 구분하고 해당 건물의 구조별 신축건물 시가표준액에 □별표1□의 비율을 곱하여 산출한 금액을 □당 시가표준액으로 한다.

나. 改築建物

1) 개축과 대수선으로 구분하고 해당건물(구조, 용도등 변경시는 변경된 건물)의 구조별 신축건물 시가표준액에 □별표2□의 비율을 곱하여 산출한 금액을 □당 시가표준액으로 한다.

2) 개축과 대수선의 구분은 다음에 의한다.

가) □개축□이라 함은 기존건축물의 전부 또는 일부(내력벽·기둥·보·지붕틀중 3이상이 포함되는 경우를 말한다)를 철거하고 그 대지안에 종전 규모의 범위안에서 다시 축조하는 것.

나) □대수선□이라 함은 다음 경우 중 한가지를 해체하여 수선 또는 변경하는 경우로서 증축 또는 개축에 해당되지 않은 것

① 내력벽 면적의 30□이상  ②기둥 3개이상 ③ 보 3개이상

④ 지붕틀 3개이상 ⑤ 방화벽 또는 방화구획을 위한 바닥

또는 벽 ⑥ 주계단·피난계단 또는 특별피난계단

3) 본 개축건물의 시가표준액을 적용할 대상은 지방세법 제104조 제10호의 규정에 정한 개수의 경우에 한한다.

다. 再築된 建物은 增築의 時價標準額表를 준용한다.

라. 增築·改築·再築된 建物의 該當部分은 新築으로 본다.

(별표1)

增築建物에 대한 時價標準額表

구분 구조 번호	□당 시가표준액산출비율 (%)		비 고
	기초공사를 한 건물	기초공사를 하지 않은 건물
1 2 3 4 5 6 7 8	100 100 100 100 100 100 100 100	80 80 85 85 85 85 - 85	○ 신축건물시가표준액에 해당지수를 곱하여 산출한다. ○ □당 기준액에서 1,000원 미만은 버린다.

(별표2)

改築建物에 대한 時價標準額表

구분 구조 번호	□당 시가표준액산출비율 (%)		비 고
	개 축	대 수 선
1 2 3 4 5 6 7 8	25 25 30 55 55 50 - 30	20 20 25 35 35 30 30 25	○ 건물시가표준액에 해당지수를 곱하여 산출한다. ○ □당 기준액에서 1,000원 미만은 버린다.

< 부  록 >

건물시가표준액 일람표

1. 일람표의 인쇄과정에서 착오 또는 누락된 것이 있을 수 있으므로 2003년도 건물시가표준액조정기준에 의거 검산□확인후 적용하여야 함

2. 일람표의 가액은 1,000원 단위임