기술표준원고시 제2001-    호

KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 제정 및 개정

산업표준화법 제22조의 규정에 의한 정기심사 및 동법 제24조의 규정에 의한 시판품조사를 실시한 결과 제품이 KS규격(해당품목별 제품심사항목)에 맞지 않아 처분을 하는 때의 적용하는 세부기준인 KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준을 다음과 같이 제정 및 개정 고시합니다.

2001년  7월    일

기 술 표 준 원 장

다    음

- KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 제정 및 개정 대상품목

·제정 KS F 3128등 12품목

·개정 KS C 4613등 5품목

- KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준＞별첨

부      칙

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② 이 고시에의거 개정또는 추가되는 품목 이외의 품목에 대한 처리기준은     기술표준원 고시제2001-204호(2001. 3. 31)에 따른다 .

KS표시제품 규격미달시 처리기준

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 3128	문짝용 성형 치장판	□ 겉모양 □ 치수 □ 밀도 □ 함수율 □ 흡수두께팽창률 □ 흡수길이 변화율 □ 평면인장강도 □ 내충격성 □ 내산성 □ 내알카리성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 내오염성 □ 내변퇴색성 □ 내긁힘성 □ 도막부착성 □ 포름알데히드방산량		○ ○ ○ ○ ○
섬 유 (피복)	KS K 7501	골프셔츠	□ 겉모양 □ 봉사 □ 단추 □ 염색견뢰도 - 드라이크리닝견뢰도 - 땀견뢰도 - 일광견뢰도 ㅇ 수축율 ㅇ 치수 ㅇ 봉제 ㅇ 혼용율 ㅇ 포름알데히드함유량	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (피복)	KS K 7502	수영복	□ 겉모양 □ 봉사 □ 고무실띠 □ 염색견뢰도 - 세탁견뢰도 - 물견뢰도 - 일광견뢰도 - 해수견뢰도 - 염소처리수견뢰도 □ 인장강도 ㅇ 파열강도 ㅇ 신장회복율 ㅇ 봉제 ㅇ 혼용율 ㅇ 포름알데히드함유량	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS K 7503	등산재켓	□ 겉모양 □ 봉사 □ 단추 □ 염색견뢰도 - 세탁견뢰도 - 땀견뢰도 - 마찰견뢰도 - 물 및 물방울견뢰도 - 일광견뢰도 ㅇ 수축율 ㅇ 치수 ㅇ 봉제 및 뒷손질 ㅇ 인장강도 ㅇ 발수도 ㅇ 혼용율	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (피복)	KS K 7504	헬스복	□ 겉모양 □ 봉사 □ 실고무띠 □ 염색견뢰도 - 세탁견뢰도 - 땀견뢰도 - 마찰견뢰도 - 일광견뢰도 ㅇ 파열강도 ㅇ 신장회복율 ㅇ 봉제 ㅇ 혼용율 ㅇ 포름알데히드함유량	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
수송기계 (전기장치·계기)	KS R 5050	자동차용 정지표시판	□ 겉모양 □ 구조 □ 반사성 □ 색 및 색도 - 반사체 - 형광표시체 ㅇ 내온도성 ㅇ 내수성 ㅇ 내진성 ㅇ 안전성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 2308	볼밸브	□ 겉모양 □ 구조 □ 치수 - 몸통두께 - 연결나사정밀도 - 기타치수 □ 몸통내압 □ 시트누설 □ 작동 □ 내구성 ㅇ 재료 ㅇ 질산,수은침지시험 ㅇ 도금 ㅇ 표시	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
전 기 (전기기계기구)	KS C 4613	누전차단기	□ 구조 □ 누전트립동작성능 - 정격부동작전류 - 감도전류 - 누전트립동작시간 - 관성부동작 ㅇ 전원전압의 변동 및 감 도 전류	○	○ ○	○ ○ ○
			□ 전원전압의 변동 및 부 동작 성능 □ 동작기구성능 □ 과전류트립성능 □ 영상변류기의 평형도 ㅇ 테스트 장치의 성능 ㅇ 과부하 개폐성능 ㅇ 내월류 성능 ㅇ 온도상승 ㅇ 개폐내구성능 ㅇ 개폐내구시험후의 과전 류 트립성능 ㅇ 온도습도 내구성능 ㅇ 암모니아 가스내구성능		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)	KS C 4613	누전차단기	□ 진동내구성능 □ 충격가속도 내구 성능 ㅇ 자중낙하강도 ㅇ 유지력 ㅇ 꽃음접속기의 개폐 ㅇ 칼 부착부 강도 ㅇ 코드고정부 강도 ㅇ 코드인출부 강도 ㅇ걸림형꽃음접속기의개폐 ㅇ 절연저항 ㅇ 내전압성능 ㅇ 지락차단 성능 ㅇ 단시간 전류 ㅇ 단락차단 성능 ㅇ 코드보호성능 ㅇ 뇌임펄스 내전압성능 ㅇ 뇌임펄스 부동작성능 ㅇ주회로용전선접속단 자의히트사이클성능시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
토 건 (재료 및 부재)	KS F 3109	문세트	□ 치수 □ 비틀림강도 ㅇ 연직하중강도 ㅇ 개폐력 ㅇ 개폐반복성 ㅇ 내충격성 ㅇ 방음성 ㅇ 단열성 ㅇ 방화성 ㅇ 내풍압성 ㅇ 기밀성 ㅇ 수밀성 ㅇ 함수율	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4715	얇은 마무리용 벽바름재	□ 색상 □ 저온안전성 □ 초기건조에 따른 내잔 갈림성	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4715	얇은마무리용 벽바름재	□ 부착강도 □ 온냉반복작용에 대한 저항성 □ 물흡수계수 □ 내세척성 □ 내충격성 □ 내알카리성 □ 내후성 □ 습기투과성 ㅇ 내변퇴색성 ㅇ 난연성 ㅇ 가요성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4716	시멘트계 바탕 바름재	□ 연도변화 □ 부착강도 □ 내잔갈림성 □ 내충격성 □ 물흡수계수 □ 온냉반복작용에 대한 저항성 ㅇ 습기투과성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
전 기 (전선관)	KS C 8431	경질비닐전선관	□ 치수(두께미달제외) ㅇ 두께(허용범위하한미달) □ 겉 모 양,모양 □ 내전압 □ 인장시험 □ 압축(편평)시험 □ 내열성 ㅇ 내연성 ㅇ 낙추충격	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
화 학 (프라스틱)	KS M 3401	수도용경질염화비닐관	□ 겉모양,모양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위하한미달)	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (프라스틱)	KS M 3401	수도용경질염화비닐관	□ 인장시험(□/□) - 476∼499 - 476미만 ㅇ 수압시험 ㅇ 편평시험 ㅇ 비카드연화온도시험 ㅇ 낙추충격시험 ㅇ 복원력시험 ㅇ 용출시험		○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 3402	수도용경질염화비닐이음관	□ 겉모양,모양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위하한미달)	○ ○	○
			□ 인장시험(□/□) - 476∼499 - 476미만 ㅇ 수압시험 ㅇ 비카드연화온도시험 ㅇ 낙추충격시험 ㅇ 가열침입시험 ㅇ 용출시험		○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 3404	일반용경질염화비닐관	□ 겉모양,모양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위하한미달)	○ ○	○
			□ 인장시험(□/□) - 456∼479 - 456미만 ㅇ 수압시험 ㅇ 비카드연화온도시험 ㅇ 침지시험 ㅇ 접합부수압시험 ㅇ 편평시험		○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (프라스틱)	KS M 3410	배수용경질염화비닐이음관	□ 겉모양,모양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위하한미달)	○ ○	○
			□ 인장시험(□/□) - 456∼479 - 456미만 ㅇ 수압시험 ㅇ 비카드연화온도시험 ㅇ 편평시험 ㅇ 가열침입시험 ㅇ 침지시험		○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 3413	발포중심층을 갖는 공압출염화비닐관	□ 겉모양,모양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위하한미달)	○ ○	○
			□ 수압시험(FG) ㅇ 편평시험 ㅇ 충격시험 ㅇ 내약품성 ㅇ 층간접합시험 ㅇ 아세톤침적시험 ㅇ 내열성시험(FC) ㅇ 내전압시험(FC) ㅇ 내연성시험(FC) ㅇ 마찰계수시험(FC)		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○