2002. 9

기 술 표 준 원

일  러  두  기

□ 이 □KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준□ 책자는 산업표준화법 제22조의 규정에 의한 정기심사 및 동법 제24조의 규정에 의한 시판품조사를 실시한 결과 제품이 KS규격에 맞지 않아 처분을 하는 경우에 적용할 수 있도록 품목 별 세부적용기준을 기술표준원고시로 고시한 내용을 수록한 것임.

□ KS규격의 제□개정 및 KS표시지정 등 기타 사유로 인하여 결함정도가 분류되어 있지 않거나 문의사항이 있는 때에는 기술표준원의 당해 품목담당과에 질의하여 처리하시기 바람.

- 제도운영 전반에 관한 사항

기술표준총괄과	전화	02) 507-4369	509-7396∼8

- 생물□화학분야등

정밀화학과	전화	02) 503-7973	509-7220∼8

고분자섬유과	전화	02) 503-7969	509-7268∼9

509-7237∼40

생물환경과	전화	02) 503-7974	509-7245

광전재료과	전화	02) 503-7967	509-7230∼5

- 기계·금속 및 수송·의료분야 등

자본재과	전화	02) 503-7975	509-7270∼8

수송물류과	전화	02) 503-7996	509-7285∼9

자동화부품과	전화	02) 503-7946	509-7350∼4

소 재 과	전화	02) 503-7998	509-7317∼9

- 전기·전자 및 정보분야 등

정보표준과	전화	02) 503-7948	509-7333∼6

전자거래표준과	전화	02) 503-4768	509-7338

509-7404∼5

정밀전자과	전화	02) 503-7947	509-7306∼7

509-7325

전기응용과	전화	02) 503-7949	509-7331∼2

509-7344∼5

- 토건·요업 및 일용품분야 등

건설서비스과	전화	02) 507-6075	509-7401∼2

기술표준원 고시 제2002 -894 호

KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 제정 및 개정

산업표준화법 제22조의 규정에 의한 정기심사 및 동법 제24조의 규정에 의한 시판품조사를 실시한 결과 제품이 KS의 기준(해당품목별 제품심사항목)에 맞지 않아 처분을 하는 때의 적용하는 세부기준인 KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준을 다음과 같이 제정 및 개정 고시합니다.

2002. 8.23   .

기 술 표 준 원 장

다       음

1. KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 제정 및 개정 대상품목 (별 첨)

ㅇ제정 KS B 6825등  8품목

ㅇ개정 KS A 3505등 199품목

ㅇ폐지 KS C 7631등  3품목

2. 제·개정대상 KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 내용 : 별 첨(관보게재시 내용 생략)

3. 일반인 열람 : 품목별 구체적인 처리기준내용은 기술표준원 기술표준총괄과에 비치하여 일반인에게 열람토록 하고 있으며 기술표준원 홈페이지(www.ats.go.kr)에서도 검색이 가능합니다.

부        칙

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② 이 고시에 의거 개정 또는 추가되는 품목 이외의 품목에 대한 처리기준은 기술표준원 고시 제2001-204호(2001.3.31) 및 제2001-428호(2001.7.28)에 따른다.

③ 이 고시 이전에 실시된 경우에는 종전의 기준에 따른다.

목      차

▦ KS표시제품 시험결과 결함정도 분류기준 및 적용요령 / 1

▦ 분야별 KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 품목현황 / 2

▦ 담당부 및 분야별 KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 품목현황 / 3

▦ KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 / 4

□ 기본분야(A)	5

- 포장일반	- 포장·물류

□ 기계분야(B)	19

- 기계요소	- 공 구

- 공작기계	- 측정계산용 기계기구·물리기계

- 일반기계	- 산업기계

- 농업기계	- 열사용 및 가스기기

□ 전기·전자·통신 분야(C)	97

- 측정 및 시험용 기계기구	- 광유

- 전기재료	- 전선

- 애자	- 전기 기계기구

- 전자기기 및 부품	-. 통신·전자기기 및 부품

- 진공관 및 전구	- 조명·배선·전기기구

- 전지류	- 전기 응용기계 기구

□ 금속분야(D)	187

- 원재료	- 강재

- 철강	- 주강 및 주철

- 신동품	- 주물

- 신재	- 2차제품

- 가공방법	- 기타

□ 광산분야(E)	241

- 채광 및 광산물	- 보안

- 운반·포장

□ 토건분야(F)	247

- 재료 및 부재	- 시공

□ 일용품분야(G)	285

- 문방구 및 사무용품	- 잡품·가정용품

- 가구 및 실내장식품	- 운동용구

- 특수공예품

□ 섬유분야(K)	317

- 면직	- 편직물

- 피복

□ 요업분야(L)	339

- 도자기	- 유리

- 내화물	- 점토제품

- 시멘트·석면제품	- 연마재·특수요업제품

- 요업용 특수기기	- 기타

□ 화학분야(M)	359

- 공업약품	- 광유

- 유지	- 플라스틱

- 사진	- 안료

- 도료	- 고무

- 종이	- 시약

- 무기약품

□ 의료분야(P)	525

- 일반의료기기	- 의료용 설비 및 기기

□ 수송기계분야(R)	533

- 고무	- 공통부품

- 기관	- 차체

- 전기장치·계기	- 수리기구

- 자전거	- 철도용품

□ 항공분야(W)	561

- 발동기

□ 정보산업 분야(X)	567

- 정보기기·데이터 저장매체

▦ KS표시제품 시험결과 결함정도 분류기준 및 적용요령

1. 적용대상

산업표준화법 제22조의 규정에 의한 정기심사 및 동법 제24조의 규정에 의한 시판품조사를 실시한 결과 제품이 KS규격에 맞지 않아 처분을 하는 경우

2. 관계법규

산업표준화법 제25조□제26조 및 동법시행규칙운용요강 제25조

3. 결함정도 분류기준

결 함 정 도	분 류 기 준	비 고
치명결함	그 제품을 사용 또는 유지 혹은 보관하는 사람에게 위험이 미치거나 안전하지 않은 상황을 초래하거나 초래할 것처럼 예상되는 결점 및 주요 최종 제품의 기본적인 기능에 중대한 영향을 미친다고 예상되는 결점	KS A 3001 (품질관리용어)
중 결 함	치명결함은 아니지만 검사단위의 실용성을 실질적으로 저하시켜 소기의 목적을 이루기가 곤란하다고 예상되는 결점	〃
경 결 함	검사단위의 실용성 또는 유효한 사용, 조작 등에는 거의 지장이 없다고 예상되는 결점	〃

4. 적용요령

제품시험중에 제품의 소손, 동작불능 또는 파손으로 시험을 하지 못한 경우에는 그 시험항목만을 불량으로 함. 다만, 보호장치의 단락 등으로 시험을 하지 못한 경우에는 구조불량으로 봄.

▦ 분야별 KS표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 품목현황

('02년 7월 31일 현재)

분 야	규 격 보 유				표시지정 품 목 수	표 시 인 증			처리기준
		제 품 규 격	방 법 규 격	전 달 규 격		품목수	업체수	건 수
기 본(A)	625	173	134	318	48	20	68	99	52
기 계(B)	2,105	1,101	440	564	255	161	652	1,275	203
전 기(C)	1,553	792	344	417	294	186	930	3,582	205
금 속(D)	1,008	473	424	111	162	137	686	1,661	198
광 산(E)	281	97	157	27	14	13	12	27	14
토 건(F)	670	263	342	65	122	98	2,103	3,420	122
일 용 품(G)	253	230	10	13	77	69	218	305	77
식 료 품(H)	237	132	99	6	89	31	60	91	농림부□해양 수산부 소관
섬 유(K)	585	163	349	73	71	22	21	32	45
요 업(L)	387	167	192	28	94	57	433	625	61
화 학(M)	2,389	1,137	1,008	244	411	162	561	1,868	381
의 료(P)	400	337	37	26	13	10	6	16	12
수 송 기 계(R)	686	315	214	157	59	32	72	110	58
조 선(V)	535	414	34	87	0	0	0	0	0
항 공(W)	263	86	53	124	7	7	2	15	7
정 보 산 업(X)	863	33	31	799	5	2	2	3	3
계	12,840	5,913	3,868	3,059	1,721	1,007	5,826	13,129	1,438

▦ 담당부 및 분야별 KS 표시제품 시험결과 규격미달시 처리기준 품목현황

분 야		계	생물화학기술표준부	자본재기술표준부	전자기술표준부	건설서비스과
기 본	(A)	52	26	26
기 계	(B)	203		202	1
전 기	(C)	205	4	1	200
금 속	(D)	198		198
광 산	(E)	14		12	2
토 건	(F)	122				122
일 용 품	(G)	77	35	5		37
식 료 품	(H)
섬 유	(K)	45	45
요 업	(L)	61				61
화 학	(M)	381	381
의 료	(P)	12		12
수 송 기 계	(R)	58	4	53	1
조 선	(V)	-	-	-	-	-
항 공	(W)	7			7
정 보 산 업	(X)	3			3
계		1,438	495	509	214	220

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 1033	방수골판지	□ 발 수 도 □ 투 수 도 □ 내수강도 □ 재 료 □ 방수가공 □ 폭 □ 길 이	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS A 1052	금속제 평파렛트	□ 최대적재 무게 □ 치 수 □ 강 도 □ 구조품질 □ 재 료	○ ○ ○	○ ○
	KS A 1502	외부포장용 골판지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 파열강도 □ 수 분 □ 재 료	○ ○ ○	○ ○
	KS A 1503	아스팔트 크라프트 방습지	□ 인장강도 □ 파열강도 □ 투 수 도 □ 내 열 도		○ ○ ○ ○
	KS A 1504	파라핀지	□ 투 습 도 □ 도 포 율 □ 인장강도 □ 응 고 점 □ 평 량		○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 1505	폴리에틸렌 가공지	□ 모양 및 치수 □ 인장강도 □ 파열강도 □ 투 습 도 □ 내 한 도 □ 열봉합강도 □ 내블로킹도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS A 1507	폴리프로필렌 밴드	□ 나 비 □ 인장강도 □ 신 장 률	○	○ ○
	KS A 1508	셀로판	□ 나 비 □ 평 량 □ 두 께 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 열 접착강도 □ 투 습 도	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS A 1509	폴리에틸렌 가공 셀로판	□ 나 비 □ 두 께 □ 길 이 □ 평 량 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인열강도 □ 투 습 도 □ 열봉합 강도	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 1510	일반용 2축연신 폴리프로필렌필름	□ 인장강도 □ 신 장 률 □ 가열수축률 □ 헤 이 즈 □ 투 습 도 □ 접 음 도 □ 길 이 □ 길이외의 치수 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
화 학 (플라스틱)	KS A 1513	포장용 발포 폴리스티렌 완충재	□ 치 수 - 두 께 - 길 이 □ 밀 도 □ 압축 응력 □ 유 연 성 □ 두께의 감소 □ 가열치수 변화율 □ pH □ 함 수 율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
기 본 (포장일반)	KS A 1514	포장용 폴리프로필 렌 점착테이프	□ 겉 모 양 □ 점 착 력 □ 인장강도 □ 유 지 력 □ 길 이 □ 길이외의 치수	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS A 1517	인쇄용 점착필름	□ 겉 모 양 □ 박 리 성 □ 점 착 력 - 상태 - 보존성 시험후	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)			□ 유 지 력 - 상태 - 보존성 시험후 - 촉진 내후성 시험후 □ 들 뜸 - 상태 - 보존성 시험후 - 촉진 내후성 시험후 □ 재 박리성 - 상태 - 보존성 시험후 - 촉진 내후성 시험후 □ 친화치수 □ 치 수	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS A 1522	종이 검테이프	□인장강도 □인열강도 □초기점착성 □접착력파괴면적 □길이 □길이외의 치수	□	□ □ □ □	□
	KS A 1525	종이 점착테이프	□겉모양 □점착력 □인장강도 □신장률 □인열강도 □길이 □길이외의 치수	□ □	□ □ □ □	□

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 1526	포장용 천 점착테이프	□ 겉 모 양 □ 점 착 력 □ 인장강도 □ 인열강도 □ 투 습 도 □ 투 수 도 □ 유 지 력 □ 되감는 힘 □ 길 이 □ 길이외의 치수	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS A 1527	포장용 폴리염화비닐 점착테이프	□ 겉 모 양 □ 점 착 력	○	○
	KS A 1528	셀로판 점착테이프	□ 인장강도 □ 신 장 률 □ 길 이 □ 길이외의 치수	○	○ ○	○
	KS A 1529	양면 점착테이프	□ 겉 모 양 □ 박 리 성 □ 점 착 력 □ 유 지 력 □ 길 이 □ 길이외의 치수	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS A 1530	방식용 폴리 염화비닐 점착 테이프	□ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 점 착 력 - 시험판(정상상태) - 시험판(온수침지후)	○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)			- 뒷면시험판(정상상태) - 뒷면시험판(온수침지후) □ 절연저항 □ PH의 변화 □ 내 열 성 □ 내 한 성 □ 치 수	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS A 1531	외부 포장용 골판지상자	□ 무 게 □ 재 료 □ 구 조 □ 압축시험 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○
	KS A 1542	시멘트용 크라프트지대	□ 재 료 □ 바늘땜 강도 □ 낙하강도 □ 투 습 도 □ 접착상태		○ ○ ○ ○ ○
	KS A 1550	직물제포대	□ 재 료 □ 품 질 □ 치 수 □ 밀 도 □ 낙하시험		○ ○ ○ ○ ○
	KS A 1553	크라프트합성수지 직포대	□ 재 료 □ 직조밀도 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 정마찰계수 □ 바늘땀강도		○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 2110	포장용 실리카겔 건조제	□ 상대습도 20%에서의 흡수율 □ 상대습도 50%에서의 흡수율 □ 상대습도 90%에서의 흡수율 □ 함 수 율 □ pH □ 비 저 항 □ 성 분 □ 입 도 □ 충전밀도 □ 투습성이 있는 작은 포대 및 작은 용기의 투습성 □ 투습성이 있는 작은 포대 및 작은 용기의 투습성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS A 2112	기화성 방청지	□ 폴리에틸렌가공지와의 공존성 □ 구리와의 공존성 □ 기화성 방청성 □ 노출후의 기화성 방청성 □ 접촉부식성 □ 파열강도 □ 인열강도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장·물류)	KS A 1601	금속판제 4, 18, 20□통	□ 겉 모 양 □ 치수, 무게 및 용량 □ 기 밀 성 □ 내 압 성 □ 손고리부착 강도	○ ○	○ ○	○
	KS A 1602	강제드럼(액체용)	□ 겉 모 양 □ 치수, 무게, 용량 □ 기 밀 성 □ 내 압 성 □ 낙하강도 □ 겹쳐쌓기강도	○ ○	○ ○ ○	○
	KS A 1603	강제오픈드럼	□ 기 밀 성 □ 구조 및 모양치수	○		○
	KS A 1604	강제드럼용 플러그와 플랜지	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 나사부 치수 □ 플러그의 기밀성	○ ○	○	○
	KS A 1701	국제대형일반화물 컨테이너	□ 치수 및 최대총무게 □ 구 조 □ 강 도	○	○ ○
	KS A 1703	국제대형 냉동 컨테이너	□ 치수 및 최대총무게 □ 구 조 -온도조건 -기밀성능 □ 강 도		○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 1704	국제대형 플랫래크 컨테이너	□ 치수 및 최대총무게 □ 구 조 □ 강 도	○	○ ○
	KS A 1705	국제대형 오픈 톱 컨테이너	□ 치수 및 최대총무게 □ 구 조 □ 강 도	○	○ ○
	KS A 1706	플렉시블 중형 컨테이너	□ 품 질 □ 재 료 □ 컨테이너 □ 구 조 □ 모양 및 치수	○ ○ ○	○ ○
	KS A 1707	국제대형 플랫폼 컨테이너	□ 종류, 바깥치수 및 최대 총무게 □ 강 도 □ 구 조	○	○ ○
	KS A 1709	대형보냉 컨테이너	□ 재 료 □ 치수 및 하중 □ 구 조 - 누 수 □ 강 도 □ 보냉성능	○	○ ○ ○ ○
	KS A 1720	대형 일반화물 컨테이너	□ 강 도 □ 수 밀 성 □ 구 조		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 1721	국제대형 탱크 컨테이너	□ 바깥치수 및 최대 총무게 □ 구 조 - 압력 안전벨트 □ 강 도		○ ○ ○
	KS A 2151	수출품 포장용 나무상자	□ 구조 및 치수 □ 목재의 허용강도		○ ○
	KS A 2152	수출품 포장용 틀상자	□ 구조 및 치수 □ 목재의 허용사용 강도 □ 상부하중		○ ○ ○
	KS A 2154	철선묶음 상자	□ 구 조 □ 재 료 - 금속재료 □ 낙하시험	○ ○	○
	KS A 2155	일관수송용 목제 평파렛트	□ 크 기 □ 강 도 □ 구 조 □ 치 수 □ 사용목재	○ ○ ○	○ ○
	KS A 2157	철선묶음 살상자	□ 구 조 □ 재 료 - 금속재료 □ 낙하시험	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 2159	일관수송용 상자형 파렛트	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 사용재료 - 함 수 율	○	○ ○
	KS A 2160	나 무 통	□ 구 조 □ 품 질 - 누 출 - 낙하강도 □ 재 료	○ ○	○ ○
	KS A 2161	포장용 받침	□ 구조 및 치수 - 목재의 사용 허용 □ 활 재	○	○
	KS A 2164	우 유 통	□ 품 질 □ 성 능 - 누 출 □ 모양 및 치수 □ 재 료	○ ○	○	○
	KS A 2167	상자형 파렛트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 안 정 성 □ 시동성능 □ 적재면 강도 □ 측판강도 □ 덧쌓기시의 연직강도 □ 덧쌓기시의 수평강도	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 본 (포장일반)	KS A 2169	플라스틱제 평파렛트	□ 형식, 종류, 최대, 적재하중 및 크기 □ 구 성 □ 강 도	○	○ ○
	KS A 3505	반사안전 표시판	ㅇ색 ㅇ반사성능 ㅇ내 후 성 ㅇ내 식 성 ㅇ내충격성 ㅇ내굴곡성 ㅇ잉크의 부착성 ㅇ구 조 ㅇ모 양 ㅇ재 료	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS A 3507	산업 및 교통안전용 재귀반사시트	□ 물성요구사항 □ 색 □ 반사성능 □ 광 택 도 □ 내 후 성 □ 박리종이의 박리성 □ 접 착 성 □ 수 축 성 □ 가 요 성 □ 내충격성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 1002	6각 볼트	□ 치 수 □ 모 양 □ 기계적 성질 □ 나사의 등급 □ 기하편차 □ 표면결함 □ 재 료 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○	○ ○	○
	KS B 1003	6각구멍붙이 볼트	□ 기계적 성질 □ 모 양 □ 치 수 □ 나 사 □ 기하공차 □ 겉 모 양 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 1010	마찰접합용 고장력 6각볼트□6각너트 □평와셔 세트	□ 모 양 □ 치 수 □ 나 사 □ 겉 모 양 □ 기계적 성질 □ 세트의 토오크의 계수치 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 1012	6각 너트	□ 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 나사의 등급 □ 기하편차 □ 기계적성질 □ 표면상태 □ 기 타	○ ○	○ ○	○
	KS B 1016	기초볼트	□ 모양□치수 □ 나 사 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 기계적 성질 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1021	홈붙이 작은나사	□ 기계적 성질 □ 겉 모 양 □ 나 사 □ 모 양 □ 치 수 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1023	／자홈 작은 나사	□ 치 수 □ 모 양 □ 겉 모 양 □ 나 사 □ 기계적 성질 □ 기하 편차 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 1028	6각 구멍붙이 멈춤 나사	□ 기계적 성질 □ 모 양 □ 치 수 □ 나 사 □ 기하공차 □ 겉 모 양 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1032	／자 구멍붙이 태핑 나사	□ 기계적 성질 □ 기하공차 □ 모 양 □ 겉 모 양 □ 치 수 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 1043	플랜지붙이 6각너트	□ 기계적 성질 □ 나 사 □ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1058	용접너트	□ 기계적 성질 □ 나 사 □ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 1060	드릴링 태핑 나사	□ 경 도 □ 침탄경화층깊이 □ 마이크로조직 □ 나사박음성 □ 비틀림강도 □ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표면처리 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 1062	머리볼이스터드	□ 겉 모 양 □ 모양□치수 □ 기계적 성질 □ 기 타	○ ○ ○	○
	KS B 1101	냉간성형 리벳	□ 기계적 성질 □ 재 료 □ 모양 □ 치수 □ 겉 모 양	○	○ ○ ○ ○
	KS B 1324	스프링와셔	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 경 도 □ 스프링 작용 □ 인 성	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 1326	평와셔	□ 경 도 □ 모양 및 치수 □ 휨 □ 구멍의 치우침 □ 겉 모 양 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1336	C형 멈춤형	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 경 도 □ 스프링 작용	○ ○ ○	○ ○
	KS B 1337	E형 멈춤링	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 경 도 □ 스프링 작용	○ ○ ○	○ ○
	KS B 1407	전동용 롤러 체인	□ 모양 □ 치수 □ 구조 □ 인장강도 □ 보중시험 □ 길이허용차 □ 표시	○ ○ ○ ○	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 1503	강제 용접식 플랜지	□ 겉 모 양 □ 모양 □ 치수 □ 볼트 구멍수 □ 표면 다듬질 정도 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 초음파 탐상(자분) □ 연 신 율 □ 내 압 성 □ 굽힘시험 □ 재료 화학성분	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 1506	스테인리스 강제 용접식 플랜지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 기계적성질 □ 내 식 성 □ 건전성	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 1507	강관용 플렉시블 그루브 조인트	□ 품 질 □ 성 능 - 내압강도 - 휨누수 - 진동저항 - 내구성 □ 구조, 모양 및 치수	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 재 료 □ 개스켓 기계적특성 □ 도 장 □ 표 시	○ ○	○ ○
	KS B 1521	유압용 21MPa관 플랜지	□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 모양 및 치수	○	○ ○
	KS B 1522	일반 배관 및 연료 가스 배관용 강제 맞대기 용접식관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 내 압 성 □ 용접부 검사 □ 도 금 □ 재 료 □ 표시사항	○ ○ ○ ○	○ ○	○
	KS B 1527	파이프 서포트	□ 재 료 □ 모 양 □ 치 수 □ 나 사 □ 겉 모 양 □ 하 중	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1531	나사식 가단주철제 관이음쇠	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 수지코팅 □ 도 금 □ 나 사	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 누 설 □ 내 압 □ 나사축선의 어긋남 □ 기 타	○	○	○ ○
	KS B 1533	나사식강관제관이음쇠	□ 나 사 □ 도 금 □ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 나사축선의 어긋남 □ 누 설 □ 내 압 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 1534	위생도기 부속 쇠붙이	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 누 수 □ 도 금 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1535	유압용 25MPa(20kgf/□2) 물림식관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 경 도 □ 나사 정밀도 □ 물 림	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 반복결합 □ 내 압 □ 내 충 격 □ 내 진 □ 기 타	○	○ ○ ○ ○
	KS B 1536	벨로스형 신축관 이음	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 신축길이 □ 내 압 □ 누 설 □ 내 구 성	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 1537	냉매용 플레어 및 경납땜관 이음쇠	□ 재 료 □ 모 양 □ 치 수 □ 나 사 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○
	KS B 1538	주철 10kgf/□2 Y형 증기 여과기	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 조 립 □ 수 압	○ ○	○ ○
	KS B 1539	금속제 플렉시블 호스	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 내압시험 □ 진동시험 □ 반복굽힘시험	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 인장시험 □ 기 타	○	○
	KS B 1541	배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 모양 □ 치수 □ 내 압 성 □ 화학성분 □ 베벨엔드 □ 기계적 성질 □ 축심에 대한 직각도	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 1543	배관용강판제 맞대기 용접식관이음쇠	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 충격시험 □ 내압검사 □ 용접부 검사 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 1544	동합금 납땜 관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 누 설 □ 내 압 □ 나사검사	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 1545	동 및 동합금 플레어 관 이음쇠	□ 누 설 □ 내 압 □ 겉 모 양 □ 나 사 □ 모 양 □ 치 수	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 1546	폴리에틸렌관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 나사검사 □ 내 압 성 □ 축방향에 대한 유효성 □ 굽힘에 대한 유연성	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS B 1547	일반배관용 스테인리스 강관 프레스식관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 내 압 성 □ 기 밀 성 □ 축력에 대한 유효성 □ 접합부의 수압 □ 모 양 □ 치 수 □ 인 장	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 1549	일반배관용 스테인리스 강관 그립식 관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 수압, 공기압 □ 인장시험 □ 진 동 □ 경 도 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○
	KS B 1552	플랜지형 플렉시 블 축 커플링	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 모 양 □ 이음의 바깥지름, 볼트구멍 피치원지름 및 부시삽입 구멍피치원지름의 축구멍 중심에 대한 흔 들림과 이음면의 치수 □ 방 청	○ ○ ○ ○	○
	KS B 1553	기어형 축이음	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 축이음 몸체의 흔들림 □ 외통 및 내통의 이의 정밀도 □ 방 청 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 1556	로울러 체인 축이음	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 스트로킷 각부의 흔들림 □ 녹방지 처리 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 1557	그리드형 플렉시블 축 이음	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 허브각부의 흔들림 □ 방 청	○ ○ ○ ○	○
	KS B 1561	방진 스프링 행어	□ 겉 모 양 □ 방청처리 □ 치 수 □ 볼 트 □ 너 트 □ 구 조 □ 사용하중 □ 스프링 특성 □ 재 료	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 1562	방진고무 마운트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 구 조 □ 사용하중 □ 재 료	○ ○ ○	○	○
	KS B 1563	방진스프링 마운트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 구 조 □ 사용하중 □ 재 료	○ ○ ○	○ ○
	KS B 1565	플로어 드레인	□ 구 조 □ 겉 모 양	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 도 금 □ 누 수 □ 하 중	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 1569	바닥 배수 트랩	□ 겉 모 양 □ 수압, 공기압 □ 배 수 □ 배 수 력 □ 구 조 □ 모양 및 치수 □ 재 료 □ 표면처리 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 1587	하이탱크용 사이펀	□ 겉 모 양 □ 작 동 □ 손잡이줄 □ 누 수 □ 기 타	○ ○	○ ○ ○
	KS B 1588	로탱크용 필밸브 (볼탭)	□ 구 조 □ 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 겉 모 양 □ 작 동	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 내 압 □ 역류방지 □ 수위조절 □ 표시	○ ○	○	○
	KS B 1589	로탱크용 플러시밸브 (사이펀)	□ 구조 □ 모양 □ 치수 □ 재료 □ 겉모양 □ 덮개 □ 핸들작동 □ 수세용수배출 □ 누수 □ 도금 □ 표시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 2001	볼 베어링용 강구	□ 표면거칠기 □ 구간의 정밀도 □ 케 이 지 □ 경 도 □ 기하학적품질	○	○ ○ ○	○
	KS B 2023	깊은홈 볼 베어링	□ 내부틈새 □ 경 도 □ 정 밀 도 □ 베어링의 치수 □ 재 료 □ 기 타	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 2027	테이퍼롤러 베어링	□ 회전 정밀도 □ 내부틈새 □ 궤도륜의 경도 □ 기 타	○	○ ○ ○
	KS B 2049	구름베어링 유닛용 볼 베어링	□ 치 수 □ 정 밀 도 □ 경 도 □ 기 타	○ ○	○ ○
	KS B 2301	청동밸브	□ 밸브 몸통내압 □ 밸브 시트누설 □ 작 동 □ 모 양 □ 구 조 □ 치 수 - 몸통두께 - 부착나사 정밀도 - 기타치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 2308	볼 밸브	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 - 몸통두께 - 연결나사 정밀도 - 기타치수	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 몸체내압 □ 누설검사 □ 작 동 □ 내 구 성 □ 재 료 □ 질산, 수은침지시험 □ 도 금 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 2319	황동 단조 나사식 게이트 밸브	□ 몸통내압 □ 디스크 시트누설 □ 작 동 □ 모 양 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 치 수 - 몸통두께 - 연결나사 정밀도 - 기타치수 □ 구 조 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 2330	플로팅 밸브	□ 모 양 □ 겉 모 양 □ 작 동 □ 내 압 □ 치 수 - 나사부 정밀도	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			- 기타치수 □ 기 타	○ ○
	KS B 2331	수도꼭지	□ 토수성능 □ 조작성능 □ 내압성능 □ 물 충격 한계 성능 □ 역류방지 성능 □ 내구성능 □ 정량지수성능 □ 구 조 □ 치 수 - 연결나사 정밀도 - 몸통두께 - 기타치수 □ 표면처리 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 2332	수도용 제수밸브	□ 성 능 - 몸통내압 - 시트누설 - 작 동 □ 구 조 □ 모 양 □ 치 수 - 몸통두께 - 기타치수	○ ○ ○ ○	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 조작기구 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 도 장 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○
	KS B 2333	수도용 버터 플라이 밸브	□ 내압검사 □ 밸브시트누설 □ 작 동 □ 구 조 □ 모 양 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 도 장 □ 치 수 - 몸통두께 - 기타치수	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS B 2334	수도용 덕타일 주철 제수 밸브	□ 성 능 - 조작성능 - 조작강도 - 몸통의 내압 - 시트의 누설 - 작 동 - 패킹의 교환가능 □ 구조 및 모양 □ 치 수 - 몸통두께	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			- 기타치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 도 장 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○
	KS B 2340	수도용 공기밸브	□ 재 료 □ 구 조 □ 모 양 □ 치 수 - 몸통두께 - 덮개두께 - 기타치수 □ 도 장 □ 겉 모 양 □ 성 능 - 기능 및 작동 - 몸통내압 - 시트누설 - 콕 누설 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 2342	수도용 새들붙이 분수전	□ 구 조 □ 모 양 □ 치 수 - 연결나사 정밀도 - 기타치수 □ 재 료	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 겉 모 양 □ 도 장 □ 볼트하중시험 □ 성 능 - 작 동 - 내 구 압 - 누 설 □ 염수침지 시험 □ 산화피막 시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 2350	주철밸브	□ 밸브 몸통 내압 □ 디스크시트 누설 □ 작 동 □ 구 조 □ 모 양 □ 치 수 - 몸통두께 - 기타치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 방청처리 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS B 2361	주강 플랜지형 밸브	□ 밸브 몸통 내압 □ 밸브 시트누설 □ 작 동 □ 구 조	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 모 양 □ 치 수 - 몸통두께 - 기타치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 2369	세척 밸브	□ 재 료 □ 구조,형상 □ 치 수 - 부착나사 정밀도 - 기타치수 □ 품질 및 성능 - 작 동 - 겉 모 양 - 니켈·크롬도금 - 조작성능 - 세척성능 - 지수성능 - 물충격한계성능 - 내구성능 - 내압성능	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 2373	물용 자동공기 배출 밸브	□ 재 료 □ 구 조	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			□ 모 양 □ 치 수 - 몸통두께 - 덮개의 살두께 - 기타치수 □ 도금 및 도장 □ 겉 모 양 □ 성 능 - 기능 및 작동 - 몸통 내압 - 시트의 누설 - 사용온도 - 공기배출량 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 2401	겹판 스프링	□ 스프링특성 □ 스프링 판의 치수 □ 스프링 판의 경도 □ 표면상태 □ 스프링의 치수	○ ○ ○	○	○
	KS B 2402	열간성형 코일 스프링	□ 스프링 특성 □ 경 도 □ 치 수 □ 외 관	○ ○	○ ○
	KS B 2403	냉간 성형 압축 코일 스프링	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)	KS B 2405	냉간 성형 인장 코일 스프링	□ 스프링 특성		○
	KS B 2804	오일 실	□ 성 능 □ 겉 모 양 □ 치 수 □ 재 료 - 고무재료 □ 공기가열노화시험 □ 압축영구변형시험 □ 내유시험 □ 내한시험 - 금속링재료 - 스프링재료	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 2805	O링	□ 제품의 물리적 성질 - 인장강도 - 연 신 율 - 인장응력 □ 피 로 □ 모양, 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 - 보통상태 - 노화시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (기계요소)			- 압축영구변형 - 내유시험 - 저온굽힘시험 - 부식 및 접착시험		○ ○ ○ ○
	KS B 2813	웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브	□ 구 조 □ 치 수 □ 성 능 - 몸통 내압 - 시트의 밀봉성 - 수동밸브조작 - 내구성 - 디스크 및 스템 내압성 - 개폐력 전달부 강도 □ 재 료 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 3001	펜치	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 능 - 결 합 부 - 자 름 새 □ 철선자름새 □ 종이자름새	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)			□ 기계적 성질 - 변 형 - 경 도 □ 표면처리	○	○ ○
	KS B 3002	라디오 펜치	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 능 - 결 합 부 - 자 름 새 □ 철선자름새 □ 종이자름새 □ 기계적 성질 - 변 형 - 경 도 □ 표면처리	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 3003	강력니퍼	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 능 - 결 합 부 - 자 름 새 □ 철선자름새	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)			□ 종이자름새 □ 표면처리 □ 기계적 성질 - 변 형 - 경 도	○	○ ○ ○
	KS B 3004	플라이어	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 능 □ 경 도 □ 자 름 새 □ 하중시의 변형 및 영구변형	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 3005	스 패 너	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 - 맞변거리 - 기타치수 □ 경 도 □ 강 도	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 3006	멍키스패너	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 기능검사 - 위엄과 랙의 물림	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)			- 아래턱 최대벌림 - 아래턱 흔들림 □ 경 도 □ 하 중		○ ○ ○ ○
	KS B 3007-1	소켓렌치 제1부 12.7mm 각드라이브	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 능 - 강구의 출입 - 핸들류 회전부 □ 경 도 □ 강 도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 3011	스크루 드라이버	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 비 틀 림 □ 결 림 부 □ 경 도	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 3012	파이프렌치	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 기 능 □ 기계적 성질 - 경 도 - 하 중	○ ○	○ ○ ○
	KS B 3150	손작업 목공용 톱	□ 결 합 부 □ 치 수		○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)			- 길 이 - 날부의 두께비 - 목부의 두께비 - 연삭정도 □ 깎 임 새 □ 어긋내기 □ 몸체연삭 □ 날 세 움 □ 경 도	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 3151	철공용줄	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 경 도 □ 깍임새 및 내구성 □ 재 료	○ ○ ○	○ ○
	KS B 3161	손작업 쇠톱날	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 톱 날 휨 □ 경 도 □ 굽힘강도 □ 절삭능력	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 3162	기계 쇠톱날	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 톱 날 휨 □ 경 도 □ 절삭능력	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)	KS B 3173	목공용 초경팁 둥근톱	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 절삭폭의 산포 □ 경 도 □ 가로 흔들림 □ 세로 흔들림 □ 깎 임 새	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 3202	초경바이트	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 깎 임 새	○ ○ ○	○
	KS B 3238	초경센터	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표면 거칠기 □ 앞끝부분의 흔들림 □ 테이퍼 게이지와의 접 촉정도	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 3242	모스테이퍼 섕크드릴	□ 모 양 □ 치 수 - 지름의 허용차 - 기타치수 □ 겉 모 양 □ 표면거칠기	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)			□ 경 도 □ 흔 들 림 □ 웨이브의 편심 □ 치즐에지의 편심 □ 립 높 이 □ 절삭능력	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 3243	스트레이트 섕크드릴	□ 모 양 □ 치 수 - 지름의 허용차 - 기타치수 □ 겉 모 양 □ 표면거칠기 □ 경 도 □ 굽 음 □ 웨이브 편심 □ 치즐에지의 편심 □ 립 높 이 □ 절삭능력	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 3249	초 경 팁	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 경 도 □ 항 절 력 □ 내부조직	○ ○ ○	○ ○
	KS B 3341	평행핸드탭 (미터보통나사용)	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 나사의 정밀도	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)			- 바깥지름 - 유효지름 - 골 지름 - 피치의 허용차 □ 흔들림 검사 □ 경 도	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 3342	평행핸드탭 (유니파이보통나사용)	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 나사의 정밀도 - 바깥지름 - 유효지름 - 골 지름 - 피치의 허용차 □ 흔 들 림 □ 경 도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 3351	스트레이트섕크 처킹 리머	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표면거칠기 □ 경 도 □ 흔 들 림 □ 깎 임 새	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 3402	보통 바이스(각통형)	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공 구)			□ 기 능 - 죄 는 힘 - 안내면틈새 - 구 석 죔 □ 물림쇠의 경도		○ ○ ○ ○
	KS B 3973	초경 측면 밀링커터	□ 모 양 □ 겉 모 양 □ 치 수 - 외 경 - 구멍지름 - 키 이 홈 - 날의 폭 □ 흔 들 림 □ 경 도 □ 깎 임 새	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 3975	초경 와이어드로잉 다이	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표면거칠기	○ ○	○ ○
	KS B 4000	공기디스크 그라인더	□ 모 양 □ 치 수 □ 품 질 - 겉 모 양 - 기 능 - 무부하 운전회전수 - 부하운전 성능 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공작기계)	KS B 4025	전 자 척	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 척의 정밀도 □ 표면거칠기 □ 흡 착 력 □ 전기적 성능 □ 내 수 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 4058	탁상 전기 그라인더	□ 구 조 □ 기 능 □ 연삭숫돌 부착축의진동 □ 온 도 □ 절 연 - 절연저항 - 내 전 압 □ 스 위 치	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 4125	프레스 금형용 다월핀	□ 모양 및 치수 - 지 름(1) - 길 이 □ 겉 모 양 □ 표면거칠기 □ 경 도	○ ○ ○	○ ○
	KS B 4601	수동가스 절단기	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 기 밀 □ 흡 인 □ 점 화 □ 절 단	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공작기계)	KS B 4602	수동가스용접기	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 기 밀 □ 점 화	○ ○	○ ○
	KS B 4603	용접 절단기용 압력 조정기	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 조정기 성능 및 안정성 - 안전밸브 - 기 타 □ 구 조 □ 재 료	○ ○ ○ ○	○	○
	KS B 4901	철강의 노멀라이징 및 어닐링가공	□ 겉 모 양 □ 경 도 □ 금속조직 □ 변 형	○	○ ○ ○
	KS B 4902	철강의 고주파담금질과 템퍼링가공	□ 겉 모 양 □ 표면경도 □ 경화충깊이 □ 금속조직 □ 변 형	○	○ ○ ○ ○
	KS B 4903	강의담금질 템퍼링 가공	□ 겉 모 양 □ 표면경도 □ 금속조직 □ 변 형	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (공작기계)	KS B 4904	강의침탄 담금질과 템퍼링가공	□ 겉 모 양 □ 표면경도 □ 경화층 깊이 □ 금속조직 □ 변 형	○	○ ○ ○ ○
	KS B 4905	강의가스질화가공	□ 겉 모 양 □ 경 도 □ 경화층 깊이 □ 금속조직 □ 변 형	○	○ ○ ○ ○
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)	KS B 5209	강제줄자	□ 길이의 허용차 □ 직 립 성 □ 눈금측면의 진직도 □ 복 원 성 □ 연필경도시험 □ 눈 금 □ 겉모양 및 주건 □ 재료 및 경도 □ 치 수 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS B 5232	섬유제 줄자	□ 길이의 허용차 □ 신축의 허용차 □ 인장강도 □ 눈금의 내마모성 □ 눈 금 □ 겉모양 및 구조 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)	KS B 5254	정밀정반	□ 성 능 □ 모양□치수 □ 구조□겉모양 □ 재 료	○ ○ ○	○
	KS B 5298	가정용 체중계	□ 기 차 □ 겉모양 및 구조 □ 영점변화시험 □ 감도시험 □ 2귀오차시험 □ 온도변화시험 □ 반복하중시험 □ 내구성 시험 □ 재 료 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 5301	접선류익차형 수도 미터	□ 구 조 □ 미터의 유량 □ 오 차 □ 내 압 □ 작 동 □ 내충격성 □ 유 량 □ 사용내구성 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)	KS B 5304	적산열량계	□ 계기오차 □ 내 압 성 □ 내온습도성 □ 내진동성 □ 전압변동시험 □ 최대압력 손실 □ 내 구 성 □ 구 조 □ 치 수 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 5305	부르돈관 압력계	□ 시도시험 □ 정압시험 □ 내충격시험 □ 내열시험 □ 내진시험 □ 겉모양 및 구조 □ 모양 및 치수 □ 재 료 □ 눈 금 □ 상용압력	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 5327	다이어프램식 가스 미터	□ 구 조 □ 사용 최대유량 □ 감 도 □ 압력변화	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)			□ 기차의 허용차 □ 온도변화에 따른 기차 변화 □ 내 압 □ 작 동 □ 과부하 성능 □ 다이어프램의 내부식성 □ 유리등의 강도 □ 도장충격 □ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 5328	오일미터	□ 구 조 □ 기 차 □ 내 압 □ 작 동 □ 감 도 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 5330	접선류 익차형 온수미터	□ 구 조 □ 미터 최대유량 □ 오차하중 □ 내 압	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)			□ 작 동 □ 내충격성 □ 유 량 □ 치 수 □ 나 사 □ 겉 모 양 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 5331	적산식 가솔린미터	□ 구 조 □ 기 차 □ 작 동 □ 사용최대 유량 □ 모양 및 치수 □ 표기 및 표시	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 5336	고압용 수량계	□ 구 조 □ 수량계의 용량등 □ 기 차 □ 내 압 □ 작 동 □ 유 량 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS B 5521	인장시험기	□ 구 조 □ 칭량과 사용범위	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)			□ 눈금판 및 기록용지의 검사 □ 파단검사 □ 최대하중검사 □ 하중유지검사 □ 안전장치 및 완충 장치의 검사 □ 하중검사 - 하중허용차가 ±1.0% 초과 - 기타성능 □ 감량검사 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 5524	브리넬경도시험기	□ 기능검사 □ 하중검사 - 하중평균치의 허용차 가 호칭하중에 대하여 ±1.0%를 초과한 경우 - 기타성능 □ 하중용 추의 검사 □ 누르개 검사 □ 계측장치의 검사 □ 시험기종합오차의 검사 - 기준편의 경도에 대한 평균치의 허용차가 기 준에 부적합한 경우	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)			- 기타성능 □ 표 시	○ ○
	KS B 5526	로크웰경도시험기	□ 일 반 □ 기능검사 □ 기기틀 및 시료지지 장치의 검사 □ 부하장치의 검사 □ 경도지시장치의 검사 - 허용오차가 로크웰 경 도 ±0.5, 로크웰 슈퍼 피셜 경도 ±0.1 초과 - 기타성능 □ 누르개의 검사 □시험기 종합오차의 검사 - 종합오차 허용값이 기 준에 부적합한 경우 - 기타성능 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 5533	압축시험기	□ 파괴검사 □ 최대하중 검사 □ 안전장치의 검사 □ 감도검사 □ 하중검사 □ 기타 성능 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (측정계산용 기계 기구□물리기계)	KS B 5541	만능재료시험기	□ 눈금판 및 기록 용지의 검사 □ 파단 및 파괴검사 □ 최대하중검사 □ 하중유지검사 □ 안전장치 및 완충장치의 검사 □ 하중검사 - 하중허용차가 ±1.0% 초과하는 경우 - 기타성능 □ 감량검사 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 5611	건조계 렌즈용생물 현미경	□ 겉 모 양 □ 구조 및 기능 □ 성 능	○ ○	○
기 계 (일반기계)	KS B 6021	피스톤링	□ 치수 및 모양 □ 재 료 □ 장 력 □ 장력 감퇴도 □ 표면처리 □ 겉 모 양 □ 누광시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 6029	가스밸브	□ 기 밀 □ 유 량		○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 조 작 력 □ 반복사용 □ 내한내열성 □ 스토퍼강도 □ 내충격성 □ 내정하중성 □ 내나사박음성 □ 부품성능 □ 구 조 □ 모양, 치수 □ 재 료 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 6030	냉동용 스톱밸브	□ 구 조 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 기 밀 성 □ 내 압 성	○ ○ ○	○ ○
	KS B 6151	스프레이건 및 컵	□ 구 조 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 공기 사용량 □ 도료분출량 □ 패턴, 패턴크기, 도막두 께의 분포 및 도료의 분무입자 □ 도료누설	○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)	KS B 6153	수도용 감압밸브	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 설정압력 □ 개방유량 □ 압력특성 □ 체크기구의 폐지압력 □ 부압작동 기구의 작동 압력 □ 내 압 성 □ 내 한 성 □ 내 구 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 6154	실내온도조절기	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 설정정밀도 □ 고유의 온오프온도차 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 내 한 성 □ 내 습 성 □ 내 진 성 □ 내충격성 □ 내 구 성 □ 접점온도상승	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)	KS B 6155	온수기기용 릴리프 밸브	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 방출시작압력 □ 방출정지압력 □ 기 밀 성 □ 내 압 성 □ 내 한 성 □ 내 구 성 □ 포 장 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 6156	온수보일러용 온도 제한기 및 온도조절기	□ 구 조 □ 겉 모 양 □ 설정정밀도 □ 온오프온도차 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 내 한 성 □ 내 열 성 □ 내 습 성 □ 내 식 성 □ 온도 사이클 □ 기계적 강도 □ 내충격성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 내 진 성 □ 작동안전 □ 저온특성 □ 고온특성 □ 온도상승 □ 내 구 성 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 6210	이음매없는 강제 고압 가스용기	□ 몸통부 최소 살두께 □ 어께부 및 밑부분의 살두께 □ 용기의 기계적 성질 □ 압괴 및 굽힘시험 □ 가압시험 □ 기밀시험 □ 모양 및 치수 □ 나 사 □ 겉 모 양 □ 재료의 화학성분 □ 밸 브 □ 기 타	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6211	용접강제 액화석유 가스용기(재충전용)	□ 겉모양 □ 모양 및 치수 □ 모재부의 기계적 성질 □ 용접부의 성능 □ 내 압 성	○ ○	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 기 밀 성 □ 파열압력		○	○
	KS B 6212	액화석유가스용기용 밸브	□ 밸브개폐 □ 내 압 성 □ 기 밀 성 □ 안전장치 작동 □ 내진동성 □ O링의 내마모성 □ 내가스성 □ 치수, 구조 □ 환 경 성 □ 조립강도 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 6213	일반용 액화석유가스(LPG) 압력조정기	□ 내 압 성 □ 기 밀 성 □ 내하중성 □ 내 구 성 □ 내저온성 □ 유 량 □ 안전장치작동 □ 방 수 성 □ 내나사 연결성 □ 보급 개시기능 □ 표시기구의 지시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 구조 및 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 기 타	○ ○ ○ ○
	KS B 6214	고압가스용기용 밸브	□ 밸브의 개폐 □ 내 압 성 □ 기 밀 성 □ 안전장치작동 □ 내진동성 □ 치수, 구조 □ 기 타	○ ○	○ ○	○ ○ ○
	KS B 6221	건타입 경유 버너	□ 연료분사량 □ 분무각도 □ 연소상태 □ 안전시간 □ 연료분사량정밀도 □ 소 음 □ 진 동 □ 기름누설 □ 오일드롭 □ 연소장치 □ 구 조 □ 치 수 □ 기 타	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)	KS B 6222	저압공기식 오일버너	□ 착 화 □ 연소상태 □ 유량 정밀도 □ 공기량 정밀도 □ 공기연소 비특성 □ 소 음 □ 기름누설 □ 오일드롭 □ 연소장치 □ 모양 및 치수 □ 기 타	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 6229	벨트컨베이어용 롤러	□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 치 수 □ 캐리어롤러성능 □ 리턴롤러 성능 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6232	체인블록	□ 겉 모 양 □ 주요제원 □ 작 동 □ 브레이크기능 □ 효 율 □ 연속성능 □ 강 도 □ 기 타	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)	KS B 6236	소형 왕복 공기압축기	□ 내 수 압 □ 공 기 량 □ 축 동 력 □ 운전상태 □ 압력강하 □ 압력개폐기 및 작동 언로우퍼 □ 안전밸브 □ 겉 모 양 □ 기 타	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6282	스테인리스 물탱크	□ 재 료 - 표면결함상태, 치수 □ 물저장 실제용량 □ 성능시험 - 누수(내압) - 만수시 변형 □ 용 접 부 □ 겉 모 양 □ 침투탐상검사 □ 용 해 □ 치 수 □ 화학성분 □ 기계적 성질	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)	KS B 6318	양쪽 흡입 벌루트펌프	□ 규정 송출량 □ 온 양 정 □ 최대 흡입양정 □ 펌프효율 □ 축 동 력 □ 운전상태 □ 내 수 압 □ 구 조 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 6319	수봉식진공펌프	□ 성 능 - 흡입풍량 - 축 동 력 - 운전상태 - 펌프몸체의 누수 □ 구 조 □ 모양 및 치수 □ 겉 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 6320	깊은 우물용수중 모터 펌프	□ 성 능 - 규정송출량 - 온 양 정 - 최대흡입양정 - 펌프효율	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			- 축 동 력 - 운전상태 - 내 수 압 □ 구 조 - 임 펠 러 - 축방향드러스트의 평형장치 - 전 동 기 □ 특 성 □ 온도상승 □ 내 전 압 □ 절연저항 - 기 타 □ 치수 및 끼워맞춤 □ 겉 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6321	배수용수중모터 펌프	□ 성 능 - 규정송출량 - 온 양 정 - 운전조건 - 펌프효율 - 축 동 력 - 운전상태 - 내 수 압 □ 구 조	○	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			- 임 펠 러 - 축방향드러스트의 평형장치 - 전 동 기 □ 특 성 □ 온도상승 □ 내 전 압 □ 절연저항 - 기 타 □ 치수 및 끼워맞춤 □ 겉 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6326	다익 송풍기	□ 풍 량 □ 전압 및 정압 □ 축 동 력 □ 회 전 수 □ 전압효율 □ 소 음 □ 진 동 □ 베어링온도 □ 구 조 □ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 6342	유압용 필터	□ 구조 및 치수 □ 겉 모 양	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 필터엘리먼트의 조립 완전도 □ 액 누 설 □ 기 밀 □ 내 압 성 □ 압력강화 □ 안전밸브의 작동 □ 여과입도		○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 6347	공기압용 2포트 솔레노이드밸브	□ 구 조 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 작 동 □ 유량특성 □ 동적성능 □ 온도상승 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 공기누설 □ 내 압 성 □ 내 구 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6368	패키지형 공기 조화기	□ 구조 및 재료 □ 냉매누설 □ 냉매능력 □ 냉매 소비전력	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 히트 펌프난방 소비전력 □ 풍 량 □ 냉방과부하성능 □ 히트 펌프난방 과부하 성능 □ 저온성능 □ 자동제상성능 □ 이슬맺음 □ 전압변동특성 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 시동특성 □ 온 도 □ 주수절연성능 □ 소 음 □ 에너지소비효율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 6370	유압실린더	□ 무부하작동 □ 부하작동 □ 내 구 성 □ 내 압 성 □ 외부누유 □ 내부누유 □ 추력효율 □ 구 조	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 치수 및 정밀도 □ 겉 모 양	○	○
	KS B 6373	공기압 실린더	□ 겉모양 및 표면처리 □ 구 조 □ 치수 및 정밀도 □ 무부하 작동 □ 부하작동 □ 내 압 성 □ 내부누설 □ 쿠 션 □ 내 구 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 6377	홴코일유닛	□ 구 조 □ 성 능 - 토출풍량 - 소비전력 - 냉방능력 - 난방능력 - 통수저항 - 전압변동특성 - 이슬맺힘 - 응측수의 배수 - 온도상승 - 절연저항 - 절연내력 - 기밀성 및 내압성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)	KS B 6380	액압용호스 어셈블 리관 이음쇠붙이 및 부속쇠붙이	□ 겉 모 양 □ 표면처리 □ 치 수 □ 내압시험 □ 체결토크 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6401	난방용주철방열기	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 수압시험	○ ○	○
	KS B 6404	난방용강판방열기	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 재 질 □ 압력시험 □ 방 열 량	○ ○ ○	○ ○
	KS B 6405	난방용방열기부속품	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 재 료 □ 구 조 □ 치 수 □ 내수압성 □ 내수증기압성	○ ○ ○ ○ ○	○	○
	KS B 6411	원통형, 튜블러형 및 상자형 도어록	□ 모양 및 치수 □ 겉모양 및 기능 □ 도어록 연속개폐 □ 도어록 손잡이 비틀림 강도	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 도어록손잡이인장성능 □ 도어록손잡이하중성능		○ ○
	KS B 6413	산업용 케스터	□ 구 조 □ 겉 모 양 □ 접 합 부 □ 최대하중 □ 회전성능 □ 내하중성능 □ 주행성능 □ 선회성능 □ 치 수 □ 재 료	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS B 6504	공사용수중펌프	□ 성 능 - 내 압 력 - 누 설 - 펌프의 토출량 - 온 양정 - 펌프의 효율 - 펌프축동력 - 운전조건 - 운전상태 □ 구 조 - 임 펠 러 - 전 동 기	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			□ 특 성 □ 온도상승 □ 내 전 압 □ 절연저항 - 기 타 □ 모양 및 치수 □ 도장 및 내식처리	○ ○ ○	○ ○	○ ○
	KS B 6601	자물쇠	□ 모양, 치수 □ 겉 모 양 □ 성 능 □ 경 도 □ 도금 또는 도장	○ ○ ○	○ ○
	KS B 6607	온수분배기	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 조 작 □ 내 압 □ 기 밀 □ 나 사 부 □ 치 수 □ 표면처리 두께 □ 염수분무 □ 재 료	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 6612	자동온도조절밸브	□ 기계적 성능 □ 작동성능	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			- 공칭유량 - 최대유량 - 특정유량 - 제어편차 - 전달요소의 영향 - 차압의 영향 - 온 도 차 - 감지장치온도 - 중간설정점에서의 온도차 및 온도범위 □ 열적내구성 □ 구 조 □ 나 사 □ 겉 모 양 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 6825	수직형 휠체어 리프트	□ 겉모양 □ 구조 - 구조일반 ·유효면적 등 ·조감 및 호출 ·안전판 ·장애물감지장치 ·가이드 레일		○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)			·수동작동 ·접힘식 의자 ·보호대 - 안전장치 ·비상정지 및 과속 안전장치 ·자동정지장치 ·탑승차 버튼 ·보호대 사용 ·안전 착지판 동작 감지 스위치 ·구동부 안전장치 ·전자식 브레이크 작동 안전스위치 ·과주행 방지장치 ·비상경보장치 ·역상방지장치 ·시간지연기능 ·과전류방지기능 □ 운행성능 □ 정격속도 □ 전 원 □ 절연저항		○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야		규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (일반기계)				□ 내 전 압 □ 수 평 □ 착상오차 □ 소 음 □ 내하중성 □ 표 시	○	○ ○	○ ○ ○
기 계 (산업기계)		KS B 7012	가정용 재봉틀 바늘	□ 모양 및 치수	○
		KS B 7051	공업용 재봉틀 바늘	□ 경 도 □ 굽힘 변형 □ 표면처리 □ 겉 모 양 □ 재 료	○ ○	○ ○ ○
기 계 (농업기계)		KS B 7104	동력분무기	□ 체적효율 □ 펌프효율 □ 운전상태		○ ○ ○
				□ 구조, 모양, 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 기 타	○ ○ ○ ○
		KS B 7142	동력경운기용 경운날 및 경운날집	□ 재 료 □ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 경 도	○ ○	○ ○
	KS B 7143		농업용 트랙터의 경운날 및 경운날집	□ 재 료 □ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 경 도	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (농업기계)	KS B 7351	삽 및 스쿠프	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 경도 및 하중시험	○ ○ ○	○
	KS B 7354	야전삽 및 피	□ 재료검사 □ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 경도심사 □ 작동검사 □ 하중검사	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 7359	3단 접철식 야전삽	□ 치 수 □ 구 조 □ 경 도 □ 강 도 □ 표면처리	○ ○ ○	○ ○
	KS B 7501	소형 벌루트펌프	□ 토 출 량 □ 총 양 정 □ 축 동 력 □ 펌프의 효율 □ 최대흡입양정 □ 운전상태 □ 내 수 압 □ 구조(몸체) □ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (농업기계)	KS B 7505	소형다단 원심펄프	□ 전양정 및 토출량 □ 축 동 력 □ 펌프효율 □ 운전상태 □ 닫힘전양정 □ 전양정곡선의 최고점 토출량 □ 사용범위 □ 흡입상태 □ 내 수 압 □ 회전속도 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 치 수	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
기 계 (열사용 및 가스기기)	KS B 8003	석유풍로	□ 겉 모 양 □ 부 속 품 □ 구 조 □ 성 능 - 사용성능 - 품질성능 □ 누 설 □ 내 압 □ 연소성능(CO/CO2비) □ 기타항목	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)	KS B 8004 KS B 8013	자연통기형개방식 석유난로 반밀폐식 석유난로	□ 겉 모 양 □ 부 속 품 □ 구 조 □ 성 능 - 사용성능	○ ○ ○ ○
	KS B 8014	밀폐식 석유난로	- 품질성능 □ 누 설 □ 내 압 □ 연소성능(CO/CO2비) □ 과열방지 장치작동 □ 난방능력 □ 열효율 □ 기타항목 □ 재 료 □ 표시사항	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS B 8017	기름연소온수 보일러	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 성 능 - 사용성능 □ 연소성능중 CO/CO2비 □ 과열방지 장치작동 □ 기름누설 □ 내 압 □ 난방효율 □ 연속급탕효율 □ 기타항목 □ 표시 및 취급설명서	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)	KS B 8103 KS B 8114 KS B 8124	도시가스용 그릴 가스레인지 가스밥솥	□ 성 능 - 가스통로의 기밀 - 가스소비량 - 통상사용상태 □ 연소배기가스중 CO/CO2비 □ 기타항목 - 과대한 남비 사용상태 - 평상온도상승 - 과대남비사용 온도상승 - 그릴공소시 온도상승 - 전기점화 - 안전장치 □ 소화(닫힘시간) □ 과 열 □ 온 도 - 전기부 절연성능 - 반복사용 - 기타항목 □ 구조 및 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 표시사항	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 8106	휴대용부탄가스레인지	□ 겉 모 양 □ 구조 및 치수 □ 재 료	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			□ 표 시 □ 성 능 - 가스통로의 기밀 - 가스소비량 - 연소배기가스중 CO/CO2비 - 안전장치 □ 소화(닫힘시간) □ 압력감지 - 반복사용 - 열 효 율 - 기타항목	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 8109 KS B 8116	가스온수보일러 가스순간온수기	□ 성 능 - 가스통로의 기밀 - 가스소비량 - 통상사용상태 □ 연소배기가스중 CO/CO2비 □ 기타항목 - 평상온도상승 - 이상온도상승 - 전기점화 - 안전장치 □ 소화(닫힘시간) □ 재통전시 □ 과열방지 □ 배기폐쇄	○ ○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			□ 과대풍압 □ 재점화시 □ 과압방지 □ 온도조절 □ 저온동결 - 전 기 부 □ 절연성능 □ 기타항목 - 반복사용 - 반복연소 - 배기조건 - 물통로내압 - 난방성능 □ 난방출력 □ 열효율 - 온수성능 □ 열효율 □ 기타항목 □ 구조 및 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 표시사항	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 8115	가스오븐레인지	□ 성 능 - 가스통로의 기밀 - 가스소비량 - 통상사용상태	○		○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			□ 연소배기가스중 CO/CO2비 □ 기타항목 - 과대한 남비 사용상태 - 오븐문짝개폐시 - 오븐서모스텟작동시 - 평상온도상승 - 이상온도상승 - 반복사용 - 사용성능 - 기타항목 □ 구조 및 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 표시사항	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○	○
	KS B 8117 KS B 8125	가스난로 이동형가스난로	□ 성 능 - 가스통로의 기밀 - 통상사용상태 □ 연소배기가스 □ 기타항목 - 안전장치 □ 소화(닫힘시간) □ 산소결핍 □ 전 도 시 □ 저온차단시(이동형) □ 전기부 절연성능	○	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			□ 기타항목 - 반복사용 - 열 효 율 - 기타항목 □ 구조 및 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 표시사항	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○
	KS B 8126	이동형 가스난로형 압력조정기	□ 내 압 성 □ 기 밀 성 □ 내하중성 □ 출구압력 □ 유 량 □ 자유낙하 □ 반복사용 □ 구조 및 치수 □ 겉 모 양 □ 재 료 □ 기 타	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS B 8127	콘덴싱가스온수 보일러	□ 성 능 - 가스통로의 기밀 - 가스소비량 - 통상사용상태 ·연소배기가스중 CO/CO2비 ·기타항목	○ ○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			- 평상온도상승 - 이상온도상승 - 전기점화 - 안전장치 ·소화(닫힘시간) ·소화(기타) ·재통전시 ·배기폐쇄 ·과대풍압 ·과열방지 ·재점화시 ·헛불시 ·과압방지용 ·온도조절기 ·저온동결 - 전기부 ·절연성능 ·내전압 ·기타항목 ·반복사용 ·연속연소 - 기밀구성부의 기밀 - 물통로내압 - 난방성능 ·난방출력 ·열효율	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			- 온수성능 ·열효율 ·기타항목 □ 구조, 재료 및 치수 □ 표시사항	○ ○ ○	○
	KS B 8202	주택용 태양열 이용 온수기	□ 집열성능 □ 보온성능 □ 내동결성 □ 내 누 설 □ 내빈쪼이기 □ 출탕성능 □ 강 도 □ 내 구 성 □ 구조 및 치수 □ 겉 모 양 □ 기 타	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS B 8206	보일러용 온수 순환 펌프	□ 성 능 - 전기안전성능 - 전기적특성 - 토출성능 - 내진성능 - 소 음 - 온도사이클 성능 - 내구성능 □ 구 조 □ 모양 및 치수	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 기 타	○ ○ ○
	KS B 8016	연소기구용 변압기	□ 구 조 □ 정격1차 전압 □ 정격2차 전류 □ 평상온도 상승 □ 이상온도 상승 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 내2차 개로성 □ 통풍방전 □ 내 습 성 □ 내 정하중 □ 반복사용 □ 내 충 격	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS B 8127	콘덴싱가스온수 보일러	□ 성 능 - 가스통로의 기밀 - 가스소비량 - 통상사용상태 ·연소배기사스중 CO/CO2비 ·기타항목 - 평상온도상승 - 이상온도상승 - 전기점화	○ ○ ○ ○ ○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
기 계 (열사용 및 가스기기)			- 안전장치 ·소화(닫힘시간) ·소화(기타) ·재통전시 ·배기폐쇄 ·과대풍압 ·과열방지 ·재점화시 ·헛불시 ·과압방지용 ·온도조절기 ·저온동결 - 전기부 ·절연성능 ·내전압 ·기타항목 ·반복사용 ·연속사용 - 기말구성부의 기말 - 물통로내압 - 난방성능 ·난방출력 ·열효율 - 온수성능 ·열효율 ·기타항목 □ 구조, 재료 및 치수 □ 표시사항	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용 기계 기구)	KS C 1206	무효전력량계	□ 구 조 □ 치 수 □ 계량오차 허용한도 □ 시동전류 □ 잠 동 □ 절연저항 □ 상용 주파내전압 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS C 1207	전력량계 (변성기붙이계기)	□ 구 조 □ 치 수 □ 계량오차 허용한도	○ ○	○
	KS C 1208	보통전력량계 (단독계기)	□ 시동전류 □ 잠 동 □ 절연저항 □ 상용 주파내전압 □ 표 시	○	○ ○	○ ○
	KS C 1303-2∼7	지시전기계기	□ 구 조 □ 허 용 차 □ 마 찰 □ 자세의 영향 □ 영위의 변위 □ 제 동 □ 지침의 공진 □ 자기가열의 영향	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용 기계 기구)			□ 온도의 영향 □ 외부자계 영향 □ 전압의 영향 □ 전류의 영향 □ 주파수의 영향 □ 역률의 영향 □ 상호간섭 □ 자기적 평형 □ 강판의 영향 □ 파형의 영향 □ 연속 과부하 □ 순시 과부하 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 충 격 □ 진 동 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 1313	전기식 지시저울	□ 기 차 □ 재 료 □ 구 조 □ 반복작용 □ 내 하 중 □ 짐판이동 □ 크 리 프 □ 온도변화	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용기계 기구)			□ 노 이 즈 □ 전압변동 □ 감 도 □ 편 심 □ 영점 변화 □ 표기 및 표지	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS C 1604	지시저항온도계	□ 허 용 차 □ 제 동 □ 히스테리시스차 □ 자세의 영향 □ 영위변위 □ 주위온도의 영향 □ 외부자계의 영향 □ 외부철재의 영향 □ 자기가열의 영향 □ 전원전압의 영향 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 구 조 □ 조정저항과 시험저항기 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 1608	지시열전온도계	□ 허 용 차 □ 제 동 □ 히스테리시스차 □ 자세의 영향	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용기계 기구)			□ 영위변위 □ 주위온도의 영향 □ 외부자계의 영향 □ 외부철재의 영향 □ 외부저항의 영향 □ 전원전압의 영향 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 구 조 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 1609	열전대용보상도선	□ 구 조 □ 오차의 허용차 □ 전기저항 □ 절연저항 □ 표 시	○ ○	○ ○	○
	KS C 1612	곡물수분측정기	□ 겉모양 및 구조 □ 허용오차 □ 측정범위 □ 최소눈금의 값 □ 내습성 시험 □ 온도사이클시험 □ 전원, 전압 변동시험 □ 표기 및 사용설명서	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS C 1613	열전식디지털온도계	□ 구 조 □ 허 용 차	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용기계 기구)	KS C 1614	저항식디지털온도계	□ 영위의 변위 □ 주위온도의 영향 □ 전원전압의 영향 □ 히스테리시스차 □ 노이즈의 영향 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 디 베 깅 □ 진동의 영향 □ 자기가열의 영향 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 1706	계기용변성기 (표준용 및 일반계기용)	<변 류 기> □ 비오차 및 위상각 □ 내 전 압 □ 온도상승 □ 2차개로 □ 부분방전 □ 단자의 위치 및 단자기호 □ 표 시 <계기용변압기> □ 비오차 및 위상각 □ 주파수특성 □ 내 전 압 □ 온도상승 □ 부분방전	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용 기계기구)			□ 이상현상 □ 단자의 위치 및 단자기호 □ 표 시 <계기용변압변류기> □ 비오차 및 위상각 □ 주파수특성 □ 내 전 압 □ 온도상승 □ 2차 개로 □ 부분방전 □ 이상현상 □ 단자의 위치 단자기호 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 1707	계기용변성기 (전력수급용)	<변 류 기> □ 허 용 차 □ 전류특성 □ 내 전 압 □ 온도상승 □ 2차개방 □ 단자의 위치 및 단자기호 □ 표 시 <계기용변압기> □ 허 용 차 □ 전압특성 □ 주파수 특성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용 기계기구)			□ 내 전 압 □ 온도상승 □ 이상현상 □ 단자의 위치 및 단자기호 □ 표 시 <계기용변압변류기> □ 허 용 차 □ 전류특성 □ 전압특성 □ 상호간섭 □ 내 전 압 □ 온도상승 □ 2차 개방 □ 단자기호 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 1708	교류-직류 변환기	□ 구 조 □ 허 용 차 □ 동작 및 영향 □ 자기가열의 영향 □ 온도의 영향 □ 외부자계의 영향 □ 전압의 영향 □ 보조전원전압의 영향 □ 전류의 영향 □ 주파수의 영향	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (측정 및 시험 용 기계기구)			□ 역율의 영향 □ 측정소자간의 상호간섭영향 □ 불평형전류의 영향 □ 파형의 영향 □ 연속과부하 □ 순시과부하 □ 절연저항 □ 상용주파내전압 □ 서지임펄스내전압 □ 충 격 □ 진 동 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
전 기 (광 유)	KS C 2301	전기절연유	□ 겉 모 양 □ 비 중 □ 등 점 도 □ 유 동 점 □ 인 화 점 □ 연 소 성 □ 증 발 량 □ 비 분 산 □ 반 응 □ 전 산 값 □ 부식성유황 □ 산하안정성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (광 유)			□ 브롬값 □ 절연파괴압 □ 수 분 □ 유전정접 □ 비유전율 □ 부피저항율	○	○ ○ ○ ○	○
전 기 (전기재료)	KS C 2302	전기절연용 면고무 점착테이프	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 점 착 력 □ 인장강도 및 신장률 □ 내 전 압 □ 벗 겨 짐 □ 오 염 □ 핀 홀	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 2306	전기절연용 비닐 점착테이프	□ 겉모양, 표시 □ 치 수 □ 점 착 력 □ 인장강도 및 신장률 □ 체적저항률 □ 내 전 압	○ ○	○ ○	○ ○
	KS C 2321	에나멜선용바니시	□ 겉모양(액상) □ 점 도 □ 불휘발분 □ 희석용이도 □ 도막두께	○	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기재료)			□ 겉모양(소성후) □ 핀 홀 □ 피막흠성 □ 밀 착 성 □ 마 모 성 □ 절연파괴 □ 내 연 화 □ 내열충격 □ 납 땜 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 2324	전기용 폴리에스 테르필름 가공지	□ 치 수 □ 인장강도 □ 단열저항 □ 접 착 성 □ 절연파괴전압	○	○ ○	○ ○
	KS C 2325	가열건조 코일 바니시	□ 겉 모 양 □ 비 중 □ 점 도 □ 불휘발분 □ 산 가 □ 안 정 성 □ 희 석 도 □ 도막부착상태 □ 경화건조시간 □ 내부경화성 □ 내열연화성 □ 체적저항률	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기재료)			□ 절연파괴강도 □ 굴 곡 성 □ 내 유 성		○ ○	○
	KS C 2344	전기용 폴리에스테 르필름	□ 치 수 □ 인장강도 □ 단열저항 □ 접 착 성 □ 절연파괴전압 □ 신 장 률 □ 단열저항 □ 가열수출률 □ 체적저항률 □ 절연결함 □ 유전정접	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 2356	자연건조코일 바니쉬	□ 겉 모 양 □ 비 중 □ 점 도 □ 불휘발분 □ 산 가 □ 희 석 도 □ 도막의 부착상태 □ 건조시간 □ 체적저항률 □ 절연파괴강도 □ 굴 곡 성 □ 내 유 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기재료)	KS C 2508	수지입 땜납	□ 치 수 □ 주석의 함유량 □ 건 조 도 □ 염소 함유량 □ 부 식 - 동판부식 - 동경 또는 동도금 판부식 □ 수용액 저항 □ 절연저항 □ 전압인가 내습성 □ 퍼 짐 률 □ 겉 모 양 □ 땜납 및 플럭스의 겉모양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 2620	동선용압착단자	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 도 금 □ 압착접속성 □ 온도상승 □ 히트사이클 □ 전기저항 □ 염수분무 □ 과전류내력 □ 인장강도 □ 진동피로 □ 절연저항	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기재료)			□ 내 전 압 □ 내노화성 □ 절연체 고정도 □ 난 연 성 □ 내 유 성 □ 복 원 성 □ 저온압착접속성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
전 기 (전 선)	KS C 3101 KS C 3102 KS C 3103 KS C 3104 KS C 3105 KS C 3106 KS C 3111 KS C 3112 KS C 3113 KS C 3120 KS C 3133 KS C 3137	전기용 연동선 전기용 경동선 전기용 연동연선 전기용 경동연선 평각동선 전기기기권선용 연동선 전기용 경알루미늄선 경알루미늄연선 강심알루미늄연선 주석도금 연동선 전기용황인동선 주석도금 연동연선	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 재료 및 가공방법 □ 인장강도 □ 인장하중 □ 신 장 률 □ 도 전 률 □ 저 항 률 □ 에지와이스내굴곡성 □ 화학성분 □ 비 틀 림 □ 도 금 □ 부 착 량 □ 균 일 성 □ 권부시험 □ 인장강도	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 선)	KS C 3107	에나멜선	□ 치 수 □ 핀 홀 □ 피막흠성 □ 절연파괴 □ 내 화 성 □ 도체저항 □ 신 장 률 □ 밀 착 성 □ 내마모성 □ 내용제성 □ 내열충격성 □ 납 땜 성 □ 융 착 성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 3116 KS C 3117	알루미늄선용 압축슬리브 알루미늄 배선용 인장클램프	□ 구조 및 재질 □ 모양 및 치수 □ 압축시험 □ 유 지 력 □ 전기저항 □ 인장시험 □ 장기인장시험 □ 열사이클 □ 파괴하중 □ 체부시험 □ 아연도금 □ 염수분무	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 선)	KS C 3302 KS C 3303 KS C 3304 KS C 3306 KS C 3308 KS C 3311 KS C 3313 KS C 3315 KS C 3325 KS C 3328 KS C 3340	600V 비닐절열전선(N) 고무코드 비닐코드 8자형 옥외전화선 네온관용전선 자동차용저압전선 옥외용 비닐절연전선(OW) 인입용 비닐절연전선(DV) 전기기기용 비닐 절연전선(KIV) 600V 2종 비닐 절연전선(HIV) PVC 옥내전화선	□ 겉 모 양 □ 구조 및 재료 □ 길 이 □ 내 전 압(절연내력) □ 도체저항 □ 도체인장하중 □ 도체인장강도 □ 절연체인장강도 □ 시스인장강도 □ 절연체신장률 □ 시스신장률 □ 절연체내가열성 □ 시스내가열성 □ 절연체내유성 □ 시스내유성 □ 도체가열변색 □ 권부가열 □ 저온권부 □ 가열변형 □ 절연저항 □ 가열시험 □ 난 연 성 □ 내 가열성 □ 내 가열수축 □ 내 가열변형	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ (소선수) ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 선)			□ 내 트레킹 □ 내 구부림성 □ 내 꼬임성 □ 난 한 성 □ 비 중 □ 내 오존성 □ 연면내전압 □ 내 노화성 □ 내 마모성 □ 차 폐 율		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 3138	고압 강심알루미늄 절연전선	□ 겉 모 양 □ 구조 및 재료 □ 도체인장하중 □ 도체저항 □ 내 전 압(절연저항) □ 절연체인장시험 □ 절연체신장률시험 □ 권부가열 □ 저온권부 □ 가열변형 □ 절연저항 □ 내트레킹	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ (소선수) ○ ○ ○
	KS C 3131 KS C 3317 KS C 3321	고압가교폴리 에틸렌 케이블 600V고무절연캡 타이어케이블 용접용 케이블	□ 겉 모 양 □ 재료, 구조, 가공방법 □ 도체저항 □ 내 전 압(절연내력)	○ ○		○ (소선수) ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 선)	KS C 3323 KS C 3330 KS C 3341 KS C 3602 KS C 3603 KS C 3604 KS C 3611	600V비닐절연 비닐시스케이블(VV) 제어용 케이블 저독성 난연 폴리올레핀 제어용 케이블 및 절연 전선 600V비닐절연비닐 캡타이어케이블 폴리에틸렌절연비닐 시스시내쌍케이블 비닐절연 비닐시스 전화국용 국내케이블 600V폴리에틸렌 케이블	□ 길 이 □ 절연저항 □ 절연체 및 시스인장강도 □ 절연체 및 시스신장률 □ 절연체 및 시스내가열성 인장강도 및 신장율 □ 절연체 및 시스내유성 인장강도 및 신장률 □ 절연체 및 시스내가열성 □ 내 유 성 □ 내권부가열성 □ 내저온권부성 □ 내가열수축성 □ 내 한 성 □ 내가열변형성 □ 연기밀도 □ 무 독 성 □ 저 독 성 □ 난 연 성 □ 내가열성 □ 내굽힘성 □ 내충격성 □ 내마모성 □ 상호정전용량		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 선)	KS C 3342 KS C 3610 KS C 3617	근거리통신케이블 고주파동축케이블 (폴리에틸렌 절연 편조형) 텔레비전수신용 동축케이블	□ 겉 모 양 □ 재료, 구조, 가공방법 □ 도체저항 □ 내 전 압(절연내력) □ 길 이 □ 절연저항 □ 정전용량 □ 특성임피던스 □ 파장단축률 □ 감 쇄 량 □ 가열후 감쇄량 □ 절연체 및 시스인장강도 □ 절연체 및 시스신장률 □ 절연체 및 시스내가열성 인장강도 및 신장률 □ 절연체 및 시스내유성 인장강도 및 신장률 □ 유전정접 □ 유 전 율 □ 내가열 수축성 □ 가소제의 이행성 □ 저온감김 □ 내저온 권부성 □ 권부가열 □ 내 한 성 □ 가열변형 □ 난 연 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ (소선수) ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 선)			□ 시스의 멜트플로레이트 □ 굴 곡 성 □ 내부도체와 절연체의 밀착 □ 정재파비 □ 도체저항 불평형 □ 정전용량 불평형 □ 구조적 반사손실 □ 근단누화 □ 전달지연 □ 절연체의 압축강도 □ 표면누설전류		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
전 기 (애 자)	KS C 3806	저압인류 애자	□ 치수검사 □ 내전압시험 □ 인장내하중시험 □ 흡습시험 □ 내열시험 □ 아연도금시험	○	○ ○ ○ ○	○
	KS C 3808	구형애자	□ 구 조 □ 겉 모 양 □ 상용주파전압 □ 인장파괴하중 □ 냉 열 □ 흡 습 성	○ ○	○ ○ ○	○
전 기 (전기기계기구)	KS C 4203	일반용고압(3KV) 3상유도전동기	□ 구 조 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 온도상승 □ 특 성 □ 내 전 압 □ 각상의 무부하전류와 사용전압의 변화 □ 전동회전력		○ ○ ○	○ ○
	KS C 4202	일반용저압3상유도 전동기	□ 구 조 □ 치 수 □ 온도상승 □ 전부하특성 □ 토크특성 □ 기동입력특성 □ 소 음 도 □ 각상의 무부하전류치 □ 사용전압의 변화 □ 내 전 압	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 4204	일반용단상유도 전동기	□ 구 조 □ 치 수 □ 온도상승 □ 전부하특성 및 최대기동전류 □ 토크특성 □ 소 음 도 □ 내 전 압 □ 사용전압의 변화 □ 인 출 선	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)	KS C 4302	중형 3KV 유입변압기	□ 구 조 □ 무부하전류, 무부하손 및 전수비 □ 무하손 및 임피던스 전압 □ 온도상승 □ 절연내력 □ 유도절연 □ 충격전압 □ 효 율 □ 전압변동률	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 4303	소형 6KV유입변압기	□ 구 조 □ 무부하전류, 무부하손 및 전수비 □ 무하손 및 임피던스 전압 □ 온도상승 □ 전압변동률 □ 특성 □ 절연내력 □ 유도전력 □ 충격전압	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 4305	네온 변압기	□ 구 조 □ 정격1차전류 □ 정격2차전압 □ 정격2차전류	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 정격부하시1차전류 □ 정격역률 □ 온 도 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 2차개조성 □ 주 수 □ 정 하 중		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4306	일단접지 변압기	□ 구 조 □ 극 성 □ 변 압 비 □ 무부하전류 □ 무부하손실 □ 임피던스전압 □ 권선의 분할교차 □ 전압변동률 □ 효 율 □ 온도상승 □ 상용주파 내전압 □ 유도내전압 □ 뇌임펄스 내전압 □ 단락강도	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 4307	주상변압기 부싱	□ 구 조 □ 온도시험 □ 절연저항	○		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 상용주파 내전압 □ 충격내전압 □ 가열시험 □ 애관의 냉열 □ 애관의 흡습 □ 관전류 강도	○ ○ ○ ○ ○		○
전 기 (전기응용 기계기수)	KS C 4310	무정전 전원장치	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 케이블 접속 □ 절연성능(절연저항 및 절연내역) □ 서지에 대한 내성 □ 전기적 빠른 과도 □ 온도상승 □ 소 음 □ 전기자기 적합성 □ 교류입력 정전·복전 □ 변환성능 □ 동 기 □ 회복 시간 □ 출력과 저전압 보호 □ 충전에너지 시간 □ 복귀 시간 □ 충전전류 제한 □ 충전부 출력맥동 □ 직류전압 변동 □ 교류입력 전압가변	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 교류입력 주파수가변 □ 입력 역률 □ 입력전류파형 왜율 □ 입력전류 제한특성 □ 돌입전류 □ 경 부 하 □ 전 부 하 □ 출력전압 안정도 □ 출력주파수 안정도 □ 출력파형 왜율 □ 효 율 □ 전압 불평형 □ 전압위상각 편차 □ 출력의 직류성분 □ 과부하 내량 □ 단락전류 내량 □ 출력전압 가변 □ 과도전압 □ 부하급변 □ 선형부하 급변 □ 기준비선형 부하 급변 □ 병렬운전 특성 □ 병렬부하 분담시험 □ 병렬 무정전전원장치의 고장 □ 신호처리 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)	KS C 4502	단 로 기	□ 구 조 □ 저 항 □ 온도상승 □ 무전압개폐 □ 단시간전류강도 □ 절연강도 □ 조작장치 또는 제어 장치동작	○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 4504	교류전자 개폐기	□ 구 조 □ 온도상승 □ 개폐동작 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 과부하 보호장치 동작특성 □ 폐로전류 □ 차단전류 □ 가역전환의 확인 □ 개폐빈도 □ 기계적 수명 □ 전기적 수명	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4505	교류전자개폐기 조작용 스위치	□ 구 조 □ 온 도 □ 절연저항 □ 절연내력 □ 차단전류용량 □ 폐도전류 용량	○	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 개폐빈도 □ 수 명		○ ○
	KS C 4508	마이크로 스위치	□ 구 조 □ 동작위치반복정도 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 접촉저항 □ 강 도 □ 온 도 □ 개 폐 □ 충 격 □ 진 동 □ 염수분무 □ 습 도 □ 내한내열	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4519	제어용캠스위치	□ 구 조 □ 개폐상태 □ 강 도 □ 조 작 □ 온도상승 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 접촉저항 □ 차단 및 폐로전류용량 □ 개폐빈도 □ 수 명	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 내충격성 □ 내진동성 □ 내 습 성 □ 내한내열성 □ 로크용전자석의 동작		○ ○ ○ ○ ○
	KS C 4520	힌지형전자계전기	□ 구 조 □ 동 작 □ 접촉저항 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 온도상승 □ 내 한 성 □ 내 열 성 □ 내 습 성 □ 내진동성 □ 내충격성 □ 수 명	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4522	기계식 타이머	□ 구 조 □ 동 작 □ 최대동작시간의 허용차 □ 접촉저항 □ 개폐성능 □ 온도상승 □ 절연저항	○	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 절연내력 □ 낙하강도 □ 내진동성 □ 내 습 성 □ 내 열 성		○ ○ ○ ○	○
	KS C 4524	고주파형근접 스위치	□ 검출동작 □ 동작거리 편차 □ 응 차 □ 개폐빈도 □ 전압변동시의 동작 □ 온도변화시의 동작 □ 출력부의 개폐 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 내진동성 □ 내충격성 □ 내한저장 □ 내열저장 □ 내습저장 □ 내전원노이즈성 □ 보 호 성 □ 리드선의 강도 □ 구 조	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)	KS C 4534	프리셋전자카운터	□ 구 조 □ 동 작 □ 접촉저항 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 온도상승 □ 카운트신호 □ 최고계수속도 □ 리세트신호 □ 전압온도변화시의 동작 □ 내전압노이즈 □ 내진동성 □ 내충격성 □ 내한저장성 □ 내열저장성 □ 내 습 성 □ 내 구 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4611	고압교류차단기	□ 구 조 □ 주회로단자간저항 □ 무전압개폐 □ 온도상승 □ 내 전 압 □ 단시간 전류강도 □ 단락시험	○	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 기밀성능		○
	KS C 4612	고압전류제한퓨즈	□ 구 조 □ 저 항 □ 무전압개폐성능 □ 와트손실 □ 온도손실 □ 온도상승 □ 내 전 압 □ 용단특성 □ 허용시간-전류특성 □ 반복과전류특성 □ 차단성능	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4613	누전차단기	□ 구 조 □ 누전트립동작성능 □ 전원전압의 변동 및 감도전류 □ 전원전압의 변동 및 부동작 성능 □ 동작기구성능 □ 과전류트립성능 □ 영상변류기의 평형도 □ 테스트장치의 성능 □ 과부하개폐성능 □ 내월류성능 □ 온도성능	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 개폐내구성능 □ 개폐내구시험후의 과전류트립성능 □ 온도습도내구성능 □ 암모니아 가스내구성능 □ 진동내구성능 □ 충격가속도내구성능 □ 자중낙하강도 □ 유 지 력 □ 꽃음접속기의 개폐 □ 칼부착부 강도 □ 코드고정부 강도 □ 코드인출부 강도 □ 걸림형꽃음접속기의 개폐 □ 절연저항 □ 내전압성능 □ 지락차단 성능 □ 단시간 전류 □ 단락차단성능 □ 코드보호성능 □ 뇌임펄스내전압성능 □ 뇌임펄스부동작성능 □ 주회로용전선 접속 단자의 히트사이클 성능시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)	KS C 4801	저압진상커패시터	□ 구 조 □ 단자상호간내전압 □ 단자일괄과케이스 및 케이스외장간내전압 □ 정전용량 □ 절연저항 □ 밀 폐 성 □ 방 전 성 □ 열안정성 □ 고온손실률 □ 내 한 성 □ 내 습 성 □ 단락방전성 □ 내 구 성 □ 자기회복성 □ 보 안 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4802	고압 및 특별고압 진상커패시터	□ 구 조 □ 용 량 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 손실시험 □ 손실온도특성 □ 온도상승 □ 유밀시험	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)	KS C 4803	전동기기동용전해 커패시터	□ 구 조 □ 내 전 압 □ 용 량 □ 손 실 률 □ 절연저항 □ 과 전 압 □ 내 습 성 □ 침지사이클 □ 내 구 성 □ 안 전 성 □ 경년변화	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 4804	고압 및 특별고압 진상콘덴서용 방전 코일	□ 구 조 □ 도체저항 □ 절연저항 □ 변압비 오차 □ 방전용량 □ 온도상승 □ 내 전 압	○	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 4805	전기기기용콘덴서	□ 구 조 □ 내 전 압 □ 용 량 □ 절연저항 □ 열안정성 □ 손 실 률	○	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기계기구)			□ 고온손실률 □ 내 한 성 □ 밀 폐 성 □ 내 습 성 □ 내 용 성 □ 방 전 성 □ 자기회복성 □ 보 안 성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 4806	고압 및 특별고압 진상콘덴서용 직렬 리액터	□ 구 조 □ 도체저항 □ 절연저항 □ 용량시험 □ 손실시험 □ 온도상승시험 □ 내전압시험	○	○ ○ ○	○ ○ ○
전 기 (전자기기 및 부품)	KS C 5506	카세트 테이프	□ 구조 및 치수 □ 재 료 □ 표 시 □ 겉 모 양 □ 시 청 □ 와우플러터 □ 크로스토크 □ 녹음레벨밸런스 □ SN비	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전자기기 및 부품)			□ 권취마찰토크 □ 내 구 성 □ 프레셔패드-압착력 □ 프레셔패드의 패드와 스프링접착강도 □ 테이프와 허브의 결합강도 □ 스프라이싱테이프의 접착강도 □ 윈도플레이트의 접착강도 □ 낙하강도 □ 고온특성 □ 저온특성 □ 습도특성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
전 기 (통신□전자 기기 및 부품)	KS C 5517	비디오 카세트 테이프(VHS형)	□ 겉 모 양 □ 시 청 □ 모양 및 치수 □ 휘도신호S/N □ 색신호 S/N □ 드롭아웃 □ 오디오감도 □ 주파수특성 □ 출력변동 □ 소거특성 □ 보자력(항자력) □ 잔류 신장률	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (통신□전자 기기 및 부품)			□ 항복정하중 □ 표면고유저항 □ 광투과율 (자기테이프 및 리더 □트레일러테이프)		○ ○ ○
	KS C 6038	전자기기용 토글 스위치	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 모양 및 치수 □ 표 시 □ 접촉저항 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 레버작동력 □ 레버작동량 □ 단자강도 □ 부착부의 강도 □ 레버의 정하중 □ 땜납 내열성 □ 납 땜 성 □ 내 한 성 □ 온도사이클 □ 내습성(정상상태) □ 내습성(온도사이클) □ 단자부의 온도상승	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (통신□전자 기기 및 부품)			□ 내구성(부하) □ 내 진 성 □ 충 격 □ 염수분무		○ ○ ○ ○
	KS C 6039	전자기기용 통형퓨즈	□ 구 조 □ 표 시 □ 통전용량 □ 온도상승 □ 용 단 □ 베이스접합부의 강도 □ 통부의 강도 □ 과부하차단 □ 단락차단 □ 내 진 성 □ 내부식성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 6042	봉입형 마이크로 스위치	□ 구 조 □ 동작위치반복정밀도 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 접촉저항 □ 강 도 □ 온 도 □ 개 폐	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (통신□전자 기기 및 부품)			□ 충 격 □ 진 동 □ 염수분무 □ 온습도사이클 □ 내한, 내열 □ 방 우 □ 내 수 □ 방 침 □ 내 유 □ 방 진		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 6306	혼 스피커	□ 겉 모 양 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 동 작 □ 공칭임피던스 □ 출력음압레벨 □ 재생주파수 대역 □ 정격입력 □ 내 진 성 □ 내 수 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 6419	전력형 고정권선 저항기	□ 구조 및 치수 □ 표 시 □ 저 항 치 □ 저항온도특성	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (통신□전자 기기 및 부품)			□ 정격부하 □ 단시간과부하 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 단자강도 □ 저항체강도 □ 내 진 성 □ 납땜 붙임성 □ 내 열 성 □ 열 충 격 □ 내 습 성 □ 내구성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 6482 KS C 6483	프린트배선판용 동 입힘적층판(종이 바탕페놀수지) 프린트배선판용 동 입힘 적층판(유리천 바탕 에폭시 수지)	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨률 및 비틀림률 □ 납땜 내열성 □ 내 열 성 □ 박리강도 □ 굽힘강도 □ 부피저항률	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 6484	프린트 배선판용동 입힘 적층판(종이 바탕 에폭시수지)	□ 표면저항 (동박제거면, 적층판면) □ 절연저항 □ 유 전 율		○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (통신□전자 기기 및 부품)			□ tan □ □ 내약품성 □ 흡 수 율 □ 내 연 성		○ ○ ○ ○
	KS C 6501	콘 스피커	□ 겉모양 및 구조 □ 치 수 □ 표 시 □ 동 작 □ 이 상 음 □ 최저공진주파수 □ 공칭임피던스 □ 출력음압레벨 □ 고역한계주파수 □ 극 성 □ 내 전 압 □ 절연저항 □ 연속부하 □ 내 진 성 □ 내 열 성 □ 내 한 성 □ 내 습 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 6812	텔레비전수상기용 부스터	□ 구 조 □ 소비전력 □ 개폐성능	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (통신□전자 기기 및 부품)			□ 평상온도상승 □ 잡음강도 □ 내 구 성 □ 전기적성능 □ 내 전 압 □ 주수절연 □ 내습절연		○ ○	○ ○ ○ ○ ○
전 기 (진공관 및 전구)	KS C 7501	백열전구(일반조명용)	□ 치 수 □ 구 조 □ 겉모양, 표시 □ 베이스접착강도 □ 베이스온도상승 □ 휘 도 비 □ 초 특 성 □ 수 명	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS C 7523	할로겐 전구	□ 겉모양(구조·겉모양·표시) □ 재 료 □ 치 수 □ 초 특 성 □ 광속유지율 (자동차용은 제외한다) □ 수명시험 (자동차용에 한한다) □ 내진동시험 (자동차용에 한한다) □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (진공관 및 전구)	KS C 7528	LED 교통신호등	□ 구 조 □ 전압변동 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 광출력 주파수 □ 전자기 적합성 □ 소비전력, 역율 및 총고조파 함유율 □ 내 한 성 □ 내 열 성 □ 내 습 성 □ 온도 변화 □ 온도 상승 □ 광출력 변동 □ 물에 의한 내열 충격성 □ 내 분 진 □ 내 수 성 □ 촉진 내후성 □ 진 동 □ 내 구 성 □ 색 도 □ 상대 시감 투과율 □ 광도 분포 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (진공관 및 전구)	KS C 7601	형광램프(일반조명용)	□ 구조 및 재료 □ 치수 및 베이스 □ 베이스접착강도 □ 시 동 □ 초 특 성 □ 광 원 색 □ 연 색 성 □ 음극전류 □ 광속유지율 □ 전자파장해	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 7602	형광램프용 글로 스타터	□ 구조, 치수 및 표시 □ 베이스 접착강도 □ 점등소요시간(명소, 암소) □ 예열시간 □ 전압특성 □ 펄스전압 □ 고온특성 □ 기계적강도 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 점멸동작내구성 □ 연속동작내구성 □ 커패시터성능 □ 내 열 성 □ 난 연 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (진공관 및 전구)	KS C 7603	형광등 기구	□ 구 조 □ 부 품 □ 온도한도 □ 열 변 형 □ 내 열 성 □ 내 염 성 □ 점 등 □ 시 동 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 누설전류 □ 입 력 □ 역 률 □ 전자파장해 □ 소 음 □ 광 특 성 □ 안정기자체소비전력율 □ 방 수 □ 방 습 □ 내열충격 □ 내 충 격 □ 보호기능 □ 표 시	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
	KS C 7604 KS C 7607 KS C 7610	고압수은램프 메탈헬라이드램프 나트륨 램프	□ 구조, 겉모양 및 표시 □ 치 수 □ 베이스 접착강도 □ 시동특성 □ 안정시간 □ 재시동시간 □ 초 특 성	○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS C 7620	철도차량용 형광등 기구	□ 구 조 □ 특 성 □ 온도상승 □ 절연저항 □ 내열이상 □ 과전압이상 □ 압력전류변화율 □ 수 명 □ 소 음 □ 진 동 □ 광 속 비 □ 부품의 이상조건 □ 잡음의 세기	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS C 7621	안정기내장형램프	□ 구 조 □ 표시사항 □ 베이스 치수 □ 시 동 □ 압력전류, 입력전력	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (진공관 및 전구)			□ 역 율 (고역율형에 한함) □ 소 음 □ 점등주파수 (전자식에 한함) □ 전류고조파합유율 (전자식에 한함) □ 광 원 색 □ 연 색 성 □ 초 광 속 □ 광속효율 □ 광속유지율 □ 과전류보호장치시험 (전자식에 한함) □ 전자파장해시험 □ 내 구 성 □ 내 열 성 □ 난 연 성 □ 베이스접착강도 □ 베이스온도상승 □ 절연성능 □ 실용성가속평가시험 (전자식에 한함) □ 내전원충격파시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (진공관 및 전구)	KS C 7631	형광램프용 전자 스타터	□ 치수 및 겉모양 □ 베이스 접착강도 □ 점등 소요시간 □ 예열시간 □ 전압특성 □ 펄스전압 □ 고온특성 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 점멸동작 내구성 □ 전자파 장해 □ 전원극성 □ 말기 보호기능 □ 부품 내구성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 7703	형광램프 소켓 및 글로스타터소켓	□ 구조, 치수 및 재료 □ 유지력 또는 인장강도 □ 토 크 □ 방수성능 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 내 열 성 □ 내충격성 □ 난 연 성	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (조 명)	KS C 8100	형광램프용 전자식안정기	□ 구조 및 표시 □ 2차전압 □ 시 동 성 □ 음극 예열 □ 2차 단락전류 □ 램프 전류 및 광출력 □ 광출력 변동률 □ 램프전류 파형 및 점등 주파수 □ 입력전류 및 입력전력 □ 역 률 □ 자기영향에 의한 전류값의 변동률 □ 소 음 □ 전류 고조파 함유율 □ 전자파 장해 □ 내 습 성 □ 평상온도 상승 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 이상온도 상승 □ 방수성(방말형 및 방침 형인 것에 한한다.) □ 내전원 충격파 특성 □ 보호기능	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (조 명)			□ 내 열 성 □ 난 연 성 □ 실용성 가속평가 □ 적열봉 시험		○ ○ ○	○
	KS C 8102	형광램프용 자기식 안정기	□ 구조 및 표시 □ 2차전압 □ 시동전압 □ 음극 예열 □ 2차 단락전류 □ 램프전류 및 램프전력 □ 램프전력변동률 □ 램프전류파형 □ 입력전류 및 입력전력 □ 역률(고역률형인 것에 한한다) □ 자기영향에 따른 전류 치의 변동률 □ 소 음 □ 보호기능(보호기능 부착 안정기에 한한다) □ 내 습 성 □ 평상온도상승 □ 안정기 자체 소비전력률 (저손실형 안정기에 한한다)	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (조 명)			□ 절연저항 □ 내 전 압 □ 방 수 성 (방말형 및 방침형 인것에 한한다) □ 이상온도 상승 □ 전자파 장해		○ ○	○ ○ ○
	KS C 8103	형광등 탁상 스탠드 (면학□독서용)	□ 구 조 □ 점 등 □ 시 동 □ 온도상승 □ 열변형성 □ 충격강도 □ 스위치류의 부착강도 □ 안정성(고정식을 제외함) □ 차 광 성 □ 조 도 □ 입 력 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 소 음 □ 전원에 접속되는 전선의 부착강도 □ 전원에 접속되는 전선의 굴곡	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (조 명)	KS C 8104	고압수은 램프용 안정기	□ 구조, 겉모양 및 표시 □ 2차 전압 (변압식 안정기에 한한다)	○	○
	KS C 8108	나트륨 램프용 안정기	□ 시동전압 (변압식 안정기에 한한다) □ 2차단락전류 (변압식 안정기에 한한다)		○ ○
	KS C 8109	메탈핼라이드 램프 용 안정기	□ 램프전류 및 램프전력 □ 램프전력 변동률 □ 램프전류파형 □ 자기영향에 따른 전류치의 변동 □ 입력전류 및 입력전력 □ 역 률 □ 온도상승 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 내 습 □ 내 열 성(합성수지 외함을 가진 것에 한함) □ 난 연 성(합성수지 외함을 가진 것에 한함)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
전 기 (배선기구)	KS C 8300	전기기구용 꽂음 접속기	□ 구조 및 재료 □ 온도상승	○		○
	KS C 8301 KS C 8302	플러그보디 소 켓	□ 개 폐 □ 절연저항		○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (배선기구)	KS C 8305 KS C 8309 KS C 8311 KS C 8315 KS C 8319 KS C 8336	배선용꽂음접속기 옥내용소형스위치 커버나이프스위치 로제트류 프러시플레이트 자동온도조절기	□ 유 지 력 □ 난 연 성 □ 내 열 □ 하 중 □ 내 전 압 □ 강 도		○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 8452	옥내 배선용 연결함 [평형비닐절연비닐 시스케이블(VVF)용]	□ 단 락 □ 접촉저항 □ 암모니아가스 □ 내 구 성 □ 방 수 □ 인장하중 □ 단자히트싸이클 □ 내과전류 □ 인장강도 □ 수직화열 □ 강구낙하 □ 작용온도		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 8303 KS C 8306	고리퓨즈 배선용 통형퓨즈	□ 구 조 □ 온도상승 □ 불 용 단 □ 용단 □ 허용시간 전류 특성 □ 차단성능	○	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (배선기구)			□ 한류성능 □ 와 트 손 □ 절연저항 □ 내 전 압		○ ○	○ ○
	KS C 8321	배선용차단기	□ 구 조 □ 조작성능 □ 단자강도 □ 과전류트립성능 □ 순시트립 □ 단한시트립 □ 과전류개폐성능 □ 내월류성능 □ 온도상승 □ 개폐내구성 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 단락차단성능 □ 단시간전류성능 □ 코드보호 □ 외곽절연물의 강도 □ 암모니아가스내구 □ 내 식 성 □ 온도□습도내구성능 □ 진 동	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (배선기구)			□ 충격가속도		○
	KS C 8326	주택용 분전반	□ 구 조 □ 온도상승 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 내 열 □ 커버유지력 □ 강 도 □ 내 연 성	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 8330	가스(SF6)절연부하 개폐기(가공형)	□ 구 조 □ 가스누설성능 □ 부하전류개폐 □ 루프전류개폐 □ 여자전류개폐 □ 케이블충전전류개폐 □ 단시간 전류 특성 □ 단락투입특성 □ 무전압개폐 성능 □ 부분방전 □ 절연저항 □ 상용주파 내전압 □ 뇌충격내전압 □ 제어회로내전압	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (배선기구)			□ 압력저하표시 및 쇄정 장치 □ 내충격성능 □ 조작성능 □ 주회로성능 □ 오손성능 □ 안전막파괴 성능 □ 온도상승 □ 구출선절연내력 □ 구출선 내트래킹 성능 □ 부 싱		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 8401	강제전선관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 굽 힘 성 □ 균 일 성 □ 염수분무시험 □ 도막시험	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS C 8422	금속제가요전선관	□ 구 조 □ 내 식 성 □ 인장시험 □ 압축시험 □ 전기저항 □ 굽힘시험 □ 내수시험	○	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (배 선)			□ 저온권부 □ 권부가열 □ 내난연성		○ ○ ○
전 기 (조명, 배선, 전기기구)	KS C 8431	경질비닐전선관	□ 치수(두께미달 제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 겉모양, 모양 □ 내 전 압 □ 인장시험 □ 압축(편평)시험 □ 내 열 성 □ 내연성시험 □ 낙추충격시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
전 기 (전기기구)	KS C 8425	플로어덕트(강제)	□ 구 조 □ 방 청	○ ○	○(갈라짐등)
	KS C 8433	커플링(경질비닐 전선관용)	□ 치수, 모양	○
	KS C 8434	커넥터(경질비닐 전선관용)	□ 내 전 압			○
	KS C 8436	경질비닐제박스 및 커버	□ 인장시험 □ 압축시험		○	○
	KS C 8441	노멀밴드 (경질비닐전선관용)	□ 내 열 성 □ 내 연 성		○ ○
전 기 (전 선 관)	KS C 8454	합성수지제가요 전선관	□ 구 조 □ 치 수 □ 가 요 성 □ 압축복원성	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 선 관)			□ 충격강도 □ 내굴곡변형성 □ 내열변형성 □ 내연성(자기소화성) (CD관은 적용하지 않음) □ 내 전 압 □ 절연저항 □ 인 장		○ ○ ○ ○ ○ ○	□
	KS C 8455	파상형 경질 폴리에 틸렌 전선관	□ 구 조 □ 치 수 □ 압축강도 □ 인장강도 □ 내 전 압 □ 저온충격시험 □ 내약품성 □ 내연성(자기소화성)	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	□
전 기 (전기기구)	KS C 8456	합성수지제 가요 전선관 부속품	□ 구조,치수,표시 □ 압축강도 □ 충격강도 □ 내 열 성 □ 내 연 성 □ 절연내력 □ 인장강도	○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 8457	플로어덕트용의 부속품	□ 구 조 □ 방 청 □ 치 수	○ ○ ○	○(두께)

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기기구)	KS C 8458 KS C 8463	매입배관용 부속품 (전선관용) 승강기용보턴 스위치박스	□ 구 조 □ 재 료 □ 치 수 □ 방청처리	○ ○ ○ ○	○(두께)
	KS C 8459	금속제가요 전선관용 부속품	□ 구 조 □ 방청처리 □ 인 장 □ 나사없는 접속성 □ 방 수 □ 전기저항 □ 부 착 □ 내 전 압	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS C 8460	금속제 전선관용 부속품	□ 구조,치수 □ 나사없는 접속성 □ 부 착 □ 인 장 □ 방청처리 □ 내 전 압	○ ○	○(두께) ○ ○ ○	○
	KS C 8461	노출배관용 부속품 (전선관용)	□ 구 조 □ 모양 및 치수 □ 나사없는 접속성 □ 방청처리	○ ○	○ ○
	KS C 8464	케이불트레이	□ 구조 및 치수 □ 내 식 성 □ 정 하 중 □ 측면기울기	○ ○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 지 류)	KS C 8501	망간 건전지	□ 치 수 □ 단 자 □ 겉 모 양 □ 개로전압 □ 지속시간 □ 과방전내누액성 □ 고온내누액성 □ 전압 강하율 □ 절연저항	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 8504	자동차용 납축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 건식상온 시동능력 (특수용에 한함) □ 5시간율 용량 □ 20시간율 용량 (특수용에 한함) □ 보유용량 (일반용에 한함) □ 저온시동능력 □ 수 명 □ 충전수입성 □ 진 동	□ □ □(일반용)	□ □ □(특수용) □ □	□ □ □
	KS C 8505 KS C 8519	고정형 납축전지 소형 밀폐 납축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 용 량 (드리이차지형 축전지는 드라이차지 용량 포함)	○ ○		○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 지 류)			□ 방폭성능 □ 비밀방지 성능 □ 최대방지전류 □ 자기방전 □ 밀폐반응 효율		○ ○ ○ ○ ○
	KS C 8506	가반 연축전지 (페이스트식)	□ 겉 모 양	○
	KS C 8508	열차용축전지	□ 치 수 □ 용 량	○		○
	KS C 8509	디젤전기 기관차용 축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 용 량 □ 저온시동능력 □ 자기방전 □ 물리적특성	○ ○	○ ○ ○	○
	KS C 8510	이륜 자동차용 축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 용 량 □ 고전류방전특성 □ 내진동성	○ ○	○ ○	○
	KS C 8511	자동차용 축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 용 량 □ 자기방전 □ 물리적특성	○ ○	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 지 류)	KS C 8513	알카리 1차전지	□ 개로전압 □ 지속시간 □ 내 누 액 (과방전□고온) □ 치 수 □ 단 자 □ 겉 모 양	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS C 8515	원통 밀폐형 니켈 카드뮴 축전지	□ 표 시 □ 치 수 □ 용 량 □ 고율방전특성 (일반용에 한함) □ 토리글충전특성 (고온토리글 충전용에 한함) □ 과충전특성 □ 안전밸브작동특성 □ 내구특성 □ 내진동특성 □ 용량보조특성 (일반용에 한함) □ 내충격특성 □ 장기방치특성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 8517	직육면체형 배기식 니켈 카드뮴 축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 지 류)			□ 구 조 □ 용 량 □ 저온 방전 특성 □ 정전압 충전특성 □ 용량 보존 특성 □ 내구특성	○	○ ○ ○ ○	○
	KS C 8518	밀폐 고정형 납축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 구 조 □ 용 량 □ 최대방전 전류 □ 밀폐반응 효율 (VGS, VGCS 제외) □ 과충전 성능 □ 용량 보존율 □ 안전 밸브 작동 □ 과충전 수명 □ 방폭성능 (VGS, VGCS 제외) □ 방말성능 (VGS, VGCS 제외)	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 8519	소형 밀폐형납축전지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 용 량 (드라이차지형 축전지는 드라이차지용량포함)	○ ○		○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전 지 류)			□ 방폭성능 □ 비말방지성능 □ 최대방전전류 □ 자기방전 □ 밀폐반응효율 □ 안전밸브작동 □ 고율방전특성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
전 기 (전기응용 기계기구)	KS C 9101	전기 진공 청소기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트 래킹성 □ 내부식성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 흡입일률 □ 소 음 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○ ○
	KS C 9102	휴대용 전기 대패	□ 구 조 □ 기동□정지 □ 온도상승 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 출 력 □ 스위치 시험 □ 코드 구부림 □ 충 격 □ 내 구 성 □ 소 음 □ 구 속 □ 과 부 하	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 9201	전기다리미	□ 구조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호	○	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 내구성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트 래킹성 □ 내부식성 □ 밑면의 온도분포특성 □ 온도상승 속도 특성 □ 밑면의 온도 보증 특성 □ 스팀분출 특성 □ 압력안전밸브 특성 □ 표시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS C 9202	전기 납땜인두	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전 보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트 래킹성 □ 내부식성 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 9205	전기스토브	□ 구 조 □ 전압변동특성 □ 소비전력 □ 절연저항 □ 일수시의 절연저항 □ 내 전 압 □ 평상온도 상승 □ 복사특성 □ 절연선의 내구성 □ 코드의 내구성 □ 내충격 전도성 □ 전도스위치의 동작 특성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)	KS C 9206	전기토스터	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트 래킹성 □ 내부식성 □ 시간자동 스위치 성능 □ 전열선의 내구성 □ 빵이 구워지는 성능 □ 빵승강기구의 내구성 □ 표시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 9210	가정용 조리기구	□ 구 조	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 전동기구동기기의 기동 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성 □ 동작온도에서의 누설전 류 및 절연내력 □ 내 습 성 □ 절연 성능(누설전류 및 절연내력 □ 온도분포		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 전열선의 내구성 □ 전기자기 장해 □ 표 시	○	○ ○
	KS C 9301	선 풍 기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트 래킹성 □ 내부식성 □ 풍 속 □ 풍 량 □ 선회기구 변환 □ 상하각도 조절기구	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 높이 조절기구 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○
	KS C 9304	환 풍 기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 풍 량 □ 소 음 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)	KS C 9305	전기냉장고 및 냉동고	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 냉매누설 □ 냉각성능 □ 냉동 성능 □ 냉기보존 성능 □ 소비전력량 □ 문의 개방력 □ 소 음 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)	KS C 9306	에어컨디셔너	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 인전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 냉매누설 □ 냉방능력 □ 냉방표준에너지소비효율 □ 냉방표준월간소비전력량 □ 전용 제습능력 □ 난방능력 □ 난방표준에너지소비효율 □ 난방표준월간소비전력량	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 풍 량 □ 이슬맺힘 □ 저온 결빙성능 □ 자동 제상성능 □ 냉방 과부하성능 □ 전용 제습과부하성능 □ 난방 과부하성능 □ 소 음 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 9307	전기이불류	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 내부식성 □ 두겹 접음 온도 □ 온도보증점 온도의 허용차 □ 네겹 접음 온도 □ 감열선의 균일 특성 □ 전기자기 장해 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 9308	전기믹서·전기쥬서	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 쥬스 짜내는 성능	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 용 량 □ 절삭 성능 □ 소 음 □ 전기자기 장해 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○
	KS C 9309	전기포트	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 전열선의 내구성 □ 수온의 온도 보증 □ 효 율 □ 전기자기 장해 □ 표 시	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)	KS C 9310	전기 솥	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 취반성능 □ 보온성능 □ 압력조정장치 동작성능 □ 안전장치 □ 용기 속의 내속압력 □ 잔류압력 □ 전기자기 장해	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 9311	전기모발건조기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 풍 속 □ 소 음 □ 전기자기장해 □ 표 시		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 9312	전기보온밥통	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호	○	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 보온성능 □ 뚜껑개폐 □ 전기자기 장해		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 9313	전자렌지	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 투시창의 열충격 □ 발열체의 과부하 □ 고주파 출력 □ 발진주파수 □ 누설전파의 전력밀도 □ 복사파의 전계강도 □ 문개폐 성능 □ 가열편차 성능 □ 소 음 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 9314	공기청정기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성 □ 풍 량 □ 소 음 □ 분진 포집율 □ 분진 유지 용량 □ 가스 제거율 □ 가스 제거 용량 □ 표준 사용면적 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 9318	전기탈수기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성 □ 탈수성능 □ 소 음 □ 호스의 성능 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 9321	김치냉장고	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 냉매누설 □ 냉각성능 □ 냉각속도 □ 냉기보존성능 □ 소비전력량 □ 소 음 □ 이슬맺힘 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 9602	교류아크용접기	□ 구 조 □ 2차 전류의 조정범위 □ 최고 2차무부하 전압시험 □ 정격 1차 입력시험 □ 온도상승시험 □ 절연내력시험	○	○ ○ ○	○ ○
	KS C 9605	정류기식 직류아크 용접기	□ 구 조 □ 출력전류의 조정범위 □ 시동전압 □ 온도상승 □ 내 전 압	○	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 특 성 □ 방 적 성		○ ○
	KS C 9608	전기세탁기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 전동기 구동기기의 기동 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 방사선, 유독성 및 이와 유사한 위험성 □ 세탁성능 □ 탈수성능 □ 헹금성능 □ 소 음	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 호스의 성능 □ 배수 호스 □ 급수 호스 □ 전기자기 적합성 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○
	KS C 9613	가정용 소형변압기	□ 구 조 □ 변압비 허용차 □ 전압변동률 □ 무부하 특성 □ 효 율 □ 절연저항 □ 절연내력 □ 내습절연 □ 누설자계 □ 내 열 성 □ 난 연 성 □ 냉충격성 □ 온도상승	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 9615	휴대용 전기드릴	□ 구 조 □ 시 동 □ 드릴 앞끝의 흔들림 □ 온 도 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 출 력 □ 스 위 치	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 코드의 구부림 □ 내충격성 □ 내 구 성 □ 소 음 □ 구 속 □ 과 부 하		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS C 9616	전기면도기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 충전용량 □ 과 충 전 □ 잘라지는 정도	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 소 음 □ 구동부의 내구성 □ 전원접속용 날 □ 방 침 성 □ 전기자기 장해 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS C 9619	가정용 소형전압 조정기	□ 구 조 □ 변압기 허용오차 □ 무부하 시험 □ 전압변동률 □ 효 율 □ 절연저항 □ 절연내력 □ 온도시험	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS C 9624	소형교류아크용접기	□ 구 조 □ 출력전류의 조절범위 □ 온도상승 □ 내 전 압 □ 특 성 □ 방 적 성	○	○ ○ ○	○ ○
	KS C 9627	전기 디스크 그라인더	□ 구 조 □ 기 동 □ 연삭 숫돌 부착축의 흔들림 □ 온도상승 □ 절연저항	○	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 내 전 압 □ 스 위 치 □ 코드 구부림 □ 내충격성 □ 내 구 성 □ 소 음 □ 과 부 하 □ 비정상운전시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS C 9803	저탕식 전기온수기	□ 구 조 □ 부품 및 부속품 □ 충전부에 대한 감전보호 □ 입력 및 전류 □ 온도 상승 □ 절연 성능 □ 변압기 및 관련회로의 과부하보호 □ 내 구 성 □ 이상운전 □ 안전성 및 기계적 위험 □ 기계적 강도 □ 연면거리, 공간거리 및 절연거리 □ 내열성, 내화성 및 내트래킹성 □ 내부식성 □ 가열성능	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
전 기 (전기응용 기계기구)			□ 보온성능 □ 사용성능 □ 물통의 누수 □ 물통의 내식성 □ 발열체 내식성 □ 발열체 과부과 □ 보온재의 난연성 □ 물통용량 □ 수 질 □ 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (가공방법)	KS D 1507	인동땜납	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
금 속 (원 재 료)	KS D 2302	연 지 금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2303	알루미늄재생지금	□ 화학성분		○
	KS D 2304	알루미늄지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2305	주석지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2306	금속크롬	□ 화학성분		○
	KS D 2308	은지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2309	안티몬지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2310	인동지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2311	다이캐스팅용 아연 합금지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2312	금속망간	□ 화학성분		○
	KS D 2313	금속규소	□ 화학성분 □ 입 도		○ ○
	KS D 2316	페로티탄	□ 화학성분 □ 입 도		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (원 재 료)	KS D 2320	주물용동합금잉곳	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2330	주물용알루미늄합금 잉곳	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2331	다이캐스팅용알루미 늄 합금 및 알루미 늄 재생합금지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2341	전기동지금	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
	KS D 2351	아연잉곳	□ 겉 모 양 □ 화학성분	○	○
금 속 (강 재)	KS D 3501	열간압연연강판 및 강대	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 기계적성질 □ 화학성분	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3503	일반구조용압연강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 기계적성질 □ 화학성분	○ ○ ○ ○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3504	철근콘크리트용봉강	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 기계적성질 □ 화학성분	○ ○ ○ ○		○
	KS D 3505	PC 강봉	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 기계적성질 (릴렉세이션제외) □ 릴렉세이션시험	○	○ ○ ○ ○	○
	KS D 3506	용융아연도금강판 및 강대	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무게 □ 기계적성질 □ 아연부착량	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3507	배관용 탄소강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 아연도금의 균일성 □ 편평시험 □ 굽힘시험 □ 수압시험 또는 비파괴검사		○ ○ ○	○
	KS D 3508	피복아크용접봉심 선재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS D 3509	피아노선재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 흠의깊이 □ 탈탄층깊이 □ 화학성분	○ ○	○ ○ ○
	KS D 3510	경 강 선	□ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 비틀림 □ 굽힘시험 □ 감기시험 □ 선 지 름	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 3511	재생강재	□ 겉모양(모양) □ 치 수 □ 인장강도	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 굽 힘		○ ○ ○
	KS D 3512	냉간압연강판 및 강대	□ 인장강도 □ 연 신 율 □ 굽 힘 성 □ 경 도 □ 치 수 □ 모양(평탄도, 각변형) □ 겉 모 양 □ 무 게	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 3514	와이어로우프	□ 겉 모 양 □ 파단하중 □ 비틀림특성 □ 권 해 성 □ 아연부착량 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○	○
	KS D 3515	용접구조용압연강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 충격시험 □ 탄소당량 또는 용접 갈라진 감수성 조성			○ ○ ○ ○
	KS D 3516	주석도금 강판 및 원판	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 조 질 도 □ 주석 부착량	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3517	기계구조용탄소강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 편평시험	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 3519	자동차구조용열간 압연강판 및 강대	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 굽 힘	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3520	도장용융아연도금 강판 및 강대	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 모 양 □ 무 게 □ 도막의 내식성 □ 크로스커트시험 □ 충격변형시험 □ 굽힘시험 □ 연필강도시험	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3522	고속도 공구강강재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 탈탄시험 □ 화학성분 □ 어니일링 경도 □ 퀜칭템퍼링강도	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 3525	고탄소 크롬베어링 강재	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 전탈탄층깊이 □ 경 도 □ 비금속게재물 □ 화학성분 □ 소자흡수	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3527	철근콘크리트용재생 봉강	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 무 게 □ 인장시험 □ 굽힘시험	○	○ ○
	KS D 3528	전기아연도금강판 및 강대	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 아연부착량 □ 굽힘시험	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3530	일반구조용경량형강	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3535	스프링용 스테인리스 강선	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 인장시험 □ 비틀림 시험 □ 평면성 시험	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS D 3536	기계구조용스테인 리스 강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 인장시험 □ 편평시험		○ ○
	KS D 3537	수도용 아연도금 강관	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 소켓의 균일성 □ 아연부착량 □ 알칼리성상 □ 굽힘시험	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS D 3544	용융알루미늄도금 강판 및 강대	□ 알루미늄의 부착량 □ 기계적성질 □ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○	○ ○
	KS D 3550	피복아크용접봉심선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS D 3551	특수마대강 (냉연특수강대)	□ 표면상태 □ 화학성분 □ 경 도 □ 탈탄시험	○	○ ○ ○
	KS D 3552	철 선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 모 양	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 인장시험 □ 꼬기시험 □ 부착량 시험 □ 균일성 시험 □ 감기 시험		○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3553	일반용 철못	□ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○
	KS D 3554	연강선재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS D 3555	강관용 열간압연 탄소강대	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS D 3556	피아노선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 흠의 깊이 □ 탈 탄 층 □ 인장강도 □ 비틀림시험 □ 굽힘시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3558	일반구조용 용접경량 H형강	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 인장시험 □ 화학성분 □ 용접부의 인장강도	○ ○ ○ ○	○	○ ○
	KS D 3559	경강선재	□ 겉모양 및 치수 □ 화학성분	○	○
	KS D 3561	마 봉 강	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 인장강도 □ 경 도	○ ○	○ ○
	KS D 3562	압력배관용탄소강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 수압시험 또는 비파괴시험	○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS D 3563	보일러 및 열교환 기용 탄소강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 화학성분 □ 기계적성질 □ 수압시험 또는 비파괴시험 □ 편평시험 □ 압확시험 □ 전개시험		○ ○ ○ ○ ○	○
	KS D 3564	고압배관용탄소강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항복점 □ 연신율 □ 수압 또는 비파괴시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS D 3565	상수도용도복장강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 편평성시험 □ 비파괴검사또는수압시험 □ 용접부의 인장강도 □ 도복두께	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3566	일반구조용탄소강관	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 편평시험 □ 용접부 인장시험	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3568	일반구조용각형강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험	○ ○	○ ○
	KS D 3569	저온배관용강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 수압 또는 비파괴시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS D 3570	고온배관용탄소강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 수압 또는 비파괴시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3571	저온열교환기용강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 편평시험 □ 압확시험 □ 흡수에너지 □ 수압시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS D 3573	배관용합금강강관	□ 겉 모 양 □ 치수 및 무게 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항복점 □ 연신율 □ 편평시험 □ 수압 또는 비파괴	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS D 3574	기계구조용 합금강 강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS D 3576	배관용스테인리스 강관	□ 겉 모 양 □ 치수 및 무게 □ 화학성분 □ 인장강도	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 내 력 □ 연 신 율 □ 수압 또는 비파괴시험		○ ○	○
	KS D 3577	보일러□열교환기용 스테인리스강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 인장시험 □ 화학성분 □ 편평시험 □ 압확시험 □ 전개시험 □ 결정입도시험 □ 수압시험 또는 비파괴 시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS D 3578	상수도용도복장강관 이형관	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 용접부 방사선 투과시험 □ 핀홀 및 미도장부 □ 도장두께 □ 밀착성 시험	○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS D 3583	배관용 아크용접 탄소강 강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 용접부 인장강도 □ 수압시험 또는 비파괴시험			○ ○
	KS D 3584	이음매 없는 유정용 강관	□ 화학성분 □ 인장강도 □ 내 력 □ 연 신 율 □ 편 평 성 □ 수압시험 □ 겉 모 양 □ 치수 및 무게 □ 커 플 링 □ 나 사	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS D 3585	스테인리스강위생관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 연 신 율 □ 전 개 성 □ 수압, 공기압 또는 비파괴	○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS D 3588	배관용아크용접대구 경스테인리스강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 인장강도 □ 내력	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 연신율 □ 수압 또는 비파괴		○	○
	KS D 3589	폴리에틸렌피복강관	□ 겉 모 양 □ 피복두께 □ 핀홀시험	○	○ ○
	KS D 3590	파형강관 및 파형 쎅션	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 아연부착량	○ ○	○	○
	KS D 3592	냉간압조용탄소강 선재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 탈판층 깊이	○ ○	○ ○
	KS D 3595	일반배관용스테인 리스 강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 편평시험 □ 수압, 공압시험 또는 비파괴	○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS D 3600	철제가로등주	□ 재료의 두께 □ 하 중 □ 구조일반 □ 용 접	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 모양 및 치수 □ 아연부착량 □ 피막두께 □ 기계적 성질 - 항복점 또는 내력 - 인장강도 - 연 신 율 - 굽 힘	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3601	익스팬디드메탈	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS D 3602	강제 강판	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 기계적성질	○	○ ○ ○	○
	KS D 3607	분말용착식 폴리에 틸렌 피복강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 피복두께 □ 핀 홀 □ 충격저항 □ 박리저항 □ 내침입도 □ 절연저항 □ 파단신율	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 자외선조사에 대한 안정성 □ 음극작용하에서의 박리면적 □ 스트레스 크레킹 □ 박리력 □ 굽힘시험		○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3608	수도용에폭시수지분 체 내외면코팅강관	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 원관 검사 □ 도막두께시험 □ 핀홀시험 □ 굽힘시험 □ 편평시험 □ 충격시험 □ 용해시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3609	건축용 강재받침재	□ 모 양 □ 치 수 □ 아연부착량 □ 부재의 모양 안정성 시험 □ 내충격 시험 □ 벽받침재의 재하 강도시험 □ 천정 받침재의 재하 강도시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3612	스테인리스강 아크 용접플럭스코어선	□ 겉 모 양 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 연 신 율 □ 굽 힘 □ 치 수 □ 무 게	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 3616	자동차용가공성 열 간압연고장력 강판 및 강대	□ 치 수 □ 모 양 □ 무 게 □ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 항복강도 □ 연 신 율 □ 굽힘강도 □ 굽 힘 성 □ 강판의 평탄도 및 강대의 가로휨	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3617	자동차용 냉간압연 고장력강판 및 강대	□ 치 수 □ 모 양 □ 무 게 □ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 항복강도 □ 연 신 율	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 도장소착경화량 □ 굽 힘 □ 강판의 평탄도 및 강대의 가로휨		○ ○ ○
	KS D 3619	수도용폴리에틸렌 분체라이닝강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 원관검사 □ 아연도금균일성 시험	○ ○	○ ○
	KS D 3623	내식성 급수용강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 연 신 율 □ 아연도금시험 □ 수압 또는 비파괴 시험 □ 편평시험 □ 굽힘시험 □ 염수분무시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
금 속 (철 강)	KS D 3625	가스용금속 플렉시블호스	□ 기 밀 성 □ 내 압 성 □ 인장강도 □ 비틀림강도 □ 굴곡강도 □ 내충격성 □ 내반복사용성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (철 강)			□ 내 열 성 □ 내응력부식성 □ 유 량 □ 가 요 성 □ 밀 착 성 □ 내용액성 □ 난연성 □ 내냉열성 □ 내후성 □ 내인발성 □ 내가스성 □ 구 조 □ 치 수 □ 최소굽힘반지름 □ 튜브 재료 □ 접속쇠 재료 □ 경 납 재 □ 개스킷 재료 □ 겉 모 양 □ 접속쇠 표면처리	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
금 속 (강 재)	KS D 3626	일반용수용 도복장 강관	□ 화학성분 □ 기계적 성질 - 인장강도 - 항복점 또는 내력 - 연신율		○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			- 편평성 - 수압 또는 비파괴시험 - 치 수 □ 도복장(해당 도복장 방법 기준에 따름)	○	○ ○ ○
	KS D 3627	일반용수용 도복장 강관 이형관	□ 모양□치수□겉모양 □ 용접부의 방사선 투과 시험 또는 수압시험 □ 도복장(해당 도복장 방법 기준에 따름)	○	○ ○
금 속 (철 강)	KS D 3628	스테인레스제 주름관	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 재 료 - 주름관 - 접속쇠 - 개스킷 □ 내압시험 □ 편평시험 □ 굽힘시험 □ 충격시험 □ 가요성시험 □ 신 장 율 □ 팽창 및 잔류 □ 신장율 시험 □ 용출시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3631	연료가스배관용 탄소강관	□ 화학성분 □ 기계적 성질 - 인장강도 - 항복점 또는 내력 - 연신율 □ 수압 및 비파괴 □ 편평시험 □ 굽힘시험 □ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3692	냉간가공스테인리스 강봉	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 핀홀시험 □ 밀착력 시험 □ 굽힘시험 □ 편평시험 □ 충격시험 □ 용출시험 □ 내식성 시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3697	냉간압조용 스테인리스 강선	□ 기계적성질(인장강도, 단면수축률, 연신율) □ 선지름 및 편경차 □ 겉모양 및 모양	○ ○	○
	KS D 3698	냉간압연스테인리스 강판 및 강대	□ 겉 모 양 □ 모 양	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 경 도 □ 굽힘시험 □ 내 식 성 □ 표면마무리	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3701	스프링 강재	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS D 3702	스테인리스강선재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 흠의 깊이	○ ○ ○	○
	KS D 3703	스테인리스강선	□ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 연 신 율 □ 치 수	○ ○	○ ○
	KS D 3705	열간 압연스테인리 스강판 및 강대	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 내 식 성 □ 인장강도 □ 충 격 □ 경 도 □ 화학성분	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3706	스테인리스 강봉	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 경도시험 □ 충격시험 □ 내식성시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3707	크롬강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 흠 제 거 □ 화학성분 □ 평 탄 도	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3708	니켈 크롬강강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 흠 제 거	○ ○ ○ ○	○
	KS D 3709	니켈크롬 몰리브덴 강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 흠 제 거	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)	KS D 3711	크롬몰리브덴강강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 흠 제 거	○ ○ ○ ○	○
	KS D 3712	페로망간	□ 화학성분 □ 입 도	○	○
	KS D 3713	페로실리콘	□ 화학성분 □ 입 도	○	○
	KS D 3717	실리콘 망간	□ 화학성분 □ 입 도	○	○
	KS D 3731	내열강봉	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 내 력 □ 인장강도 □ 연 신 율 □ 단면수축률 □ 경 도 □ 충격시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 3751	탄소공구강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 경도시험 □ 탈탄시험		○ ○
	KS D 3752	기계구조용탄소강재	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 흠 제 거	○ ○ ○ ○	○
	KS D 3753	합금공구강재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 경도시험 □ 탈탄시험	○ ○	○ ○ ○
	KS D 3760	비닐하우스용 아연도 강관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 아연부착량시험 □ 굽힘시험	○ ○	○ ○
	KS D 3770	용융 55% 알루미늄 아연합금도금강판 및 강대	□ 도금의 부착량 □ 기계적 성질 □ 치 수 □ 모 양 □ 무 게 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 3854	건축구조용 표면처리 경량 형강	□ 화학성분 □ 기계적 성질 - 항복점		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			- 인장강도 - 연신율 □ 도금부착량 □ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS D 3858	냉간 성형 강 널말뚝	□ 화학성분 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 직 진 도	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 4128	주강 숏 및 그릿	□ 모 양 □ 중 공 □ 수 축 □ 균 열 □ 비자성물질 □ 화학성분 □ 경 도 □ 현미경조직 □ 비 중	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 4307	배수용주철관	□ 겉 모 양 □ 모 양	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (강 재)			□ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 최대하중 □ 굽 힘 량 □ 인장강도 □ 압괴강도 □ 수 압	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS D 4308	수도용닥타일주철 이형관	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 볼트, 너트 인장시험 □ 인장시험 □ 경도시험 □ 수압시험 □ 도장시험	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS D 4309	수도용 주철이형관	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 항절시험 □ 수압시험 □ 화학성분	○ ○ ○ ○	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (주강 및 주철)	KS D 4311	수도용원심력덕타일 주철관	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 볼트, 너트인장시험 □ 압괴시험 □ 수압시험 □ 경도시험	○ ○ ○ ○	○ ○	○
	KS D 4316	수도용원심력덕타일 주철관의모르타르 라이닝	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 벗겨짐 검사 □ 라이닝두께	○ ○	○ ○
금 속 (신 동 품)	KS D 5101	동 및 동합금봉	□ 겉 모 양 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 경도시험 □ 도전율 및 체적저항률 □ 경시균열성 □ 수소취성 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5102	베릴륨동□인청동 및 양백의 봉 및 선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 경도시험 □ 선의 경우 - 감기시험	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (신 동 품)	KS D 5103	동 및 동합금선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 결정입도 □ 수소취성	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 5201	동 및 동합금의 판 및 조	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 경도시험 □ 결정 입도시험 □ 체적 저항률시험 □ 수소취화 시험 □ 디이프드로잉시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5202	스프링용 베릴륨동 □인청동 및 양백의 판 및 조	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 스프링한계치시험 □ 경도시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5301	이음매없는 동 및 동합금관	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (신 동 품)			□ 화학시험 □ 인장시험 □ 경도시험 □ 결정 입도시험 □ 압광시험 □ 편평시험 □ 도전율 시험 □ 수소취화 시험 □ 경시균열 시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5401	전자관용무산소동의 판□조□이음매 없는 관□봉 및 선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 연 신 율 □ 굽 힘 □ 경 도 □ 결정입도 □ 도 전 율 □ 수소취화 □ 박리시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5506	인청동 및 양백의 판 및 조	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 경도시험 □ 굽음시험	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (신 동 품)	KS D 5530	동버스바	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 도전율 시험 □ 수소취성 시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5540	조명및전자기기용 몰리브덴선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 감아붙임 강도 □ 곧 음 성 □ 가열취성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5542	조명및전자기기용 텅스텐선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 가열변형 □ 인장강도 □ 감아붙임 강도 □ 가열취성 □ 곧 음 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 5545	동 및 동합금용접관	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (신 동 품)			□ 화학성분 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 경 도 □ 압 광 성 □ 편 평 성 □ 경시균열 □ 진 원 도 □ 와류탐상, 수압, 공기 압시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS D 5578	동 및 동합금관 이음쇠	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 누수시험 □ 내압시험	○ ○ ○	○ ○
금 속 (주 물)	KS D 6003	화이트메탈	□ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분	○ ○ ○	○
	KS D 6008	알루미늄합금주물	□ 주물의 품질 □ 화학성분 □ 기계적 성질	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (주 물)	KS D 6021	상하수도□전기통신용 맨홀뚜껑 및 틀	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 모 양 □ 정하중시험	○ ○	○	○
금 속 (신 재)	KS D 6701	알루미늄및알루미늄 합금판 및 조	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 인장시험 □ 화학성분 □ 굽 힘	○ ○	○ ○ ○
	KS D 6702	연 관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 가압시험	○ ○	○ ○
	KS D 6703	수도용연관	□ 겉 모 양 □ 치수 및 무게 □ 화학성분 □ 굴곡시험 □ 압확시험 □ 수압시험	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 6704	땜 납	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (신 재)	KS D 6705	알루미늄 및 알루 미늄 합금박	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS D 6759	알루미늄 및 알루 미늄합금 압출형재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 두 께 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 경도시험 □ 도막두께 □ 피막두께 □ 부 착 성 □ 연필경도 □ 내알카리성 □ 캐스내식성 □ 촉진내후성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 6761	이음매없는 알루미늄 및 알루미늄합금관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 인장시험 □ 화학성분	○ ○	○ ○
	KS D 6763	알루미늄 및 알루 미늄합금봉 및 선	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (신 재)			□ 화학성분 □ 인장강도 □ 내 구 력 □ 연 신 율 □ 굽힘강도 및 압축강도		○ ○ ○ ○ ○
	KS D 6772	난방용 자연대류 방사형 방열기의 정의, 종류 및 요구 사항	ㅇ방열능력 ㅇ통수저항 ㅇ기밀 및 내압시험 ㅇ구조 및 겉모양 ㅇ표시	○ ○	○ ○	○
금 속 (2차제품)	KS D 7001	가시철선	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 인장시험 □ 아연부착량 시험	○ ○ ○	○ ○
	KS D 7002	PC강선 및 PC경강선	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 인장시험 □ 릴렉세이션 시험	○ ○ ○	○	○
	KS D 7003	아연도 철연선	□ 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (2차제품)			□ 표면상태 □ 인장시험 □ 비틀림 시험 □ 감기시험 □ 부 착 량		○ ○ ○ ○ ○
	KS D 7004	연강용 피복아크 용접봉	□ 피 복 □ 치 수 □ 인장시험 □ 충격시험 □ 형틀 굽힘시험 □ 수소량 시험	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 7006	고장력강용 피복아크 용접봉	□ 피 복 □ 치 수 □ 인장시험 □ 충격시험 □ 굽힘시험 □ 수소량 시험	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 7007	아연도강연선	□ 인장하중 □ 연 신 율 □ 비 틀 림 □ 아연부착량 □ 감 김 성 □ 모양, 치수 □ 표면상태	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (2차제품)	KS D 7008	주철용피복 아크 용접봉	□ 피 복 □ 치 수 □ 화학성분 □ 사용성능	○ ○	○ ○
	KS D 7009	PC경강선	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 인장시험 □ 릴렉세이션 시험	○ ○ ○	○ ○
	KS D 7011	아연도금철선	□ 기계적 성질 □ 아연부착량 □ 감기시험 □ 선 지름 □ 무 게 □ 겉 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS D 7014	스테인리스강 피복 아크용접봉	□ 피 복 □ 치 수 □ 화학성분 □ 기계적 성질 □ 형틀굽힘 □ 부식시험	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 7015	크림프철망	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 모 양 □ 아연부착량 □ 굽힘시험	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (2차제품)	KS D 7016	직조철망	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 모 양	○ ○ ○
	KS D 7017	용접철망	□ 겉 모 양 □ 용접점의 박리 □ 치수 및 무게 □ 용접점 전단강도 □ 굽 힘 성 □ 인장특성	○ ○	○ ○	○ ○
	KS D 7018	체인링크철망	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 아연부착량 시험	○ ○ ○	○
	KS D 7021	니켈 및 니켈합금 피복 아크용접봉	□ 피 복 □ 화학성분 □ 굽힘시험 □ 치 수 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 7022	몰리브덴강 및 크롬 몰리브덴강 피복아크 용접봉	□ 피 복 □ 화학성분 □ 굽힘시험 □ 치 수 □ 인장강도	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (2차제품)			□ 항 복 점 □ 연 신 율		○ ○
	KS D 7023	저온용강용 피복아크 용접봉	□ 피 복 □ 화학성분 □ 충격시험 □ 수 소 량 □ 치 수 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 7025	연강 및 고장력강 마그용접용 솔리드 와이어	□ 치 수 □ 인장강도 □ 항복점 □ 연신율 □ 충격시험	○	○ ○ ○ ○
	KS D 7034	콘크리트용 철못	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 도금두께 □ 에나멜 두께 □ 경도시험 □ 굽힘시험	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 7035	경화덧살붙임용 피복아크용접봉	□ 피 복 □ 화학성분 □ 경 도 □ 용접작업성 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (2차제품)	KS D 7036	염화비닐피복철선	□ 겉 모 양 □ 치수(선지름, 피복두께) □ 인장강도 □ 피복특성(내후성, 감기시험 밀착성)	○ ○	○ ○
	KS D 7040	조립식 울타리 (금속제)	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 표면처리 □ 연직하중 □ 수평하중 □ 내충격성 □ 비틀림절단	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 7081	건축용 착색금속 천장재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 도막두께 □ 광 택 도 □ 부 착 성 □ 내염수분무성 □ 내 습 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 7082	흡음용유공 알루미늄 패널	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 색 얼룩 □ 요 철 □ 흡 음	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (2차제품)	KS D 7104	연강, 고장력강 및 저온용 강용아크용접 플럭스코어선	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 제품의 상태 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 충격시험 □ 용착금속의 수소량	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 7107	9%니켈강용피복 아크용접봉	□ 피 복 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 충격시험 □ 굽힘시험 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 7108	9% 니켈강용 티그용접봉 및 와이어	□ 겉 모 양 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 항 복 점 □ 연 신 율 □ 충격시험 □ 굽힘시험 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
금 속 (가공방법)	KS D 8050	인동땜납	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (가공방법)	KS D 8301	알루미늄 및 알루 미늄합금의양극 산화피막	□ 겉 모 양 □ 피막두께 □ 내 식 성 □ 내마모성	○	○ ○	○
	KS D 8302	니켈 및 니켈 크롬 도금	□ 겉 모 양 □ 도금두께 □ 내 식 성	○	○ ○
	KS D 8303	알루미늄 및 알루 미늄합금의 양극 산화도장 복합피막	□ 겉 모 양 □ 부 착 성 □ 연필경도저항성 □ 캐스내식성 □ 내알카리성 □ 촉진내후성 □ 복합피막의 내비등 수성 □ 복합피막의 내마모성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 8304	전기 아연도금	□ 겉 모 양 □ 두께(도금) □ 내 식 성 □ 밀 착 성	○	○ ○ ○
	KS D 8306	수도용강관 아스 팔트 도복장방법	□ 겉 모 양 □ 핀홀 및 홀리데이 □ 두 께 □ 밀 착 성	○	○ ○ ○
	KS D 8307	수도용강관 콜타르 에나멜도복장방법	□ 겉 모 양 □ 핀홀 및 홀리데이	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (가공방법)			□ 두 께 □ 밀 착 성 □ 도복장재 및 감은 횟수		○ ○ ○
	KS D 8308 KS D 8309	용융 아연도금 용융알루미늄도금	□ 겉 모 양 □ 부착량 시험 □ 황산동 시험 □ 밀 착 성 □ 도금 두께 및 부착량 □ 유 공 도 □ 밀 착 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 8319	은 땜납	□ 겉 모 양 □ 화학성분 □ 치 수	○ ○	○
	KS D 8330	전기주석도금	□ 겉 모 양 □ 도금두께 □ 도금 균일성 □ 도금 내식성 □ 도금 밀착성	○	○ ○ ○ ○
	KS D 8336	장식용 금 및 금합금도금	□ 겉 모 양 □ 두 께 □ 금 함 율 □ 경 도 □ 내마모성 □ 내 식 성 □ 밀 착 성 □ 유 공 도	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (가공방법)	KS D 8337	공업용금 및 금합금도금	□ 겉 모 양 □ 두께(도금) □ 금함유율 □ 유 공 도 □ 가열내변색성 □ 내 식 성 □ 밀 착 성 □ 땜납의 젖음성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 8338	장식용 은도금	□ 겉 모 양 □ 도금두께 □ 은함유율 □ 유 공 도 □ 내변색성 □ 내 식 성 □ 밀 착 성 □ 경 도 □ 내마모성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 8339	공업용 은도금	□ 겉 모 양 □ 도금두께 □ 도금의 은함유율 □ 도금의 유공도 □ 도금의 내변색성 □ 도금의 내식성 □ 도금의 밀착성 □ 도금의 땜납에 젖음성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (가공방법)			□ 경 도 □ 내마모성		○ ○
	KS D 8501	수도용타르에폭시 수지도료 도장방법	□ 겉 모 양 □ 도장두께 □ 핀홀 및 미도장부 □ 부 착 성 □ 용해시험	○	○ ○ ○ ○
	KS D 8502	수도용액상에폭시 수지도료 및 도장 방법	□ 경화건조시간 □ 겉 모 양 □ 굽 힘 □ 충 격 □ 부 착 성 □ 저온, 고온 반복시험 □ 염수분무 □ 내 습 성 □ 용출시험 □ 도막두께	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
금 속 (기 타)	KS D 9001	알루미늄 판재기물	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 위 생 성 □ 산화피막두께, 내식성 및 내마모성 □ 테트라플루오르 에틸렌수지피막 □ 내하중성	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (기 타)			□ 반복 강도성 □ 기름누설성 □ 취 기 성 □ 내 열 성 □ 음 량 □ 치수 또는 용량	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS D 9002	우산□양산	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 작 동 □ 형 태 □ 재단상태 □ 봉제상태 □ 도금두께 □ 내 식 성 □ 밀 착 도 □ 도막강도 □ 굴곡강도 □ 치 수 □ 발 수 도 □ 염색견뢰도 □ 내 수 도 □ 수 축 률	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 9003	접착 알루미늄박	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 투 습 도	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (기 타)	KS D 9004	통조림용 공관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 구 조 □ 재 료 - 화학성분 - 기계적성질 □ 내 용 적 □ 공 기 압	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS D 9202	폴리에틸렌 복합압력 알루미늄관	□ 기계적 성질 - 인장파괴하중 - 파괴수압 - 열간내압크리프 - 가열변형 - 접착력 - 층분리 - 용융선 □ 용해시험 □ 겉모양 및 모양 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS D 9005	포장용 대강	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험 □ 굽힘시험 □ 경도시험	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
금 속 (기 타)			□ 부착량 시험 □ 밀착성 시험		○ ○
	KS D 9009	우산□양산용 금속제살대	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 작 동 □ 도금두께 □ 내 식 성 □ 밀 착 도 □ 도막강도 □ 굴곡강도 □ 치 수	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS D 9501	동 및 동합금가스 용접봉	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
광 산 (채광 및 광산물)	KS E 3104	착암기용로드	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 경 도 □ 화학성분	○ ○	○ ○
	KS E 3107	시추용 다이아몬드 코어비트	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○
	KS E 3109	광산공구용 초경 팁	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 경 도 □ 항 절 력 □ 내부조직	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS E 3110	시추용다이아몬드 리밍셸	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○
	KS E 3111	착암기용인서트비트	□ 재료검사 - 팁 □ 경 도 □ 항 절 력 □ 내부조직 - 로 드 □ 경 도 □ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS E 3132	로크볼트 및 그 구성부품	□ 기계적성질(인장하중) □ 모양 및 치수 □ 파단하중	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
광 산 (채광 및 광산물)	KS E 3751	코 크 스	□ 품 위 □ 입 도	○	○
광 산 (보 안)	KS E 4002	광산지보용Ⅰ 형강	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 인장시험	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS E 4003	광산지보용이음판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 화학성분 □ 형 상 □ 인장강도 □ 연 신 율	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS E 4011	안전띠	□ 성 능 - 몸통조임 벨트의 강도 - 로프의 강도 - 훅 또는 캐빈의 강도 - 그립의 강도 - 고리류의 강도 - D형 고리설치부위의 강도 - 충격흡수기의 강도 - 버클에 의한 연결부위의 강도 - 안전띠의 충격 흡수성 및 강도		○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
광 산 (보 안)			- 수직지지밧줄 부속 그립의 강도 및 유지력 □ 구조, 모양, 치수 □ 재 료	○	○ ○
	KS E 4901	안 전 모	□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 내관통성 □ 충격흡수성 □ 내전압성 □ 내 수 성 □ 난 연 성 □ 구 조	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS E 4903	모자용갱내연축전지 안전등	□ 겉 모 양 □ 구조, 모양, 치수 □ 조 도 □ 축전기 용량 □ 착 화 □ 강 도	○ ○	○ ○ ○	○
광 산 (운반□포장)	KS E 6008	전기차용연축전지	□ 구조, 재료 □ 겉모양, 치수 □ 용 량	○ ○		○
	KS E 7006	구멍탄용온수보일러	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 성 능 - 사용성능 - 연소성능	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 2349	가열혼합□가열포설 역청포장용 혼합물	□ 안 정 도 □ 흐 름 값 □ 공 극 률 □ 포 화 도	○	○ ○	○
	KS F 2527	콘크리트용 부순골재	□ 절건비중 □ 흡 수 율 □ 안 정 성 □ 마모감량 □ 0.08mm체에 통과량 □ 입 도 □ 조 립 률 □ 인접하는 체에 남는 양 □ 입자모양판정 실적률 □ 알칼리 골재반응	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 2530	석 재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 결 점 □ 압축강도	○ ○	○ ○
	KS F 2560	콘크리트용 화학 혼화제	□ 공 기 량 □ 감 수 율 □ 블리딩양의 비 □ 압축강도의 비 □ 응결시간의 차 □ 길이변화비 □ 동결융해에 대한 저항성 □ 경시변화량 □ 전알칼리량		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 2563	콘크리트용 고로슬래그 미분말	□ 비중 □ 비표면적 □ 활성도치수 □ 플로값비 □ 산화마그네슘 □ 삼산화 황 □ 감열감량 □ 염화물이온	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS F 2701	경량기포 콘크리트 블록(ALC블록)	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 절건비중 □ 압축강도 □ 단 열 성	○ ○	○ ○ ○
	KS F 3005	가압식 크레오소트유 방부처리 침목	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 침 윤 도	○ ○	○
	KS F 3021	구조용 집성재	□ 치 수 □ 접착강도 □ 함수율 □ 휨강도 □ 층재의 품질 □ 층재의 구성 □ 층재의 최소 적층수 □ 재면의 품질 □ 굽 음	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 안곡부의 최소곡률반지름 □ 인접한 층재에서 이음부의 간격		○ ○
	KS F 3101	보통합판	□ 판면 및 겉모양 □ 모양 및 치수 □ 접 착 성 □ 함 수 율 □ 포름 알데히드방산량 □ 클로르덴 함유율 □ 붕산의 흡수율 □ Phoxim의 흡수량 □ Fenitothion의 흡수량 □ 흡 습 성 □ 난 연 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3103	플로어링보드	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 함 수 율 □ 휨 강 도 □ 침 윤 도 □ 흡 수 량	○ ○	○ ○ ○	○
	KS F 3104	파티클 보드	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 직 각 도 □ 밀 도 □ 함 수 율 □ 휨 강 도	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 습윤시 휨강도 □ 흡수두께 팽창률 □ 박리강도 □ 나사못 유지력 □ 포름알데히드 방산량 □ 평면인장강도 □ 내충격성 □ 내 산 성 □ 내알칼리성 □ 내오염성 □ 내변퇴색성 □ 내긁힘성 □ 난 연 성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3108	창문의 목제틀재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 함 수 율 □ 휨 강 도 □ 접착강도	○ ○	○ ○ ○
	KS F 3109	문 세 트	□ 치 수 □ 비틀림 강도 □ 연직하중 강도 □ 개 폐 력 □ 개폐반복성 □ 내충격성 □ 방 음 성 □ 단 열 성 □ 방화성 □ 내풍압성 □ 기 밀 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 수 밀 성 □ 함 수 율		○ ○
	KS F 3110	콘크리트 거푸집용 합판	□ 판면 및 겉모양 □ 모양 및 치수 □ 접 착 성 □ 함 수 율 □ 휨강성 변형량 □ 구성단판 □ 바탕합판의 접착강도 □ 도막 또는 피목재료와 바탕합판의 접착 강도 □ 내 후 성 □ 내알카리성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3111	무늬목 치장합판 플로어링 보드	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 내 수 성 □ 습 열 성 □ 내 한 성 □ 내 열 성 □ 내오염성 □ 내 산 성 □ 내알칼리성 □ 내시너성 □ 내마모성 □ 내변퇴색성 □ 도막밀착력 □ 포름알데히드방산량 □ 함 수 율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 3117	창세트	□ 치 수 □ 개 폐 력 □ 개폐반복성 □ 내풍압성 □ 기 밀 성 □ 수 밀 성 □ 방 음 성 □ 단 열 성 □ 창끝강도 □ 겉모양 및 품질 - 휨강도 - 휨강도 이외의 항목 □ 함 수 율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3118	수장용집성재	□ 치 수 □ 접 착 력 □ 함 수 율 □ 굽음, 뒤틀림 □ 홈파기, 모서리 가공 및 대패가공 □ 표면갈라짐저항 □ 재면의 품질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3122	가압식 방부처리 마루틀재	□ 재면의 품질 및 겉모양 □ 치 수 □ 침 윤 도 □ 흡 수 량	○ ○	○ ○
	KS F 3123	플로어링 블록	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 함 수 율 □ 침 윤 도 □ 흡 수 량	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 3126	치장목질 플로어링 보드	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 □ 습윤시 휨강도 □ 평면인장강도 □ 내마모성 □ 흡수두께팽창률 □ 치수변화율 □ 내충격성 □ 내긁힘성 □ 내오염성 □ 내시가레트성 □ 내변퇴색성 □ 포름알데히드 방산량 □ 접 착 성 □ 함 수 율 □ 흡 습 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS F 3128	문짝용 성형 치장판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 밀 도 □ 함 수 율 □ 흡수두께팽창률 □ 흡수길이변화율 □ 평면인장강도 □ 내충격성 □ 내산성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 내알카리성 □ 내오염성 □ 내변퇴색성 □ 내긁힘성 □ 도막부착성 □ 포름알데히드방산량		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3200	섬유판	□ 겉 모 양 □ 치수, 직각도 □ 밀 도 □ 함 수 율 □ 휨파괴하중 □ 휨 강 도 □ 습윤시 휨강도 □ 흡 수 율 □ 흡수두께 팽창률 □ 흡수길이 변화율 □ 박리강도 □ 나사못 유지력 □ 못 역인발저항 □ 포름알데히드 방산량 □ 단열성(열저항성) □ 평면인장강도 □ 내충격성 □ 내 산 성 □ 내알칼리성 □ 내오염성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 내변퇴색성 □ 내긁힘성 □ 도막부착성 □ 내세척성 □ 내 후 성 □ 난 연 성		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3204	건축용 유성코킹재	□ 수 축 률 □ 보 유 성 □ 슬 럼 프 □ 부 착 성 □ 경 화 율 □ 균 열 □ 내알칼리성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3210	치장용석면시멘트판	□ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 난 연 성 □ 휨파괴하중 □ 내충격성 □ 내투수성 □ 흡수에 의한 길이 변화율 □ 내 후 성 □ 내마모성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3211	지붕용 도막방수재	□ 인장성능 □ 인열성능		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 온도 의존성 □ 가열신축 성상 □ 열화처리후의 인장성능 □ 신장시의 열화성상 □ 흘러내림 저항성능 □ 고 형 분	○ ○	○ ○ ○	○
	KS F 3501	역청포장용 채움재	□ 겉 모 양 □ 입 도 □ 수 분 □ 소성지수 □ 흐름시험 □ 침수팽창 □ 박리저항성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 3504	석고보드 제품	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 함 수 율 □ 굽힘파괴하중 □ 흡수시내박리성 □ 난 연 성 □ 내충격성 □ 내변퇴색성 □ 내화염성 □ 흡 수 성 □ 열 저 항	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS F 3507	석고 플라스터	□ 소석고량 □ 응결시간 □ 분 말 도		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 휨 강 도 □ 경 도 □ 균 열 □ 보 수 율		○ ○ ○ ○
	KS F 3510	점토기와	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨파괴하중 □ 흡 수 율 □ 내동해성	○ ○	○ ○ ○
	KS F 4001	보도용 콘크리트판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 □ 흡 수 율 □ 유색층 두께	○ ○ ○	○ ○
	KS F 4002	속빈 콘크리트 블록	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 기건비중 □ 압축강도 - 85%이상, 100%미만 - 85%미만 □ 투 수 성 □ 흡 수 율	○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS F 4004	콘크리트 벽돌	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 기건비중	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 압축강도 - 85%이상, 100%미만 - 85%미만 □ 흡 수 율		○ ○	○
	KS F 4005	콘크리트 및 철근 콘크리트 L형	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도	○ ○	○
	KS F 4006	콘크리트 경계 블록	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 - 85%이상, 100%미만 - 85%미만	○ ○	○	○
	KS F 4008	콘크리트전선관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도	○ ○	○
	KS F 4009	레디믹스트콘크리트	□ 슬 럼 프 □ 공 기 량 □ 압축강도 - 85% 이상, 100%미만 - 85% 미만 □ 계량오차 □ 염화물이온량(C□-) - 0.30∼0.60kg/m3 - 0.60kg/m3초과	○ ○ ○	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4010	철근콘크리트플륨 및 벤치플륨	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 - 85%이상 100%미만 - 85%미만 □ 배 근	○ ○ ○	○	○
	KS F 4011	철근콘크리트 케이블 트로프	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 - 85%이상 100%미만 - 85%미만 □ 배 근	○ ○ ○	○	○
	KS F 4012	하수도용콘크리트 맨홀 블록	□ 겉모양 및 모양 □ 치 수 □ 압축강도 - 85%이상 100%미만 - 85%미만 □ 외압강도 □ 수 밀 성 □ 평행유지 오차범위	○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS F 4015	철근콘크리트조립담	□ 겉 모 양	○
	KS F 4016	철근콘크리트U형

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4019	철근콘크리트 조립 흙막이	□ 치 수 □ 휨 강 도	○	○
	KS F 4020	철근콘크리트조립식 암거블록	□ 흡 수 율	○	○
	KS F 4023	철근콘크리트 근가	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 - 85%이상 100%미만 - 85%미만	○ ○	○	○
	KS F 4029	가압시멘트판 기와	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨파괴하중 □ 흡 수 율 □ 도막가열 침수	○ ○	○ ○ ○
	KS F 4035	기성테라조	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 출 석 률 □ 휨 강 도 - 85% 이상, 100%미만 - 85% 미만 □ 직 각 도 □ 내마모성	○ ○ ○ ○	○ ○	○
	KS F 4040	단열 모르타르	□ 열전도율 □ 부착강도 □ 길이 변화율		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4052	방수공사용 아스팔트	□ 연 화 점 □ 침 입 도 □ 침입도지수 □ 증발질량 변화율 □ 인 화 점 □ 톨루엔가용분 □ 취 하 점 □ 흘러내린길이 □ 가열안정성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4202	프리스트레스트 콘크리트슬래브 (더블T형)	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도	○ ○	○
	KS F 4207	프리스트레스트콘크 리트침목(PC)	□ 압축강도		○
	KS F 4301	원심력철근콘크리트 말뚝	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 □ 압축강도	○ ○	○ ○
	KS F 4303	프리텐숀방식원심력 PC말뚝	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○
	KS F 4304	프리텐숀방식원심력 PC전주	□ 휨 강 도 □ 압축강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만		○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4306	프리텐션방식 원심력 고강도 콘크리트 말뚝	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 □ 축력휨강도 □ 전단강도 □ 압축강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만	○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS F 4307	프리텐숀방식진동 PC말뚝	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 압축강도 □ 휨강도(균열, 파괴)	○ ○	○ ○
	KS F 4401	무근콘크리트관 및 철근콘크리트관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도	○ ○	○
	KS F 4402	진동 및 전압 철근 콘크리트 관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 외압강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만 □ 수 밀 성 □ 내압강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만	○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS F 4403	원심력 철근 콘크리 트관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 외압강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만	○ ○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 내압강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만		○	○
	KS F 4405	코어식 프리스트 레스트 콘크리트관	□ 겉모양 및 모양 □ 치 수 □ 외압강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만 □ 내압강도 -85%이상, 100%미만 -85%미만	○ ○	○ ○	○ ○
	KS F 4406	프리스트레스트 콘크리트 실린더 관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 수압시험 -85%이상, 100%미만 -85%미만	○ ○	○	○
	KS F 4414	철근콘크리트L형 옹벽	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도	○ ○	○
	KS F 4416	콘크리트적층블록	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 압축강도 □ 무 게	○ ○	○ ○
	KS F 4417	도로용철근콘크리트 ㄷ형측구및측구덮개	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 □ 배 근	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4419	보차도용 콘크리트 인터록킹 블록	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 -85%이상, 100%미만 -85%미만 □ 흡 수 율	○ ○	○ ○	○
	KS F 4420	교량지지용 탄성받침	□ 형상 및 치수 □ 경 도 □ 신 장 률 □ 인장강도 □ 공기 가열 노화시험 □ 압축영구줄음률 시험 □ 접착강도 □ 오존균열시험 □ 압축시험 □ 저온전단시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4421	프리캐스트콘크리 트용플라스틱 스페이서	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 압축강도 □ 개 공 률	○ ○	○ ○
	KS F 4422	철근콘크리트 유개벤치플륨	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○
	KS F 4423	철근콘크리트L형플륨	□ 휨 강 도		○
	KS F 4505	도어클로저	□ 겉모양 및 기능 □ 성능 및 내구성 - 여닫히는 힘 - 여닫히는 속도 - 내 구 성 - 작동온도	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4511	창호용 레일	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 못 구 멍 □ 무 게	○ ○ ○	○
	KS F 4518	플로어 힌지	□ 겉모양 및 기능 □ 성능 및 내구성 - 여닫히는 힘 - 닫히는 속도 - 도어폐쇄위치 - 내 구 성 - 작동온도	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS F 4519	경 첩	□ 겉모양 및 기능 □ 치 수 □ 인장내구성 □ 내 구 성	○ ○	○ ○
	KS F 4524	창호용 호차	□ 모양 및 치수 □ 품 질 - 겉모양 및 기능 - 내 구 성 - 호차의 강도	○ ○	○ ○
	KS F 4527	황동논슬립	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS F 4528	휴지걸이	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 덮 게 □ 홀 더 □ 도 금 □ 도 장	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4529	수건걸이	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 도 금 □ 도 장	○ ○	○ ○
	KS F 4530	황동줄눈대	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분	○ ○	○
	KS F 4533	피벗 힌지	□ 겉모양 및 기능 □ 치 수 □ 내 구 성 □ 내 식 성	○ ○	○ ○
	KS F 4534	새시용호차(창문바퀴) 및 부속물	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 내 구 성 □ 강 도	○ ○	○ ○
	KS F 4535	천장용 알루미늄제 루버	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 직 각 도 □ 결 합 도 □ 광 택 도 □ 도장상태 □ 휨	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS F 4538	컵힌지	□ 겉모양 및 기능 □ 잠금압력 □ 개 방 각 □ 내 구 성	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 내구성 시험후 잠금압력 □ 처 짐 □ 과개방시험후 잠금압력		○ ○ ○
	KS F 4552	메탈라스	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 무 게	○ ○ ○	○
	KS F 4561	시각장애인용 점자 블록	□ 모양 및 치수 □ 미끄럼 저항 <고무제> - 인장시험 - 인열강도 - 경 도 - 잔류압입률 - 촉진내후성 - 내오존성 - 노화시험 <플라스틱제> - 인장시험 - 잔류압입률 - 압입량 - 가열에 의한 길이 변화율 - 흡수에 의한 길이 변화율 - 오염성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
			<콘크리트제> - 휨 강 도 - 흡수율 - 유색층의 두께 <점토벽돌제> - 흡수율 - 압축강도 - 휨강도 <도자기제> - 내동해성 - 내마모성 - 꺽임강도 - 흡수율 - 내약품성 <인조대리석제> - 흡수율 - 휨강도 - 충격강도 - 촉진내후성 - 내오염성 <석제> - 압축강도 - 흡수율	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
			<테라조제> - 휨강도 - 흡수율		○ ○
	KS F 4601	돌 망 태	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 도금부착량	○ ○ ○	○
	KS F 4602	강관 말뚝	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장강도 □ 용접부 인장시험 □ 편평시험	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS F 4604	열간압연 강널말뚝	□ 화학성분 □ 인장시험 □ 이음부 인장강도 □ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○ ○	○ ○
	KS F 4603	H형강 말뚝	□ 모 양	○
	KS F 4605	강관시트파일	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 화학성분 □ 기계적 성질	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4714	발수성 펄라이트 보온재	□ 치 수 □ 밀 도 □ 열전도율 □ 휨 강 도 □ 선수축률 □ 발 수 도	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS F 4715	얇은 마무리용 벽바름재	□ 색 상 □ 저온안정성 □ 공기건조에 따른 내잔 감림성 □ 부착강도 □ 온냉반복작용에 대한 저항성 □ 물흡수계수 □ 내세척성 □ 내충격성 □ 내알칼리성 □ 내 후 성 □ 습기투과성 □ 내변퇴색성 □ 난 연 성 □ 가 요 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)	KS F 4716	시멘트계 바탕바름재	□ 연도변화 □ 부착강도 □ 내잔갈림성 □ 내충격성 □ 물흡수계수 □ 온냉반복작용에 대한 저항성 □ 습기투과성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4724	건축용철강제 벽판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 단 열 성 □ 차 음 성 □ 면내전단강도 □ 충격강도 □ 축방향압축강도 □ 분포압강도 □ 방 청 성 □ 표시사항	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4731	건축용철강제 지붕판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 단 열 성 □ 충격음차단성 □ 분포압강도	○ ○	○ ○ ○
	KS F 4732	내장용 PVC패널	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 비 중 □ 내충격성 □ 인장강도	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 신 장 률 □ 약품에 의한 표면변화 □ 내 후 성 □ 내 연 성 □ 열 변 형 □ 수 밀 성 □ 굽힘내력 □ 처 짐		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4735	압출성형 콘크리트 패널	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 □ 소재비중 □ 흡 수 율 □ 흡수에 의한 길이 변화율 □ 내동결융해성 □ 내 화 성 □ 차 음 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4736	압출성형 경량 콘크리트 패널	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 비 중 □ 흡 수 율 □ 압축강도 □ 휨 강 도 □ 내동결융해성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 단 열 성 □ 차 음 성 □ 내 화 성		○ ○ ○
	KS F 4737	알루미늄 복합패널	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 평 탄 도 □ 휨 강 도 □ 인장강도 □ 연 신 율 □ 내오염성 □ 냉□온반복성 □ 난 연 성 □ 차 음 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4738	법랑강판 벽패널	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 평 면 도 □ 내염수성 □ 내충격성 □ 내 산 성 □ 분포압강도 □ 표시사항	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS F 4739	실리카 인조대리석판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 비 중 □ 흡 수 율 □ 국부압축강도	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 휨 강 도 □ 충격강도 □ 내마모성 □ 오 염 성		○ ○ ○ ○
	KS F 4740	열경화성 수지 천장판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 직 각 도 □ 인장강도 □ 경 도 □ 난 연 성 □ 아이조드 충격 강도 □ 내 끊임성 □ 내 후 성 □ 변온내구성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4760	이중 바닥재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 직 각 도 □ 평 탄 도 □ 내국압성 □ 내충격성 □ 내연소성 □ 대 전 성 □ 누설저항성 □ 내 식 성	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4802	유리섬유강화 폴리에스테르 골판	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 유리 섬유 함유량 □ 질 량 □ 휨 □ 충 격 성 □ 난 연 성	○	○ ○ ○ ○
	KS F 4803	유리섬유 강화 플라스틱제 정화조 구성부품	□ 경 도 □ 내약품성 □ 강 도 □ 수 밀 성 □ 강 성 □ 용 량 □ 소 음	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4806	욕 조	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 에이프런면의 변형 □ 만수시의 변형 □ 모래주머니 충격 □ 낙구충격 □ 내 탕 성 □ 내하중성 □ 누 수 □ 내오염성 □ 용접부의 상태 □ 핀홀검출 □ 박리, 균열	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 내 열 성 □ 밀 착 성 □ 내 산 성 □ 내알카리성 □ 배수기구의 인장강도		○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4901	아스팔트 펠트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 침 투 율 □ 인장성능 □ 굴곡성능 □ 아스팔트 침투상황 □ 가열감량	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS F 4902	아스탈트 루핑	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 침 투 율 □ 피복물의 단위면적 무게 □ 피복물의 회분 □ 인장성능 □ 굴곡성능 □ 아스팔트 침투상황 □ 내열성능	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS F 4903	속빈유리블록	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 알카리용출량 □ 압축강도 □ 열충격성 □ 비 틀 림		○ ○ ○ ○
	KS F 4910	건축용 실링재	□ 슬 럼 프 □ 탄성복원성 □ 인장특성 □ 정신장하에서의 접착성 □ 압축가열·인장냉각후의 접착성 □ 확대축소 반복후의 접착성 □ 수중침적후의 정신장하에서의 접착성 □ 수중침적후의 접착파괴시의 신장율 □ 부피손실		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 4911	합성고분자계 방수 시트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 단위면적무게 □ 인장성능 □ 인열성능 □ 온도의존성 □ 가열신축성상 □ 열화처리후의 인장성능 □ 신장시의 열화성능	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 접합성상 □ 접합인장성능		○ ○
	KS F 4914	경량기포 콘크리트 패널(ALC패널)	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 -85%이상, 100%미만 -85%미만 □ 단 열 성 □ 절건비중 □ 압축강도 □ 길이변화율 □ 방청제의 방청성능	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS F 4917	개량아스팔트 방수시트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 단위면적무게 □ 인장성능 □ 인열성능 □ 내열성능 □ 내피로성능 □ 치수 안정성 □ 접합성능 □ 내움푹 패임성능 □ 굴곡성능	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS F 4919	시멘트 혼입 폴리머계 방수재	□ 겉 모 양 □ 부착강도	○		○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 내잔갈림성 □ 흡 수 량 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인열강도 □ 내투수성		○ ○ ○ ○ ○	○
	KS F 5602	합성수지 창호용 형재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 색 차 □ 경 도 □ 인장항복 강도 □ 인장파단 신장률 □ 굴곡탄성률 □ 사르피 충격값 □ 저온추 낙하강도 □ 비카트 연화온도 □ 가열변형 □ 가열 신축성 □ 내연소성 □ 내 후 성 □ 냉열반복에 의한 신축성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 5660	폴리에스터 흡음 단열재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 폴리에스터 섬유확인	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (재료 및 부재)			□ 밀 도 □ 열전도률 □ 흡 음 률 □ 가스유해성 □ 방 염 성		○ ○ ○ ○	○
토 건 (시 공)	KS F 6305	주택용 유리섬유 단열재	□ 치 수 □ 밀 도 □ 열 저 항 □ 외피의 발화성 □ 외피의 광선 반사율 □ 외피의 투습도	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS F 8001	강제파이프 서포트	□ 구 조 □ 나이프에지 누름에의한 압축하중 □ 평누름에 의한 압축하중		○ ○ ○
	KS F 8003	강관틀비계용 부재 및 부속철물	□ 치 수 □ 구 조 □ 주 틀 - 압축하중 - 횡가재의 수직처짐량 - 교차가새핀의 최대인 장하중 □ 띠장틀 - 처짐 및 휨강도 - 걸침고리의 몸체 및 부착부의 전단하중	○ ○	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (시 공)			- 걸침고리의 이탈방지 전단하중 □ 교차가새 - 압축하중 □ 주틀의 암록 - 인장하중 □ 주틀의 연결핀 - 신장량 - 인장하중 □ 벽 연결용 철물 - 인장하중 - 압축하중 □ 표시사항	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS F 8006	강제틀 거푸집 패널	□ 구 조 □ 수직처짐량 □ 휨하중	○	○ ○
	KS F 8012	작업 발판	□ 구 조 □ 휨하중 □ 수직처짐량 □ 계단발판 및 지지대의 처짐량 □ 지지대의 휨하중 □ 걸침고리의 본체 및 부착부의 전단하중 □ 걸침고리의 이탈방지 전단하중	○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
토 건 (시 공)	KS F 8013	조임 철물	□ 구 조 □ 미끄러짐에 의한 변화량 □ 인장하중 □ 부착부 미끄러짐에 대한 인장하중 □ 부착부 인장하중	○	○ ○ ○ ○
	KS F 8081	수직 보호망	□ 구 조 □ 그물망의 인장강도 □ 연결고리의 인장하중 □ 낙하시험 □ 방염성	○	○ ○ ○	○
	KS F 8082	추락 방호망	□ 구 조 □ 방망사의 인장강도 □ 테두리 로프의 인장하중 □ 달기로프의 인장하중 □ 낙추에 의한 성능	○	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2002	칠 판	□ 내 구 력 □ 겉 모 양 □ 도장상태 □ 운 필 성 □ 구 조 □ 함 수 율 □ 마찰시험 □ 도막강도 □ 색 채 □ 광 택 도 □ 표면거칠기 □ 테두리 가공상태	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS G 2003	곡면칠판	□ 겉 모 양 □ 색 채 □ 건 조 도 □ 마 찰 □ 도막강도 □ 광 택 도 □ 표면거칠기	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 2004	칠판지우개	□ 치 수 □ 재 료 - 닦는면 - 기타항목 □ 품 질	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2010	학생용책상 및 걸상	□ 치 수 □ 품 질 - 강 도 - 휨 및 뒤틀림 - 기타항목 □ 표면처리 및 도장	○ ○ ○	○ ○
	KS G 2017	학교용가구 (학생용 사물함)	□ 치 수 □ 성 능 - 안 전 성 - 강 도 - 도 막 - 내 구 성 - 함 수 율 □ 구조 및 겉모양 □ 표면처리 및 도장	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS G 2018	학교용가구(신발장)	□ 치 수 □ 성 능 - 안 전 성 - 강 도 - 도 막 - 내 구 성 - 함 수 율 □ 구조 및 겉모양 □ 표면처리 및 도장	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2105	사무용 풀	□ 유해물질 □ 보 존 성 □ 품 질 - 일반사항 - 성 능 □ 접 착 력 □ 유리포름알데히드량 □ 점 도 □ 기타항목	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS G 2203	만 년 필	□ 품 질 □ 방청 내구성 □ 잉 크 량 □ 필 기 성 □ 방치 후의 잉크 유출 □ 잉크 맺힘, 떨어짐 □ 클립 탄력 □ 내 충 격 □ 결 합 력	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 2302	사무기계용포제 잉크리본	□ 종 류 □ 품 질 - 조 성 - 인자의 선명도 - 인장강도 - 기타항목	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2305	라인프린터용 포제잉크리본	□ 품 질 - 재 료 - 인장강도 - 기타항목	○	○ ○
	KS G 2402	사무용화일(플렛)	□ 겉 모 양 □ 재 료 - 평 량 - 인열강도 - 기타항목 □ 치 수 □ 품 질 □ 성 능	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS G 2403	바 인 더	□ 종류 및 치수 □ 재 료 □ 품 질 - 철하기 성능 - 기타항목	○ ○ ○	○
	KS G 2501	봉 투	□ 재 료 - 평 량 - 기타항목 □ 구조 및 겉모양 □ 치 수 □ 품 질 - 접착강도 - 기타항목	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2510	색 종 이	□ 치수 및 매수 □ 재 료 - 평 량 - 기타항목 □ 품 질 - 변 퇴 색 - 기타항목	○ ○ ○	○ ○
	KS G 2601	분필	□ 치수 및 무게 □ 품 질 - 절손하중 - 유해물질 - 기타항목	○ ○	○	○
	KS G 2602	연필, 색연필 및 샤프 펜에 사용되는 심	□ 굽힘강도 □ 그밖의 항목 - 농 도 - 유해물질 - 기타 항목 □ 치 수 □ 기타항목	○ ○ ○	○ ○	○
	KS G 2603	연 필	□ 심 및 축판 □ 치 수 □ 품 질 - 축목의 굽힘	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)			- 심의 편심도 - 심의 발심하중 - 유해물질 - 기타항목	○	○ ○	○
	KS G 2610	볼펜용심	□ 보올의 정착도 □ 접합부 강도 □ 필기 성능 □ 보존 성능(초필) □ 내 광 성 □ 내 수 성 □ 내 유 성 □ 건 조 성 □ 번 짐 성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS G 2611	볼 펜	□ 축의 겉모양 및 품질 □ 팁돌출 길이 □ 내 충 격 □ 작 동 □ 금속크립의 단성	○ ○	○ ○ ○
	KS G 2613	크레용 및 파스	□ 내 광 성 □ 색 □ 내연화성 □ 굽힘강도 □ 유해물질 □ 회 화 성 □ 크레용 및 파스의 입자	○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2614	수채그림물감	□ 색 도 □ 내 광 성 □ 입 자 □ 잔류염료 □ 내 열 성 □ 유해물질 □ 도 화 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS G 2617	샤프연필	□ 품질 및 성능 - 겉 모 양 - 유해물질 - 성 능 □ 작 동 성 □ 내 충 격 □ 내 구 성 □ 기타항목 - 지 우 개 □ 구경치수	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS G 2619	번호인자기	□ 사용재료 □ 품 질	○ ○
	KS G 2620	연필깎이	□ 품 질 - 절삭각도 - 수명시험 - 내낙하성 - 기타항목	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2621	스테이플러	□ 구 조 □ 품 질 - 동작성능 - 내 구 성	○	○ ○
	KS G 2622	스테이플러 철침	□ 종 류 □ 구조 및 겉모양 □ 성 능	○ ○	○
	KS G 2627	플라스틱지우개	□ 품 질 - 겉 모 양 - 성 능 □ 이 행 성 □ 지워짐능력 □ 경 도 - 유해물질 - 향 료	○ ○ ○	○ ○	○
	KS G 2628	가 위	□ 치 수 □ 품 질 - 겉모양 구조 - 날부의 경도 - 도 금 - 날부의 결합 간격 조정 - 결합부의 결합력 - 절단성능 - 다 듬 질 - 손잡이내열성	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (문방구 및 사무용품)	KS G 2634	사무용 고무판	□ 치 수 □ 겉모양 및 구조 □ 품 질 - 내굴절성 - 경 도	○ ○	○ ○
일 용 품 (잡품□가정용품)	KS G 3102	슬라이드 파스너	□ 겉 모 양 □ 이빨가로 인장강도 □ 윗멈춤 세로 인장 강도 □ 밑멈춤 인열 강도 □ 여닫는 기구 가로 인장 강도 □ 여닫는 기구 세로 인장 강도 □ 슬라이더 종합 강도 □ 섭동저항 □ 슬라이더 잠금 강도 □ 왕복여닫는 내구도 □ 세탁 수출률 □ 도금의 내식성 □ 염색 견뢰도 - 세탁 견뢰도 - 마찰 견뢰도 - 내광 견뢰도	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)			□ 치 수		○
	KS G 3103	칫 솔	□ 겉 모 양 □ 내열온도 □ 모메임 강도 □ 모의 굴곡 회복률 □ 모의 경도 □ 치 수	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 3108	안전면도날	□ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 성 능	○ ○	○
	KS G 3116	구 두	□ 재 료 - 갑피재료 및 안감의 투습도 - 겉창가죽의 인장강도 및 신장률 - 고무제품 겉창의 인열강도 - 기타항목 □ 품 질 - 일반조건 - 성 능	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)	KS G 3119	안전면도기	□ 구 조 □ 모양 및 치수 □ 품 질 - 칼날 - 기타항목 □ 기타항목	○ ○ ○ ○	○
	KS G 3127	가죽제안전화	□ 성 능 □ 구 조 □ 안전화의 크기	○ ○	○
	KS G 3200	스테인리스제 진공보온병	□ 성 능 - 사용성능 - 품질성능 □ 보온효력 □ 내 충 격 □ 고무류 용출시험 □ 누수시험 □ 기타항목 □ 기타항목	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 3207	칼	□ 치 수 □ 구조 및 부품 □ 성 능 - 경 도 - 절 삭 성 - 내충격성 - 내굽힘성	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)			- 손잡이의 부착강도 - 기타항목	○	○
	KS G 3223	금속제 식탁용품 (나이프□포크□숟가락 □젓가락□국자류)	□ 모양 및 치수 □ 품 질 - 겉모양의 구조 - 치 수 - 손잡이 강도 - 홀로핸들의 부착상태 - 내부식성 - 나이프날의경도 - 플라스틱 손잡이 내충격성 - 플라스틱 손잡이 내열성 - 법랑부의 내균열성 - 법랑부의 밀착성 - 은도금 및 금도금	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS G 3306	안 경 테	□ 치 수 □ 구조 및 품질 □ 성 능 - 다리의 탄력성	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)			- 충격강도 - 도금두께 - 금속부의 내한성 - 금속이외 부분의 내열성 - 기타항목	○	○ ○	○ ○
	KS G 3316	유 모 차	□ 겉 모 양 □ 파열강도 □ 일광견뢰도 □ 경 도 □ 유해원소 □ 도금의 내식성 □ 도막강도 □ 포지의 포름알데히드 □ 구 조 □ 주 행 성 □ 전 도 □ 스토퍼의 기능 □ 스텝의 내하중 □ 시트벨트의 강도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)			□ 다리가랑이 벨트의 강도 □ 등받침 기구의 내하중 □ 진동가속도 □ 내 구 성	○ ○ ○	○
	KS G 3406	구두용 조립식중창	□구 조 □품 질 □치 수	○ ○	○
	KS G 3501	계량식 쌀통	□ 구 조 □ 품질 및 성능 - 하 중 - 중금속함유량 - 기타항목 □ 재 료 □ 호 칭 량	○ ○ ○ ○	○	○
	KS G 3602	가정용압력남비 및 압력솥	□ 겉 모 양 □ 구조 및 품질 - 재료의 위생성 - 기타항목 □ 성 능 - 압력조정장치	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)			- 안정장치 □ 안전장치 □ 내 식 성 - 용기의 내압력 - 손잡이 온도상승 - 몸통과 뚜껑의 끼워 맞춤 안전성 - 뚜껑의 열림 안전성 - 밥짓기 성능 - 패킹누수	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS G 3701	알루미늄 합금제 사다리	□ 겉 모 양 □ 발붙임 사다리의 안정성 □ 내하중성 - 발붙임 사다리의 천판 - 발붙임 사다리 및 사다리의 버팀대 □ 최대 휨량 □ 최대 잔류 휨량 □ 겉모양 - 발붙임 사다리 및 사다리의 디딤대 중앙부 □ 최대 휨량 □ 최대 잔류 휨량	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)			□ 겉모양 - 발붙임 사다리 및 사다리의 디딤대 - 신축형사다리의 윗다리 고정기구 - 신축형사다리의 도르래 부착기구 □ 사다리의 비틀림 - 양버팀대의 최대 휨량의 차 - 겉모양 □ 미끄럼 방지용 모서리 기구의 마찰 계수 □ 신축형사다리의 로프 인장강도 □ 신축형사다리의 신장력 □ 구 조 □ 치 수 □ 재 료	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS G 3703	조립식 온수온돌판	□ 구조 및 모양 □ 치 수 □ 재 료 □ 구조 및 품질 □ 성 능 - 내 압 - 압축하중	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (잡품□가정용품)			- 평 탄 도 - 열 변 형 - 표면온도분포 - 수도손실 - 내충격성 - 방열능력	○ ○ ○ ○	○ ○
일 용 품 (가구 및 실내장식품)	KS G 4001	목제사무용책상 및 테이블	□ 품 질 - 겉 모 양 - 성 능 □ 안 정 성 □ 강 도 □ 서랍의 개폐내구성 □ 칸막이 판의 내충격성 □ 기타항목 □ 구 조 □ 치 수 □ 재 료 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 4008	목제가정용가구 (옷장 및 이불장)	□ 치 수 □ 구조 및 겉모양 □ 성 능 - 안 전 성 - 강 도 - 도 막 - 기타항목	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (가구 및 실내장식품)	KS G 4009	목제식탁 및 의자	□ 치 수 □ 구조 및 겉모양 □ 성 능 - 강 도 - 기타항목	○ ○ ○	○
	KS G 4010	목제열람책상 및 열람의자	(목제열람책상) □ 치 수 □ 품 질 - 강도시험 □연직하중 □옆 하 중 □선반판의 하중 □전 도 - 도 막 - 책상위의 휨이나 뒤틀림 - 내오염성 - 함 수 율 (목제열람의자) □ 치 수 □ 품 질 - 강도시험 - 반복충격 - 도 막 - 내오염성 - 함 수 율	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (가구 및 실내장식품)	KS G 4011	목제도서 정리서가 및 카드함	□ 치 수 □ 품 질 - 강 도 □선반판의 하중 □수평하중 □측방하중 □서랍의 하중 - 도 막 - 도막의 두께 - 함 수 율	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 4012	이과용 실습대 및 의자(학교용)	□ 치 수 □ 품 질 - 강 도 - 절연저항 - 내 구 성 - 물 누설 - 도 막 - 기타항목 □ 구조 및 가공 □ 표면처리 및 도장 □ 기타항목	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS G 4020	목제사무용 의자	□ 품 질 - 겉 모 양 - 성 능	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (가구 및 실내장식품)			□ 강 도 □ 낙하충격 □ 표면처리 □ 구 조 □ 치 수 □ 재 료 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS G 4201	강제사무용 파일링 캐비닛	□ 치 수 □ 재 료 - 강판두께 - 기타항목 □ 구조 및 가공 □ 표면처리 및 도장 □ 품 질 - 하 중 - 서랍반복 - 기타항목	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS G 4202	강제사무용 캐비닛	□ 치 수 □ 재 료 - 강판두께 - 기타항목 □ 구조 및 가공 □ 표면처리 및 도장	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (가구 및 실내장식품)			□ 품 질 - 하 중 - 기타항목	○	○
	KS G 4203	강제사무용 책상	□ 치 수 □ 재 료 - 강판두께 - 기타항목 □ 표면처리 및 도장 - 하중시험 - 서랍반복시험 - 기타항목	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS G 4204	강제사무용 의자	□ 치 수 □ 구조 및 가공 □ 표면처리 및 도장 □ 품 질 - 내 하 중 - 팔걸이측방하중 - 캐스터시험 - 기타사항	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS G 4205	사무의자용 캐스터	□ 치 수 □ 구조 및 가공 □ 품 질 - 겉 모 양	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (가구 및 실내장식품)			- 바퀴흔들림 - 내하중성 - 하중주행성능 - 충격주행성능	○	○ ○ ○
	KS G 4212	강제사무용 로커	□ 치 수 □ 재 료 - 강판두께 - 기타항목 □ 구조 및 가공 □ 표면처리 및 도장 □ 품 질 - 하 중 - 기타항목	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS G 4300	주택용 보통침대	□ 구조 및 가공 □ 치 수 □ 품 질 - 내 구 성 - 수직하중 - 기타항목	○ ○ ○	○	○
	KS G 4500	내화금고	□ 품 질 - 겉 모 양 - 성 능 □ 하 중	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (가구 및 실내장식품)			□ 내 반 복 □ 안 전 성 □ 도막방청 □ 내 화 □ 구 조 □ 가 공 □ 표면처리 □ 표 시	○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○
	KS G 5602	플라스틱제 용기	□ 위생성(용출물) □ 겉모양 및 구조 □ 내 열 성 □ 최소두께 □ 내끎음성 □ 내충격성 □ 냄새 및 맛 □ 색의 용출 □ 내열수성 □ 내 광 성 □ 도막 밀착성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS G 5700	가정용주방용구	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 목제의 함수율 □ 파티클보드 및 보드 치장판 두께	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (가구 및 실내장식품)			□ 스테인리스강판 두께 □ 성 능 - 강 성 - 서랍강도 - 문짝개폐 - 기타항목	○ ○	○ ○	○
일 용 품 (운동용구)	KS G 5701	운동용 고무공	□ 구조 및 겉모양 □ 무게 및 치수 □ 성 능 - 반 발 - 고무의 인장 - 고무의 노화 - 변 형 량	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 5702	테니스라켓	□ 구 조 □ 품 질 - 겉 모 양 - 치 수 - 성 능 □ 반 발 력 □ 프레임의 휨 □ 내 구 성 □ 충격흡수성 □ 프레임의 굽힘강도 □ 내 열 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (운동용구)	KS G 5706	보강층이 있는 운동용 고무공	□ 성 능 - 내 압 - 고무의 인장 - 고무의 노화 □ 구조 및 겉모양 □ 무게 및 치수	○ ○	○ ○ ○
	KS G 5729	매트 및 볼트	□ 구 조 □ 치 수 □ 침입도 깊이 및 반동 높이 □ 미끄럼 저항	○ ○	○ ○
	KS G 5736	롤러스케이트	□ 품 질 - 겉 모 양 - 구 조 - 성 능 □ 주행시험 □ 바퀴부착강도 □ 압축강도 □ 기타항목	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS G 7001 KS G 7004	승차용 안전모 자전거용 안전모	□ 충격 흡수성 □ 내관통성 □ 턱걸이 끈의 강도 □ 시 야 □ 구 조		○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (운동용구)			- 구조일반 - 본 체 - 충격흡수 라이너 - 턱걸이 끈 □ 겉 모 양 □ 재 료 - 본 체 - 충격흡수 라이너 - 턱걸이 끈 - 착 장 체 - 금속부착물	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS G 7002	승차용 눈보호구	□ 품 질 - 투 시 부 □ 겉 모 양 □ 광학적 성질 □ 내 열 성 □ 내 한 성 □ 강 도 - 기타항목 □ 구 조 □ 표 시	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 7003	물 안 경	□ 품 질 - 겉 모 양 - 성 능	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (운동용구)			□ 렌즈면의 내충격성 □ 몸체내하중 □ 누 수 - 벨트(반복하중) - 렌즈(굴절력) □ 렌즈(평행도) □ 김서림방지 □ 벨트의 오존열화 □ 구 조	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
일 용 품 (특수공예품)	KS G 8001	리드오르간	□겉 모 양 □구조 및 치수 □ 품 질 - 내건□내습 - 건의운동 - 주 파 수 - 내구성(족답식) - 소음(전동식) - 기타항목	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS G 8002	피아노 액션	□ 품 질 - 내건, 내습성 - 내 구 성 - 기타항목 □ 구조 및 치수	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (특수공예품)	KS G 8003	피 아 노	□ 품 질 - 내건 내습성 - 건의운동 - 음 계 - 음 역 - 기타항목 □ 구조 및 치수	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 8005	기 타	□ 품 질 - 주 파 수 - 내건, 내습 - 기타항목 □ 구조 및 치수	○ ○	○ ○
	KS G 8009	리 코 더	□ 품 질 - 도막의 벗겨짐 - 주파수(음계) - 굽힘강도 - 열냉시험 - 기타항목 □ 구조 및 치수	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS G 9103	고무 병마개	□ 모 양 □ 노 황 □ 중 금 속 □ 용 출 성	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (특수공예품)			□ 급성독성 □ 발 열 성 □ 용 혈 성 □ 표 시 □ 기 타	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)	KS K 1200 KS K 1205	면 봉 사 면혼방폴리에스테르 봉사	□ 겉 모 양 □ 이음매듭 □ 꼬임수변동계수 □ 길 이 □ 무 게 □ 번 수 □ 인장강도 □ 인장강도변동계수 □ 염색견뢰도 - 보통염색 - 세탁견뢰염색 - 견뢰염색 □ 합 사 수 □ 꼬임방향 □ 잔류황산 □ 잔류염소 □ 혼 용 율 □ 완 성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS K 1307	나일론피복 고무사	□ 인장강도 □ 신 장 율 □ 영구신장율 □ 염색견뢰도	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)			- 세탁견뢰도 - 마찰견뢰도 - 땀견뢰도 - 고무사의 사용률	○	○ ○ ○
	KS K 1308	실고무띠	□ 재 료 □ 겉 모 양 □ 치수 및 무게 □ 인장강도 □ 신 도 □ 영구신도 □ 노화후시험	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS K 1309	파스너테이프	□ 재 료 □ 겉 모 양 □ 치 수 □ 접착강도 □ 접착강도유지율 □ 세탁후의 겉모양 변화 □ 세탁견뢰도 □ 드라이클리닝견뢰도	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS K 1450 KS K 1451 KS K 1452	면범포, 폴리에스테르면혼방범포, 합성섬유직물	□ 겉 모 양 □ 혼용율(1451에 한함) □ 무 게 □ 밀 도 □ 인장강도 □ 비섬유질(1451에 한함) □ 수 축 율	○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)			□ 발수도(발수가공의 경우) □ 염색견뢰도 - 세 탁 - 마 찰 - 일 광 □ 내수도(발수가공의 경우) □ pH □ 방 화 도 □ 블로킹(코팅의 경우 1451, 1452의 경우) □ 접착력(코팅의 경우 1451, 1452의 경우)	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS K 1455	헤시안클로스	□ 겉 모 양 □ 조 직 □ 밀 도 □ 무 게 □ 인장강도 □ 치 수	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS K 2000	넥타이	□ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 인열강도 □ 실미끄럼저항 □ 실비틀림 □ 수 축 률	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)			□ 겉모양변형 □ 혼 용 률 □ 염색견뢰도 - 마 찰 - 땀 - 일 광 - 물 - 드라이크리닝 □ 지퍼의 내구도 □ 치 수	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS K 2310	가발	□ 재 료 □ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 모의 인장강도 □ 대 전 성 □ 신축밴드 □ 내세탁성 □ 마찰오염 □ 모질의 파손 □ 광택 및 촉감 □ 일광견뢰도	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)	KS K 2401	모 사	□ 겉 모 양 □ 번 수 □ 번수변동계수 □ 인장강도 □ 염색견뢰도 - 일 광 - 물 - 세 탁 - 마 찰 □ 혼 용 률	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS K 2610	모 직 물	□ 겉 모 양 □ 나 비 □ 길 이 □ 인장강도 □ 인열강도 □ 수 축 률 □ 필 링 □ pH □ 염색견뢰도 - 일 광 - 세 탁 - 드라이클리닝 - 땀 - 마 찰 □ 혼 용 률	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)	KS K 2617	면이불솜	□ 겉모양 - 백색도 - 잡 물 □ 비용적 □ 단섬유함유량 □ 보온율 □ 압축탄성 - 압축율 - 회복율 □ 용적회복율 □ 면이외섬유의 함유율	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS K 2618	윌턴카펫	□ 인장강도 □ 파일사의 인발강도 □ 두께감소율 □ 염색견뢰도 - 일 광 - 마 찰 □ 난 연 성 □ 파일사의 유지분 □ 용제추출분 □ 파일무게 □ 치 수 □ 겉 모 양 □ 마찰대전성 □ PCB 함유량	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)	KS K 2620	충전재용우모	□ 조성혼합물의 허용범위 □ 산 소 가 □ 탁 도 □ 수 분 율 □ 불랙포인트함유율 □ 큰깃털함유율 □ 거위털함유율 □ 오 라 기 □ 육조깃털등함유율	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS K 2630	토목용 부직포섬유	□ 겉 모 양 □ 치 수 - 길 이 - 나 비 □ 무 게 □ 인장강도 □ 신 도 □ 봉합강도 □ 투수계수 □ 조성섬유	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS K 3601	폴리에스테르방적 봉사	□ 겉 모 양	○
	KS K 3602	폴리에스테르 필라멘트 봉사	□ 길 이 □ 무 게	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)	KS K 3603	나이론봉사	□ 번 수 □ 이음매듭 □ 인장강도 □ 인장강도 변동계수 □ 꼬임수변동계수 □ 합 사 수 □ 꼬임방향 □ 염색견뢰도 - 보통염색 - 세탁견뢰염색 - 견뢰염색	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS K 3708	쥬트펠트	□ 냄새유무 □ 수 분 율 □ 석유에테르가용성물질함유물 □ 이물질혼입율 □ 인장강도 □ 압 축 율 ◎ 일 반 용 □ 밀 도 □ 반발탄성율 □ 치수 : 두께, 나비, 길이 ◎ 녹 화 용 □ 무 게 □ 치 수	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)			- 띠형 : 나비, 길이 - 사각형 : 세로, 가로 - 원형 : 지름	○ ○ ○
	KS K 3709	재생혼섬펠트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 인장강도 □ 파열강도 □ 광차단율 □ 공기투과도 □ 보 온 율 □ 압축탄성회복률 □ 습파열강도	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS K 3715	담 요	□ 겉 모 양 □ 혼 용 률 □ 무 게 □ 밀 도 □ 인장강도 □ 치 수 □ 비섬유질 □ pH □ 마찰대전압 □ 포름알데히드 함유량 □ 염색견뢰도	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)			- 일 광 - 마 찰 - 땀 - 세 탁 □ 봉제 및 절단	○ ○ ○ ○	○
	KS K 3755	세폭직물	□ 재 료 - 적합한 원사 - 겉 모 양 □ 번 수 □ 밀 도 □ 표면조직의 형성 □ 변사처리 유무 □ 수지처리나캐린다링 가공 등 필요가공 □ 유해물질함유 유무 □ 치 수 □ 인장강도 □ pH □ 수 축 율 □ 염색견뢰도 - 일 광 - 세 탁 - 마 찰	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (면 직)	KS K 3830	의류용 견직물	□ 겉 모 양 □ 나 비 □ 길 이 □ 무 게 □ 밀 도 □ 염색견뢰도 - 드라이클리닝 - 마 찰 - 일 광 □ 수 축 률	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
섬 유 (편 직 물)	KS K 5001	면제 짧은 양말	□ 겉 모 양	○
	KS K 5004	모 양말	□ 편 성 □ 봉 조 □ 끝마무리뒷손질 □ 비섬유질 □ 염색견뢰도 - 세 탁 - 마 찰 - 땀	○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (편 직 물)			□ 수 축 률 □ pH □ 파열강도 □ 필 링 □ 포름알데히드 □ 혼 용 율	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS K 5007	합성섬유양말	□ 겉 모 양 □ 편 성 □ 봉 조 □ 끝마무리 및 뒷손질 □ 수 축 율 □ 혼 용 율 □ 염색견뢰도 - 세 탁 - 마 찰 - 땀(알카리, 산성)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS K 5100	스타킹	□ 겉 모 양 □ 포름알데히드함유량 □ 염색견뢰도 - 세 탁 - 마 찰 - 땀 □ 혼 용 률 □ 봉 제 □ 치 수	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (편 직 물)	KS K 5101	작업용장갑	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 총 길 이 □ 무 게 □ 파열강도 □ 밀 도 - 웨 일 - 코 TM □ 원사번수	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS K 6100	목욕용타월	□ 겉 모 양 □ 혼 용 률 □ 치 수 - 길 이 - 나 비 □ 번 수 □ 무 게 □ 염색견뢰도 - 세 탁 - 마 찰 □ 조 성 - 원 사 - 봉 사 □ 꼬 임 수	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (편 직 물)			□ 봉합강도 □ 밀 도 - 경 사 - 위 사	○ ○ ○
	KS K 6101	면 타 올	□ 겉 모 양 □ 치 수 - 길 이 - 나 비 □ 무 게 □ 염색견뢰도 - 일 광 - 세 탁 - 땀 - 견뢰염색 □ 조 성 - 바닥경사 - 파일경사 - 위 사 □ 비섬유질 □ 정리가공 □ 혼 용 률 □ 봉 제	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (편 직 물)	KS K 6405	폴리프로필렌로프	□ 혼 용 률 □ 조임방향 □ 리 이 드 □ 겉 모 양 □ 굵 기 □ 무 게 □ 길 이 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 초하중허용차	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○	○
섬 유 (피 복)	KS K 7005	야영용 텐트	□ 모양 및 구조 - 모 양 - 포 울 - 로 우 프 - 말 뚝 □ 크 기 □ 재료(몸체의감) - 인장강도 - 인열강도 - 내 수 도 - 통 기 성 - 일 광 - 발 수 도 - 난 연 성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (피 복)			□ 폴 - 굴절강도 - 치 수 □ 로프(인장강도) □ 지퍼(이발 및 테이프 인 장 강도) □ 말 뚝 - 굴절강도 - 치 수 □ 봉 제 □ 끝 손 질	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS K 7801	드레스 셔츠	□ 겉 모 양 □ 봉 사 □ 심 지 □ 단추 및 마름질 □ 깃 받 침 □ 수 축 률 □ 염색견뢰도 - 일 광 - 세 탁 - 마 찰 - 드 라 이 - 땀	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (피 복)			□ 혼 용 률 □ 포름알데히드 함유량 □ 치 수 □ 봉 제	○	○ ○ ○
	KS K 7802	기성신사복	□ 염색견뢰도 - 일 광 - 세 탁 - 물 - 마 찰 - 땀 - 핫프레싱 - 드라이클리닝 □ 겉모양 및 뒷손질 □ 수 축 률 □ 부 속 품 □ 혼 용 률 □ 안감 및 주머니 □ 봉재 및 재단	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS K 7806	기성숙녀복	□ 염색견뢰도 - 일 광 - 세 탁		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (피 복)			- 물 - 마 찰 - 땀 - 핫프레싱 - 드라이클리닝 □ 수 축 률 □ 혼 용 률 □ 안 감 □ 봉 제	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS K 7810	블라우스	□ 봉 사 □ 심 지 □ 단 추 □ 염색견뢰도 - 일 광 - 세 탁 - 땀 □ 수 축 률 □ 혼 용 률 □ 포름알데히드함유량 □ 봉 제	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS K 7812 KS K 7813 KS K 7814 KS K 7815 KS K 7817	면 러닝셔츠 면 티셔츠 면 삼각 팬티 면 드로어즈 팬티 긴 내의	□ 파열강도 □ 비섬유질 □ pH □ 수 축 률	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (피 복)			□ 염색견뢰도 - 세 탁 - 마 찰 - 땀 □ 포름알데히드함유량 □ 혼 용 률 □ 봉 제	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS K 7818	이부자리	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 원단의 품질 - 수 축 률 - 일광견뢰도 - 세탁견뢰도 - 마찰견뢰도 - 땀견뢰도 □ 이불솜 및 양 □ 혼 용 률 □ 봉 제	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS K 7821	우모이부자리	□ 치 수 □ 원단의 품질 - 수 축 률 - 일광견뢰도 - 세탁견뢰도 - 드라이크리닝견뢰도	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
섬 유 (피 복)			- 땀견뢰도 - 깃솜털투과성 □ 봉 사 □ 우모의 충전량 □ 봉 제 □ 겉 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS K 9326	직기용판형종광	□ 겉 모 양 □ 재 질 □ 표면처리 □ 경 도 □ 굽 힘 성 □ 치수 및 형상	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (도 자 기)	KS L 1001	도자기질타일	□ 겉 모 양 □ 길이 및 나비 □ 두 께 □ 뒤틀림과 치수의 불규칙도 □ 흡 수 율 □ 내균열성 □ 내마모성 □ 꺽임강도 □ 내동해성 □ 내약품성 □ 구성타일품질	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS L 1002	본차이나식기	□ 겉 모 양 □ 삼인산칼슘 함유율 □ 열충격강도 □ 유해물질용출량	○	○ ○ ○
	KS L 1003	도자기 내열식기	□ 겉 모 양 □ 열충격 강도 □ 유해물질 용출량	○	○ ○
	KS L 1551	위생도기	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 잉크침투도 □ 내급냉성	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (도 자 기)			□ 균열시험 □ 기 능 - 세척기능 - 수봉기능 - 배출기능		○ ○ ○	○
	KS L 1592	도자기질타일 시멘트	□ 위치교정도 □ 개방시간 □ 압축강도 □ 흡 수 율 □ 전단접착강도 □ 길이변화율 □ 보 수 율 □ 실 무 게	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
요 업 (유 리)	KS L 2001	보통판유리	□ 치 수 □ 상자당 매수 □ 모 양 □ 기 포 □ 이물의 혼입 □ 균 열 □ 모서리 결함 □ 줄 및 표면파상 □ 반점, 흐림 및 긁힘 □ 만 곡	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (유 리)	KS L 2002	강화유리	□ 겉 모 양 □ 만 곡 □ 내충격성 □ 파편의 상태 □ 쇼트빽충격특성 □ 모 양 □ 치 수	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS L 2003	복층유리	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 이 슬 점 □ 가속내구성 □ 열 성 능 □ 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS L 2004	접합유리	□ 겉 모 양 □ 만 곡 □ 내 광 성 □ 내 열 성 □ 내충격성 □ 쇼트빽충격특성 □ 치 수 □ 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS L 2005	무늬유리	□ 무늬불량 □ 치 수 □ 모 양	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (유 리)			□ 만 곡 □ 잔 금 □ 이빠짐, 돌촐, 기포	○ ○	○
	KS L 2007	자동차용 안전유리	□ 두 께 □ 가시광선투과율 □ 2중상 □ 투시변형 □ 색의 식별 □ 내마모성 □ 내 열 성 □ 내 광 성 □ 내 습 성 □ 머리모형의 충격 □ 내관통성 □ 내충격성 □ 파편의 상태	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS L 2008	열선흡수판유리	□ 태양방사투과율 □ 치 수 □ 모 양	○ ○	○
	KS L 2012	플로우트 판유리 및 마판유리	□ 기 포 □ 이 물 □ 줄 및 소지얼룩 □ 마 찰 흠 □ 잔 금	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (유 리)			□ 모서리 결함 □ 종합결점 □ 만 곡 □ 치 수	○ ○ ○	○
	KS L 2014	열선반사유리	□ 태양열제거율 □ 겉 모 양 □ 내 광 성 □ 내마모성 □ 내 산 성 □ 내알칼리성 □ 두 께 □ 길이 및 나비	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS L 2015	배강도유리	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 길 이 □ 두 께 □ 표면압축응력 □ 휨	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS L 2303	이화학용 유리기구	□ 내열온도 □ 알칼리용출량 □ 두 께 □ 모 양 □ 기 능 □ 바탕유리	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (유 리)			□ 갈아맞춤 □ 스트레인	○	○
	KS L 2403	크리스탈유리	□ 겉 모 양 □ 스트레인 □ 열충격강도 □ 알칼리용출성 □ 유해물질용출량 □ 화학성분 □ 비 중	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS L 2406	거 울	□ 품 질 - 반 사 율 - 내화학성 - 기타항목	○	○ ○
	KS L 2407	유리제 진공보온병	□ 성 능 - 사용성능 - 품질성능 □ 보온효력 □ 내충격성 □ 고무류용출시험 □ 온수누설 □ 기타항목 □ 구 조 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
일 용 품 (유 리)	KS L 2408	유리컵	□ 겉 모 양 □ 비 틀 림 □ 열충격강도 □ 알칼리용출성 □ 충격강도 □ 유화물질용출량	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS L 2424	내열 유리제식기	□ 겉 모 양 □ 왜 곡 □ 열충격강도 □ 유해물질용출량 □ 장식구워넣기 □ 달구어붙힘가공 □ 용 량	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS L 2501	유리병	□ 겉 모 양 □ 갈아맞춤 □ 치 수 □ 무 게 □ 부 피 □ 스트레인 □ 내열충격 □ 내 압 력 □ 알칼리용출량 □ 부속품의 품질	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (유 리)	KS L 2521	도로표지도료용 유리알	□ 입 도 □ 겉모양(외관) □ 형 상 □ 굴 절 률 □ 내 수 성 □ 비 중 □ 상 태	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
요 업 (내 화 물)	KS L 3201	내화점토질 벽돌	□ 내 화 도 □ 겉보기 기공률 □ 부피비중 □ 압축강도 □ 하중연화점 □ 잔존선팽창률 □ 외 관	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS L 3202	내화모르타르	□ 내 화 도 □ 분 말 도 □ 화학성분 □ 가열후선변화율	○	○ ○ ○
	KS L 3204	규석벽돌	□ 내 화 도 □ 부피비중(겉보기비중) □ 압축강도(하중연화점) □ 화학성분 □ 겉보기 기공률 □ 모양 및 치수	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS L 3205	고알루미나질 내화벽돌	□ 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (내 화 물)			□ 내 화 도 □ 부피비중 □ 압축강도 □ 잔존선팽창 수축률 □ 화학성분 □ 겉보기기공률	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS L 3206	크롬마그네시아질 벽돌	□ MgO 함량 □ 겉보기 기공률 □ 부피비중 □ 압축강도 □ 하중연화점 □ SiO2 □ 겉모양, 치수	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS L 3301	내화단열벽돌	□ 재가열 수축률이 2%를 초과하지 않는 온도 □ 부피비중 □ 압축강도 □ 열전도율 □ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS L 3308	화학공업용 내산벽돌	□ 화학성분 □ 꺽임강도 □ 내열시험 □ 흡수율 □ 내산도 □ 폭신시험		○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (내 화 물)			□ 겉 모 양	○
	KS L 3310	마그네시아 벽돌	□ 겉보기 기공률 □ 부피비중 □ 압축강도 □ 하중연화점 □ 화학성분	○ ○	○ ○ ○
	KS L 3511	고알루미나질 및 점토질 캐스터블 내화물	□ 최고사용온도에 3시간 소성후의 선변화율 □ 건조강도 □ 화학성분		○ ○ ○
	KS L 3513	고알루미나질 및 점토질 플라스틱 내화물	□ 내 화 도 □ 건조강도 □ 3시간 소성후 선변화율 ±2%를 넘지 않는 온도 □ 작업성지수 □ 함 수 율 □ 화학성분	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS L 3521	경량캐스터블 내화물	□ 3시간 소성후 선변화율 ±1.5%초과하지 않는 온도 □ 건조후 부피비중 □ 건조후 꺽임강도 □ 건조후 압축강도 □ 열전도율	○	○ ○ ○ ○
요 업 (점토제품)	KS L 4201	점토벽돌	□ 겉 모 양 □ 흡 수 율 □ 압축강도	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (점토제품)			□ 치 수	○
	KS L 4204	규회벽돌	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 압축강도	○ ○	○
요 업 (시멘트□ 석면제품)	KS L 5114	섬유강화 시멘트판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨파괴하중 □ 휨 강 도 □ 흡 수 율 □ 투 수 성 □ 흡수에 의한 길이 변화율 □ 부피하중 □ 열전도율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS L 5201	포틀랜드 시멘트	□ 화학성분 □ 분 말 도 □ 안 정 도 □ 응결시간 □ 수 화 열 □ 압축강도 □ 강열감량 □ 실 무 게	○ ○(+)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(-)
	KS L 5202	석 면 포	□ 겉 모 양 □ 실 수 □ 습 분	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (시멘트□ 석면제품)			□ 강열감량 □ 석면함유율 □ 인장강도		○ ○ ○
	KS L 5204	백색포틀랜드 시멘트	□ 화학성분 □ 분 말 도 □ 안 정 도 □ 응결시간 □ 압축강도 □ 백 색 도 □ 실 무 게	○ ○(+)	○ ○ ○ ○ ○ ○(-)
	KS L 5210	고로슬래그시멘트	□ 화학성분 □ 분말도(비표면적) □ 안 정 도 □ 응결시간 □ 압축강도 □ 실 무 게	○ ○(+)	○ ○ ○ ○ ○(-)
	KS L 5219	메이슨리시멘트	□ 분 말 도 □ 안 정 도 □ 응결시간 □ 압축강도 □ 모르탈 공기량 □ 보 수 성 □ 실 무 게	○(+)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○(-)

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (시멘트□ 석면제품)	KS L 5220	건조시멘트 모르타르	□ 중 량 □ 보 수 성 □ 공 기 량 □ 압축강도 □ 모래의 함량 □ 모래의 최대크기 □ 실 무 게	○ ○(+)	○ ○ ○ ○ ○ ○(-)
	KS L 5405	플라이애시	□ 이산화규소 □ 습 분 □ 강열감량 □ 비 중 □ 분말도비표면적 □ 단위 수량비 □ 압축강도비 □ 실 무 게	○ ○ ○ ○ ○(+)	○ ○ ○(-)	○
	KS L 5406	압축석면판	□ 두 께 □ 나비길이 □ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 압 축 률 □ 복 원 율 □ 내 유 성 □ 내연료유성 □ 유 연 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (시멘트□ 석면제품)			□ 수열시험 □ 강열감량		○ ○
	KS L 5509	석고시멘트판	□ 나 비 □ 길 이 □ 두 께 □ 겉 모 양 □ 부피비중 □ 네모서리 □ 꺽임파괴하중 □ 흡수에 따른 길이 변화율 □ 내오염성 □ 내변화성 □ 내긁힘성 □ 난 연 성	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
요 업 (연마제□특수 요업제품)	KS L 6002	연마포	□ 치 수 □ 바탕재 단위 면적당 무게 □ 접 착 제 □ 인장강도 □ 연마재의 입도 □ 유 연 성 □ 겉 모 양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS L 6212	레지노이드연삭숫돌	□ 모 양 □ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (연마제□특수 요업제품)			□ 결 합 도 □ 조 직 □ 평 형 도 □ 최고사용주속도 □ 안 전 도	○	○ ○ ○	○
	KS L 6501	비트리파이드연삭 숫돌	□ 겉 모 양 □ 결 합 도 □ 조 직 □ 평 형 도 □ 최고사용주속도 □ 안 전 성	○ ○	○ ○ ○	○
	KS L 6504	레지노이드절단 숫돌	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 평 형 도 □ 최고사용주속도 □ 안 전 도	○ ○	○ ○	○
	KS L 6505	레지노이드옵셋트 연삭숫돌	□ 겉 모 양 □ 평 형 도 □ 표면요동 □ 최고사용주속도 □ 안 전 도 □ 충 격 치	○	○ ○ ○ ○	○
요 업 (요업용특수기기)	KS L 8510	부생석회 벽돌	□ 겉 모 양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (요업용특수기기)			□ 압축강도 □ 흡 수 율		○ ○
	KS L 8511	보차도용 부생석회 블록	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 휨 강 도 □ 흡 수 율	○ ○	○ ○
	KS L 8520	연소재 벽돌	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 압축강도 □ 흡 수 율	○ ○	○ ○
요 업 (기 타)	KS L 9001	도자기형재용 석고	□ 산 화 철 □ 황화물량 □ 화 합 수 □ CO2 □ CaO □ MgO □ SO2 □ 혼합수량 □ 응결시간 □ 습인장강도 □ 분 말 도	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS L 9005	시멘트용 인산 정제 석고	□ 삼산화황 □ 유리수분 □ 화학수분 □ 오산화인	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (기 타)			□ 수용성오산화인 □ 유 리 산 □ 산화칼슘 □ 입 도	○	○ ○ ○
	KS L 9101	규산칼슘 보온재	□ 치 수 □ 밀 도 □ 열전도율 □ 굽힘강도 □ 선수축률 □ 발 수 도	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS L 9102	인조광물섬유보온재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 밀 도 □ 열전도율 □ 열간수축 □ 섬유의 굵기 □ 입자 함유율	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS L 9104	세라믹섬유 블랭킷	□ 길 이 □ 나 비 □ 밀 도 □ 쇼트함유율 □ 가열선 수축률 □ 열전도율	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS L 9105	암면 흡음 천정판	□ 두 께 □ 길 이	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
요 업 (기 타)			□ 나 비 □ 직 각 도 □ 밀 도 □ 함 수 율 □ 난 연 성 □ 휨파괴하중 □ 열 저 항 □ 잔향실법흡음률	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS L 9106	암면판상단열재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 밀 도 □ 휨파괴하중 □ 흡수에 따른 길이 변화율 □ 흡 수 율 □ 열 저 항 □ 난 연 성 □ 직 각 도	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS L 9501	공업용석회	□ 산화칼슘 □ 불 순 물 □ 이산화탄소 □ 분말도잔분	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (공업약품)	KS M 1101	산 소	□ 순 도 □ 수 분	○	○
	KS M 1102	용해아세틸렌	□ 아세틸렌 □ 인화수소 □ 황화수소	○ ○	○
	KS M 1103	액체염소	□ 염 소		○
	KS M 1104	소다회	□ 겉보기 비중 □ 가열감량 □ 총알칼리 □ 염화나트륨 □ 산화제2철 □ 물불용분	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 1105	액화 이산화탄소 (액화탄산가스)	□ 이산화탄소 □ 냄 새 □ 수 분	○ ○	○
	KS M 1107	수산화칼륨	□ 수산화칼륨 □ 탄산칼륨 □ 염화칼륨 □ 철	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (공업약품)	KS M 1111	탄산수소나트륨 (중탄산나트륨)	□ 탄산수소나트륨 □ 물불용분 □ 염화나트륨 □ 황산나트륨 □ 산화제2철	○ ○ ○ ○	○
	KS M 1112	과산화수소	□ 과산화수소 □ 증발찌끼 □ 유 리 산 □ 안 정 도	○ ○ ○	○
	KS M 1203	황 산	□ 황 산 분 □ 불 순 물 □ 강열찌끼 □ 철 □ 질산이온 □ 암모늄이온 □ 염 소 □ 납 □ 구 리 □ 비 소	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (공업약품)			□ 셀 렌 □ 망 간 □ 이산화황 □ 과망간산칼륨 환원성 물질	○ ○ ○ ○
	KS M 1206	염 산	□ 염화수소 □ 철 □ 황산 및 아황산 이온 □ 강열찌끼 □ 비 소	○ ○ ○ ○	○
	KS M 1301	질 산 은	□ 물용해성 □ 건조감량 □ 유 리 산 □ 유리알칼리 □ 황 산 염 □ 염산으로 침전되지 않는 물질 □ 구 리 □ 철 □ 질 산 은	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 1403	가성소다	□ 수산화나트륨 □ 탄산나트륨	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (공업약품)			□ 산화제이철 □ 염화나트륨	○ ○
	KS M 1411	황산알루미늄	□ pH □ 물불용분 □ 산화알루미늄 □ 철 □ 암모니아성질소 □ 비 소 □ 망 간 □ 카 드 뮴 □ 납 □ 수 은 □ 크 롬	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 1413	분말활성탄	□ 탈 색 력 □ 건조감량 □ 철 분 □ 염 화 물 □ pH	○ ○ ○ ○	○
	KS M 1415	액상규산나트륨 (규산소다)	□ 비 중 □ 물불용분 □ 산화나트륨 □ 이산화규소 □ 산화제2철	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (공업약품)	KS M 1416	황산나트륨(망초)	□ 수 분 □ 염산불용해분 □ 산화제2철 □ 산화알루미늄 □ 산화칼슘 □ 산화마그네슘 □ 황산나트륨 □ 유 리 산 □ 유리알칼리 □ 염 화 물 □ 입 도	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 1420	가성소다액	□ 수산화나트륨 □ 탄산나트륨 □ 염화나트륨 □ 산화제이철 □ 비 소 □ 크 롬 □ 카 드 뮴 □ 납 □ 수 은 □ 이산화규소 □ 산화알루미늄 □ 산화칼슘	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (공업약품)	KS M 1421	입상활성탄	□ 건조감량 □ 경 도 □ 충전밀도 □ 요오드흡착력 □ 벤젠흡착성능 □ 입 도	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 1423	하이드로술파이프계 발염제표백제	□ 겉 모 양 □ 냄 새 □ 용해상태 □ 황 화 물 □ 순 도	○ ○ ○ ○	○
	KS M 1510	폴리염화알루미늄	□ 비 중 □ 산화알루미늄 □ 염 기 도 □ pH □ 황산이온 □ 암모니아성질소 □ 비 소 □ 철 □ 망 간 □ 카 드 뮴 □ 납 □ 수 은 □ 크 롬	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (공업약품)	KS M 1611	인 산	□ 겉 모 양 □ 비 중 □ 염 화 물 □ 황 산 염 □ 납 □ 철 □ 비 소 □ 인 산	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
화 학 (광 유)	KS M 2114	베어링 윤활유	□ 동 점 도 □ 점도지수 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 동판부식 □ 방청성능	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 2120	터빈유	□ 동 점 도 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 전 산 값 □ 열안정도 □ 동판부식 □ 항유화성 □ 점도지수 □ 방청성능 □ 산화안정도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)	KS M 2121	내연기관용 윤활유	□ 인 화 점 □ 저온겉보기점도 □ 동 점 도 □ 점도지수 □ 유 동 점 □ 산화안정도 □ 전알칼리값	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 2126	기 계 유	□ 동 점 도 □ 색 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 동판부식	○ ○ ○	○ ○
	KS M 2127	기 어 유	□ 동 점 도 □ 점도지수 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 동판부식 □ 녹방지성능 □ 항유화성 □ 기 포 성	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 2128	냉동기유	□ 동 점 도 □ 색 □ 인 화 점 □ 유 동 점	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			□ 동판부식 □ 전 산 값 □ 절연파괴전압 □ 수 분	○	○ ○ ○
	KS M 2129	유압작동유	□ 동 점 도 □ 점도지수 □ 유 동 점 □ 인 화 점 □ 동판부식 □ 방청성능 □ 항유화성 □ 기 포 성 □ 수 분	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2130	그 리 스	□ 혼화주도 □ 적 점 □ 동판부식 □ 회 분 □ 수세내수도 □ 수 분 □ 증 발 량 □ 혼화안정도 □ 이 유 도 □ 산화안정도 □ 협 잡 물	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			□ 습 윤 □ 팀켄식내하중 성능 □ 누 설 도 □ 인 화 점	○ ○ ○	○
	KS M 2134	경질그리스	□ 주 도 □ 적 점 □ 유리알칼리 □ 수 분 □ 동판부식 □ 광 유 분 □ 인 화 점	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 2136	방청그리스	□ 주 도 □ 적 점 □ 증 발 량 □ 동판부식 □ 협 잡 물 □ 산화안정도 □ 이 유 도 □ 혼화안정도 □ 방청성능 □ 인 화 점	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 2141	자동차용 비광유계 브레이크액	□ 평형환류 끓는점 □ 웨트 끓는점 □ 동 점 도		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			□ pH값 □ 안 정 성 □ 금속부식성 □ 내 한 성 □ 증 발 성 □ 내 수 성 □ 혼 합 성 □ 황산화성 □ 고무 팽윤성 □ 스트로킹 성능	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○
	KS M 2142	부 동 액	□ 어 는 점 □ pH □ 예비 알칼리도 □ 금속부식성 □ 비 중 □ 끓 는 점 □ 거 품 성 □ 수 분 □ 순환 부식성	○ ○ ○ ○ ○	○	○ ○ ○
	KS M 2160	유동 파라핀	□ 반 응 □ 인 화 점 □ 동 점 도 □ 유 동 점 □ 부식시험 □ 색(세이볼트) □ 황산정색시험 □ 니트로나프탈렌시험	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)	KS M 2162	프로세스유	□ 동 점 도 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 아닐린점 □ 증발감량	○ ○ ○	○ ○
			□ 비 중 □ 점도비중정수 □ 전 산 값 □ 색 □ 동판부식	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2163	자동차용 창유리 세정액	□ 어 는 점 □ pH □ 세 척 성 □ 혼 합 성 □ 금속에 대한 부식성 □ 고무에 대한 영향 □ 도막에 대한 영향 □ 플라스틱에 대한 영향 □ 안 정 성 □ 인 화 점	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS M 2170	열처리용유	□ 냉각성능 □ 안 정 도 □ 동 점 도 □ 인 화 점	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			□ 연 소 점 □ 수 분	○	○
	KS M 2173	절삭유제	□ 동 점 도 □ 지방유분 □ 염 소 분		○ ○ ○
			□ 전유황분 □ 동판부식 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 표면장력 □ pH □ 유화안정도 □ 불휘발분 □ 기포시험 □ 금속부식	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 2201	도로포장용 아스팔트	□ 침 입 도 □ 연 화 점 □ 신 도 □ 톨루엔가용분 □ 인 화 점 □ 박막가열 - 질량변화율 - 침입도잔류율 □ 증 발 - 질량변화율		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			- 휴의침입도 비 □ 밀 도		○ ○
	KS M 2202	컷백아스팔트	□ 인 화 점 □ 증류시험 □ 증류찌끼 □ 증류찌기시험 - 침 입 도 - 신 도 - 톨 루 엔 - 가 용 분		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2203	유화아스팔트	□ 점 도 □ 체 찌 끼 □ 저장안정도 □ 부착시험 □ 저온안정도 □ 개립도 골재혼합시험 □ 토양 혼합시험 □ 입자의 전하 □ 증발찌기	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2204	블론 아스팔트	□ 침 입 도 □ 연 화 점 □ 신 도 □ 증발감량 □ 증발후 침입도	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			□ 트리클로로메탄 가용분 □ 인 화 점	○	○
	KS M 2209	기화성방청유	□ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 동 점 도 □ 휘발성물질 □ 점도변화 □ 침 전 값 □ 탄화수소 용해성 □ 산 중화성 □ 물 치환성 □ 부 식 성 □ 방청성능		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2211	방청윤활유	□ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 동 점 도 □ 점도지수 □ 산화안정도 - 점도변화 - 전산값 증가 □ 휘발성물질량 □ 기 포 성 □ 산중화성 □ 동판부식 □ 도막제거성습윤후 - 방청성능		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			- 습 윤 - 염수분무 - 염수침지		○ ○ ○
	KS M 2212	용제 희석형 방청유	□ 인 화 점 □ 건 조 성 □ 유 하 점 □ 저온 부착성 □ 물 치환성 □ 분 무 성 □ 분리 안정성 □ 막제거성 - 내후성 후 - 포장격납 후 □ 투 명 성 □ 부 식 성 □ 막 두 께 □ 방청성능 - 습 윤 - 염수분무 - 내 후 성 - 포장격납	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2270	방습□방수용 아스 팔트 프라이머	□ 점 도 □ 증류시험 □ 증류찌끼시험		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (광 유)			- 침 입 도 - 트리클로로에탄가용분 □ 체 불통과분		○ ○ ○
	KS M 2500	압축기유	□ 동 점 도 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 회 분 □ 전 산 값 □ 수 분 □ 노화특성	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 2501	열매체유	□ 동 점 도 □ 인 화 점 □ 유 동 점 □ 동판부식 □ 전 산 값	○ ○ ○	○ ○
	KS M 2616	라디에이터의 방식제	□ 금속부식성 □ pH □ 거품일음성 □ 고무팽윤성 □ 비 중 □ 순환부식성	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 2702	화장비누	□ 수 분 □ 순비누분 □ 유리알칼리 □ 석유에테르가용분	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (유 지)	KS M 2703	고형 세탁비누	□ 수 분 □ 순비누분 □ 유리알칼리 □ 중성지방 □ 알코올불용성분 □ 물불용성분 □ 무 게	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 2704	가루 세탁비누	□ 수 분 □ pH □ 순비누분 □ 석유에테르 가용분 □ 에틸알콜 불용성분 □ 세 척 력	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 2707	정제 글리세린	□ 성 상 □ 색도하전 단위 □ 산도 혹은 알칼리도 □ 밀 도 □ 글리세린분 □ 강열잔분 □ 비누화당량 □ 환원성물질시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2715	세탁용 합성세제	□ 수 분 □ pH □ 계면활성제 상당분 □ 표면장력 □ 규 산 염 □ 생분해도 □ 전 임산염 □ 세 척 력	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (유 지)	KS M 2716	주방용 합성세제	□ 계면활성제 상당분 □ pH □ 형광 증백제 □ 메틸알콜 □ 비 소 □ 중 금 속 □ 생분해도 □ 세 척 력	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 2721	구두약(페이스트)	□ 불휘발분 □ 불휘발분녹는점 □ pH □ 광 택 도 □ 일반상태 □ 냄 새 □ 용매초비점	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 2722	양초	□ 연소시험 □ 굳는 점 □ 내열시험		○ ○ ○
	KS M 2740	석유왁스	□ 녹 는 점 □ 인 화 점 □ 침 입 도 □ 동 점 도 □ 반 응 □ 주 도 □ 기름분 질량 □ 전 산 가 □ 세이볼트 (ASTM)색	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (유 지)	KS M 2741	자동차용 광택왁스	□ 안 정 성 □ 광택증가도 □ 내수광택도 □ 도장면에의 영향 □ pH 값 □ 퍼짐성	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 2742	자동차용 흐림방지제	□ 흐림방지성 □ 명 시 성 □ pH □ 금속에 대한 영향 □ 플라스틱에 대한 영향 □ 도막에 대한 영향 □ 세 척 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 2751	재활용 고형세탁비누	□ 수 분 □ 순비누분 □ 유리알칼리 □ 석유에테르 가용성분 □ 에틸알콜 분용성분	○ ○ ○ ○	○
	KS M 2752	재활용가루세탁비누	□ 수 분 □ pH □ 순비누분 □ 석유에테르 가용성분 □ 에틸알콜 불용성분 □ 세 척 력	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (유 지)	KS M 2753	고형주방용비누	□ 수 분 □ 순비누분 □ 유리알칼리 □ 석유에테르 가용성분 □ 에틸알콜 불용성분 □ pH □ 형광증백제 □ 비 소 □ 중 금 속	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 2754	액상주방용비누	□ 손비누분 □ 유리알칼리 □ 석유에테르 가용성분 □ 수 분 □ pH □ 형광증백제 □ 메틸알콜 □ 비 소 □ 중 금 속	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 2755	액상화장비누	□ 순비누분 □ 유리알칼리 □ 석유에테르 가용성분 □ pH □ 수 분	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (유 지)	M 2756	리사이클 순비누	□ 수분 □ 석유 에테르 가용성분 □ 순비누분 □ 유리 알칼리		○ ○ ○ ○
화 학 (플라스틱)	KS M 3103	메타크릴산메틸	□ 색 상 □ 비 중 □ 유 리 산 □ 단 량 체 □ 수 분 □ 증류시험	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3104	멜라민(공업용)	□ 순 도 □ 수 분 □ 회 분 □ 탁 도 □ 색	○	○ ○ ○ ○
	KS M 3105	셀룰로이드 생지	□ 겉 모 양 □ 색 및 무늬 □ 투 명 도 □ 광택붙임 □ 발 화 점 □ 내 열 도 □ 인장강도 □ 신 장 율	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 건조감량 □ 치수 및 치수의 허용차	○	○
	KS M 3154	폴리프로필렌 성형용 쉬지	□ 용융 유동지수 □ 밀 도 □ 인장 항복 강도 □ 아이조드 충격 강도 □ 하중 변형 시험 □ 유전율 및 유전정접 시험 □ 절연 저항 시험 □ 침수 안정성 시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3155	경질 폴리염화비닐 콤파운드	□ 굴곡탄성율 □ 아이조드 충격강도 □ 인장강도 □ 비캇트 연화점		○ ○ ○ ○
	KS M 3156	연질염화비닐수지 콤파운드	□ 인장시험 (인장강도□신장률) □ 가열후인장시험 □ 가열변형률 □ 내 한 성 □ 열안정성 □ 체적저항률 □ 내 유 성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3158	폴리스티렌 성형재료	□ 비카트 연화점 □ 용융 유동 지수 □ 아이조드 충격강도		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3301	프탈산디옥틸	□ 색 □ 비 중 □ 산 값 □ 에스테르값 □ 굴 절 률 □ 가열감량 □ 가열후산값 □ 체적고유저항		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3302 KS M 3303 KS M 3304	프탈산디부틸 프탈산디헵틸 프탈산디노멀옥틸	□ 색 상 □ 비 중 □ 가솔린 혼합 시험 □ 산 값 □ 에스테르값 □ 굴 절 율 □ 가열감량 □ 가열후의 산값 □ 체적고유저항		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3305	강화플라스틱용 액상 불포화폴리에스테르 수지	□ 액상의 경우 - 겉 모 양 - 비 중 - 산 값 - 점 토 - 겔화시간	○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 주형판으로 한 경우 - 바아콜경도 - 흡 수 율 - 끓임흡수율 - 열변형온도 - 내 열 성 - 내알카리성 □ 적층판의 경우 - 바아콜경도 - 굴곡강도 - 굴곡탄성률 - 인장강도 - 압축강도		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3333	강화플라스틱복합관	□ 겉모양 및 모양 □ 치수 - 내압관인 경우 □ 내압 강도 □ 기준 휨 외압 □ 시험 외압 - 외압관인 경우 □ 기준 휨 외압 □ 파괴 외압	○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS M 3337	열경화수지 적층판	□ 치수(두께미달 제외) □ 두께(허용범위 하한미달)	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 굽 음 률 □ 관층내전압 □ 연층내전압 □ 절연저항(상태) □ 절연저항(끓인후) □ 유 전 율 □ 유전정접 □ 굴곡강도(층에 수직) □ 압축강도(층에 수직) □ 압축강도(층에 평행) □ 쪼갬강도 □ 흡 수 율 □ 가열후 겉모양 □ 가열시 굴곡강도 유지율 □ 비 중 □ 내아세톤성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 3338	열경화성 수지 적층봉	□ 겉모양, 색 □ 치 수 □ 내 전 압 □ 절연저항 □ 굴곡강도 □ 압축강도 □ 가열후의 겉모양 □ 내아세톤성 □ 흡 수 율 □ 비 중	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3339	열경화성 수지 적층관	□ 건모양, 색 □ 치 수 □ 관층내전압 □ 연층내전압 □ 굴곡강도 □ 압축강도 □ 가열후의 겉모양 □ 내아세톤성 □ 흡 수 율 □ 비 중	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3340	페놀 수지 성형재료	□ 색 상 □ 성 형 성 □ 내 전 성 □ 절연저항 □ 굴곡강도 □ 샤르피 충격강도 □ 가열후의 겉모양 □ 열변형온도 □ 내 열 성 □ 비 중 □ 내아세톤성 □ 내끎임성 □ 식품위생시험(식기용) □ 식품위생시험 (식기용 제외)	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3341	요소 수지 성형재료	□ 성 형 성 □ 내 전 압 □ 절연저항 □ 내아크성 □ 굴곡강도 □ 샤르피 충격강도 □ 내 열 성 □ 흡 수 율 □ 끊 임 성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3342	멜라민 수지 성형재료	□ 성 형 성 □ 내 전 압 □ 절연저항 □ 내아크성 □ 굴곡강도 □ 샤르피 충격강도 □ 내 열 성 □ 흡 수 율 □ 끓임 흡수율 □ 비 중 □ 내황산성 □ 식품위생시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3343	폴리염화비닐 금속 적층판	□ 겉 모 양 □ 치수 및 형상 □ 박리시험 □ 에릭슨시험	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 굴 곡 성 □ 내 한 성 □ 내비등수성 □ 내약품성 □ 내부식성 □ 내 후 성 □ 자기소화성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3344	폴라테트라플루 오로에틸렌 튜브	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 비 중 □ 녹 는 점 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 절연파괴전압 □ 내 전 압	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3345	폴라테트라플루오로에틸렌 파이프	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 비 중 □ 녹 는 점 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 절연파괴전압 □ 내 전 압	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3346	폴라테트라플루오로에틸렌 막대	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 비 중 □ 녹 는 점 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 절연파괴전압 □ 내 전 압	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3351	에이 비 에스 수지	□ 충격강도 □ 하중변형 온도 □ 인장강도 □ 비 중 □ 아크로니트릴 함량		○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3353	폴리에틸렌 성형재료	□ 밀 도 □ 용융지수 □ 안료의 함유여부		○ ○ ○
	KS M 3356	디알릴 프탈레이트 수지 성형 재료	□ 절연파괴 강도 □ 절연저항 □ 장기습윤 전기저항 □ 유 전 율 □ 유전정접 □ 내아크성 □ 굴곡강도 □ 샤르피 충격강도		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 고온치수변화율 □ 가열후 겉모양 □ 열변형온도 □ 내 연 성 □ 끓임흡수율 □ 비 중		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3357	가교화폴리에틸렌관	□ 겉모양, 형상 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(하한미달) □ 인장항복강도 □ 내 수 압 □ 열간내압크리이프시험 □ 용 출 성 □ 가교도시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 3362	냉온수설비용 폴리프로필렌관	□ 겉모양, 모양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(하한미달) □ 열간내압크리프시험 □ 충격굴곡강도 □ 고온치수안전성 □ 용해시험 □ 회분시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3363	폴리부티렌관	□ 치 수(두께미달제외) □ 두 께 (허용범위 하한미달) □ 강 도 □ 인장항복 □ 내 수 압 □ 열간내압 크리프 성능 □ 용 출 성 □ 겉모양, 모양 및 색상	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 3368	수도용 내충격성 ABS 이음관	□ 겉모양 및 모양 □ 치 수(두께미달제외) □ 두 께 (허용범위 하한미달) □ 인장시험 □ 수압시험 □ 낙추충격시험 □ 용출시험 □ 비카트 연화온도 □ 비 중	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 3369	폴리프로필렌 공중합체 이음관	□ 열간내압크리프 시험 □ 수압시험 □ 고온치수 안정성 □ 용해시험		○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 회분시험 □ 겉모양 및 모양 □ 치 수(두께미달제외) □ 두 께	○ ○	○ ○
	KS M 3370	물공급용 유리섬유 강화열경화성플라스틱압력관 및 이음관	□ 치 수 □ 외 관 □ 내마모성 시험 □ 원주방향 초기비강성 □ 초기 길이방향인장 비강도 □ 초기 설계압력 및 파괴압력 □ 초기누수 □ 이음부 누수 □ 절단보강부 인장 및 굴곡강도	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 3401	수도용경질염화비닐관	□ 겉모양, 모양 □ 치수(두께미달 제외) □ 두께(허용범위 하한 미달) □ 인장강도(kgf/cm2) - 476∼499 □ 인장강도(kgf/cm2) - 476미만 □ 수압시험	○ ○	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 편평시험 □ 비카트연화온도시험 □ 낙추충격시험 □ 용출시험		○ ○	○ ○
	KS M 3402	수도용경질염화비닐이음관	□ 겉모양, 모양 □ 치수(두께미달 제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 인장강도(kgr/cm2) - 476∼499 □ 인장강도(kgr/cm2) - 476 미만 □ 수압시험 □ 비가트연화온도시험 □ 낙추충격시험 □ 용출시험	○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 3403	새마을 간이 상수도 용 경질 염화비닐관	□ 겉 모 양 □ 치 수(두께미달제외) □ 두 께 (허용범위 하한미달) □ 인장강도 □ 수압시험 □ 편평시험 □ 가열침입시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 복원력 시험 □ 용해도 시험		○	○
	KS M 3404	일반용경질염화 비닐관	□ 겉 모 양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 인장강도(kgf/cm2) - 456∼479 □ 인장강도(kgf/cm2) - 456 미만 □ 수압시험 □ 편평시험 □ 침지시험 □ 비캇트시험 □ 접합부수압시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 3405	농업용분문기폴리 염화비닐호스	□ 겉모양, 구조 □ 치 수 □ 내압시험 □ 파열시험 □ 밀착강도 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 노화시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3407	일반용폴리에틸렌관	□ 겉 모 양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위 하한 미달) □ 인장강도 □ 수압시험 □ 침지시험	○ ○	○ ○ ○	○
	KS M 3408	수도용폴리에틸렌관	□ 겉모양, 형상 □ 치수(두께미달 제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 인장항복강도 □ 내 수 압 □ 회분시험 □ 내염소수성 □ 내환경응력균열성 □ 용출시험 □ 열간내압크리프시험 □ 카본농도	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 3410	배수용경질염화비닐이음관	□ 겉모양, 모양 □ 치수(두께미달 제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 인장강도(kgf/cm2) - 476-499 □ 인장강도(kgf/cm2)	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			- 476 미만 □ 수압시험 □ 비카트연화온도시험 □ 편평시험 □ 침지시험		○ ○	○ ○ ○
	KS M 3411	수도용폴리에틸렌관의이음관	□ 겉모양, 모양 □ 치수(두께미달 제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 수압시험 □ 용해시험 □ 열간내압크리프시험 □ 회분시험	○ ○	○ ○	○ ○ ○
	KS M 3412	농업용 송수 호수	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 무 게 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 수압시험 □ 마모시험 □ 박리시험 □ 불접착시험 □ 이음부의 수압시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 3413	발포중심층을 갖는 공압출염화비닐관	□ 겉모양, 모양 □ 치수(두께미달 제외)	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 두께(허용범위 하한미달) □ 수압시험(FG) □ 편평시험 □ 충격시험 □ 내약품성 □ 충간접합시험 □ 아세톤침지시험 □ 내열시험(FC) □ 내전압시험(FC) □ 내연성시험(FC) □ 마찰계수시험(FC)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 3414	내열성 경질 염화비닐관	□ 인장강도 □ 수압시험		○	○
	KS M 3415	내열성 경질 염화 비닐 이음관	□ 편평시험 □ 비카트연화 온도시험 □ 열간내압크리프 시험 □ 용출시험 □ 구 조 □ 겉모양 및 색 □ 치 수(두께미달제외) □ 두 께 (허용범위 하한미달)	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3501	경질염화비닐관	□ 겉모양, 모양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위 하한미달)	○ ○	○
			□ 인장강도 □ 충격강도 □ 연화온도 □ 적 층 성 □ 가열신축성 □ 내 연 성 □ 내약품성		○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 3502	경질염화비닐골판	□ 모 양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 무 게 □ 겉 모 양 □ 굴곡강도 □ 충격시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 3503	농업용폴리에틸렌필름	□ 겉 모 양 □ 치 수 - 길 이 - 두 께 □ 초 과 □ 미 달 - 폭	○ ○ ○ ○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인열강도		○ ○ ○
	KS M 3505	농업용염화비닐필름	□ 겉 모 양 □ 치 수 - 길 이 - 두 께 □ 초 과 □ 미 달 - 폭 □ 인장절단하중 □ 신 장 률 □ 인열하중 □ 물추출시험 □ 가열감량 □저온신장률 □ 가열후변색 □ 촉진내후성시험 후의 신장률의 잔율	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3506	비닐바닥시트	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 압입시험 □ 압입변형 잔류시험	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 치수변화량 □ 퇴 색 성 □ 미끄러짐 □ 내마모성 □ 내약품성		○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3509	포장용폴리에틸렌필름	□ 겉 모 양 □ 치 수 - 길 이 - 두 께 □ 초 과 □ 미 달 - 폭 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인열강도 □ 투 습 도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3511	폴리에틸렌 통	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 누수시험 □ 낙하시험 □ 마개파손시험 □ 적중시험 □ 손잡이변형시험 □ 내약품성시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 응력균열시험		○
	KS M 3514	가스용폴리에틸렌관	* 관의 성능 □ 겉모양, 형상 □ 치수(두께제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 인장강도 □ 샤르피충격시험 □ 파괴수압시험 □ 가열신축시험 □ 열간내압 크리프시험 □ 환경응력균열시험 □ 압축복원시험 □ 장기열간 내압크리프시험 □ 장기환경응력균열시험 * 재료의 성능 □ 멜트 플로우레이트 □ 침지시험 □ 내후성시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3515	가스용폴리에틸렌 이음관	* 이음관의 성능 □ 겉모양, 모양 □ 이음관의 색 □ 접합부의 치수	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)		장기성능	□ 링인장시험 □ 파괴수압시험 □ 가열신축시험 □ 열간내압 크리이프시험 □ 압축박리시험 □ 장기열간내압 크리이프시험 * 재료의 성능 □ 멜트 플로우레이트 □ 침지시험 □ 내후성시험	○ ○	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3522	폴리테트라풀루오로에틸렌 테이프	□ 겉 모 양 □ 치 수 (길이, 나비, 두께) □ 절연파괴전압 □ 융 점 □ 인장강도 □ 신 장 율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3523	폴리테트라플루오로에틸렌판	□ 치 수(두께, 크기) □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 내 전 압	○	○ ○ ○
	KS M 3524	재생우레탄 바닥재	□ 겉 모 양 □ 압 입 량 □ 잔류 압입률	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 가열에 의한 길이 변화율 □ 흡수에 의한 길이 변화율 □ 가열감량율 □ 오 염 성 □ 굵기시험 □ 치 수	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3529	열가소성 플라스틱 수동식 볼 밸브	□ 치 수 □ 외피시험 □ 시트시험 □ 작동(회전력 토크)시험 □ 온도저항 시험 □ 진원도 측정 시험 □ 내구성 시험 □ 열간 내압 크리프시험 □ 충격저항 시험 □ 파괴시험		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 3600	하수도용 고강성 경질염화비닐 이중벽 주름관	□ 치 수(두께미달제외) □ 두 께 (허용범위하한미달) □ 강성시험 □ 아세톤 침적시험 □ 편평시험	○ ○	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 낙추충격시험 □ 수압시험 □ 겉모양, 모양 및 색	○	○	○
	KS M 3601	폴리염화비닐 레더	□ 겉 모 양 □ 인장하중(세로, 가로) □ 신장율(세로, 가로) □ 인열하중(세로, 가로) □ 박리하중(세로, 가로) □ 마찰 탈색 시험 □ 노화 시험 □ 부점착 시험 □ 내한 시험	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3603	하수도용 고강성경질 염화비닐 이음관	□ 치 수 □ 겉모양, 모양 □ 강성 시험 □ 아세톤 시험 □ 편평 시험 □ 낙추 충격 시험 □ 수압 시험	○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 3604	재활용 폴리에틸렌 제 정화조	□ 겉모양 및 구조 □ 내약품성 □ 내압강도 □ 칸막이강도	○ ○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 접촉재강도 □ 재하강도 □ 수밀성 시험 □ 강성시험 □ 용 량 □ 소 음 □ 몸체 외각부분 □ 칸막이판 기타부분 □ 보강재료 □ 치 수(두께)	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 3700	아세트산비닐수지 에멀션목재접착제	□ 겉 모 양 □ pH □ 점 도 □ 증발찌끼 □ 회 분 □ 조 막 성 □ 목재오염성 □ 요소수지혼화성 □ 접착강도	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 3701	요소수지목재접착제	□ 겉 모 양 □ 불휘발분 □ 보 존 성 □ 물혼화성 □ 초산비닐혼화성	○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ pH □ 유리포름알데히드 □ 압축전단접착강도 □ 목재접착강도		○ ○ ○	○
	KS M 3702	페놀수지 목재 접착제	□ 겉 모 양 □ 불휘발분 □ 보 존 성 □ 물혼화성 □ 전단압축 접착강도 □ 합판접착 강도 □ pH □ 점 도 □ 겔화시간	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 3703	목재용 카제인 접착제	□ 겉 모 양 □ 수 분 □ 체 가 름 □ 용 해 성 □ pH □ 가사시간 □ 압축전단 접착강도	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3735	멜라민-요소 공축합 수지 목재 접착제	□ 겉 모 양 □ 불휘발분 □ 보 존 성 □ 물혼화성	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ pH □ 유리포름알데히드 □ 합판접착강도 □ 초산비닐수지와의 혼화성 □ 점 도 □ 겔화시간	○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 3736	수팽창성 벤토나이트 방수 시트	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 단위면적당 무게 □ 낙구충격시험 □ 벤토나이트혼합물 부피 팽창율 시험 □ 정수압시험 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 인열강도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3801	경질 염화비닐 빗물 홈통	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 인장강도 □ 수직휨강도 □ 충격강도 □ 가열변형시험	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3802	PVC(비닐)계 바닥재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 직 각 도 □ 가열에 의한 길이 변화량 □ 흡수량에 의한 길이 변화량 □ 오 염 성 □ 압입시험 □ 압입변형잔류시험 □ 가열감량 □ 굴곡시험 □ 충격시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3803	열경화성수지화장판	□ 겉 모 양 □ 내끊임성 □ 내열성시험 □ 내오염성시험 □ 내광성시험 □ 내시가렛성시험 □ 내마모성시험 □ 내충격성시험 □ 굴곡강도시험 □ 파단변형량시험 □ 탄성률시험	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 굴곡성형성시험 □ 스크래치경도 □ 굴곡성시험		○ ○ ○
	KS M 3805	연질염화비닐수지 지수판	□ 겉 모 양 □ 치수(두께미달제외) □ 두께(허용범위 하한미달) □ 인장강도 □ 신장률(%) □ 노 화 성 □ 유 연 성 □ 내약품성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3808	발포폴리스티렌 보온재	□ 겉모양과 파면상태 □ 치 수 □ 밀 도 □ 열전도율 □ 압축강도 □ 굴곡강도 □ 흡 수 량 □ 연소시험	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS M 3809	경질 우레탄 폼 보온재	□ 치 수 □ 밀 도 □ 열전도율 □ 굴곡강도	○	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 압축강도 □ 흡 수 량 □ 연 소 성		○ ○	○
	KS M 3810	염화 비닐 수지	□ 비점성도 □ 휘 발 분 □ 겉보기비중		○ ○ ○
	KS M 3811	일반용 메타크릴 수지판	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 색 상 □ 전광선투과율 □ 광선투과율 □ 흐 림 값 □ 인장강도 □ 로그웰경로 □ 충 격 치 □ 하중변형온도 □ 비캇트연화온도 □ 가열치수 변화율 □ 내 후 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 3813	액화석유가스용 저압염화 비닐호스	□ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 가열시험 □ 내유시험	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)			□ 수압시험 □ 파열시험 □ 기밀시험 □ 저온굽힘시험 □ 침지시험		○	○ ○ ○ ○
	KS M 3814	공업용 니트로 셀롤로오스	□ 겉 모 양 □ 점 성 도 □ 습 윤 분 □ 산 분 □ 회 분 □ 내 열 도 □ 발 화 점	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3815	분무기용 폴리에틸렌 호스	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 색 □ 인장시험 □ 수압시험 □ 침지시험	○ ○ ○	○ ○	○
화 학 (사 진)	KS M 3850	사진용 탄산나트륨(무수)	□ 함 량 □ 용액 겉모양 □ 염화물(Nacl 로서) □ 유리알칼리(NaOH로서) □ 탄산수소나트륨 □ 중금속(Pb로서) □ 철 □ 암모니아성 질산은 반응	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (사 진)	KS M 3853	사진용 아황산나트륨(무수)	□ 함량 □ 용액 겉모양 □ 암노니아 용액중에서 침전하는 불순물 □ 티오황산염 (Na2S2O3로서) □ 유리알칼리 (Na2Co3로서) □ 탄산수소나트륨 □ 중금속(Pb로서) □ 철 □ 암노니아성 질산은 반응	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3855	사진용 티오황산나트륨(결정)	□ 함량 □ 용액 겉모양 □ 황화물(Na2 S 로서) □ 암모니아 용액중에서 침전하는 불순물 □ 유리알칼리(NaOH로서) □ 유리산(H2 SO4로서) □ 중금속(Pb으로서) □ 철	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 3857	사진용 아세트산	□ 함량(CH3 COOH 로서) □ 용액 겉모양 □ 비휘발성분 □ 중금속(Pb으로서) □ 철	○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (플라스틱)	KS M 3862	발포폴리에틸렌 보온재	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 열전도율 □ 인장강도 □ 흡 수 량 □ 두께수축률	○ ○	○ ○ ○	○
화 학 (안 료)	KS M 5101	광명단(안료)	□ 사산화삼납 □ 불 순 물 □ 체불통과분 □ 색 상 □ 흡 유 량	○ ○	○ ○ ○
	KS M 5102	산화철 (적색 및 갈색안료)	□ 산 화 철 □ 수분 및 휘발성분 □ 강열감량 □ 물용해분 □ pH □ 유기안료 □ 체불통과분 □ 색 상 □ 착 색 력 □ 흡 유 량 □ 은 폐 율	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5103	아연화(안료)	□ 산화아연 □ 전황분			○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (안 료)			□ 체 불통과분 □ 색 상 □ 착색력 □ 흡유량 □ 은폐력	○	○ ○ ○ ○
	KS M 5104	이산화티탄(안료)	□ 이산화티탄 □ 체 불통과분 □ 비 중 □ 물 용해분 □ 수분 및 휘발성분 □ 색 상 □ 착색력 □ 내초킹성시험 □ 흡유량	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 5105	크롬그린(안료)	□ 전 납 분 □ PbCrO4형태로 된 납분 (전납분중에서) □ 물 용해분 □ 수분 및 휘발성분 □ 체불통과분 □ 색 상 □ 착 색 력 □ 흡 유 량	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (안 료)	KS M 5106	황연 및 크롬주황 (안료)	□ 전크롬산분 □ 물용해분 □ 납화합물 이외의 성분 총량 □ 수분 및 휘발성분 □ 체불통과분 □ 유기색소 및 레이크 □ 색 상 □ 착 색 력 □ 흡 유 량	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5107	감 청(안료)	□ 색 상 □ 착 색 력 □ 착 색 성 □ 흡 유 량 □ 체불통과분 □ 물용해분 □ 수 분	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 5108	프탈로시아닌블루 (안료)	□ 색 상 □ 착색력 □ 은폐력 □ 분산성 □ 유동특성 □ 연화성 □ 내용매성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (안 료)			□ 내약품성 □ 퇴색성 □ 내열성 □ 흡유량 □ 가열감량 □ 물용해분 □ 강열찌끼 □ pH □ 용매안정성	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 5110	파스트스카이블루 (안료)	□ 색 상 □ 착색력 □ 은폐력 □ 분산성 □ 유동특성 □ 연화성 □ 내용매성 □ 내약품성 □ 퇴색성 □ 내열성 □ 흡유량 □ 가열감량 □ 물용해분 □ 강열찌끼 □ pH	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (안 료)	KS M 5112	톨루이딘 레드(안료)	□ 체 불통과분 □ 강열찌끼 □ 수분 및 휘발성분 □ p-니트로아닐린 레드 □ 클로포름에 대한 용해성 □ pH □ 색 상 □ 착색력 □ 흡유량 □ 내약품성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 5115	정크크로메이트 (아연황)(안료)	□ 색 상 □ 착 색 력 □ 내 광 성 □ 흡 유 량 □ 체불통과분 □ 수 분 □ 아세트산불용분 □ 비 중 □ 아 연 □ 크 롬 산 □ 황 산 염 □ 염 화 물 □ 알칼리염 □ 물용해분	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (안 료)	KS M 5116	몰리브데이트오렌지 (안료)	□ 색 상 □ 착 색 력 □ 명도지수차 □ 흡 유 량 □ 체불통과분 □ 수분 및 휘발성분 □ 물용해분 □ 크롬산아연 □ 몰리브덴산염 □ 불용성 납화합물이외의 물질 □ 쵸 킹 성 □ 광택손질	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5117	탄산칼슘(도료용)	□ 체불통과분 □ 수 분 □ 강열감량 □ 물가용분 □ 염산불용분 □ 산화제이철 및 산화 알루미늄 □ 겉보기 비중 □ 흡 유 량 □ 분 산 성 □ 색 상	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (안 료)	KS M 5118	규조토(도료용)	□ 색상 □ 분산성 □ 흡유량 □ 체 불통과분 □ 비중	○ ○	○	○ ○
	KS M 5123	벤지딘 옐로(안료)	□ 색상 □ 착색력 □ 은폐력 □ 분산성 □ 유동특성 □ 연화성 □ 내용매성 □ 내약품성 □ 퇴색성 □ 내열성 □ 흡유량 □ 가열감량 □ 물용해분 □ 강열찌끼 □ pH	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 5124	벤지딘 오렌지(안료)	□ 색 상 □ 착색력 □ 은폐력 □ 분산성	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (안 료)			□ 유동특성 □ 연화성 □ 내용매성 □ 내약품성 □ 퇴색성 □ 내열성 □ 흡유량 □ 가열감량 □ 물용해분 □ 강열찌끼 □ pH	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
화 학 (도 료)	KS M 5250	강관 및 철근용 에폭시수지 분체도료	□ 입자분포 □ 부 착 성 □ 내충격성 □ 굴 곡 성 □ 내 습 성 □ 내약품성		○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 염수분무시험 □ 음극도막박리시험		○ ○
	KS M 5251	폴리에스테르 수지 분체 도료	□ 입자분포 □ 색상 □ 광택 □ 부착성	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 도막 경도시험 □ 내충격성 □ 내습성 □ 내모르타르성 □ 내초산/염수분무시험 □ 내후성		○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 5300	레커샌딩실러	□ 불휘발분 □ 니트로셀롤로오스분 □ 스테아르산아연분 □ 점 도 □ 연마가능 건조 □ 용기내에서의 상태 □ 색 상 □ 냄 새 □ 스프레이작업성 □ 연마작업성 □ 저 장 성	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5301	래커프라이머	□ 용기내에서의 상태 □ 작 업 성 □ 고화건조 □ 도막의 상태 □ 은 폐 력 □ 내굴곡성 □ 내 수 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 상도적합성 □ 불휘발분 □ 블 리 딩 □ 내충격성		○ ○ ○ ○
	KS M 5306	염화비닐수지 프라이머	□ 용기안에서의 상태 □ 작업성 □ 고화건조(시간) □ 도막의 겉모양 □ 내충격성 □ 내굴곡성 □ 내염수성 □ 내휘발유성 □ 불휘발분(%) □ 수지분 중 염소의 점성	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5307	타르에폭시 수지 도료	□ 용기내에서의 상태 □ 혼 합 성 □ 작 업 성 □ 고착건조	○ ○ ○	○
			□ 도막의 상태 □ 가사시간 □ 내굴곡성 □ 내충격성 □ 냉열반복시험		○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 내알칼리성 □ 내 산 성 □ 내휘발유성 □ 내 유 성 □ 염수분무시험 □ 내 습 성 □ 혼합도료중의 불휘발분 □ 에폭시수지의 검출		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5310	합성수지에멀션 페인트(외부용)	□ 불휘발분 □ 안 료 분 □ 연 화 도 □ 비 중 □ 주 도 □ 건조시간 □ 45□, 0□ 확산 반사율 □ 은 폐 율 □ 내세척성 □ 열안정성 □ 냉동안정성 □ 적신도막 은폐율 □ 촉진내후성 □ 재도장시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 용기내에서의 상태 □ 건조도막의 상태 □ 내알칼리성 □ 색 상 □ 작 업 성	○ ○	○ ○ ○
	KS M 5311	광명단 조합페인트	□ 순광명단분 □ 순산화철분 □ 안 료 분 □ 불휘발전색제분 □ 프탈산무수물분 □ 지방산분 □ 주출된 지방산의 요오드값 □ 수 분 □ 주 도 □ 비 중 □ 건조시간 □ 연 화 도 □ 인 화 점 □ 용기내에서의 상태	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 희석 안정성 □ 붓작업성 □ 스프레이작업성 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 스 키 닝 □ 굴 곡 성 □ 내열수시험 □ 내알칼리시험 □ 내수시험 □ 저 장 성	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5312	조합페인트	□ 색 상 □ 안 료 분 □ 불휘발전색제분 □ 프탈산무수물분 □ 광 택 □ 은 폐 율 □ 주 도 □ 건조시간 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 수 분 □ 연 화 도 □ 용기내에서의 상태 □ 붓작업성 □ 건조도막의 겉모양	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 촉진내후성 □ 굴 곡 성 □ 비 중	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)	KS M 5318	조합페인트 목재 프라이머 백색 및 담색(외부용)	□ 안 료 분 □ 불휘발전색제 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 안료중체불통과분 □ 주 도 □ 연 화 도 □ 수 분 □ 건조시간 □ 용기내에서의 상태 □ 색 상 □ 저장안정성 □ 붓칠작업성 □ 스프레이작업성 □ 점 착 성 □ 리 프 팅 □ 내굴곡성 □ 나이프시험 □ 실링성시험 □ 내 수 성 □ 은 폐 율	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5319	도료용 희석재	□ 증류시험 □ 인 화 점 □ 아닐린점 □ 케톤 및 에스테르		○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 비휘발성 물질 □ 겉 모 양 □ 색 상 □ 점적시험 □ 구리 부식성 □ 산 값 □ 냄 새 □ 탁도시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5320	합성수지에멀션 페인트(내부용)	□ 주 도 □ 페인트중의 불휘발분 □ 고화건조 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 85□ 광택 □ 연 화 도 □ 은 폐 율 □ 내세척성 □ 내냉동성 □ 저장안정성 □ 내 수 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 내알칼리성 □ 내곰팡이성 □ 작 업 성 □ 건조도막상태 □ 재도장성	○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 냄 새 □ 스트리킹성 □ 용기내에서의 상태 □ 색 상	○ ○ ○	○
	KS M 5322	상온형 도료표지용 도료	□ 용기내에서의 상태 □ 주 도 □ 비 중 □ 불점착건조성 □ 도막의 상태 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 은 폐 율 □ 블리딩성 □ 내마모성 □ 촉진내후성 □ 내 수 성 □ 내알칼리성 □ 불휘발분 □ 안 료 분	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 색 상 □ 유리알살포시험 □ 유리알고착률 □ 혼합안정성	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)	KS M 5323	크롬산아연방청페인트	□ 크롬산하연 □ 아 연 화 □ 이산화티탄 □ 산 화 철 □ 프탈산무수물 □ 지방산분 □ 안 료 분 □ 불휘발분 □ 수 분 □ 비 중 □ 건조시간 □ 주 도 □ 연 화 도 □ 인 화 점 □ 굴 곡 성 □ 용기내에서의 상태 □ 내 수 성 □ 희석 안정성	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5325	아연말 프라이머	□ 금속아연분 □ 아연화분		○ ○
			□ 스프레이작업성 □ 굴 곡 성 □ 접 착 력 □ 스 키 닝	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 내 수 성 □ 용기내에서의 상태 □ 붓작업성 □ 비 중 □ 안 료 분 □ 불휘발전색제분 □ 프탈산무수물 □ 로진 및 유도체 정성 □ 체불통과분 □ 수 분 □ 주 도 □ 건조시간	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5326	투명래커	□ 색 상 □ 불휘발분 □ 점 도 □ 건조시간 □ 도막의 상태 □ 내굴곡성 □ 내충격성 □ 내 열 성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 내 수 성 □ 내알칼리성 □ 내휘발유성 □ 작 업 성	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 용매가용물중의 니크로기의 검출		○
	KS M 5330	목선 선저 유성도료	□ 용기안에서의 상태 □ 작업성 □ 지촉건조(시간) □ 도막의 겉모양 □ 불휘발분(%) □ 용매불용분(%) □ 용매불용분 중의 물가용분(%) □ 도료중의 구리분(CU2O 로서)(%)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○	○
	KS M 5331	강선 외판용 유성도료	□ 불휘발분(%) □ 안료분(%) □ 연화도(NS) □ 용기안에서의 상태 □ 작업성 □ 고착건조(시간) □ 도막의 겉모양 □ 스키닝 □ 저장안정성 □ 은폐율 □ 상도적합성 □ 내굴곡성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 도막사이의 부착성 □ 내염수성 □ 염수분무시험 □ 방오성 □ 내후성		○ ○	○ ○ ○
	KS M 5332	강선외판용 염화비닐수지도료	□ 용기안에서의 상태 □ 연화도(NS) □ 작업성 □ 고착건조(시간) □ 도막의 겉모양 □ 저장안정성 □ 은폐율 □ 상도적합성	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
			□ 내굴곡성 □ 내충격성 □ 내염수성 □ 염수분무시험 □ 방오성 □ 내후성 □ 불휘발분(%) □ 알루미늄(%) □ 수지 중의 염소	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 5333	융착식 도로표지용 도료	□ 비 중 □ 연 화 점	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 불점착건조성 □ 도막의 겉모양 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 내마모성 □ 압축강도 □ 내알칼리성 □ 황 색 도 □ 불휘발분 □ 촉진내후성 □ 납(불휘발분중%) □ 카드뮴(불휘발분중%) □ 열안정성 □ 유리알 함유량 □ 유리알의 겉모양		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 5335	알루미늄 페인트	□ 용기내에서의 상태 □ 비 중 □ 붓작업성 □ 고착건조 □ 도막의 상태 □ 60□ 광택 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 광의 투광성 □ 내굴곡성 □ 내 수 성 □ 불휘발분	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)	KS M 5336	가열형 도료표지용 도료	□ 용기내에서의 상태 □ 비 중 □ 주 도 □ 가열안정성 □ 건조도막의 상태 □ 불점착건조성 □ 은 폐 율 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 불리딩성 □ 내마모성 □ 내 수 성 □ 내알칼리성 □ 불휘발분 □ 안 료 분 □ 색 상	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 5337	에칭프라이머	□ 불휘발분 □ 안 료 분 □ 안료중산화아연 □ 안료중크롬삼아연 □ 비중(주제) □ 연 화 도 □ 인산(첨가제)	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 비중(첨가제) □ 가사시간 □ 고착건조 □ 건조도막의 상태 □ 내충격성 □ 내굴곡성 □ 내염수성 □ 내 후 성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 용기내에서의 상태 □ 작 업 성	○ ○
	KS M 5340	수용성 도로 표지용 도료	□ 내수성 □ 내세척성 □ 내굴곡성 □ 촉진내후성 □ 내알칼리성 □ 불휘합분(도료 중 %) □ 색 상 □ 열 안정성 □ 냉동안정성 □ 납(불휘합분 중 %) □ 카드뮴(불휘합분 중 %) □ 유리알 살포시험 □ 유리알 고착률 □ 혼합 안정성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)	KS M 5424	평면단크롬산아연 방청페인트	□ 사삼산화납 □ 크롬산아연 □ 안 료 분 □ 불휘발분 □ 비 중 □ 주 도 □ 프탈산무수물 □ 수 분 □ 용기내에서의 상태 □ 연 화 도 □ 작 업 성 □ 건조시간 □ 건조도막의 상태 □ 내굴곡성 □ 내염수성	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5601	알키드수지 바니시	□ 불휘발분 □ 건조시간 □ 점 도 □ 프탈산무수물 □ 산 값 □ 지 방 산 □ 로진 및 그유도 체정성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 내 수 성 □ 스 키 닝 □ 건조도막의 상태 □ 겉 모 양 □ 붓작업성 □ 색 상	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 5603	스파바니시	□ 불휘발분 □ 건조시간 □ 비접착시험 □ 점 도 □ 인 화 점 □ 색 상 □ 겉 모 양 □ 작업성 및 건조도막의 상태 □ 드래프트시험 □ 가스시험 □ 내수시험 □ 스 키 닝 □ 냄 새	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5604	도로용 알루미늄 안료	□ 용기안에서의 상태 □ 불휘할분(%)	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 아세톤가용분(%) □ 도막의 상태 □ 체불통과분(%) □ 수면확산면적(□/g) □ 리핑값(%) □ 수분(%) □ 건조안료분 다른 금속분	○ ○ ○	○ ○	○ ○
	KS M 5605	아크릴 수지 바니시	□ 겉모양 □ 색수(가드너 스케일) □ 작업성 □ 고화건조(시간) □ 건조 도막의 겉모양 □ 내충격성 □ 내수성 □ 내알칼리성 □ 내습윤 냉열 반복시험 □ 비휘발분(%) □ 촉진내후성	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS M 5621	갑판용 에나멜 회색(외부용)	□ 안료분(에나멜에 대한 %) □ 비휘발 전색제분 (에나멜에 대한 %) □ 프탈산무수물분 (비휘발전색제에 대한 %	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 수분(에나멜에 대한 %) □ 주도[크레브스-스토머 (Ku) 값]	○ ○
			□ 비중 □ 건조시간(시간) □ 연화도(NS) □ 인화점(℃) □ 광택(60℃) □ 이산화티탄(안료에 대한 %) □ 납분(비휘발분에 대한 %) □ 아연화(안료에 대한 %) □ 붓 작업성 □ 스프레이 작업성 □ 골곡성	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5622	장비용 에나멜 담회색	□ 안료분(에나멜에 대한 %) □ 비휘발 전색제분 (에나멜에 대한 %) □ 프탈산무수물분 (비휘발전색제에 대한 % □ 수분(에나멜에 대한 %) □ 주도[크레브스-스토머 (200rpm)Ku 값] □ 비중	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 건조시간 □ 인화점 □ 광택 □ 안료의 조정 □ 연화도(NS) □ 냄새	○ ○ ○ ○ ○	○
			□ 색상 □ 희석성 □ 페놀 수지 정성 □ 송지 및 그 유도체 정성 □ 스프레이 작업성 □ 재도장 시험 □ 부착시험	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5700	슬레이트 및 기와용페인트	□ 안 료 분 □ 불휘발전색제분 □ 은 폐 율 □ 수 분 □ 광 택 □ 연 화 도 □ 건조시간 □ 주 도 □ 용기내에서의 상태 □ 희석안정성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 붓작업성 □ 재도장시험 □ 내 수 성 □ 촉진내후성 □ 내알카리성 □ 색 상	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5701	자연건조형 알키드 수지 에나멜	□ 색 상 □ 총고형분 □ 안 료 분 □ 불휘발전색제분 □ 은 폐 율 □ 프탈산무수물분 □ 지방산분 □ 불비누화물분 □ 수 분 □ 주 도 □ 광택 60□ □ 연 화 도 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 건조시간 □ 용기내에서의 상태 □ 저 장 성 □ 희석안정성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 붓작업성 □ 스프레이작업성 □ 냄 새 □ 굴곡성시험 □ 나이프시험 □ 재도장시험 □ 내 수 성 □ 내휘발유성 □ 촉진내후성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5703	가열건조형알키드 수지광택에나멜	□ 색 상 □ 불휘발분 □ 안 료 분 □ 은 폐 율 □ 불휘발전색제분 □ 질화성 수지분 □ 프탈산무수물분 □ 지방산분 □ 수 분 □ 주 도 □ 광 택 □ 연 화 도 □ 45□, 0□ 확산반사율 □ 건조시간 □ 도막강도시험 □ 용기내에서의 상태 □ 저 장 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 희석안정성 □ 스프레이작업성 □ 냄 새 □ 굴곡성시험 □ 나이프시험 □ 재도장시험 □ 내 수 성 □ 촉진내후성시험 □ 내휘발유성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 5705	캐슈 수지 도료	□ 용기내에서의 상태 □ 투명성 □ 색수(가드너) □ 스프레이 작업성 □ 건조시간(시간) □ 연마 용이성 □ 재도장 적합성 □ 블리딩성(흰색 제외) □ 후막 도장성 시험 □ 도막의 겉모양 □ 은폐율(투명색 제외) □ 광택(60℃) □ 연필경도 시험 □ 내오염성(무광 제외) □ 불점착성 □ 내 수 성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 내산성 □ 내휘발성 □ 내냉열 반복성 □ 내광성(수은 램프식) □ 불휘발분(%)	○ ○	○ ○	○
	KS M 5708	실리콘알키드공중합 수지에나멜	□ 색 상 □ 총고형분 □ 안 료 분 □ 은 폐 율 □ 광 택 □ 불휘발전색제분 □ 연 화 도 □ 확산반사율(45□, 0□) □ 내휘발유성 □ 인 화 점 □ 수 분 □ 주 도 □ 건조시간 □ 실리카분 □ 프탈산무수물분 □ 지방산분 □ 용기내에서의 상태 □ 저 장 성 □ 붓작업성 □ 나이프시험 □ 재도장성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 내 수 성 □ 촉진내후성		○ ○
	KS M 5710	아크릴 수지 에나멜	□ 불휘발분(%) □ 은 폐 율 □ 용기내에서의 상태 □ 연 화 도(NS) □ 작 업 성 □ 경화건조(시간) □ 건조 도막의 상태 □ 블 리 딩 □ 내 수 성 □ 내알카리성 □ 내휘발유성 □ 촉진 내후성 □ 내충격성	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 5721	페인트 도막 박리제 (불연성)	□ 비휘발분(박리제에 대한 %) □ 회분(박리제에 대한 %) □ 점도(가드너관) □ 증발량(박리제에 대한 %) □ 메틸렌클로라이드 함량 (박리제에 대한 %) □ 사염화탄소 함량 (박리제에 대한 %) □ 페놀 함량 (박리제에 대한 %) □ 크레졸 함량 (박리제에 대한 %)	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 용기내에서의 상태 □ 도막 박리성 □ 재도장성 □ 온도안정성 □ 철판의 영향 □ 불연성 시험	○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 5723	아크릴 수지 에나멜용 희석제	□ 증류시험(℃) □ 인화점(℃) □ 비휘발성물질 g/100ml □ 겉모양 □ 색상 □ 점적시험 □ 구리부식성 □ 산값(KOH)(mg/g) □ 냄새	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS M 5953	흑색 등사 잉크	□ 용기내에서의 상태 □ 색 □ 냄새 □ 농도 □ 작업성 □ 침투도 □ 전색제의 착색 □ 연화도 □ 건조성 □ 비중(20/20℃)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)	KS M 5954	흑색 신문 잉크	□ 색 □ 흐름성 □ 점도(20℃)포아즈 □ 점도비(20℃) □ 연화도 □ 전색제의 침투도 및 착색 □ 건조성 □ 침투성 및 투과성 □ 미스팅 □ 냄새	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 5958	속건형 스티렌화 알키드 수지 무광택 에나멜	□ 색명 □ 비휘발분(%) □ 안료분(%) □ 은폐율 □ 비휘발분 전색제분(%) (에나멜의 무게 %) (빨강색 색번호 3116제외) □ 비휘발 전색제분(%) (에나멜의 무게 %) (빨강색 색번호 3116) □ 프탈산무수물분 (비휘발 전색제분의 무게 %) □ 송지 및 송지 유도체 정성	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 페놀수지 정성 □ 수분(에나멜의 무게 %) □ 체 잔류분(에나멜의 무게 %) □ 연화도(NS) □ 45°, 0°확산반사율 (흰색에 한한다) □ 광택 □ 주도 □ 건조시간(시간) □ 용기내에서의 상태 □ 저장안전성 □ 희석 안정성 □ 붓 안정성 □ 스프레이 작업성 □ 굴곡성 □ 나이프 시험 □ 부착성 □ 내수성 □ 재도장성 □ 내염수분무성 □ 촉진내후성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)	KS M 5959	갑판용 에나멜 검정색	□ 안료분(에나멜에 대한 %) □ 휘발분(에나멜에 대한 %) □ 프탈산무수물분(불휘발전색제에 대한 %) □ 수분(에나멜에 대한 %) □ 납분(불휘발분에 대한 %) □ 주도[크레브스-스토머 (200rpm)Ku 값] □ 비중(25/25℃) □ 건조시간(시간) □ 연화도(NS) □ 인화점(℃) □ 광택(60°) □ 아연화(안료에 대한 %) □ 붓 안정성 □ 스프레이 작업성 □ 굴곡성 □ 내수성 □ 색상 □ 용기내에서의 상태 □ 저장안정성 □ 희석 안정성 □ 송지 및 그 유도체 정성 □ 페놀수지 정성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 냄새 □ 건조도막의 겉모양	○ ○
	KS M 5961	위장용 알키드 에나멜	□ 색상 □ 불휘발분(%) □ 안료분(%) □ 불휘발분 전색제분(%) □ 은폐율 □ 인산아연(%) □ 프탈산무수물분(불휘발 전색제에 대한 %) □ 지방산(불휘발 전색제에 대한 %) □ 불비누화물(불휘발 전색제에 대한 %) □ 로진(추출된 전색제에 대한) □ 페놀(추출된 전색제에 대한) □ 황화안티몬계 안료 □ 인화점(펜스키마텐의 밀폐식 ℃) □ 수분(에나멜에 대한 %) □ 광택(60℃) □ 광택(85℃) □ 연화도(NS)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (도 료)			□ 주도(K.U.) □ 건조시간(시간) □ 용기내에서의 상태 □ 저장안전성 □ 희석 안정성 □ 붓 안정성 □ 스프레이 작업성 □ 굴곡성 □ 나이프 시험 □ 재도장성 □ 내수성 □ 내탄화수소성 □ 내산성 □ 촉진내후성 □ 색상과 분광반사율	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○
화 학 (고 무)	KS M 6523	구두용 고무창	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 경 도 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인열강도 □ 내 유 성 □ 마모지수	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)	KS M 6525	자전거용 고무타이어	□ 겉 모 양 □ 트레드고무의 두께 □ 트레드고무의 시험 - 인장강도 - 신 장 률 □ 비이드고무의 굴곡시험 □ 비이드와이어 인장시험 □ 코오드지의 인장시험 □ 박리시험 - 접착강도 □ 프랜저파괴에너지 □ 타이어링이탈 수압시험 □ 주행내구성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6526	자전거용 고무튜브	□ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 이은곳의 인장강도 □ 영구신장률 □ 밸브고무밑받침의 접착력 □ 고무튜브의 기밀성 □ 주행내구성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6529	자동차용 부틸 고무튜브	□ 겉 모 양 □ 인장강도 □ 이은곳의 인장강도	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			□ 신 장 률 □ 노화후영구신장률		○ ○
	KS M 6533	평고무밸트	□ 겉 모 양 □ 나비 및 플라이수 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 박리하중	○ ○	○ ○ ○
	KS M 6534	컨베이어 고무벨트	□ 겉 모 양 □ 노화전인장강도 □ 노화전 신장률 □ 노화후인장강도의 변화율 □ 노화후신장율의 변화율 □ 오존열화시험 □ 마모시험 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 접착강도 □ 벨트의 직선성 □ 트러프성능 □ 치 수	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6535	일반용 V고무벨트	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 굴곡시험	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)	KS M 6541	송수용 고무호스	□ 겉모양 시험 □ 내압시험 □ 박리시험 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인장강도 저하율 □ 신장률의 저하율	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6542	공기용 고무호스	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 내압시험 □ 박리시험 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인장강도 저하율 □ 신장률의 저하율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6543	아세틸렌용 고무호스	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 내압시험 □ 박리시험 □ 신 장 률 □ 인장강도 □ 인장저하율 □ 신장률의 저하율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6544	공기펌프용 고무호스	□ 치 수 □ 수압시험 □ 박리시험	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			□ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인장강도의 저하율		○ ○ ○
	KS M 6545	증기용 고무호스	□ 겉 모 양 □ 내압시험 □ 박리시험 □ 인장강도 □ 신 장 률 - 습열노화인장 강도 저하율 - 습열노화신장률의 저하율	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6546	송유용 고무호스	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 내압시험 □ 도통시험 □ 박리시험 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인장강도저하율 □ 내유인장강도 저하율 □ 내유부피변화율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6547	농업용분무기 고무호스	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 내압시험 □ 박리시험	○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			□ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인장강도의 변화율		○ ○ ○
	KS M 6551	고무용 산화아연	□ 수 분 □ 산화아연 □ 물 가용분 □ 납 □ 카 드 뮴 □ 체 잔 분	○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 6555	고무용 탄산칼슘	□ 체 잔 분 □ 수 분 □ 강열감량 □ 물가용분 □ 염산불용분 □ 산화제이철 및 산화알루미늄 □ 겉보기비중 □ 흡 유 량	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS M 6556	살수용 고무호스	□ 치 수 □ 수압시험 □ 박리시험 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인장강도의 저하율	○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)	KS M 6592	차량용 V벨트	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 내 구 성 □ 인장강도 □ 신 장 □ 내고온성 □ 내저온성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6609	고압고무호스	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 내 압 성 □ 내피로성 □ 내저온성 □ 오존노화시험 □ 부피변화율	○ ○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 6610	트레드 재생타이어	□ 겉 모 양 □ 트레드부의 두께 □ 경 도 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 타이어강도(파괴에너지) □ 비이트이탈시험 □ 오존균열시험 □ 인장강도 저하율 □ 박리하중	○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)	KS M 6613	수도용 고무	□ 경도허용차 □ 70kg/cm2하중시 신장률 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 영구신장률 □ 인장강도변화율 □ 신장변화율 □ 스프링경도의 변화 □ 압축영구줄음률 □ 용해시험	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6629	액화석유가스용 고무호스	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 최소구부림반지름 □ 안지름측정 □ 바깥지름측정 □ 내압시험 - 수압시험 - 파열시험 - 기밀시험 □ 저온시험 □ 내오존시험 □ 가스투과시험 □ 호스의 인장시험	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			□ 도통시험 □ 내LPG성시험 □ 고무층의 인장시험 □ 고무층의 노화시험 □ 고무층의 침지시험 - 인장강도의 변화율 및 부피변화율 - 추출물 무게측정 및 비율 - LPG 혼합액 침지 시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6632	콘 돔	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 신 장 률 □ 인장하중 □ 노화후의 신장률 □ 핀호올	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 6633	가정용 고무장갑	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 인장하중 □ 신 장 률 □ 영구신장률 □ 노화후인장하중 □ 노화후인장하중 잔류율 □ 노화후신장 잔류율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
			□ 인장하중 □ 인장하중 잔류율 □ 신 장 률 □ 신장률잔류율 □ 핀 호 올 □ 위 생 성		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6640	의료용 고무장갑	□ 치 수 □ 요철시험 □ 겉 모 양 □ 핀 홀 □ 인장시험 □ 노화후인장시험 □ 증기살균후인장강도 잔류율	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 6643	공업용 보호장갑	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 인장강도 □ 핀 홀 □ 불침투성	○ ○ ○	○	○
	KS M 6673	방진마스크	□ 금속재료 - 내부식성 □ 고무재료 - 인장강도	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			- 신 장 률 - 경 도 - 내 열 성 - 비 중 □ 플라스틱재료 - 내 열 성 - 내 한 성 □ 무 게 □ 유효공간 □ 시야(아래쪽) □ 배기밸브의 작동 기밀성 □ 먼지포집효율 □ 흡기저항 □ 배기저항 □ 흡기저항 상승율	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS M 6674	방 독 면	□ 기 밀 성 □ 배기밸브작동기밀성 □ 통기저항 □ 제독능력 - 할로겐(염소) - 산성(염화수소) - 유기(아연화탄소) - 일산화탄소 - 일산화탄소□유기가스용		○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			- 암모니아용 - 아황산가스용 - 시안사용 - 황화수소용 □ 미립자상물질 포집효율 □ 방독면의 내열성 □ 방독면의 내한성 □ 안면부의 내약품성 □ 강도시험		○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
			□ 유효공간시험 □ 시야시험 □ 안경부충격 □ 머리끈 장식구 강도 및 신장율 □ 머리끈장식구 부착강도 □ 연결관 부착부강도		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6685	일반방독면	(금속재료) □ 부 식 성 (고무재료) □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 경 도 □ 내 열 성 □ 비 중	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			(프라스틱재료) □ 내 열 성 □ 내 한 성 □ 흐림방지시험 (실고무띠) □ 조 직 □ 나 비 □ 신 장 률 □ 신장영구늘음률 (보관주머니) □ 조 직 □ 무 게 □ 인장강도 □ 인열강도 □ 접 착 력 (멜 빵 끈) - 나 비 - 인장강도 □ 기 밀 성 □ 백기막의 작동 기밀성 □ 통기저항 □ 정화통의 성능	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 6701	재생고무	□ 일반사항 □ 두 께	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			□ 비 중 □ 회 분 □ 아세톤추출물 □ 무늬점도 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 인장강도의 보유율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6709	고무방현재	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 작 용 력 □ 흡수에너지 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 경 도 □ 노화인장강도 □ 노화신장률 □ 노화경도변화 □ 인열강도 □ 압축영구줄음시험 □ 내오존성 □ 내유시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)	KS M 6728	철도차량 정지용 방진고무	(제품시험) □ 겉모양 및 모양 □ 치 수 □ 정적스프링상수시험 □ 접착성시험 □ 정적하중-튐 특성시험 □ 절연저항시험 □ 동적스프링상수-감쇠 계수 측정시험 □ 피로시험 □ 크리프시험 (재료시험) □ 인장강도 및 신장률 □ 저신장응력 시험 □ 노화시험(변화율) □ 경도변화 □ 오존열화시험 □ 접착강도시험 □ 압축영구줄음률시험 □ 내유시험(변화율)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6730	철도차량 볼스타앵커용 방진고무	(제품시험) □ 겉모양 및 모양 □ 치 수	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			□ 정적스프링상수시험 □ 접착성시험 □ 정적하중-휨특성시험 □ 절연저항시험 □ 동적스프링상수-감쇠 계수 측정시험 □ 피로시험 □ 크리프시험 (재료시험) □ 인장강도 및 신장율 □ 저신장응력시험 □ 노화시험(변화율) □ 경도변화 □ 오존열화시험 □ 접착강도시험 □ 압축영구줄음률 시험 □ 내유시험(변화율)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6749	철도차량용 고무완충기	□ 구 조 □ 겉모양 및 치수 □ 최대사용압축력 □ 완충용량 □ 회 복 률 □ 내압축성	○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)			□ 압축력-변형특성 (재 료) □ 경 도 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 내노화성 □ 압축영구줄음률 □ 반발탄성 □ 금속과의 접착시험	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 6750	자동차용 고무타이어	□ 겉 모 양 □ 타이어강도(파괴에너지) □ 내구성능 □ 비드이탈성능 □ 고속내구성능	○		○ ○ ○ ○
	KS M 6751	산업차량용 및 건설차량용 고무타이어	□ 겉 모 양	○
	KS M 6752	농업차량용 고무타이어	□ 트레드경도 □ 트레드인장강도 □ 트레드신장률 □ 트레드노화시험 □ 포충인장하중 □ 카카스의 인장시험 □ 박리하중	○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (고 무)	KS M 6753	이륜자동차용 고무타이어	□ 겉 모 양 □ 타이어강도(파괴에너지) □ 내구성능 □ 고속내구성능	○		○ ○ ○
	KS M 6764	방진마스크용 여과제	□ 겉 모 양 □ 먼지포집효율 □ 흡기저항 □ 흡기저항상승률	○	○ ○	○
	KS M 6765	간이방진마스크	□ 분진포집효율시험 □ 초기저항값 □ 흡기저항상승값 □ 젖은 저항값 □ 누 설 률 □ 구 조	○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 6951	재생고무블럭	□ 치 수 □ 인장강도 □ 신 장 율 □ 경 도 □ 노화시험	○ ○ ○ ○	○
화 학 (종 이)	KS M 7076	골판지용 골심지	□ 겉 모 양 □ 열 단 장 □ 비압축강도	○	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (종 이)			□ 압축강도 □ 수 분 □ 평 량 □ 길 이 □ 길이외의 치수	○	○ ○ ○ ○
	KS M 7100	필기용지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 평 량 □ 사이즈도 □ 백 색 도 □ 인열강도 □ 섬유조성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 7101	신문용지	□ 인장강도 □ 인열강도 □ 신 장 률 □ 두 께 □ 평 량 □ 지 질 □ 지 면 □ 백 색 도 □ 이 음 수 □ 두루마리심봉 □ 길 이 □ 길이외의 치수	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (종 이)	KS M 7102	인쇄용지	□ 완정처리 □ 치 수 □ 평 량 □ 조 직 □ 백 색 도 □ 섬유조성	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 7103	아 트 지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 평 량 □ 조 직 □ 백 색 도 □ 수 분 □ 표면 pH □ 표면강도 □ 섬유조성	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 7105	박엽지(복사용)	□ 겉 모 양 □ 평 량 □ 연 량 □ 열 단 장	○	○ ○ ○
	KS M 7107	두루마리화장지	□ 겉 모 양 □ 평 량 □ 파열강도 □ 흡 수 도	○	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (종 이)			□ 길 이 □ 길이외의 치수	○	○
	KS M 7108	도화용지	□ 겉 모 양 □ 펄프의 배합 □ 조 직 □ 색 □ 평 량 □ 연 량 □ 치 수 □ 사이즈도	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 7110	카본원지	□ 섬유조성 □ 나 비 □ 평 량 □ 두 께 □ 길 이 □ 겉 모 양 □ 이 음 수 □ 인장강도 □ 파열강도	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 7111	마닐라 판지	□ 겉 모 양 □ 충 조 성 □ 표 면 색 □ 평 량 □ 치 수	○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (종 이)	KS M 7112	카 본 지	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 오 염 □ 평 량 □ 복사매수 □ 내구횟수 □ 재 료	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 7207	타이프라이터 용지	□ 치 수 □ 평 량 □ 연 량 □ 겉 모 양 □ 색 □ 파열강도 □ 섬유조성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS M 7305	벽 지	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 일광견뢰도 □ 마찰견뢰도 □ 은 폐 성 □ 시 공 성 □ 습윤강도 □ 포름알데히드 방출량 □ 내황화성 □ 난 연 성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (종 이)	KS M 7501	크라프트지	□ 겉 모 양 □ 평 량 □ 인열강도 □ 인장강도 □ 사이즈도 □ 인장강도×신장률 □ 지 폭 □ 길 이	○ ○ ○ ○	○ ○ ○	○
	KS M 7502	골판지용 라이너	□ 겉 모 양 □ 평 량 □ 비파열강도 □ 파열강도 □ 비압축강도 □ 압축강도 □ 수 분 □ 길 이 □ 길이의 치수	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
화 학 (시 약)	KS M 8009	질산은(시약)	□ 물 용해성 □ 산 □ 염 화 물 □ 황 산 염 □ 염산으로 침전되지 않는 물질(황산염)		○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 구 리 □ 철 □ 함량(건조후)		○ ○ ○
	KS M 8010	아세톤(시약)	□ 순도(GC) □ 밀도(20℃) □ 수분 □ 비휘발물 □ 산도(CH3COOH서) □ 염기(NH3) □ 알데히드(HCHO) □ 메틸알콜 □ 과망간산환원성물질(O)	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
화 학 (무기약품)	KS M 8011	암모니아수(시약)	□ 농도 □ 강열 찌끼 □ 탄산염(CO3) □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 규산염(SiO2 로서) □ 황산염(SO4) □ 황화물(S) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(CU) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 니켈(Ni) □ 과망간산 환원성물질 (O로서)		○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8012	염화암모늄(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ pH(50g /□, 25℃) □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8013	과산화 수소(30%) 시약	□ 농도 □ 증발 찌끼 □ 산(H2 SO4) □ 염화물(Cl)		○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 질소 화합물(N으로서) □ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8014	플루오르화수소산 (시약)	□ 농도 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 황산염 및 아황산염 (SO4 로서) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe) □헥사플로우르규산 (H2SiF6)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8015	요오드산 칼륨(시약)	□ 순도(건조후) □ 물에 녹는 상태 □ 건조 감량(105℃) □ pH(50g /□, 25℃)		○ ○ ○ ○
			□ 염소 화합물 및 브롬 화합물(Cl로서) □ 요오드화물(I)		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 질소화합물(N로서) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb로서) □ 나트륨(Na) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8016	타르타르산(시약)	□ 물용해성 □ 에틸알콜 용해성 □ 건조감량 □ 감열찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 플루오르화물 및 플루오르화 규산염 □ 황산염(SO4) □ 인산염(PO4) □ 옥살산(H2C2O4) □ 중금속(Pb) □ 철(Fe) □ 칼슘 및 기타 알카리 토금속 □ 비소 □ 함량(황산 데시케이터에서 18시간 건조 후)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8017	브 롬(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 비 휘발물		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 염소(Cl) □ 요오드(I) □ 황 화합물(SO4로서) □ 중금속(Pb로서) □ 철(Fe) □ 유기성 물질		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8019	옥살산(2수화물) (시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 황산염(SO4) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼륨(K) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 암모늄(NH4) □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8020	아세트산 암모늄 (시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물(Cl)		○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu)		○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○
	KS M 8022	티오황산나트륨 (5수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물(Cl) □ 황산염 및 아황산염 □ 화합물(S) □ 질소화합물(N으로서) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)	KS M 8023	아산화 망간(시약)	□ 염산 불용해분 □ 질산염(NO3) □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 철(Fe) □ 알칼리토류 및 알칼리 (황산염) □ 유기물 □ 함량		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8027	2-프로판올(시약)	□ 순도(GC) □ 물에 녹는 상태 □ 밀도(20℃) □ 굴절률 nD20 □ 수분 □ 불휘발물 □ 산(C2H5COOH으로서) □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8029	벤젠(시약)	□ 비중(20/20℃) □ 굴절률 nD20 □ 어는점(℃) □ 수분 % □ 비휘발분 □ 산(HCl) □ 염화물(Cl)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 유리염소 □ 이황화탄소 □ 요드소비물질 □ 황산착색물질 □ 디티존 시험적합성	○ ○	○ ○ ○
	KS M 8030	염화바륨(2수화물) (시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 질소화합물(N로서) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 칼슘(Ca) □ 스트론튬(Sr) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8031	염화제이수은(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(환원후) (황산염) □ 질소화합물(N로서) □ 염화수은(I)(Hg2Cl2) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)	KS M 8032	사염화탄소(시약)	□ 순도 □ 밀도 □ 굴절률 □ 수분 □ 비휘발분 □ 산(HCl) □ 염화물(Cl) □ 유리염소 □ 이황화탄소 □ 요드소비물질 □ 황산착색물질 □ 디티존 시험적합성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8034	염화주석(Ⅱ)(2수화물)(시약)	□ 순도 □ 염산에 녹는 상태 □ 황산염(SO4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 수은(Hg) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe) □ 암모늄(NH4)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)	KS M 8035	과망간산칼륨(시약)	□ 함량 □ 물 불용해분 □ 염화물(Cl) □ 질소화합물(N으로서) □ 황산염(SO4) □ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8036	아연분말(시약)	□ 순도 □ 질소화합물(N로서) □ 비소(As) □ 질소산화물 분석 적합겅 (환원율)		○ ○ ○ ○
	KS M 8037	염화 칼슘(2수화물) (시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 황산염(SO4) □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 암모늄(NH4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 스트론튬(Sr)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 바륨(Ba) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○
	KS M 8038	염화칼슘(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 황산염(SO4) □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 암모늄(NH4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 스트론튬(Sr) □ 바륨(Ba) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8039	염화칼슘(건조용) (시약)	□ 순도 □ 염기(Ca(OH)2 로서)		○ ○
	KS M 8042	요오드(시약)	□ 순도 □ 비휘발분		○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 염소 및 브롬(Cl로서) □ 황산염(SO4)		○ ○
	KS M 8046	염화납(Ⅱ)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 질산염(NO3) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8047	산화마그네슘(시약)	□ 순도(강열후) □ 염산에 녹는 상태 □ 물 가용분 □ 강열감량(800℃) □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb으로서) □ 바륨 및 스트론튬(Ba로서) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○
	KS M 8048	황산수은(Ⅱ)시약	□ 순도 □ 묽은 황산에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(환원후)(황산염) □ 염화물(Cl) □ 질소화합물(N으로서) □ 수은(Ⅰ)(Hg+) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8101	에틸알콜(시약)	□ 수용상 □ 비중 □ 수분 □ 비휘발분 □ 산(CH3COOH) □ 알칼리(NH3) □ 중금속(Pb) □ 알데히드 및 케톤 (CH3COCH3) □ 퓨젤유(C5H12O) □ 메틸알콜(CH3OH) □ 벤젠 및 기타 유기불순물(C6H6)	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (무기약품)			□ 과망간산 환원성 물질 (O) □ 황산 착색 물질 □ 함량(비중에 따른다) □ 부피비		○ ○ ○	○
화 학 (시 약)	KS M 8102	염산(시약)	□ 증발찌끼 □ 강열찌끼 □ 황 산 염 □ 유리염소 □ 아황산염 □ Pb □ Fe □ As □ 함 량		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8103	황 산(시약)	□ 강열찌끼 □ 염 화 물 □ 질 산 염 □ Se □ Pb □ Fe □ NH4 □ As □ 과망간산환원물질 □ 함 량		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8104	질 산(시약)	□ 농도(69%인 경우) (65%인 경우) (60%인 경우) □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8105	인 산(시약)	□ 농도 □ 에틸알콜에 녹는 상태 □ 휘발성 산(CH3 COOH으로서) □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb으로서) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 비소(As) □ 철(Fe) □ 과망간산 환원성 물질 (H3PO3로서)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8107	산화아연(시약)	□ 순도 □ 아세트산에 녹는 상태 □ 강열 찌끼 □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 황화합물(SO4 로서) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 망간(Mn) □ 철(Fe) □ 과망간산 환원성 물질		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8108	아세트산(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 응고점 □ 수분 □ 비휘발물 □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 구리(Cu) □ 납(Pb)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 철(Fe) □ 무수아세트산 □ 이크롬산환원성물질(O)	○	○ ○
	KS M 8111	시트르산(1수화물) (시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에틸알코올에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 황화합물(SO4) □ 구리(Cu) □ 아연(Zn) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 옥살산(C2H2O4) □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8112	아황산나트륨(7수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 납(Pb)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○
	KS M 8113	아황산나트륨(무수)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물(Cl) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8114	황산나트륨(무수) (시약)	□ 순도(강열 후) □ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 강열 감량(600℃) □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○
	KS M 8115	염화나트륨(시약)	□ 물 용해 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 브롬화물 및 요드화물 □ 인산염(PO4)(%) □ 황산염(SO4)(%) □ 납(Pb)(%) □ 칼륨(K)(%) □ 마그네슘(Mg)(%) □ 칼슘(Ca) (%) □ 바륨(Ba)(%) □ 철(Fe)(%) □ 질소화합물(N으로서)(%) □ 함량(%) □ 구리(Cu)(%)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8116	수산화나트륨(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 규산염(SiO2 로서) □ 황산염(SO4) □ 질소화합물(N으로서) □ 칼륨(K)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 알루미늄(Al) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 니켈(Ni) □ 탄산나트륨(Na2Co3)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8118	붕 산(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에틸 알코올에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(메틸 알코올 첨가후)(황산염) □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8121	염화 아연(시약)	□ 묽은 염산에 녹는 상태 □ 염기성 염(ZnO)(%) □ 질산염(NO3)		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 황산염(SO4)(%) □ 암모늄(NH4)(%) □ 납(Pb)(%) □ 철(Fe)(%) □ 황화암모늄 침전하지 않는 물질(황산염)(%) □ 비소(As)(%) □ 함량(%)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8125	무수황산구리(시약)	□ 순도 □ 묽은 황산에 녹인 상태 □ 염화물(Cl) □ 칼륨(K) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8126	황산철(Ⅲ)(n수화물)(시약)	□ 순도[Fe2(SO4)3 로서] □ 묽은 황산에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 구리(Cu)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 망간(Mn) □ 철(Fe2+)		○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8133	염소나트륨(시약)	□ 수용상 □ 염화물(Cl)(%) □ 황산염(SO4)(%) □ 브롬산염(B2O3)(%) □ 중금속(Pb)(%) □ 철(Fe)(%) □ 칼슘(Ca)(%) □ 마그네슘(Mg)(%) □ 총질소(N)(%) □ 비소(As)(%) □ 함량(황산데시게이터에서 건조한 후)(%)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8137	과염소산(시약)	□ 농도 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 염소산염(ClO3) □ 유리염소(Cl) □ 인산염 및 규산염(SiO2 로서)		○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 황산염(SO4) □ 질소화합물(N으로서) □ 구리(Cu) □ 은(Ag) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 망간(Mn) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8151	아세트산 에틸(시약)	□ 순도 □ 밀도 □ 굴절률 nD20 □ 수분 □ 비휘발물 □ 산(CH3COOH) □ 알데히드 □ 에탄올 □ 메탄올 □ 아세트산 메틸 □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8152	아세트산나트륨(3수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물(Cl)		○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 알루미늄(Al) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 과망간산 환원성 물질 (O로서)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8153	톨루엔(시약)	□ 순도 □ 밀도(20℃) □ 굴절률 nD20 □ 수분 □ 비휘발물 □ 산(HCl) □ 염기(NaCl) □ 황화합물 □ 티오펜 □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8154	자이렌(시약)	□ 순도 □ 수분 □ 비휘발물		○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 산(HCl) □ 염기(NaOH) □ 황화합물 □ 티오펜류 □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○
	KS M 8155	리그로인(시약)	□ 유분 □ 비휘발분 □ 산(H2SO4) □ 황화물 및 환원성 물질 □ 황산 착색 물질 □ 구리 부식 시험	○ ○	○ ○ ○	○
	KS M 8156	에틸렌글리콜(시약)	□ 순도(GC) □ 비휘발분 □ 산(H2SO4) □ 황화물 및 환원성 물질 □ 구리 부식 시험	○	○ ○ ○	○
	KS M 8157	아닐린(시약)	□ 비중 □ 굴절률 nD20 □ 수분 □ 비휘발분 □ 니트로벤젠 □ 함량		○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8158	벤질알콜(시약)	□ 함량 □ 물에 녹는 상태 □ 비중 □ 굴절률 nD20 □ 수분 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염소화합물 □ 벤즈알데히드(C6H5CHO)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8163	수산화 칼륨(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 규산염(SiO2 로서) □ 황산염(SO4) □ 질소화합물(N으로서) □ 나트륨(Na) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 알루미늄(Al) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 니켈(Ni) □ 탄산칼륨(K2CO3)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8171	메탄올	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 굴절률 nD20 □ 수분 □ 비휘발물 □ 산(HCOOH) □ 염기(NH3) □ 아세톤 및 알데히드 □ 에탄올 □ 황산착색물질 □ 과망간산 환원성 물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8172	디페닐카르바지드 (시약)	□ 아세톤에 녹는 상태 □ 녹는점 □ 건조감량 □ 강열찌끼 □ 크롬분석 적합성	○	○ ○ ○ ○
	KS M 8175	페놀(시약)	□ 함량 □ 물용해 상태 □ 수산화나트륨 용해상태 □ 응고점 □ 비휘발분		○ ○ ○ ○	○
	KS M 8176	1-부틸 알코올	□ 순도(GC) □ 물에 녹는 상태 □ 밀도(20℃)		○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 굴절률 nD20 □ 수분 □ 비휘발물 □ 산(CH3COOH) □ 형광시험 □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8211	디에틸에테르(시약)	□ 수용상 □ 비중 □ 수분 □ 비휘발분 □ 산(CH3COOH) □ 에틸 알코올(C2H5OH) □ 알데히드 및 케톤 □ 과산화물 □ 황산착색물질 □ 함량	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8212	석유 에테르(시약)	□ 밀도 □ 증류분 □ 불휘발물 □ 산(HCl) □ 황화물 및 환원성 물질 □ 유지 □ 황산 착색물	○ ○	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8213	2-메톡시에틸알콜 (메일렌글리콜 모노메틸 에테르)(시약)	□ 비중(20/20℃) □ 굴절률 nD20 □ 증류분 □ 수용상 □ 수분 □ 불휘발물 □ 산(CH3COOH) □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8221	N-헥산	□ 순도 □ 수분 □ 비휘발물 □ 산(CH3COOH) □ 유지 □ 티오펜류 □ 황화물 및 환원성 물질	○	○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8225	메틸 오렌지(시약)	□ 물에 녹는 상태 □ 흡광도 □ 건조감량 □ 강열찌끼 □ 변색범위(pH)		○ ○ ○	○ ○
	KS M 8226	알리자린 레드(시약)	□ 물에 녹는 상태 □ 흡광도 □ 건조함량 □ 강열찌끼		○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 변색범위 □ 알루미늄분석적합성	○	○
	KS M 8227	염화철(Ⅲ)(6수화물)(시약)	□ 순도 □ 묽은 염산에 녹는 상태 □ 산(CHl로서) □ 옥시 염화물 □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 유리염소(Cl)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 망간(Mn) □ 철(Ⅱ)(Fe2+)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8228	녹말(가용성)(시약)	□ 물에 녹는 상태 □ 건조함량 □ 강열찌끼 □ pH □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 펠림용액 환원성물질 (맥아당) □ 예민도	○	○
	KS M 8229	요오드화 칼륨(시약)	□ 순도(건조후) □ 물에 녹는 상태 □ 건조감량(110℃) □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물 및 브롬화물 (Cl로서) □ 요오드산염 또는 티오황산염 □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb으로서) □ 나트륨(Na) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 바륨(Ba) □ 철(Fe) □ 질소화합물(N으로서)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8230	황화나트륨(9수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 아황산염 및 티오황산염(SO3로서)		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 질소화합물(N으로서) □ 철(Fe)		○ ○
	KS M 8231	황산암모늄(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8232	칠몰리브덴산육암모늄(4수화물) (시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 질산-질산암모늄 용액에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3)		○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 인산염(PO4) □ 규산염(SiO2) □ 황산염(SO4) □ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8233	아세트산납(Ⅱ)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8234	질산납(Ⅱ)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8235	질산수은(Ⅱ)(N수화물)(시약)	□ 순도[Hg(NO3)2로서] □ 묽은 염산에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(환원후) (황산염)		○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 수은(I)(Hg+) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8236	니트로 벤젠(시약)	□ 순도 □ 밀도 □ 굴절률 □ 어는점 □ 산(NHO3) □ 수분	○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 8238	페놀프탈레인(시약)	□ 순도 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 흡광도 □ 변색범위	○	○ ○	○
	KS M 8239	메틸에틸케톤(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 밀도 □ 굴절률 □ 수분 □ 비휘발물 □ 산(CH3COOH) □ 과망간산환원성물질 □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8251	옥산살 나트륨(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 산성(NaHC2O4) □ 염기(NA2CO3) □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
			□ 마그네슘(Mg) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 암모늄(NH4) □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○
	KS M 8252	아미드 황산(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8253	요드산 수소칼륨(시약)	□ 물에 녹는 상태 □ 염화물 및 브롬화물 (Cl로서) % □ 황산염(SO4)(%) □ 중금속(Pb으로서)(%) □ 철(Fe)(%) □ 나트륨(Na)(%) □ 유리요드 □ 총질소(N)(%) □ 함량(건조후)(%)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8254	에틸렌디아민아세트산이수소이나트륨(2수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8255	벤조산(시약)	□ 암모니아수에 녹는 상태 □ 클로포름에 녹는 상태 □ 융점 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl)		○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 황화합물(SO4) □ 피망간산환원성물질(O) □ 중금속(Pb) □ 철(Fe) □ 황산착색물질 □ 함량	○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 8256	수산화바륨(8수화물)(시약)	□ 순도 □ 묽은 염산에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 황화물(S) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 칼슘(Ca) □ 스트론튬(Sr) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 탄산바륨(Ba2Co3)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8257	염화히드록실암모늄(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ pH(50g /□, 25℃) □ 황산염(SO4)		○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 암모늄		○ ○ ○ ○
	KS M 8258	과요오드산 나트륨(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 염소화합물 및 브롬 화합물(Cl로서) □ 요오드화물(Ⅰ) □ 질소화합물(N으로서) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb으로서) □ 칼륨(K) □ 망간(Mn) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8259	과요오드산 칼륨(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 염화물 및 염소산염(Cl로서) □ 황산염(SO4) □ 질소화합물(N으로서) □ 중금속(Pb으로서) □ 나트륨(Na) □ 칼슘(Ca) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8260	포름산(시약)	□ 농도 □ 물에 녹는 상태 □ 비휘발성 물질 □ 아세트산(CH3COOH) □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 아황산염 □ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8261	클로로포름(시약)	□ 순도 □ 수분 □ 비휘발물 □ 산(HCl) □ 염화물(Cl) □ 유리염소 □ 알데히드 □ 케톤 □ 사염화탄소 □ 황산 착생물질 □ 디티존 시험적합성 □ 에탄올(안정제)	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8262	시안화칼륨(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 탄산염(CO3) □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 황화물(S) □ 티오시안산염(SCN) □ 나트륨(Na) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8263	N, N-디메틸디티오카르밤산나트륨(3수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 액성 □ 구리분석 적합성	○	○ ○ ○	○
	KS M 8264	디메틸글리옥심(시약)	□ 겉모양 □ 에틸알콜 용해상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ 예민도	○	○ ○ ○
	KS M 8265	옥산살 암모늄(1수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염)		○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ pH □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 황산염(SO4) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 납(Pb) □ 철(Fe) □ 암모늄(NH4) □ 황산착색물질	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8266	5-술폰살리실산(2수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열찌끼 □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb) □ 철(Fe) □ 살리실산(HOC6H4COOH)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8267	탄산나트륨(무수)(시약)	□ 순도(강열후) □ 물에 녹는 상태 □ 강열 감량(600℃) □ 황화물 아황산염 및 티오황산염		○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 인산염(PO4) □ 규산염(SiO2 로서) □ 황산염(SO4) □ 칼륨(K)		○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8268	에리오크롬블랙T (시약)	□ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 흡광도 □ 건조함량 □ 강열 찌끼(황산염) □ 예민도	○	○ ○ ○ ○	○
	KS M 8269	8-퀴논딘올(옥신)(시약)	□ 순도 □ 에틸알콜 용해상태 □ 녹는점 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 마그네슘분석적합성	○	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8270	아황산칼륨(시약)	□ 순도(K2S2O7으로서) □ 물에 녹는 상태 □ 염화물(Cl) □ 인산염(PO4) □ 질소화합물(N으로서) □ 나트륨(Na) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 비소(As) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8271	1,10-페난트톨린 (1수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ 철분석 적합성	○	○ ○ ○	○
	KS M 8272	벤조인-□-옥심(시약)	□ 에틸알콜 용해성 □ 녹는점 □ 강열 찌끼(황산염) □ 침전성 □ 예민도	○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8273	황산히드라지늄 (시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 구리(Cu) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8274	메틸렌블루(시약)	□ 순도 □ 물에 녹지 않는 양 □ 건조함량 □ 강열 찌끼(황산염) □ 구리(Cu) □ 아연(Zn) □ 비소(As) □ 철(Fe)	○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8275	페놀레드(시약)	□ 에탄올에 녹는 상태 □ 수산화나트륨용액에 녹는 상태 □ 흡광도 □ 건조함량 □ 강열찌끼 □ 변색범위	○	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8276	티오요소(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 강열찌끼 □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 티오시안염(SCN) □ 중금속(Pb) □ 예민도	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8277	탄산암모늄(시약)	□ 순도(NH3로서) □ 물에 녹는 상태 □ 강열 찌끼(황산염) □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 황 화합물(SO4으로서)		○ ○ ○ ○ ○ ○
			□ 인산염(PO4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8278	수은(시약)	□ 순도 □ 질산에 녹는 상태 □ 불 휘발물 □ 구리(Cu) □ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8280	이산화규소(침강성) (시약)	□ 염산에 녹는 양 □ 플루오르화수소산 비휘발물(황산염) □ 강열감량(950±50℃) □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 나트륨(Na) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8284	염화칼륨(시약)	□ 순도 □ 순도(500℃에서 건조후) □ 물에 녹는 상태 □ 건조감량(100℃) □ pH(50g /□, 25℃) □ 브롬화물 및 요오드화물 □ 인산염(PO4)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 황산염(SO4) □ 질소화합물(N으로서) □ 나트륨(Na) □ 구리(Cu) □ 마그네슘(Mg) □ 칼슘(Ca) □ 바륨(Ba) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8286	과염소산나트륨(1수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 염화물 및 염소산염(Cl로서) □ 황산염(SO4) □ 질소화합물(N으로서) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 납(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8287	헵탄(시약)	□ 순도 □ 밀도 □ 굴절율		○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 불휘발성물질 □ 황산착색물질	○	○
	KS M 8290	말레산(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 강열찌끼 □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb) □ 철(Fe)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
	KS M 8291	염화코발트(Ⅱ)(6수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃) □ 질산염(NO3) □ 황산염(SO4) □ 나트륨(Na) □ 칼륨(K) □ 구리(Cu) □ 칼슘(Ca) □ 아연(Zn) □ 납(Pb) □ 망간(Mn) □ 철(Fe) □ 니켈(Ni)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)	KS M 8292	헥사클로로 백금(Ⅳ) 산(6수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 건조감량 □ 염화물(Cl) □ 황산염(SO4) □ 철(Fe) □ 칼륨분석 적합성		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8294	인산수소이나트륨 (12수화물)(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ pH(50g /□, 25℃)		○ ○ ○
			□ 탄산염 □ 염화물(Cl) □ 질산염(NO3) □ 황산염(SO4) □ 중금속(Pb으로서) □ 칼슘(Ca) □ 비소(As) □ 철(Fe) □ 암모늄(NH4)		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS M 8298	포름아미드(시약)	□ 순도 □ 물에 녹는 상태 □ 에탄올에 녹는 상태 □ 밀도 □ 어는점		○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
화 학 (시 약)			□ 굴절률 □ 수분 □ 불휘발물 □ 포름산(HCOOH)		○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
의 료 (일반의료기기)	KS P 2005	의료용 가위	□ 종류 및 치수 □ 재 료 □ 구 조 □ 품 질 - 겉 모 양 - 거즈에 의한 전단성 시험 - 경 도	○ ○ ○ ○	○ ○
	KS P 3001	1회용 주사침	□ 치수검사 □ 안과 바깥면검사 □ 침관의 탄성시험 □ 침관의 굽힘강도시험 □ 침관의 강성시험 □ 침의 찌름시험 □ 침관의 뽑힘강도 시험 □ 플라스틱제 침기의 용출물시험 □ 플라스틱제 내열 내한성 시험 □ 무균시험 □ 생물학적 시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
의 료 (일반의료기기)	KS P 3004	1회용 플라스틱 주사기	□ 종 류 □ 재 료 □ 품 질 - 겉모양 및 구조 - 눈금시험 - 치수시험 - 기밀시험 - 용출물시험 - 트리플루오로 트리클로로에탄 가용성물질시험 - 생물학적시험 - 무균시험	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS P 4403	시력보정용안경렌즈	□ 광학적 성능 □ 치 수 □ 겉모양 및 품질	○ ○	○
	KS P 6102	의료용고압증기 멸균기	□ 종류 및 재료 □ 안 전 성 - 전기적 안전 - 기계적 안전 □ 구성, 구조 및 성능 - 구 성 - 구조 및 성능 - 멸균성능	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
의 료 (의료용 설비 및 기기)	KS P 6108	혈액, 약품 냉장고 및 냉동고	□ 구 조 □ 냉매누설 □ 냉각성능 □ 냉각속도 □ 냉동성능 □ 성에제거 성능 □ 단열특성 □ 소비전력 □ 소비전력량 □ 온 도 □ 온도분포 □ 절연저항 □ 내 전 압 □ 전압변동특성 □ 시동특성 □ 문의 개방력 □ 온도 및 전원감시 □ 온도기록	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS P 6200	병원용침대	□ 치 수 □ 구 조 □ 품 질 - 겉 모 양 - 성 능	○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
의 료 (의료용 설비 및 기기)	KS P 8004	수액 세트	□ 구 조 □ 수액침 시험 □ 고무관 신장도시험 □ 기밀도시험 □ 내열, 내한시험 □ 용출물 시험 □ 생물학적 시험 □ 무균시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS P 8141	차광보호구	□ 구 조 □ 렌즈 및 플레이트 □ 재 료 □ 품 질 - 필터렌즈 및 필터플레이트	○ ○ ○	○
			- 커버렌즈 및 커버플레이트 - 금속부품의 내식성 - 스페틀형 차광 안경의 렌즈이탈 방지	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
의 료 (의료용 설비 및 기기)	KS P 8142	용접용 보호면	□ 구 조 □ 성 능 - 면 체 - 기타항목	○ ○	○
	KS P 8147	보호안경	□ 구조 및 치수 □ 품 질 - 안경의 내충격성 - 금속부품의 내식성 - 렌 즈	○ ○	○	○
	KS P 8165	주상안전대	□ 구조, 모양 및 치수 □ 재 료 □ 성 능	○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (공통부품)	KS R 2002	자동차팽창플러그	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 나 사 □ 자리면의 기울기 □ 표면처리	○ ○ ○ ○	○
수 송 기 계 (고 무)	KS R 2012	자동차용 유압 브레이크 고무호스	□ 일반조건 □ 치 수 □ 내용적변화팽창량 □ 내압시험 - 파열강도 - 내압시험 □ 인장강도 □ 내피로성 □ 침지시험 - 파열강도 - 인장강도 - 내피로성 □ 내유시험 □ 저온시험 □ 오존열화시험 □ 내부식시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○
	KS R 2013	자동차용 워터호스	□ 모 양 □ 치 수 □ 겉 모 양	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (고 무)			□ 파열시험 □ 감압(부압)시험 □ 내압시험 □ 내피로성 □ 박리시험 □ 열노화시험 □ 저온시험 □ 오존열화시험 □ 인장강도 □ 신 장 률 □ 경도시험 □ 인장강도변화율 □ 신장변화율 □ 경도변화율 □ 침지인장강도 변화율 □ 침지부피변화율 □ 내유시험부피변화율	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
수 송 기 계 (공통부품)	KS R 2014	자동차용 비광유계액압 브레이크 마스터 실린더	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 성 능 - 구성부품 - 조 립 품	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (공통부품)			□ 싱글매스터실린더 □ 텐뎀매스터실린더 □ 저온작동성 □ 작동내구성		○ ○	○ ○
	KS R 2015	자동차용 비광유계액압 브레이크 휠실린더	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 성 능 - 구성부품 - 조 립 품 - 저온작동성 - 작동내구성 - 유압 송입구 및 반송구의 모양 및 치수 - 에어브리더의 모양 및 치수 - 부착치수	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		○ ○
	KS R 2016	자동차용 비광유계액 압브레이크실린더의 고무컵	□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 치 수 □ 성 능	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (공통부품)			- 상 태 - 노 화 성 - 내 액 성 - 침 전 - 부 식 성 - 내 한 성 - 작동내구성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 2022	내연기관용 방열기	□ 구 조 □ 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 성 능 - 방 열 량 - 공기쪽 압력손실 - 물쪽 압력손실 - 개변 압력 - 시험 압력 - 내 진 성 □ 부 속 품 - 오버플로우튜브 - 압 력 캡	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 2028	자동차 배관용 금속관	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 도 금	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (공통부품)			□ 기계적 성질 □ 화학분석 □ 보증압력 □ 시 험 - 인 장 - 굽 힘 - 플레어링 - 전 개	○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 2046	자동차용 물펌프용 미캐니컬실	□ 피동측의 주요치수 □ 회전측의 주요치수 □ 바깥지름의 허용차 □ 밀봉끈면의 거칠기와 평면도 □ 성 능 - 누 설 량 - 피동링, 시트링의 밀봉 끝면의 마멸량 - 피동링, 시트링의 밀봉 끝면의 표면 거칠기 - 피동링, 시트링의 밀봉 끝면의 평면도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS R 2058	자동차용 풀리	□ 홈부의 치수 □ 홈부의 흔들림 □ 홈부 각도의 치우침 □ 홈부의 직선도	○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (공통부품)			□ 표면거칠기 □ 모 양	○ ○
수 송 기 계 (기 관)	KS R 3001	자동차 기관용 반 분할 미끄럼베어링	□ 치수, 공차 및 허용차 - 베어링의 살두께 - 베어링의 나비 - 베어링의 돌기의 치수 및 하우징 돌기 홈의 치수 - 크러시 릴리프 - 기름 홈 - 기름 구멍 - 안쪽 모따기 및 바깥 모따기 - 자유상태의 지름 방향의 치수 - 베어링 높이의 공차 □ 표면거칠기	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS R 3002	자동차 기관용 실린더 라이너	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 누 수 □ 경 도 □ 인장강도 □ 현미경조직 □ 경질크롬도금	○ ○ ○	○ ○ ○ ○
	KS R 3003	자동차 기관용 피스톤	□ 모양 및 치수 □ 겉 모 양	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (기 관)			□ 다 듬 질 □ 질 량 □ 경 도		○ ○ ○
	KS R 3004	내연기관용 피스톤핀	□ 모 양 □ 치 수 □ 품 질 - 겉 모 양 - 진 원 도 - 원 통 도 - 표면경도 - 현미경조직	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS R 3005	자동차기관용 밸브	□ 기계적 성질 □ 겉 모 양 □ 표면거칠기 □ 축끝면의 경도 □ 모양 및 치수 - 밸브면 경도 - 밸브면의 흔들림 - 축의 진원도 - 축의 진직도 - 축의 원통도 - 홈부의 동축도 - 축끝면의 직각도 - 헤드면의 직각도	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (기 관)			- 밸브면치수		○
	KS R 3006	자동차 기관용 밸브 가이드	□ 재 료 □ 모양 및 치수 □ 품 질 - 겉 모 양 - 경 도 - 표면거칠기 - 현미경조직	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS R 3010	자동차용 디젤기관 용 연료분사 노즐	□ 재 료 □ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 경 도 □ 성 능 - 분사성능 - 분무상태 - 시트누유	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS R 3012	자동차 기관용 실 린더 헤드 개스킷	□ 기본구조 □ 몸체구조 □ 연소실 구멍 □ 재 료 □ 보조시일 □ 허용차 및 공차 □ 겉모양 및 연소실구멍 실부 단면 충전도	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (기 관)			□ 성 능 - 면압분포 - 물구멍의 정압실성 - 내가스압성 - 죔 두께 - 적 합 성 - 내 구 성		○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 3015	자동차용 와이퍼 블레이드 및 와이퍼 암	□ 겉 모 양 □ 구조 모양 및 치수 □ 성 능 - 암의 누름힘 - 닦기 성능 - 내 식 성 - 내 구 성	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS R 3016	자동차 가솔린 기관용 1회형 오일 필터	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 성 능 - 이니셜버블률 - 압력손실 - 릴리이프 밸브의 조정압력 - 여과효율 - 컨태미넌트포착비 - 드레인백 유량	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (기 관)			- 필터엘레멘트강도 - 내압강도 - 임펄스강도 - 진동강도		○ ○ ○ ○
수 송 기 계 (전기장치·계기)	KS R 3018	자동차용 유압 정지등 스위치	□ 구 조 - 일반 구조 - 작동 기구 - 모양 및 치수 - 단자의 강도 □ 재료 및 도금 ㅇ 성 능 - 절연저항 - 접촉저항 - 작동압력 - 내 압 성 - 내온도성 - 내 수 성 - 온도상승 - 내 진 성 - 내 구 성	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS R 3019	자동차용 기계식 정지등 스위치	□ 구 조 - 일반 구조 - 작동 기구 - 모양 및 치수 - 단자의 강도 ㅇ 재료 및 도금 ㅇ 성 능	○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (전기장치·계기)			- 절연저항 - 접촉저항 - 작 동 - 내온도성 - 내 수 성 - 온도상승 - 내 진 성 - 내 구 성 - 표 시	○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS R 3023	자동차용 도어 스위치	□ 구 조 - 일반 구조 - 작동 기구 - 모양 및 치수 - 단자의 강도 □ 재료 및 도금 □ 성 능 - 절연저항 - 접촉저항 - 작동하중 - 내온도성 - 내진동성 - 내 수 성 - 내 진 성 - 내 구 성	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (기 관)	KS R 3029	기관용 공기 청정기 여과재	□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 치 수 □ 성 능 - 통기저항 - 초기 청정효율 - 수명 청정효율 - 복 원 성 - 파손 및 찌그러짐	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○
	KS R 4017	자동차용 클러치 디스크	□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 치 수 □ 특성시험 - 조립정밀도측정 - 비틀림측정 - 면압축특성 - 회전파괴 □ 구조 및 성능 - 구조시방 - 성능시방 □ 비틀림특성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (기 관)			□ 면압축특성 □ 파괴회전수 □ 내구성능		○ ○ ○
수 송 기 계 (차 체)	KS R 4018	자동차용 클러치 커버	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 구조시방 □ 성능시방 - 클러치 토크용량 - 부착하중 - 릴리스 스트로크 - 릴리스 하중 - 허용 회전수 - 최대파괴 회전수 - 내구성능 □ 특성시험 - 하중특성 - 릴리스특성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 4019	통형쇽업소버	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 품 질 - 감 쇠 량 - 도 장 - 누 설 - 용접강도	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (차 체)			- 내 구 성 □ 감쇠력 특성		○ ○
	KS R 4020	자동차용 타이어 체인	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 유효경화층 깊이 □ 체인의 강도 □ 치 수 □ 표면경도 □ 재 료	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS R 4022	자동차용 클러치 페이싱	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 성 능 - 마 찰 - 굽 힘	○ ○		○ ○
	KS R 4024	자동차 브레이크 라이닝 및 패드	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 성 능 - 마찰계수 - 마 모 율	○ ○		○ ○
수 송 기 계 (고 무)	KS R 4025	자동차용 창틀고무	□ 치 수 □ 겉 모 양 □ 모 양 □ 경 도	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (고 무)			□ 인장강도 □ 신 장 율 □ 경도변화(HS) □ 인장강도 변화율 □ 신장변화율 □ 압축영구변형 □ 인열강도 □ 오 염 성 □ 내 후 성 □ 오존열화성 □ 저온충격취성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 4026	자동차용 방진고무	(제품시험) □ 치 수 □ 모 양 □ 하중굴곡특성시험 □ 정적스프링정수시험 □ 접착성시험 □ 경도시험 (고무재료시험편) □ 정적전단탄성률 □ 인장시험 □ 노화시험 □ 압축영구줄음율 □ 저신장응력시험 □ 접착강도시험	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (고 무)			□ 반발탄성시험 □ 오존균열시험		○ ○
수 송 기 계 (차 체)	KS R 4027	자동차용 좌석벨트	□ 구 조 □ 재 료 □ 성 능 - 금속부품 유효면의 내식성 - 플라스틱부품의 내열성 - 유기자재 부품의 연속성 - 웨빙 - 버클 - 길이조절구 - 부착구 - 릴장치 - 로드리미터 - 좌석벨트 □ 정하중 □ 좌석벨트의 인장강도 □ 동하중 성능 □ 좌석벨트의 내하중성 □ 더미의 이동량 - 표 시 - 취급설명서	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 4029	자동차용 사이드 도어록	□ 겉 모 양 □ 구 조	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (차 체)			□ 기 능 □ 재 료 □ 성 능 - 강 도 - 개폐내구성 - 내 한 성 - 조 작 력	○ ○	○ ○ ○ ○
	KS R 4037	자동차용 소음기 및 배기관	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 성 능 - 소 음	○ ○ ○	○
	KS R 4053	자동차용품-연소자 보호장치	□ 구 조 □ 재 료 □ 모양 및 치수 □ 연소자용 벨트 - 웨 빙 - 버 클 - 길이조절구 - 감기장치 □ 성 능 - 보호장치의 내식성 - 보호장치의 내열성 - 유기자재의 연소성 - 연소자용 벨트의 성능 - 보호장치의 동하중성	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (차 체)			□ 시 험 - 패드의 경도 - 감 촉 - 내 식 성 - 내 열 성 - 웨 빙	○ ○ ○ ○ ○
	KS R 4055	자동차용 디스크 휠	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 재 료 □ 비 파 괴 □ 성 능 - 회전굽힘 내구성 - 반지름 방향 부하 내구성 - 내충격성 - 림부의 기밀성	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
수 송 기 계 (전기장치□계기)	KS R 5032	자동차용 와이퍼 모터	□ 구 조 □ 형 식 □ 도 금 □ 부속장치 □ 성 능 - 구속토크 - 시동토크 - 쓸기각도	○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (전기장치□계기)			- 온도상승 - 절연저항 - 내 진 성 - 내온도 특성 - 소음 - 내 구 성 - 무부하작동 - 부하작동		○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 5033	자동차용 미러장치	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 치 수 □ 도금 및 도장 □ 눈부심 방지처리 □ 성 능 - 반사율 - 왜곡 - 내진성 - 내습성 - 내온도성 - 내후성 - 충격완화성 - 프리즘 거울의 조작내구성	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS R 5038	자동차용 조합계기	□ 겉 모 양 □ 구 조	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (전기장치□계기)			□ 모양 및 치수 □ 도금 및 도장 □ 성 능 - 주행 속도계 - 전 류 계 - 연 료 계 - 유 압 계 - 온 도 계 - 운행기록계	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS R 5039	자동차용 페달식 명암 스위치	□ 구 조 - 일반 구조 - 작동 기구 - 모양 및 치수 - 단자의 강도 □ 재료 및 도금 □ 성 능 - 절연저항 - 접촉저항 - 작 동 - 내온도성 - 온도상승 - 내 진 성 - 내 구 성 - 내 수 성 - 표 시	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (전기장치□계기)	KS R 5040	자동차용 유압 표시등 스위치	□ 구 조 - 일반 구조 - 작동 기구 - 모양 및 치수 - 단자의 강도 - 방 수 □ 재료 및 도금 □ 성 능 - 절연저항 - 접촉저항 - 작동압력 - 내 압 성 - 내온도성 - 내 수 성 - 내진동성 - 내 구 성	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS R 5044	자동차용 온수식 난방기	□ 겉 모 양 □ 구 조 □ 재 료 □ 치 수 □ 성 능 - 난방능력 - 송 풍 량 - 소비전력 - 온수측 압력손실 □ 소 음 □ 진 동 □ 압 력	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (전기장치□계기)			- 기밀 - 내압 - 반복가압	○	○ ○
	KS R 5050	자동차용 정지 표시판	□ 구 조 □ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 성 능 - 반 사 성 - 반 사 체 - 형광표시체 - 내 온 성 - 내 후 성 - 내 수 성 - 내 진 성 - 안 정 성	○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○
수 송 기 계 (수리기구)	KS R 7002	자동차용 유압식 휴대용잭	□ 겉 모 양 □ 재 료 □ 구조 및 치수 □ 성 능 - 부하작동 - 내하중 - 누설 - 경사하중	○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS R 7004	자동차용 나사식 휴대용잭	□ 겉 모 양 □ 재 료	○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (자 전 거)			□ 구 조 □ 치 수 □ 성 능 - 부하작동 - 내 하 중 - 경사하중	○ ○	○ ○ ○
	KS R 8008	일반자전거	□ 안 정 성 - 일반 - 브레이크 - 조향부 - 앞포크 - 바퀴 - 타이어 및 튜브 - 구동부치 - 좌석부 - 보호장치 - 등화 및 리플렉터 - 경음기 - 자물쇠 - 스탠드 - 실용종합성능 - 나사 □ 겉 모 양 □ 표 시 □ 취급설명서	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (자 전 거)	KS R 8011	자전거용프레임	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 구 조 □ 강 도 □ 도금 또는 도장	○ ○ ○ ○	○
	KS R 8013	자전거용 탄소강구	□ 겉 모 양 □ 치수정밀도 □ 압쇄하중 □ 경 도	○	○ ○ ○
	KS R 8016	자전거용 핸들	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 강 도 □ 구 조 □ 도금 또는 도장	○ ○ ○ ○	○
	KS R 8019	자전거용 기어 프랭크	□ 모양 및 치수 □ 강 도 □ 구 조 □ 도금 또는 도장 □ 겉 모 양	○ ○ ○ ○	○
	KS R 8021	자전거용 체인	□ 겉 모 양 □ 형 상 □ 경 도 □ 강 도 □ 구 조 □ 치 수	○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (자 전 거)	KS R 8023	자전거용 허브	□ 겉 모 양 □ 경 도 □ 구 조 □ 모 양 □ 치 수 □ 도금 또는 방식처리 □ 성 능 - 회전 - 내마모성 - 변속 - 제동 - 기타성능	○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○
	KS R 8024	자전거용 스포크	□ 겉 모 양 □ 강 도 □ 모양 및 치수 □ 도 금	○ ○	○ ○
	KS R 8025	자전거용 림	□ 겉 모 양 □ 치 수 □ 구 조 □ 강 도 □ 도금 및 도장	○ ○ ○ ○	○
	KS R 8026	자전거용 앞포크	□ 겉 모 양 □ 모양 및 치수 □ 구 조 □ 강 도 □ 도금 및 도장	○ ○ ○ ○	○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
수 송 기 계 (철도용품)	KS R 9101	경량레일	□ 겉 모 양 □ 모 양 □ 치 수 □ 화학성분 □ 인장시험	○ ○ ○	○ ○
	KS R 9106	보통레일	□ 화학성분 □ 기계적 성질 □ 모양 및 치수 □ 겉 모 양 □ 내부결함	○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
항 공 (발 동 기)	KS W 5011	비행장 매립등	□ 겉모양·구조 □ 광학특성시험 □ 전기특성 □ 내환경특성시험 □ 내항공기하중특성 □ 표면온도시험 □ 가속수명시험 □ 운용시험	○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○
	KS W 5021	비행장 노출형 활주로등 및 유도로등	□ 겉모양, 구조 □ 광학특성시험 □ 전기특성 □ 내환경특성 □ 운용시험 □ 표시 및 포장	○ ○	○	○ ○ ○
	KS W 5031	비행장 노출형진입등 및 활주로말단등/말 단연장등/종단등	□ 외관구조시험 □ 광학특성시험 □ 전기특성시험 □ 내환경특성시험 □ 운용시험	○	○	○ ○ ○
	KS W 5041	섬광등	□ 겉모양, 구조 □ 광학특성시험 □ 전기적 특성시험 □ 내환경 특성시험	○	○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
항 공 (발 동 기)			□ 운용시험 □ 기타시험 □ 표시, 포장 및 기타	○ ○		○
	KS W 5051	진입각 지시등 (PAPI)	□ 겉모양, 구조 □ 광학특성시험 □ 절연저항시험 □ 내환경특성시험 □ 운용시험 □ 표시 및 포장	○ ○	○	○ ○ ○
	KS W 5091	정전류조정기	□ 외관, 구조 □ 입력전압 □ 리액티브부하시험 □ 출력전류제어성능 □ 전효율 □ 1차역률 □ 출력개로전압시험 □ 출력파형시험 □ 보호 및 경보기능시험 □ 조작 및 표시기능시험 □ 절연성능시험 □ 온도상승시험 □ 저온시험	○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
항 공 (발 동 기)			□ 습도시험 □ 고도시험 □ 전자기간섭시험 □ 누설시험		○ ○ ○ ○
	KS W 5111	매립형 절연변압기	□ 겉모양, 구조검사 □ 전기적 성능시험 □ 온도상승 □ 절연내력시험 □ 절연저항시험 □ 사이클절연시험 □ 충격시험 □ 고무 인장시험 □ 고무 가열시험 □ 내유시험 □ 내수시험	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○

분 야	규격번호	품 목	제 품 검 사 항 목	경 결 함	중 결 함	치명결함
정 보 산 업 (정보기기□데이 터 저장매체)	KS X 5003	개인용컴퓨터 키보드	□ 구 조 □ 키 배 열 □ 키문자 및 점등표시 □ 키누르는 압력 □ 키톱치수 □ 키 피 치 □ 스켄코드 □ 환경성능 □ 전자파장해	○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	KS X 5010	24핀도트매트릭스 프린터	□ 정격전압 □ 접속규격 □ 코드체계		○ ○ ○
			□ 인쇄문자체 □ 인쇄문자세트 □ 제어코드 □ 전자파장해		○ ○ ○ ○
	KS X 5425	130mm플렉시블 디스크 카트리지	□ 구 조 □ 트 랙 □ 연 소 성 □ 광투과율 □ 토 크 □ 전기적 자기적 특성 □ 내구성 및 내후성	○	○ ○ ○ ○ ○ ○