전기․통신 공사 설계내역서 작성방법

2006. 06

발간에 즈음하여

조달청에서는 국가기관, 지방자치단체 및 기타공공기관 등에서 계약요청하는 시설공사 및 지방자치단체 사전검토공사에 대하여 공사내역 및 공사비를 검토 하고 있습니다. 이들 검토업무는 수요기관의 설계서(설계도면, 공사시방서, 설계 내역서등)를 기준으로 수행하고 있습니다. 시설공사의 설계서는 일반적으로  수요기관에서 기획한 바에 따라 설계업체에서 설계도면 및 공사시방서를 작성 하고, 적산업체에서 공사물량과 공사단가산출서를 작성하고 있습니다.

따라서 원활한 공사비 산정을 위해서는 설계도서 작업에 관여하는 수요기관, 설계업체, 적산업체 및 조달청이 통일된 기준으로 업무를 수행하여야 본래 의도 하는 건축물에 대한 적정한 공사비를 산정할 수가 있을 것입니다.

우리청은 연간 900여건의 다양한 건축물에 대한 공사비를 산정하면서 설계서 마다 공사물량산출방법, 규격표기방법 등의 상이함에 따라 수요기관, 설계업체, 적산업체와 이를 보완하는데 많은 시간과 노력이 소요되고 있는 실정입니다. 그래서 설계서를 표준화하여 공사비를 적정하게 산정하고자 그동안 원가계산 업무를 수행하면서 수요기관, 설계업체, 적산업체에서 수집한 자료를 정리하게 되었습니다.

본 내용은 대한전기협회 발행 표준품셈과 수요기관, 설계업체 및 적산업체의 설계내역서 작성에 대한 관행 등을 고려하였으나 내용이 미진하거나 불충분한 부분이 많을 것으로 예상됩니다. 그래서 이를 계속해서 보완할 계획이오니 많은 지도와 편달을 부탁드립니다.

그동안 조언과 참여하여 주신 여러분에게 감사드립니다.

2006.  6.

조달청 시설사업본부 건축설비팀 전기직일동

목      차

1. 시설공사 공사비 원가계산업무 일반사항 ·················· 2

2. 조달청 시설공사 원가계산업무 전산체계 개요 ············ 6

3. 시설공사 설계내역서 작성방법 ···························· 11

가. 공통사항············································· 11

나. 원가계산서 작성방법 설명·························· 17

나-1. 공사원가계산서 ······································ 17

나-2. 전기공사 공종 집계표································ 20

나-3. 전기공사공종별 세부 설계내역 작성방법··········· 21

나-4. 통신공사 공종 집계표································ 56

나-5. 통신공사공종별 세부 설계내역 작성방법··········· 57

붙임 : 1. 전기공사 원가내역 전산텍스트파일 구조··················· 72

2. 공사원가계산 제비율 적용기준 해설 및 질의응답············ 73

3. 공사계약 및 사전검토 수수료 산정기준······················ 93

4. 공사계약 및 사전검토 계약요청서··························· 94

5. 지방자치단체 공사원가사전검토 질의응답···················· 97

1		시설공사 공사비 원가계산업무 일반사항

1. 업무범위

가. 조달청 시설공사 계약업무

❍ 관련법령

- 정부조직법 제27조 제9항(조달청) 및 조달사업에관한법률 제3조,

동법 시행령 제15조(공사의 계약절차 및 범위)

❍ 대상공사

- 국가기관 : 추정가격 30억원(전문․전기․통신은 3억원)이상인

공사

- 지방자치단체 : PQ대상, 대안 및 일괄입찰 대상공사

- 다른 법령에서 조달청장에게 계약체결을 요청하도록 정한 경우에는

그 공사

- 수요기관의 장이 계약요청 할 경우에는 모든 공사 계약대행

❍ 업무범위

- 공사계약방법 결정, 공사예정가격작성, 공사계약체결

나. 지방자치단체 공사원가 사전검토 업무

❍ 관련법령

- 조달사업에관한법률시행령 제15조의2 제1항

❍ 대상공사

- 지방자치단체 발주 추정가격 100억원 이상 공사

- 그러나 수요기관의 장이 검토요청 할 경우에는 모든 공사 검토

❍ 조달청의 사전검토 업무범위

- 단가산출서, 일위대가표 작성에 따른 품셈, 자재, 노임 및               경비단가적용

- 설계내역서 작성 및 제비율 적용

❍ 검토결과 통보

- 10일 이내에 검토하여 전자문서로 지방자치단체에 통보

2. 공사계약 또는 공사원가 사전검토 요청서류

가. 요청서 1부(붙임4)

나. 공사개요 1부

다. 당해 공사 설계서 각1부

❍ 설계도면(dwg-File)

❍ 공사시방서(한글 또는 엑셀)

❍ 공사비 내역서(조달청에서 발표한 형식으로 작성, 엑셀은 불가)

- 전기, 통신공사 : 조달청에서 발표한 txt-File 구조형식

❍ 단가산출조서(일위대가, 단가산출서, 단가조사서)

라. 현장설명서 1부(사전검토공사는 제외)

❍ 현장설명 참가자격(조달청에서 공고한 자격과 달리 할 경우)

❍ 관급자재 현황

- 품명, 규격, 단위, 수량, 단가, 금액

- 인도 조건(공장도, 하치장도, 현장도착도 등) 및 운반거리

- 도급자설치관급 및 관급자설치관급으로 구분

❍ 설계도서 열람장소 등

마. 계약특수조건(특수조건이 필요한 경우) 1부(사전검토공사는 제외)

3. 공사계약 또는 공사원가 사전검토 요청 방법

❍ 공사계약 요청 방법

- G2B 시스템에 의한 전자문서 접수

- www.g2b.go.kr(나라장터) ⇒ 공공기관업무 ⇒ 시설 ⇒ 요청관리

❍ 공사원가 사전검토요청 방법

- 행정자치부 전자문서 시스템에 의한 전자문서 접수

(수신처 : 조달청 시설사업본부 토목환경팀)

4. 공사계약 및 사전검토에 따른 수수료 산정

❍ 조달사업에따른법률시행규칙에 의거하여 공사계약 및 사전검토        수수료 산정(붙임3)

- www.g2b.go.kr(나라장터) ⇒ 공공기관업무 ⇒ 조달수수료

5. ´05 각 공종별 원가계산 실적

(단위 : 백만원)

구분	공사계약		사전검토		계
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
건축	840	2,954,264	43	469,397	883	3,423,661
기계	779	700,446	48	121,919	827	822,366
전기․통신	889	387,875	60	68,428	949	456,303
계	2,508	4,042,585	151	659,744	2,659	4,702,330

< 업무흐름도 >

보완요구

현장설명, 설계서(열람용) 제공

․ 담당자 지정

․ 건축,설비공사 원가계산

․ 부대공사 원가계산

설계사무소

적산사무소

낙찰자

수요부(발주처)

업체

건축part

(건축. 토목,조경 원가계산) )

설비part

(전기, 통신, 소방, 원가계산)

입찰공고

및입찰통보

공사계약요청

업무협의(공종별 담당자)

- 내역서상 규격 불분명 및

미기입

- 기계경비단가 산출근거

- 시방서와 설계도면상 규격

확인

- 내역입찰시 입찰내역 집계표

작성방법

- 단가자료가 없는 석공사 등

(견적서 및 물량규격 등)

- 조달청 적용코드와 맞지

않는 코드 및 품셈 적용 시재작성 요청

- 조사금액이 설계금액초과시 예산협의

기술심사팀

(지 방 청)

계약방법검토

결과통보

본청 공사계약팀

(지방청)

입찰및계약

기술검토 통보

계약요청서 및 설계서 송부

건축설비팀

(주 PART)

조사금액 취합(공종별)

건축설비팀

․ 물량내역서 나라장터에 공개(현장설명 이후)

․ 예비가격기초금액 나라장터 공개

(입찰 약7일전)

나라장터

( g2b  홈페이지 )

2		조달청 시설공사 원가계산업무 전산체계 개요

1. 원가계산전산체계 연혁

❍ 조달청은 시설공사원가계산업무 전산화를 위하여 ‘95년부터 주요시

설자재에 식별코드를 부여하고 이를 기초로 데이터의 전산구조 및   공사설계내역서 등의 입출력 형태를 표준화하여 시설공사의 전산

관리기반을 구축하고 공사비 원가계산업무를 수행하고 있으며

❍ “물품목록정보의관리및이용에관한법률”에 의거 시설자재를 목록화   함에 따라 시설자재코드 체계는 동 법률에 따라 변경하였으며

※ 시설자재 코드체계 : 7자리(2001년 이전) → 11자리(2001년 이후)

❍ 2002년 1월 이후 조달청에 계약요청공사의 설계내역서는 변경된    코드체계 및 데이터 호환 기준을 적용하여 작성하고 반드시 데이터   호환이 가능한 전산체계로 제출하여야 함

- 전기, 통신분야  : 조달청 txt파일 호환기준

❍ 조달관보 2001. 7. 11 안내

- 공사원가계산 업무를 전산화하여 통일성 및 신속성을 확보하고      변경된 전산체계를 조기에 정착시키고자 변경 코드체계 및 데이터     호환기준을 적용, 설계내역서를 작성하여 조달요청

2. 원가계산 데이터 호환기준 개요

가. 공통분야

❍ 시설자재(인력, 건설장비 포함) 및 일위대가 코드 : 11자리

나. 전기, 통신

❍ 데이터 호환기준 : 조달청 txt파일 호환기준

3. 전기. 통신공사 원가검토자료 전산체계

가. txt파일 구조, 일위대가 코드 및 시설자재

❍ www.pps.go.kr(조달청홈페이지) ⇒ 정보공개마당 ⇒ 업무별자료    ⇒ 시설공사자원정보(게시물 1번~5번 참조)

❍ 홈페이지 게재내용

- txt파일 구조(1식), 시설자재코드, 일위대가코드, 일위대가내역

나. 일위대가 코드 및 시설자재자원코드 이용

❍ "물품목록정보의관리및이용에관한법률"에 근거한 코드를 사용하며

❍ 건설공사 표준품셈을 기준으로 일반적이고 표준적인 것으로 작성된 코드 이외의 것은 공사 여건에 따라 신규 코드를 생성하여 적용

4. 건설자재 표준화를 위한 목록화

❍ 근거 : 물품목록정보의관리및이용에관한법률

2001. 1. 1일부터 국가기관, 지방자치단체에서 구매, 관리하는 모든 물품

에 대하여 조달청에서 표준화한 통일된 품명 및 번호를 사용하도록 함

❍ 물품목록정보제도의 도입배경

- 국가적인 코드체계의 통일

정부, 지방자치단체 및 정부투자기관 등으로 다원화된 물품분류체계를 일원화

- 물품목록의 D/B를 구축하여 범국가적 차원에서 물품목록정보의

유통․이용을 도모함으로서 정보화시대에 대비

❍ 물품목록의 정의

각종 물품의 분류체계를 통일하고 물품정보에 관한 자료를 목록화, 전산화함으로써 물품의 생산․수급․관리 및 운용의 모든 분야에서 경제적, 효율적으로 이용하고 전자상거래의 기초자료로 활용할 수 있도록 함

< 물품목록번호의 구성 >

○○  ○○  -  ○○○   -   ○○○○

군    급       품명       규격식별번호

예) 복층유리 투명12mm의 목록번호 부여

-  군     61 : 전력용전선,케이블

-  급     6145 : 전력용전선

-  품명   6145-028  : 600V폴리에틸렌케이블

-  규 격  6145-028-7001 : CV 1Cx2.0㎟

❍ 물품목록체계의 활용

- 조달청 물품목록체계를 통합건설정보분류체계로 채택

“통합건설정보분류체계 적용기준(건설교통부 공고 제2001 - 230호,

2001. 8. 27)“의 ‘자원분류’에 적용

① 통합건설정보분류체계 : 건설기술관리법시행령 제29조제3항의 규정에 따라 건설공사지원통합정보체계의 활용을 촉진하고, 건설공사의

제반 단계에서 발생되는 정보의 상호교류를 촉진하기 위한 것임

② 자원분류 : 건설공종에 투입되는 자원을 물리적 자원인 자재와 작업을 지원하는 장비, 작업을 직접 수행하는 인력으로 구분하여

분류한 체계

- 시설공사 원가계산 전산체계에 활용

시설공사 원가계산 전산업무에 물품목록번호를 사용

< 시설자재 목록번호 부여 내역 >
군급번호	물품목록번호	품 명	규 격	단위	비 고
6145	61450287001	600V폴리에틸렌케이블	CV 1Cx2.0㎟	M
6145	61450287002	600V폴리에틸렌케이블	CV 1Cx3.5㎟	M
6145	61450287003	600V폴리에틸렌케이블	CV 1Cx5.5㎟	M
6145	61450287004	600V폴리에틸렌케이블	CV 1Cx8㎟	M
6145	61450287005	600V폴리에틸렌케이블	CV 1Cx14㎟	M
5975	59750337001	강제전선관	아연도 16mm	M
5975	59750337002	강제전선관	아연도 22mm	M
5975	59750337003	강제전선관	아연도 28mm	M
5975	59750337004	강제전선관	아연도 36mm	M

< 공사비관리 전산program 현황>

<프로그램 전문업체>

공사비 관련 프로그램 종류

Ⅰ. 물량산출 프로그램

Ⅱ. 공사비산출 프로그램

Ⅲ. 시공관리 프로그램

설계서 성과물 송부

<조 달 청>

․공사비 산정(예정가격)

․소요프로그램 : Ⅱ

시공지시

검사요청

시공검사 요청

계약체결

감리결과보고

감리지시

<수요기관>

․공사시공관리

․설계내역검토

․계약내역관리

‥기성내역검토

‥설계변경내역검토

․소요프로그램 : Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ

시공지시

계약내용 송부

(공사비기초금액 송부)

입찰내역제출

(계약내역)

설계내역서 송부

설계내역서 작성요청

설계서작성 요청

<설계업체>

․설계서 작성

․설계내역서 작성(검토)

․소요프로그램 : Ⅰ,Ⅱ

<시공업체>

․공사시공

․계약내역관리

‥기성내역서 작성

‥설계변경내역서

작성

․소요프로그램 : Ⅲ

계약체결 요청

(설계내역서)

<감리업체>

․공사감리

․계약내역관리

‥기성내역검토

‥설계변경내역검토

․소요프로그램 : Ⅲ

<적산업체>

․설계내역서작성

‥공사물량산출

‥공사단가산출

․소요프로그램 : Ⅰ,Ⅱ

3		시설공사 설계내역서 작성방법 안내

가. 공통사항

1) 데이터 호환 txt파일 작성

❍ 시설공사 계약요청 시 설계도면, 시방서, 설계내역서, 일위대가,      단가산출서(견적서 포함) 각 1부씩을 제출

※우리청 송부된 설계서는 최종 확정된 설계서와 동일하여야 함

❍ 설계내역서는 우리청 원가계산 프로그램과 호환 가능한 프로그램    으로 작성, 데이터 호환 포맷인 txt파일( .txt)로 변환하여 디스켓

이나 CD-ROM 송부 또는 G2B 계약요청에 전산파일첨부

※토목분야(조경공사포함)의 경우 데이터 호환 포맷인 jdl파일( .jdl)로

작성 송부

❍ 설계도면은 CD-ROM이나 G2B로 송부하실 경우 FONT파일 함께

저장하여 송부

2) 설계내역서 공종별 구분 작성

❍ 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경공사는 각각 공종별로

구분하여 설계내역서를 작성하되 건축공사에 부대되는 소규모     토목공사나 조경공사는 건축공사에, 소규모 소방설비는 설비공사에    각각 포함시킬 수 있음

3) 공사원가계산 제비율 적용

❍ 간접노무비, 기타경비등 공사원가계산 제비율은 조달청에서 발표     하는 “공사원가계산 제비율”(붙임2)을 반영, 산출하여 주시기 바람

- 설계업체가 설계내역서 작성시 예산액보다 설계금액이 초과될       경우 간접노무비, 기타경비, 일반관리비, 이윤등의 제비율을 임의로     축소조정

- 우리청에서는 우리청이 제시한 “공사원가 제비율”에 따라 제비율을     적용하므로 우리청 산출공사금액이 예산액을 초과하는 경우        이에 따른 예산증액 조치여부 등의 예산협의 행정처리에 많은      시간이 소요됨

< 예산협의 사례 >

제목  예산증액 요청(0500000-00)

1. OO여고-001호(2005.12.30)관련입니다.

2. 위 호로 계약요청한 “0000 화장실 개보수공사”의 공사비 개산

결과 아래와 같이 약16,939,000원이 부족될 것으로 예상되오니

예산증액이나 부족예산에 따른 공사량 조정여부 등 조치사항을 조속

회신하여 주시기 바랍니다.

아      래  -

가. 가용예산   :   101,948,000원

나. 조사금액   :   118,887,000원

다. 부족금액   :    16,939,000원

라. 부족사유   :   수요기관 제잡비율 과소 적용

구 분	조달청적용기준	수요부	부족율
간접노무비	9.9 %	3.4%	6.5%
기타 경비	5.0 %	1.0%	4.0%
일반관리비	4.7 %	1.0%	3.7%
이 윤	15.0 %	6.0%	9.0%

끝.

4) 관급자재

❍ 설계내역서의 관급자재내역(수량, 금액)은 도급예정자(시공업체등)가    시공 또는 설치할 관급자재와 관급자(제조업체등)가 설치할 관급    자재를 구분 표기하여 주시기 바람

- 도급자(시공업체)설치 관급자재 : 조명기구, 분전반 등

- 관급자(제조업체)설치 관급자재 : 수배전반, 발전기, 무대조명 등

❍ 관급자재 내역서 작성사례

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비
				단가	금액	단가	금액	단가	금액
< 도급자(시공업체)설치 관급자재 내역 >
조명기구	A TYPE	SET	*
조명기구	B TYPE	SET	*
분전반	LP-1	면	*
---- 이하생략 ----
< 관급자(제조업체)설치 관급자재 내역 >
특고압반	HV-1	대	*
저압반	LV-1	대	*
MCC반	MCC-1	대	*
디젤발전기	600KW 3P4W	대	*
---- 이하생략 ----

5) 잠정금액(PS) 처리방법

❍ 사후 정산항목(특수시설, 장식예술품설치, TAB 등)이 있을 경우     에는 특기시방서 또는 현장설명서에 기재하시고 공사원가계산서의

PS(잠정금액) 란에 항목 및 금액을 표기하시기 바람

6) 해당 견적서 송부

❍ 설계내역서 중 전문업체 견적가격을 적용한 품목은 우리청 가격        조사 시 해당업체의 견적가격이 참고가 될 수 있으므로 해당견적서를      첨부하여 주시기 바람

7) 설계서 품명, 규격의 통일

❍ 품명, 규격 등은 설계도면, 시방서, 설계내역서에 상호 일치시켜     주시기 바람

- 설계과정에서 수정 횟수가 많을수록 상호 불일치하는 경우가

많으며 품명과 규격이 서로 상이할 경우 적정가격 산정이 곤란하며

향후 설계변경 등 분쟁 요인이 됨

8) 세부 규격 명시

❍ 일반적으로 통용되는 재료나 제품이 아닌 특정재료나 특정규격일

경우에는 적정한 공사비를 적용할 수 있도록 설계내역서 및

시방서, 도면등에 제품의 규격 및 사양을 명시 바람

9) 1식공사 내역세분

❍ 전관방송시스템, 무대장비, 접지설비 등 1식 공사는 세부내역을 작성하거나 또는 일위대가로 작성하여 주시기 바랍니다.

❍ 1식공사로 설계내역서를 작성할 경우 적정한 공사비 산정 및 시공업체, 공사감독시 기준이 없으며 설계변경이 발생할 경우 적정한 조치가 곤란할 것으로 예상됨

❍ 1식공사 사례

< 부적절설계내역 >

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	CCTV설비 (일위대가)		식	1

< 적정설계내역 >

CCTV설비  (일위대가)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	DOME COLOR CAMERA	0.01LUX	EA	*
	COLOR CAMERA	0.3LUX	EA	*
	ZOOM LENS	10~100mm	EA	*
	HOUSING	옥외형	EA	*
	HOUSING	옥내형	EA	*
	PAN/TILE DIRVER	옥외형	EA	*
	BRACKET	옥내형	EA	*
	POLE STAND	4M	EA	*
	POLE STAND &BASE	MADE	EA	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	통신설비공	인	*
	노무비	보통인부	인	*

10) 사용전검사 수수료 및 한전대관수수료

❍ 원가계산서상에 포함된 한국전기안전공사의 사용전검사비, 대관수수료 및 한전 인입선공사비 등은 수수료계정으로 납부해야할 금액으로서 한국전력공사, 한국전기안전공사에 직접 납부해야 할 성격 이니 도급공사에 포함시켜 발주하지 않도록 바람.

11) 환경보전비

❍ 환경보전비는 건설산업기본법 제2조 제4호의 규정에의한 건설

공사에 적용하도록 되어 있는바 전기, 통신, 소방시설공사업법

은 건설산업기본법에 포함되지 않음으로 계상할 수 없음.

12) 건설하도급대금지급보증서발급수수료

❍ 건설산업기본법시행규칙 제30조(하도급대금지급보증서교부등) 및 하도급거래공정화에관한법률 제13조의 2 등의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서발급수수료는 하도급계약시 소요되는 지급보증서발급에 소요되는 비용을 말하며 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 적용하는 요율을 공사 원가계산에 반영하도록 규정되어 있고 원칙적으로 일반건설공사에 적용하며, 전문공사, 전기,통신공사 등에는 적용하지 않음으로 계상할 수 없음.

나. 원가계산 작성방법 설명

나-1. 공사원가계산서

나-1-1. 공사원가계산서구성 (예시)

나-1-2. 공사원가계산 항목별 산정방법(‘06. 1. 31.현재 기준)

1. 직접재료비(가-1)는 공종별 집계표의 재료비 합계금액을 명기

2. 직접노무비(나-1)는 공종별 집계표의 노무비 합계금액을 명기

3. 간접노무비(나-2)는 직접노무비에 조달청에서 고시한 간접노무비             율을 곱하여 산정

4. 산출경비(다-1)는 공종별 집계표의 경비 합계금액을 명기

5. 산재보험료(다-2)는 산업재해보상보험법시행령 제60조에 의거              노무비(직접노무비와 간접노무비의 합계금액)에 건설교통부장관이             고시한 요율을 곱하여 산정

6. 고용보험료(다-3)는 노무비(직접노무비와 간접노무비의 합계금액)에            건설교통부장관이  고시한 요율을 곱하여 산정

7. 국민건강보험료(다-4)는 국민건강보험법 시행령 제10조에 의거              직접노무비에 건설교통부장관이  고시한 요율을 곱하여 산정

8. 국민연금보험료(다-5)는 국민연금법시행령 제2조에 의거 직접

노무비에 건설교통부장관이  고시한 요율을 곱하여 산정

9. 건설근로자퇴직공제부금(다-6)은 건설산업기본법시행령 83조 및             건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제8조에 의거 직접

노무비에 조달청에서 고시한 요율을 곱하여 산정

10. 산업안전보건관리비(다-7)는 산업안전보건법시행령 제26조의5 및             건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (노동부고시             제2005-32호)에 의거 아래와 같이 노동부장관이 고시한 요율을

적용하여 아래와 같이 산정

- 관급자재가 없는 경우 : (재료비+직접노무비)×적용율

- 관급자재가 있는 경우 : 아래 “a”와 “b” 비교하여 적은 금액                                      적용

․ a. (재료비+직접노무비)×적용율×1.2 와

․ b. (재료비+직접노무비+관급자재금액)×적용율

11. 기타경비(다-8)는 재료비와 노무비의 합계금액(가+나)에 조달청             에서 고시한 요율을 적용

12. 공사이행보증서발급수수료(다-9)는 최저가입찰대상공사에 대하여             공사이행보증서 발급기관이 최고등급업체에 대해 적용하는

보증요율중 최저요율을 적용하여 아래와 같이 산정

- [(재료비+직접노무비+산출경비)×적용율+6.6백만원]×공기(년)

13. 건설하도급대금지급보증서발급수수료(다-10)는 건설산업기본법             제34조 및 하도급거래공정화에관한법률 제13조의2에 의거

재료비, 직접노무비, 산출경비 합계금액에 건설교통부에서

고시한 요율을 곱하여 산정

14. 환경보전비(다-11)는  재료비, 직접노무비, 산출경비의 합계금액에             건설기술관리법시행규칙 제28조의 환경관리비 산출기준에 의거한             요율을 곱하여 산정

15. 일반관리비(2)는 순공사원가에 조달청에서 고시한 일반관리비              요율을 곱하여 산정

16. 이윤(3)은 노무비, 경비, 일반관리비의 합계금액에 조달청에서              고시한 요율을 적용하여 산정

17. PS(4)는 사후정산 항목으로 발주시 공사금액을 확정할 수 없는            특수시설이나 장식예술품설치, TAB공사 등의 잠정금액을 명기         18. 총원가(5)는 순공사원가, 일반관리비, 이윤, PS금액의 합계금액            명시

19. 공사손해보험료(6)는 회계예규 공사손해보험가입업무집행요령에            규정한 공사에 대하여 국가계약법시행령 제53조에 의거 공사

손해보험가입비를 순공사원가, 일반관리비, 이윤의 합계금액에            보험회사에서 징구한 요율을 곱하여 산정

20. 소계(7)는 총원가, 공사손해보험료 합산금액을 명기

21. 부가가치세(8) 는 소계에 부가가치세법에 의거한 요율을 곱하여             산정

22. 총계(9)는 소계와 부가가치세 합산금액을 명기

나-2. 전기공사 공종 집계표

나-2-1. 전기공사 집계표(예시)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
1. 옥외보안등설비공사		식	1
2. 수변전설비공사		식	1
3. 전력간선설비공사		식	1
4. 동력설비공사		식	1
5. 전등설비공사		식	1
6. 전열설비공사		식	1
7. 경관조명설비공사		식	1
8. 접지및피뢰침설비공사		식	1
9. CABLE TRAY설비공사		식	1
10. 무대조명설비공사		식	1
11. 무대기계설비공사		식	1
12. 전력제어설비공사		식	1
13. 조명제어설비공사		식	1
14. 콘테이가설사무소		식	1
15. 전기소방설비공사		식	1
16. 무선통신보조설비공사		식	1
합 계

나-2-2. 작성시 유의사항

1. 공종별로 재료비, 노무비, 경비의 금액을 명기

2. 집계표와 내역서상의 공종별 합계금액이 동일하도록 작성

나-3. 전기공사공종별 세부 설계내역 작성방법

1. 옥외보안등설비공사

1-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 30㎜	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	600V F-CV 케이블	2C x 5.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 8.0 ㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	풀박스	150×150×100	개	*
	풀박스	200×200×150	개	*
	케이블표지시트	0.15x150	M	*
	관로구방수	D30	개소	*
	터파기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
1-1	조명기구(OL1)	MH 175W X 1	SET	*
1-2	조명기구(OL2)	MH 175W X 2	SET	*
1-3	외등기초(접지유)	500×600×800	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	배전전공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

1-B.  작성시 유의사항

❍  조명기구(설명부호 1-1, 1-2)는 규격란에 제품규격을 명기하고 세부상세도와

특기사항을 도면 및 시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할 경우 견적서를 첨부

바라며 조명기구 SET단가를 입력바람. 또한 관급자재일 경우 관급자재 표시바람.

❍  외등기초(접지유)(설명부호 1-3)는 세부 일위대가로 작성하여 단가를 산출바람.

(아래 일위대가표 참조)

- 외등기초(접지유) (예시)

2. 수변전설비공사

2-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 36 mm	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 150㎜	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	노말밴드	PVC 36 C	개	*
	22.9KV 동심 중성선 케이블	22.9kV, CN/CV/W,1×60㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 3.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 5.5 ㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	14㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	60㎟	M	*
	소방용내화전선(FR-8)	1C×200㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	동관단자	2 HOLE 200 ㎟	개	*
	압착단자	100 ㎟	개	*
	케이블 단말접속자재	자기수축,23kV 1Cx60 ㎟	개	*
	풀박스	400×400×300	개	*
	CABLE DUCT(분체)	W400 X H200	M	*
	VER. ELBOW(분체)	W400 X H200	개	*
	BONDING JUMPER	38㎟	개	*
2-1	디젤엔진발전기	3상4선,300KW(375KVA)	대	*
	지중선로표시기	전규격	개	*
	케이블표지시트	0.23x400	M	*
2-2	CABLE DUCT HANGER	W400	개소	*
2-3	맨홀	1200x1200x1200	개소	*
2-4	접지공사	1종	개소	*
2-5	방유벽설치	H:500	개소	*
2-6	관로구방수	D150	개소	*
	터파기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	수배전반	SS-1	면	*
	수배전반	SS-2	면	*
	노무비	특고압케이블전공	인	*
	노무비	특별인부	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

2-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 가급적 건설기계사용 산출방식을 적용하되 작업조건

(토질계수, 현장조건)을 일관성 있게 적용하고 규격란에 공법에 적용되는 중기종류 및

규격을 명시하고, 잔토처리는 운반거리까지 명시, 기계와 인력이 혼용으로 작업시 해당

부분의 비율 명시(예, 기계80%+인력20%)

❍  디젤엔진발전기(설명부호 2-1)는 공냉식, 수냉식, 운전반별치, 탑재여부등 기타 상세한

규격서를 시방서와 도면에 명기바라며 또한 관급자재일 경우 관급자재 표시바람.

❍  CABLE DUCT HANGER, 맨홀, 접지공사, 방유벽설치, 관로구방수(설명부호 2-2~6)는          세부 일위대가로 작성하여 단가를 산출바람. (아래 일위대가표 참조)

- 접지공사(1종) (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	접지공사(1종) (일위대가)		식
	접지봉	18Φ×2400 mm	개	*
	볼트형콘넥터	접지선서비스, 50-70 ㎟	개	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	60㎟	M	*
	터파기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기	15Cm	M3	*
	접지첨가제	접지저항저감제,아스판,10 Kg	개	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	보통인부	인	*

3. 전력간선설비공사

3-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	강제전선관(노출)	아연도 28 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 36 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 42 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 54 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 70 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 36 mm	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 30㎜	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 65㎜	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	파이프크램프	36 C	개	*
	파이프크램프	54 C	개	*
	파이프크램프	70 C	개	*
	노말밴드	아연도 28 mm	개	*
	노말밴드	아연도 36 mm	개	*
	노말밴드	아연도 42 mm	개	*
	노말밴드	아연도 54 mm	개	*
	노말밴드	아연도 70 mm	개	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	600V F-CV 케이블	1C x 60 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	1C x 100 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 5.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 8.0 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	4C x 14 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	4C x 22 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	4C x 38 ㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	5.5㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	8㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	14㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	38㎟	M	*
	소방용내화전선(FR-8)	1C×60㎟	M	*
	소방용내화전선(FR-8)	2C×22㎟	M	*
	소방용내화전선(FR-8)	4C×14㎟	M	*
	소방용내화전선(FR-8)	4C×22㎟	M	*
	소방용내화전선(FR-8)	4C×38㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	동관단자	1 HOLE 14 ㎟	개	*
	동관단자	1 HOLE 22 ㎟	개	*
	동관단자	1 HOLE 38 ㎟	개	*
	동관단자	1 HOLE 60 ㎟	개	*
	동관단자	1 HOLE 100 ㎟	개	*
	압착단자	14 ㎟	개	*
	압착단자	22 ㎟	개	*
	압착단자	38 ㎟	개	*
	압착단자	60 ㎟	개	*
	박스커버	4각,2개용S/W (평)	개	*
	스위치박스	2 개용 54 mm	개	*
	풀박스	150×150×100	개	*
	풀박스	200×200×100	개	*
	풀박스	200×200×150	개	*
	풀박스	300×300×150	개	*
	풀박스	300×300×200	개	*
	풀박스	400×400×200	개	*
	풀박스	400×400×300	개	*
	풀박스	500×500×300	개	*
	케이블표지시트	0.15x150	M	*
3-1	전선관지지행거(단독)	28 C	개소	*
3-2	전선관지지행거(단독)	36 C	개소	*
3-3	전선관지지행거(단독)	42 C	개소	*
3-4	전선관지지행거(단독)	54 C	개소	*
3-5	전선관지지행거(단독)	70 C	개소	*
3-6	전선관지지행거(천정)	W300	개소	*
3-7	전선관지지행거(천정)	W500	개소	*
3-8	관로구방수	D30	개소	*
3-9	관로구방수	D65	개소	*
	터파기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	무정전전원장치(UPS)	UPS 1P 15KVA	SET	*
	MCC반(MCC-A1)	MCC-A1	면	*
	MCC반(MCC-A2)	MCC-A2	면	*
	MCC반(MCC-FP)	MCC-FP	면	*
	MCC반(MCC-E)	MCC-E	면	*
	분전반(LB-A)	LB-A	면	*
	분전반(L1-A)	L1-A	면	*
	분전반(L3-A)	L3-A	면	*
	분전반(L4-A)	L4-A	면	*
	분전반(LB-B)	LB-B	면	*
	분전반(L1-B)	L1-B	면	*
	분전반(L2-B)	L2-B	면	*
	분전반(L3-B)	L3-B	면	*
	분전반(L4-B)	L4-B	면	*
	분전반(L4-C)	L4-C	면	*
	분전반(LB-C)	LB-C	면	*
	분전반(L1-C)	L1-C	면	*
	분전반(L1-D)	L1-D	면	*
	분전반(L1-E)	L1-E	면	*
	분전반(L3-C)	L3-C	면	*
	분전반(L3-E)	L3-E	면	*
	분전반(L3-D)	L3-D	면	*
	분전반(L-S)	L-S	면	*
	분전반(L-UPS)	L-UPS	면	*
	분전반(LRF-A)	LRF-A	면	*
	분전반(LRF-B)	LRF-B	면	*
	분전반(L-RF)	L-RF	면	*
	분전반(P-B1)	P-B1	면	*
	분전반(P-A1)	P-A1	면	*
	분전반(P-A2)	P-A2	면	*
	분전반(P-K)	P-K	면	*
	분전반(AC-RF)	AC-RF	면	*
	ELB BOX	ELB 2P 30AF/30AT	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	배전전공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

3-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 가급적 건설기계사용 산출방식을 적용하되 작업조건

(토질계수, 현장조건)을 일관성 있게 적용하고 규격란에 공법에 적용되는 중기종류 및

규격을 명시하고, 잔토처리는 운반거리까지 명시, 기계와 인력이 혼용으로 작업시 해당

부분의 비율 명시(예, 기계80%+인력20%)

❍  UPS, MCC반, 분전반은 규격란에 제품규격 및 명칭을 명기하고 세부상세도와

특기사항을 도면 및 시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할 경우 견적서를 첨부

바라며 각각의 SET단가를 입력바람. 또한 관급자재일 경우 관급자재 표시바람.

❍  전선관지지행거(단독,천정), 관로구방수(설명부호 3-1~9)는 세부 일위대가로 작성하여           단가를 산출바람. (아래 일위대가표 참조)

- 전선관지지행거(단독) (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	전선관지지행거(22C) (일위대가)		식
	행거볼트	∮9×1000㎜	개	*
	스트롱앵커	3/8"	개	*
	너트,와샤	M10	개	*
	파이프행거	28 C	개	*
	노무비	보통인부	인	*

4. 동력설비공사

4-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	강제전선관(노출)	아연도 22 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 28 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 36 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 42 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 54 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 36 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 42 mm	M	*
	1종금속제가요전선관	22 mm ㉿ 방수	M	*
	1종금속제가요전선관	28 mm ㉿ 방수	M	*
	1종금속제가요전선관	36 mm ㉿ 방수	M	*
	1종금속제가요전선관	54 mm ㉿ 방수	M	*
	1종가요관 콘넥타	22 mm ㉿ 방수	개	*
	1종가요관 콘넥타	28 mm ㉿ 방수	개	*
	1종가요관 콘넥타	36 mm ㉿ 방수	개	*
	1종가요관 콘넥타	54 mm ㉿ 방수	개	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	파이프크램프	22 C	개	*
	파이프크램프	28 C	개	*
	파이프크램프	42 C	개	*
	노말밴드	아연도 28 mm	개	*
	노말밴드	아연도 36 mm	개	*
	노말밴드	아연도 42 mm	개	*
	노말밴드	아연도 54 mm	개	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	노말밴드	PVC 36 C	개	*
	노말밴드	PVC 42 C	개	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	5.5㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 3.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 5.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 14 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	3C x 3.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	3C x 5.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	3C x 8.0 ㎟	M	*

4-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  전선관지지행거(단독,천정), 동력배관지지가대(설명부호 4-1~10)는 세부 일위대가로

작성하여 단가를 산출바람. (아래 일위대가표 참조)

- 전선관지지행거(단독) (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	동력배관지지가대“ㄷ"앵글(28C) (일위대가)		식
B-1	ㄷ형강	75x40x4T	kg	*
	U 찬넬	41x41x2.6t	M	*
B-2	열연강판	6t	kg	*
	셋트앵커(3/8")	M10*L75	개	*
	6각볼트	3/8",M10	개	*
	6각너트	3/8",M10	EA	*
	파이프크램프	28 C	개	*
	노무비	내선전공	인	*

-  ㄷ 형강, 열연강판(설명부호 B-1~2)의 단위(kg, ton등)를 확인하여 작성바람.

5. 전등설비공사

5-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	1종금속제가요전선관	16 mm ㉿ 비방수	M	*
	1종가요관 콘넥타	16 mm ㉿ 비방수	개	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 5.5 ㎟	M	*
	시내 쌍케이블(CPEV)	CPEV, 0.65 mm x 5P	M	*
	제어케이블	FR-CVV-S, 2Cx1.25 ㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	아우트렛박스	8각 54㎜	개	*
	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	*
	박스커버	8각, 평형	개	*
	박스커버	4각, 평형	개	*
	스위치박스	1 개용 54 mm	개	*
	스위치박스	2 개용 54 mm	개	*
	풀박스	100×100×75	개	*
	RACE WAY BODY	70 x 40	M	*
	RACE WAY COVER	70 x 40	M	*
	HOR. ELBOW	70 x 40	개	*
	JOINER	70 x 40	개	*
	END CAP	70 x 40	개	*
	기구용금구	70 x 40	개	*
	JOINT BOX	70 x 40	개	*
	JUNTION BOX-3방	70 x 40	개	*
	A형 HANGER	70 x 40	개	*
	RACE WAY 지지금구	70 x 40	개소	*
	매입접지콘센트	15A 250V 1구	개	*
	단로 램프스위치(WIDE)	1구	개	*
	단로 램프스위치(WIDE)	2구	개	*
	단로 램프스위치(WIDE)	3구	개	*
	단로 램프스위치(WIDE)	4구	개	*
	단로 램프스위치(WIDE)	5구	개	*
	3로 램프스위치(WIDE)	2구	개	*
	조명기구(FA)	FL 32W X 2	SET	*
	조명기구(FB)	FL 32W X 2	SET	*
	조명기구(FC)	FL 32W X 2	SET	*
	조명기구(FD)	FL 32W X 2	SET	*
	조명기구(FE)	FL 32W X 2	SET	*
	조명기구(FF)	FL 32W X 2	SET	*
	조명기구(FG)	FL 32W X 1	SET	*
	조명기구(FH)	FL 20W X 2	SET	*
	조명기구(FI)	FL 20W X 1	SET	*
	조명기구(EA)	FEL 15W	SET	*
	조명기구(EB)	FEL 15W	SET	*
	조명기구(EC)	FEL 15W	SET	*
	조명기구(ED)	FEL 20W	SET	*
	조명기구(EE)	FEL 20W X 2	SET	*
	조명기구(NA)	NA 100W	SET	*
	조명기구(FPA)	FPL 36W X 3	SET	*
	조명기구(FPB)	FPL 36W X 3	SET	*
	조명기구(FPC)	FPL 18W X 2	SET	*
	조명기구(FPD)	FPL 36W X 3	SET	*
	조명기구(HA)	HAL 12V/50W X 1	SET	*
	조명기구(HB)	HAL 75W X 2	SET	*
	조명기구(HC)	HAL 20W X 8	SET	*
	조명기구(HD)	HAL 20W X 6	SET	*
	조명기구(IA)	IL 60W X 3	SET	*
5-1	등기구보강	M바 표준형	SET	*
5-2	등기구천정타공	다운라이트	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신케이블공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

5-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  조명기구는 규격란에 제품규격 및 명칭을 명기하고 세부상세도와 특기사항을 도면

및 시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할 경우 견적서를 첨부 바라며 각각의

SET단가를 입력바람. 또한 관급자재일 경우 관급자재 표시바람.

❍  등기구보강(설명부호 5-1)은 세부 일위대가로 작성하여 단가를 산출바람.

(아래 일위대가표 참조)

- 등기구보강(M바 표준형) (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	등기구보강 ( M바 표준형) (일위대가)		식
	등기구보강대	스프링형M바표준(1.0m)	개	*
	스트롱앵커	3/8"	개	*
	노무비	내선전공	인	*

❍  등기구천정타공(설명부호 5-2)은 공량산출에 의해 노무비 합산에 적용하거나

일위대가로 작성하여 노무비 단가를 산출바람.

6. 전열설비공사

6-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	강제전선관	아연도 28 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	1종금속제가요전선관	22 mm ㉿ 비방수	M	*
	1종가요관 콘넥타	22 mm ㉿ 비방수	개	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	노말밴드	아연도 28 mm	개	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	5.5㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 5.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	3C x 3.5 ㎟	M	*
	600V F-CV 케이블	3C x 5.5 ㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	5.5㎟	M	*
	UTP 케이블(CAT.5)	0.5mm x 4P	M	*
	케이블	SHILDE 0.5SQ/4C	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	*
	박스커버	4각, 평형	개	*
	박스커버	4각,2개용S/W (오목)	개	*
	박스커버	4각,2개용S/W (평)	개	*
	스위치박스	1 개용 54 mm	개	*
	스위치박스	2 개용 54 mm	개	*
	풀박스	100×100×75	개	*
	풀박스	150×150×100	개	*
	시스템 박스	전선관용(매입)	개	*
	시스템 박스	ACCESS FLOOR 용	개	*
	SYSTEM BOX 타공	ACCESS FLOOR 용	개소	*
	매입접지콘센트	15A 250V 1구	개	*
	매입접지콘센트	15A 250V 2구	개	*
	매입방우콘센트	15A 250V 1구	개	*
	매입방우콘센트	15A 250V 2구	개	*
	매입안전콘센트	15A 250V 2구	개	*
	MODULAR OUTLET	DATA, 2구	개	*
	단로 램프스위치(WIDE)	2구	개	*
	노이즈컷TR	1PH, 5KVA	대	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

6-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

7. 경관조명설비공사

7-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 30㎜	M	*
	1종금속제가요전선관	28 mm ㉿ 방수	M	*
	1종가요관 콘넥타	28 mm ㉿ 방수	개	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	600V F-CV 케이블	2C x 5.5 ㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	*
	박스커버	4각, 평형	개	*
	풀박스	100×100×75	개	*
	풀박스	150×150×100	개	*
	풀박스	300×300×200	개	*
	케이블표지시트	0.15x150	M	*
	터파기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	경관용조명기구	XBA	SET	*
	경관용조명기구	XBA-1	SET	*
	경관용조명기구	XBB	SET	*
	경관용조명기구	XBC	SET	*
	경관용조명기구	XBD	SET	*
	경관용조명기구	XBE	SET	*
	경관용조명기구	XBF	SET	*
	경관용조명기구	XWA	SET	*
	경관용조명기구	XWB	SET	*
	경관용조명기구	XWC	SET	*
	경관용조명기구	XFA	SET	*
	경관용조명기구	XFB	SET	*
	경관용조명기구	XLA	M	*
	경관용조명기구	XLD	M	*
	경관용조명기구	XLF	SET	*
	경관용조명기구	XDA	SET	*
	경관용조명기구	XWW	SET	*
7-1	경관용조명기구기초	200×300×400	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	배전전공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식

7-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 가급적 건설기계사용 산출방식을 적용하되 작업조건

(토질계수, 현장조건)을 일관성 있게 적용하고 규격란에 공법에 적용되는 중기종류 및

규격을 명시하고, 잔토처리는 운반거리까지 명시, 기계와 인력이 혼용으로 작업시 해당

부분의 비율 명시(예, 기계80%+인력20%)

❍  경관용조명기구는 규격란에 제품규격을 명기하고 세부상세도와 특기사항을 도면 및

시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할 경우 견적서를 첨부 바라며 조명기구

SET단가를 입력하고 특히 외산제품일 경우 외산품목이라는 사항을 꼭 명기바람.

또한 관급자재일 경우 관급자재 표시바람.

❍  경관용조명기구기초(설명부호 7-1)는 세부 일위대가로 작성하여 단가를 산출바람.

(아래 일위대가표 참조)

- 경관용조명기구기초 (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경관용조명기구기초 (일위대가)		개소
	레미콘타설	무근	M3	*
	합판거푸집	4회	M2	*
	기계터파기	백호우 0.7M3	M3	*
	기계되메우기	백호우 0.7M3	M3	*
	인력되메우기	보통토사	M3	*
	인력잔토처리	현장처리	M3	*
	노무비	내선전공	인	*

8. 접지 및 피뢰침설비공사

8-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관 (지중)	HI 36 mm	m	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	접지용비닐절연전선(FGV)	95㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	노말밴드	PVC 36 C	개	*
	압착단자	볼트식단자 100 ㎟	개	*
	낙뢰계수기		SET	*
8-1	광역피뢰침	보호반경 71M	SET	*
	피뢰침지지대	5M	SET	*
8-2	피뢰침기초	550x700x300	개소	*
	접지봉	18Φ×2400 mm x 3본	개	*
	접지첨가제	접지저항저감제,아스판,10 Kg	포	*
	볼트형콘넥터	U 볼트형, Φ19	개	*
	경고테이프	300*250	M	*
	터파기(백호우80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기(백호우80%,인력20%)	토사	M3	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	공구손료	인력품의 3%	식	*

8-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 가급적 건설기계사용 산출방식을 적용하되 작업조건

(토질계수, 현장조건)을 일관성 있게 적용하고 규격란에 공법에 적용되는 중기종류 및

규격을 명시하고, 잔토처리는 운반거리까지 명시, 기계와 인력이 혼용으로 작업시 해당

부분의 비율 명시(예, 기계80%+인력20%)

❍  광역피뢰침(설명부호 8-1)은 규격 및 시방서, 도면에 보호반경과 유도광역, 고전압

펄스식등 세부사항을 명시바람.

❍  피뢰침기초(설명부호 8-2)는 세부 일위대가로 작성하여 단가를 산출바람.

(아래 일위대가표 참조)

- 피뢰침기초 (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	피뢰침기초 (일위대가)		개소
	용적배합콘크리트	1:3:6	M3	*
	합판거푸집	4회사용시	M2	*
	노무비	내선전공	인	*

9. CABLE TRAY설비공사

9-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 36 mm	m	*
	경질비닐전선관	HI 42 mm	m	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	접지용비닐절연전선(FGV)	95㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(FGV)	120㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	압착단자	볼트식단자 100 ㎟	개	*
	압착단자	볼트식단자 150 ㎟	개	*
	케이블트레이	STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t	m	*
	케이블트레이	STRAIGHT,St W450x100Hx2.3t	m	*
	케이블트레이	STRAIGHT,St W600x100Hx2.3t	m	*
	TRAY COVER	W600	M	*
	GROUNDIG JUMPER	WIRE TYPE	EA	*
	HOR. ELBOW	W300	SET	*
	HOR. ELBOW	W450	SET	*
	HOR. ELBOW	W600	SET	*
	H. TEE	W600	SET	*
	H. CROSS	W600	SET	*
	V. TEE	W600	SET	*
	VER. ELBOW	W600	SET	*
	REDUCER	W600xH300	EA	*
	SHANK BOLT/NUT	SUS	EA	*
9-1	케이블트레이지지대	W300	개소	*
9-2	케이블트레이지지대	W450	개소	*
9-3	케이블트레이지지대	W600	개소	*
9-4	케이블트레이지지대	W600 벽부	개소	*
	덕트형 케이블트레이	DUCT, W 450	m	*
	케이블트레이부속품	JOINT CONNECTOR,아연도100Hx2.6	개	*
	케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 38㎟	개	*
	덕트형 케이블트레이부속품	CONNECTOR, W 450	개	*
	덕트형 케이블트레이부속품	CONNECTOR, W 600	개	*
9-5	DUCT 지지금구	W450 벽부	개소	*
9-6	방화구획 연소방지	W700xD200xH200	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블공	인	*
	노무비	할석공	인	*
	공구손료	인력품의 3%	식	*

9-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  케이블트레이는 규격 및 시방서, 도면에 Ladder Type, Hi-Tec Tray등을 기재하고

재질이 Steel 혹은 Aluminium인지를 명시바람.

❍  케이블트레이지지대, Duct 지지금구등(설명부호 9-1~6)은 세부 일위대가로 작성하여

단가를 산출바람. (아래 일위대가표 참조)

- 피뢰침기초 (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	케이블테레이지지대 (일위대가)		개소
	U 찬넬	41x41x2.6t	M	*
	행거볼트	∮9×1000㎜	개	*
	스트롱앵커	3/8"	개	*
	너트,와샤	M10	개	*
	스프링 와샤	D10	EA	*
	RAIL CLAMP		개	*
	노무비	보통인부	인	*

10. 무대조명설비공사

10-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	강제전선관	22C	M	*
	강제전선관	28C	M	*
	강제전선관	36C	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	전선	IV 3.5SQ	M	*
	전선	IV 5.5SQ	M	*
	CABLE	BELDEN #9829	M	*
	CABLE	CPEV 0.65mm/20Pr	M	*
	노말밴드	28C	EA	*
	노말밴드	36C	EA	*
	PULL BOX	200x200x200	EA	*
	PULL BOX	300x300x200	EA	*
	WIRE DUCT	300Wx100H	M	*
	VERTICAL ELBOW	300Wx100H	EA	*
	HORIZONTAL ELBOW	300Wx100H	EA	*
	U-CHANNEL	41x41x2.6t	M	*
	전산볼트	3/8" x1M	EA	*
	B-JUMPER	14SQ	EA	*
	JOINT CONNECTOR	H 100	EA	*
	SHANK BOLT & NUT	3/8"	EA	*
	HEX HEAD BOLT	3/8"	EA	*
	SPRING NUT	3/8"	EA	*
	잡자재비	배관배선의 2%	식	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블공	인	*
	공구손료	인력품의 3%
10-1	<무대조명설비>
	FLOOR POCKET	C-30Ax3WAY	SET	*
	FLY DUCT	AL 100x80	M	*
	RECEPTACLE	C-30x3P	EA	*
	전선	GV 3.5SQ	M	*
	전선	600V HIV 5.5SQ	M	*
	SPOT LIGHT	HL 650W F.S LENS 6"	SET	*
	ELLIPSOID LIGHT	HPL 750W(36")	SET	*
	GABLE REEL	2RNCT 5.5SQx9C-12M	SET	*
	FLAT CABLE	2RNCT-F 5.5SQ/9C	M	*
	환형 CABLE	2RNCT 5.5SQx9C	M	*
	LIGHT HANGER	ST. PRESS형	EA	*
	SAFETY CHAIN	L:700M/M	EA	*
	CABLE CAGE	1830x190x190	EA	*
	TERMINAL BOX	30A 10P	EA	*
	CABLE FIXTURE	애자형	EA	*
	LIGHT BATTEN	외경Φ42.7M/M	M	*
	COLOR FILTER	7.62Mx1.22M	ROLL	*
	DIMMER UNIT RACK	220V/5KW 24회로	SET	*
	CONTROL CONSOLE	ESP-II(24/48)	SET	*
	DESK	900x690x700	SET	*
	CHAIR	회전형	SET	*
	CONNECTOR BOX		SET	*
	CONTROL BOARD		SET	*
	PLUG	C-30Ax3P	EA	*
	SPARE LAMP	HL 650W/220V	EA	*
	SPARE LAMP	HPL 750W/220V	EA	*
10-2	설치인건비		인	*
	설치인건비		인	*

10-B.  작성시 유의사항

❍  무대조명설비(설명부호 10-1)는 제조업체가 설치할 부분이므로 관급자관급자재로

분리하며 부득이 사급자재로 분리할 경우 견적서를 첨부바라며 각 품목을 일위대가

로 작성하여 단가를 산출바람.

❍  설치인건비(설명부호 10-2)는 표준품셈에 의한 공량산출로 작성바람.

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관,

강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

11. 무대기계설비공사

11-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
11-1	<무대기계설비>
	CONTOUR CURTAIN	11,000L x 5,000H	SET	*
	PLACARD BATTEN	7,000L	SET	*
	NO. 1~2 SUSPENSION LIGHT BATTE	7,000L	SET	*
	ROLL SCREEN	6,000L x 5,200H	SET	*
	FLAG BATTEN	7,000L	SET	*
	CEILING LIGHT BATTEN	7,000L	SET	*
	VIDEO PROJECTOR ELEVATION	-	SET	*
	GRID IRON		SET	*
	CONTROL PANEL & DESK PANEL		식	*
11-2	배관배선	무대장치	식	*

11-B. 작성시 유의사항

❍  무대기계설비(설명부호 11-1)는 제조업체가 설치할 부분이므로 관급자관급자재로

분리하며 부득이 사급자재로 분리할 경우 견적서를 첨부바라며 각 품목을 일위대가

로 작성하여 단가를 산출바람.

❍  배관배선(설명부호 11-2)는 세부 일위대가로 작성바람.

12. 전력제어설비공사

12-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	강제전선관(노출)	아연도 16 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 22 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 28 mm	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	강재전선관용 부품	노말밴드, 아연도 28 mm	개	*
	강재전선관용 부품	파이프크램프, 16 C	개	*
	강재전선관용 부품	파이프크램프, 22 C	개	*
	강재전선관용 부품	파이프크램프, 28 C	개	*
	풀박스	200×200×100	EA	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	트레이용 난연케이블(F-CV)	2 ㎟ / 2C	m	*
	트레이용 난연케이블(F-CV)	5.5 ㎟ / 3C	m	*
	전화선	TIV, 1.0 mm x 2 C	M	*
	제어케이블	CVV 3Cx1.25 ㎟	m	*
	제어케이블	CVV-S, 2Cx1.25 ㎟	m	*
	제어케이블	CVV-S, 4Cx1.25㎟	m	*
	제어케이블	CVV-S, 9Cx1.25㎟	m	*
	CABLE LIREV	0.64mm - 2P	m	*
	CABLE MVVS	0.9mm - 2C	m	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	케이블트레이	STRAIGHT,St W150x100Hx2.3t	m	*
	케이블트레이부속품	H. ELBOW, St, W150x100Hx2.3t	개	*
	케이블트레이부속품	V. ELBOW, St, W150x100Hx2.3t	개	*
	케이블트레이부속품	H. TEE, St, W150x100Hx2.3t	개	*
	케이블트레이부속품	JOINT CONNECTOR,아연도100Hx2.3	개	*
	케이블트레이부속품	SHANK BOLT & NUT, 아연도	개	*
	케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 38㎟	개	*
	케이블트레이부속품	HOLD DOWN CLAMP, 아연도	개	*
	케이블트레이부속품	찬넬스프링 너트, 아연도	개	*
	파이프행가	22 C	개소	*
	파이프지지대	W100	개소	*
	파이프지지대	W150	개소	*
	파이프지지대	W200	개소	*
	케이블트레이지지대	W150	개소	*
12-1	<전력제어설비>
	전압변환기	TD-1V	EA	*
	직류전류변환기	TD-DMV	EA	*
	직류전압변환기	TD-DV	EA	*
	직접디지탈제어기	DDC-01	SET	*
	직접디지탈제어기	DDC-02	SET	*
	직접디지탈제어기	DDC-03	SET	*
	직접디지탈제어기	DDC-03-1	SET	*
	직접디지탈제어기	DDC-04	SET	*
	직접디지탈제어기	DDC-04-1	SET	*
	직접디지탈제어기	DDC-04-2	SET	*
	EBI중앙관제장치		SET	*
12-2	기기설치인건비		식	*
12-3	시운전조정비		식	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

12-B. 작성시 유의사항

❍  전력제어설비(설명부호 12-1)는 도급자설치관급자재로 분리바라며 사급자재로 분리할

경우 견적서를 첨부하고 각 품목을 일위대가로 작성하여 단가를 산출바람.

❍  설치인건비,시운전조정비(설명부호 12-2~3)는 표준품셈에 의한 공량산출로 작성바람.

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관,

강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

13. 조명제어설비공사

13-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	합성수지제 가요전선관	하이렉스-CD, 22㎜	M	*
	CD전선관부속품비	CD전선관의 40%	식	*
	강제전선관(노출)	아연도 22 mm	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	강재전선관용 부품	파이프크램프, 22 C	개	*
	스위치박스	2 개용 54 mm	개	*
	박스커버	4각,1개용S/W (오목)	개	*
	제어케이블	CVV-S, 2Cx1.25 ㎟	m	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	파이프지지대	W200	개소	*
	파이프지지	W 50	개소	*
	파이프지지	W 100	개소	*
	파이프지지	W 150	개소	*
13-1	<조명제어설비>
	조명제어판넬	LCP-B2B	식	*
	조명제어판넬	LCP-PS	식	*
	조명제어판넬	LCP-PK	식	*
	조명제어판넬	LCP-B1A	식	*
	조명제어판넬	LCP-B1B	식	*
	조명제어판넬	LCP-B1C-1	식	*
	조명제어판넬	LCP-B1C-2	식	*
	조명제어판넬	LCP-1A	식	*
	조명제어판넬	LCP-2A	식	*
	조명제어판넬	LCP-3A	식	*
	조명제어판넬	LCP-4A	식	*
	조명제어판넬	LCP-1B	식	*
	조명제어판넬	LCP-2B	식	*
	조명제어판넬	LCP-3B	식	*
	조명제어판넬	LCP-4B	식	*
	조명제어판넬	LCP-1CA	식	*
	조명제어판넬	LCP-2CA	식	*
	조명제어판넬	LCP-3CA	식	*
	조명제어판넬	LCP-4CA	식	*
	조명제어판넬	LCP-4C1	식	*
	조명제어판넬	LCP-1CB	식	*
	조명제어판넬	LCP-2CB	식	*
	조명제어판넬	LCP-3CB	식	*
	조명제어판넬	LCP-4CB	식	*
	프로그램스위치	1 CCT	EA	*
	프로그램스위치	2 CCT	EA	*
	프로그램스위치	3 CCT	EA	*
	프로그램스위치	4 CCT	EA	*
	WIRELESS SETTING UNIT		EA	*
	NCU		EA	*
	LIU		EA	*
	CPU(256 CCT)		EA	*
	TRANSFORMER		EA	*
	PANEL	500x1000x150	EA	*
13-2	설치인건비		식	*
13-3	시운전조정비		식	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

13-B.  작성시 유의사항

❍  조명제어설비(설명부호 12-1)는 도급자설치관급자재로 분리바라며 사급자재로 분리할

경우 견적서를 첨부하고 각 품목을 일위대가로 작성하여 단가를 산출바람.

❍  설치인건비,시운전조정비(설명부호 13-2~3)는 표준품셈에 의한 공량산출로 작성바람.

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관,

강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

14. 콘테이너가설사무소

14-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
14-1	콘테이너가설사무소	6*2.4*2.6m, 6개월	동	*
14-2	콘테이너가설창고	6*2.4*2.6m, 6개월	동	*

14-B.  작성시 유의사항

❍ 콘테이너가설사무소,창고(설명부호 14-1,2)는 품명 및 규격란에 용도와 크기 사용기간

등을 상세히 기술하며 경비금액에 계상바람.

15. 전기소방설비공사

15-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	강제전선관(노출)	아연도 16 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 22 mm	M	*
	강제전선관(노출)	아연도 36 mm	M	*
	강제전선관	아연도 16 mm	M	*
	강제전선관	아연도 22 mm	M	*
	강제전선관	아연도 28 mm	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	1종금속제가요전선관	16 mm 비방수	m	*
	1종금속제가요전선관	비닐피복, 16 mm 방수	m	*
	1종금속제가요전선관	비닐피복, 22 mm 방수	m	*
	1종가요관 부속품	박스커넥터, 16 mm 비방수	m	*
	1종가요관 부속품	박스커넥터-비닐, 16mm 방수	개	*
	1종가요관 부속품	박스커넥터-비닐, 22mm 방수	개	*
	강재전선관용 부품	노말밴드, 아연도 28 mm	개
	강재전선관용 부품	노말밴드, 아연도 36 mm	개	*
	강재전선관용 부품	파이프크램프, 22 C	개	*
	강재전선관용 부품	파이프크램프, 36 C	개	*
	풀박스	100×100×100	개	*
	풀박스	150×150×100	개	*
	JOINT BOX	100x100x50	EA	*
	아우트렛박스	8각 54㎜	개	*
	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	*
	박스커버	8각, 평	개	*
	박스커버	4각, 평	개	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	1.2㎜	M	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	1.6㎜	M	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	CABLE	S.T.P #18 AWG-1P	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	화재감지기	열감지기,차동식스포트형	개	*
	화재감지기	열감지기,정온식스포트형	개	*
	화재감지기	연기감지기(노출),이온화식2종	개	*
	화재감지기	연기감지기,광전식	개	*
15-1	유도등(고휘도)	피난구유도등 대형	개	*
	유도등(고휘도)	피난구유도등 중형	개	*
	유도등(고휘도)	통로유도등 매입형	개	*
	유도등	객석유도등, DC24V 3W	개	*
	객석유도등 정류기	AC220V/24V	개	*
	전자사이렌	사이렌	개	*
	하론방출표시등		개	*
	시각경보장치		EA	*
	중계기	중계기, 2/2	대	*
	중계기수용함		면	*
	수퍼비조리판넬		개	*
	연동제어기	방화샷다용	면	*
	수동조작함	도어릴리즈	개	*
	수동조작함	하론용	면	*
	화재 수신기	하론, 5 회로	대	*
	파이프행가	16 C	개소	*
	파이프행가	22 C	개소	*
	파이프행가	36 C	개소	*
	파이프지지대	W100	개소	*
	수동발신기	단독형(SUS)	SET	*
	수동발신기	소화전상부	SET	*
15-2	R형수신기		대	*
15-3	CONTROL DESK		SET	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

15-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관,

강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  유도등(설명부호 15-1)은 품명란에 일반유도등, 고휘도유도등등 종류를 명기하며

규격란에 크기 및 단면, 양면인지를 정확히 명기바람.

❍  R형수신기(설명부호 15-2)는 규격 및 도면, 시방서에 회로수를 정확히 명기바람.

❍  CONTROL DESK(설명부호15-3)은 특정회사 제품일시 모델명을 명기바라며 견적서에

의할 경우 견적서를 첨부하고 세부상세도를 도명과 시방에 명기바람.

16. 무선통신보조설비공사

16-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	강제전선관(노출)	아연도 28 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	m	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	강재전선관용 부품	노말밴드, 아연도 28 mm	개	*
	경질비닐전선관용 부품	노말밴드,HI 28C	EA	*
	강재전선관용 부품	파이프크램프, 28 C	개	*
	JOINT BOX	100x100x50	EA	*
	FEEDER CABLE	ECX-FR 10D-2V	m	*
	누설동축 케이블	RADIAX, RFL12D-324FR	m	*
	FEEDER CABLE	LDF 120D-4FR	m	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	CONNECTOR	10D-2V	개	*
	CONNECTOR	12D-324	개	*
	CONNECTOR	12D-4FR	개	*
	DUMMY LOAD	종단저항	개	*
	TERMINAL BOX	INDOOR	면	*
	TERMINAL BOX	OUTDOOR	면	*
	DEAD END BRAKET	천정부착용	SET	*
	SUSPENSION CLAMP	천정부착용	SET	*
	SPLITTER	4공용기	SET	*
	DISTRIBUTER	2분배기	SET	*
	OUTDOOR ANT		SET	*
	무선통신 중계기		SET	*
	파이프행가	28 C	개소	*
	파이프지지대	W100	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	무선안테나공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	비계공	인	*
	노무비	통신기사1급	인	*
	노무비	통신기사2급	인	*
	노무비	통신설비공	인	*
	노무비	통신외선공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

16-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관,

강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  무선통신보조장비는 규격란에 정확한 규격을 명기하고 견적서에 의할 경우

견적서를 첨부바라며 세부상세도를 도명과 시방에 명기바람.

나-4. 통신공사 공종 집계표

나-4-1. 통신공사 집계표(예시)

품명	규격	단위	수량	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액
1. 통합배선설비공사		식	1
2. TV공청설비공사		식	1
3. 방송설비공사		식	1
4. CCTV설비공사		식	1
5. 주차관제설비공사		식	1
6. CABLE TRAY설비공사		식	1
7. 콘테이너가설사무소		식	1
합 계

나-4-2. 작성시 유의사항

1. 공종별로 재료비, 노무비, 경비의 금액을 명기

2. 집계표와 내역서상의 공종별 합계금액이 동일하도록 작성

나-5. 통신공사공종별 세부 설계내역 작성방법

1. 통합배선설비공사

1-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	폴리에틸렌 전선관	PE 54㎜	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 30㎜	M	*
	1종금속제가요전선관	16 mm ㉿ 비방수	M	*
	1종금속제가요전선관	22 mm ㉿ 비방수	M	*
	1종가요관 콘넥타	16 mm ㉿ 비방수	개	*
	1종가요관 콘넥타	22 mm ㉿ 비방수	개	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	14㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	60㎟	M	*
	UTP 케이블(CAT.5E)	0.5mm x 4P	M
	UTP 케이블(CAT.5E)	0.5mm x 25P	M	*
	UTP 케이블(CAT.6)	0.5mm x 4P	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	*
	박스커버	4각, 평형	개	*
	박스커버	4각,2개용S/W (오목)	개	*
	박스커버	4각,2개용S/W (평)	개	*
	스위치박스	1 개용 54 mm	개	*
	스위치박스	2 개용 54 mm	개	*
	풀박스	100×100×75	개	*
	MODULAR OUTLET	DATA, 2구	개	*
	MODULAR OUTLET(SYSTEM BOX용)	DATA 1구 X 2EA	개	*
	케이블표지시트	0.15x150	M	*
1-1	통합배선함 LAN-R1	24 PORT 14EA,국선50/200P	SET	*
1-2	통합배선함 LAN-R2	24 PORT 8EA	SET	*
1-3	통합배선함 LAN-R3	24 PORT 2EA	SET	*
	ACCESS POINT	MAX 54bps-speed	개	*
	무지향안테나	옥외access point용	개	*
	방수함체	옥외access point용	개	*
	지지대	옥외access point용	개	*
	피그테일CABLE	옥외access point용	개	*
1-4	핸드홀(수공1호)	950x450x700	개소	*
1-5	접지공사	1종	개소	*
1-6	접지공사	3종	개소	*
	접지단자함	1회로	면	*
1-7	관로구방수	D30	개소	*
1-8	관로구방수	D50	개소	*
	터파기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
1-9	NETWORK구축장비		식	*
1-10	통합배선장비		식	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	배전전공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	노무비	통신케이블공	인	*
	노무비	통신설비공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

1-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 가급적 건설기계사용 산출방식을 적용하되 작업조건

(토질계수, 현장조건)을 일관성 있게 적용하고 규격란에 공법에 적용되는 중기종류 및

규격을 명시하고, 잔토처리는 운반거리까지 명시, 기계와 인력이 혼용으로 작업시 해당

부분의 비율 명시(예, 기계80%+인력20%)

❍  NETWORK구축장비, 통합배선장비등(설명부호 1-9~10)은 도급자가 제조, 설치할 수

있는지를 파악한 후 관급자(도급자)관급자재로 분리 바라며 사급자재로 포함시켜 발주

시킬 경우 세부상세도와 특기사항을 도면 및 시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할

경우 견적서를 첨부 바람.

❍  통합배선함,핸드홀,접지공사등(설명부호 1-1~8)는 세부 일위대가로 작성하여

단가를 산출바람. (아래 일위대가표 참조)

- 통합배선함 LAN-R1 (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	통합배선함 LAN-R1 (일위대가)		SET
	RACK CABINET	"19 RACK	대	*
	PATCH PANEL	24 PORT	개	*
	플러그	RJ 45	개	*
	피뢰탄기반	50 회선	대	*
	110배선반	100P	SET	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	통신산업기사	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	노무비	통신설비공	인	*

2. TV공청설비공사

2-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	폴리에틸렌 전선관	PE 36㎜	M	*
	1종금속제가요전선관	16 mm ㉿ 비방수	M	*
	1종가요관 콘넥타	16 mm ㉿ 비방수	개	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	위샤캡	16 C	개	*
	위샤캡	28 C	개	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	5.5㎟	M	*
	고발포 동축 케이블	5C-HFBT(3중차폐)	M	*
	고발포 동축 케이블	7C-HFBT(3중차폐)	M
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	*
	박스커버	4각, 평형	개	*
	박스커버	4각,2개용S/W (오목)	개	*
	스위치박스	1 개용 54 mm	개	*
	스위치박스	2 개용 54 mm	개	*
	TV 유니트	종단	개	*
	TV 유니트	직렬	개	*
2-1	관로구방수	D30	개소	*
2-2	T.V공청안테나(기초부)	SUS	개소	*
2-3	T.V분배기함	MB	개소	*
2-4	T.V분배기함	TV-B1A	개소	*
2-5	T.V분배기함	TV-B1B	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	통신케이블공	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

2-B. 작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  관로구방수,TV공청안테나,TV분배기함등(설명부호 2-1~5)는 세부 일위대가로 작성하여

단가를 산출바람. (아래 일위대가표 참조)

- TV분배기함 MB (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	T.V분배기함 MB (일위대가)		개소
	외함(DOOR SUS)	650(W)x700(H)x150(D)	SET	*
	증폭기	쌍방향	조	*
	분기기	쌍방향유니트, 4 분기기	개	*
	분배기	쌍방향유니트, 6 분배기	개	*
	콘센트	노출-접지형, 15A 250V 원형	개	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	무선안테나공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	통신설비공	인	*

3. 방송설비공사

3-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 36 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 42 mm	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 30㎜	M	*
	1종금속제가요전선관	16 mm ㉿ 비방수	M	*
	1종가요관 콘넥타	16 mm ㉿ 비방수	개	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	노말밴드	PVC 36 C	개	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	1.2㎜	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	5.5㎟	M	*
	소방용내열전선(FR-3)	코어형, 2C×1.6mm	M
	소방용내열전선(FR-3)	코어형, 10C×1.6mm	M	*
	소방용내열전선(FR-3)	코어형, 20C×1.6mm	M	*
	600V 비닐 캡타이어케이블	VCT, 3심 2.0 ㎟	M	*
	고주파 동축케이블	ECX CABLE, 5C-2V	M	*
	제어케이블	CVV 3Cx2.0 ㎟	M	*
	제어케이블	CVV-S, 2Cx3.5 ㎟	M	*
	제어케이블	CVV-SB, 10Cx1.25㎟	M	*
	통신케이블	2E	M	*
	통신케이블	RGB	M	*
	통신케이블	4S8	M	*
	통신케이블	L-2T2S	M	*
	통신케이블	MW-3100	M	*
	통신케이블	SW-9100/2C	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	아우트렛박스	8각 54㎜	개	*
	아우트렛박스	중형4각 54㎜	개	*
	박스커버	8각, 평형	개	*
	박스커버	4각, 평형	개	*
	박스커버	4각,2개용S/W (평)	개	*
	스위치박스	1 개용 54 mm	개	*
	스위치박스	2 개용 54 mm	개	*
	풀박스	200×200×100	개	*
	풀박스	300×300×150	개	*
	풀박스	300×300×200	개	*
	케이블표지시트	0.15x150	M	*
	ATT	4단 3W	개	*
	ATT	4단 30W	개	*
	PA용 스피커	천정용(AL,3W)	개	*
	PA용 스피커	벽부형(3W)	개	*
	PA용 스피커	벽부형(3W,방수형)	개	*
	PA용 스피커	35W(BALL형,벽부)	개	*
	PA용 스피커	20W(BALL형,천정)	개	*
	방송단자함	10P, 노출연강	면	*
	방송단자함	20P, 노출연강	면	*
	관로구방수	D30	개소	*
	스피커천정타공	8인치이하	개소	*
	터파기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
	되메우기(기계80%,인력20%)	보통토사	M3	*
3-1	전관방송AV설비	전관방송	식	*
3-2	문예창작실AV설비	문예창작실	식	*
3-3	시청각실AV설비	시청각실	식	*
3-4	다목적세미나실AV설비	다목적세미나실	식	*
3-5	다목적강당AV설비	다목적강당	식	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	배전전공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신설비공	인	*
	노무비	통신케이블공	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

3-B. 작업시 주의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  터파기, 되메우기, 잔토처리 등은 가급적 건설기계사용 산출방식을 적용하되 작업조건

(토질계수, 현장조건)을 일관성 있게 적용하고 규격란에 공법에 적용되는 중기종류 및

규격을 명시하고, 잔토처리는 운반거리까지 명시, 기계와 인력이 혼용으로 작업시 해당

부분의 비율 명시(예, 기계80%+인력20%)

❍  전관방송A/V설비.문예창작실A/V설비등(설명부호 3-1~5)은 도급자가 제조, 설치할 수

있는지를 파악한 후 관급자(도급자)관급자재로 분리 바라며 사급자재로 포함시켜 발주

시킬 경우 세부상세도와 특기사항을 도면 및 시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할

경우 견적서를 첨부 바람. 아울러 세부일위대가로 작성하여 단가를 산출바람

(아래 일위대가표 참조)

- 전관방송A/V설비 (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	전관방송A/V설비 (일위대가)		식
	MONITOR PANEL	10CH	EA	*
	AUTO BLOWER	AUTO FAN	EA	*
	SIGNAL EXCHANGER	4CCT	EA	*
	EMERGENCY UNIT	W/MIC	EA	*
	EM SPEAKER SELECTOR	20CCT	EA	*
	SPEAKER SELECTOR	20CCT	EA	*
	mixer PRE AMP	10IN/2OUT	EA	*
	DIGITAL TUNER	AM/FM	EA	*
	CASSETTE DECK	DOUBLE	EA	*
	CD PLAYER	5CD	EA	*
	BLANK PANEL	1H	EA	*
	POWER AMP	360W	EA	*
	POWER AMP	240W	EA	*
	RELAY GROUP	20CCT	EA	*
	EM POWER SUPPLY		EA	*
	BATTERY	12V 100AH	EA	*
	TERMINAL BOARD	36CCT	EA	*
	POWER DISTRIBUTOR	AC220V/60HZ	EA	*
	RACK CABINET	AL/STEEL	EA	*
	MICROPHONE	DYNAMIC	EA	*
	MIC EXT CORD	L-10M	EA	*
	MIC STAND	STAND	EA	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신설비공	인	*
	노무비	통신케이블공	인	*

4. CCTV설비공사

4-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 36 mm	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 40㎜	M	*
	파상형 경질폴리에틸렌 전선관	ELP 50㎜	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	600V 폴리에틸렌 케이블	CV 2C x 2.0 ㎟	M	*
	고발포 동축 케이블	5C-HFBT(3중차폐)	M	*
	제어케이블	CVV 3Cx2.0 ㎟	M	*
	제어케이블	CVV-SB, 4Cx1.25㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	풀박스	100×100×100	개	*
	풀박스	150×150×100	개
	풀박스	200×200×150	개	*
	풀박스	200×200×200	개	*
	풀박스	300×300×200	개	*
4-1	CCTV설비	CCTV	식	*
	관로구방수	D50	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	배전전공	인	*
	노무비	보통인부	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신케이블공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

4-B. 작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  CCTV설비(설명부호 4-1)은 도급자가 제조, 설치할 수 있는지를 파악한 후

관급자(도급자)관급자재로 분리 바라며 사급자재로 포함시켜 발주시킬 경우

세부상세도와 특기사항을 도면 및 시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할

경우 견적서를 첨부 바람. 아울러 세부일위대가로 작성하여 단가를 산출바람

(아래 일위대가표 참조)

- CCTV설비 (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	CCTV설비 (일위대가)		개소
	COLOR CAMERA	0.05LUX	EA	*
	AUTO IRIS LENS	6~12mm	EA	*
	HOUSING	실내형	EA	*
	BRACKET	천장형	EA	*
	SPEED DOME CAMERA	0.1LUX	EA	*
	V.D.A	2IN 4OUT	EA	*
	M.P.U	RS-485	EA	*
	D.V.R	16CH	EA	*
	광장비	(TX.RX)	EA	*
	QUAD	RS-485	EA	*
	QUAD RECIVER	1CH	EA	*
	LCD MONITOR	19"	EA	*
	POWER CONTROLLER	10CH	EA	*
	SYSTEM RACK	제작	EA	*
	노무비	통신기사2급	인	*

5. 주차관제설비공사

5-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 16 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 22 mm	M	*
	경질비닐전선관	HI 28 mm	M	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	노말밴드	PVC 28 C	개	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	1.2㎜	M	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	1.6㎜	M	*
	600V 2종비닐절연전선(HIV)	2.0㎜	M	*
	600V 폴리에틸렌 케이블	CV 2C x 5.5 ㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(F-GV)	3.5㎟	M	*
	고발포 동축 케이블	5C-HFBT(3중차폐)	M	*
	UTP 케이블(CAT.5E)	0.5mm x 4P	M	*
	UTP 케이블(CAT.5)	0.5mm x 4P	M	*
	STP 케이블(CAT.5)	0.5mm x 4P	M
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	JUNCTION BOX	100×100×54	개	*
	풀박스	150×150×100	개	*
	주차권발행기	자기식	SET	*
	요금계산기	자기식	SET	*
	요금표시기	디지털	SET	*
	자동차단기	크랭크구동	SET	*
	ZONE COMPUTER	펜티엄	SET	*
	정기권리더기	50CM	SET	*
	정기권콘트롤러	50CM	SET	*
	요금부스	SUS,에어컨포함	SET	*
	LOOP COIL	4LC	SET	*
	차량검지기	1회로	SET	*
	차량검지기	2회로	SET	*
	출차주의등	자립형,SUS	SET	*
	입구표시만차등	디지털,1개층	SET	*
	중앙감시반	벽부형,1개층	SET	*
5-1	설치시험조정비		식	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	통신케이블공	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	노무비	저압케이블전공	인	*
	노무비	통신내선공	인	*
	공구손료	노무비의 3%	식	*

5-B. 작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관,

강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  주차관제자재는 도급자가 제조, 설치할 수 있는지를 파악한 후 관급자(도급자)

관급자재로 분리 바라며 사급자재로 포함시켜 발주시킬 경우 세부상세도와 특기

사항을 도면 및 시방서에 상세히 기술하고 견적에 의할  경우 견적서를 첨부 바람.

❍  설치시험조정비(설명부호 5-1)는 표준품셈에 의한 공량산출로 작성바람.

6. CABLE TRAY설치공사

6-A. 세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	경질비닐전선관	HI 36 mm	m	*
	경질비닐전선관	HI 42 mm	m	*
	전선관부속품비	전선관의 15%	식	*
	접지용비닐절연전선(FGV)	95㎟	M	*
	접지용비닐절연전선(FGV)	120㎟	M	*
	잡재료비	배관배선의 2%	식	*
	압착단자	볼트식단자 100 ㎟	개	*
	압착단자	볼트식단자 150 ㎟	개	*
	케이블트레이	STRAIGHT,St W300x100Hx2.3t	m	*
	케이블트레이	STRAIGHT,St W450x100Hx2.3t	m	*
	케이블트레이	STRAIGHT,St W600x100Hx2.3t	m	*
	TRAY COVER	W600	M	*
	GROUNDIG JUMPER	WIRE TYPE	EA	*
	HOR. ELBOW	W300	SET	*
	HOR. ELBOW	W450	SET	*
	HOR. ELBOW	W600	SET	*
	H. TEE	W600	SET	*
	H. CROSS	W600	SET	*
	V. TEE	W600	SET	*
	VER. ELBOW	W600	SET	*
	REDUCER	W600xH300	EA	*
	SHANK BOLT/NUT	SUS	EA	*
6-1	케이블트레이지지대	W300	개소	*
6-2	케이블트레이지지대	W450	개소	*
6-3	케이블트레이지지대	W600	개소	*
6-4	케이블트레이지지대	W600 벽부	개소	*
	덕트형 케이블트레이	DUCT, W 450	m	*
	케이블트레이부속품	JOINT CONNECTOR,아연도100Hx2.6	개	*
	케이블트레이부속품	BONDING JUMPER, 38㎟	개	*
	덕트형 케이블트레이부속품	CONNECTOR, W 450	개	*
	덕트형 케이블트레이부속품	CONNECTOR, W 600	개	*
6-5	DUCT 지지금구	W450 벽부	개소	*
6-6	방화구획 연소방지	W700xD200xH200	개소	*
	노무비	내선전공	인	*
	노무비	저압케이블공	인	*
	노무비	할석공	인	*
	공구손료	인력품의 3%	식	*

6-B.  작성시 유의사항

❍  전선관부속품비는 15~20%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선관(경질비닐전선관, 강제전선관, 가요전선관등)의 15%를 계상 바람.

❍  잡자재비는 내선설비공사 부문에서 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여

2~5%범위내에서 적용하도록 되어 있지만 전선과전선관의 2%를 계상 바람.

❍  공구손료는 일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사중 상시 일반적으로

사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은

품할증 제외)의 3%를 계상바람.

❍  케이블트레이는 규격 및 시방서, 도면에 Ladder Type, Hi-Tec Tray등을 기재하고

재질이 Steel 혹은 Aluminium인지를 명시바람.

❍  케이블트레이지지대, Duct 지지금구등(설명부호 6-1~6)은 세부 일위대가로 작성하여

단가를 산출바람. (아래 일위대가표 참조)

- 피뢰침기초 (예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
	케이블테레이지지대 (일위대가)		개소
	U 찬넬	41x41x2.6t	M	*
	행거볼트	∮9×1000㎜	개	*
	스트롱앵커	3/8"	개	*
	너트,와샤	M10	개	*
	스프링 와샤	D10	EA	*
	RAIL CLAMP		개	*
	노무비	보통인부	인	*

7. 콘테이너가설사무소

7-A.  세부공종(예시)

설명 부호	품명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경비	합계	Code NO.
7-1	콘테이너가설사무소	6*2.4*2.6m, 6개월	동	*
7-2	콘테이너가설창고	6*2.4*2.6m, 6개월	동	*

7-B.  작성시 유의사항

❍ 콘테이너가설사무소,창고(설명부호 7-1,2)는 품명 및 규격란에 용도와 크기 사용기간

등을 상세히 기술하며 경비금액에 계상바람.

붙임 1. 건축공사 원가내역 전산텍스트파일 구조

붙임 2. 공사원가계산 제비율 적용기준 해설 및 질의응답

(‘06. 03. 13.현재 기준)

1. 제비율 적용 대상 항목의 적용기준

(1) 공사의 종류

발주하고자 하는 공사의 종류는 건설산업기본법 제8조 동시행령 제7조「별표1」에서 분류한 건설업의 업종과 업종별 업무내용에 따라 구분(토목공사업, 건축공사업, 토목건축공사업, 산업․환경설비공사업, 조경공사업)하며, 복합공사인 경우에는 입찰공고서 등의 내용을 참조하여 주공사업종을 기준으로 분류하여 적용한다.

(2) 공사규모

공사원가계산시 적용하는 비목별 공사의 규모(5억미만~50이상의 4단계 구분)와 적용대상

- 간접노무비, 기타경비 : 직접공사비(재료비+직접노무비+

산출경비)의 합계액을 기준으로 적용

- 산업안전보건관리비 : 재료비(관급자재대포함)+직접노무비의

합계액을 기준으로 적용

- 일반관리비, 이윤 : 추정가격(설계금액-부가가치세)을 기준으로 적용

(3) 공사기간

당해공사 시공에 소요되는 기간을 말하며 공사원가계산시에는 설계시 책정된 공사기간을 사용한다.

(4) 직접노무비<직노>

직접노무비는 당해공사의 작업에 직접 종사하는 근로자 노임의 합계를 말하며 공사원가계산시에는 표준품셈에서 단위당 공량을 구하여 단가산출서 또는 일위대가표에서 해당공종의 노임을 계산하고 공사비 산출내역서에서 최종적인 노무비의 합계를 구하며, 노임단가는 대한건설협회에서 발표하는 시중노임단가(년2회 1월, 9월 발표)를 적용하여 산출한다(예정가격 작성기준(이하 기준이라 함) 제4조, 제5조, 제10       조, 제18조)

(5) 재료비<재>

재료비는 당해공사의 최종 목적물에 실체를 형성하는 직접재료비와 실체를 형성하지 않으나 보조적으로 소비되는 간접재료비의 합계를 말하며, 공사비 산출내역서의 최종적인 재료비 합계액을 말한다(사급자재비도 당연히 포함됨) 설계시 제경비를 제외하여 원가계산서에 별도 반영한 사급자재대(비)도 직접공사비의 재료비에 포함하여 제경비를 적용하고 있으며, 지방자치단체 발주 공사도 행자부 회계통첩(재정정책과-403, 2005.1.27) “재료비의 원가산정관련 유의사항”에 의해 사급자재비를 재료비에 포함하여 원가계산 하도록 의무화 했으며, 예정가격 작성기준 제16조에 ‘재료비, 노무비, 경비 중 일부를 별표2의 공사원가계산서상 일반관리비 또는 이윤 다음 비목으로 계상하여서는 아니된다’라고 규정(‘05.12.30)하여 일부재료비에 대하여 기타경비, 일반관리비 등을 반영하지 아니하는 사례를 방지함 (기준 제4조, 제5조, 제8조, 제9조, 제16조, 제17조)

(6) 관급자재비<관급자재>

당해공사에 소요되는 주요자재를 발주자가 구매하여 시공자에게 지급하여 시공하는 재료비(도급자설치관급자재대만을 의미하며 관급자설치관급자재대는 해당하지 않으므로 공사예정금액에서도 제외됨)로서 도급공사비에는 포함되지 않으나 공사원가계산시에는 산업안전보건관리비 계산(14번항 참조) 및 공사손해보험료 산출(20번항 참조)시 적용된다. 일부에서는 주요자재비에 대하여 사급자재대(비)라는 명칭으로 내역서에 반영하여 공사원가계산시 제경비를 계상하지 않는 경우가 있는데 이는 관급자재비 제도를 잘못 활용하고 있는 것이며 사급자재대(비)에 대한 제경비는 반영하는 것이 원칙

(7) 산출경비<산경>

산출경비는 당해공사에 소요되는 경비중 공사원가계산시 비율로서 계상되는 제경비항목을 제외하고 단가산출서, 일위대가표, 산출내역서 등에 직접 계산하는 직접공사비 중의 경비를 말한다. 대표적인 산출경비로는 중기경비, 시험비, 운반비, 전력비, 계측비 등을 들 수 있다.

(8) 간접노무비(건축공사는 공사의 유형별로 요율이 세분화 됨)

직접 공사현장에 종사하지 않으나, 공사현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 비용(기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액)을 말하며 간접노무비 계산시 공사규모 구분은 산출내역서에서 계상된 재료비와 직접노무비 및 산출경비의 합계액(직접공사비)으로 하고 간접노무비의 계산은 직접노무비에 공사규모, 공사기간, 공사의 종류별 해당율을 곱하여 산정한다. 회계예규 “원가계산시 실무처리 보완자료”, 대한건설협회 발간 완성공사원가분석, 우리청 발주공사의 외주비를 감안한 원가계산서를 분석한 간접노무비율 등을 참조하여 간접노무비율을 결정(기준 제4조, 제5조, 제16조, 제 18조, 제34조)

(9) 산재보험료

산재보험료는 산업재해보상보험법 제63조와 시행령 제60조, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률 제5조 등의 규정에 의거 건설근로자의 산업재해를 보상하기 위한 제도로서 공사원가계산시는 직접노무비와 간접노무비의 합계액(노무비)에 산재보험료율을 곱하여 산정하며 산재보험료율을 매년도말 노동부에서 고시(제2005-41호, ‘05.12.31) 하고 있다(2006년부터 모든 건설공사에 적용 됨) 단, ‘총공사금액이 2천만원미만인 공사로 건설업자가 아닌자가 시공하는 경우에는 적용하지 않음’(노동부고시 제‘04-73호,‘04.12.31)의 고시는 2006년부터 폐지됨 (노동부고시 제 2005-53호, ‘05.12.30)

(기준 제19조 제3항 제10호)

(10) 고용보험료

고용보험법 제8조, 시행령 제12조, 제69조, 고용보험및산업 재해보상보험의보험료징수등에관한법률 제13조, 제14조, 시행령 제12조 등의 규정에 의거 계상하는 고용보험료는 근로자(임금의 0.45%)와 사업주(임금총액의 0.7%~1.3%)가 공동부담하는 것으로, 실업의 예방, 고용의 촉진 및 근로자의 직업능력 개발 향상은 물론 근로자의 생활에 필요한 급여를 지급하여 실직근로자의 생활안정 및 재취업을 지원하는 사회보험으로 1인이상의 근로자가 있는 모든사업주는 의무적으로 고용보험에 가입하여야 하며 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제2조 제1항 제2호의 규정에 의해 총공사금액에 관계없이 모든 건설공사에 적용됨. 단, ‘총공사금액이 2천만원미만인 공사로 건설업자가 아닌자가 시공하는 경우에는 적용하지 않음’(노동부고시 제‘04-73호,‘04.12.31)의 고시는 2006년부터 폐지됨(노동부고시 제 2005-53호, ‘05.12.30) (기준 제19조 제3항 제10호)

고용보험료율은 조달청 등급별 유자격자명부 등록 및 운용기준에 따라 등급별로 다르게 요율을 적용하고 있으며 2005년도 운용기준(조달청공고 2005-82호, 2005.9.15)과 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률 제13조의 고용보험료의 구성은 아래와 같으며, 2006년 적용고용보험료는 건설교통부 고시 제2005-514호(2005.12.30)로 고시된 ‘4대보험의 보험료적용기준’으로 공표된 요율을 적용함(건설산업기본법 제22조 제5항 및 동법 시행령 제26조의 2의 규정)

2005년 등급별 유자격자 명부(조달청공고 2005-82호,‘05.9.15)

‘05년도 조달청 분석요율과 동일함 (단위 : 미만~ 이상)

등급	시공능력평가액 (토건,토목,건축)	공사배정규모(추정금액기준)		산정식, 적용요율(고시율)
		토목공사	건축공사
1	800억원 이상	800억원 이상	450억원 이상	0.45*0.98+0.15*0.98+0.59 = 1.17 0.58(실업+고용) (직업) (요율)
2	800억원～270억원	800억원~320억원	450억원~270억원	0.58 + 0.27 = 0.85
3	270억원～150억원	320억원~150억원	270억원~150억원	0.58 + 0.13 = 0.71
4	150억원～ 100억원	150억원~100억원	150억원~100억원	0.58 + 0.11 = 0.69
5	100억원～ 70억원	100억원~75억원	100억원~75억원	0.58 + 0.09 = 0.67
6	70억원～ 50억원	75억원~50억원	75억원~50억원	5등급이하 금액은 0.67

※ 주) * 입찰공고일 현재의 시공능력평가액기준임.

** 추정금액 : 설계금액+관급자재대(도급자설치)+부가세

고용보험요율의 구성(징수등에관한법률 제13조)

구분		부담률(99.1.1 이후)		비고
		사업주	근로자
실업급여사업		0.45%	0.45%	적용제외 : 65세 이상 일용근로자 → 비율 98% 직업능력은 대한건설협회 조사통보 자료의 등급별 전체사업체수에 규모별 법정요율을 곱한 후 이를 합산하여 등급별업체수로 나누어 산출
고용안정사업		0.15%	-
직업능력 개발사업	150인 미만 기업	0.1%	-
	150인이상~우선대상기업	0.3%	-
	150인이상~1000인미만	0.5%	-
	1000인 이상	0.7%	-

『건설교통부 고시 제2005-514호(2005년 12월 30일)』

건설산업기본법 제22조제5항 및 동법시행령 제26조의2의  규정에 의하여 4대 보험(고용보험, 산업재해보상보험, 국민 연금보험 및 국민건강보험)의 보험료 적용기준을 다음과 같이 고시

※ 고용보험의 보험료

ㅇ 보험료 비용 : 노무비×율

ㅇ 보험료 요율

구 분	1등급	2등급	3등급	4등급	5등급 이하
요 율	1.17	0.85	0.71	0.69	0.67

※등급은 조달청의 유자격자명부기준에 의함

ㅇ 적용대상 : 모든 건설공사(2천만원미만공사 제외 고시폐지)

ㅇ 적용기준 :

- 일반(등급)공사 : 해당등급 요율적용

- PQ, 실적대상공사 : 공사금액에 따라 해당등급(토목, 건축구분) 요율 적용

- 수의계약 대상공사 : 해당업체 시공능력평가액의 등급요율 적용

- 기타공사 : 공사금액에 따라 해당등급 요율 적용

ㅇ 적용시기

- 이 고시문은 2006년 1월 1일 이후 최초로 건설공사         에 대한 입찰공고를 하는 분부터 적용한다.

(11) 국민건강보험료

국민건강보험료는 건설산업기본법 제22조 제5항, 국민건강보험법 제6조, 시행령 제10조, 국민건강보험재정건전화특별법시행령 제3조 등에 의거 건설근로자의 건강증진(질병,부상)의 목적에 충당하는 보험료로서 공사원가계산시는 직접노무비에 국민건강보험료율을 곱하여 산정한다(공사금액에 관계없이 1개월이상의 1건 계약공사에 적용).

1월간의 근로시간이 80시간이상인 근로자로서 상시근로에 종사할 목적으로 고용된 근로자(상시근로자)는 국민건강보험가입이 의무화 됨(기준 제19조 제3항 제10호)

『건설교통부 고시 제2005-514호(2005년 12월 30일)』

건설산업기본법 제22조제5항 및 동법시행령 제26조의2의 규정에 의하여 4대 보험 고시

※ 국민건강보험의 보험료

ㅇ 보험료 비용 : 직접노무비×율

ㅇ 보험료 요율 : 1.25(‘05년 우리청 직장가입자 보험율                               4.31%를 분석한 보험율과 동일함)

ㅇ 적용대상

- 공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사

그러나 최근 국민건강보험재정건전화특별법시행령 제3조 개       정(‘05.12.30)으로 직장가입자 보험료율이 1만분의 431→ 1만분의 448로 변경됨에 따라 기존 고시율의 변경(인상)이 불가피하여 우리청 분석율(1.31%)을 적용

우리청 적용 국민건강보험료율(직접노무비에 대한)

- 2.24%(사업자부담금) × 58.51%(상시노무자비율) ÷ 100  = 1.310%      ≒ 1.31%

(12) 국민연금보험료

국민연금보험료는 국민연금법 제6조, 시행령 제2조 등에 의거 건설근로자의 생활안정과 복지증진의 목적에 충당하는 보험료로서 공사원가계산시에는 직접노무비에 국민연금보혐료율을 곱하여 산정한다(공사금액에 관계없이 1개월이상의 1건 계약공사에 적용).

1월간의 근로시간이 80시간이상인 근로자로서 상시근로에  종사할 목적으로 고용된 근로자(상시근로자)는 국민연금보험 가입이 의무화됨(1월미만의 기간동안 고용되는 일용근로자 및 18세미만의 자와 60세이상의 자는 제외됨, 국민연금법 제75조 제2항에 의한 국민연금보험요율은 9%중 사용자부담율은 4.5%이며, 사업자 부담금 4.5%에 상시근로자비율  및 제외감안비율를 곱한 보험율을 직접노무비에 곱하여 원가계산의 경비로 반영)

건설산업기본법 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)제5항에 4대사회보험료(국민건강보험료, 국민연금보험료, 산재보험료, 고용보험료)의 도급금액산출내역서 반영을 의무화 (준칙 제10조 제3항 제10호).

『건설교통부 고시 제2005-514호(2005년 12월 30일)』

건설산업기본법 제22조제5항 및 동법시행령 제26조의2의 규정에 의하여 4대 보험(고용보험, 산업재해보상보험, 국민연금보험 및 국민건강보험)의 보험료 적용기준을 다음과 같이 고시

※ 국민연금보험의 보험료

ㅇ 보험료 비용 : 직접노무비×율

ㅇ 보험료 요율 : 2.41

ㅇ 적용대상

- 공사기간이 1개월 이상인 모든 건설공사

ㅇ 적용시기

- 이 고시문은 2006년 1월 1일 이후 최초로 건설공사         에 대한 입찰공고를 하는 분부터 적용한다.

※ ‘05년 우리청 분석요율과 동일하며, 연금보험료의 법정           요율(9%)의 변동이 없는 점을 고려하여 고시율을 그대로 사용

(13) 퇴직공제부금비

퇴직공제부금비는 근로기준법에 의한 법정퇴직금을 수혜받지 못하는 건설현장 일용근로자의 고용안정을 위해 퇴직공제금을 지급하기 위해 건설산업기본법 제87조, 시행령 제83조, 건설근로자의고용개선등에관한법률 제10조 및 시행령 제4조, 고용보험법 제18조의2 및 시행령 제23조의 2, 시행규칙 제35조의 3 등의 규정에 의거 건설근로자가 퇴직공제   에 가입하는데 소요되는 비용을 말하며 퇴직공제부금비율은 공사의 종류에 따라 다르게 적용(토목공사 1.37%, 건축공사  %, 준설공사는 중기노무자로 모두 상용근로자이므로 적용대상에서 제외함)되며 공사원가계산시에는 직접노무비의 합계액에 퇴직공제부금비율을 곱하여 산정한다(2004.1.1이후부터는 공사예정금액 10억원이상의 건설공사에 적용, 2004년 이전에는 50억원이상의 공사에 적용).

적용요율은 대한건설협회의 노임공표에 따라 년2회 조정됨계약내역서에 반영된 퇴직공제부금비가 계약자가 납부한 공  제금액을 초과하는 경우 초과금액을 정산(건설산업기본법시  행령 제83조 정산규정) 퇴직공제부금비의 목적외 사용 감액 조치(계약특수조건)

퇴직공제부금비의 산출기본식 = 노무비(기본급)*일용노무자

비율*공제부금/공사부분평균노임 = 직접노무비*1.37%

조사된 퇴직공제부금비금액 * 투찰율(투찰금액/예비가격기초금액) 이상의 금액을 도급금액산출내역서에 명기하도록 안내하고 있으며, 입찰자는 위  안내 내용에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야함

(기준 제19조 제3항 제24호).

(14) 산업안전보건관리비(안전관리비)

산업안전보건관리비는 산업안전보건법 제30조, 및 시행령 제26의 5, 노동부고시 제2005-32호(‘05.12.31) “건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준”에 의거 작업현장의 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 필요한 비용을 말하며, 공사원가 계산시에는 재료비와 직접노무비, 관급자재비의 합계금액에 산업안전보건관리비율을 곱하여 산정한다. 이때 산업안전보건관리비의 적용은 재료비와 직접노무비의 합계액에 산업안전보건관리비율을 곱한 금액의 1.2배한 금액과 재료비와 직접노무비 그리고 관급자재비의 합계액에 산업안전보건관리비율을 곱한 금액 중 낮은 금액을 적용하여야 한다.

산업안전보건관리비 계산시의 공사규모 산정은 재료비와 직  접노무비를 합산한 금액을 말하며 관급자재가 있을 경우에  는 재료비와 직접노무비 그리고 관급자재비를 합하여 규모  를 산정하면 된다. 이때 관급자재가 있는 공사의 경우 공사  규모가 5억원 또는 50억원 정도일 경우에는 관급자재를 포  함시와 불포함시에 적용되는 공사규모가 달라지므로 산업안  전보건관리비율도 다르게 적용될 수 있다(총공사금액 4000  만원이상 공사에 적용)

노동부에서 고시(제2005-32호)한 산업안전보건관리비 적용은 별표5 건설공사의 종류 예시표에 따라 공사종류를 정하여 별표1의 공사종류 및 산업안전보건관리비 계상기준표에 따른 요율을 재료비+직접노무비+(관급자재비)에 곱하여 산출함.

예비가격기초금액 발표시 발표하는 산업안전보건관리비에 투찰율(투찰금액/예비가격기초금액)을 곱한 금액 이상을 입찰내역서에 반영하여 “건설업산업안전보건관리비계상및사용기준”에 의거 추후 정산하여야 함.(기준 제19조 제3항 제22호)

(15) 공사이행보증서 발급수수료

국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제52조 1항 단서 규정에 의한 최저가입찰대상공사에 대하여는 반드시 공사이행보증서로 계약이행을 보증하게 하여야 하며, 공사원가계산시는 공사이행보증서 발급기관이 최고 등급업체에 대해 적용하는 보증요율중 최저요율을 적용하여 공사원가계산에 반영하도록 규정되어 있다. 따라서 공사원가계상시에는 재료비와 직접노무비, 산출경비의 합계액에 공사이행보증서 발급수수료율을 곱하여 계상하며 경비항목으로 계상하여야 한다. 국가계약법시행령 제52조 제1항 제3호(시행령 개정 입법예고중이며 조만간 통과 예정임)

- 제50조제1항 내지 제3항의 규정에 의한 계약보증금을 납부하지 아니하고 공사이행보증서[당해공사의 계약상의 의무를 이행할 것을 보증한 기관이 계약상대자를 대신하여 계약상의 의무를 이행하지 아니하는 경우에는 계약금액의 100분의 40이상(예정가격의 100분의 70미만으로 낙찰된 공사계약의 경우에는 100분의 50이상)을 납부할 것을 보증하는 것이어야 한다]를 제출하는 방법

공사이행보증서발급수수료 원가반영 대상공사 : 추정가격 300억원 이상의 최저가입찰 대상공사(개정전 500억원이상)

계상방식 = 조사금액*예상낙찰율*40%(또는 50%)*보증요율

보증수수료=[(보증금액-200억)×0.06%+18.6백만원]×                     공사기간(년)

공사원가계산시 경비로 반영하는 최종 수수료 산식

토목 및 산업설비공사 :

-  예정가격의 100분의 70이상으로 낙찰된 공사계약

[(재료비+직접노무비+산출경비)×0.013%+6.6백만원]×공기(년) (국계법시행령 개정 완료전 적용)

-  예정가격의 100분의 70미만으로 낙찰된 공사계약

[(재료비+직접노무비+산출경비)×0.016%+6.6백만원]×공기(년)(국계법시행령 개정 완료후 적용예정)

(기준 제19조 제3항 제20호)

(16) 건설하도급대금 지급보증서발급수수료

건설산업기본법시행규칙 제30조(하도급대금지급보증서교부등) 및 하도급거래공정화에관한법률 제13조의 2 등의 규정에 의한 건설하도급대금 지급보증서발급수수료는 하도급계약시 소요되는 지급보증서발급에 소요되는 비용을 말하며 보증서 발급기관이 최고 등급업체에 적용하는 요율을 공사원가계산에 반영하도록 규정되어 있다. 따라서 공사원가계상시에는 재료비와 직접노무비, 산출경비의 합계액에 건설하도지급대금 지급보증서 발급수수료율을 곱하여 계상하며 경비항목으로 계상하여야 한다(원칙적으로 일반건설공사에 적용하며, 전문공사, 전기공사 등에는 적용하지 않음) (기준 제19조 제3항 제20호)

조사된 하도급대금지급보증서발급수수료 * 투찰율(투찰금액/예비가격기초금액) 이상의 금액을 도급금액산출내역서에 명기하도록 안내하고 있으며, 입찰자는 위  안내 내용에 따라  도급금액산출내역서에 명시하여야 하며, 건설산업기본법시행령 제34조의2(대통령령 19139호 2005.11.25) 제1항, 제3항에 의거 정산할 수 있다.

『건설교통부 고시 제2006-16호』

건설산업기본법 제34조제3항 및 동법시행령 제34조의2의 규정에 의하여 하도급대금지급보증서 발급금액 적용기준을 다음과 같이 고시합니다.

2006년 1월 11일

건설교통부장관

하도급대금지급보증서 발급금액 적용기준

1. 적용기준

ㅇ 보증서 발급금액 : (재료비+직접노무비+산출경비)×요율

공 사 규 모		요 율
34.6억원[조사금액(부가세 포함)] 미만		0.018%
34.6억원[조사금액 (부가세 포함)]～100억원(추정가격) 미만		0.027%
100억원(추정가격)～300억원(추정가격) 미만		0.026%
300억원(추정가격) 이상 (최저가낙찰 대상공사)	건축	0.023%
	토목(산업설비 포함)	0.018%
턴키(대안)공사		0.028%

ㅇ 적용요율

※ 상기 적용요율은 최소한의 적용요율임

※ 민간공사에 있어서 상기 공사규모는 건설산업기본법시행령 제8조제1항의 공사예정금액을 말함

2. 적용시기

ㅇ 이 고시문은 고시일 이후 최초로 건설공사에 대한 입찰공고를 하는 분(입찰공고를 하지 아니한 경우에는 최초로 도급계약을 체결하는 분을 말함)부터 적용한다.

(17) 기타경비(건축공사는 공사의 유형별로 요율을 세분화)

현장을 관리하는 비용으로 품셈 또는 법령에 의하여 산출이 불가능한 7개 비목(수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비․교통통신비, 세금과 공과, 도서인쇄비, 지급수수료)에 대하여 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙을 근거로 한국은행 발간 기업경영분석 및 대한건설협회 발간 완성공사원가분석 등을 상호 보완적으로 활용하여 기타경비율을 결정하며, 공사원가계산시는 재료비와 노무비(직노+간노)의 합계액에 기타경비율을 곱하여 계산하고 기타경비 계산시 공사규모 결정은 재료비와 직접노무비 그리고 산출경비의 합계액에 해당하는 규모를 적용한다. (준칙 제4조, 제19조 )

(18) 환경보전비

건설기술관리법시행규칙 제28조의 2(환경관리비의 산출 등), 별표 15(환경관리비의 산출기준) 등의 규정에 의한 환경보전비는 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 소요되는 비용으로 표준품셈 등 원가계산에 따라 산출하여 당해 건설공사의 내역서에 각 항목별로 명시함을 원칙으로 하며(즉 건설산업기본법시행령 제7조 건설업의 업종 및 업무내용만이 환경보전비 적용 대상임), 환경보전비를 표준품셈등 원가계산에 의하여 산출하는 것이 곤란한 경우에는 직접공사비에 해당 요율을 적용하여 계상  할 수 있음(2005.7.1개정) 단, 내역서에 직접공사비로 환경보전비 항목(건설기술관리법 시행규칙 별표15 환경관리비산출기준 제1호의 다목에 규정된 42개시설) 등이 일부라도 반영된 경우에는 요율을 적용하여 계상하지 않음.

환경보전비의 공사원가계산시는 재료비와 직접노무비 그리  고 산출경비의 합계액에 환경보전비율을 곱하여 산출한다. 내역서에 명시하여 반영할 때는 환경관리와 관련한 시험검  사비 ,교육훈련비, 홍보물제작비 등 환경보전비를 항목별로  명시할 수 없는 경우에는 내역서에 각 항목별로 명시된 환  경보전비 합계액의 12%상당액을 기타 환경보전비로 계상할  수 있다. 또한 건설업자는 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 소요되는 비용의 사용계획을 발주자에     게 제출하고, 발주자 또는 감리원이 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야하므로 투찰자는 예비가격기초금액 발표시 발표하는 환경보전비(내역서에 각 항목별로 명시하여 직접공사비로 반영한 공사의 경우에는 환경보전비 없음)에 투찰율(투찰금액/예비가격기초금액)을 곱한 금액 이상을 입찰내역서에 반영하여 추후 정산하여야함.

건설업자 또는 주택건설등록업자는 건설공사현장의 환경보전에 필요한 환경오염방지시설을 추가로 설치한 경우에는 감리원 또는 감독자의 확인을 받아 그 비용의 추가계상을  발주자에게 요청할 수 있다. 이 경우 발주자는 그 내용을 확인하고 설계변경 등 필요한 조치를 하여야 한다(기준 제19조, 제3항 제21호)

(19) 일반관리비

국가계약법시행규칙 제6조, 제8조 등의 규정에 의한 일반관리비는 기업의 유지를 위한 관리활동부분에서 발생하는 제비용을 말하며, 예정가격 작성기준을 근거로 한국은행 발간 기업경영분석 및 대한건설협회 발간 건설업경영분석, 완성공사원가분석 등을 상호 보완적으로 활용하여 일반관리비율을 결정하며 회계예규상 일반관리비의 비율은 100분의 6을 초과하지 못함.

공사원가계산시는 재료비, 노무비(직접노무비, 간접노무비), 경비(산출경비, 각종보험료, 기타경비 등 포함)의 합계액(순공사원가)에 일반관리비율을 곱하여 산정한다.(기준 제12조, 제13조  제20조)

일반관리비 관련 유권해석 :

원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙상의 일반관리비는 제  19조에 규정한 바와 같이 일반관리비의 상한을 규정한 것으  로 발주관서의 계약담당공무원이 계약목적물의 성격 및 예  산사정 등을 감안하여 동 비율을 축소 적용 가능 (질의회신 회제41301-353 ‘03.3.29)

(20) 이 윤

이윤은 영업이익을 말하는 것으로서 우리청 집행 시설공사의 계약내역서를 분석한 이윤율과 준칙상의 요율 등을 비교하여 산정한 요율로 공사원가계산시에는 노무비(직접노무비, 간접노무비) 경비(산출경비, 각종보험료, 기타경비 등 포함)와 일반관리비의 합계액에 이윤율을 곱하여 산정한다(재료비는 이윤의 대상에서 제외됨)(기준 제21조)

이윤 관련 유권해석 :

원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙상의 예정가격 작성기준상의 이윤율은 상한을  규정한 것으로 발주관서의 계약담당공무원이 계약목적물의  성격 및 예산사정 등을 감안하여 동 비율을 축소 적용 가능(질의회신 회제41301-353 ‘03.3.29)

(21) 공사손해보험료

공사손해보험료는 공사계약일반조건 제10조, 공사손해보험가입업무집행요령 등의 규정에 따라 공사손해보험에 가입할 때 지급하는 보험료를 말하며 공사원가계산시는 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤, 관급자재대(부가가치세 제외)의 합계액에 공사손해보험요율을 곱하여 산정한다. 공사손해보험료율은 보험개발원의 공사물건별기본요율과 제3자배상책임요율을 이용하여 공사손해보험요율 산출기준서를 작성하여 특별할인율을 곱하여 산정하며, 보험개발원의 참조 요율이 없는 공사의 요율은 보험감독원과 보험회사에 요율의 견적을 의뢰하여 구득한 요율에 특별할인율을 곱하여 산정한다(기준 제22조)

(붙임 조달청 손해보험 건설공사별 기본요율표)

(22) 부가가치세

부가가치세는 일반적인 공사에는 총원가(공사손해보험료 포함)의 10%에 해당하는 금액을 공사비에 반영한다. 공사원가계산시 부가가치세 적용은 당해공사가 영세율(부가세 0%, 예: 도시철도법의 적용을 받는 도시철도공사), 또는 면세율(매입세의 10%, 예: 국민주택의 공급공사 등) 대상공사인지 등을 검토하여 반영한다.

2.  제비율 관련 주요 질의 및 응답

질의(1) 조달청 공사원가계산 제비율 적용기준표의 성격

응답(1)

본 기준표는 조달청에서 시설공사의 적정공사비 산정을  위해 내부결재를 득한 내부자료로써, 조달청에서 작성하는 공사원가계산에의한 예비가격기초조사 작성에 적용하는 자료이므로, 다른기관(중앙정부, 지방자치단체, 공공기관, 민간단체 등)에서 적용할 의무가 있는 기준이 아니므로 설계서 작성시 참고 자료로만 활용하시기 바랍니다.   (즉, 조달청에서 외부에 공표하는 공고, 고시, 훈령, 예규, 회신, 통첩, 유권해석 등의 자료가 아님 : 강제적용 대상아님)

질의(2) 제비율 항목별 성격(추후 설계변경시 참고사항 등)

응답(2)

4대사회보험료(법정경비)에 대하여(정산조항 없음)

- 산업재해보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료를 말하며 “4대보험의 보험료적용기준”(건교부 고시제2005-514호, 2005.12.30)로 보험료의 적용기준이 고시되었으며, 건설산업기본법 제22조제5항 및 동법시행령 제 26조의2의 규정 등에 따라 도급금액산출내역서 명시하여야  하며,또한 산재보험료는 노동부 고시(제2005-53호, ‘05.12.30)로 발표(2006년도 건설업 3.4%)하고 있음

- 다만, 건설산업기본법(개정 ‘04.12.31) 제22조 제5항에 4  대보험 가입에 소요되는 비용을 명시하도록 했으며(’06.1.1  부터 시행) 동법시행령(개정 ‘05.6.30) 제26조 제2항(보험  료 등의 비용 명시)에 건설공사의 도급계약당사자는 법제   22조 제5항의 규정에 의하여 보험료 등의 비용을 건설교통  부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야한다(’06.1.1부터 시행)는 조문이 신설됨에 따라 2006년부터는 건설교통부장관이 정하여 고시하는 요율로 반영해야 함(고시 별첨)

- 4대사회보험료(법정경비)의 설계변경에 관해서는 재경부의 유권해석 등에 의한 법정경비에 준해서 설계변경처리가 가능하며, 다만 반영된 4대사회보험료의 납부한 보험료 정산처리에 대해서는 현재로는 정산불가하나, 보험료를 정산 가능하도록 건설교통부에서 건설산업기본법령의 개정 등을 검토 중에 있음

질의(3) 납부한 보험료 정산 불가에 대하여

응답(3)

가) 국가기관이 체결한 공사계약에 있어 원가계산에의한예정 가격작성시 국민건강보험료 및 국민연금법에 의하여 의  무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료는 회계에규 ‘원가계산에의한예정가격작성준칙’ 제18조 제3항 제10호의 규정에 따라 예정가격에 반영하는 것이며, 계약체결후 계약상대자는 계약서에 계상되어 있는 보험료에 관계없이 동법령에서 정한 바에 따라 보험가입 및 납부하여야 할 것입니다.

나) 이는 국가를 당사자로하는 계약에관한법률시행령 제70조 (개산계약) 및 제73조(사후원가검토조건부계약)를 제외하고 국가계약은 계약체결 전에 예정가격을 미리 작성, 이  를 기초로 하여 계약을 체결하는 확정계약이 원칙이기 때문이며, 동법시행령 제64조 내지 제66조의 규정에 해당되는 경우 외에는 계약금액의 조정을 허용하고 있지 않음을 알려드립니다.(유권해석 회계제도과-1327, 2005.06.30)

질의(4) 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비, 환경보전비,

건설하도급대금지급보증서발급수수료(정산가능)

응답(4)

- 퇴직공제부금비는 건설산업기본법시행령 제83조의 정산규정 및 퇴직공제부금비의 목적외 사용 감액 조치(계약특수조건에 의해 정산 가능함

- 산업안전보건관리비는 “건설업산업안전보건관리비계상및사용기준”에 의거 추후 정산 가능함

- 환경보전비는 건설기술관리법시행규칙 제28조의 2(환경관리비의 산출 등), 별표 15(환경관리비의 산출기준) 등의 규정에 의해 발주자 또는 감리원이 확인한 비용의 사용실적에 따라 정산하여야 함

- 하도급대금지급보증서발급수수료는 기준건설산업기본법 제34조(공사대금의 지급 등), 동법시행령 제34조의2의 규정에 따라 건설교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야하며, 제3항에 의거 그 금액을 정산할 수 있다.(고시 참조)

- 위의 4종류의 법정경비는 예비가격기초금액 발표시 조사된        법정경비금액을 명기하여 공표하고, 조사된 법정경비금액 * 투찰율(투찰금액/예비가격기초금액) 이상의 금액을 도급금액산출내역서에 명기하도록 안내하고 있으며, 입찰자는 위 안내 내용에 따라 도급금액산출내역서에 명시하여야하고 추후 실제 사용(납부 등)한 금액에 맞춰 정산처리 해야함

질의(5) 간접노무비, 기타경비(비법정경비로 발주처 임의요율 가          능)

응답(5)

-간접노무비율은 회계예규 “원가계산시 실무처리 보완자료”, 대한건설협회 발간 완성공사원가분석, 우리청 발주공사의 외주비를 감안한 원가계산서의 분석 간접노무비율 등을 참조하여 분석한 요율이며 건축공사는 공사유형별로 요율을 세분화되며(건축공사 제비율 표 참조), 입찰에 참여하는 입찰자는 임의의 요율(1식 금액)로 투찰이 가능함

- 기타경비는 한국은행 발간 기업경영분석 및 대한건설협회 발간 완성공사원가분석 등을 상호 보완적으로 활용하여 분석한 요율로 건축공사는 공사유형별로 요율을 세분화되며, 입찰에 참여하는 입찰자는 임의의 요율(1식 금액)로 투찰이 가능함

질의(6) 일반관리비, 이윤(비법정경비로 발주처 임의요율 가능)

응답(6)

- 일반관리비는 한국은행 발간 기업경영분석 및 대한건설협회발간 건설업경영분석, 완성공사원가분석 등을 상호 보완적으로 활용하여 분석한 요율이며, 입찰에 참여하는 입찰자는 임의의 요율(1식 금액)로 투찰이 가능함

- 이윤은 우리청 집행 시설공사의 계약내역서를 분석한 이윤율과 준칙상의 요율 등을 비교하여 산정한 요율로, 준칙에 규정한 바와 같이 일반관리비와 이윤의 상한을 규정한 것으로 발주관서의 계약담당공무원이 계약목적물의 성격 및 예산사정 등을 감안하여 동 비율을 축소 적용가능(질의회신 회제41301-353, ‘03.3.29)하며, 입찰에 참여하는      입찰자는 임의의 요율(1식 금액)로 투찰이 가능함

질의(7) 공사손해보험료(정산 없음)

응답(7)

공사손해보험료율은 보험개발원의 공사물건별기본요율과 제3자배상책임요율을 이용하여 공사손해보험요율 산출기준서를 작성하여 특별할인율을 곱하여 산정하며, 회계예규 공사계약일반조건 제10조, 공사손해보험가입업무집행요령(회계예규 2200.04-155, 2003.12.26) 등에 의거 처리하며 정산  조항 없음

붙임 3. 공사계약 및 사전검토 수수료 산정기준

< 공사계약 수수료 산정기준 >
구 분		요 율	비 고
국가기관	10억원까지	0.3	계약금액×적용요율
	10억원초과~30억까지	0.2
	30억초과~100억까지	0.1
	100억초과	0.05
지방자치단체	10억원까지	0.2
	10억원초과~30억까지	0.1
	30억초과~100억까지	0.05
	100억초과	0.02
< 사전검토 수수료 산정기준 >
구 분		요 율	비 고
지방자치단체	100억원까지	0.04	요청금액×적용요율
	100억초과	0.02

붙임 4. 공사계약 및 사전검토 요청서

1-1. 공사계약요청서

< 공사계약요청 사례 >

00청

수신자  조달청 본청

제  목  공사계약요청-000 청사B동 증축공사 계약요청

우리청의 다음 공사를 계약 체결하여 주시기 바랍니다.

(현장설명을 실시하지 않음)

공사명	000 청사B동 증축공사
총공사예산액	8,300,000,000원	공사예정금액	8,300,000,000원
도급금액	8,300,000,000원	도급자설치관급금액	원
총관급금액		관급자설치관급금액	원
기타금액		총공사기간	270일
금차도급금액	8,300,000,000원	금차공사기간	270일
공사계약방법	수의계약	공사현장	서울
초년도관리번호		신규장기(차수)	신규 ( )
회계명	404

[계속비 공사]

NO	연도	공사금액

붙임 : 1.공사개요 1부

2. 현장설명서 및 계약특수조건 .  끝.

00청장

1-2. G2B 공사계약요청 입력화면

2-1 사전검토요청서

	< 사전검토요청 사례 >
00시 수신자 조달청장(토목환경팀장) 제 목 공사원가 사전검토 요청 우리시에서 시행하는 000기반시설 설치사업 실시설계를 완료하여 조달 사업법 시행령 제15조의2 제1항에 의거 공사원가 사전검토 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 아 래 1. 공사명 : 000기반시설 설치공사 2. 공사개요 - 기계설비 1식 - 건축공사 1식 - 전기공사 1식 - 기타 토목, 조경 등 1식 3. 설계금액 : \9,602,735,000원 붙 임 : 1. 공사개요 1부(별도송부) 2. 설계도면, 시방서, 수량산출서 각 1부(별도송부) 3. 단가산출서, 일위대가, 내역서(전산화일 포함)각 1부(별도송부). 끝. 00시장

붙임 5. 지방자치단체 공사원가사전검토 질의 응답

□ 주요 질의응답

1. 지방자치단체 공사원가사전검토 제도 도입배경은?

< 답  변 >

○ ‘04년까지 지방자치단체의 의무 조달요청 규모는 100억원이상 P.Q 대상공사와 T.K, 대안입찰공사 였으나, 조달사업법개정(2004.12.31)으로 2005. 1. 1부터는 200억원미만 P.Q 대상공사, 2007. 1. 1부터는 500억원미만 P.Q 대상공사, 2008. 1. 1부터는 모든 P.Q 대상공사, 2010. 1. 1부터는 대안 또는 일괄입찰 대상공사에 대하여도 지방자치단체가 집행할 수 있도록 확대 변경되었으나,

○ 공사원가분야에서는 추정가격 100억원이상 지자체 발주 모든공사에 대하여 조달청이 공사원가사전검토를 담당하도록 하였습니다.

○ 이는 지방자치단체가 계약권을 선호하고 상대적으로 공사원가계산업무를 기피하는 경향에 따라 지자체는 계약업무를 수행하고 공사원가계산 업무는 원가계산 전문기관인 조달청이 수행토록 한 것입니다.

2. 지방자치단체의 공사원가사전검토 대상 범위는?

< 답  변 >

조달사업법시행령 제15조의 2에 의거 추정가격이 100억원 이상인 공사임

< 예외조항 >

1. 천재․지변이나 긴급한 행사 기타 이에 준하는 경우

2. 재해 및 사고의 긴급 복구공사를 하는 경우

3. 국방목적수행과 관련이 있거나 국가기관의 행위를 비밀히 하여야 하는 경우

4. 시공․감독, 하자보수등에 관한 기술적인 특수성을 고려하여 수요기관에서

직접 공사계약을 체결함이 적합하다고 인정되는 특수공사로서 조달청장과

미리 협의한 경우

3. 지자체 공사원가사전검토 대상인 추정가격 100억원의 의미는?

< 답  변 >

“추정가격”이라 함은 물품․공사․용역 등의 조달계약을 체결함에 있어서 국가계약법 제4조의 규정에 의한 국제입찰대상 여부를 판단하거나 계약방법, 입찰공고 방법․대형공사․내역입찰 등의 대상 여부를 판단하는 기준으로 삼기위하여 시행령 제7조의 규정에 의하여 산정된 가격으로 부가가치세 및 관급자재대를 제외한 금액을 말함.

< 예   시 >

1. 직접공사비 : 50억원

2. 간접노무비, 산재보험료 ~ 이윤 등(제경비) 합 : 10억원

3. 공급가액 : 60억원

4. 부가가치세 :  6억원

5. 도급액 : 66억원

6. 관급자재대 : 4억원

7. 총공사비 : 70억원

위 예시중 추정가격은 도급액에서 부가가치세를 제외한 60억원을 말함.

4. 공사원가사전검토시 지방자치단체의 업무범위는?

< 답  변 >

○ 당해사업의 기본계획에 관한 사항

○ 당해사업의 설계도 및 시방서 작성

- 토질조사, 구조계산 및 수리계산 등 설계의 기본사항

- 현장설명서 등 입찰관련서류의 작성

- 수량산출서, 가산출서, 일위대가표, 내역서의 작성

5. 공사원가사전검토시 조달청 업무 범위는?

< 답  변 >

○ 수량산출서 수량과 내역서 수량의 일치여부

○ 단가산출서, 일위대가표 작성에 따른 품셈, 자재, 노임 및 실적공사비 적용의 적정성 여부

○ 설계내역서 작성 및 제비율 적용의 적정성 여부

6. 조달청의 사전검토 요청시 첨부서류?

< 답  변 >

○ 설계도면, 시방서, 수량산출서 등 수량관련 서류

○ 내역서, 일위대가표, 단가산출서 등 가격관련 서류

○ 설계내역서는 원가계산 전문프로그램에 의한 전산화일

(조달청 통합원가계산 프로그램 JDL 파일 또는 TXT 파일)

7. 조달청 사전검토 요청시 JDL 파일로 변환하여 요청토록 되어 있는데 JDL 파일이란 무엇입니까?

< 답  변 >

◦ 조달청에서 건설정보 데이터를 표준화하고 정부시설공사 입찰업무 및 계약업무를 전자적으로 처리하기 위하여 발주기관의 설계금액 산출내역 전산데이터와의 호환을 목적으로 개발한 원가계산 통합전산응용프로그램에서 활용될 수 있는 data를 말하며,

◦ TXT 파일 생성은 시중 시설공사 원가계산 패키지 응용 프로그램내 변환기능을 이용하여 변환할 수 있음(아래 변환방법 참조)

< 변환방법 안내 >

○ EST ⇒ TXT 파일

메뉴 도우미→ 기본값설정→ 단가산출→ 수식을 산식으로 변환(√) 지움

→ 전체 재계산→ 메뉴 도우미→ 조달청 호환데이타로 변환→ 파일생성

※ 최초 변환시 bdesetup.exe( C:> dasansoft> est_plus) 파일 실행 필수

※ (주)다산소프트 Tel 053-586-0588

○ PST ⇒ JDL 파일

메뉴 조달청호환데이타→ 공종별 분류→ JDL로 출력→ 출력data 에러 유무

확인→ 확인→ 파일생성

※ 태성정보시스템 Tel 02-525-9552

○ EBS ⇒ JDL 파일

메뉴 프로젝트관리→ 해당 공사명 선택→ 마우스 오른쪽키로 단축메뉴

→ 외부자료 내보내기→ 조달청 텍스트 선택→ 파일생성

※ (주)명진소프트컨설팅 Tel 02-529-3604

○ STmate ⇒ JDL 파일

경영정보(주) 홈페이지(http://stmate.net)→ 기술자료실→ STmate 사용설명서 참조

※ 경영정보(주) Tel 02-573-3948

○ SGS ⇒ JDL 파일

(주)나스 본사에 의뢰하여 변환

※ (주)나스 Tel 02-2026-8250

8. 공사원가 사전검토 요청 방법은?

< 답  변 >

◦ 행정자치부 전자문서 시스템에 의한 전자문서로 시행(양식 : 붙임1)하여 주시고, 직접 내방은 가급적 자제하여 주시기 바람

◦ 첨부문서 중 내역서, 일위대가표, 단가산출서는 반드시 시중 원가계산용 패키지 프로그램에서 TXT FILE로 변환하여 요청

9. 공사원가 사전검토 기간은?

< 답  변 >

조달사업법시행령 제15조의2 ②항에 의거 특별한 사유가 없는 한 접수한 날로부터 10일이내에 결과를 통보하도록 되어있음

10. 추정가격 100억원 미만 공사의 사전검토 가능여부는?

< 답  변 >

◦ 추정가격 100억원 이상공사는 조달사업법에 의거 조달청 사전검토 의무대상이며,

◦ 추정가격 100억원 미만공사에 대하여도 지자체에서 검토요청시 사전검토가 가능함.

11. 조달계약 요청을 하고자하는 추정가격 100억원이상 공사의 경우 사전검토후 조달요청을 하여야 하는지?

< 답  변 >

○ 지방자치단체 공사원가 사전검토 대상인 공사라도 조달계약으로 요청하고자 할 경우에는 사전검토 절차없이 바로 조달계약 요청을 하시면 되며,

○ 또한 사전검토후 지자체의 필요에 의해서 조달계약 요청 할 경우에도 계약이 가능하며, 이때 계약수수료는 사전검토 수수료와 정산함

○ 조달계약 요청시 공사원가사전검토를 받은 공사임을 명시하여 주시기 바람.

12. 국가기관, 공공(임의)기관에서 발주하는 공사에 대하여 공사원가사전검토를 요청할 수 있는지, 수수료율은 얼마인지?

< 답  변 >

○ 국가기관, 공공(임의)기관 발주대상 공사중 조달의무 대상이외의 공사에 대해서도 공사원가사전검토 요청시 대행이 가능함

○ 수수료는 지방자치단체와 동일함(13번 Q&A 참조)

13. 공사원가 사전검토 수수료 산출방법은?

< 답  변 >

○ 공사원가 사전검토 대상금액의 100억원까지는 0.04%, 100억원을 초과하는 금액에 대해서는 0.02%를 부과하고 있음

○ 나라장터 홈페이지에 요율표 및 산출계산식 활용가능

- 나라장터 홈페이지 → 공공기관업무 → 조달수수료 → 공사원가사전검토

< 예   시 >

1. 검토요청금액 : 150억원

○ (100억원 × 0.04%) + (50억원 × 0.02%) = 4백만원 + 1백만원 = 5백만원

14. 공사원가 사전검토후 조달계약시 수수료 부과방법은?

< 답  변 >

○ 공사원가 사전검토건에 대해서는 조달계약시 계약수수료 기준으로 정산되고 있음

○ 나라장터 홈페이지상에 요율표 및 산출계산식 활용가능

- 나라장터 홈페이지 → 공공기관업무 → 조달수수료 → 시설공사(계약수수료)

< 예   시 >

1. 지자체사전검토 수수료(검토요청금액 : 150억원기준)

○ (100억원 × 0.04%) + (50억원 × 0.02%) = 5,000,000원

2. 계약수수료(계약금액 : 150억원기준)

○ (10억원 × 0.2%) + (20억원 × 0.1%) + (70억원 × 0.05%) + (50억원 × 0.02%)

= 8,500,000원

3. 부과수수료

○ 계약수수료 - 지자체검토수수료 = 8,500,000원 - 5,000,000원 = 3,500,000원

※ 관련문의 : 조달청 시설사업본부 건축설비팀

￮ 인터넷 http://www.pps.go.kr(업무별자료실→시설공사)

￮ 문의 전화 : (042)481-7402 윤상기

별표 : 1. 지방자치단체 공사원가 사전검토 요청서 1부

별표1

지방자치단체명

수신자 : 조달청 건축설비팀장

(경 유)

제  목 : 공사원가 사전검토 요청

우리도(시, 군) 수요의 아래 공사에 대하여 조달사업법시행령 제15조의2 제1항에 의거 공사원가 사전검토 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

-  아     래  -

가. 공사명 :

나. 공사개요 :

다. 공사기간 :           일

라. 설계금액 :           원

1) 도급금액 :        원

2) 관급금액 :        원

3) 기타 :            원

마. 기타 참고사항

붙 임 : 1. 공사개요 1부

2. 설계도면, 시방서, 수량산출서 각 1부

3. 단가산출서, 일위대가표, 내역서(전산화일 포함) 각1부

4. 기타참고자료

지방자치단체장 인

발행인 : 건축설비팀장   박종덕

전기사무관    윤상기

협조          최동규, 최석남, 배재중, 이창선, 유병선