건축사자격시험 문제출제 기준

2007년도

건설교통부 건축기획팀

목       차

제 1 장 ‘대지계획’ 문제출제 기준	1

1.1 출제범위	1

1.2 배치계획	1

1.3 대지조닝	3

1.4 대지분석	4

1.5 대지단면	5

1.6 지형계획	7

1.7 대지주차	8

제 2 장 ‘건축설계 1’ 문제출제 기준	10

2.1 출제범위	10

2.2 평면설계	10

제 3 장 ‘건축설계 2’ 문제출제 기준	14

3.1 출제범위	14

3.2 단면설계	14

3.3 구조계획	15

3.4 설비계획	16

3.5 지붕설계	17

3.6 계단설계	18

이 기준은 건축사자격시험의 문제출제 및 선정위원에게는 출제의 중심 내용과 방향을 반영하도록 권고․유도하고, 응시자에게는 출제유형을 사전에 파악하게 하기 위한 것입니다. 그러나 문제출제 및 선정위원에게 이 기준의 취지를 문자 그대로 반영하도록 강제할 수 없으므로, 응시자는 이 점을 참고하여 시험에 대비하시기 바랍니다.

제 1 장 ‘대지계획’ 문제출제 기준

1.1 출제범위

‘대지계획’의 출제범위는 배치계획, 대지조닝, 대지분석, 대지단면, 지형계획, 대지주차 등 6개 분야이며, 이를 선택 또는 복합하여 2개의 과제로 출제한다.

1.2 배치계획

1.2.1 ‘배치계획’ 과제 개요

‘배치계획’ 과제에서는 주어진 규모의 건물, 시설물 등을 계획대지 내에 적정 배치하게 하여, 배치 영향조건을 합리적으로 해석․ 종합하고 이를 일정한 규격의 도면(배치도)에 표현하는 능력을 측정한다.

1.2.2 주요 배치 영향조건

① 대지 주변 자연환경 및 지역지구제 등 지역적 특성

② 방위, 대지면적, 대지경계선, 대지가 접하는 도로의 위치와 폭, 주출입구

③ 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물의 거리

④ 대지 내외 기존 건물/시설물, 각 건물의 연계 기능

⑤ 동선 계획(사람, 물건, 차량) 및 주차계획

⑥ 건축물 외부 공간 계획 및 조경 계획(담장 계획 포함)

⑦ 공사용 가설건축물의 축조위치, 공사기간중의 도로점용범위

⑧ 옹벽, 우물, 급배수시설, 오수정화시설, 분뇨정화조, 쓰레기분리수거용기, 기타 부대시설 및 공공설비에 대한 계획 및 현황

1.2.3 ‘배치계획’출제유형

[출제유형 1] 제시조건을 고려한 도심지역 내 건물배치

계획대지가 도심지역에 위치한 경우, 계획대지를 둘러싼 도시 환경이 건물에 미치는 영향을 고려하여 건물을 배치하는 능력을 측정한다.

예 1) 지역주민을 위한 문화센터를 계획하는 경우, 계획대지에 인접한 다른 건물이나 독특한 성격을 가진 외부 공간 등 주변의 입지적 조건을 고려하여 요구하는 시설을 배치한다.

예 2) 계획대지가 여러 건물에 근접하여 있는 경우, 인접대지 내 건물의 조건과 면밀하게 관계를 맺는 별동을 증축하거나, 제시된 도로의 성격을 반영한 외부 공간을 고려하여 건물을 배치한다.

[출제유형 2] 자연환경을 고려한 교외지역 내 건물배치

계획대지가 도시개발이 진행되지 않은 곳에 위치한 경우, 조망․자연지형의 이용 등 자연환경에 대한 고려가 중요한 조건이 된다.

예 1) 교외로 나들이 하러 나온 사람들이 주로 이용하는 음식점인 경우, 자연 지형의 경사를 이용하여 내․외부의 조망을 확보할 수 있도록 건축물 및 시설물을 배치한다. 이에는 옥외 공간구성 및 동선 계획이 포함될 수 있다.

예 2) 계획대지의 주변 성격이 특별하지는 않지만 면적이 충분히 넓어서 외부공간을 적극적으로 제시해야 하는 경우, 자연적 요소를 주제로 하여 건물을 배치한다.

[출제유형 3] 자연환경, 대지 내 기존 건축물 등을 고려한 건물배치

계획대지 안에 위치한 자연환경 요소 또는 기존 시설물을 고려하여 필요한 시설을 배치하는 것이 중요한 조건이 된다.

예 1) 계획대지 안에 강한 암반이나 보호수와 같은 자연환경에 맞추어 초등학교를 배치하는 경우, 기능․면적․향․소음원에서 이격하는 거리 등을 고려하여 교실동, 지원동, 체육관 등과 같은 필요한 시설을 배치한다.

예 2) 계획대지 안의 기존 건물에 대하여 증축을 고려하거나 인접대지의 건물을 신축 또는 증축하고자 하는 경우, 이격거리․필요한 옥외 공간․ 요구되는 동선 및 주차 등 주어진 조건을 고려하여 필요한 시설을 배치한다.

[출제유형4] 철도, 도로 등 제약조건을 고려한 건물배치

계획대지 내외의 제약조건에 따라 여러 건물을 적절히 인접시키거나 이격하는 문제가 배치계획의 중요한 조건이 된다.

예 1) 철도, 도로 등으로 둘러싸인 계획대지에 철도역사, 기념관, 여행안내소 등을 배치하는 경우, 여러 건물을 주어진 성격에 따라 적정하게 분리․연결하거나, 공유할 수 있는 부분을 발견하여 불필요한 공간이 생기지 않도록 주어진 기능을 배치한다.

예 2) 제시된 건물 중 일부를 계획대지 안에 미리 배치하고, 면적 등 제시조건을 고려하여 이미 배치된 건물과 함께 다른 건물들을 적절하게 배치한다.

1.3 대지조닝

1.3.1 ‘대지조닝’과제 개요

‘대지조닝’과제의 주요 내용은 건축물의 규모 제한조건을 고려한 최대 건물 규모(높이)를 계획하는 것으로서, 규모 제한조건을 합리적으로 해석하여 건물높이를 결정하고 이를 일정한 규격의 도면( 대지 종 ․ 횡 단면도 등)에 표현하는 능력을 측정하는 것이다. 이 과제는 대지분석과 함께 종합적으로 출제될 수도 있다.

1.3.2 ‘대지조닝’ 관련 주요 규모 제한조건

① 건축선, 사선제한, 일조권, 용적률, 층수, 지역지구제 등 법규상 제한조건

② 지형, 지반조건, 지하수위, 홍수위, 지하매설물, 일조, 일영 등 계획적 제약조건

1.3.3 ‘대지조닝’출제유형

[출제유형 1] 규모 제한조건을 고려한 단면상 건축 가능 범위(층수 등) 결정

법규상의 높이 제한, 이격거리 제한, 지반고의 차이, 기타 계획조건을 고려하여 건축이 가능한 단면상 범위를 결정하는 기본능력을 평가한다.

예 1) 계획대지의 등고선 또는 전면도로의 너비에 따른 각종 높이 제한과 사선제한 등 법규상의 제한과 지반조건, 지하수위, 홍수위, 지하매설물, 일조, 일영 등 계획적인 제약을 만족시키면서 건축 가능한 공간의 크기를 단면으로 나타낸다.

예 2) 층고를 명시하여 건물의 층수를 결정하거나, 건축이 가능한 지하층의 규모를 검토한다.

[출제유형 2] 가상 지표면을 기준으로 건축 가능한 건물의 규모 결정

인접한 도로와 대지 지표면의 높이 차이로 생기는 가상 도로면과 가상지표면을 설정하고, 가상 지표면을 기준으로 건축 가능한 건물의 규모를 결정하는 능력을 평가한다.

예 1) 일반주거지역 안의 도로에 접하는 두 인접대지에 대하여 각종 후퇴거리와 높이제한, 제시된 층고 등을 만족시키는 건축이 가능한 범위를 배치도에 지상과 지하로 나누어 표시한다.

예 2) 도로와 계획대지의 경사도, 지표면의 높이 차이 등을 만족시키는 건축이 가능한 범위를 배치도에 표시한다.

[출제유형 3]  경사 대지 내 인동거리 등을 고려한 건축가능 범위 결정

건축규모 제한에 관한 법규를 대지에 적용하여 건축이 가능한 최대 규모를 파악한 다음, 이 규모가 건축적으로 적정한지를 검토하는 능력을 평가한다.

예 1) 도로 및 일조권에 따른 높이제한 규정, 인접대지 경계선에서 이격거리, 건축후퇴선 등을 만족하면서, 제시된 층수가 경사진 대지에 지어질 수 있는 규모를 대지 단면도에 표시한다.

예 2) 고저차가 큰 대지 안에 공동주택 등 2동 이상의 건물을 계획할 경우 최소 인동거리를 검토하여 건축이 가능한 범위를 표시한다.

1.4 대지분석

1.4.1 ‘대지분석’과제 개요

대지분석’과제는 법규에 의한 건축물의 규모 제한과 각종 장애물을 고려하여 평면 또는 단면의 크기와 모양을 계획하는 과제로서, 제한조건을 합리적으로 해석하여 적정 건물규모(평면 또는 단면의 크기 및 모양)를 결정할 수 있는 능력을 측정한다. 이 과제는 대지조닝과 함께 종합적으로 출제될 수도 있다.

1.4.2 ‘대지분석’관련 주요 제한조건

① 건축선, 사선제한, 일조권, 건폐율, 건물최고높이 등 법규상 제한조건

② 인접 도로 레벨 차 및 경사,  문화재 인접, 공동구 대지 관통 등 장애물

1.4.3 ‘대지분석’출제유형

[출제유형 1] 규모 제한조건 및 장애물을 고려한 건축 가능 범위(단면) 결정

건축물의 높이제한과 이격거리확보 규정에 따라 건물을 배치할 수 있는 부분을 단면으로 확인한다.

예 1) 각 경계선에서 지상층 건축 후퇴선, 건물 최고 높이 등 법규 및 제반 규정에 따라 건축이 가능한 부분을 단면으로 표시한다.

예 2) 대지에 접한 도로면이 경사지거나 도로와 대지의 높이가 다른 조건을 만족하면서 건축이 가능한 부분을 단면으로 표시한다.

[출제유형 2] 건축 가능한 층고 및 층별 평면 면적 산정

대지의 내․외부에 존재하는 장애물이나 건폐율 등 평면을 제한하는 규정에 따라 건물을 배치할 수 있는 영역을 측정한다.

예 1) 문화재가 인접하고 공동구가 대지를 관통하는 계획 대지에서 여러 조건을 만족하면서 건축이 가능한 범위를 표시한다.

예 2) 층별 층고를 제시한 후 층별로 가능한 수평투영면적을 표시한다.

1.5 대지단면

1.5.1 ‘대지단면’과제 개요

‘대지단면’ 과제에서는 대지조건 및 요구기능을 파악하여 대지의 변형을 최소화하거나 절토와 성토의 균형을 이루면서 주어진 높이의 건물과 외부공간을 배치하고 이를 표현하는 능력을 측정한다.

1.5.2 ‘대지단면’관련 주요 조건 및 요구기능

① 지반상태, 지상과 지하의 시설, 풍향, 식생, 동결심도, 대지경계선, 지역지구제 등의 대지조건

② 차량 및 보행자 접근로, 배수, 소방 및 피난, 장애자 이용, 건물의 특성 및 프로그램 등에 의한 요구기능

1.5.3 ‘대지단면’출제유형

[출제유형 1] 지반의 암반상태와 절토및 성토를 고려한 배치 및 단면 계획

제시된 경사지에 지반의 암반상태를 파악한 후 절토와 성토의 균형을 이루면서 주어진 건물과 옥외 구조물의 단면을 계획하고 건물을 배치하는 능력을 확인한다.

예 1) 경사가 있는 계획 대지에 지형 훼손을 최소화하기 위해 대지 안의 등고선을 적절히 이용․변경하여 제시된 건물과 시설물을 배치한 결과를 단면으로 표시한다.

예 2) 지형의 고저 차이를 자연적인 물매만이 아니라 적정한 높이의 옹벽으로 변경하여 표시한다.

[출제유형 2] 대지조건 및 요구기능을 고려한 건물 및 옥외구조물 배치

계획 대지 안에 설치하는 지하 매설물을 보호하며 제시된 건물과 옥외구조물을 배치한다.

예 1) 계획대지 안의 등고선을 적절하게 이용․변경하되 지하 매설물을 손상하지 않는 한도 안에서 주어진 건물을 배치한 결과를 단면으로 표시한다.

예 2) 풍향, 식생, 동결심도, 차량 및 보행자 접근로, 배수, 소방 및 피난, 장애자 이용, 건물의 기능적 특성 및 프로그램 등에 의한 제약을 해결하고 건물을 배치한 결과를 단면으로 표시한다.

[출제유형 3] 서로 다른 건물을 배치하면서 건물 규모 및 높이를 설정

제시된 평면을 주어진 조건에 따라 대지 안에 배치하면서 건물 규모 및 높이를 설정하는 것을 확인한다. 이 유형은 지형계획과 함께 종합적으로 출제될 수도 있다.

예 1) 지형이 경사진 계획대지에 계단과 옹벽이 있는 경우, 이를 이용하여 절토 또는 성토량을 최소화하면서 필요 시설을 배치한다.

예 2) 지형이 경사진 계획대지에 전망, 장애물 등을 만족하면서 기능과 조건이 다른 2∼3개 이상의 건물을 배치한다.

1.6 지형계획

1.6.1 ‘지형계획’과제 개요

‘지형계획’과제에서는 지형 등 자연환경을 최대한 보존하면서 대지를 조성케 하고, 제시된 설계조건에 따라 대지의 지형을 조정하게 함으로써 설계조건에 대한 이해력과 대지조성 관련 지형계획 능력을 측정한다.

1.6.2 ‘지형계획’관련 주요 설계조건 :

① 대지의 지형 및 지질

② 대지 내 우수의 흐름, 공동구, 우수관, 오하수관

③ 대지 내 기존 건축물 및 구조물, 수목 상태 등

1.6.3 ‘지형계획’출제유형

[출제유형 1] 등고선 조정 및 건축물 배치(포장 바닥 높이 결정 포함)

주어진 지형의 고저를 조정하고 대지 안에서 우수의 흐름을 원하는 방향으로 유도하며, 지질조사 결과물을 이해하고 활용하는 능력을 평가한다.

예 1) 주어진 대지의 형상과 지질조사 결과를 고려하면서, 건물을 적절한 위치에 배치하고 우수가 원만하게 흐를 수 있도록 등고선을 변경한다.

예 2) 도시 안에 있는 대지에서 각 지점마다 포장할 바닥의 높이를 결정하고 공동구, 우수관, 오하수관 등을 고려하여 우수처리를 계획한다.

[출제유형 2] 기존 자연지형 유지 조건부 건축 계획

주어진 자연지형을 최대한으로 살리면서 필요한 면적을 가진 시설을 계획하는 능력을 측정한다.

예 1) 아직 개발되지 않은 경사지에 클럽하우스와 부속 시설을 계획하는 경우, 진입하는 지점에서 직접 보이지 않도록 지형을 조절하며 필요한 시설과 면적을 나타낸다.

예 2) 경사지에 이미 설치된 건물과 옥외 구조물을 이용하여 지형을 최대한 유지하도록 여러 개의 증축 건물을 배치한다.

[출제유형 3] 대지 단면 조건에 따른 건축물 배치

계획대지의 단면 조건에 맞추어 요구 규모(평면과 단면의 크기)의 건축물을 배치하는 능력을 측정한다. 이 유형은 대지단면과 함께 출제한다.

1.7 대지주차

1.7.1 ‘대지주차’과제 개요

‘대지주차’과제에서는 계획대지 내 각종 동선, 진입도로의 성격과 대지조건 및 주변 환경 등을 합리적으로 고려한 주차장 계획 능력을 측정한다.

1.7.2 ‘대지주차’주요 평가요소

① 주차 배치(주차 면적 및 주차 대수 등)의 적정성

② 차량동선, 보행자 동선, 하역동선 등 각종 동선계획의 적정성

③ 진입도로, 대중교통정류장,  대지 주변의 교통흐름과 체계, 차도 및 보도 등에 대한 계획 내용

④ 대지 내 교통체계, 택시 승강장, 소방도로 확보 상황 등

⑤ 대지 내 기존 시설물, 증축예정 건축물, 지하주차장, 지상 기계식주차시설 등 대지 조건에 대한 처리 내용

⑥ 대지 내 자연환경 요소(천연기념물, 보호수 포함), 지형(경사지의 고저차 포함) 등의 환경 요소와 인접도로(진출입도로 포함) 관련 처리 내용 등

1.7.2 ‘대지주차’출제유형

[출제유형 1] 차량 동선의 성격, 대지 지형 등을 고려한 주차장 계획

성격이 다른 자동차 동선이 같은 대지 안에 있을 때, 이를 적절히 분리하여 대지면적을 최대한으로 활용한 주차장을 계획하는 능력을 측정한다.

예 1) 차량의 성격에 따라 동선을 계획하고, 건물의 출입구와 연계한다.

예 2) 경사지의 고저차를 이용하여 주차장을 계획한다.

[출제유형 2] 대지조건 및 주변환경을 고려한 옥외주차장 계획

대지 안에 위치한 자연환경 요소와 기존 시설물을 고려하며 주어진 크기의 주차장을 동선에 무리 없이 확보하는 능력을 측정한다.

예 1) 병원이 위치한 대지에서 인접한 도로의 폭과 성격에 따라 차량 진출입 도로를 설정하고, 증축을 대비한 옥외 주차장을 계획한다.

예 2) 대지의 한가운데 있는 천연기념물인 보호수나 지하주차장의 출입구를 동시에 고려하며 주어진 주차 대수를 옥외 주차장으로 해결하거나, 기존 건물의 증축에 따라 주차장을 변경한다.

[출제유형 3] 주변환경 및 장래 수요 증가를 고려한 옥외 주차장계획

지하주차장이나 지상기계식 주차장이 옥외주차장과 함께 계획되는 경우 동선에 무리 없이 제시된 크기의 주차장을 확보하는 능력을 측정한다.

예 1) 지하주차장 계획을 고려하여 주차장 진입경사로의 방향을 결정하고, 보차 동선이 교차하지 않고 이용자 승하차공간과 장애인 주차공간 등을 적정하게 배치한다.

예 2) 기존 건물의 위치와 지하주차장 출입 경사로 및 주차 수요 증가에 대비하여 장래의 주차타워를 고려하여 표시한다.

제 2 장  ‘건축설계 1’ 문제출제 기준

2.1 출제범위

‘건축설계 1’은 건축설계의 기본인 평면설계로서, 제시조건에 의거 건축공간을 구성하고 동선을 계획한 내용을 평면적으로 표현하게 하여, 건축계획 및 표현 능력을 측정하고 건축설계 실무에 필요한 문제해결 능력 및 전문 지식 습득 수준을 평가한다.

2.2 평면설계

2.2.1 평면설계 주요 평가요소

1) 대지조건 및 설계조건에 대한 해석 및 설계 능력

① 각종 법규 제한조건 및 공간계획 시 유의사항에 대한 설계내용의 적정성

② 대지 관련 제시조건에 대한  논리적 해석 및 기술적인 처리 능력

③ 건축물 위치 관련 요구조건에 대한 이해 및 기술적인 처리 능력

④ 건축규모 및 구조 등에 대한 설계조건 준수 정도

⑤ 설비시스템, 건축물의 형태 등에 대한 설계반영 내용의 적정성

⑥ 출입, 이동, 피난, 각 부위별 레벨 등 특기조건에 대한 설계반영 정도

⑦ 연계성, 편의성, 안전성, 경제성, 인지성, 상징성 등과 관련된 설계 능력

2) 스페이스 프로그램 관련 공간 구성 능력

① 실별 요구사항을 논리적으로 해석, 전체 공간을 입체적으로 구성하는 능력

② 공간의 수(실명 및 실수), 실별 위치 및 면적의 적정성

③ 실별 특기 요구조건 및 실간 연계성 관련 요구조건 준수 정도

④ 출입구, 통로, 계단 등 동선체계의 효율성

⑤ 장애자 등 특수사항에 대한 배려

⑥ 기타 스페이스 프로그램 관련 요구조건에 대한 설계내용

3) 표현 능력 및 기타

① 도면 작성 범위 및 표현방법의 적정성

② 도면 내용 및 표기 요구사항에 대한 도면작성 정도

③ 도면작성 시 유의사항에 대한  설계반영 정도

④ 기타 건축설계 실무 관련 문제 해결 능력

2.2.2 평면설계 관련 주요 제시조건

1) 과제 개요

① 건축설계1(평면설계) 과제의 주제

② 과제의 개략적인 특성(프로젝트의 성격, 용도, 주변 상황 등)

2) 대지조건 및 건축개요

① 계획대지 주변현황 : 조망 및 경관(산, 호수, 공원 등), 바람, 소음, 교통, 건물 등

② 계획대지 현황 : 대지면적, 방위(향), 지형, 접도(도로) 상황, 기존건축물 등

③ 규모 및 구조 : 층수, 바닥면적, 구조, 층고, 천장고 등

④ 설비시스템, 건축물의 형태 등

3) 설계조건

① 각종 법규 제한조건 : 지역지구제, 대지면적, 건폐율, 용적율 등

② 주변현황 및 대지 내 현황 관련 설계 요구내용

③ 대지 내 계획 건축물 위치 및 조경 관련 요구조건

④ 공간계획 및 각실 배치 시 유의사항

⑤ 각 부위별 레벨(바닥레벨 등) 관련 특기조건

⑥ 출입, 이동, 피난 관련 특기 조건

⑦ 기타 연계성, 편의성, 안전성, 경제성, 인지성, 상징성 등과 관련된 설계조건

4) 스페이스 프로그램 요구조건(실별 소요면적 및 실별 요구사항)

① 실별 위치 및 소요면적

② 실간 근접성 등 실별 연계성

③ 출입구, 복도, 계단, 승강기 등에 대한 요구조건

④ 각 실에 특별히 필요한 가구, 설비, 부속실 등에 대한 요구사항

⑤ 실별 전망, 자연채광, 자연환기 등에 대한 요구조건

⑥ 연면적 허용오차 등 기타 스페이스 프로그램 요구조건

5) 도면작성 요령 및 기타 요구조건

① 도면 작성 범위 및 표현방법

② 요구 도면 내용 및 필수 표기 사항

③ 기타 도면작성 시 유의사항

2.2.3 평면설계 출제유형

[출제유형 1] 주어진 실별 면적과 요구조건을 평면으로 구성

계획대지 주변의 건물 또는 옥외공간과 같이 계획 건물에 근접한 도시적 맥락에서 상호 관련을 맺으며 주어진 실별 면적과 요구조건을 평면으로 구성하는 능력을 측정한다.

예 1) 신축 동사무소가 맞은편 시민회관 입구의 소공원과 시각적 연계관계를 갖도록 독자적인 외부공간을 가진 주출입구를 중심으로 주어진 실을 설계한다.

예 2) 인접한 대지의 소규모 공공건물의 기능과 계획하고자 하는 건물의 기능을 함께 제시하고, 이 두 건물이 공간적․기능적으로 공유할 수 있도록 주어진 실을 구성한다.

[출제유형 2] 기존 건축공간을 이용, 증개축에 의한 새로운 평면 구성

기존 건물의 일부를 이용하여 증개축을 하거나, 보존 건물 등 기존 공간을 이용하여 새로운 평면으로 구성해내는 능력을 측정한다.

예 1) 공장 기숙사로 사용되었던 박공지붕의 2층 건물에서 2층 바닥 일부를 철거하여 1층과 공간적으로 연결되는 사무소를 설계한다.

예 2) 보존할 가치가 있는 오래된 역사 건물 전체를 새로운 건물 안에 공간적으로 표현하면서 역무기능과 상업기능을 겸하는 새로운 역사 건물을 계획한다.

[출제유형 3] 계획대지 주변 현황 및 건축주 요구사항을 고려한 평면계획

구체적으로 제시된 건축주의 요구사항을 대지주변의 물리적 조건 등과 함께 해석하도록 하고, 이를 바탕으로 기능과 동선, 옥외 공간의 특징을 고려한 평면계획 능력을 측정한다.

예 1) 건축주가 강조하는 내용을 정리한 회의록을 읽고 주어진 내․외부 공간의 면적 조건을 만족하도록 설계한다.

예 2)  경관(산, 호수, 공원 등), 바람, 소음, 교통, 건물 등 대지의 주변 조건을 요약한 보고서를 해석하여 이를 평면계획에 적용한다.

[출제유형 4] 특정조건 등을 고려하여 창의적인 프로그램 작성 및 평면계획

실제상황 등 특정조건을 제시하고 나머지 부분은 임의로 설계하게 하여 창의적으로 계획하는 능력을 측정한다. 이를 위해서는 특정한 부분 이외는 가급적 요구조건을 단순하게 제시한다.

예 1) 대형 회화 시리즈를 전시하는 소규모 미술관에서 전시물 높이 등 특정한 요구조건을 만족하는 공간을 설계한다.

예 2) 실제 상황으로 보여주는 사진 등의 자료를 근거로 평면을 계획한다.

제 3 장  ‘건축설계 2’ 문제출제 기준

3.1 출제범위

‘건축설계 2’의 출제범위는 단면설계, 구조계획, 설비계획, 지붕설계, 계단설계 등 5개 분야이며, 이를 선택 또는 복합하여 3개의 과제로 출제한다. ‘건축설계2’의 각 과제에서는 건축물의 다양한 구성요소를 종합하고 분해하는 능력과, 그 결과를 도면으로 표현하는 능력을 측정한다.

3.2 단면설계

3.2.1 ‘단면설계’과제 개요

제시 조건에 의거 단면도를 작성하게 하여 건축물 수직방향의 구성요소(기초․바닥․기둥․벽․천장․계단․각종 샤프트 등의 구조, 마감 및 각종설비 등)에 대한 지식과 도면상 표현 능력을 측정한다.

3.2.2 ‘단면설계’ 관련 주요 제시조건

① 주변 상황, 각 공간의 기능, 천장고, 층고 등

② 건축물의 평면, 입면, 구조, 마감 및 건축설비 등

3.2.3 ‘단면설계’출제유형

[출제유형 1] 제시조건을 고려한 천장고 및 층고 산정 및 단면설계

주변 상황과 평면의 기능을 고려하고 천장높이 및 층고를 조절하며 2층 이상인 건물의 단면을 결정하는 능력을 측정한다.

예) 기존 도서관과 주민편의시설의 평면과 입면을 제시하고, 이 두 건물을 연계하도록 구조, 설비, 전시 조건 등을 만족하는 신축 미술관의 단면을 설계한다.

[출제유형 2] 제시조건에 따른 기존 건물의 단면 재구성

요구되는 기능에 대응하도록 기존 건물의 단면 형태나 층고를 바꾸거나 기존 단면을 부분적으로 재구성하는 능력을 측정한다.

예) 물류창고로 쓰이던 건물 골조를 철거하지 아니하고 내부를 리모델링하여, 소요 천장높이를 갖는 방으로 구성된 일정 규모의 주민편의시설의 단면을 계획한다.

[출제유형 3] 실시설계를 위한 단면상세도 작성

실시설계를 위한 단면도의 이해 능력과 상세도면 작성 능력을 측정한다.

예) 각층 부분 평면도와 실내재료마감표 및 부분 상세도를 이용하여 요구하는 부분의 단면상세도를 작성한다.

3.3 구조계획

3.3.1 ‘구조계획’과제 개요

건축구조 관련 제시조건에 의거 구조개념도 또는 구조계획도면을 작성하게 하여, 철골조․콘크리트조․목조 등 각종 구조재료별 구조형식에 대한 이해력을 평가하고, 설계단계에서 구조기술사와 함께 구조설계를 진행하는데 필요한 지식 습득 수준을 측정한다.

3.3.2 ‘구조계획’주요 평가요소

① 건축계획에 맞는 구조 프레임 및 구조 모듈을 선정하는 능력

② 슬래브 구조방식을 선정과 보의 위치를 결정하는 능력

③ 기둥의 주심을 계획하는 능력과 내력벽의 위치를 결정하는 능력

④ 기존의 건축물을 리노베이션하는 경우, 활용 또는 철거 가능한 구조물을 선정하는 능력

3.3.3 ‘구조계획’출제유형

[출제유형 1] 구조 프레임, 구조 모듈, 슬래브 구조방식 등의 결정

계획설계 이후 구조 모듈을 선정하는 능력, 건축계획에 맞는 구조 프레임을 제안하는 능력, 슬라브 구조방식에 따른 골 방향의 설정과 보의 위치 결정, 기둥이 아닌 내력벽의 위치를 결정할 수 있는가를 측정한다.

예) 계획설계 중인 수영장의 평면도를 참조하면서 구조재료, 공간구획, 계획천장높이, 기초 및 지질 등의 조건에 맞는 안정한 구조 시스템을 계획한다.

[출제유형 2] 기존의 건축물을 리노베이션하기 위한 구조 계획

기존의 건축물을 리노베이션하는 경우, 기존 구조를 활용하거나, 변형․추가하며, 변경하기 전․후의 구조계획의 차이점을 적정하게 활용하고 철거 가능한 구조물을 선정하는 능력을 측정한다.

예) 농촌지역의 소규모 공장건물을 이용하여 건물의 일부 또는 전체를 주거 및 작업공간으로 개조하는 경우, 변경전의 구조를 이용하고 새로운 구조재료, 공간 구획, 천장높이 등을 고려하여 적정한 구조계획을 세운다.

[출제유형 3] 평면도와 구조계산상 기둥치수를 근거로 한 기둥의 주심 계획

기본설계 단계에서 평면도와 구조계산서상의 기둥 치수를 근거로 하여 기둥의 주심을 계획하는 능력을 측정한다.

예) 계획설계 도면을 바탕으로 한 가정단면과 주어진 창호의 규격에 맞는 기둥의 주심도를 작성한다.

3.4 설비계획

3.4.1 ‘설비계획’과제 개요

각종 건축설비가 표현된 천장평면도 등을 작성하게 하여, 기계설비․전기설비․통신설비 등이 천장 내․외부 및 수직 설비공간에서 통합되는 방식에 대한 이해력을 측정하고, 설계단계에서 설비기술사와 함께 건축설비 관련 설계를 진행하는데 필요한 지식 습득 수준을 측정한다.

3.4.2 ‘설비계획’출제유형

[출제유형 1] 소규모 건물의 천장모듈 설정 및 건축설비 배치

소규모 건물의 평면에서 천장재 규격에 따른 천장 모듈의 설정, 천장에 설치되는 설비 기구의 적정한 배치, 설비 기구 및 구조체와 겹치지 않는 덕트 라인 등을 만족하도록 천장을 설계할 수 있는 능력을 측정한다.

예) 내과전문의원을 위한 평면을 제시하고, 천장높이와 천장 시스템, 전등 계획, 각 실의 급기와 배기 조건에 맞는 공조덕트 계획과 전등설비 계획을 도면으로 작성한다.

[출제유형 2] 고층 개방형 사무실 평면의 천장모듈 설정 및 건축설비 배치

대규모 건물에서 반복적으로 나타나는 설비 모듈을 계획하는 능력을 측정한다.

예) 오픈 플랜으로 사용하는 사무실과 칸막이로 구획된 사무실로 사용하고자 하는 임대사무실 평면에 적합하고, 천장재, 천장높이, 조명형식, 급기․배기 조건, 스프링클러 설치 간격 등을 만족하는 전등계획, 공조덕트 계획을 도면으로 작성한다.

[출제유형 3] 기계 및 전기설비 조건을 반영한 천장 설계(기본설계 단계)

기본설계 단계에서 전기 및 기계설비 도면을 상호 검토하는 능력을 측정한다.

예) 천장높이와 조명방식을 변경하고자 하는 낙후된 연수원의 엘리베이터 홀에 대해 도중에 전달받은 기계 및 전기설비 조건을 반영하며 천장을 설계한다.

3.5 지붕설계

3.5.1 ‘지붕설계’과제 개요

‘지붕설계’과제는 제시조건에 의거 지붕 및 옥탑층 관련 도면을 작성하는 과제로서, 이를 통해 지붕 및 옥탑층 설계 능력을 평가한다.

3.5.2 ‘지붕설계’주요 평가요소

① 우․배수 처리 및 지붕(옥상) 방수 계획 능력

② 각종 기계장비 등 옥탑(지붕) 설치 시설의 배치 능력

③ 지붕 하부 평면구성과 구조형태 등과 관계하여 재료를 사용하는 능력

④ 지붕의 형태와 형식, 지붕의 경사 등을 정확히 이해하고 표현하는 능력

3.5.3 ‘지붕설계’주요 제시조건

① 기준층 등의 평면 등

② 지붕의 물매, 벽면 채광창, 천창, 지붕 배수구 등

③ 계단실, 엘리베이터 기계실, 공조실, 냉각탑 등 옥탑(지붕) 설치 시설

④ 지붕의 형태와 형식

⑤ 주변 현황 및 기타

3.5.4 ‘지붕설계’출제유형

[출제유형 1] 제시조건을 고려한 단독주택 지붕의 평면도 및 단면도 작성

지붕 하부 층의 평면을 제시하고 지붕의 경사도, 내부 실의 구성 관계 및 설비, 관련 법규와 주변 지역과의 조화 등의 조건을 합리적으로 해결하는 능력을 측정한다.

예) 지상 2층 단독주택 평면을 제시하고, 각 실의 상부를 덮는 지붕의 물매, 벽면 채광창, 천창, 지붕 배수, 기기설비 등의 조건을 만족하는 지붕의 평면을 계획한다.

[출제유형 2] 제시조건을 고려한 고층 건물의 옥탑층 평면 계획

각종 기기와 배수를 위한 물매 등을 합리적으로 해결하면서 최상층 평면에도 적합하도록 고층 건물의 옥탑층을 계획하는 능력을 측정한다.

예) 기준층 평면과 함께 공조실, 냉각탑, 계단실, 엘리베이터 기계실, 곤도라 레일, 바닥의 물매 등 옥탑층을 구성하는 요소와 지붕 배수를 위한 각종 조건을 만족하는 옥탑층 평면을 계획한다.

[출제유형 3] 제시조건을 고려한 지붕평면도와 입면도(정면도 등) 작성

평면과 지붕의 관계를 채광, 환기, 기타 설비와 관련하여 단면 또는 입면으로 구성하는 능력을 측정한다.

예) 각층 평면을 제시하고, 옥탑을 구성하는 요소, 입면 계획의 조건, 지붕 배수와 기기설비의 조건을 만족하는 지붕평면도와 정면도를 작성한다.

3.6 계단설계

3.6.1 ‘계단설계’과제 개요

‘계단설계’과제는 제시조건에 의거 각층의 레벨을 조절하고 서로 다른 기능의 공간을 수직적으로 연결하는 계단 및 경사로 등의 도면과 계단 주변의 서비스 코어 공간에 대한 도면을 작성하는 과제로서, 이를 통해 계단 및 경사로 등의 수직방향 이동 공간의 요구 조건을 입체적으로 해결하는 능력을 측정하고, 수직방향 이동 공간과 서비스 코어 공간의 설계 능력을 측정한다.

3.6.2 ‘계단설계’관련 주요 제시조건

① 각층 및 각 부위별 공간의 높이 또는 바닥 레벨

② 수직방향 동선 관련 공간의 요구사항(계단, 경사로, 엘리베이터 등)

③ 피난 등 수직방향 동선 관련 법규상 요구 조건

④ 장애자용 안전지대 등 장애자 관련 요구조건

⑤ 수직방향 이동 시 외부 전망 조건 등

⑥ 수직방향 동선 관련 공간 및 서비스코어 공간의 구조, 설비 및 마감

⑦ 기타 요구사항(화장실, 탕비실, 창고, 각종 설비용 사프트 등)

3.6.3 ‘계단설계’출제유형

[출제유형 1] 바닥레벨, 진출입동선, 건축마감 등을 고려한 계단 설계

오르내릴 때 외부 공간을 바라볼 수 있도록 커튼월에서 떨어져서 계단을 배치하고, 서로 다른 레벨에 맞으며 장애자용 안전지대, 주어진 바닥높이, 출입구, 동선, 피난 안전지대 등을 고려하여 공간을 원활하게 연결하는 능력을 측정한다.

예) 기존의 두 건물 사이를 이어서 증축할 때 생긴 홀에서 두 동의 서로 다른 바닥높이를 조절하고, 진출입구 및 동선, 건축마감을 고려한 계단을 계획한다.

[출제유형 2] 고층사무소 건축의 기준층 코어 공간계획 및 계단설계

엘리베이터와 피난계단의 배치, 화장실의 배치, 기계, 전기, 통신, 소방설비용 사프트, 배연용수 직풍도 등을 홀과 복도와 함께 고려한 코어계획 능력을 측정한다.

예) 사무소 건물의 기준층 평면에 대하여 계단의 개수, 특별피난계단, 엘리베이터, A.D와 P.S의 위치, 탕비실, 창고 등 부속실, 장애자용 안전지대, 기둥 간격 등을 고려한 코어를 계획한다.

[출제유형 3] 협소한 공간에서의 장애인을 고려한 피난계단 및 경사로 설계

계단과 출입문의 관계, 핸드레일 설치, 기타 피난 및 장애인을 고려한 계단과 경사로의 구조 및 시설을 설계하는 능력을 측정한다.

예) 대지면적 및 건축면적이 협소한 경우, 건축물 바닥레벨(1층 바닥레벨)을 고려하여 장애인을 위한 출입구 현관 부위의 동선을 계획하고 계단 및 경사로를 설계한다.