기본수칙별 세부실천사항

♠ 기존 11대 기본수칙

1) 작업전 안전점검, 작업중 정리정돈

사 업 주	근 로 자
□ 작업전 안전점검 및 작업중 정리정돈 실시 □ 안전점검 및 정리정돈 대상 작업선정 □ 점검표, 꼬리표,「안전점검중」표지판 제작 □ 공구·공구함 등 비치장소 지정 □ 점검요령·주기 등에 대한 교육 실시 □ 점검·정리정돈 결과 미비사항 개선	□ 점검요령 및 점검표에 의한 안전점검 및 정리정돈 실시 □ 점검결과 이상 발견시 관리 감독자에게 보고 및 조치 요구 □ 점검 및 정리정돈시 안전·보건 사항 준수

2) 작업장 안전통로 확보

사 업 주	근 로 자
□ 안전통로 확보 및 유지·점검관리 □ 안전통로에 채광·조명시설 설치 □ 통로의 주요 부분에 통로표시 설치 □ 통로 주변 기계·기구의 위험부분에 덮개·울 등 안전조치	□ 사업장내 통행시 안전통로 이용 □ 안전통로내 장애물 등 위험상황 보고

3) 개인보호구 지급·착용

사 업 주	근 로 자
□ 검정합격 보호구 선정·지급 및 보호구 착용여부 관리 □ 보호구 착용방법 등에 대한 교육 실시 □ 보호구 성능유지를 위한 자체점검 실시 □ 결함이 있거나 근로자의 교체 요구시 즉시 교체 지급	□ 사업주가 지급한 보호구 착용 □ 보호구의 성능 유지·관리 □ 결함이 있는 경우 교체 요구

4) 전기활선작업중 절연용 방호기구 사용

사 업 주	근 로 자
□ 적합한 검정합격 방호기구 구입·사용 □ 방호기구 사용방법 등에 대한 교육 실시 □ 전로의 개로후 작업시 전로의 충전 및 단락접지 여부 점검 □ 활선작업용 기계기구 등의 접지여부 점검 □ 방호기구, 접지저항의 자체점검 및 결함 발견시 교체·개선	□ 방호기구 착용·설치후 활선작업 □ 결함 발견시 관리감독자에게 보고 및 교체 등 조치요구 □ 전로의 개로후 작업시 전로의 충전 및 단락접지 여부 확인 □ 활선작업용 기계기구 등의 접지여부 확인

5) 기계·설비 정비시 잠금장치 및 표지판 부착

사 업 주	근 로 자
□ 잠금장치 및 표지판 부착대상 기계·설비 및 작업 선정 □ 정비시 안전작업요령 작성 및 근로자 교육 □ 기계·설비의 정비·청소·급유·검사·수리시 운전정지 조치 □ 정비시 잠금장치 부착, 열쇠 별도 관리 및 표지판 부착 등 방호조치	□ 잠금장치 및 표지판 부착후 기계 등의 정비 또는 청소 □ 정비시 책임자의 지휘감독 사항 준수 □ 잠금한 경우 정비 등 작업책임자가 열쇠를 보관 □ 기계·설비 등 재가동전 다른 근로자의 작업여부 확인

6) 유해·위험 화학물질 경고표지 부착

사 업 주	근 로 자
□ 유해·위험화학물질 경고표지를 용기 등에 부착 □ 유해·위험화학물질에 대한 교육 실시	□ 경고표지 내용 숙지 □ 유해·위험화학물질 취급시 유의사항 등 이행

7) 프레스, 전단기, 압력용기, 둥근톱에 방호장치 설치

사 업 주	근 로 자
□ 적합한 검정합격 방호장치 선정·구입 □ 방호장치 부착 및 사용방법 등에 대한 교육실시 □ 설비 및 방호장치 관리자 지정 □ 방호장치에 대한 자체점검 실시 및 유지·보수 □ 결함이 있거나 근로자 교체 요구시 즉시 교체	□ 작업 전·후 방호장치 시험작동 및 이상여부 확인 □ 결함 발견시 관리감독자에게 보고 및 교체 등 조치요구 □ 후임 작업자에게 방호장치 상태·성능 확인후 인계

8) 고소작업시 안전난간, 개구부 덮개 설치

사 업 주	근 로 자
□ 측면 개구부에 견고한 안전난간대 설치·유지 관리 □ 바닥 개구부에 유동이 없는 견고한 덮개 설치·유지 관리	□ 측면 개구부 안전난간대, 바닥 개구부 덮개 등 임의해체 금지 □ 개구부 주위 작업시 안전대 및 안전모 착용

9) 추락·낙하방지용 안전방망 설치

사 업 주	근 로 자
□ 작업발판 설치가 곤란한 경우에 추락방지용 안전방망을 설치 □ 안전방망의 훼손 여부 확인 및 유지·보수	□ 안전방망의 임의해체 또는 훼손금지 □ 추락위험이 있는 장소에 안전방망 또는 안전대 부착설비의 설치 요구

10) 용접시 인화성·폭발성 물질 격리

사 업 주	근 로 자
□ 화학물질의 물질안전보건자료(MSDS) 작성·비치 및 교육 실시 □ 인화성·폭발성 물질 격리 보관 장소 마련 □ 화기작업시 안전작업 요령 및 교육 실시 □ 화기작업시 안전담당자 지정 □ 인화성, 폭발성 물질이 있는 장소에서 화기사용 금지 □ 소화설비 설치	□ 작업허가서를 승인 받은후 화기작업 실시 □ 안전작업요령 숙지 및 준수 □ 작업허가서외의 임의작업 금지 □ 화기작업시 표지판 부착 및 관계자 외 출입금지 표시

11) 밀폐공간 작업전 산소농도 측정

사 업 주	근 로 자
□ 맨홀, 탱크 등 산소결핍 위험장소에서 작업전 산소농도 측정 □ 비상시 대비 응급 구조설비 비치 □ 산소농도가 18%이상 유지되도록 환기 조치 □ 산소농도가 18%미만이면 호흡용 보호구를 착용토록 조치	□ 안전수칙 및 비상시 응급조치 요령 숙지 및 준수 □ 작업전 산소농도 측정 및 산소농도 18%이상 유지여부를 확인 □ 산소농도가 18%미만이면 호흡용보호구 착용