	Material Safety Data Sheets
물질안전보건자료 제도 안내

노    동    부

www.molab.go.kr

1. MSDS란

MSDS란 화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료(Material Safety Data Sheets : MSDS)로서 우리가 일상 생활에서 냉장고와 같은 가전제품을 구입하면 그 취급방법, 사용시 주의사항 등에 대한 설명서가 있고 또한 의약품을 구입하면 그 성분 및 함유량, 효능, 부작용 등을 알려주는 설명서가 있는데 이와 같이 화학제품의 안전사용을 위한 설명서가 바로 MSDS입니다.

2. MSDS제도는 왜 필요한가

산업의 급속한 발달로 화학물질의 사용량은 급격히 증가하고 있으나 대부분의 화학물질이 유해위험성에 대한 설명자료 없이 유통되어 근로자들은 당해 물질의 유해위험성을 모른 채 작업하다가 직업병에 걸리거나 사고를 당하는 사례가 자주 발생하였습니다.

따라서 유해화학물질로부터 근로자의 건강을 보호하기 위해서 사업주가 유해위험성 등에 대한 설명서를 작성하여 보기 쉬운 작업장소에 비치하고, 그 물질을 담은 용기에는 경고표지를 부착하도록 함은 물론, 이를 취급하는 근로자에게 유해위험성 등을 정확하게 알도록 교육시키는 제도가 필요하게된 것입니다.

3. 사업주가 이행하여야 할 사항

♠ MSDS의 작성·비치 또는 게시(산업안전보건법 제41조제1항)

ㅇ 화학물질을 제조, 수입, 사용, 운반 또는 저장하고자 하는 사업주는 화학물질의 명칭, 유해위험성, 취급주의사항 등 16가지의 항목을 작성 하여야 합니다.

ㅇ 작성된 MSDS는 사업장내 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치하여야 합니다.

♠ 화학물질을 담은 용기 또는 포장에 경고표지 부착(산업안전보건법 제41조제2항)

ㅇ 화학물질을 제조, 수입, 사용, 운반 또는 저장하고자 하는 사업주는 화학제품명, 유해위험성을 나타내는 그림, 유해위험성에 따른 조치사항 등 MSDS상의 중요한 내용을 경고표지로 만들어 용기 또는 포장에 부착 또는 표시하여야 합니다.

※ □용기□라 함은 고체, 액체 또는 기체의 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제를 직접 담은 합성강제, 플라스틱, 유리 등으로 된 것을 말하며 레미콘, 콘테이너는 용기로 보지 아니함.

※ □포장□이라 함은 분말, 입자 등의 화학물질 또는 화학물질을 함유한 제제를 직접 담은 비닐포대, 종이포대 등을 말함.

♠ 근로자에 대한 교육(산업안전보건법 제41조제2항)

ㅇ 화학물질 취급 근로자에게 유해위험성, 취급시 주의사항, 응급조치요령 등 MSDS 내용에 대한 교육을 실시하고 교육시간 및 내용 등을 기록하여 근로자대표 또는 당해 공정의 근로자를 대표할 수 있는 자의 서명을 받아 사업장에 비치·관리하여야 합니다.

♠ MSDS 양도 또는 제공(산업안전보건법 제41조제3항)

ㅇ 화학물질을 양도 또는 제공하는 경우에는 필히 MSDS를 함께 양도 또는 제공하여야 합니다.

♠ MSDS의 제출 및 변경 명령(산업안전보건법 제41조제4항)

ㅇ MSDS 내용의 적정성 등에 관하여 필요한 경우 지방노동관서의 장이 사업주에게 MSDS 제출 및 그 내용의 변경을 명할 수 있습니다.

ㅇ 지방노동관서장의 MSDS 제출명령을 받은 사업주는 MSDS를 지방노동관서에 제출하여야 합니다.

4. MSDS 적용대상 화학물질

♠ MSDS 및 경고표지 대상물질은 아래와 같습니다.

ㅇ 물리적위험물질 : 폭발성물질, 산화성물질, 극인화성물질, 고인화성물질, 인화성물질, 금수성물질

ㅇ 건강장해물질 : 고독성물질, 독성물질, 유해물질, 부식성물질, 자극성물질, 과민성물질, 발암성물질, 변이원성물질, 생식독성물질

ㅇ 환경유해물질

ㅇ 위 물질을 1%이상(다만, 발암성물질은 0.1%이상)함유한 제제

※ 상기 대상물질에 대한 세부기준은 「물질안전보건자료의 작성·비치 등에 관한 기준(노동부고시)」 별표1에 있음.

5. MSDS 작성요령

♠ MSDS는 화학물질의 일반적인 취급을 전제로 누구나 MSDS의 내용에 따라 적절한 조치를 할 수 있도록 한글로 작성하여야 합니다.

♠ MSDS는 화학물질로부터의 사고를 미연에 방지하기 위한 것으로 화학물질의 개별성분에 관한 정보보다 혼합물 전체의 관련정보가 잘 나타나 있어야 합니다.

♠ 외국어로 되어있는 MSDS를 번역하는 경우에는 자료의 신뢰성이 확보될 수 있도록 자료 출처 및 작성시기를 함께 기재하여야 합니다.

ㅇ 연구기관의 시험결과를 인용하거나 한국산업안전공단의 D/B를 활용하여 MSDS를 작성하는 경우에도 그 출처를 기재하여야 합니다.

♠ MSDS 작성항목 16가지를 빠짐없이 작성하여야 합니다.

ㅇ 부득이 어느 항목에 대해 관련 정보를 얻을 수 없는 경우 작성란에 □자료없음□이라고 기재하고, 적용이 불가능하거나 대상이 되지 않는 경우 작성란에 □해당없음□으로 기재하면 됩니다.

♠ 사업주는 MSDS를 작성할 때 취급 근로자의 건강보호 목적과 부합되도록 성실하게 작성하여야 합니다.

♠ 사업주는 화학물질의 유해위험성 등에 대한 새로운 정보를 알게 된 때에는 이를 3개월 이내에 MSDS에 추가하여야 합니다.

	MSDS 작성항목
1. 화학제품과 회사에 관한 정보 9. 물리화학적 특성 2. 구성성분의 명칭 및 함유량 10. 안정성 및 반응성 3. 위험·유해성 11. 독성에 관한 정보 4. 응급조치요령 12. 환경에 미치는 영향 5. 폭발·화재시 대처방법 13. 폐기시 주의사항 6. 누출사고시 대처방법 14. 운송에 필요한 정보 7. 취급 및 저장방법 15. 법적 규제현황 8. 노출방지 및 개인보호구 16. 기타 참고사항

6. MSDS정보 무상제공

사업주의 MSDS작성지원을 위해 한국산업안전공단에서 국내 유통 중인 화학물질 50,300종의 한글 MSDS를 인터넷을 통해 무상제공하고 있습니다.

인터넷 접속	→	공단홈페이지에서 □KOSHA. NET□선택	→	ID 및 비밀번호 입력	→	□산업안전보건DB□ 선택 한 후 □MSDS□선택	→	원하는 물질명 또는 CAS번호 입력	→	MSDS 제공

1. 인터넷으로 http://www.kosha.or.kr 접속

2. 한국산업안전공단 홈페이지 화면상단의 □KOSHA.NET□ 선택

3. ID/비밀번호 입력(ID 미발급자는 □회원가입안내□를 참조)

4. 화면 상단 메뉴에서 □산업안전보건DB□를 선택 후 왼쪽 메뉴에서 □MSDS□ 선택

5. 물질명 또는 CAS번호를 선택한 후 입력하면 MSDS가 제공됨

※ 기타 자세한 사항은 한국산업안전공단 산업보건지원국(032-510-0629/0640)으로 문의바람.

7. 벌칙

♠ MSDS를 작성·비치하지 아니한 경우 : 500만원이하의 과태료 부과

♠ 화학물질을 제조·수입·사용·운반 또는 저장 할 때 용기 또는 포장에 경고표지를 부착하지 아니한 경우, 화학물질 판매시에 MSDS를 제공하지 아니한 경우, 화학물질을 취급하는 근로자에게 교육을 실시하지 아니한 경우 : 300만원이하의 과태료 부과

[참고1] MSDS 작성양식

물질안전보건자료(MSDS)

[ 이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보
가. 제품명 : 나. 일반적 특성 : 다. 유해성 분류 : 라. 제품의 용도 : 마. 제조자 정보 : 바. 공급자/유통업자 정보 : 사. 작성부서 및 이름 : 아. 작성일자 : 자. 개정횟수 및 최종개정일자 :
2. 구성성분의 명칭 및 함유량
화학물질명	이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
3. 위험·유해성
가. 긴급한 위험·유해성정보 : 나. 눈에 대한 영향 : 다. 피부에 대한 영향 : 라. 흡입시의 영향 : 마. 섭취시의 영향 : 바. 만성징후와 증상 :

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

나. 피부에 접촉했을 때 :

다. 흡입했을 때 :

라. 먹었을 때 :

마. 의사의 주의사항 :

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 인화점 :

나. 자연발화점 :

다. 최저인화한계치/최고인화한계치 :

라. 소방법에 의한 분류 및 규제내용 :

마. 소화제

바. 소화방법 및 장비 :

사. 연소시 발생 유해물질 :

아. 사용해서는 안되는 소화제 :

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

다. 정화 또는 제거방법 :

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

나. 보관방법 :

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 공학적 관리방법:

나. 호흡기보호 :

다. 눈보호 :

라. 손보호 :

마. 신체보호 :

바. 위생상 주의사항 :

사. 노출기준 :

9. 물리화학적 특성

가. 외관

나. 냄새

다. PH

라. 용해도

마. 끓는점/끓는점 범위

바. 녹는점/녹는점 범위

사. 폭발성

아. 산화성

자. 증기압

차. 비중

카. 분배계수

타. 증기밀도

파. 점도

하. 분자량

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 :

나. 피해야 할 조건 및 물질 :

다. 분해시 생성되는 유해물질 :

라. 반응시 유해물질 발생가능성 :

11. 독성에 관한 정보

가. 급성경구독성 :

나. 급성경피독성 :

다. 급성흡입독성 :

라. 아급성독성 :

마. 만성독성 :

바. 변이원성 영향 :

사. 차세대 영향(생식독성) :

아. 발암성 영향 :

자. 기타 특이사항 :

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생 및 생태독성 :

나. 토양이동성 :

다. 잔류성 및 분해성 :

라. 동생물의 생체 내 축적 가능성 :

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기물관리법상 규제현황 :

나. 폐기방법 :

다. 폐기시 주의사항 :

14. 운송에 필요한 정보

가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장규칙에 의한 분류 및 규제 :

나. 운송시 주의사항 :

다. 기타 외국의 운송관련 법규에 의한 분류 및 규제 :

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

나. 유해화학물질관리법 등 타부처의 화학물질관리 관련법에 의한 규제 :

다. 기타 외국법에 의한 규제 :

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

[참고2] 경고표지 양식 및 규격

① 양식

② 규격

명칭 등을 표시하여야 할 용기 또는 포장의 용량	인쇄 또는 표찰의 규격
용량 ≥ 500□	900□(a×b)이상, 0.25b≤a≤4b, 0.1(a×b)≤c×d
200□ ≤ 용량 < 500□	450□(a×b)이상, 0.25b≤a≤4b, 0.1(a×b)≤c×d
100□ ≤ 용량 < 200□	300□(a×b)이상, 0.25b≤a≤4b, 0.1(a×b)≤c×d
20□ ≤ 용량 < 100□	180□(a×b)이상, 0.25b≤a≤4b, 0.1(a×b)≤c×d
용량 < 20□	용기 또는 포장의 상하면적을 제외한 전체 표면적의 5%이상, 0.25b≤a≤4b, 0.1(a×b)≤c×d