ONE PAGE 기술자료	방사성 관련 종사자를 위한 보호 용구(Ⅰ)		임대
(1) 모든 개인 보호장비는 언제든지 사용하고 보관하기 편리한 장소에 비치하여야 한다. (2) 개봉 방사선원으로부터 피부오염을 막기 위해서 고무 혹은 플라스틱 장갑을 착용해야 한다. 작업자는 장갑의 내부 및 손, 피부가 오염이 되지 않게 장갑의 착용과 벗는 법을 교육받아야 하며, 장갑을 착용한채 전기 스위치나 문 손잡이 및 의자 등을 만져 방사선의 오염을 시키지 않도록 주의해야 한다. (3) 눈은 보안경이나 적당한 보호기구를 사용하여 비산먼지, 입자, 폭발 및 방사선으로부터 보호하여야 한다.		[그림 1] 현재국내에서 시판중인 개인 방호용구
(4) 호흡보호장비, 즉 공기중에 생성된 방사성 오염물질을 제거할 수 있는 흡인장치는 계측기의 측정한계로 한계치에 이르지 않더라도 다음과 같은 경우에 필요시 사용되어야 한다. ① 방사성 물질이 내장된 공학장비 설치장소 ② 유지 및 수리를 위해 작동시 ③ 위급 사항 발생시 (5) 얼굴에 쓰는 호흡장비는 얼굴에 잘 맞아야 되고 편안해야 된다. 이 장비는 매번 사용후 깨끗이 하고, 결함을 조사한 후 잘 보관하여야 한다. (6) 모든 보호복은 주기적으로 오염도를 확인하고 청결을 유지해야 한다. (7) 작업복을 평상복으로 갈아입는 경우 및 반대의 경우도 별도의 지정된 장소에서 갈아 입도록 하여야 한다.

ONE PAGE 기술자료	방사성 관련 종사자를 위한 보호 용구(Ⅱ)		임대
(8) 오염된 장소에서 오염제거나 기타의 목적으로 작업시 착용하여야 할 보호복은 [그림 2]에서 나타낸 바와 같다.
(A) 낮은 선량에 의해 표면이 오염된 경우		(B) 상당수준의 공기중에 생긴 방사성 물질에 의한 오염
(C) 통풍시킨 보호복으로 (B)보다 더 편하고, 효율적이다		(D) 자가 호흡기 세트를 부착한 위급시 착용하는 방호복
[그림 2] 오염제거시 착용하는 여러 가지 방호복
(9) 개봉 선원을 취급하는 종사자는 작업개시 전․후에 선량 계측기를 사용하여 차폐여부, 사용한 실험대 주위의 오염 여부를 확인하고, 오염이 확인되었을 때는 적절한 절차에 따라 오염을 제거하여야 한다.