ONE PAGE 기술자료	방사선 물질의 취급요령 및 수칙		임대
(1) 작업중 지나친 성급함을 피한다. (2) 개봉 방사선원을 맨손으로 취급해서는 안된다.(장갑 및 보호용구 착용) - 용액인 경우 입으로 피펫을 조작해서는 안된다 (자동 피펫을 사용) (3) 개봉 및 밀봉 방사성원 작업자는 사용하는 선원에 적합한 개인 보호용구 및 피폭선량계를 반드시 착용하여야 한다. (4) 방사선량이 높은 방사성 물질을 조제하거나 사용하는 작업실 4수준의 방호시스템을 갖추어야 한다. [그림 1] (5) 방사선량이 높은 방사성 물질을 취급시에는 가능한 한 원격조정 로봇장치를 이용하여야 한다. - 방사선에 노출될 우려가 있는 작업장소		[그림 1] 방사선 작업실의 4가지 방호통제 수준 (ⅰ) 액체 방사성 물질은 병 또는 납통에 보관 (ⅱ) 흄후드에서 사용시 업질러질 것을 대비하여 쟁반에서 사용 (ⅲ) 방사성 물질은 흄후드 내에서 조제 및 사용 (ⅳ) 방사성 물질에 의한 피폭을 예방하기 위하여 방사선 계측기 및 경보기 설치
에는 관계 근로자 외의 출입금지 표지를 게시한다. (6) 개봉 방사선원 취급자는 수세시설 혹은 샤워시설을 갖춘 곳에서 작업한다. (7) 작업자는 1회용 휴지나 손수건을 사용하고, 사용 후 적절한 방사성 물질 폐기함에 처리한다. (8) 방사선원을 조제하거나 사용하는 장소에는 관계자 외 출입금지 조치를 한다. (9) 방사선원을 조제하거나 사용하는 장소에서는 먹거나, 마시거나, 담배를 피우거나, 냄새를 맡거나 혹은 화장품 사용을 금지하고, 그 뜻은 작업장안의 잘 보이는 곳에 게시한다. (10) 손에 상처를 입은 작업자는 의사의 검진에 의한 확인을 받기 전에는 작업을 하여서는 안 된다. (11) 방사선 물질의 보관․저장 또는 운반은 부식되거나 새지 않는 용기에 하여야 하며, 용기 끝면에 방사선 용기표시를 해야 한다. (12) 개봉 선원을 조제하거나 사용하는 종사자는 사용 장소를 떠나기 전에 사용한 선원을 보관함에 보관하고 사용 장소를 깨끗이 청소한 후, 손을 잘 씻고, 적절한 선량계를 사용하여 손과 몸 및 의복의 오염을 측정하여야 하고, 신체 일부의 오염이 확인되었을 때는 샤워를 하여 오염을 제거하여야 한다. 이상과 같은 방사성 물질의 취급 요령을 방사선 안전관리책임자는 종사자들에게 충분히 교육시켜, 언제 어떻게 일어날지 모르는 사고를 미연에 방지할 수 있도록 하여야 한다.