ONE PAGE 기술자료	외벽 청소작업의 안전			임대
◑ 작업개요
○ 건물의 외벽 청소작업은 많은 부분을 외줄작업에 의존하고 있으며, 외줄작업의 재해발생 요인으로는 주 로우프의 파단 및 주 로프의 체결 구조물의 강도 부족에 의한 추락 등임
◑ 위험요인
○ 외줄 청소용구 및 작업자에 대한 안전조치 미흡 - 작업자의 안전대 걸이용 구명줄 미사용 및 안전대 착용기피 - 로우프의 손상 및 작업 전 안전점검 미흡으로 인한 로우프 파단 ○ 작업전 안전조치 및 작업중 불안전한 상태방치 - 스윙(Swing)작업에 의한 로프와 구조물과의 접촉부위의 마찰로 로프 파단 - 로프 결속부에 대한 안전확보 미흡으로 불안전한 결속 - 건축구조물 접촉부위에 의한 로프의 파손 방지조치 미흡
◑ 재해예방대책 ① 로프의 매 사용전 안전점검 실시 ② 로프의 결속부는 작업하중에 대비 3배 이상의 허용하중이고, 물통과 같은 유동적 구조물에 결속금지 ③ 구명줄을 설치하고, 작업자에게 안전대를 착용시키며 안전대는 구명줄에 확실하게 연결함 ④ 주로프가 접촉되는 구조물에는 로프 보호용 받침대를 사용하고, 사용중 이탈되지 않도록 함 ⑤ 외줄 작업자는 로우프의 파단이 발생될 수 있는 위험장소를 작업시 수시로 확인하여 조치함			<외줄작업의 안전용구 사용예>
<그네식 경량안전대>		<마닐라로우프의 구조>