ONE PAGE 기술자료	이동식 작업대의 안전			임대
◑ 설비개요
○ 이동식 작업대는 건물 내·외 고소작업시 사용되며, 통상적으로 작업장소에서 조립·설치후 사용하는 경우도 있으나, 조립후 일정장소에 보관하여 계속 사용하고 있는 것이 대부분임
◑ 위험요인
○ 이동식 작업대 위에서 작업중 추락 - 작업대 위에서 중량물 취급작업중 몸의 균형 상실 - 작업자가 작업대에 탑승한 채로 이동 - 불량하게 조립된 작업대 자체의 뒤틀림 및 전도 ○ 안전대, 안전모 등 개인보호구 미착용 - 보호구 미착용 상태로 작업중 추락 및 전도 - 작업대 위에서 중량물 취급작업중 몸의 균형을 잃고 추락
◑ 재해예방대책			<이동식작업대 작업방법>
① 최대 적재하중을 초과한 자재 적재 금지 ② 승강설비, 안전난간, 작업발판, 바퀴구름 방지장치 등 안전설비를 반드시 안전기준에 의거 설치함 ③ 작업자는 안전모, 안전화 등 적절한 개인보호구를 착용함 ④ 높이 2m 이상 고소작업 시에는 안전대를 반드시 착용함 ⑤ 작업발판에는 3인 이상 탑승 금지 ⑥ 모든바퀴의 제동장치는 이동시를 제외하고는 잠금 ⑦ 근로자가 탑승한 상태로 이동 금지 ⑧ 승·하강시에는 반드시 승강설비를 사용함 ⑨ 안전표지는 잘 보이는 곳에 부착하고, 안전표지에는 최대 적재하중 및 사용책임자를 명시함