ONE PAGE 기술자료	수·변전설비의 안전		임대
◑ 설비개요
수·변전 설비는 전력회사로부터 받은 고압전력을 사용전압으로 낮춘 후, 기계 및 전열기기 등에 전기를 공급하는 설비로서 건물의 심장부에 해당하는 중요한 요소이므로 고장이나 장해로 인해 건물의 기능이라든지 성능을 저하시키는 일이 없도록 점검과 보수가 필요함
◑ 위험요인
○ 발전기 출력이 변압기 2차에 연결되어 승압된 변압기 1차측 고압선에 접촉에 의하여 감전위험 ○ 발전기 출력이 수·변전설비로의 역송전시 감전위험 ○ 한전측 라인과 발전라인의 혼촉에 의한 설비파손 또는 화재위험 ○ 외부인 출입 또는 청소원이 청소시 충전부 근접·접촉으로 인한 감전위험 ○ 운영요원의 오인에 의한 충전부 접촉위험 ○ 설비점검 중 제3자의 오인으로 전원투입에 의한 점검자 감전위험 ○ 변압기 과열·과부하에 의한 화재위험
◑ 작업안전수칙
① 외부인의 출입을 통제하며 출입 시에는 운영자가 입회하여 안내함 ② 최대한 폐쇄형 외함 구조물에 수납형태로 제작·설치하고 전·후면 도어 등은 잠금 조치하며 열쇠는 운영자가 직접 관리함 ③ 점검·수리 등의 작업은 단독작업을 금지하며, 2인 1조로 편성함 ④ 모든 차단기와 도어에는 Lock-Out(잠금), Tag-Out(꼬리표 부착) 조치함 ⑤ 충전부 활선작업 시에는 최소 접근한계거리를 유지함 ⑥ 가능한 충전부를 최소화하고 덮개를 부착함 ⑦ 옥외설비는 도어 닫힘상태 유지하며 쥐나 산짐승 또는 사람의 출입이 불가능하게 설치함 ⑧ 초보자의 호기심에 의한 돌발적인 접촉사고, 오동작 사고가 발생하지 않도록 기능숙달시까지 반복교육을 실시함