ONE PAGE 기술자료				쓰레기 적환작업의 안전				위생
■ 작업개요
	압착수거로 쓰레기의 매립지의 수송을 위해 적환장 이동후 콘테이너(5톤)로 적환후에 지게차 적재 † 천개식 : 콘테이너의 윗부분을 열고 압착차의 덤프로 쓰레기를 콘테이너로 직접 낙하시킨 후 파워쇼벨로 정리함 † 압축식 : 별도의 유압푸셔를 설치하여 압축설비로 낙하시킨 쓰레기를 콘테이너 뒤쪽으로 밀어 넣어 압축시킴
■ 위험요인
□ 천개문 조작중 콘테이너 상부에서 추락 □ 닫히는/열리는 천개문에 협착 □ 적환 도크에서 추락 □ 잘못된 압롤고리 연결로 콘테이너 적재중 콘테이너 탈락
■ 작업안전수칙
□ 천개문 방식을 압축식으로 개선하는 것이 바람직하며 개선시 까지는 † 파워쇼벨로 천개문 개폐작업시 치구(연결고리) 사용 및 작업구역내 타 작업자 출입통제 † 압롤고리 연결상태 확인후 콘테이너 적재작업 실시 및 운전자가 운전석 외부에서 작업상태를 관찰하며 조작할 수 있도록 개선함
			기존의 천개문 방식의 적환작업				압축식 작업으로의 개선사례