Ⅸ. 관리대상유해물질에 의한 건강장해 예방조치

1. 배경 및 필요성

□ 관리대상유해물질은 화학물질 중에서 인체에 특히 유해한 물질을 유기화합물, 금속류, 산·알칼리류, 가스상물질류로 구분하여 규정한 것으로서, 이들 물질은 소량이라도 장기간 흡입하는 경우 암 등 중대한 직업병이 발병할 수 있으므로

- □발암성물질의 취급일지 작성□, □발암성물질의 주지□, □청소□, □세척시설의 설치□, □유해성 등의 주지□, □호흡용보호구 등의 관리□ 등 기본적 조치를 해당 사업주로 하여금 의무적으로 실시토록 하여 직업병 및 화학사고 발생을 사전에 방지하고자 함

2. 주요내용

□ 국소배기장치는 적절한 제어풍속을 낼 수 있는 것으로 설치하여야 함(제168조)

※ 적절한 제어풍속은 관리대상물질의 종류(유기화합물, 금속류, 산·알칼리류, 가스상물질류), 분자량, 발생형태(가스상, 입자상, 증기상, 흄) 및 주변의 기류 등에 따라 상이함(물질상태 및 후드형식에 따른 제어풍속기준은 규칙 별표 5 참조)

□ 유기화합물이 발생되는 작업장에 전체환기장치를 설치하고자 하는 때에는 작업시간을 고려한 환기량 이상으로 설치하여야 함(제174조)

※ 국소배기장치 없이 전체환기장치만 갖추어도 되는 경우

- 유기화합물의 노출기준이 100ppm 이상인 경우

- 유기화합물의 발생량이 대체로 균일한 경우

- 동일 작업장에 다수의 오염원이 분산되어 있는 경우

- 오염원이 이동성인 경우

□ 관리대상유해물질을 취급하는 옥내작업장의 바닥은 불침투성의 재료를 사용하고 청소가 용이한 구조로 하여야 함(제177조)

※ 불침투성 재료 : 콘크리트, 대리석, 유리 등

□ 관리대상유해물질 취급설비의 뚜껑, 후렌지, 밸브 및 코크 등의 접합부는 누출을 방지하기 위하여 가스켓을 사용하는 등의 조치를 하여야 함(제179조)

□ 관리대상유해물질 중 금속류, 산 및 알칼리류, 가스상물질류를 1일 평균 100리터이상 취급하는 작업장은 경보설비를 설치하거나 경보용 기구를 비치하여야 함(제180조)

□ 발암성물질을 취급하는 때에는 물질명, 사용량, 작업내용 등이 포함된 발암성물질 취급일지를 작성하여 비치하여야 함(제185조)

※ 발암성 물질 : 벤젠, 1,3-부타디엔, 사염화탄소, 포름알데히드, 니켈, 삼산화안티몬, 카드뮴, 6가 크롬, 산화에틸렌

□ 발암성물질을 취급하는 때에는 당해물질이 발암성물질임을 취급근로자에게 게시판 등을 통해 알려야 함(제186조)

□ 관리대상유해물질의 명칭, 유해위험성, 인체에 미치는 영향, 응급조치요령 등을 작업전에 근로자에게 알려야 함(제196조)

□ 사업주는 호흡용보호구 등을 상시 점검하고, 이상이 있는 것은 보수·교환하여 주어야 하며, 오염여부를 수시로 확인하는 등 항상 청결하게 유지·관리하여야 하고 개인전용의 것을 지급하여야 함(제197조)

3. 외국 사례

□ 일본 노동안전위생법에서는 □벤젠□ 등 107종의 유기용제(1종∼3종, 총54종) 및 특정화학물질(1류∼3류, 총53종)을 취급하는 경우 국소배기장치 설치·가동, 개인보호구 착용, 청소 등을 실시토록 규정하고 있음