	보 도 자 료
	▶담 당 : 안전인증실 설문수 차장 - TEL : 032-5100-617 ※ 참조 : 문화홍보실 배준호 - TEL : 032-5100-676
▶ ‘10. 10. 21(목) 배포 ▶ 총 3쪽

‘산업현장 업무상 사고 10명중 3명 산업기계서 발생’

프레스, 감김끼임 재해 다발

산업안전보건공단, 산업기계 위험성 강조

❍ 지난해 전체 업무상 사고로 인한 재해자 10명중 3명은 산업기계에 의해 재해를 입은 것으로 나타났다.

❍ 한국산업안전보건공단(이사장 노민기)의 산업재해 통계에 따르면, 지난해 전체 업무상 사고로 인한 재해자는 89,100명이 발생했으며, 이중 산업기계로 인한 재해자는 28,441명(32%)이 발생한 것으로 나타났다.

- 산업기계에 의한 재해자 28,441명을 분석한 자료에 따르면 산업기계별로는 프레스에서, 재해발생 형태별로는 감김․끼임 사고가 가장 많이 발생한 것으로 조사되었다.

* 산업용기계류의 위험성 평가제도 도입방안 연구, 2010, 산업안전보건연구원(2010.11월 발표예정)

<2009년 전체 업무상 사고 재해자 및 산업기계로 인한 재해자>                             (단위 : 명)

년 도	전체 업무상 사고 재해자	산업기계로 인한 재해자(점유율)
합계	89,100	28,441(32%)
업무상사고 부상자	87,699	28,099
업무상사고 사망자	1,401	342

❍ 산업기계는 일반적으로 건설 및 제조 등 각종 산업의 생산공정에서 사용되는 원동기 및 발전기, 프레스, 지게차 등 특수산업용기계, 금속공작 가공기계, 일반산업용 기계와 설비를 말한다.

❍ 산업기계별로는 프레스에서 1,430명의 재해자가 발생해 가장 많았으며, 다음으로는 기계톱(1,364명), 연삭기(1,203명), 지게차(1,157명), 전단기(844명), 크레인(652명)의 순으로 주로 발생하였다.

< ’09년도 산업기계별 재해자 >                                                           (단위 : 명)

년 도	계	프레스	기계톱	연삭기	지게차	전단기	크레인	기타
점유율(%)	100	5.0	4.8	4.2	4.1	3.0	2.3	76.6
재해발생건수	28,441	1,430	1,364	1,203	1,157	844	652	21,791

* 조사대상 산업기계 : 18종 약 110개 품목

- 프레스의 경우, 일본은 프레스 1,000대 당 4.7건의 재해가 발생하는 반면, 우리나라는 1,000대당 15건의 재해가 발생하는 것으로 파악되어 일본에 비해 3배 이상 프레스 재해가 발생하는 것으로 분석되었다.

❍ 한편, 재해발생 형태별로는 12,185명이 발생한 감김․끼임 사고가 가장 많이 발생한 재해유형 이었으며, 다음으로 충돌․접촉(8,619명), 물체의 낙하 및 날라와 다침, 넘어짐, 추락 사고의 순으로 재해가 발생한 것으로 나타났다.

< ’09년도 재해 발생형태별 재해자 >                                                      (단위 : 명)

년 도	계	감김․끼임	충돌․접촉	낙하․비래	넘어짐 및 미끄러짐	추락	기타
점유율(%)	100	42.8	30.3	7.9	4.3	3.7	11
재해발생건수	28,441	12,185	8,619	2,240	1,214	1,056	3,127

- 감김 및 끼임사고는 기계의 회전부나 움직이는 칼날 사이 등에 작업자의 손 등 신체의 일부가 끼이거나 절단되는 형태로 나타났다. 충돌 및 접촉사고는 주로 기계의 구동부에 접촉하거나 충돌해 발생하는 것으로 분석되었으며, 낙하 및 비래사고는 기구의 파손으로 인한 물체가 낙하하거나 선반이나 연삭기 작업 중 날아온 물체에 맞아 발생하였다.

❍ 공단은 산업기계에 의한 재해예방을 위해 지난 6월 7일부터 실시한 “산재예방 100일 특별대책”의 일환으로 ‘09년 이후 프레스, 전단기에 의해 재해가 발생한 사업장 등 2,500개소를 대상으로 끼임재해 예방 기술지원을 실시하였다.

-  그리고 지난 3월에 한국공작기계산업협회 등 산업기계 관련 5개 직능단체와 협약을 맺고 공동 재해예방활동에 나서고 있으며,

-  올해 7월부터 공작기계 등 산업기계 제조업체가 위험성평가를 통해 기계를 안전하게 설계․제작할 수 있도록 기술지원도 하고 있다.

-  특히, 최근에는 재해가 빈번하게 발생하는 공작, 식품, 성형, 섬유, 컨베이어, 교반 및 분쇄기 등 8종의 산업기계에 대한 안전수칙 자료를 제작해 공단 전국 지역본부 및 지도원을 통해 기술지원시 제공하고 있다.

❍ 공단 관계자는 앞으로 안전성이 우수한 산업기계의 사용이 확대될 수 있도록 지원을 확대하고 제도를 개선해 나갈 계획이라고 말하고,

- “산업현장에서는 덮개나 방호장치가 설치된 안전한 산업기계를 사용하고, 작업자는 안전수칙을 반드시 준수해 줄 것”을 당부했다. <끝>