【영 별표 1】<개정 2000․8․5, 2003․6․30, 2004․12․28>

법의 일부적용대상사업 및 일부적용규정의 구분표(제2조의2제1항관련)

	산업안전보건법(영별표)

	산업안전보건법(영별표)

대 상 사 업	적 용 규 정
1. 기계장비 및 소비용품임대업, 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용 관련업, 전문․과학 및 기술서비스업(사진 처리업 제외) 사업지원서비스업에 해당하는 사업(제3호․제6호 또는 제7호에 해당하는 사업을 제외한다)	법 제1장, 법 제23조 내지 법 제28조, 법 제33조 내지 법 제35조, 법 제37조 내지 법 제41조, 법 제5장 내지 제9장
2. 농업, 어업, 봉제의복 제조업, 가발 및 유사장신품 제조업에 해당하는 사업(제6호 또는 제7호에 해당하는 사업을 제외한다)	법 제1장, 법 제14조, 법 제23조 내지 법 제28조, 법 제31조(관리감독자의 지위에 있는 자에 한한다), 법 제33조 내지 법 제35조, 법 제37조 내지 제41조, 법 제5장 내지 법 제9장
3. 다음 각목의 1에 해당하는 사업(제6호 또는 제7호에 해당하는 사업을 제외한다) 가. 광산보안법 적용사업(광업중 광물의 채광․채굴․선광 또는 제련등의 공정에 한하며, 제조공정을 제외한다) 나. 원자력법 적용사업(발전업중 원자력발전설비를 이용하여 전기를 생산하는 사업장에 한한다) 다. 항공법 적용사업(항공기, 우주선 및 부품제조업과 여행알선, 창고 및 운송관련서비스업종 중 항공관련사업을 제외한다) 라. 선박안전법 적용사업(선박 및 보트 건조업을 제외한다)	법 제1장, 법 제16조, 법 제17조, 법 제24조, 법 제25조, 법 제26조 및 법 제31조중 보건에 관한 사항, 법 제27조, 법 제32조 내지 법 제35조, 법 제37조, 법 제38조, 법 제40조, 법 제41조, 법 제5장 내지 법 제9장
4. 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업, 부동산업, 연구 및 개발업, 기타 공공, 수리 및 개인서비스업(지정폐기물 수집 운반업, 지정폐기물 처리업, 자동차 종합수리업 및 자동차 전문수리업, 세탁업 제외), 오락, 문화 및 운동관련서비스업으로서 다음 각목에 해당하는 사업(제7호에 해당하는 사업을 제외한다) 가. 최고사용압력이 매제곱센티미터당 7킬로그램미만의 증기보일러를 사용하는 사업 나. 연간 1백만킬로와트시미만의 전기를 사용하는 사업 다. 전기사용설비의 정격용량의 합계 또는 계약용량이 300킬로와트미만인 사업	법 제1장, 법 제23조 내지 법 제28조, 법 제33조 내지 법 제41조, 법 제5장 내지 법 제9장

대 상 사 업	적 용 규 정
라. 연간 석유 250톤미만에 해당하는 에너지를 사용하는 사업 마. 월평균 4천세제곱미터미만의 도시가스를 사용하는 사업 바. 저장능력 250킬로그램미만의 고압가스 또는 액화석유가스를 사용하는 사업
5. 금융 및 보험업, 공공행정, 국방 및 사회보장행정, 교육서비스업, 보건 및 사회복지사업(병원 제외), 가사 서비스업, 국제 및 외국기관(제7호에 해당하는 사업을 제외한다)
6. 사무직 근로자만을 사용하는 사업(사업장이 분리된 경우로서 사무직 근로자만을 사용하는 사업장을 포함하며, 제7호에 해당하는 사업을 제외한다)
7. 상시 근로자 5인 미만을 사용하는 사업	법 제1장, 법 제23조 내지 법 제27조, 법 제30조, 법 제33조 내지 법 제35조, 법 제37조 내지 법 제41조, 법 제5장, 법 제51조, 법 제52조, 법 제8장 및 법 제9장

【영 별표 2】<개정 2003․6․30, 2004․12․28> 안전담당자를 지정하여야 할 작업 (제11조제1항관련) 1. 고압실내 작업(잠함공법 기타 압기공법에 의하여 대기압을 넘는 기압하의 작업실 또는 수갱 내부에 있어서 행하는 작업에 한한다) 2. 아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접․용단 또는 가열작업(발생기․도관등에 의하여 구성되는 용접장치에 한한다) 3. 밀폐된 장소(탱크내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)에서 행하는 용접작업 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접작업 4. 폭발성․발화성 및 인화성 물질의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위한 취급작업을 제외한다) 5. LPG․수소가스등 가연성․폭발성 가스의 발생장치 취급작업 6. 화학설비중 반응기․교반기․추출기의 사용 및 세척작업 7. 화학설비의 탱크내 작업 8. 삭 제 <2003․6․30> 9. 분말․원재료등을 담은 호퍼․사이로등 저장탱크의 내부작업 10. 다음 각목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열․건조작업 가. 건조설비중 위험물등에 관계되는 설비로 내용적이 1세제곱미터이상인 것 나. 건조설비중 가목의 위험물등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소 소비량이 매시간당 10킬로그램이상인 것에 한한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트이상인 것에 한한다) 11. 다음 각목에 해당하는 집재장치(집재기․가선․운반기구․지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리	거나 공중에서 운반하는 설비를 말한다) 또는 운반색도(가선․운반기구․지주 및 이들에 부속하는 물건에 의하여 구성되고 원목 또는 장작과 숯을 일정구간 공중에서 운반하는 설비를 말한다)의 조립․해체․변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또 는 운반작업 가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것 나. 지간의 경사거리 합계가 350미터이상인 것 다. 최대사용하중이 200킬로그램이상인 것 12. 동력에 의하여 작동되는 프레스기계를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업 13. 목재가공용기계(둥근톱기계․띠톱기계․대패기계․모떼기기계 및 루타에 한하며 휴대용을 제외한다)를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업 14. 운반용 하역기계를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업 15. 1톤이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤이하의 크레인 또는 호이스트를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업 16. 건설용 리프트․곤돌라를 이용한 작업 <개정 2004․12․28> 17. 주물 및 단조작업 18. 전압이 75볼트이상인 정전 및 활선작업 19. 콘크리트파쇄기를 사용하여 행하는 파쇄작업(2미터이상인 구축물의 파쇄작업에 한한다) 20. 굴착면의 높이가 2미터이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱외의 갱굴착을 제외한다)작업 21. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리의 설치 또는 해체작업 22. 터널안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 행하는 굴착작업중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 아니하고 행하는 작업을 제외한다) 또는 동 작업에 있어서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트작업

23. 굴착면의 높이가 2미터이상이 되는 암석의 굴착작업 24. 높이가 2미터이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계에 의하여서만 행하는 작업을 제외한다) 25. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업 26. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업 27. 비계의 조립․해체 또는 변경작업 28. 건축물의 골조․교량의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재에 의하여 구성되는 것(5미터이상인 것에 한한다)의 조립․해체 또는 변경작업 29. 처마 높이가 5미터이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업 30. 콘크리트 공작물(그 높이가 2미터이상인 것에 한한다)의 해체 또는 파괴작업 31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각목에 정하는 보일러를 제외한다)의 설치 및 취급작업 가. 몸통 반지름이 750밀리미터이하이고 그 길이가 1,300밀리미터이하인 증기보일러 나. 전열면적이 3제곱미터이하인 증기보일러 다. 전열면적이 14제곱미터이하인 온수보일러 라. 전열면적이 30제곱미터이한인 관류보일러 32. 게이지 압력이 매 제곱센티미터당 1킬로그램이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업 33. 방사선업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용을 제외한다) 34. 맨홀작업 35. 노동부령이 정하는 밀폐공간에서의 작업 36. 제30조의 규정에 의한 허가대상 유해물질 및 노동부령이 정하는 관리대상	유해물질 제조 또는 취급작업(시험연구를 위하여 취급하는 작업을 제외한다) <개정 2004․12․28> 37. 삭 제 <2003․6․30> 38. 삭 제 <2003․6․30> 39. 로봇작업 40. 노동부령이 정하는 강렬한 소음작업 <신설 2004․12․28>

【영 별표 3】<개정 2000․8․5, 2003․6․30, 2004․12․28>

안전관리자를 두어야 할 사업의 종류․규모 및 안전관리자의 수․선임방법

(제12조제1항관련)

사 업 의 종 류	규 모	수	선 임 방 법
1. 토사석 광업 2. 음․식료품 제조업 3. 목재 및 나무제품 제조업 (가구제외) 4. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 5. 출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 6. 코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 7. 화합물 및 화학제품 제조업 8. 고무 및 플라스틱 제품 제조업 9. 비금속 광물제품 제조업 10. 제1차 금속산업 11. 조립금속제품 제조업(기계 및 가구 제외) 12. 기타 기계 및 장비 제조업 13. 컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 14. 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 15. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 16. 자동차 및 트레일러 제조업 17. 기타 운송장비 제조업 18. 가구 및 기타제품 제조업 19. 재생용 가공원료 생산업 20. 자동차 종합수리업, 자동차 전문수리업	상시근로자 500인 이상	2	별표 4의 각호의 1에 해당하는 자(별표 4의 제8호․제11호 및 제12호에 해당하는 자를 제외한다)를 선임하되, 별표 4의 제1호․제1호의2 또는 제5호의 1에 해당하는 자 1인이 포함되어야 한다.
	상시근로자 50인 이상 500인 미만	1	별표 4의 각호의 1에 해당하는 자(별표 4의 제3호․제4호․제8호․제11호 및 제12호에 해당하는 자를 제외한다)를 선임하여야 한다.
21. 운수업 22. 통신업 23. 제1호 내지 제22호의 사업과 제24호의 사업을 제외한 사업(건설기계관리법에 의한 건설기계 대여업 제외)	상시근로자 1,000인 이상	2	별표 4의 각호의 어느 하나에 해당하는 자(별표 4의 제8호에 해당하는 자를 제외한다)를 선임하되, 별표 4의 제1호․제1호의2․제2호․제5호 또는 제6호의 어느 하나에 해당하는 자 1인이 포함되어야 한다
	상시근로자 50인 이상 1,000인 미만	1	별표 4의 각호의 어느 하나에 해당하는 자(별표 4의 제3호․제4호․제11호 및 제12호에 해당하는 자를

사 업 의 종 류	규 모	수	선 임 방 법
			제외한다. 다만, 제22호의 사업과 제23호의 사업중 제조업을 제외한 사업에 있어서 별표 4의 제3호․제4호에 해당하는 자에 대하여는 그러하지 아니하다)를 선임하여야 한다.
24. 건설업	공사금액 800 억원 이상 또는 상시근로자 600인 이상	2 (공사금액 800억원을 기준으로 매 700억원 또는 상시 근로자 600인을 기준으로 매 300인이 추가될 때 1인씩 추가됨)	별표 4의 각호의 1에 해당하는 자(별표 4의 제11호에 해당하는 자를 제외한다)를 선임하되, 별표 4의 제3호․제4호의 1에 해당하는 자 1인이 포함되거나 또는 제1호 내지 제2호 및 제5호 내지 제12호의 1에 해당하는 자로서 건설업 안전관리자 경력 3년 이상인자 1인이 포함되어야 한다. 다만, 전체공사기간을 100으로 하여 공사 시작에서 15에 해당하는 기간과 공사 종료전의 15에 해당하는 기간에는 공사금액이 800억원 이상인 경우에도 상시 근로자수가 600인 미만인 경우에는 1인 이상을 선임할 수 있다. 이 경우 1인을 선임할 때에는 별표 4의 제3호․제4호의 1에 해당하는 자 또는 제1호 내지 제2호 및 제5호 내지 제12호의 1에 해당하는 자로서 건설업 안전관리자 경력이 3년 이상인 자를 선임하여야 한다.
	공사금액 120억 원(건설산업기본법시행령 별표 1의 토목공사업에 속하는 공사는 150억원) 이상 800억원 미만 또는 상시근로자 300인 이상 600인 미만	1	별표 4의 각호의 1에 해당하는 자(별표 4의 제11호에 해당하는 자를 제외한다)를 선임하여야 한다.

【영 별표 4】<개정 1999․6․8, 2003․6․30> 안전관리자의 자격(제14조관련) 안전관리자는 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다. 1. 법 제52조의2제1항의 규정에 의한 산업안전지도사 1의2. 국가기술자격법에 의한 산업안전기사 이상의 자격을 취득한 자 2. 국가기술자격법에 의한 산업안전산업기사의 자격을 취득한 자 3. 국가기술자격법에 의한 건설안전기사 이상의 자격을 취득한 자 4. 국가기술자격법에 의한 건설안전산업기사의 자격을 취득한 자 5. 고등교육법에 의한 4년제 대학 이상의 학교에서 산업안전관련학과를 전공하고 졸업한 자 6. 고등교육법에 의한 전문대학 또는 이와 동등 이상의 학교에서 산업안전관련학과를 전공하고 졸업한 자 7. 고등교육법에 의한 이공계 전문대학 또는 이와 동등이상의 학교를 졸업하고 당해 사업의 관리감독자로서의 업무(건설업의 경우는 시공실무경력)를 3년(4년제 이공계 대학졸업자는 1년)이상 담당한 자로서 노동부장관이 지정하는 기관이 실시하는 교육(1998년 12월 31일 까지의 교육에 한한다)을 받고 소정의 시험에 합격한 자[관리감독자로 종사한 사업과 동종인 업종(한국표준산업분류표에 의한 대분류를 기준으로 한다)의 사업장에 한하되, 건설업의 경우를 제외하고는 상시근로자 300인 미만의 사업장에 한하여 안전관리자가 될 수 있다] 8. 초․중등교육법에 의한 공업계 고등학교 또는 이와 동등이상의 학교를 졸업하고 사업의 관리감독자로서의 업무(건설업의 경우는 시공실무경력)를 5년이상 담당한 자로서 노동부장관이 지정하는 기관이 실시하는 교육(1998년 12월 31일 까지의 교육에 한한다)을 받고 소정의 시험에 합격한 자[관리감독자로 종사한 사업과 동종인 업종(한국표준산업분류표에 의한 대분류를 기준으로 한다)의 사업장에 한하되, 건설업의 경우를 제외하고는 별표 3 제21호 또는 제22호의	사업(상시 근로자 50인 이상 1,000인 미만인 경우에 한한다)에 한하여 안전관리자가 될 수 있다. 9. 종전의 산업안전보건법시행령(대통령령 제11886호) 부칙 제3항의 규정에 의하여 안전관리자의 자격을 취득한 자 10. 다음 각목의 1에 해당하는 자(당해 법령의 적용을 받은 사업에 한하여 선임될 수 있다) 가. 고압가스안전관리법 제4조 및 동법시행령 제3조제1항의 규정에 의한 허가를 받은 사업자중 고압가스를 제조․저장 또는 판매하는 사업에서 동법 제15조 및 동법시행령 제12조의 규정에 의하여 채용하는 안전관리책임자 나. 액화석유가스안전및사업관리법 제3조 및 동법시행령 제3조의 규정에 의한 허가를 받은 사업자중 액화석유가스충전사업․액화석유가스집단공급사업 또는 액화석유가스 판매사업에서 동법 제14조 및 동법시행령 제8조의 규정에 의하여 채용하는 안전관리책임자 다. 도시가스사업법 제29조 및 동법시행령 제5조의 규정에 의하여 채용하는 안전관리책임자 라. 교통안전법 제7조의2의 규정에 의하여 교통안전관리자의 자격을 취득한 자로서 해당분야에 채용된 교통안전관리자 마. 총포․도검․화약류단속법 제2조제3항의 규정에 의한 화약류를 제조․판매 또는 저장하는 사업에서 동법 제27조․동법시행령 제54조 및 동법시행령 제55의 규정 에 의하여 채용하는 화약제조보안책임자 또는 화약류관리보안책임자 바. 전기사업법 제73조의 규정에 의하여 전기사업자가 채용하는 전기안전관리담당자 11. 제12조제2항의 규정에 의하여 전담 안전관리자를 두어야 하는 사업장(건설업을 제외한다)에서 안전관련업무를 10년 이상 담당한 자 12. 건설산업기본법 제8조의 규정에 의한 일반건설업의 건설현장에서 법 제13조의 규정에 의한 안전보건관리책임자로 10년 이상 재직한 자

【영 별표 5】<개정 2000․8․5, 2003․6․30>

보건관리자를 두어야 할 사업의 종류․규모 및 보건관리자의 수․선임방법

(제16조제1항관련)

사 업 의 종 류	규 모	수	선 임 방 법
1. 광업 2. 섬유염색 및 가공업 3. 모피가공 및 모피제품 제조업 4. 신발제조업 5. 코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 6. 화합물 및 화학제품 제조업 7. 고무 및 플라스틱제품 제조업 8. 비금속 광물제품 제조업 9. 제1차 금속산업 10. 조립금속제품 제조업(기계 및 가구 제외) 11. 기타 기계 및 장비 제조업 12. 컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 13. 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 14. 자동차 및 트레일러 제조업 15. 기타 운송장비 제조업 16. 가구 제조업 17. 재생용 가공원료 생산업 18. 자동차 종합수리업, 자동차 전문수리업 19. 노동부령이 정하는 사업	상시근로자 2,000인 이상	2	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하되, 별표 6의 제1호 또는 제2호에 해당하는 자 1인이 포함되어야 한다.
	상시근로자 500인 이상 2,000인 미만	2	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하여야 한다
	상시근로자 50인 이상 500인 미만	1	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하여야 한다.
20. 제조업(제2호 내지 제19호의 사업을 제외한다)	상시근로자 3,000인 이상	2	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하되, 별표 6의 제1호 또는 제2호에 해당하는 자 1인이 포함되어야 한다.
	상시근로자 1,000인 이상 3,000인 미만	2	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하여야 한다.
	상시근로자 50인 이상 1,000인 미만	1	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하여야 한다.

사 업 의 종 류	규 모	수	선 임 방 법
21. 제1호 내지 제20호의 사업과 육상운송 및 파이프라인 운송업(도시철도운송업 제외), 여행사 및 기타 여행보조업, 오락․문화 및 운동관련서비스업(방송업 및 골프장 운영업을 제외한다), 기타 공공, 수리 및 개인서비스업(하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업, 세탁업을 제외한다), 건설업을 제외한 사업	상시근로자 5,000인 이상	2	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하되, 별표 6의 제1호에 해당하는 자 1인이 포함되어야 한다.
	상시근로자 50인 이상 5,000인 미만	1	별표 6의 각호의 1에 해당하는 자를 선임하여야 한다.

【영 별표 6】 <개정 1999․6․8> 보건관리자의 자격(제18조관련) 보건관리자는 다음 각호의 1에 해당하는 자로 한다. 1. 의료법에 의한 의사 2. 의료법에 의한 간호사 2의2. 법 제52조의2제2항의 규정에 의한 산업위생지도사 3. 국가기술자격법에 의한 산업위생관리기사 또는 환경관리기사(대기분야에 한한다)이상의 자격을 취득한 자 4. 국가기술자격법에 의한 산업위생관리산업기사 또는 환경관리산업기사(대기분야에 한한다)의 자격을 취득한 자 5. 고등교육법에 의한 전문대학 또는 이와 동등이상의 학교에서 산업보건 또는 산업위생 관련학과를 졸업한 자 6. 고등교육법에 의한 전문대학 또는 이와 동등이상의 학교에서 보건위생 관련학과를 졸업한 자로서 산업보건위생에 관한 학과목을 12학점 이상 수료한 자	11. 로울러기(근로자의 신체 일부가 말려 들어갈 위험이 없도록 제작된 것을 제외한다) 12. 연삭기 13. 목재가공용 둥근톱 14. 동력식 수동대패 15. 복합동작을 할 수 있는 산업용 로봇 16. 정전 및 활선작업에 필요한 절연용 기구 17. 추락 및 붕괴등의 위험이 있는 장소에 설치하기 위한 가설기자재로서 노동부장관이 정하는 것
	【영 별표 8】<개정 2000․8․5> 유해 또는 위험방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 할 기계․기구 (제27조제2항관련) 1. 사무실 및 공장용 건축물 2. 이동식 크레인 3. 타워 크레인 4. 불도우저 5. 모우터 그레이더 6. 로우더 7. 스크레이퍼 8. 스크레이퍼 도우저 9. 파워 쇼벨 10. 드래글라인 11. 크렘셀 12. 버킷굴삭기 13. 트렌취 14. 항타기 15. 항발기 16. 어어스드릴 17. 천공기 18. 어어스오우거 19. 페이퍼드레인머신 20. 리프트 21. 지게차 22. 로울러 23. 콘크리트 펌프 24. 기타 정책심의위원회의 심의를 거쳐 노동부장관이 정하는 기계․기구․설비 및 건축물 등
【영 별표 7】<개정 1997․5․16, 2004․12․28> 유해․위험방지를 위하여 방호조치가 필요한 기계․기구등(제27조제1항관련) 1. 프레스 또는 전단기(근로자의 신체 일부가 위험구역내에 들어갈 수 없도록 제작된 것을 제외한다) 2. 아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치 3. 방폭용 전기기계․기구 4. 교류아아크 용접기 5. 크레인 6. 승강기 7. 곤돌라 8. 리프트 9. 압력용기 10. 보일러

【영별표 9】삭제 <2003․6․30> 【영별표 9의2】[신설 1997․5․16] <개정 2004․12․28> 안전․보건진단의 종류 및 진단내용(제33조의4관련)
번호	종 류	진 단 내 용
1	종 합 진 단	1. 경영․관리적 사항에 대한 평가 가. 산업재해예방계획의 적정성 나. 안전보건관리조직과 그 직무의 적정성 다. 산업안전보건위원회 설치․운영, 명예감독관의 역할등 근로자의 참여 정도 라. 안전보건관리규정 내용의 적정성 2. 산업재해 또는 사고의 발생원인(산업재해 또는 사고가 발생한 경우에 한한다) 3. 작업조건 및 작업방법에 대한 평가 4. 유해․위험요인에 대한 측정 및 분석 가. 기계․기구 기타 설비에 의한 위험성 나. 폭발성․발화성 및 인화성 물질등에 의한 위험성 다. 전기․열 기타 에너지에 의한 위험성 라. 추락․붕괴․낙하․비래등으로 인한 위험성 마. 기타 기계․기구․설비․장치․구축물․시설물․원재료 및 공정등의 위험성 바. 제30조의 규정에 의한 허가대상 유해물질, 노동부령이 정하는 관리대상 유해물질 및 온도․습도․환기․소음․진동․분진, 유해광선등의 유해 또는 위험성 5. 보호구․안전보건장비 및 작업환경개선 시설의 적정성 6. 유해물질의 사용․보관․저장, 물질안전보건자료의 작성․근로자 교육 및 경고표시 부착의 적정성 7. 기타 작업환경 및 근로자 건강유지․증진등 보건관리의 개선을 위하여 필요한 사항
2	안전기술진단	종합진단 내용중 제2호․제3호의 사항, 제4호중 가목 내지 마목의 사항 및 제5호중 안전관련 사항
3	보건기술진단	종합진단 내용 중 제2호․제3호의 사항, 제4호 중 바목의 사항, 제5호중 보건관련 사항, 제6호 및 제7호의 사항

	【영 별표 10】[신설 1995․10․19] 유해․위험물질 규정수량 (제33조의5관련)						[비 고] 1. 가연성가스라 함은 폭발한계 농도의 하한이 10퍼센트 이하 또는 상하한의 차가 20퍼센트 이상인 것으로서 1기압 35℃에서 가스상태인 물질을 말한다. 2. 인화성물질이라 함은 대기압(1기압)하에서 인화점이 65℃ 이하 이거나 고온․고압의 공정운전조건으로 인하여 화재․폭발위험이 있는 상태에서 취급되는 가연성물질을 말한다. 3. 인화점의 수치는 타구밀폐식, 펜스키말테식 또는 크리브랜드 개방식등의 인화점 측정기에 의해 1기압에서 측정한 수치중 적은 수치임 4. 유해․위험물질의 규정수량이라 함은 제조․취급등 설비에 있어서 공정과정중에 저장되는 양을 포함하여 하루동안 최대로 제조 또는 취급할 수 있는 수량을 말함 5. 수량에 기재된 수치는 화학물질의 순도 100퍼센트를 기준으로 하여 산출한 수치임 6. 2종 이상의 유해․위험물질을 취급하는 경우에는 당해 유해․위험물질 각각의 취급량을 구한 후 다음 공식에 의해 산출한 값 R이 1 이상인 경우 유해․위험설비로 본다. C1 C2 Cn R = －－－－ + －－－－ + ․․․․ + －－－－－ T1 T2 Tn 주) Cn : 위험물질 각각의 사용량 Tn : 위험물질 각각의 규정수량 7. 가스를 전문으로 저장․판매하는 시설내의 가스를 제외한다.
	번호	유해․위험물질명		규정수량(㎏)
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	가연성가스 인화성 물질 메틸이소시아네이트 포스겐 아크릴로니트릴 암모니아 염 소 이산화황 삼산화황 이황화탄소 시안화수소 불화수소 염화수소 황화수소 질산암모늄 니트로글리세린 트리니트로톨루엔 수 소 산화에틸렌 포스핀 실란(Silane)		취급 : 5,000, 저장 : 200,000 취급 : 5,000, 저장 : 200,000 150 750 20,000 200,000 20,000 250,000 75,000 5,000 1,000 1,000 20,000 1,000 500,000 10,000 50,000 50,000 10,000 50 50

【영 별표 11】[개정 1997․5․16] 지도사의 업무영역별 종류에 따른 업무범위(제33조의11관련) 1. 산업안전지도사(기계안전․전기안전․화공안전분야) 가. 유해위험방지계획서, 안전보건개선계획서, 공정안전보고서, 물질안전보건자료 작성지도 나. 전기․기계기구설비․화학설비 및 공정의 설계․시공․배치․보수․유지에관한 안전성 평가 및 기술지도 다. 자동화설비, 자동제어, 방폭전기설비, 전력시스템, 전자파 및 정전기로 인한 재해예방등에 관한 기술지도 라. 가연성․인화성․폭발성․유독성가스 및 방폭설비등에 관한 안전성 평가 및 기술지도 마. 기타 기계, 전기, 화공등에 관한 교육 또는 기술지도 2. 산업안전지도사(건설안전분야) 가. 유해위험방지계획서, 안전보건개선계획서, 건설현장 작업계획서 작성지도 나. 가설구조물, 시공중인 구축물, 해체공사, 건설현장 주변등의 안전성 평가 다. 건설현장의 시설, 기계․기구, 가설전기등의 안전성평가 라. 굴착공사의 안전시설, 갱내 또는 밀폐공간의 환기․배기시설의 기술지도 마. 기타 토목, 건축등에 관한 교육 또는 기술지도 3. 산업위생지도사(산업위생분야) 가. 유해위험방지계획서, 안전보건개선계획서, 물질안전보건자료 작성지도 나. 작업환경측정결과에 대한 공학적 개선대책 기술지도 다. 산업 환기시설의 설계 및 시공에 필요한 기술지도 라. 보건진단결과에 따른 개선에 필요한 기술지도	마. 기타 산업위생, 건강증진에 관한 교육 또는 기술지도

【영 별표 12】 <개정 1999․6․8>

지도사의 업무영역별 필기시험 과목 및 시험과목의 범위(제33조의13관련)

구 분		산 업 안 전 지 도 사				산업위생지도사
		기계안전분야	전기안전분야	화공안전분야	건설안전분야	산업위생분야
	과목	기계안전공학	전기안전공학	화공안전공학	건설안전공학	산업위생공학
전공필수	시험범위	-기계․기구․설비의 안전 등(위험기계․양중기․운반기계․압력용기 포함) -공장자동화설비의 안전기술 등 -기계․기구․설비의 설계․배치․보수․유지기술 등	-전기기계․기구 등으로 인한 위험방지 등(전기방폭설비 포함) -정전기 및 전자파로 인한 재해예방 등 - 감전사고 방지 기술 등 -컴퓨터․계측 제어설비의 설계 및 관리기술 등	-가스․방화 및 방폭설비 등, 화학장치․설비안전 및 방식기술 등 -정성․정량적 위험성 평가, 위험물 누출․확산 및 피해예측 등 -유해위험물질 화재폭발방지론, 화학공정 안전관리 등	-건설공사용 가설구조물․기계․기구 등의 안전기술 등 -건설공법 및 시공방법에대한 위험성평가 등 -추락․낙하․붕괴․폭발 등 재해요인별 안전대책 등 -건설현장의 유해․위험요인에 대한 안전기술 등	-산업환기설비의 설계, 시스템의 성능검사․유지관리기술등 -유해인자별작업환경측정방법, 산업위생통 처리 및 해석, 공학적 대책수립기술등 -유해인자별 인체에 미치는 영향․대사 및 축척, 인체의 방어기전등 -측정시료의 전처리 및 분석방법, 기기분석 및 정도관리 기술등
	과목	안전관리 및 손실방지론				산업위생개론
	시험 범위	-경영과 위험관리 -재해손실비용등				-경영과 위험관리 -재해손실비용등
공통필수Ⅱ		산 업 안 전 일 반				산업위생일반
	시험범위	산업안전심리학, 산업안전교육론, 안전관리 및 손실방지론, 신뢰성공학, 시스템안전공학, 인간공학, 산업재해조사 및 원인분석 등				산업위생개론, 작업환경관리, 산업위생보호구, 건강관리, 산업재해조사 및 원인분석등
공통필수Ⅰ		산 업 안 전 보 건 법 령
	시험 범위	산업안전보건법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 산업안전기준에 관한 규칙, 산업보건기준에 관한 규칙

【영 별표 13】 [신설 2003․6․30] <개정 2004․12․28>

과태료의 부과기준(제48조제3항관련)

1. 위반행위의 종류별 부과기준

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
1. 산업재해 기록․보존 의무위반(법 제10조의2) 2. 법령요지의 게시․비치의무위반(법 제11조제1항) 3. 근로자대표가 법 제11조제2항에 의하여 산업안전에 관한 내용 및 결과의 통지를 요청하였으나 이에 응하지 아니한 경우(법 제11조제2항) 4. 안전․보건표지 미설치(법 제12조) 5. 안전보건관리책임자 미선임(중복선임 포함)(법 제13조제1항) 6. 관리감독자에게 당해 직무와 관련된 안전․보건상의 업무를 수행하도록 하지 아니한 경우와 안전담당자로 지정하여 안전업무를 수행하도록 하지 아니한 경우(법 제14조제1항)	법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항	◦산업재해를 기록․보존하지 아니한 경우(건당) ◦전부(그 사업장의 업종, 규모 등을 고려하여 관련 없는 부분을 제외한다) 미게시 또는 미비치 ◦일부(그 사업장의 업종, 규모 등을 고려하여 관련 없는 부분을 제외한다) 미게시 또는 미비치 ◦법 제19조제2항의 규정에 의하여 산업안전보건위원회가 의결한 사항에 대한 불응 ◦법 제20조제1항제5호의 사고조사 및 대책수립에 관한 사항에 대한 불응 ◦법 제20조제1항 각호에 관한 사항에 대한 불응(제5호를 제외한다) ◦법 제29조제1항 각호에 관한 사항에 대한 불응 ◦법 제36조제1항에 관한 사항에 대한 불응 ◦법 제41조에 관한 사항에 대한 불응 ◦법 제42조제1항의 작업환경측정에 관한 사항에 대한 불응 ◦안전․보건표지를 설치하지 아니한 경우 (1개소당) ◦안전보건관리책임자를 선임하지 아니한 경우 - 미선임기간 2월 이상 - 미선임기간 2월 미만 ◦관리감독자에게 안전보건상의 업무를 수행하도록 하지 아니한 경우 ◦위험방지가 특히 필요한 작업에 관리감독자를 안전담당자로 지정하지 아니한 경우	30 300 100 300 300 200 200 100 200 200 10 300 200 500 300

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
7. 안전․보건관리자 미선임 (법 제15조제1항, 법 제16조제1항) 8. 안전․보건관리자 증원․개임명령 위반(법 제15조제3항, 법 제16조제3항) 9. 산업보건의 미선임 (법 제17조제1항) 10. 안전보건총괄책임자 미지정(법 제18조제1항) 11. 산업안전보건위원회의 설치․운영 위반(법 제19조제1항) 12. 산업안전보건위원회의 심의․의결 또는 결정사항 불이행(법 제19조제4항) 13. 안전보건관리규정을 작성하여 각 사업장에 게시 또는 비치․주지의무를 이행하지 아니한 경우(법 제20조제1항)	법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항	◦안전관리자를 미선임한 경우 - 미선임기간 2월 이상 - 미선임기간 2월 미만 ◦보건관리자를 미선임한 경우 - 미선임기간 2월 이상 - 미선임기간 2월 미만 ◦안전관리자 증원․개임 명령위반의 경우 ◦보건관리자 증원․개임 명령위반의 경우 ◦산업보건의를 미선임한 경우 - 미선임기간 2월 이상 - 미선임기간 2월 미만 ◦안전보건총괄책임자를 지정하지 아니한 경우 - 미지정기간 2월 이상 - 미지정기간 2월 미만 ◦산업안전보건위원회를 설치하지 아니한 경우 ◦산업안전보건위원회 회의를 정기적으로 개최하지 아니한 경우(1회당) ◦동 위원회의 회의록을 작성․비치하지 아니한 경우 ◦사업주의 의무 불이행 ◦근로자의 의무 불이행 ◦안전보건관리규정 미작성 ◦안전보건관리규정 미게시 또는 미비치	500 300 500 300 500 500 200 100 300 200 500 100 100 300 10 300 100

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
14. 안전보건관리규정 작성․변경절차 미준수(법 제21조제1항) 15. 근로자가 준수사항을 이행하지 아니한 경우(법 제25조) 16. 도급사업주의 조치 또는 요구사항 미준수(법 제29조제5항) 17. 산업안전보건관리비를 공사금액에 계상하지 아니하거나 일부만 계상한 경우(법 제30조제1항) 18. 산업안전보건관리비를 다른 목적으로 사용한 경우(법 제30조제3항) 19. 산업안전보건관리비를 공사진척도에 의한 사용기준에 따라 사용하지 아니한 경우(법 제30조제3항) 20. 산업안전보건관리비사용내역서를 작성하지 아니하거나 보존하지 아니한 경우(법 제30조제3항)	법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제1항 법 제72조제1항 법 제72조제1항 법 제72조제1항	◦안전보건관리규정 작성․변경시 안전보건위원회의 심의․의결(안전보건위원회가 설치되어 있지 아니한 사업장은 근로자대표의 동의)을 거치지 아니한 경우 ◦근로자가 준수하여야 할 사항을 이행하지 아니한 경우 ◦수급인이 정당한 사유없이 도급인의 법 제29조제1항 내지 제4항의 규정에 의한 조치 또는 요구에 따르지 아니한 경우 ◦산정액의 전액을 미계상한 경우 ◦산정액의 50% 이상 100% 미만을 미계상한 경우 ◦산정액의 50% 미만을 미계상한 경우 ◦전액을 다른 목적에 사용한 경우 ◦75% 이상 100% 미만을 다른 목적에 사용한 경우 ◦50% 이상 75% 미만을 다른 목적에 사용한 경우 ◦25% 이상 50% 미만을 다른 목적에 사용한 경우 ◦25% 미만을 다른 목적에 사용한 경우 ◦전액을 사용하지 아니한 경우 ◦75% 이상 100% 미만을 사용하지 아니한 경우 ◦50% 이상 75% 미만을 사용하지 아니한 경우 ◦25% 이상 50% 미만을 사용하지 아니한 경우 ◦25% 미만을 사용하지 아니한 경우 ◦사용내역서를 작성하지 아니한 경우 ◦공사종료후 1년간 보존하지 아니한 경우	200 5 500 1000 600 300 1000 800 600 400 200 1000 800 600 400 200 1000 300

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
21. 재해예방전문기관의 기술지도를 받지 아니한 경우(법 제30조제4항) 22. 안전․보건교육을 정기적으로 실시하지 아니한 경우(법 제31조제1항) 23. 채용시 및 작업내용변경시의 교육을 실시하지 아니한 경우(법 제31조제2항) 24. 특별안전보건교육을 실시하지 아니한 경우(법 제31조제3항) 25. 노동부장관이 실시하는 안전보건교육을 이수하지 아니한 경우(법 제32조제1항) 26. 기계․기구 등에 대하여 정기검사를 받지 아니한 경우(법 제34조제3항) 27. 자체검사 미실시(법 제36조제1항) 28. 신규화학물질에 대한 유해․위험성조사보고서를 제출하지 아니한 경우(법 제40조제1항)	법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제1항 법 제72조제2항 법 제72조제3항	◦기술지도를 받지 아니한 경우 ◦정기교육을 실시하지 아니한 경우(1회당) - 생산직 및 사무직근로자에 대한 교육미실시 - 관리감독자의 지위에 있는 자에 대한 교육 미실시 ◦채용시 및 작업내용 변경시 교육을 실시하지 아니한 경우(1명당) ◦특별안전보건교육을 실시하지 아니한 경우(1명당) ◦법 제32조제1항제1호에 해당하는 자 ◦법 제32조제1항제2호에 해당하는 자 ◦법 제32조제1항제3호에 해당하는 자 ◦법 제32조제1항제4호에 해당하는 자 - 사업주 - 관리감독자․안전담당자 ◦정기검사를 받지 아니한 경우(1대당) - 크레인(천장․갠트리크레인 및 호이스트를 제외한다) - 그 밖의 검사대상기계․기구 ◦자체검사를 하지 아니한 경우(1대당) - 크레인(천장․갠트리크레인 및 호이스트를 제외한다) - 그 밖의 검사대상기계․기구 ◦유해․위험성조사보고서를 제출하지 아니한 경우	300 30 30 3 5 10 10 10 100 10 100 30 20 10 300

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
29. 근로자의 건강장해방지를 위한 조치사항을 기록한 서류를 제공하지 아니한 경우(법 제40조제5항) 30. 물질안전보건자료를 게시 또는 비치하지 아니한 경우(법 제41조제1항) 31. 경고표시를 하지 아니하거나 교육을 실시하지 아니한 경우(법 제41조제2항) 32. 물질안전보건자료를 양도 또는 제공하지 아니한 경우(법 제41조제3항) 33. 물질안전보건자료의 제출명령 또는 취급 주의사항 변경 명령을 위반한 경우 (법 제41조제4항) 34. 작업환경측정시 미입회 및 결과를 보고하지 아니하거나 허위로 보고한 경우 (법 제42조제1항) 35. 작업환경측정을 실시하지 아니한 경우(법 제42조제1항)	법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제3항 법 제72조제1항 법 제72조제3항 법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제1항 법 제72조제1항	◦건강장해방지를 위한 조치사항을 기록한 서류를 제공하지 아니한 경우 ◦물질안전보건자료를 게시 또는 비치하지 아니한 경우 - 물질안전보건자료를 양도 또는 제공받고도 미게시 또는 미비치 - 물질안전보건자료를 양도 또는 제공받지 아니하여 미게시 또는 미비치 - 자사제품에 대한 물질안전보건자료를 미게시 또는 미비치 ◦용기 또는 포장에 경고표시를 하지 아니한 경우 ◦물질안전보건자료에 관한 교육을 실시하지 아니한 경우 ◦물질안전보건자료를 양도 또는 제공하지 아니한 경우 ◦물질안전보건자료 제출 명령을 이행하지 아니한 경우 ◦취급 주의사항 변경 명령을 이행하지 아니한 경우 ◦보고하지 아니한 경우 ◦허위보고를 한 경우 ◦근로자대표의 요구에도 불구하고 근로자대표를 입회시키지 아니한 경우 ◦작업환경측정을 전혀 실시하지 아니한 경우 ◦측정대상 유해인자를 일부 누락시킨 경우	300 500 300 500 300 300 300 1000 1000 300 300 500 500 100

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
36. 산업안전보건위원회 또는 근로자대표가 작업환경측정결과 설명회개최를 요구하였으나 이에 불응한 경우(법 제42조제5항) 37. 건강진단을 실시하지 아니한 경우(법 제43조제1항) 38. 근로자건강진단시 근로자대표 요구에도 불구하고 입회시키지 아니한 경우(법 제43조제1항) 39. 사업주가 실시하는 건강진단을 받지 아니한 근로자(법 제43조제3항) 40. 건강진단을 실시하고 그 결과를 보고하지 아니하거나 허위로 보고한 경우(법 제43조제4항) 41. 안전보건위원회 또는 근로자대표가 근로자건강진단 설명회 개최를 요구하였으나 이에 불응한 경우(법 제43조제6항) 42. 사업주가 건강진단 실시결과를 근로자 건강보호․유지 이외의 목적으로 사용한 경우 (법 제43조제7항) 43. 역학조사 실시시 사업주 및 근로자가 협조하지 아니한 경우(법 제43조의2제4항)	법 제72조제2항 법 제72조제1항 법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제3항	◦설명회를 개최하지 아니한 경우 ◦사업주가 건강진단을 실시하지 아니한 경우 (1인당) ◦근로자건강진단시 근로자 대표의 요구에도 불구하고 입회시키지 아니한 경우 ◦근로자가 건강진단을 받지 아니한 경우 ◦건강진단실시결과를 허위로 보고한 경우 ◦건강진단실시결과를 보고하지 아니한 경우 ◦근로자건강진단 설명회를 개최하지 아니한 경우 ◦사업주가 건강진단 실시결과를 근로자의 건강보호․유지 이외의 고용상 또는 인사상 불이익 등의 목적으로 사용한 경우 ◦역학조사 실시시 사업주가 협조하지 아니한 경우 ◦역학조사 실시시 근로자가 협조하지 아니한 경우	500 20 500 10 300 200 500 300 300 5

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
44. 건강관리수첩을 타인에게 양도․대여한 경우(법 제44조제2항) 45. 유해․위험방지계획서 작성시 노동부령이 정하는 유자격자의 의견을 듣지 아니하고 제출한 경우(법 제48조제3항) 46. 유해․위험방지계획서 이행여부 등에 대한 확인을 받지 아니한 경우(법 제48조제5항) 47. 노동부장관이 명한 안전보건진단명령을 위반한 경우(법 제49조제1항) 48. 공정안전보고서 작성절차 위반(법 제49조의2제2항) 49. 공정안전보고서 내용 이행여부에 대한 확인의무 위반(법 제49조의2제4항) 50. 안전보건개선계획 수립․시행명령 위반(법 제50조제1항, 제2항) 51. 안전보건개선계획 수립절차 미준수(법 제50조제3항)	법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제3항 법 제72조제1항 법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제1항 법 제72조제2항	◦건강관리수첩을 타인에게 양도한 경우 ◦건강관리수첩을 타인에게 대여한 경우 ◦유해․위험방지계획서 작성시 유자격자의 의견을 듣지 아니하고 계획서를 제출한 경우 ◦유해․위험방지계획서 제출 후 동 계획의 이행여부 등에 대한 확인을 받지 아니한 경우 ◦안전보건진단명령을 위반한 경우 ◦산업안전보건위원회의 심의를 거치지 아니한 경우 ◦근로자 대표의 의견을 듣지 아니한 경우 ◦공정안전보고서 내용 이행여부에 대한 노동부장관의 확인을 받지 아니한 경우 ◦안전보건개선계획 수립․시행명령 위반 - 법 제50조제2항의 규정에 의한 명령 위반 - 법 제50조제1항의 규정에 의한 명령 위반 ◦산업안전보건위원회의 심의를 거치지 아니한 경우 ◦근로자대표의 의견을 듣지 아니한 경우	500 300 300 300 1000 300 100 300 1000 500 300 100

구 분	해당조항	위 반 행 위	부과금액(만원)
52. 안전보건개선계획 미준수(법 제50조제4항) 53. 근로감독관의 질문에 답변을 거부․방해․기피하거나 또는 허위 답변한 경우(법 제51조제1항) 54. 근로자가 안전보건관리규정 준수 등 명령 위반(법 제51조제8항) 55. 지도사가 등록없이 업무를 개시한 경우(법 제52조의4제1항) 56. 지도사에 대한 유사명칭의 사용금지 위반(법 제52조의8) 57. 사업주의 서류 보존의무 위반(법 제64조제1항) 58. 지정측정기관의 서류보존의무 위반 (법 제64조제2항) 59. 지도사의 서류 보존의무 위반(법 제64조제3항)	법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제2항 법 제72조제2항 법 제72조제3항 법 제72조제3항 법 제72조제3항 법 제72조제3항	◦사업주와 근로자가 안전보건개선계획을 준수하지 아니한 경우 - 사업주 - 근로자 ◦허위답변을 한 경우 ◦답변을 방해한 경우 ◦답변을 거부 또는 기피한 경우 ◦근로자에 대한 안전보건관리규정의 준수 등 노동부장관의 조치명령 위반 ◦등록없이 업무를 행한 기간이 - 1년 이상인 경우 - 6개월 이상인 경우 - 3개월 이상인 경우 - 3개월 미만인 경우 ◦등록된 지도사가 아닌 자가 지도사 명칭을 사용한 경우 ◦등록된 지도사가 아닌 자가 동 지도사와 유사한 명칭을 사용한 경우 ◦사업주가 법정서류를 보존하지 아니한 경우(각 조항별) ◦작업환경측정에 관한 사항을 기재한 서류를 보존하지 아니한 경우 ◦지도사 업무에 관한 사항을 기재한 서류를 보존하지 아니한 경우	200 5 300 200 100 10 500 400 300 200 300 100 100 300 100

2. 사업장의 규모에 따른 부과기준

과태료금액은 사업장의 규모(건설공사의 경우에는 괄호안의 공사금액)에 따라 제1호의 부과금액에 다음 각목의 비율을 곱한 금액으로 한다.

가. 상시근로자 300인(120억원)이상 : 100분의 100

나. 상시근로자 100인(40억원) 이상 300인(120억원) 미만 : 100분의 90

다. 상시근로자 50인(10억원) 이상 100인(40억원) 미만 : 100분의 80

라. 상시근로자 10인(3억원) 이상 50인(10억원) 미만 : 100분의 70

마. 상시근로자 10인(3억원) 미만 : 100분의 60

【규칙별표 1】[신설 1997. 10. 16] <개정 99․8․28, 2000․9․28, 2003․7․7, 2005․6․30, 2005․10․7>

건설업체 산업재해발생률 산정기준(제3조의2관련)

1. 건설업체의 산업재해발생률은 노동부장관이 매년 ｢건설산업기본법｣ 제23조의 규정에 의하여 건설교통부장관이 공시하는 시공능력 등을 감안하여 정하는 규모에 해당하는 업체는 환산재해율로 산정한다.

	산업안전보건법(규칙별표)

	산업안전보건법(규칙별표)

2. 제1호의 규정에 의한 환산재해율은 다음의 산식에 의하여 산출하되 소숫점, 셋째자리에서 반올림한다.

환산재해자수

환산재해율 = ─────── × 100

상시근로자수

3. 제2호의 산식에서 환산재해자수는 다음과 같은 기준과 방법에 의하여 산출한다.

가. 환산재해자수는 환산재해율 산정대상 연도의 1월 1일부터 12월 31일 동안 당해업체가 시공하는 국내의 건설현장(자체 사업으로서 행하는 건설현장을 포함한다. 이하같다)에서 산업재해를 입은 근로자수의 합계로 산출한다.

(1) ｢건설산업기본법｣ 제8조의 규정에 의한 일반건설업체의 경우에는 당해 업체의 소속 재해자수에 당해 업체가 시공하는 건설현장에서 당해 업체로부터 도급을 받은 업체(그 도급을 받은 업체의 하수급인을 포함한다. 이하 같다)의 재해자수를 합산하여 산출한다.

(2) ｢건설산업기본법｣ 제29조제3항의 규정에 의하여 일반건설업체(A)가 발주자의 승인을 얻어 일반건설업체(B)에게 도급을 행한 경우에는 당해 도급을 받은 일반건설업체(B)의 재해자수와 그 업체로부터 도급을 받은 업체(C)의 재해자수를 도급을 행한 일반건설업체(A)의 재해자수에 합산하지 아니하고, 도급을 받은 일반건설업체(B)의 재해자수에 합산한다.

(3) 제4조제1항의 규정에 의한 산업재해조사표를 제출하지 아니하여 노동부장관이 산업재해 발생연도 이후에 산업재해가 발생한 사실을 알게 된 경우에는 그 알게 된 연도의 재해자수로 산정한다.

나. 2 이상의 업체가 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 제25조의 규정에 의하여 공동계약을 체결하여 공사를 공동이행방식으로 시행하는 경우에 당해 현장에서 발생한 재해자수는 공동수급업체의 출자비율에 따라 재해자수를 분배한다.

다. 건설공사를 행하는 자(도급인․자체사업을 행하는 자 및 그의 수급인을 포함한다)와 장비임대 및 설치․해체․물품 납품 등에 관한 계약을 체결한 사업주의 소속근로자가 당해 건설공사와 관련된 업무수행중 재해를 입은 경우에는 건설공사를 행하는 자의 재해자수로 계산한다.

라. 재해자중 사망자에 대하여는 다음과 같이 가중치를 부여할 수 있다.

(1) 가중치는 부상재해자의 10배로 한다.

(2)  재해발생 시기와 사망시기가 연도를 달리하는 경우에는 재해발생 연도의 다음 연도 3월 31일 이전에 사망한 경우에 한하여 (1)의 가중치를 부여한다.

(3)  제4조제1항의 규정에 의한 산업재해발생보고를 태만히하여 노동부장관이 사망재해 발생연도 이후에 그 사실을 인지한 경우에는 인지한 연도의 사망재해자수로 산정하며 (1)의 규정에 의한 가중치를 부여한다.

(4) 산업재해의 사망재해자중 다음의 1에 해당하는 경우로 당해 사고 발생의 직접적인

원인이 사업주의 법 위반에 기인하지 아니하였다고 인정되는 재해자에 대하여는 가중치를 부여하지 아니한다.

(가) 교통사고, 고혈압등 개인지병, 방화 등에 의한 경우

(나) 근로자 상호간 또는 타인과의 폭행 등에 의한 경우

(다) 폭풍․폭우․폭설등 천재지변에 의한 경우

(라) 당해 사고와 관련하여 법원의 판결 등에 의하여 사업주(수급인, 하수급, 장비임대 및 설치․해체․물품납품 등에 관한 계약을 체결한 사업주를 포함한다)의 무과실이 인정되는 경우

(마) 당해 건설작업과 직접 관련이 없는 제3자의 과실에 의한 경우

(바) 기타 취침․운동․휴식중의 사고등 건설작업과 직접 관련이 없는 경우

4. 제2호의 산식에서 상시근로자수는 다음과 같이 산출한다.

연간국내공사실적액×노무비율

상시근로자수 = ──────────────

건설업 월평균임금×12

가. ‘연간 국내공사 실적액□은 ｢건설산업기본법｣에 의하여 설립된 건설업자의 단체, ｢전기공사업법｣에 의하여 설립된 공사업자단체, ｢정보통신공사업법｣에 의하여 설립된 정보통신공사협회에서 산정한 업체별 실적액을 합산하여 산정한다.

나. ‘노무비율□은 ｢산업재해보상보험법｣ 제62조제2항의 규정에 의하여 노동부장관이 고시하는 건설공사 노무비율(하도급 노무비율을 제외한다)을 적용한다.

다. ‘건설업 월평균임금□은 ｢고용보험법 시행령｣ 제69조제5항의 규정에 의하여 노동부장관이 고시하는 건설업 월평균임금을 적용한다.

5. 삭제 <99. 8. 28>

6. 노동부장관은 제3호 라목의 규정에 의한 가중치부여 여부등을 심사하기 위하여 다음 각목의 1에 해당하는 자 각 1인이상으로 심사단을 구성․운영할 수 있다.

가. 전문대학이상의 학교에서 건설안전관련 분야를 전공하는 조교수이상인 자

나. 공단의 건설직 2급이상 임직원

다. 건설안전기술사 또는 산업안전지도사(건설안전분야에 한한다)등 건설안전 분야에 학식과 경험이 있는 자

【규칙별표 1의2】

안전․보건표지의 종류와 형태(제6조제1항관련)

1. 금 지 표 지	101 출입금지	102 보행금지	103 차량통행 금 지	104 사용금지	105 탑승금지	106 금 연
107 화기금지	108 물체이동 금 지	2. 경 고 표 지	201 인 화 성 물질경고	202 산 화 성 물질경고	203 폭 발 성 경 고	204 독 극 물 경 고
205 부식성물질 경 고	206 방사성물질 경 고	207 고압전기 경 고	208 매달린물체 경 고	209 낙 하 물 경 고	210 고온경고	210-1 저온경고
211 몸균형상실 경 고	212 레이저광선 경 고	213 유해물질 광 고	214 위험장소 경 고	3. 지 시 표 지	301 보 안 경 착 용	302 방독마스크 착 용
303 방진마스크 착 용	304 보 안 면 착 용	305 안 전 모 착 용	306 귀 마 개 착 용	307 안 전 화 착 용	308 안전장갑 착 용	309 안 전 복 착 용
4. 안 내 표 지	401 녹 십 자 표 지	402 응급구호 표 지	402-1 들 것	402-2 세안장치	403 비 상 구	403-1 좌측비상구
403-2 우측비상구	5. 문 자 추 가 시 범 례	휘발유화기엄금	▶내자신의 건강과 복지를 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶내가정의 행복과 화목을 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶내자신의 실수로써 동료를 해치지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶내자신이 일으킨 사고로써 오는 회사의 재산과 과실을 방지하기 위하여 안전을 늘 생각한다. ▶내자신의 방심과 불안전한 행동이 조국의 번영에 장애가 되지 않도록 하기 위하여 안전을 늘 생각한다.

1

―d

10

d

1

―d이상

4

【규칙별표 2】

안전․보건표시의 종류별 용도․사용장소․형태 및 색채

(제6조제1항․제8조 및 제9조관련)

분류	종 류	용도 및 사용장소	사용장소예시	형 태		색 채
				기본모형 번호	안전․ 보건표지 일람표 번호
금지표지	1.출입금지 2.보행금지 3.차량통행 금지 4.사용금지 5.탑승금지 6.금 연 7.화기금지 8.물체이동 금지	출입을 통제하여야 할 장소 사람이 걸어다녀서는 안될 장소 제반운반기기 및 차량의 통행을 금지시켜야 할 장소 수리 또는 고장등으로 만지거나 작동을 금하여야 할 기계․기구 및 설비 엘리베이터등에 타는 것이나 어떤 장소에 올라가는 것을 금지 담배를 피워서는 안될 장소 화재발생의 염려가 있는 장소로서 화기취급을 금하는 장소 정리정돈상태의 물체나 움직여서는 안될 물체를 보존하기 위하여 필요한 장소	조립해체작업장입구 중장비 운전작업장 집단보행 장소 고장난 기계 고장난 엘리베이터 화학물질취급장소 절전스위치옆	1 1 1 1 1 1 1 1	101 102 103 104 105 106 107 108	바탕은 흰색, 기본 모형은 빨간색, 관련부호 및 그림은 검정색
경고 표지	1.인화성 물질 2.산화성 물질 3.폭발물 경고 4.독극물 경고	휘발유나 그 저장소등 화기의 취급을 극히 주의하여야 하는 물질이 있는 장소 가열․압축하거나 강산․알카리등이 첨가됨으로써 강한 산화성을 나타내는 물질이 있는 장소 폭발성의 물질이 있는 장소 독극물이 있는 장소	휘발유저장탱크 질산저장탱크 폭발물저장실 농약 제조․보관소	2 2 2 2	201 202 203 204	바탕은 노란색, 기본․모형 관련부호 및 그림은 검정색

분류	종 류	용도 및 사용장소	사용장소예시	형 태		색 채
				기본모형 번호	안전․ 보건표지 일람표 번호
	5.부식성 물질경고 6.방사성 물질경고 7.고압전기 경고 8.매달린 물체경고 9.낙하물체 경고 10.고온 경고 11.저온 경고 12.몸균형 상실경고 13.레이저 광선경고 14.유해물 질경고 15.위험장소	신체나 물체에 떨어짐으로써 그 신체나 물체를 부식시키는 물질이 있는 장소 방사능물질이 있는 장소 발전소나 고압이 흐르는 장소 머리위에 크레인 등과 같은 달려있는 물체가 있는 장소 돌 및 블록등 떨어질 염려가 있는 물체가 있는 장소 고도의 열을 발하는 물체 또는 온도가 아주 높은 장소 아주 차가운 물체 또는 온도가 아주 낮은 장소 미끄러운 장소등 넘어지기 쉬운 장소 레이저광선에 노출될 우려가 있는 장소 기타 인체에 해로운 물체가 있는 장소 또는 당해 물체 기타 위험한 물체가 있는 장소 또는 당해 물체	황산저장실 방사성동위원소사용실 감전염려지역입구 크레인이 있는 작업장 입구 비계설치장소 입구 주물작업장 입구 냉동작업장 입구 경사진통로 입구 레이저실험실 입구 연분진발생장소 맨홀 앞	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	205 206 207 208 209 210 210-1 211 212 213 214
지시 표지	1.보안경 착용 2.방독마스 크착용 3.방진마스 크착용	보안경을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 방독마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 방진마스크를 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	그라인더작업장 입구 유해물질작업장 입구 분진이 많은 곳	3 3 3	301 302 303	바탕은 파란색, 관련 그림은 흰색

분류	종 류	용도 및 사용장소	사용장소예시	형 태		색 채
				기본모형 번호	안전․ 보건표지 일람표 번호
	4.보안면 착용 5.안전모 착용 6.귀마개 착용 7.안전화 착용 8.안전장갑 착용 9.안전복 착용	보안면을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 헬멧등 안전모를 착용하야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 소음장소등 귀마개를 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 안전화를 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 안전장갑을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소 방열복 및 방한복 등의 안전복을 착용하여야만 작업 또는 출입을 할 수 있는 장소	용접실 입구 갱도의 입구 판금작업장 입구 채탄작업장 입구 고온 및 저온물 취 급작업장 입구 단조작업장 입구	3 3 3 3 3 3	304 305 306 307 308 309
안내 표지	1.녹십자 표지 2.응급구호 표지 3.들 것 4.세안장치 5.비상구 6.좌측 비상구 7.우측 비상구	안전의식을 고취시키기 위하여 필요한 장소 응급구호설비가 있는 장소 구호를 위한 들것이 있는 장소 세안장치가 있는 장소 비상출입구 비상구가 좌측에 있음을 알려야 하는 장소 비상구가 우측에 있음을 알려야 하는 장소	공사장 및 사람들이 많이 볼 수 있는 장소 위생구호실 앞 위생구호실 앞 위생구호실 앞 위생구호실 앞 위생구호실 앞 위생구호실 앞	1 (사선제외) 4-1 4-2 4-1 4-1 4-2 4-2	401 402 402-1 402-2 403 403-1 403-2	바탕은 흰색, 기본모형 및 관련부호는 녹색, 바탕은 녹색, 관련부호 및 그림은 흰색

【규칙별표 3】

안전․보건표지의 색채․색도기준 및 용도(제8조관련)

색 채	색 도 기 준	용 도	사 용 례
빨 강	5R 4/13	금 지	정지신호, 소화설비 및 그 장소, 유해행위의 금지
노 랑	2.5Y 8/12	경 고	위험경고․주의표지 또는 기계 방호물
파 랑	7.5PB 2.5/7.5	지 시	특정행위의 지시 및 사실의 고지
녹 색	5G 5.5/6	안 내	비상구 및 피난소, 사람 또는 차량의 통행표지
흰 색	N9.5		파란색 또는 녹색에 대한 보조색
검정색	N1.5		문자 및 빨간색 또는 노란색에 대한 보조색

(참 고)

(1) 허용차 H=±2, V=±0.3, C=±1(H는 색상, V는 명도, C는 채도를 말한다)

(2) 위의 색도기준은 한국공업규격 색의 3속성에 의한 표시방법(KSA 0062 상공부고시 제2163호)에 따른다.

【규칙별표 4】

안전․보건표지의 기본모형(제9조제1항관련)

번호	기 본 모 형	규 격 비 율	표시사항
1		d≧0.025L d₁= 0.8d 0.7< d₂< 0.8d d3= 0.1d	금 지
2		a≧0.034L a₁= 0.8a 0.7a< a₂< 0.8a	경 고
3		d≧0.025L d₁= 0.8d	지 시
4		b≧0.0224L b₂= 0.8b	안 내
5		h<ℓ h₂= 0.8h ℓ×h≧0.0005L² h-h₂=ℓ - ℓ₂=2e₂ ℓ/h=1, 4, 2, 4, 8 (4종류)	안 내

60°

60°

a2

a1

a

d1    d

b2   b

b2

b

e2

e2

h2

h

ℓ2

ℓ

d2    d1  d

d3

45。

(참 고)

1. L=안전․보건표지를 인식할 수 있거나 인식하여야 할 안전거리를 말한다(L과 a, b, d, e, h, l은 동일단위로 계산하여야 한다).

2. 점선안에는 표시사항과 관련된 부호 또는 그림을 그린다.

【규칙별표 5】 <개정 1999․8․28, 2003․7․7, 2005․6․30>

안전관리대행기관의 인력․시설 및 장비기준(제17조 관련)

1. 기본 인력․시설 및 장비

인 력	시설	장 비	대상 업종
가. 다음의 1에 해당하는 자 1인 이상 (1)기계․전기․화공안전분야의 산업안전지도사 또는 안전기술사 (2)산업안전기사로서 산업안전 실무경력(건설업에서의 경력을 제외한다. 이하 같다)이 10년 이상인 자 나. 산업안전기사로서 산업안전 실무경력이 5년(산업기사는 7년) 이상인 자 1인 이상 다. 다음의 1에 해당하는 자 2인 이상(단, “(1)”에 해당하는 자가 2분의1 이상이어야 한다) (1)산업안전기사로서 산업안전 실무경력이 3년(산업기사는 5년) 이상인 자 (2)일반기계․전기․화공․가스기사로서 그 분야 또는 산업안전 실무경력이 4년(산업기사는 6년) 이상인 자 라. 다음의 1에 해당하는 자 1인 이상(단, 2인 이상인 경우 “(1)”에 해당하는 자가 2분의1 이상이어야 한다) (1)영 제14조 규정에 의한 안전관리자의 자격을 갖춘 자(영 별표4 제7호 내지 제12호에 해당하는 자를 제외한다)로서 산업안전 실무경력이 2년 이상인 자 (2)｢국가기술자격법 시행령｣ 제2조(별표 1)의 규정에 의한 직무분야 중 기계․금속․화공․전기․조선․섬유․안전관리(소방설비․가스분야에 한한다)․산업응용분야의 산업기사 이상으로서 그 분야 또는 산업안전 실무경력이 3년 이상인 자 ※다만, 제주도지역은 가목 및 나목에 해당하는 자중 1인 이상과 다목에 해당하는 자 2인이상	사무실(장비실 포함)50㎡이상	1. 자분탑상비파괴시험기 또는 초음파두께측정기 2. 클램프메타 3. 소음측정기 4. 가스농도측정기 또는 가스검지기 5. 산소농도측정기 6. 가스누출탐지기 (휴대용) 7. 절연저항측정기 8. 정전기전위측정기 9. 조도계 10. 멀티테스터 11. 접지저항측정기 12. 토오크게이지 13. 검전기(저․고․특 고압용) 14. 온도계(표면온도측정용) 15. 시청각 교육장비(VTR이나 OHP 또는 이와 동등이상의 성능을 가진 교육장비)	모든사업(건설업을 제외한다)

2. 대행하고자 하는 사업장 또는 근로자의 수에 따른 인력 및 장비

가. 인력기준

(1) 다음의 구분에 따라 제1호 가목 내지 라목에서 규정하는 인력을 추가로 갖추어야 한다.

(2) 그 기관은 위탁사업장을 담당할 인력을 정하여야 하며, 이때 1인이 담당하는 사업장수는 30개소, 근로자수는 2,000명 이하로 하여야 한다.

※ 비고 : 사업장수에 따른 인력기준과 근로자수에 따른 인력기준이 서로 다른 경우에는 그중 더 중한 기준에 따라야 한다.

구 분		자격별 인력기준(제1호 가목 내지 라목)
사업장수 또는 근로자수		계	가목	나목	다목	라목
150개소 이하	10,000인 이하	5	1	1	2	1
151～180개소	10,001～12,000명	6	1	1	3	1
181～210	12,001～14,000	7	1	1	3	2
211～240	14,001～16,000	8	1	1	4	2
241～270	16,001～18,000	9	1	2	4	2
271～300	18,001～20,000	11	1	2	5	3
301～330	20,001～22,000	12	2	2	5	3
331～360	22,001～24,000	13	2	2	6	3
361～390	24,001～26,000	14	2	2	7	3
391～420	26,001～28,000	15	2	2	7	4
421～450	28,001～30,000	16	2	2	8	4
451～480	30,001～32,000	17	2	3	8	4
481～510	32,001～34,000	18	2	3	9	4
511～540	34,001～36,000	19	3	3	9	4
541～570	36,001～38,000	20	3	3	10	4
571～600	38,001～40,000	22	3	4	10	5
※비고 : 사업장수 600개소 초과 또는 근로자수 40,000인을 초과하는 경우, 이 표에서 사업장 30개소 또는 근로자수 2,000인을 초과할 때마다 자격별 인력기준 가목 내지 다목에 해당하는 자 중 1인을 추가하여야 한다.

나. 장비기준 : 지정인력 3인을 기준으로 3인 추가시 마다 제2호․제5호․제6호 및 제13호(저압용 검전기에 한한다)를 각각 추가로 갖추어야 한다.

【규칙별표 6】  <개정 99. 8. 28, 2000. 9. 28, 2005․6․30, 2005․10․7>

보건관리대행기관의 인력․시설 및 설비기준(제20조관련)

1. 대행하고자 하는 사업장 또는 근로자의 수가 100개소 또는 1만인 이하인 경우

가. 인력기준

(1) 다음의 1에 해당하는 의사 1인 이상

(가) ｢의료법｣에 의한 산업의학과 전문의 또는 산업의학과 레지던트 4년차의 수련과정에 있는자

(나) ｢의료법｣에 의한 예방의학과 전문의(환경 및 산업의학 전공)

(다) 산업의학관련기관의 산업의학분야에서 또는 사업장의 전임보건관리자로서 4년 이상 실무나 연구업무에 종사한 의사. 다만, 임상의학전문의 자격자에 대하여는 산업의학분야에서 2년간의 실무나 연구업무에 종사한 것으로 인정한다.

(2) ｢의료법｣에 의한 간호사 2인 이상

(3) 산업위생지도사나 산업위생관리기술사 1인 이상 또는 산업위생관리기사 취득후 산업보건실무경력이 5년 이상인 자 1인 이상

(4) 산업위생관리산업기사 이상인 자 1인 이상

나. 시설기준 : 사무실(건강상담실․보건교육실 포함) 50제곱미터 이상

다. 장비기준

(1) 작업환경관리장비

(가) 분진․유기용제․특정화학물질․유해가스 등의 채취를 위한 개인용 시료채취기 세트

(나) 검지관 가스․증기농도 측정기 세트

(다) 삭제 <2005․10․7>

(라) 주파수분석이 가능한 소음측정기

(마) 삭제 <2005․10․7>

(바) 삭제 <2005․10․7>

(사) 흑구․습구온도지수(WBGT) 산출이 가능한 온열조건 측정기 및 조도계

(아) 직독식 유해가스농도측정기(산소 포함)

(자) 국소배기시설 성능시험장비 : 스모그테스터, 청음기 또는 청음봉, 절연저항계, 표면온도계 또는 초자온도계, 정압 프로브가 달린 열선 풍속계, 회전계(R.P.M 측정기) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 장비

(2) 건강관리장비

(가) 삭제 <2005․10․7>

(나) 삭제 <2005․10․7>

(다) 혈당검사용 간이검사기

(라) 혈압계

(3) 보건교육장비

(가) 비디오영상(VTR) 교육장비

(나) 슬라이드 프로젝터(slide projector)나 오버헤드 프로젝터(OHP) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 교육장비

2. 대행하고자 하는 사업장 또는 근로자의 수가 101개소 또는 1만1인 이상인 경우 다음 구분에 따라 제1호 가목(1)․(2)․(3)․(4)에서 규정하는 인력을 추가로 갖추어야 한다.

구 분		자격별 인력기준[제1호 가목(1) 내지 (4)]
사업장수 또는 근로자수		계	(1)	(2)～(4)
				소계	(2)	(3)	(4)
100개소이하	10,000인 이하	5	1	4	2	1	1
101～125개소 126 ～ 150 151 ～ 175 176 ～ 200	10,001～12,500명 12,501～15,000 15,001～17,500 17,501～20,000	*7 *8 9 10	*2 *2 2 2	5 6 7 8	2이상 2이상 2이상 2이상	1이상 1이상 1이상 1이상	1이상 1이상 1이상 1이상
201 ～ 225 226 ～ 250 251 ～ 275 276 ～ 300	20,001～22,500 22,501～25,000 25,001～27,500 27,501～30,000	*12 *13 14 15	*3 *3 3 3	9 10 11 12	2이상 2이상 2이상 2이상	1이상 1이상 1이상 1이상	1이상 1이상 1이상 1이상
301 ～ 325 326 ～ 350 351 ～ 375 376 ～ 400	30,001～32,500 32,501～35,000 35,001～37,500 37,501～40,000	*17 *18 19 20	*4 *4 4 4	13 14 15 16	2이상 2이상 2이상 2이상	1이상 1이상 1이상 1이상	1이상 1이상 1이상 1이상
401 ～ 425 426 ～ 450 451 ～ 475 476 ～ 500	40,001～42,500 42,501～45,000 45,001～47,500 47,501～50,000	*22 *23 24 25	*5 *5 5 5	17 18 19 20	2이상 2이상 2이상 2이상	1이상 1이상 1이상 1이상	1이상 1이상 1이상 1이상

※ 비 고

1. 사업장수 501개소 이상 또는 근로자수 50,001인 이상인 경우 사업장 100개소 또는 근로자 10,000인 마다 제1호 가목(1)에 해당하는 자 1인을 추가하여야 하며, 사업장 25개소 또는 근로자 2,500인 마다 제1호 가목(2)․(3) 또는 (4)에 해당하는 자중 1인을 추가하여야 한다.

2. 사업장수에 따른 인력기준과 근로자수에 따른 인력기준이 서로 다른 경우에는 그 중 더 중한 기준에 따라야 한다.

3. * 는 해당기관이 특수건강진단기관으로 별도 지정․운영되고 있는 경우 의사 1인은 업무수행에 지장이 없는 범위내에서 특수건강진단기관 의사를 활용할 수 있음을 나타낸다.

【규칙별표 6의2】 [신설 2003․7․7]

안전보건관리규정의 세부내용(제26조관련)

1. 총칙

가. 안전보건관리규정 작성의 목적 및 적용범위에 관한 사항

나. 사업주 및 근로자의 재해예방책임과 의무 등에 관한 사항

다. 하도급 사업장에 대한 안전보건관리에 관한 사항

2. 안전․보건 관리조직과 직무

가. 안전․보건관리 조직의 구성방법, 소속, 업무분장 등에 관한 사항

나. 안전보건관리책임자(안전보건총괄책임자), 안전․보건관리자, 관리감독자(위험작업에서의 안전담당자)의 직무 및 선임에 관한 사항

다. 산업안전보건위원회의 설치․운영에 관한 사항

라. 명예산업안전감독관의 직무 및 활동에 관한 사항

마. 작업지휘자 배치 등에 관한 사항

3. 안전․보건교육

가. 근로자 및 관리감독자의 안전․보건교육에 관한 사항

나. 교육계획의 수립 및 기록 등에 관한 사항

4. 작업장 안전관리

가. 안전․보건관리에 관한 계획의 수립 및 시행에 관한 사항

나. 기계․기구 및 설비의 방호조치에 관한 사항

다. 유해 또는 위험한 기계․기구 및 설비의 검사 및 자체검사에 관한 사항

라. 근로자의 안전수칙 준수에 관한 사항

마. 위험물질의 보관 및 출입제한에 관한 사항

바. 중대재해 및 중대산업사고 발생, 급박한 산업재해발생의 위험이 있을 경우 작업중지에 관한 사항

사. 안전표지․안전수칙의 종류 및 게시 그 밖에 안전관리에 관한 사항

5. 작업장 보건관리

가. 근로자 건강진단, 작업환경측정의 실시 및 조치절차 등에 관한 사항

나. 유해물질의 취급에 관한 사항

다. 보호구의 지급 등에 관한 사항

라. 질병자의 근로금지 및 취업제한 등에 관한 사항

마. 보건표지․보건수칙의 종류 및 게시 그 밖에 보건관리에 관한 사항

6. 사고조사 및 대책수립

가. 산업재해 및 중대산업사고의 발생시 처리절차 및 긴급조치에 관한 사항

나. 산업재해 및 중대산업사고의 발생원인에 대한 조사 및 분석, 대책수립에 관한 사항

다. 산업재해 및 중대산업사고 발생의 기록관리 등에 관한 사항

7. 보 칙

가. 무재해운동 참여, 안전․보건관련 제안 및 포상․징계 등 산업재해예방을 위하여 필요하다고 판단하는 사항

나. 안전․보건관련 문서의 보존에 관한 사항

다. 그 밖의 사항

사업장의 규모․업종 등에 적합하게 작성하되, 필요한 사항을 추가하거나 그 사업장에 관련되지 아니하는 사항은 제외할 수 있다.

【규칙별표 6의3】 <개정 1997․10․16, 1998․8․28, 2003․7․7, 2005․6․30>

재해예방전문지도기관의 인력․시설 및 장비기준(제32조의2관련)

1. 건설공사지도분야(｢전기공사업법｣ 및 ｢정보통신공사업법｣에 의한 전기 및 정보통신공사 제외)

시 설	인 력	장 비
사무실(장비실 포함) 50㎡이상	○ 다음 각호에 해당하는 인원 1. 산업안전지도사(건설분야) 또는 건설안전기술사 1인 이상 2. 다음의 기술인력중 2인 이상 가. 건설안전산업기사 이상으로서 건설안전실무경력 7년(기사는 5년) 이상인 자 나. 토목․건축산업기사 이상으로서 건설실무경력 7년(기사는 5년) 이상이고 영 제14조의 규정에 의한 안전관리자의 자격을 갖춘자 3. 다음의 기술인력중 2인 이상 가. 건설안전산업기사 이상으로서 건설안전실무경력 3년(기사는 1년) 이상인 자 나. 토목․건축산업기사 이상으로서 건설실무경력 3년(기사는 1년) 이상이고 영 제14조의 규정에 의한 안전관리자의 자격을 갖춘 자 4. 영 제14조의 규정에 의한 안전관리자의 자격을 갖춘 자(영 별표 4 제7호 내지 제12호에 해당하는 자를 제외한다)로서 건설안전실무경력 2년 이상인 자 1인 이상	지도인력 2인당 다음의 장비 각 1대 이상(지도인력이 홀수인 경우 지도인력을 2로 나눈 나머지 1인에 대하여도 각 1대의 장비를 갖추어야 한다) 1. 가스농도측정기 2. 산소농도측정기 3. 접지저항측정기 4. 절연저항측정기 5. 조도계

※ 인력기준의 3호와 4호를 합한 인력은 1호와 2호를 합한 인력의 3배를 초과할 수 없다

2. 전기 및 정보통신공사(｢전기공사업법｣ 및 ｢정보통신공사업법｣에 의한 전기 및 정보통신공사) 지도분야

시 설	인 력	장 비
사무실 (장비실 포함) 50㎡이상	○ 다음 각호에 해당하는 인원 1. 다음의 기술인력중 1인 이상 가. 산업안전지도사(건설 또는 전기분야), 건설안전기술사 또는 전기안전기술사 나. 건설안전․산업안전기사로서 건설안전실무경력 9년 이상인 자 2. 다음의 기술인력중 2인 이상 가. 건설안전․산업안전산업기사 이상으로서 건설안전실무경력 7년(기사는 5년) 이상인 자 나. 토목․건축․전기․전기공사 및 정보통신산업기사 이상으로서 건설실무경력 7년(기사는 5년) 이상이고 영 제14조의 규정에 의한 안전관리자의 자격을 갖춘 자 3. 다음의 기술인력중 2인 이상 가. 건설안전․산업안전산업기사 이상으로서 건설안전실무경력 3년(기사는 1년) 이상인 자 나. 토목․건축․전기․전기공사 및 정보통신산업기사 이상으로서 건설실무경력 3년(기사는 1년) 이상이고 영 제14조의 규정에 의한 안전관리자의 자격을 갖춘 자 4. 영 제14조의 규정에 의한 안전관리자의 자격을 갖춘 자(영 별표 4 제7호 내지 제12호에 해당하는 자를 제외한다)로서 건설안전실무경력 2년 이상인 자 1인 이상	지도인력 2인당 다음의 장비 각 1대 이상(지도인력이 홀수인 경우 지도인력을 2로 나눈 나머지 1인에 대하여도 각 1대의 장비를 갖추어야 한다) 1. 가스농도측정기 2. 산소농도측정기 3. 고압경보기 4. 검전기 5. 조도계 6. 접지저항측정기 7. 절연저항측정기

※ 인력기준의 3호와 4호를 합한 인력은 1호와 2호를 합한 인력의 3배를 초과할 수 없다

【규칙별표 6의4】[신설 1997․10․16] <개정 1999․8․28, 2000․9․28, 2003․7․7, 2005․6․30, 2005․10․7>

재해예방전문지도기관의 지도기준(제32조의3관련)

1. 재해예방전문지도기관의 지도분야

건설업의 재해예방전문지도기관(이하 “건설재해예방지도기관”이라 한다)이 법 제30조제4항의 규정에 의하여 사업장에 대하여 실시하는 지도(이하 “기술지도”라 한다)는 공사의 종류에 따라 건설공사 지도분야와 전기 및 정보통신공사 지도분야로 구분한다.

2. 기술지도 계약

가. 건설재해예방지도기관의 기술지도를 받아야 하는 수급인은 공사착공후 14일 이내에 건설재해예방지도기관과 기술지도계약을 별지 제42호서식에 따라 체결하고 그 증빙서류를 비치하여야 한다.

나. 건설재해예방지도기관의 기술지도를 받아야 하는 자체사업을 행하는 자는 공사 착공후 14일 이내에 건설재해예방지도기관과 기술지도계약을 별지 제42호서식에 따라 체결하고 그 증빙서류를 비치하여야 한다.

다. 기술지도 계약을 체결하지 아니한 수급인에 대하여 발주자는 법 제30조제1항의 규정에 의하여 계상한 산업안전보건관리비의 20퍼센트에 해당하는 금액을 지급하지 아니하거나 환수할 수 있다.

라. 발주자는 수급인이 기술지도계약을 지연체결하여 기술지도대가가 조정된 경우에는 조정된 금액만큼 산업안전보건관리비를 지급하지 아니하거나 환수할 수 있다.

마. 삭제 <1999․8․28>

3. 기술지도 횟수

가. 기술지도는 특별한 사유가 없는 한 월1회 실시하되, 공사금액이 40억원 이상인 공사는 별표 6의2 제1호 및 제2호중 각 지도분야에 따라 해당 인력란의 각호의 1에 해당하는 자가 매 4회중 1회 이상 방문지도를 하여야 한다.

나. 삭제 <2005․10․7>

다. 공사의 조기준공, 기술지도 계약 지연체결 및 공사기간이 현저히 짧은 경우 등의 사유로 지도횟수 기준 준수가 어려울 경우에는 당해 공사의 공사감독자(공사감독자가 없는 경우에는 감리자를 말한다)의 승인을 얻어 기술지도 횟수 및 대가를 조정할 수 있다.

4. 기술지도 한계 및 지도지역

가. 당해기관의 사업장 지도 담당요원 1인당 사업장수는 30개소로 하되, 이 경우 총공사금액이 3억원 미만인 사업장은 3개소를 1개소로, 3억원이상 40억원미만인 사업장은 2개소를 1개소로 계산한다.

나. 건설재해예방지도기관의 지도지역은 건설재해예방지도기관으로 지정을 받은 지방노동청 및 지방노동청의 소속 사무소 관할 지역으로 한다.

5. 기술지도 범위 및 준수의무

가. 건설재해예방지도기관이 기술지도를 함에 있어서는 공사의 종류, 공사규모, 담당사업장수등을 고려하여 담당요원을 지정하여야 하고 담당요원은 해당 사업주에게 산업안전보건관리비 집행 및 산업재해예방을 위하여 필요한 사항을 권고하여야 한다.

나. 건설재해예방지도기관이 해당사업주에게 권고를 함에 있어서 법, 영, 규칙, 안전규칙, 보건규칙, 법 제27조의 규정에 의한 기술상의 지침, 영 제26조의2제2항제3호의 규정에 의하여 노동부장관이 고시하는 건설공사 표준안전시방서를 고려하여야 한다.

다. 건설재해예방지도기관의 개선권고를 받은 사업주는 그 사항을 이행하여야 한다.

라. 삭제 <2005․10․7>

마. 삭제 <2005․10․7>

6. 기술지도 결과의 기록

가. 건설재해예방지도기관은 기술지도를 실시하고 기술지도 결과보고서 2부를 작성하여 공사관계자의 확인을 받은 후 1부는 당해 사업장에 교부하고 1부는 비치하여야 한다.

나. 건설재해예방지도기관은 별지 제44호서식의 사업장관리카드를 작성, 비치하여야 한다. 이 경우 사업장 안전시설 개선권고사항에 대하여는 사진등의 근거를 사업장관리카드에 첨부하여야 한다.

7. 기술지도 관련서류의 보존

건설재해예방지도기관은 기술지도계약서, 기술지도결과보고서, 사업장관리카드 및 기타 기술지도업무 수행에 관한 서류를 기술지도 종료후 3년간 보존하여야 한다.

【규칙별표 7】 <개정 1999․8․28, 2005․6․30, 2005․10․7>

지정교육기관의 인력․시설 및 장비기준(제34조관련)

1. 인력기준

구 분	기 준
총 괄 책 임 자	○다음 각호의 1에 해당하는 자 1인 1. 산업안전지도사 또는 산업위생지도사 2. 산업안전보건 관련분야 기사이상으로서 실무경력 5년 이상인 자 3. 5급 이상 공무원으로서 산업안전보건분야 재직기간 3년 이상인 자
일 반 분 야	○다음 각호의 1에 해당하는 자 1인 이상 1. 산업안전보건관련분야 기사 이상으로서 실무경력 2년 이상인 자 2. 산업안전보건관련분야 산업기사 이상으로서 실무경력 3년 이상인 자 3. 산업안전보건관련학과를 졸업한 자
기 술 분 야	○기계․전기․화공․건설․보건․산업위생분야의 다음 각호의 1에 해당하는 자로서 당해교육기관이 위탁받은 교육내용과 관련이 있는 자 1인이상 1. 관련분야 기사이상으로서 실무경력 2년 이상인 자 2. 관련분야 산업기사 이상으로서 실무경력 3년 이상인 자 3. ｢고등교육법｣에 의한 4년제대학 관련학과를 졸업한 자

※ 비고 : 총괄책임자는 안전․보건관리대행기관의 대행요원을 겸할 수 있다.

2. 시설 및 장비기준

가. 사무실 : 50㎡ 이상

나. 강의실 : 144㎡ 이상(의자, 탁자 및 교육용 비품을 갖추어야 한다)

다. 시청각 기자재 : 텔레비젼․비디오 1셋트, 빔프로젝터 1대

라. 노동부 또는 공단에서 발간하는 산업안전보건 관계도서 100권 이상

※ 가, 나, 다의 시설은 임대하여 사용할 수 있다. 단, 이 경우 위의 기준에 적합하여야 한다.

【규칙별표 8】<개정 1999․8․28, 2003․7․7, 2005․10․7>

산업안전보건관련교육과정별 교육시간

1. 사업내 안전보건교육(제33조제1항관련)

교 육 과 정	교 육 대 상	교 육 시 간
가. 정기교육	생산직종사근로자 사무직종사근로자 관리감독자의 지위에 있는 자	매월 2시간 이상 매월 1시간 이상 반기 8시간 이상 또는 연간 16시간 이상
나. 채용시 교육	당해 근로자로서 건설업 종사근로자를 제외한 자 당해 근로자로서 건설업에 종사하는 근로자	8시간 이상 1시간 이상
다. 작업내용변경시 교육	당해 근로자로서 건설업 종사근로자를 제외한 자 당해 근로자로서 건설업 종사근로자	2시간 이상 1시간 이상
라. 특별교육	별표 8의2 제1호라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 근로자로서 건설업 종사자를 제외한 자 별표 8의2 제1호라목 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업에 종사하는 근로자로서 건설업 종사자	16시간 이상 2시간 이상

2. 사업주 및 관리감독자 교육(제38조제2항관련)

교 육 대 상	교 육 시 간
가. 사업주 나. 관리감독자 또는 안전담당자	4시간 이상 6시간 이상

3. 관리책임자등에 대한 교육(제39조제2항관련)

교 육 대 상	교 육 시 간
	신 규	보 수
가. 관리책임자 나. 안전관리자 다. 보건관리자 라. 산업보건의 마. 안전관리대행기관종사자 바. 보건관리대행기관종사자 사. 재해예방전문지도기관 종사자	6시간 이상 34시간 이상 34시간 이상 21시간 이상 34시간 이상 34시간 이상 -	6시간 이상 24시간 이상 24시간 이상 6시간 이상 24시간 이상 24시간 이상 24시간 이상

4. 자체검사원 교육(제43조제2항관련)

교 육 과 정	교 육 대 상	교 육 시 간
양성 교육	-	28시간 이상

5. 삭제 <1999․8․28>

【규칙별표 8의2】 <개정 1999․8․28, 2000․9․28, 2005․10․7>

교육대상별 교육내용

1. 사업내 안전․보건교육(제33조제1항관련)

가. 근로자 정기안전․보건교육

교    육    내    용

○ 산업안전보건법령에 관한 사항

○ 작업공정의 유해․위험에 관한 사항

○ 표준안전작업방법에 관한 사항

○ 보호구 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항

○ 안전사고사례 및 산업재해예방대책에 관한 사항

○ 근로자건강증진 및 산업간호에 관한 사항

○ 안전보건표지에 관한 사항

○ 물질안전보건자료에 관한 사항

○ 기타 안전․보건관리에 필요한 사항

나. 관리감독자 정기안전․보건교육

교    육    내    용

○ 산업안전보건법령에 관한 사항

○ 작업안전지도요령에 관한 사항

○ 기계․기구 또는 설비의 안전․보건점검에 관한 사항

○ 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항

○ 근로자건강증진 및 산업간호에 관한 사항

○ 물질안전보건자료에 관한 사항

○ 기타 안전․보건관리에 필요한 사항

다. 채용시 및 작업내용 변경시 교육

교    육    내    용

○ 산업안전보건법령에 관한 사항

○ 당해 설비․기계 및 기구의 작업안전점검에 관한 사항

○ 기계․기구의 위험성과 안전작업방법에 관한 사항

○ 근로자건강증진 및 산업간호에 관한 사항

○ 물질안전보건자료에 관한 사항

○ 기타 안전․보건관리에 필요한 사항

라. 특별안전보건교육대상작업별 교육내용

작 업 명	교 육 내 용
<공통내용> 제1호 내지 제39호의 작업	동 별표 다.와 동일한 내용
<개별내용> 1. 고압실내작업(잠함공법 기타 압기공법에 의하여 대기압을 넘는 기압하의 작업실 또는 수갱내부에 있어서 행하는 작업에 한한다)	○ 고기압 장해의 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 작업시간․작업방법 및 절차에 관한 사항 ○ 압기공법에 관한 기초지식 및 보호구착용에 관한 사항 ○ 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
2. 아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치를 사용하여 행하는 금속의 용접․용단 또는 가열작업(발생기․도관등에 의하여 구성되는 용접장치에 한한다)	○ 용접흄․분진 및 유해광선등의 유해성에 관한 사항 ○ 가스용접․압력조정기․호스 및 취관두등의 기기 점검에 관한 사항 ○ 작업방법․작업순서 및 응급처치에 관한 사항 ○ 안전기 및 보호구 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
3. 밀폐된 장소(탱크내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)에서 행하는 용접작업 또는 습한 장소에서 행하는 전기용접장치	○ 작업순서․안전작업방법 및 수칙에 관한 사항 ○ 환기설비에 관한 사항 ○ 전격방지 및 보호구 착용에 관한 사항 ○ 질식시응급조치에 관한 사항 ○ 작업환경점검에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
4. 폭발성․발화성 및 인화성 물질의 제조 또는 취급작업(시험연구를 위한 취급작업을 제외 한다)	○ 폭발성․발화성 및 인화성물질의 성상이나 성질에 관한 사항 ○ 폭발한계․발화점 및 인화점등에 관한 사항 ○ 취급방법 및 안전수칙에 관한 사항 ○ 이상발견시의 응급처치 및 대피요령에 관한 사항 ○ 화기․정전기․충격 및 자연발화등의 위험방지에 관한 사항 ○ 작업순서, 취급주의사항 및 방호거리등에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
5. 액화석유가스, 수소가스등 가연성, 폭발성가스의 발생장치 취급작업	○ 취급가스의 성상 및 성질에 관한 사항 ○ 발생장치등의 위험방지에 관한 사항 ○ 고압가스 저장설비 및 안전취급방법에 관한 사항 ○ 설비 및 기구의 점검요령 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
6. 화학설비중 반응기, 교반기, 추출기의 사용 및 세척작업	○ 각 계측장치의 취급 및 주의에 관한 사항 ○ 투시창․수위 및 유량계등의 점검 및 밸브의 조작 주의에 관한 사항 ○ 세척액의 유해 및 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 작업절차에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
7. 화학설비의 탱크내 작업	○ 차단장치․정지장치 및 밸브개폐장치의 점검에 관한 사항 ○ 탱크내의 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 안전보호구 및 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 작업절차․방법 및 유해위험에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
8. 삭제 <2003․7․7>
9. 분말․원재료등을 담은 호퍼, 사이로등 저장탱크의 내부작업	○ 분말 원재료의 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 저장탱크 내부작업 및 복장보호구 착용에 관한 사항 ○ 작업의 지정․방법․순서 및 작업환경점검에 관한 사항 ○ 팬․풍기 조작 및 취급에 관한 사항 ○ 분진폭발에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
10. 다음 각목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열, 건조작업 가. 건조작업중 위험물 등에 관계되는 설비로 내용적이 1미터 이상인 것 나. 건조설비중 가목의 위험물 외의 물질에 관계되는 설비로서 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소 소비량이 매시간당 10킬로그램 이상인 것에 한한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격 소비전력이 10킬로와트 이상인 것에 한한다)	○ 건조설비 내외면 및 기기 기능의 점검에 관한 사항 ○ 복장보호구 착용에 관한 사항 ○ 건조시의 유해가스 및 고열등이 인체에 미치는 영향에 관한 사항 ○ 건조설비에 의한 화재․폭발예방에 관한 사항

작 업 명	교 육 내 용
11. 다음 각목에 해당하는 집재장치(집재기, 가선, 운반기구, 지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 달아올리거나 또한 공중에서 운반하는 설비를 말한다)의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집제 또는 운반작업 가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것 나. 지간의 경사거리 합계가 350미터이상인 것 다. 최대사용하중이 200킬로그램이상인 것	○ 기계의 브레이크 비상정지장치 및 운반경로 및 각종 기능 점검에 관한 사항 ○ 작업시작전 준비사항 및 작업방법에 관한 사항 ○ 취급물의 유해․위험에 관한 사항 ○ 구조상의 이상시 응급처치에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
12. 동력에 의하여 작동되는 프레스기계를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	○ 프레스의 특성과 위험성에 관한 사항 ○ 방호장치 종류와 취급에 관한 사항 ○ 안전작업 방법에 관한 사항 ○ 프레스 안전기준에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
13. 목재가공용기계(둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 루타에 한하며 휴대용을 제회한다)를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	○ 목재가공용 기계의 특성과 위험성에 관한 사항 ○ 방호장치 종류와 구조 및 취급에 관한 사항 ○ 안전기준에 관한 사항 ○ 안전 작업방법 및 목재취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
14. 운반 등 하역기계를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해기계에 의한 작업	○ 운반하역기계 및 부속설비의 점검에 관한 사항 ○ 작업순서와 방법에 관한 사항 ○ 안전운전방법에 관한 사항 ○ 작업신호 화물의 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
15. 1톤이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤이하의 크레인 또는 호이스트를 5대이상 보유한 사업장에서의 당해 기계에 의한 작업	○ 방호장치의 종류, 기능 및 취급에 관한 사항 ○ 걸고리․와리로프트 및 비상정지장치 등의 기계 ․기구 점검에 관한 사항 ○ 화물의 취급 및 작업방법에 관한 사항 ○ 작업신호 및 공동작업에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
16. 건설용 리프트, 곤도라를 이용한 작업	○ 방호장치 기능 및 사용에 관한 사항 ○ 기계․기구․달기체인 및 와이어 등의 점검에 관한 사항 ○ 화물의 권상․권하작업방법 및 안전작업지도에 관한 사항 ○ 기계․기구에 특성 및 동작원리에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
17. 주물 및 단조작업	○ 고열물의 재료 및 작업환경에 관한 사항 ○ 출탕․주조 및 고열물의 취급과 안전작업방법에 관한 사항 ○ 고열작업의 유해․위험 및 보호구 착용에 관한 사항 ○ 안전기준 및 중량물 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
18. 전압기 75볼트이상의 정전 및 활선작업	○ 전기의 위험성 및 전격방지에 관한 사항 ○ 당해 설비의 보수 및 점검에 관한 사항 ○ 정전작업․활선작업시의 안전작업방법 및 순서에 관한 사항 ○ 절연용 보호구 및 활선작업용 기구 등의 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
19. 콘크리트 파쇄기를 사용하여 행하는 파쇄작업(2미터이상인 구축물의 파쇄작업에 한 한다)	○ 콘크리트 해체요령과 방호거리에 관한 사항 ○ 작업안전조치 및 안전기준에 관한 사항 ○ 파쇄기의 조작 및 공통작업 신호에 관한 사항 ○ 보호구 및 방호가드 등에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
20. 굴착면의 높이가 2미터이상이 되는 지반굴착(터널 및 수직갱외의 갱굴착을 제외)작업한다	○ 지반의 형태구조 및 굴착요령에 관한 사항 ○ 지반의 붕괴재해 예방에 관한 사항 ○ 붕괴방지용 구조물 설치 및 작업방법에 관한 사항 ○ 보호구 종류 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
21. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리의 설치 또는 해체작업	○ 작업안전점검 요령과 방법에 관한 사항 ○ 동바리의 운반․취급 및 설치시 안전작업에 관한 사항 ○ 해체작업순서와 안전기준에 관한 사항 ○ 보호구 취급 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
22. 터널안에서의 굴착작업(굴착용기계 를 굴착작업중 근로자가 칼날밑에 접근하지 아니하고 행하는 작업을 제외한다) 또는 동작업에 있어서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업	○ 작업환경의 점검요령과 방법에 관한 사항 ○ 붕괴방지용 구조물설치 및 안전작업방법에 관한 사항 ○ 재료의 운반 및 취급설치의 안전기준에 관한 사항 ○ 보호구의 종류 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
23. 굴착면의 높이가 2미터이상이 되는 암석의 굴착작업	○ 폭발물 취급요령과 대피요령에 관한 사항 ○ 안전거리 및 안전기준에 관한 사항 ○ 방호물의 설치 및 기준에 관한 사항 ○ 보호구 작업신호 등에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
24. 높이가 2미터이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계에 의하여서만 행하는 작업을 제외한다)	○ 원부재료의 취급방법 및 요령에 관한 사항 ○ 물건의 위험성․낙하 및 붕괴재해 예방에 관한 사항 ○ 적재방법 및 전도방지에 관한 사항 ○ 보호구 착용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
25. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업	○ 하역기계․기구의 운전조작방법에 관한 사항 ○ 운반․이송경로의 안전작업방법 및 기준에 관한 사항 ○ 중량물 취급요령과 신호요령에 관한 사항 ○ 작업안전점검과 보호구 취급에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
26. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업	○ 동바리의 조립방법 및 작업절차에 관한 사항 ○ 조립재료의 취급방법 및 설치기준에 관한 사항 ○ 조립해체시의 사고예방에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 점검에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
27. 비계의 조립, 해체 또는 변경작업	○ 비계의 조립순서 방법에 관한 사항 ○ 비계작업의 재료취급 및 설치에 관한 사항 ○ 추락재해방지에 관한 사항 ○ 보호구 착용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
28. 건축물의 골조, 교량의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재에 의하여 구성되는 것 (5미터이상인 것에 한한다)의 조립, 해체 또는 변경작업	○ 건립 및 버팀대의 설치순서에 관한 사항 ○ 조립해체시의 추락재해 및 위험요인에 관한 사항 ○ 건립용 기계의 조작 및 작업신호에 관한 사항 ○ 안전장구 착용 및 해체순서에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
29. 처마높이가 5미터이상인 목조건축물의 구조부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업	○ 붕괴․추락 및 재해방지에 관한 사항 ○ 부재의 강도․재질 및 특성에 관한 사항 ○ 조립설치 순서 및 안전작업방법에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 작업점검에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
30. 콘크리트공작물(그 높이가 2미터이상인 것에 한한다)의 해체 또는 파괴작업	○ 콘크리트 해체기계의 점검에 관한 사항 ○ 파괴시의 안전거리 및 대피요령에 관한 사항 ○ 작업방법․순서 및 신호요령에 관한 사항 ○ 해체․파괴시의 작업안전기준 및 보호구에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
30의2. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)․해체하는 작업	○ 붕괴․추락 및 재해방지에 관한 사항 ○ 설치․해체순서 및 안전작업방법에 관한 사항 ○ 부재의 구조․재질 및 특성에 관한 사항 ○ 신호방법 및 요령에 관한 사항 ○ 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항
31. 보일러(소형보일러 및 다음 각목에 정하는 보일러는 제외한다)의 설치 및 취급작업 가. 물통 반지름이 750미리미터이하이고 그 길이가 1,300미리미터이하인 증기보일러 나. 전열면적이 3제곱미터이하인 증기보일러 다. 열면적이 14제곱미터이하인 증기보일러 라. 전열면적이 30제곱미터이하인 관류보일러	○ 기계 및 기기 점화장치 계측기의 점검에 관한 사항 ○ 열관리 및 방호장치에 관한 사항 ○ 작업순서 및 방법에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
32. 게이지압력이 매제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업	○ 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 ○ 압력용기의 위험성에 관한 사항 ○ 용기취급 및 설치기준에 관한 사항 ○ 작업안전점검방법 및 요령에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항

작 업 명	교 육 내 용
33. 방사선업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용을 제외한다)	○ 방사선의 유해․위험 및 인체에 미치는 영향 ○ 방사선의 측정기기 기능의 점검에 관한 사항 ○ 방호거리․방호벽 및 방사선물질의 취급요령에 관한 사항 ○ 비상시 응급처치 및 보호구 착용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
34. 맨홀작업	○ 장비․설비 및 시설등의 안전점검에 관한 사항 ○ 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 작업내용별․안전작업방법 및 절차에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 보호장비 및 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
35. 밀폐공간작업	○ 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항 ○ 사고시의 응급처치 및 비상시 구출에 관한 사항 ○ 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항 ○ 밀폐공간작업의 안전작업방법에 관한 사항 ○ 그 밖에 안전보건관리에 필요한 사항
36. 허가 및 관리대상 유해물질의 제조 또는 취급작업	○ 취급물질의 성상 및 성질에 관한 사항 ○ 유해물질의 인체에 미치는 영향 ○ 국소배기장치 및 안전설비에 관한 사항 ○ 안전작업방법 및 보호구 사용에 관한 사항 ○ 기타 안전보건관리에 필요한 사항
37. 삭제 <2003․7․7>
38. 삭제 <2003․7․7>
39. 로봇작업	○ 로봇의 기본원리․구조 및 작업방법에 관한 사항 ○ 이상시 응급조치에 관한 사항 ○ 안전시설 및 안전기준에 관한 사항 ○ 조작방법 및 작업순서에 관한 사항

2. 사업주등에 대한 교육내용(제38조제2항관련)

교 육 대 상	교 육 내 용
	신 규 과 정	보 수 과 정
사업주	○ 사업장의 안전보건예방 책무에 관한 사항 ○ 산업안전보건법령 및 정책에 관한 사항
관리감독자	○ 산업안전보건법령 및 관리감독자의 직무에 관한 사항 ○ 안전점검 및 작업환경개선에 관한 사항

3. 관리책임자등에 대한 교육내용(제39조제2항관련)

교 육 대 상	교 육 내 용
	신 규 과 정	보 수 과 정
관리책임자	○ 관리책임자의 책임과 직무에 관한 사항 ○ 산업안전보건법령 및 안전․보건 조치에 관한 사항	○ 산업안전보건정책에 관한 사항 ○ 자율안전보건관리에 관한 사항
안전관리자․안전관리 대행기관 종사자	○ 산업안전보건법령에 관한 사항 ○ 산업안전개론에 관한 사항 ○ 인간공학 및 산업심리에 관한 사항 ○ 안전교육방법에 관한 사항 ○ 재해발생시 응급처치에 관한 사항 ○ 안전점검․평가 및 재해분석기법에 관한 사항 ○ 안전기준 및 개인보호구등 각 분야별 재해예방실무에 관한 사항 ○ 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준에 관한 사항 ○ 작업환경개선등 산업위생분야에 관한 사항(위생보호구 포함) ○ 무재해운동 추진기법 및 실무에 관한 사항 ○ 기타 안전관리자의 직무향상을 위하여 필요한 사항	○ 산업안전보건법령 및 정책에 관한 사항 ○ 안전관리계획 및 안전보건개선 계획 수립․평가․실무에 관한 사항 ○ 안전보건교육 및 무재해운동 추진 실무에 관한 사항 ○ 산업안전보건관리비 사용기준 및 사용방법에 관한 사항 ○ 분야별 재해 및 개선사례연구실무에 관한 사항 ○ 사업장 안전개선기법에 관한 사항 ○ 기타 안전관리자 직무향상을 위하여 필요한 사항
보건관리자․보건관리 대행기관 종사자	○ 산업안전보건법령 및 작업환경 측정에 관한 사항 ○ 산업안전보건개론에 관한 사항 ○ 산업보건 관리계획 수립․평가 및 산업역학에 관한 사항	○ 산업안전보건법령, 정책 및 작업환경 관리에 관한 사항 ○ 산업보건관리계획 수립․평가 및 안전보건교육 추진요령에 관한사항

교 육 대 상	교 육 내 용
	신 규 과 정	보 수 과 정
	○ 작업한경 및 직업병예방에 관한 사항 ○ 작업환경개선에 관한 사항(소음․ 분진․관리대상유해물질 및 유해광선등) ○ 산업역학 및 통계에 관한 사항 ○ 산업환기에 관한 사항 ○ 안전보건관리체제․규정 및 보건 관리자 역할에 관한 사항 ○ 보건관리계획 및 운용에 관한 사항 ○ 근로자 건강관리 및 응급처치에 관한 사항 ○ 기타 보건관리자의 직무향상을 위하여 필요한 사항	○ 근로자 건강증진 및 구급환자 관리에 관한 사항 ○ 산업위생 및 산업환기에 관한 사항 ○ 직업병 사례연구에 관한 사항 ○ 유해물질별 작업환경관리에 관한 사항 ○ 기타 보건관리자 직무향상을 위하여 필요한 사항
산업보건의	○ 산업안전보건법령에 관한 사항 ○ 근로자건강진단에 관한 사항 ○ 산업생리학에 관한 사항 ○ 작업환경의 사업장 위생관리에 관한 사항 ○ 산업중독학에 관한 사항 ․ 물리적 요인 ․ 화학적 요인 ․ 진 폐 ○ 산업심리학에 관한 사항 ○ 기타 산업보건의 직무수행을 위하여 필요한 사항	○ 산업안전보건법령에 관한 사항 ○ 직업병 사례연구에 관한 사항 ○ 기타 산업보건의 직무향상을 위하여 필요한 사항
재해예방전문지도기관 종사자		○ 산업안전보건법령 및 정책에 관한 사항 ○ 분야별 재해사례연구에 관한 사항 ○ 신공법 소개에 관한 사항 ○ 사업장 안전관리기법에 관한 사항 ○ 기타 직무향상을 위하여 필요한 사항

4. 자체검사원 교육내용(제43조제2항관련)

설 비 팀	교 육 과 정	교 육 내 용
프레스 및 전단기	양성교육	○ 관계법령 ○ 자체검사개론 ○ 프레스 및 전단기 종류와 기능 ○ 프레스 및 전단기 부품과 구조 ○ 자체검사기준 및 기술지침 ○ 위험검출 훈련 ○ 검사기기 용도 및 실습 ○ 방호장치 ○ 자체검사서 작성요령 ○ 정보교류 및 토의
크레인 및 리프트	양성교육	○ 관계법령 ○ 자체검사원 직무 ○ 분야별 자체검사개론 ○ 자체검사실습 ○ 양중기의 구조 및 특성 ○ 위험검출작업 ○ 검사기기 용도 및 사용 ○ 방호장치 ○ 자체검사 기술지침
곤돌라	양성교육	○ 관계법령 ○ 분야별 자체검사개론 ○ 자체검사실습 ○ 곤도라의 구조 및 특성 ○ 위험검출작업 ○ 검사기기 용도 및 사용 ○ 방호장치
승강기	양성교육	○ 관계법령 ○ 자체검사개론 ○ 승강기 종류 및 구조 ○ 자체검사기술지침 ○ 승강기 개론 ○ 측정기기의 사용방법 ○ 검사실습 ○ 전기․기계공학
원심기	양성교육	○ 관계법령 ○ 원심기의 종류 및 구조

설 비 팀	교 육 과 정	교 육 내 용
		○ 자체검사 기술지침 ○ 측정기구 종류 및 사용법 ○ 검사방법 및 체크리스트 ○ 원심기의 검사실습 ○ 원심기 개론 ○ 방호장치
아세틸렌 용접장치 및 가스접합용접장치	양성교육	○ 관계법령 ○ 가스용접개론 ○ 자체검사기술지침 ○ 측정기구 종류 및 사용방법 ○ 검사방법 및 체크리스트 ○ 용접장치 검사실습 ○ 화재․폭발 위험성
보일러	양성교육	○ 관계법령 ○ 보일러의 구조 ○ 측정기구 종류 및 사용법 ○ 검사방법 및 체크리스트 ○ 보일러 검사실습 ○ 보일러 개론 및 기술지침 ○ 보일러 안전장치
공기압축기	양성교육	○ 관계법령 ○ 공기압축기의 구조 ○ 측정기구 종류 및 사용법 ○ 검사방법 및 체크리스트 ○ 공기압축기 검사실습 ○ 공기압축기 개론 및 기술지침 ○ 공기압축기 안전장치
화학설비 및 부속설비․압력용기(특수화학설비 및 그부속설비, 특정화학설비 및 그 부속설비를 포함한다)	양성교육	○ 관계법령 ○ 측정기기사용방법 ○ 자체검사실습 ○ 화학설비․압력용기 및 부속설비의 기술지침 ○ 화학설비의 종류 및 성상 ○ 이상시 응급조치 ○ 자체검사방법 및 체크리스트 ○ 화학설비․압력용기개론

설 비 팀	교 육 과 정	교 육 내 용
건조설비 및 부속설비	양성교육	○ 관계법령 ○ 측정기구 사용방법 ○ 건조설비 자체검사지침 ○ 검사방법 및 체크리스트 ○ 건조설비 검사실습 ○ 건조설비 종류 및 구조 ○ 열원의 위험성 및 성상 ○ 건조설비론
국소배기장치	양성교육	○관계법령 ○ 산업보건개요 ○ 산업환기의 기본원리 ○ 국소배기자체검사실습(Push-pull) ○ 국소배기 및 제진장치 자체검사지침 ○ 검사방법 및 체크리스트 작성요령 ○ 안전보건교육방법 ○ 국소환기장치의 설계 및 실습

【규칙별표 8의3】 [신설 2003․7․7] 검 사 필 증(제58조의7관련)
		①		②	검 사 필 증
	③ 신 청 인 ( 제 조 자 )
	④ 형식번(기)호 및 설치장소
	⑤ 합 격 번 호
	⑥ 검 사 유 효 기 간
	⑦ 검 사 원				서명
	( 검사기관의 장 ) 직 인
1. 규격 가로 90㎜ 이상, 세로 60㎜ 이상의 장방형 또는 직경 70㎜ 이상의 원형 2. 표시방법 ① 검사대상 기계설비의 명칭 ② 검사의 종류등(완성․성능․정기) ③ 검사신청인(제조자의 명칭을 쓰되 수입품의 경우는 수입자의 명칭, 정기검사의 경우는 사용자의 명칭등의 상호명을 기입) ④ 형식번호는 검사대상 기계를 특정짓는 형식번호나 기호 등을 기입함과 아울러 필요한 경우 설치장소(위치)도 기입 ⑤ 합격번호(검사필증 번호)를 기입 ⑥ 유효기간은 합격 년․월․일과 효력만료 년․월․일 기입(성능검사의 경우는 “설치일부터 3년”으로 표시함) ⑦ 검사기관의 장 및 직인을 날인 3. 기타 1) 쉽게 지워지거나 마모되지 않는 재료와 쉽게 내용을 알아볼 수 있는 표시방법을 사용하여야 한다. 2) 수출품 등의 경우에는 영문표기로 대체할 수 있다. 3) 검사의 종류, 검사연도 등에 따라 색상을 다르게 할 수 있다.

【규칙별표 8의4】 [신설 1997․10․16] <개정 2003․7․7>

안전증표의 도형 및 표시방법(제59조의7제1항관련)

가. 도 형                                    나. 표시방법

(1) 안전증표의 크기는 동 증표를 표시하는 기계․기구 등의 크기에 따라 신축성 있게 조정할 수 있다.

(2) 안전증표의 표상을 명백히 하기 위하여 필요한 때에는 동 증표의 주위에 표시사항을 국․영문등의 글자로 부기할 수 있다.

(3) 안전증표는 당해 제품 또는 포장지의 적당한 곳에 부착하거나 인쇄 또는 새기는 등의 방법으로 표시하여야 한다.

(4) 안전증표의 색상은 테와 문자를 청색, 기타 부분을 백색으로 표현하는 것을 원칙으로 하되, 안전증표를 표시하는 바탕색 등을 고려하여 테와 문자를 흰색, 기타부분을 청색으로 할 수 있다. 이 경우 청색의 색도는 7.5PB 2.5/7.5로, 백색의 색도는 N9.5로 한다(색도기준은 한국산업규격 색의 3속성에 의한 표시방법(KS A0062)에 따른다).

(5) 안전증표는 인체에 상해를 줄 우려가 있는 재질이나 표면이 거친 재질을 사용 해서는 아니된다.

【별표 9】<개정 1994․3․29, 2003․7․7>

검정물품의 제출수량(제64조제2항관련)

품 명	종 류	완성품 제출수량(개)
안 전 모	A(낙하방지용) AB(낙하․추락방지용) AE(낙하․감정방지용) ABE(다목적용)	6 23 10 23
안 전 대	벨트식 안전그네식	5 8
안 전 화		8
보 안 경		6
안 전 장 갑		6
보 안 면		6
방 진 마 스 크	분리식 안면부여과식	안면부 20, 여과제 30 50
방 독 마 스 크		5 (정화통 별도 5개 추가)
귀마개 또는 귀덮개		10
송 기 마 스 크		5
보 호 복		8

【규칙별표 9의2】<개정 1994․3․29, 2000. 9. 28, 2003․7․7, 2005․10․7> 합격표지의 규격(제46조의7제1항 및 제67조제1항관련)
1. 합격표지의 규격 (단위：㎜)
	(검정기관명) 검정필 안 규격 및 형식명 : 합 격 번 호 : 합 격 년 월 일 : 제 조 년 월 일 : 검정유효기간 : 제조(수입)회사명 :
						26		30
		56
		60
2. 합격표지의 표시방법 1) 합격표지의 크기 및 형식은 검정품의 크기에 따라 신축성 있게 조정할 수 있다. 2) 합격표지의 바탕색은 백색, 글자 및 테두리는 흑색으로 하되, 각인 등의 방법으로 표시할 경우에는 눈으로 그 내용을 쉽게 판별할 수 있도록 하여야 한다. 3) 제품의 크기가 작아 합격표시가 어려울 경우 합격마크와 합격번호만을 표시할 수 있다. 이 경우 나머지 표시 항목은 포장지에 표시하여야 한다 4) 합격표지는 인체에 유해하거나 표면이 거친 재질은 사용하여서는 아니된다.

3. 합격마크의 규격

(단위：㎜)

안

※ 합격마크의 크기는 표시장소에 따라 신축성 있게 조정할 수 있다.

【규칙별표 10】 삭제 <1999․8․28>

【규칙별표 10의2】 [신설 1997․10․16] <개정 2003․7․7>

방호장치 제조사업등의 지원대상 기준(제72조의2관련) 1. 방호장치 및 보호구 제조업체는 다음 각목에서 정한 요건에 모두 적합하여야 한다. 가. 등록신청일 직전 2년간 법 제33조제5항 및 법 제35조제6항의 규정에 의한 합격취소된 사실이 없는 업체 나. 제조인력․생산시설 및 자체 품질보증시스템을 갖추고 이를 준수하는 업체 2. 국소배기 및 전체환기 시설업체
	인 력		시 설 및 장 비
			사무실		장 비
	1. 산업위생지도사․산업위생관리기술사․대기관리기술사중 1인 이상 2. 산업위생관리기사․대기환경기사중 1인 이상 3. 다음 각목중 2개항목 이상 가. 일반․정밀․건설기계 또는 공정설계기사 1인 이상 나. 화공 또는 공업화학기사 1인 이상 다. 전기․전기공사기사 또는 전기기기․전기공사기능장 1인 이상		50㎡		산업환기시설 성능검사 장비 가. 스모크테스터 나. 정압프로브가 달린 열선풍속계 다. 청음기 또는 청음봉 라. 절연저항계 마. 표면 온도계 바. 회전계(R.P.M측정기)

※ 비  고

1. 인력중 제1호의 산업위생지도사․산업위생관리기술사는 산업위생전공 박사학위소지자 또는 산업위생관리기사 자격을 취득한 후 그 전문기술 분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 자로 대체할 수 있으며, 대기관리기술사는 화학장치설비기술사․화학공장설계기술사․유체기계기술사․공조냉동기계기술사․환경공학전공 박사학위 소지자 또는 대기환경기사 자격을 취득한 후 그 전문기술분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 자로 대체할 수 있다.

2. 인력중 제2호의 인력은 제1호에서 대기관리기술사 자격을 보유한 경우에는 산업위생관리기사 자격을 보유하여야 한다.

3. 기사는 당해 분야 산업기사의 자격을 취득한 후 당해 분야에서 4년 이상 종사한 자로 대체 할 수 있다.

3. 소음․진동방지 시설업체
인 력	시 설 및 장 비
	사무실	장비
1.산업위생지도사․산업위생관리기술사․소음진동기술사중 1인 이상 2.산업위생관리기사․소음진동기사중 1인 이상 3.다음 각목중 2개 항목 이상 가.일반기계기사 1인 이상 나.건축기사 1인 이상 다. 토목기사 1인 이상 라.전기기사․전기공사기사․전기기기기능장 또는 전기공사기능장 1인 이상	50㎡	1. 소음측정기(주파수분석이 가능한 것) 2. 누적소음폭로량측정기 : 2대 이상

※ 비  고

1. 인력중 제1호의 산업위생지도사․산업위생관리기술사는 산업위생전공 박사학위 소지자 또는 산업위생관리기사 자격을 취득한 후 그 전문기술분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 자로 대체할 수 있으며, 소음진동기술사는 기계제작기술사․전자응용기술사․환경공학전공 박사학위소지자 또는 소음진동기사 자격을 취득한 후 그 전문기술 분야에서 5년 이상 실무경력이 있는 자로 대체할 수 있다.

2. 인력중 제2호의 인력은 제1호에서 소음진동기술사를 보유한 경우에는 산업위생관리기사를 보유하여야 한다.

3. 기사는 당해 분야 산업기사의 자격을 취득한 후 당해 분야에서 4년 이상 종사한 자로 대체할 수 있다.

4. 국소배기 및 전체환기 시설업체와 소음․진동 방지시설업체를 같이 하는 경우에는 공통되는 기술인력․시설 및 장비를 중복하여 갖추지 아니할 수 있다.

【규칙별표 10의 3】[신설 2005․10․7]

자체검사 주기 및 내용(제73조관련)

대상 기계․기구	검사주기	검 사 내 용
1. 동력프레스	1년에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 크랭크축 또는 플라이휠 그 밖의 동력전달장치의 이상유무 다. 클러치․브레이크 그 밖의 제어장치의 이상유무 라. 1행정 1정지기구․급정지장치 및 비상정지장치의 이상유무 마. 연결봉와 슬라이드와의 상호기능 상태의 이상유무 바. 전자밸브․압력조정밸브 그 밖의 유압제품의 이상유무 사. 전자밸브․유압펌프 그 밖의 유압계통의 이상유무 아. 리밋스위치․릴레이 그 밖의 전자부품의 이상유무 자. 배선․퓨즈․배선반․조직반 등 전기계통 이상유무
2. 전단기	1년에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 클러치 및 브레이크의 이상유무 다. 슬라이드 기능의 이상유무 라. 1행정 1정지기구․급정지장치 및 비상정지장치의 이상유무 마. 전자밸브․감압밸브 및 압력계의 이상유무 바. 배선․개폐기 및 제어장치의 이상유무
3. 원심기	1년에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 회전체의 이상유무 다. 주축 베어링의 이상유무 라. 브레이크의 이상유무 마. 외함의 이상유무 바. 가목 내지 라목에 규정된 부분의 볼트․너트의 풀림유무
4. 보일러	6월에 1회 이상	가. 방호장치의 이상유무 나. 보일러본체의 손상유무 다. 연소장치의 이상유무 라. 자동제어장치기능의 이상유무 (1) 압력방출장치의 토출상태 (2) 압력제한스위치의 표준압력에 의한 작동시험 (3) 고저수위조절장치와 급수펌프와의 연동제어설비의 작동상태

대상 기계․기구	검사주기	검 사 내 용
5.압력용기	6월에 1월 이상	가. 압력용기능의 본체의 상태 나. 국가교정기관으로부터 교정을 받은 압력계에 의하여 토출시험을 마친 압력방출장치가 납으로 봉인되어 있는지 여부 다. 언로드밸브의 작동시험(공기압축기에 한한다) 라. 드레인밸브의 조작과 배수상태 마. 그 밖의 부속장치의 부식 및 균열등 이상유무
6. 양중기(승강기 및 차량정비용 간이 리프트를 제외한다)	6월에 1회 이상(단, 리프트 및 타워크레인은 3월에 1회 이상)	가. 과부하방지장치․권과(捲過)방지장치 그 밖의 방호장치의 이상유무 나. 브레이크 및 클러치의 이상유무 다. 와이어로프 및 달기체인의 손상유무 라. 훅 등 달기기구의 손상유무 마. 배선․집전장치․배전반․개폐기 및 제어반의 이상유무
7. 승강기	1월에 1회 이상	가. 과부하 방지장치․권과방지장치 그 밖의 방호장치의 이상유무 나. 브레이크 및 클러치의 이상유무 다. 와이어로프 및 달기체인의 이상유무 라. 가이드레일의 상태 마. 옥외에 설치된 화물용 승강기의 가이드로프를 연결한 부위의 이상유무
8. 화학설비 및 그 부속 설비	2년에 1회 이상	가. 그 설비내부에 폭발 또는 화재의 우려가 있는 물질이 있는지 여부 나. 내면 및 외면의 현저한 손상․변형 및 부식의 유무 다. 뚜껑․플랜지․밸브 및 콕의 접합상태의 이상유무 라. 안전밸브․긴급차단장치 그 밖의 방호장치 기능의 이상유무 마. 냉각장치․가열장치․교반장치․압축장치․계측장치 및 제어장치 기능의 이상유무 바. 예비동력원 기능의 이상유무
9. 건조설비 및 그 부속 설비	2년에 1회 이상	가. 내면 및 외면과 내부의 선반․틀 등의 손상․변형 또는 부식의 유무 나. 위험물건조설비에 있어서 건조로 인하여 발생하는 가스․증기․분진 등으로 인한 폭발 또는 화재의 위험을 예방하기 위한 설비의 이상유무 다. 액체연료 또는 가연성가스를 열원의 연료로 사용하는 건조설비에 있어서 연소실 그 밖의 점화하는 부분의 환기를 위한 설비의 이상유무 라. 감시창․출입구․배기구 등 개구부의 이상유무 마. 내부온도의 측정장치 및 조정장치의 이상유무 바. 내부에 설치하는 전기기계․기구 또는 배선의 이상유무

대상 기계․기구	검사주기	검 사 내 용
10. 아세틸렌용접장치(지하에 매설된 부분을 제외한다)	1년에1회 이상	가. 손상․변형 또는 부식의 유무 나. 그 성능 및 방호장치의 이상유무
11. 가스집합용접장치(지하에 매설된 부분을 제외한다)	1년에 1회 이상	가. 손상․변형 또는 부식의 유무 나. 그 성능 및 방호장치의 이상유무
12. 로울러기	1년에 1회 이상	가. 외관 및 설치상태 나. 브레이크․감속기 등 주요 기계구조부의 이상유무 다. 급정지장치․안전캡․비상정지장치 등의 이상유무 라. 표시램프․제어반․배선 등 전기기계․기구 및 설비의 이상유무

【규칙별표 11】<개정 1997․10․16, 2000. 9. 28, 2005․6․30, 2005․10․7>

지정검사기관의 인력․시설 및 장비기준(제75조관련)

번호	구 분	인 력 기 준	시설․장비기준
1	공통사항	다음 각목의 1에 해당하는 자격을 갖춘 검사책임자 1인 가. ｢국가기술자격법｣에 의한 해당기계․기구 및 설비분야 또는 안전관리분야의 기술사 자격을 취득한 자 또는 법 제52조의2의 규정에 의한 지도사(건설안전분야는 제외한다) 나. 석사학위 이상을 취득하고 해당기계․기구 및 설비의 연구․설계․제작 또는 검사분야에 5년 이상 실무경력이 있는 자 다. ｢국가기술자격법｣에 의한 기사 이상 자격을 취득하고 해당기계․기구 및 설비의 연구․설계․제작 또는 검사분야에 7년 이상 실무경력이 있는 자 라. 전문대학 또는 이와 동등 이상의 학교에서 산업안전․기계․전기 또는 전자분야를 전공하였거나, 산업기사이상의 자격증을 소지한 자로서 승강기의 연구․설계․제작 또는 보수업무를 7년 이상 수행한 경력이 있는 자(승강기 분야에 한한다)	사무실(장비실 포함) 60㎡ 이상
2	종합지정 검사기관	다음 각목에 해당하는 검사자격자중 가목의 자 2인 이상, 나목의 자 3인 이상, 다목 및 라목의 자 각 1인 이상 가. 전문대학 또는 이와 동등 이상의 학교에서 산업안전․기계․전기․전자․산업위생․산업보건․환경공학 또는 화공분야를 전공하였거나 산업기사 이상의 자격을 소자한 자로서 해당 기계․기구의 취급업무에 5년 이상 경력이 있는 자 나. 고등학교 이상에서 기계․전기․전자 또는 화공분야를 졸업하였거나 기능사 이상 자격을 취득한 자로서 해당기계․기구의 취급업무에 5년 이상 경력이 있는 자 다. 비파괴검사기능사 이상의 자격을 취득한 후 해당분야 경력 3년 이상인자	1. 회전속도측정기 2. 비파괴시험장비 3. 와이어로우프테스터 4. 표준압력계 5. 소음측정기 6. 접지저항측정기 7. 진동측정기 8. 절연저항측정기 9. 정전기전하량측정기 10. 정지성능측정기 11. 만능회로시험기 12. 수압시험기 13. 로드셋 또는 분동 14. 분진측정기 15. <삭 제>

번호	구 분	인 력 기 준	시설․장비기준
		라. 승강기기능사 면허소지자	16. 풍속계 17. 피치, 틈새 및 라운드게이지, 버니어캘리퍼스, 마이크로미터 18. 수준기 19. 검사용공구세트 20. 라인스피드미트 21. 가스농도측정기 22. 검사용차량 23. 기밀시험장비 24. 안전밸브시험기구 25. 산업용 내시경 26. 워키토키세트 27. <삭제> 28. 조도계 29. 가스탐지기 30. 초음파두께측정기 31. 스모크테스터 32. 청음기 또는 청음봉 33. 표면온도계 또는 초자온도계 34. 정압프로브가 달린 열선풍속계
3	기계분야 (규칙 제73조제1항제1호 내지 제6호 및 제14호의 기계․기구에 한한다)	종합지정검사기관의 인력기준란중 가목 및 나목의 자 각 2인 이상, 다목의 자 1인 이상	종합지정검사기관의 시설․장비기준란의 제4호․제12호․제14호․제15호․제21호․제23호 내지 제25호․제29호․제31호 내지 제34호를 제외한 기계․기구
4	장치 및 설비분야 (규칙 제73조제7호 내지 제12호의 기계․기구에 한한다)	종합지정검사기관의 인력기준란중 가목 및 나목의자 각 2인 이상, 다목의 자 1인 이상	종합지정검사기관의 시설․장비기준란의 제1호․제3호․제7호․제10호․제13호․제25호․제29호․제31호 내지 제34호를 제외한 기계․기구

번호	구 분	인 력 기 준	시설․장비기준
5	프레스, 전단기 및 원심기	종합지정검사기관의 인력기준란중 가목의 자 1인 이상, 나목의 자 1인 이상, 다목의 자 1인 이상	1. 회전속도측정기 2. 정지성능측정기 3. 절연저항측정기 4. 비파괴시험장비 5. 진동측정기 6. 검사용차량
6	크레인, 리프트 및 곤도라	종합지정검사기관의 인력기준란중 가목의 자 1인 이상, 나목의 자 1인 이상, 다목의 자 1인 이상	1. 와이어로우프테스터 2. 라인스피드미터 3. 진동측정기 4. 비파괴시험장비 5. 로드셀 또는 분동 6. 절연저항측정기 7. 만능회로시험기 8. 조도계 9. 소음측정기 10. 워키토키세트 11. 검사용차량 12. 접지저항측정기
7	승강기	다음중 가목의 자 1인 이상, 나목의 자 2인 이상 가. 전문대학 또는 이와 동등 이상의 학교에서 산업안전․기계․전기 또는 전자분야를 전공하였거나 산업기사 이상의 자격증을 소지한 자로서 승강기검사․연구․제작 또는 보수업무를 3년 이상 수행한 경력이 있는 자 나. 승강기검사․연구․제작 또는 보수업무를 5년 이상 수행한 경력이 있거나 고등학교 이상에서 기계․전기 또는 전자관련학과를 졸업하고 승강기 검사․연구․제작 또는 보수업무를 3년 이상 수행한 경력이 있는 자	1. 와이어로우프테스터 2. 라인스피드미터 3. 진동측정기 4. 절연저항측정기 5. 만능회로시험기 6. 조도계 7. 비파괴시험장비 8. 로드셀 또는 분동 9. 소음측정기 10. 검사용차량 11. 워키토키세트
8	아세틸렌 용접장치, 가스집합용접장치, 보일러, 압력용기, 화학설비 및 그 부속설비	종합지정검사기관의 인력기준란중 가목의자 1인 이상, 나목의 자 1인 이상, 다목의 자 1인 이상	1. 수압시험기 2. 기밀시험장비 3. 비파괴시험장비 4. 표준압력계 5. 안전밸브시험기 6. 절연저항측정기 7. 산업용내시경 8. 연소가스분석기 9. 가스농도측정기

번호	구 분	인 력 기 준	시설․장비기준
			10. 가스탐지기 11. 검사용차량 12. 접지저항측정기 13. 초음파두께측정기
9	건조설비 및 그 부속설비	종합지정검사기관의 인력기준란중 가목의 자 1인 이상, 나목의 자 1인 이상, 다목의 자 1인 이상	1. <삭 제> 2. 풍속계 3. 분진측정기 4. 가스탐지기 5. 검사용차량
10	국소배기 장치	종합지정검사기관의 인력기준란중 가목의 자 1인 이상, 나목의 자 1명 이상	1. 스모크테스터 2. 청음기 또는 청음봉 3. 절연저항계 4. 표면온도계 또는 초자온도계 5. 정압 프로브가 달린 열선풍속계 6. 회전계(R.P.M 측정기) 7. 검사용차량

【규칙별표 11의 2】[신설 2003․7․7]

유해인자의 분류기준(제81조제1항관련)

1. 화학적인자의 분류기준

가. 폭발성물질 : 대기중의 산소없이 급속하게 기체를 발생시킴으로써 발열적으로 반응하며 폭발 또는 폭연되는 고체․액체․페이스트․제라틴 상태의 물질 또는 기체물질

나. 산화성물질 : 스스로 산화하여 화재를 일으키거나 다른 물질(특히 가연성물질)과 접촉 또는 혼합되는 경우 화재 또는 폭발을 일으키는 물질

다. 극인화성물질 : 인화점이 0℃ 미만이고 끓는점이 35℃ 이하인 액체 물질 또는 상온․상압하에서 공기와 접촉하면 인화성을 갖는 기체 물질

라. 고인화성물질 : 인화점이 21℃ 미만인 액체물질 또는 에너지 공급없이 주위의 온도에서 공기와 접촉하여 발열하며 최종적으로 발화하는 물질

마. 인화성물질 : 인화점이 21℃ 이상, 55℃ 이하인 액체물질

바. 금수성물질 : 물 또는 습기찬 공기와 접촉하여 폭발성 또는 인화성 기체를 방출하는 물질

사. 고독성물질 : 흡입․섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 극소량으로 사망하게 하거나 건강에 급성 또는 만성장해를 일으키는 물질로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다.

(1) 경구투여시  LD50 ≤ 25mg/kg(rat)

(2) 24시간 경피처리시  LD50 ≤ 50mg/kg(rat 또는 rabbit)

(3) 4시간 연속흡입시

․가스 또는 증기 LC50 ≤ 0.5mg/ℓ/4hr(rat)

․입자 또는 에어로졸 LC50 ≤ 0.25mg/ℓ/4hr(rat)

아. 독성물질 : 흡입․섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 소량으로 사망하게 하거나 건강에 급성 또는 만성장해를 일으키는 물질로서, 다음 중 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다.

(1) 경구투여시  25 < LD50 ≤ 200mg/kg(rat)

(2) 24시간 경피처리시 50 < LD50 ≤ 400mg/kg (rat 또는 rabbit)

(3) 4시간 연속흡입시

․가스 또는 증기 0.5 < LC50 ≤ 2mg/ℓ/4hr(rat)

․입자 또는 에어로졸 0.25 < LC50 ≤ 1mg/ℓ/4hr(rat)

자. 유해물질 : 흡입․섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 급성 또는 만성장해를 일으킬 우려가 있는 물질로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다.

(1) 급성독성

(가) 경구투여시  200 < LD50 ≤ 2,000mg/kg(rat)

(나) 24시간 경피처리시  400 < LD50 ≤ 2,000mg/kg (rat 또는  rabbit)

(다) 4시간 연속흡입시

․가스 또는 증기 2 < LC50 ≤ 20mg/ℓ/4hr(rat)

․입자 또는 에어로졸 1 < LC50 ≤ 5mg/ℓ/4hr(rat)

(2) 아급성독성

(가) 경구투여시  무영향농도(NOEL) ≤ 50mg/kg/90day(rat)

(나) 경피처리시  무영향농도(NOEL) ≤ 100mg/kg/90day(rat)

(다) 6시간 연속흡입시

무영향농도(NOEL) ≤ 0.5mg/ℓ/6hr/90day(rat)

(3) 그 밖의 장해

(가) 해당물질에 반복적 또는 장기적으로 노출된 경우의 사망 또는 심각한 손상

(나) 임상관찰 또는 기타 적절한 방법에 따른 평가에 의해 시각․ 청각 및 후각을 포함한 중추 또는 말초신경계에서의 주요 기능장애

(다) 혈액의 골수세포 생산감소 등 임상학적으로 나타나는 일관된 변화

(라) 간․신장․신경계․폐 등의 표적기관의 손상

(마) 헤모글로빈의 기능을 약화시키는 등 혈액이나 조혈계의 장애

(바) 그 밖에 해당 물질로 인한 신체기관의 기능장애 또는 비가역적 변화

차. 부식성물질 : 동물 또는 인체피부 접촉시 피부조직(세포)을 파괴시키는 물질(pH 2 이하의 강한 산 또는 pH 11.5 이상의 알칼리 물질에 의한 반응을 포함)

카. 자극성물질 : 흡입하거나 피부 또는 눈과 접촉할 때 자극을 일으키는 물질로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다.

(1) 피부자극성 : 피부자극성시험에서 피부에 4시간 노출시 적어도 24시간 동안 지속되는 피부염증, 부종이 발생하거나 그와 상응하는 반응이 발생하는 물질 또는 실제 사람의 피부에 염증을 일으키는 물질

(2) 눈자극성 : 눈자극실험결과 노출후 72시간 이내 각막혼탁․결막충혈․결막수종 또는 홍채의 손상이 발생하며 24시간 이상 지속되는 물질 또는 실제로 사람의 눈에 병소를 일으키는 물질

(3) 호흡기계자극성 : 사람에게서 심각한 호흡기계의 자극을 일으키는 물질

타. 과민성물질 : 다음중 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다.

(1) 흡입과민성 : 인구집단을 대상으로 실시한 흡입과민성 조사결과 과민반응이 평균적 빈도보다 많이 일어나는 물질

(2) 피부과민성 : 피부접촉실험시 상당수의 사람 또는 동물에게서 과민반응이 일어나는 물질

파. 발암성물질 : 사람에게 암을 일으키거나 그 발생을 증가시키는 물질

하. 변이원성물질 : 흡입 또는 섭취되거나 피부를 통하여 흡수될 때 유전자변이 또는 유전자결함을 유발하거나 그 발생율을 증대시킬 우려가 있는 물질

거. 생식독성물질 : 흡입 또는 섭취되거나 피부를 통하여 흡수될 때 그 자손에게 비유전성 악영향 또는 암수의 생식기능․능력장애를 일으키거나 그 발생율을 증대시킬 우려가 있는 물질

2. 물리적 인자의 분류기준

가. 소음 : 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리

나. 진동 : 착암기, 핸드해머 등의 공구를 사용함으로써 발생되는 백납병․레이노현상․말초순환장해 등의 국소 진동과 차량 등을 이용함으로써 발생되는 관절통․디스크․소화장해 등의 전신진동

다. 방사선 : 직접․간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선․베타선․감마선․엑스선․중성자선 등의 전자선

라. 이상기압 : 게이지 압력이 매 제곱센티미터당 1킬로그램을 초과하거나 미만인 기압

마. 이상기온 : 고열․한냉․다습으로 인하여 열사병․동상․피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온

3. 생물학적인자의 분류기준

가. 혈액매개감염인자 : 인간면역결핍바이러스, B형․C형간염바이러스, 매독바이러스 등 혈액을 매개로 하여 다른 사람에게 전염되어 질병을 유발하는 인자

나. 공기매개감염인자 : 결핵․수두․홍역 등 공기 또는 비말핵 등을 매개로 호흡기를 통하여 전염되는 인자

다. 곤충 및 동물매개감염인자 : 쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군출혈열 등 동물의 배설물 등에 의하여 전염되는 인자 및 탄저병․브루셀라 등 가축 또는 야생동물로부터 사람에게 감염되는 인자

【별표 11의3】[신설 2003․7․7] <개정 2005․10․7>

작업환경측정대상 유해인자(제93조제1항관련)

1. 화학적 인자

가. 유기화합물 (113종)

(1) 글루타르알데히드 (Glutaraldehyde)

(2) 니트로글리세린 (Nitroglycerin)

(3) 니트로메탄 (Nitromethane)

(4) 니트로벤젠 (Nitrobenzene)

(5) p-니트로아닐린 (p-Nitroaniline)

(6) p-니트로클로로벤젠 (p-Nitrochlorobenzene)

(7) 디니트로톨루엔 (Dinitrotoluene)

(8) 디메틸아닐린 (Dimethylaniline, N,N-Dimethylaniline)

(9) 디메틸아민 (Dimethylamine)

(10) N,N-디메틸아세트아미드 (N,N-Dimethylacetamide)

(11) 디메틸포름아미드 (Dimethylformamide)

(12) 디에탄올아민 (Diethanolamine)

(13) 디에틸렌 트리아민 (Diethylene triamine)

(14) 2-디에틸아미노에탄올 (2-Diethylaminoethanol)

(15) 디에틸 에테르 (Diethyl ether)

(16) 디에틸아민 (Diethylamine)

(17) 1,4-디옥산 (1,4-Dioxane, Diethyl dioxide)

(18) 디이소부틸케톤 (Diisobutylketone)

(19) 디클로로메탄 (Dichloromethane)

(20) o-디클로로벤젠 (o-Dichlorobenzene)

(21) 1,2-디클로로에틸렌 (1,2-Dichloroethylene)

(22) 디클로로플루오로메탄 (Dichlorofluoromethane)

(23) 1,1-디클로로-1-플루오로에탄 (1,1-Dichloro-1-fluoroethane)

(24) 디하이드록시벤젠 (Dihydroxybenzene)

(25) 2-메톡시에탄올 (2-Methoxyethanol ; 에틸렌 글리콜 모노 에티르, EGME)

(26) 메틸렌디(비스)페닐 디이소시아네이트 (4,4'-Methylenedi(bis) phenyl diisocyanate)

(27) 메틸 아민 (Methyl amine)

(28) 메틸 알코올 (Methyl alcohol)

(29) 메틸 에틸 케톤 (Methyl ethyl ketone)

(30) 메틸 이소부틸 케톤 (Methyl isobutyl ketone)

(31) 메틸 클로라이드 (Methyl chloride)

(32) 메틸 n-부틸케톤 (Methyl n-butyl ketone)

(33) 메틸 n-아밀케톤 (Methyl n-amylketone)

(34) o-메틸시클로헥사논 (o-Methyl cyclohexanone)

(35) 메틸시클로헥사놀 (Methyl cyclohexanol)

(36) 메틸클로로포름 (Methyl chloroform)

(37) 말레익 언하이드라이드(무수 말레인) (Maleic anhydride)

(38) 프탈릭 언하이드라이드(무수프탈산) (Phthalic anhydride)

(39) 벤젠 (Benzene)

(40) 1,3-부타디엔 (1,3-Butadiene)

(41) sec-부틸알콜 (sec-부탄올) (sec-Butyl alcohol)

(42) n-부틸알콜 (1-부탄올) (n-Butyl alcohol)

(43) 1-브로모프로판 (1-Bromopropane)

(44) 2-브로모프로판 (2-Bromopropane)

(45) 브롬화 메틸 (Methyl bromide)

(46) 비닐 아세테이트 (Vinyl acetate)

(47) 사염화탄소 (Carbon tetrachloride)

(48) 스티렌 (Styrene)

(49) 시클로헥사논 (Cyclohexanone)

(50) 시클로헥사놀 (Cyclohexanol)

(51) 시클로헥산 (Cyclohexane)

(52) 시클로헥센 (Cyclohexene)

(53) 아닐린과 아닐린동족체 (Aniline & homologues)

(54) 아세토니트릴 (Acetonitrile)

(55) 아세톤 (Acetone)

(56) 아세트알데히드 (Acetaldehyde)

(57) 아크릴로니트릴 (Acrylonitrile)

(58) 아크릴아미드 (Acrylamide)

(59) 알릴글리시딜에테르 (Allylglycidylether)

(60) 에탄올아민 (Ethanolamine)

(61) 에틸 벤젠 (Ethyl benzene)

(62) 에틸아민 (Ethylamine)

(63) 에틸 아크릴레이트 (Ethyl acrylate)

(64) 에틸렌 글리콜 디니트레이트 (Ethylene glycol dinitrate)

(65) 2-메톡시에틸아세테이트 (2-Methoxyethyl acetate, EGMEA)

(66) 2-에톡시에탄올 (2-Ethoxy ethanol, EGEE)

(67) 2-에톡시에틸아세테이트 (2-Ethoxyethylacetate, EGEEA)

(68) 2-부톡시에탄올 (2-Butoxyethanol, EGBE)

(69) 에틸렌 글리콜 모노 부틸 아세테이트 (Ethylene glycol mono butyl acetate)

(70) 에틸렌 글리콜 (Ethylene glycol)

(71) 에틸렌 클로로하이드린 (Ethylene chlorohydrin)

(72) 에틸렌이민 (Ethyleneimine)

(73) 2,3-에폭시-1-프로판올 (2,3-Expoxy-1-propanol)

(74) 1,2-에폭시프로판 (1,2-Epoxypropane)

(75) 에피클로로히드린 (Epichlorohydrin)

(76) 요오드화 메틸 (Methyl iodide)

(77) 이소부틸 알콜 (Isobutyl alcohol)

(78) 이소아밀 알콜 (Isoamyl alcohol)

(79) 이소프로필 알콜 (Isopropyl alcohol)

(80) 이염화 에틸렌 (Ethylene dichloride)

(81) 이황화탄소 (Carbon disulfide)

(82) 초산 메틸 (Methyl acetate)

(83) 초산 부틸 (n-Butyl acetate)

(84) 초산 에틸 (Ethyl acetate)

(85) 초산 프로필 (n-Propyl acetate)

(86) 초산 이소부틸 (Isobutyl acetate)

(87) 초산 이소프로필 (Isopropyl acetate)

(88) 초산 이소아밀 (Isoamyl acetate)

(89) 크레졸(모든 이성체) (Cresol, all isomers)

(90) 크실렌(오르토, 메타, 파라이성체) (Xylene, o,m,p-isomers)

(91) 클로로벤젠 (Chlorobenzene)

(92) 1,1,2,2-테트라클로로에탄 (1,1,2,2-Tetrachloroethane)

(93) 1,1,2-트리클로로에탄 (1,1,2-Trichloroethane)

(94) 1,2,3-트리클로로프로판 (1,2,3-Trichloropropane)

(95) 테트라하이드로퓨란 (Tetrahydrofuran)

(96) 톨루엔 (Toluene)

(97) 톨루엔-2,4-디이소시아네이트 (Toluene-2,4-diisocyanate)

(98) 톨루엔-2,6-디이소시아네이트 (Toluene-2,6-diisocyanate)

(99) 트리에틸아민 (Triethylamine)

(100) 트리클로로메탄 (Trichloromethane)

(101) 트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)

(102) 퍼클로로에틸렌 (Perchloroethylene)

(103) 페놀 (Phenol)

(104) 펜타클로로페놀 (Pentachlorophenol)

(105) 포름알데히드 (Formaldehyde)

(106) 스토다드 솔벤트 (Stoddard solvent)

(107) 프로필렌 이민 (Propylene imine)

(108) 피리딘 (Pyridine)

(109) 하이드라진 (Hydrazine)

(110) 헥사메틸렌 디이소시아네이트 (Hexamethylene diisocyanate)

(111) 헥산 (Hexane, n-hexane)

(112) 헵탄 (Heptane, n-Heptane)

(113) 황산디메틸 (Dimethylsulfate)

(114) 1목 내지 113목의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

나. 금속류(23종)

(1) 구리 (Copper)

가) 흄 (Fume)

나) 분진과 미스트 (Dusts and Mists, as Cu)

(2) 납 및 그 무기화합물 (Lead and inorganic compounds, as Pb)

(3) 니켈 (Nickel, as Ni)

가) 원소 (Elemental)

나) 가용성 무기화합물 (Soluble inorganic compounds)

다) 불용성 무기화합물 (Insoluble inorganic compounds)

라) 니켈카르보닐 (Nickel carbonyl)

(4) 망간 및 그 무기 화합물 (Manganese and inorganic compounds, as Mn)

(5) 바륨 및 그 가용성화합물 (Barium and soluble compounds, as Ba)

(6) 백금 (Platinum)

가) 금속 (Metal)

나) 가용성 염 (Soluble salts)

(7) 산화마그네슘 (Magnesium oxide)

(8) 셀레늄 및 그 화합물 (Selenium and compounds, as Se)

(9) 수은 (Mercury, as Hg)

가) 알킬화합물 (Alkyl compounds)

나) 아릴화합물 (Aryl compounds)

다) 원소 및 무기형태 (Elemental and inorganic forms)

(10) 산화아연 (Zinc oxide)

가) 흄 (Fume)

나) 분진 (Dust)

(11) 안티몬과 그 화합물 (Antimony and compounds, as Sb)

(12) 알루미늄 및 그 화합물 (Aluminum and compounds, as Al)

(가) 금속분진 (Metal dust)

(나) 피로파우더 (Pyro powders)

(다) 흄 (Fume)

(라) 가용성 염 (Soluble salts)

(마) 알킬 (Alkyls, NOS)

(13) 요오드 (Iodine)

(14) 은 (Silver)

(가) 금속 (Metal)

(나) 가용성 화합물 (Soluble compounds, as Ag)

(15) 이산화티타늄 (Titanium dioxide)

(16) 주석 (Tin, as Sn)

(가) 금속 (Metal)

(나) 산화 및 무기화합물 (Oxide & inorganic compounds, except tin hydride)

(다) 유기화합물 (Organic compounds)

(17) 지르코니움과 그 화합물 (Zirconium and compounds, as Zr)

(18) 산화철 분진과 흄 (Iron oxide dust and fume, as Fe)

(19) 카드뮴 및 그 화합물 (Cadmium and compounds, Cd)

(20) 코발트 및 그 무기화합물 (Cobalt and inorganic compounds, as Co)

(21) 크롬과 그 무기화합물 (Chromium and inorganic compounds, as Cr)

(가) 금속과 크롬3가 화합물 (Metal and Cr Ⅲ compounds)

(나) 수용성 6가크롬 화합물(Water soluble Cr Ⅵ compounds)

(다) 불용성 6가크롬 화합물(Insoluble Cr Ⅵ compounds)

(22) 텅스텐 (Tungsten, as W)

(가) 금속과 불용성 화합물 (Metal and insoluble compounds)

(나) 가용성 화합물 (Soluble compounds)

(23) 오산화바나듐 (Vanadium pentoxide)

(가) 분진과 흄 (Dust and fume)

(24) 1목 내지 23목의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

다. 산 및 알칼리류 (17종)

(1) 개미산 (Formic acid)

(2) 과산화수소 (Hydrogen peroxide)

(3) 무수초산 (Acetic anhydride)

(4) 불화수소 (Hydrogen fluoride)

(5) 브롬화수소 (Hydrogen bromide)

(6) 수산화나트륨 (Sodium hydroxide)

(7) 수산화칼륨 (Potassium hydroxide)

(8) 시안화나트륨 (Sodium cyanide)

(9) 시안화칼륨 (Potassium cyanide)

(10) 시안화칼슘 (Calcium cyanide)

(11) 아크릴산 (Acrylic acid)

(12) 염화수소 (Hydrogen chloride)

(13) 인산 (Phosphoric acid)

(14) 질산 (Nitric acid)

(15) 초산 (Acetic acid)

(16) 트리클로로아세트산 (Trichloro acetic acid)

(17) 황산 (Sulfuric acid)

(18) 1목 내지 17목의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

라. 가스상 물질류 (15종)

(1) 불소 (Fluorine)

(2) 브롬 (Bromine)

(3) 산화에틸렌 (Ethylene oxide)

(4) 삼수소화비소 (Arsine)

(5) 시안화수소 (Hydrogen cyanide)

(6) 암모니아 (Ammonia)

(7) 염소 (Chlorine)

(8) 오존 (Ozone)

(9) 아황산가스 (Sulfur dioxide)

(10) 이산화질소 (Nitrogen dioxide)

(11) 일산화질소 (Nitric oxide)

(12) 일산화탄소 (Carbon monoxide)

(13) 포스겐 (Phosgene)

(14) 포스핀 (Phosphine)

(15) 황화수소 (Hydrogen sulfide)

(16) 1목 내지 15목의 규정에 의한 물질을 중량비율 1%이상 함유한 제제

마. 영 제30조의 규정에 의한 허가대상유해물질 (14종)

(1) 디클로로벤지딘과 그 염 (Dichlorobenzidine and its salts)

(2) 알파-나프틸아민과 그 염 (α-naphthylamine and its salts)

(3) 크롬산아연 (Zinc chromate, as Cr)

(4) 오르토-톨리딘과 그 염 (o-Tolidine and its salts)

(5) 디아니시딘과 그 염 (Dianisidine and its salts)

(6) 베릴륨 (Beryllium & compounds)

(7) 비소 및 그 무기화합물 (Arsenic and inorganic compounds, as As)

(8) 크롬광 (Chromite ore processing (chromate), as Cr)

(9) 삭제 <2005․10․7>

(10) 휘발성 콜타르피치 (Coal tar pitch volatiles, as benzene soluble aerosol)

(11) 황화니켈 (Nickel subsulfide, as Ni)

(12) 염화비닐 (Vinyl chloride)

(13) 벤조트리클로리드 (Benzotrichloride)

(14) 석면 (Asbestos, crysotile)

(15) (1) 내지 (12) 및 (14)의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

(16) (13)의 규정에 의한 물질을 중량비율 0.5% 이상 함유한 제제

바. 삭제 <2005․10․7>

사. 금속가공유 (Metal working fluids, 1종)

2. 물리적 인자 (2종)

가. 8시간 시간가중평균 80dB 이상의 소음

나. 보건규칙 제7장의 규정에 의한 고열

3. 분진 (6종)

(1) 광물성 분진 (Mineral dusts)

(가) 규산 (Silica)

1) 석영 (Quartz)

2) 크리스토바라이트 (Cristobalite)

3) 트리디마이트 (Trydimite)

(나) 규산염 (Sillicates, less than 1% crystalline silica)

1) 운모 (Mica)

2) 포틀랜드 시멘트 (Potland cement)

3) 솝 스톤 (Soap stone)

4) 활석 (Tarc, non-asbestiform)

5) 흑연 (Graphite)

(다) 그 밖에 광물성 분진 (particulates)

(2) 곡물분진 (Grain dust)

(3) 면분진 (Cotton dust)

(4) 목분진 (Wood dust)

(가) 연목 (Soft wood)

(나) 강목 (Hard wood)

(5) 용접흄 (Welding fume)

(6) 유리섬유 (Glass fiber)

4. 그 밖에 노동부장관이 정하여 고시하는 인체에 해로운 유해인자

【규칙별표 12】<개정 1997․10․16, 2000. 9. 28, 2003․7․7, 2005․10․7>

지정측정기관의 인력․시설 및 장비기준(제95조관련)

1. 사업장위탁측정기관

가. 인력기준

(1) 총 측정대상사업장이 240개소 미만이고 그 중 5인 이상 사업장이 120개소 미만인 경우

(가) 산업위생지도사․산업위생관리기술사 또는 산업위생관리기사를 취득한 후 산업위생 실무경력이 5년 이상인 자 1인 이상

(나)  분석을 전담하는 자 1인 이상(대학 또는 동등 이상의 학교에서 산업보건(위생)․환경보건(위생)학․환경공학․위생공학․약학․화학․화학공학을 전공한 자 또는 화학관련학과를 전공한 자로서 분석화학(실험)을 3학점 이상 이수한 자)

(다) 산업위생관리산업기사 이상인 자 1인 이상

(2) 총 측정대상 사업장이 480개소 미만이고 그 중 5인 이상 사업장이 240개소 미만인 경우

(가) 산업위생지도사․산업위생관리기술사․산업위생관리기사를 취득한 후 산업위생 실무경력이 5년 이상인 자 1인 이상

(나) 분석을 전담하는 자 1인 이상(대학 또는 동등 이상의 학교에서 산업보건(위생)학․환경보건(위생)학․환경공학․위생공학․약학․화학․화학공학을 전공한 자 또는 화학관련학과를 전공한 자로서 분석화학(실험)을 3학점 이상 이수한 자)

(다) 산업위생관리기사 이상인 자 1인 이상

(라) 산업위생관리산업기사 이상인 자 2인 이상

(3) 총 측정대상사업장이 720개소 미만이고 그 중 5인 이상 사업장이 360개소 미만인 경우

(가) 산업위생지도사․산업위생관리기술사․산업위생관리기사를 취득한 후 산업위생 실무경력이 5년 이상인 자 1인 이상

(나) 분석을 전담하는 자 2인 이상(대학 또는 동등이상의 학교에서 산업보건(위생)학․환경보건(위생)학․환경공학․위생공학․약학․화학․화학공학을 전공한 자 또는 화학관련학과를 전공한 자로서 분석화학(실험)을 3학점 이상 이수한 자)

(다) 산업위생관리기사 이상인 자 1인 이상

(라) 산업위생관리산업기사 이상인 자 3인 이상

(4) 상시근로자 5인 이상인 측정대상 사업장이 360개소 이상인 경우 60개소가 추가될 때마다 (3)의 인력기준 외에 산업위생관리산업기사 이상인 자를 1인 이상 추가. 다만, 상시근로자 5인 이상인 측정대상 사업장이 600개소를 초과할 때에는 (3)(가)의 인력을 산업위생지도사 또는 산업위생관리기술사 1인 이상으로 한다.

나. 시설기준

작업환경측정준비 및 분석실험실

다. 장비기준

(1) 화학적 인자․분진의 채취를 위한 개인용 시료채취기 세트

(2) 광전분광광도계

(3) 검지관 가스․증기농도 측정기 세트

(4) 천칭(0.01밀리그램 이하까지 측정이 가능한 것)

(5) 소음측정기(누적소음폭로량 측정이 가능한 것)

(6) 건조기 및 데시케이터

(7) 순수제조기(2차 증류용)․드래프트챔버 및 화학실험대

(8) 대기의 온도․습도․기류․고열 및 조도 등을 측정할 수 있는 기기

(9) 산소농도측정기

(10) 가스크로마토그래피(GC)

(11) 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합프라스마(ICP)

(12) 국소배기시설 성능시험장비 : 스모그테스터․청음기 또는 청음봉․전열저항계․표면온도계 또는 초자온도계․정압프로브가 달린 열선풍속계, 회전계(R.P.M측정기) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 설비

(13) 분석을 행함에 있어 유해물질을 배출할 우려가 있는 경우 배기 또는 배액처리를 위한 설비

(14) 다음 각호의 1에 해당하는 유해인자를 측정하고자 하는 경우에는 해당 설비 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 설비

(가) 톨루엔디이소시아네이트(TDI) 등 이소시아네이트 화합물 : 고속액체 크로마토그래피(HPLC)

(나) 유리규산(SiO2) : X-ray회절분석기 또는 적외선분광분석기

(다) 석면 : 위상차 현미경 및 석면 분석에 필요한 부속품

2. 사업장 자체측정기관

가. 인력기준

(1) 산업위생관리기사 이상인 자 1인 또는 사업위생관리산업기사를 취득한 후 산업위생실무경력이 2년 이상인 자 1인 이상

(2)   대학 또는 동등 이상의 학교에서 산업보건(위생)학․환경보건(위생)학․환경공학․위생공학․약학․화학 또는 화학공학을 전공한 자 1인 이상(다만, 측정대상 사업장에 실험실 분석이 필요하지 아니한 유해인자만 발생할 때에는 제외할 수 있음)

나. 시설기준 : 작업환경측정준비 또는 분석실험실

다. 장비기준 : 당해 사업장이나 측정대상 사업장의 유해인자측정, 분석에 필요한 장비

※ 비고

1. 제1호 다목(2)․(4)․(6)․(7)․(10)․(11)․(13)․(14)의 장비는 당해 기관이 제103조의 규정에 의한 특수건강진단기관, 제128조의 규정에 의한 안전․보건진단기관으로 지정 받고자 하거나 지정받아 동일한 장비를 보유하고 있는 경우에는 분석능력 등을 감안하여 이를 공동활용할 수 있다.

2. 제1호 다목(14)의 장비를 보유하지 아니한 지정측정기관은 제1호 다목(14)에서 규정하고 있는 유해인자에 대한 시료를 채취하여 제1호 다목(14)의 장비를 보유하고 있는 다른 사업장위탁측정기관 또는 유해인자별․업종별 작업환경전문연구기관에 그 분석을 의뢰할 수 있다.

【규칙별표 12의2】[신설 2005․10․7>

특수건강진단 대상유해인자(제98조제3호관련)

1. 화학적 인자

가. 유기화합물(108)

(1) 가솔린(Gasoline)

(2) 글루타르알데히드(Glutaraldehyde)

(3) β-나프틸아민(β-Naphthylamine)

(4) 니트로글리세린(Nitroglycerin)

(5) 니트로메탄(Nitromethane)

(6) 니트로벤젠(Nitrobenzene)

(7) ρ-니트로아닐린(ρ-아미노니트로벤젠, p-Nitroaniline)

(8) ρ-니트로클로로벤젠(ρ-Nitrochlorobenzene)

(9) 디니트로톨루엔(Dinitrotoluene)

(10) 디메틸아닐린(아미노디메틸벤젠, Dimethylaniline)

(11) ρ-디메틸아미노아조벤젠(ρ-Dimethylaminoazobenzene)

(12) N,N-디메틸아세트아미드(N,N-Dimethylacetamide)

(13) 디메틸포름아미드(N,N-디메틸포름아미드, Dimethylformamide)

(14) 4,4-디아미노-3,3-디클로로디페닐메탄(4,4'-Diamino-3,3'-Dichlorodiphenylmethane)

(15) 디에틸렌트리아민(Diethylenetriamine)

(16) 디에틸에테르(에틸에테르, Diethylether)

(17) 1,4-디옥산(1,4-Dioxane)

(18) 디이소부틸케톤(Diisobutylketone)

(19) 디클로로메탄(이염화메틸렌, Dichloromethane)

(20) ο-디클로로벤젠(ο-Dichlorobenzene)

(21) 1,2-디클로로에틸렌(이염화아세틸렌,  1,2-Dichloroethylene)

(22) 디클로로플루오로메탄(디클로로모노플루오로메탄, Dichlorofluoromethane)

(23) 마젠타(Magenta)

(24) 말레익 언하이드라이드(무수 말레인산, Maleic anhydride)

(25) 2-메톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노 메틸 에테르, 메틸셀로솔브, 2-Methoxyethanol)

(26) 메틸렌 비스페닐 이소시아네이트(Methylene bisphenyl isocyanate)

(27) 메틸 n-부틸 케톤(메틸부틸케톤, Methyl n-buthyl ketone)

(28) ο-메틸 시클로헥사논(ο-Methyl cyclohexanone)

(29) 메틸 시클로헥사놀(Methyl cyclohexanol)

(30) 메틸 n-아밀 케톤(2-헵타논, Methyl n-amyl ketone)

(31) 메틸 알코올(Methyl alcohol)

(32) 메틸 에틸 케톤(Methyl ethyl ketone)

(33) 메틸 이소부틸 케톤(Methyl isobutyl ketone)

(34) 메틸 클로라이드(클로로메탄, Methyl chloride)

(35) 메틸 클로로포름(1,1,1-트리클로로에탄, Methyl chloroform)

(36) 벤젠(Benzene)

(37) 벤지딘과 그 염(Benzidine and its salts)

(38) 1,3-부타디엔(1,3-Butadiene)

(39) 2-부톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르, 부틸셀로솔브, 2-Butoxyethanol, EGBE)

(40) 2-부톡시에탄올아세테이트(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 아세테이트, 2-Butoxyethanolacetate)

(41) 1-부틸 알코올(1-부탄올, n-Butyl alcohol)

(42) 2-부틸 알코올(2-부탄올, sec-Butyl alcohol)

(43) 1-브로모프로판(1-Bromopropane)

(44) 2-브로모프로판(2-Bromopropane)

(45) 브롬화메틸(Methylbromide)

(46) 사염화탄소(Carbontetrachloride)

(47) 스토다드 솔벤트(Stoddard solvent)

(48) 스티렌(Styrene)

(49) 시클로헥사논(Cyclohexanone)

(50) 시클로헥사놀(Cyclohexanol)

(51) 시클로헥산(Cyclohexane)

(52) 시클로헥센(Cyclohexene)

(53) 아닐린(아미노벤젠) 과 그 동족체(Aniline & homologues)

(54) 아세토니트릴(Acetonitrile)

(55) 아세톤(Acetone)

(56) 아세트산 2-에톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르 아세테이트, 2-Ethoxyethyl acetate)

(57) 아세트알데히드(Acetaldehyde)

(58) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile)

(59) 아크릴아미드(Acrylamide)

(60) 2-에톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르, 셀로솔브, 2-Ethoxyethanol)

(61) 에틸렌 글리콜(1,2-디히드록시에탄,  Ethylene glycol)

(62) 에틸렌 글리콜 디니트레이트(니트로글리콜, Ethylene glycol dinitrate)

(63) 에틸렌 이민(Ethylene imine)

(64) 에틸렌 클로로하이드린(2-클로로에탄올, Ethylene chlorohydrin)

(65) 에틸벤젠(Ethylbenzene)

(66) 에틸아크릴레이트(에틸아크릴엑시드, Ethylacrylate)

(67) 2,3-에폭시-1-프로판올(글리시돌, 2,3-Epoxy-1-propanol)

(68) 에피클로로하이드린(Epichlorohydrin)

(69) 염소화비페닐(Polychlorobiphenyl)

(70) 오라민(Auramine)

(71) 요오드화 메틸(Methyl iodide)

(72) 이소부틸 알코올(Isobutyl alcohol)

(73) 이소아밀 알코올(이소펜틸 알코올, Isoamyl alcohol)

(74) 이소프로필 알코올(Isopropyl alcohol)

(75) 이염화 에틸렌(1,2-디클로로에탄,  Ethylene dichloride)

(76) 이황화탄소(Carbon disulfide)

(77) 초산 2-메톡시에틸(에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세테이트, 셀로솔브아세테이트,

2-Methoxyethyl acetate)

(78) 초산 이소아밀(초산 펜틸, Isoamyl acetate)

(79) 콜타르(Coal tar pitch volatiles)

(80) 크레졸(Cresol)

(81) 크실렌(Xylene)

(82) 클로로메틸메틸에테르(Chloromethylmethylether)

(83) bis-클로로메틸에테르(클로로에테르, bis-chloromethylether)

(84) 클로로벤젠(Chlorobenzene)

(85) 테레핀유(Oil of turpentile)

(86) 1,1,2,2-테트라클로로에탄(사염화아세틸렌, 1,1,2,2-Tetrachloroethane)

(87) 테트라하이드로퓨란(Tetrahydrofuran)

(88) 톨루엔(Toluene)

(89) 톨루엔 2,4-디이소시아네이트(Toluene-2,4-diisocyanate)

(90) 톨루엔 2,6-디이소시아네이트(Toluene-2,6-diisocyanate)

(91) 트리클로로메탄(클로로포름, Trichloromethane)

(92) 1,1,2-트리클로로에탄(1,1,2-Trichloroethane)

(93) 트리클로로에틸렌(Trichloroethylene)

(94) 1,2,3-트리클로로프로판(1,2,3-Trichloropropane)

(95) 퍼클로로에틸렌(테트라클로로에틸렌, Perchloroethylene)

(96) 페놀(Phenol)

(97) 펜타클로로페놀(Pentachlorophenol)

(98) 포름알데히드(Formaldehyde)

(99) β-프로피오락톤(β-Propiolactone)

(100) ο-프탈로디니트릴(ο-Phthalodinitrile)

(101) 프탈릭언하이드라이드(무수 프탈산, Phthalic anhydride)

(102) 피리딘(Pyridine)

(103) 하이드라진(Hydrazine)

(104) 헥사메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene diisocyanate)

(105) 헥산(n-헥산, Hexane)

(106) 헵탄(n-헵탄, Heptane)

(107) 황산디메틸(Dimethylsulfate)

(108) 히드로퀴논(1,4-디히도록시벤젠,  Hydroquinone)

(109) (1) 내지 (108)의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

나. 금속류(19)

(1) 구리(분진, 흄 및 미스트에 한함)(Copper dusts, fume and Mists, as Cu)

(2) 납(연)과 그 무기화합물(Lead and inorganic compounds, as Pb)

(3) 니켈과 그 화합물(Nickel and inorganic compounds, as Ni)

(4) 망간과 그 화합물(Manganese and inorganic compounds, as Mn)

(5) 산화아연(분진에 한함)(Zinc oxide dust, as Zn)

(6) 산화철(분진 및 흄에 한함)(Iron oxide dust and fume, as Fe)

(7) 삼산화비소(Arsenic)

(8) 수은과 그 화합물(Mercury and compounds, as Hg)

(9) 안티몬과 그 화합물(Antimony and compounds, as Sb)

(10) 알루미늄과 그 화합물(Aluminum and compounds, as Al)

(11) 4알킬연(Tetraalkyl lead)

(12) 오산화바나듐(분진 및 흄에 한함)(Vanadium pentoxide dust and fume, as V2O5)

(13) 요오드(Iodine)

(14) 주석과 그 무기화합물(Tin and inorganic compounds, as Sn)

(15) 지르코니움과 그 화합물(Zirconium and compounds, as Zr)

(16) 카드뮴과 그 화합물(Cadmium and compounds, as Cd)

(17) 코발트(분진 및 흄에 한함) (Cobalt dust and fume, as Co)

(18) 크롬과 그 화합물(Chromium and compounds, as Cr)

(19) 텅스텐과 그 화합물(Tungsten and compounds, as W)

(20) (1) 내지 (19)의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

다. 산 및 알카리류(8)

(1) 무수초산(무수 아세틱엑시드, Acetic anhydride)

(2) 불화수소(불산, Hydrogen fluoride)

(3) 시안화나트륨(Sodium cyanide)

(4) 시안화칼륨(Potassium cyanide)

(5) 염화수소(Hydrogen chloride)

(6) 질산(Nitric acid)

(7) 트리클로로아세트산(삼염화초산, Trichloro acetic acid)

(8) 황산(Sulfuric acid)

(9) (1) 내지 (8)의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

라. 가스상 물질류(14)

(1) 불소(Fluorine)

(2) 브롬(Bromine)

(3) 산화에틸렌(Ethylene oxide)

(4) 삼수소화비소(Arsine)

(5) 시안화수소(Hydrogen cyanide)

(6) 아황산가스(Sulfur dioxide)

(7) 염소(Chlorine)

(8) 오존(Ozone)

(9) 이산화질소(Nitrogen dioxide)

(10) 일산화질소(Nitric oxide)

(11) 일산화탄소(Carbon monoxide)

(12) 포스겐(Phosgene)

(13) 포스핀(인화수소, Phosphine)

(14) 황화수소(Hydrogen sulfide)

(15) (1) 내지 (14)의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

마. 영 제30조의 규정에 의한 허가대상물질(13)

(1) 디클로로벤지딘과 그 염(Dichlorobenzidine and its salts)

(2) α-나프틸아민과 그 염(α-naphthylamine and its salts)

(3) 크롬산 아연(Zinc chromate, as Cr)

(4) ο-톨리딘과 그 염(ο-Tolidine and its salts)

(5) 디아니시딘과 그 염(Dianisidine and its salts)

(6) 베릴륨(Beryllium & compounds, as Be)

(7) 비소 및 그 무기화합물(Arsenic and inorganic compounds, as As)

(8) 크롬광(Chromite ore processing (chromate), as Cr)

(9) 휘발성 콜타르피치(코우크스 제조 또는 취급업무)(Coal tar pitch volatiles, as benzene      soluble aerosol)

(10) 황화니켈(Nickel subsulfide, as Ni)

(11) 염화비닐(Vinyl chloride)

(12) 벤조트리클로리드(Benzotrichloride)

(13) 석면(Asbestos, crysotile)

(14) (1) 내지 (11) 및 (13)의 규정에 의한 물질을 중량비율 1% 이상 함유한 제제

(15) (12)의 규정에 의한 물질을 중량비율 0.5% 이상 함유한 제제

바. 금속가공유 : 미네랄 오일미스트(광물성 오일, Oil mist, mineral)

2. 분진(6)

(1) 곡물 분진(Grain dust)

(2) 광물성 분진(Mineral dusts)

(3) 면분진(Cotton dust)

(4) 목분진(Wood dust)

(5) 용접 흄(Welding fume)

(6) 유리섬유 분진(Glass fiber)

3. 물리적 인자(8)

(1) 보건규칙 제58조제1호 내지 제3호의 소음작업·강렬한 소음작업 및 충격소음작업에서     발생 하는 소음

(2) 보건규칙 제58조제4호의 “진동작업”에서 발생하는 진동

(3) 보건규칙 제123조제1호의 “방사선”

(4) 고기압

(5) 저기압

(6) 유해광선(자외선, 적외선, 마이크로파 및 라디오파)

【규칙별표 12의3】[신설 2005․10․7]

특수건강진단의 시기 및 주기(제99조제3항관련)

구분	대상 유해인자	시 기	주기
		배치후 첫 번째 특수건강진단
1	N,N-디메틸아세트아미드 N,N-디메틸포름아미드	1월 이내	6월
2	벤젠	2월 이내	6월
3	1,1,2,2-테트라클로로에탄 사염화탄소 아크릴로니트릴 염화비닐	3월 이내	6월
4	석면, 면분진	12월 이내	12월
5	광물성분진 목분진 소음 및 충격소음	12월 이내	24월
6	제1호 내지 제5호의 대상 유해인자를 제외한 별표 12의2의 모든 대상 유해인자	6월 이내	12월

【규칙별표 13】<개정 1999. 8. 28, 2000. 9. 28, 2005․10․7>

특수건강진단․배치전건강진단․수시건강진단의 검사항목(제100조제5항관련)

1. 유해인자별 특수건강진단․배치전건강진단․수시건강진단의 검사항목

가. 화학적 인자

(1) 유기화합물(108)

번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	가솔린	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․간․신장․조혈기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ① 혈액학적 검사：혈색소량․ 혈구용적치 ② 요검사：단백뇨 ③ 간기능검사：혈청지오티․ 혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 심전도 검사
2	글루타르알데히드	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 천식, 피부 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ① 혈액학적 검사：혈색소 량․혈구용적치 ② 요검사：단백뇨 ③ 간기능검사：혈청지오티․ 혈청지피티․감마지티피 ④ 폐기능검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
3	β-나프틸아민	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사:문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：요로계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사 현미경검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
4	니트로글리세린	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 심장, 혈액, 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	심전도검사
5	니트로 메탄	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 중추신경계 질환에 유의하여 진찰	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․
		(5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
6	니트로 벤젠	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 신장, 혈액 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
7	ρ-니트로아닐린 (ρ-아미노니트로벤젠)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 혈액 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
8	ρ-니트로클로로벤젠	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력 조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상 조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생물학적노출지표검사：혈중 메트헤모 글로빈
9	디니트로톨루엔	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 혈액, 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
10	디메틸아닐린(아미노디메틸벤젠)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH)
		(4) 임상진찰 : 간, 혈액, 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV) (4) 생물학적노출지표검사 : 혈중 메트헤 모글로빈
11	ρ-디메틸아미노아조벤젠	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․신경계․간 및 신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생물학적노출지표검사：혈중 메트헤모 글로빈
12	N,N-디메틸아세트아미드	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈수효소(LDH) (2) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․
		(4) 임상진찰 : 간 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 요중 N-메틸아세트아미드(작업종료시)	B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 간디스토마에 대한 피부반응검사 및 대변검사 (4) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN)
13	디메틸포름아미드(N,N-디메틸포름아미드)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：간 및 피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 N-메틸포름아미드(NMF)(작업 종료시 채취)	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (2) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 간디스토마에 대한 피부반응검사 및 대변검사 (4) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN)
14	4,4-디아미노-3,3-디클로로디페닐 메탄	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․요로계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 흉부 방사선검사
		②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
15	디에틸렌트리아민	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 천식에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④폐기능검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
16	디에틸 에테르 (에틸에테르)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․간․신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
17	1,4-디옥산	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4)심전도검사
18	디이소부틸케톤	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐기능검사
19	디클로로메탄 (이염화메틸렌)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：심장, 간 등에 유의하여 진찰	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소 (BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사：
		(5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사 (5) 혈중 카복시헤모글로빈 측정(작업 종 료시 채혈)
20	ο-디클로로벤젠	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사 :주요표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈․피부․호흡기․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV) (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
21	1,2- 디클로로 에틸렌 (이염화아세틸렌)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․
		②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
22	디클로로플루오로메탄(디클로로모노플루오로메탄)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간질환, 부정맥에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	심전도검사
23	마젠타	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․요로계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사 현미경검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
24	말레익 언하이드라이드 (무수 말레인산)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 :천식에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④폐기능검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
25	2-메톡시에탄올 (에틸렌 글리콜 모노 메틸 에테르, 메틸셀로솔브)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․조혈기․생식기능에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형 간염검사(Anti-HCV)․ A형 간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생식기능 검사 ： 정액검사․테스토스 테론․황체호르몬․여포자극호르몬․ 에스트로젠․프로락틴
26	메틸렌 비스페닐 이소시아네이트	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 천식에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④폐기능검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
27	메틸 n-부틸 케톤 (메틸부틸케톤)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ 형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 신경과 검사：신경전도검사 (5) 생물학적노출지표검사 ：요중 2, 5-핵 산디온(작업종료시 채취)
28	ο-메틸 시클로헥사논	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH)
		(4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
29	메틸 시클로헥사놀	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․조혈기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형 간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
30	메틸 n-아밀 케톤(2-헵타논)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
31	메틸 알코올	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․간․신장․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 안과 검사：시야검사․안저검사 (5) 생물학적 노출지표 검사：혈중 또는 요중 메타놀(작업종료시 채취)
32	메틸 에틸 케톤	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：특히 신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사 (6) 안과 검사：시신경 기능 검사 (7) 생물학적 노출지표 검사：요중 메틸에 틸케톤(작업종료시 채취)
33	메틸 이소부틸 케톤	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․신경계 및 호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 메틸이 소부틸케톤(MIBK)(작업종료시 채취)
34	메틸 클로라이드(클로로메탄)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 신경계 및 안질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
35	메틸 클로로포름(1,1,1-트리클로로에탄)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH)
		(4) 임상진찰：신경계․피부․간․신장․심장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표검사：요중 총삼염화물 또는 삼염화초산(주말작업 종료시 채취)	(3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사
36	벤젠	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：조혈기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적검사：혈색소량․혈구용적치․적혈구수․백혈구수․혈소판수․백혈구백분율 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 혈액학적 검사 : 망상적혈구수․혈액 도말검사 (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소 (BUN) (4) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (5) 생물학적 노출지표 검사：혈중 벤젠․ 요중페놀․요중 S-페닐머캅토산․알카 리포스파타제(AP)․요중 뮤코산(작업 종료시 채취)
37	벤지딘과 그 염	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신장․요로계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사현미경 검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
38	1,3-부타디엔	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 조혈기계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 신경과 검사：신경전도검사 (5) 흉부방사선검사 (6) 폐기능검사
39	2-부톡시에탄올(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르,	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사：
	부틸셀로솔브)	조혈기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형 간염검사(Anti-HAV) (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
40	2-부톡시에탄올아세테이트(에틸렌 글리콜 모노부틸 에테르 아세테이트)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 조혈기계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형 간염검사(Anti-HAV) (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
41	1-부틸 알코올(n-부탄올)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․신경계․청력․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․
		②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 c항체(HBcAb)․ C형 간염검사(Anti-HCV)․ A형 간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 순음청력검사
42	2-부틸 알코올 (sec-부탄올)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：특히 피부․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
43	1-브로모프로판	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계, 간, 신장 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분율․혈액도말검사
44	2-브로모프로판	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사	(1) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
		(3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：생식기계․조혈기․중추신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(2) 생식기능 검사：정액검사․테스토스테 론․황체호르몬․여포자극호르몬․에 스트로젠․프로락틴
45	브롬화메틸	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․피부․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선검사 (2) 폐활량검사
46	사염화 탄소	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사
47	스토다드 솔벤트	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 심전도 검사
48	스티렌	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 만델릭산 또는 페닐글리옥실산(작업 종료시 채취)	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 신경과 검사：신경전도검사 (5) 흉부방사선검사 (6) 폐활량검사
49	시클로헥사논	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：특히 피부, 신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
50	시클로헥사놀	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：특히 피부․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도검사
51	시클로 헥산	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계, 간, 신장 질환에 유의하여 진찰	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․
		(5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도검사
52	시클로 헥센	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도검사
53	아닐린 (아미노 벤젠)과 그 동족체	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 혈액, 신장 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
54	아세토니트릴	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도검사
55	아세톤	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․눈․신경계․호흡기계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사 (6) 생물학적 노출지표검사 ： 요중 아세 톤(작업종료시 채취)
56	아세트산 2-에톡시에틸	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리
	(에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르 아세 테이트)	(3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 조혈기계, 생식기계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ` ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생식기능 검사：정액검사․테스토스테 론․황체호르몬․여포자극호르몬․에스 트로젠․프로락틴
57	아세트알데히드	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
58	아크릴로니트릴	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함	(1) 흉부 방사선 검사 (2) 폐활량검사 (3) 심전도 검사
		(4) 임상진찰：심혈관계․피부․폐․대장․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
59	아크릴아미드	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․중추 또는 말초신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	신경과 검사：신경전도검사
60	2-에톡시에탄올 (에틸렌 글리콜 모노에틸 에테르, 셀로솔브)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․조혈기․생식기능에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․
		②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생식기능 검사：정액검사․테스토스테 론․황체호르몬․여포자극호르몬․에 스트로젠 ․프로락틴 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 2-에톡 시초산(주말작업 종료시 채취)
61	에틸렌 글리콜 (1,2-디히드록시에탄)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
62	에틸렌 글리콜 디니트 레이트 (니트로글리콜)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：심혈관계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④심전도 검사	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (2) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수
63	에틸렌 이민	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․호흡기․신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선검사 (2) 폐활량검사 (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN)
64	에틸렌 클로로하이드린(2-클로로에탄올)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계, 간, 신장 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도검사
65	에틸벤젠	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
66	에틸아크릴레이트(에틸 아크릴 엑시드)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
67	2,3-에폭시-1-프로판올 (글리 시돌)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
68	에피 클로로 하이드린	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH)
		(4) 임상진찰 : 간, 신장, 호흡기, 조혈기계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
69	염소화비페닐	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상 진찰：간․신장․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
70	오라민	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：요로계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사 현미경검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
71	요오드화 메틸	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․눈․호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 간기능 검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 흉부방사선검사 (4) 폐활량검사
72	이소부틸 알코올	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․신경계 및 호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사
73	이소아밀 알코올 (이소 펜틸 알코올)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․신경계 및 호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사
74	이소 프로필 알코올	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․비강 및 인후두에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사 (6) 생물학적 노출지표 검사：혈중 또는 요중아세톤(작업종료시 채취)
75	이염화 에틸렌(1,2-디클로로에탄)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
76	이황화 탄소	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장․순환계․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 신경과 검사：신경전도검사 (5) 생식기능검사：정액검사․테스토스테 론․황체호르몬․여포자극호르몬․에 스트로젠․프로락틴 (6) 안과검사：안저검사 (7) 순음청력검사 (8) 생물학적노출지표검사 ： 요중 2-티오 티아졸리딘-4-카르복시산(TTCA)(작 업종료시 채취)
77	초산 2-메톡시에틸 (에틸렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세테 이트, 셀로솔브아세테 이트)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․조혈기․생식기능에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ` ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․
			혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생식기능 검사：정액검사․테스토스테 론․황체호르몬․여포자극호르몬․에 스트로젠․프로락틴 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 2-에톡 시초산(주말작업 종료시 채취)
78	초산 이소아밀(초산 펜틸)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사
79	콜타르	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․호흡기․조혈기․요로계․신경계․심혈관계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 객담세포 검사 (2) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (3) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (4) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
			(5) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (6) 흉부방사선 검사 (7) 생물학적폭로지표검사：요중 1-하이드 록시파이렌
80	크레졸	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
81	크실렌	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 메틸마뇨산(작업종료시 채취)	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사 (5) 흉부방사선검사 (6) 폐활량검사
82	클로로메틸메틸에테르	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․피부․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부 방사선 검사	객담 세포 검사
83	bis-클로로메틸에테르 (클로로에테르)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 피부 질환을 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
84	클로로 벤젠	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․
		③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 생물학적 노출지표 검사：요중 총 클 로로카테콜(작업종료시 채취)
85	테레핀유	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형 간염검사(Anti-HCV) A형 간염검사(Anti-HAV) (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량 검사 (6) 피부첩포검사
86	1,1,2,2-테트라클로로에탄 (사염화아세틸렌,)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상 조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
87	테트라 하이드로퓨란	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장․심장․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사
88	톨루엔	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 마뇨산(작업 종료시 채취)	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사
89	톨루엔 2,4-디이소시아네이트	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④폐활량 검사
90	톨루엔 2,6-디이소시아네이트	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 천식에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④폐기능검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
91	트리클로로메탄 (클로로포름)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․간․신장․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4)심전도검사
92	1,1,2-트리클로로에탄	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․간․신장․심장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 심전도 검사 (4) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
93	트리클로로에틸렌	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․간․신장․심장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 총삼염화물 또는 삼염화초산(주말작업 종료시 채취)	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사
94	1,2,3-트리클로로프로판	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH)
		(4) 임상진찰 : 간, 신장, 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
95	퍼클로로에틸렌 (테트라클로로에틸렌)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표검사：요중 총삼염화물 또는 삼염화초산(주말작업 종료시 채취)	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사
96	페놀	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：간․신장․호흡기․눈․피부․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
		②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 흉부방사선 검사 (6) 폐활량검사
97	펜타클로로페놀	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․신경계․눈․상기도․피부․간․신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 흉부방사선 검사 (5) 폐활량검사 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 펜타클 로로페놀(주말작업 종료시)․혈중 유 리펜타클로로페놀(작업 종료시)
98	포름알데히드	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈․피부․호흡기․중추신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ② 요검사：단백뇨 ③ 간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 비강 및 인두 검사 (2) 피부 첩포시험 (3) 흉부방사선 검사 (4) 폐활량검사 (5) 최대호기유속연속측정
99	β-프로피오락톤	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사 :주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
100	ο-프탈로디니트릴	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분율․혈액도말검사
101	프탈릭언하이드라이드 (무수 프탈산)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 천식에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④폐기능검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
102	피리딘	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 신장 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)
103	하이드 라진	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 혈액 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․
104	헥사 메틸렌 디이소시아네이트	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 천식에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 흉부 방사선 검사 (3) 비특이 기도과민 검사
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④폐기능검사
105	헥산(n-헥산)	(1) 직업력․노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 생물학적 노출지표검사 : 요중 2,5-헥 산디온(작업종료시 채취) (5) 신경과적 검사 : 근전도 검사
106	헵탄 (n-헵탄)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
107	황산디 메틸	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈․피부․심장․호흡기계․간․신장․중추신경계에 유의하여 진찰 (5)임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 흉부방사선 검사 (5) 폐활량검사
108	히드로퀴논(1,4-디히도록시벤젠)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 피부 질환(백반증)및 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
※ 검사항목 중 생물학적 노출지표검사는 당해 작업에 처음 배치되는 근로자에게는 실시하지 아니한다. (2) 금속류(19)
번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	구리 (분진, 흄 및 미스트에 한함)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함
		(4) 임상진찰 : 금속열에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
2	납(연)과 그 무기 화합물	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：조혈기․소화기․정신신경계․신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：혈중 연	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 빈혈검사：혈중 철, 총철결합능, 혈청 페리틴 (3) 신경과검사：신경전도검사 (4) 생물학적 노출지표 검사 ①혈중 징크프로토포피린 ②요중 델타-아미노레뷸린산 ③요중 연
3	니켈과 그 화합물	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：비강․피부․호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 객담 세포검사 (2) 흉부방사선검사 (3) 폐활량검사 (4) 생물학적노출지표검사：요중 니켈
4	망간과 그 화합물	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：정신증상, 신경계(파킨슨증후군과 유사한 증상), 호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 빈혈검사：혈중 철․총철결합능․혈청 페리틴 (2) 흉부방사선검사 (3) 폐활량검사 (4) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (5) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (6) 생물학적노출지표검사：요중 또는 혈 중 망간
5	산화아연(분진에 한함)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 금속열 및 부정맥에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
6	산화철 (분진 및 흄에 한함)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환(진폐)에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말 검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사
7	삼산화 비소	(1) 직업력․노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：비강․피부․간․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV) A형간염검사(Anti-HAV) (3) 흉부방사선검사 (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 신경과 검사：신경전도검사 (6) 생물학적노출지표검사：요중 또는 혈 중 비소
8	수은과 그 화합물	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․정신신경계․신장․구강에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：요중 수은	(1) 신경과 검사：신경전도검사 (2) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (3) 생물학적 노출지표검사：혈중 수은
9	안티몬과 그 화합물	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기(진폐), 피부 질환 및 부정맥에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말 검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사
10	알루미늄과 그 화합물	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 신경계 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구적용치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
11	4알킬연	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：심혈관계 조혈기․소화기․정신신경계․신장에 유의하여 진찰	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 빈혈검사：혈중 철, 총철결합능, 혈청 페리틴 (3) 신경과 검사：신경전도검사 (4) 생물학적 노출지표 검사 ①혈중 징크프로토포피린 ②요중 델타-아미노레뷸린산
		(5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출지표 검사：혈중 연	③요중 연
12	오산화바나듐(분진 및 흄에 한함)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：구강․피부․호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 폐활량검사 (2) 피부첩포검사 (3) 흉부방사선검사 (4) 신경학적 검사 (5) 생물학적노출지표검사：요중 바나듐
13	요오드	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
14	주석과 그 무기 화합물	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환(진폐)에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말 검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사
15	지르코니움과 그 화합물	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
16	카드뮴과 그 화합물	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：치아․소화기․폐․신장에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨	(1) 흉부방사선검사 (2) 폐활량검사 (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 생물학적노출지표검사：요중 카드뮴․ 요중 β2 - 마이크로글로불린
		③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 (6) 생물학적 노출 지표 검사 : 혈중 카드뮴
17	코발트 (분진 및 흄에 한함)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환(진폐, 천식)및 신장질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사 ⑤폐기능검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말 검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사 (5) 최대호기유속 연속 측정 (6) 비특이 기도과민 검사
18	크롬과 그 화합물	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：비강․피부․폐에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 객담 세포검사 (3) 흉부 방사선검사 (4) 생물학적노출지표검사：요중 또는 혈 중 크롬
19	텅스텐과 그 화합물	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환(진폐)에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말 검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사
(3) 산 및 알카리류(8)
번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	무수초산(무수 아세틱엑시드)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 피부 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
2	불화수소(불산)	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：화상․피부․호흡기에 유의하여 진찰 (5) 치과진찰：치아부식증에 유의하여 치과의사에 의한 치아검사 (6) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (2) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 흉부 방사선검사․골반부 방사선검사 (5) 폐활량 검사 (6) 생물학적 노출지표검사：요중 불화물 (작업전-후 측정하여 그 차이를 비교)
3	시안화 나트륨	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․심혈관계․호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선검사 (2) 폐활량검사 (3) 심전도 검사
4	시안화 칼륨	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․심혈관계․호흡기에 유의하여 진찰	(1) 흉부방사선검사 (2) 폐활량검사 (3) 심전도 검사
		(5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
5	염화수소	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․눈․호흡기(특히 상기도)에 유의하여 진찰 (5) 치과진찰：치아부식증에 유의하여 치과의사에 의한 치아검사 (6) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 비경검사 (2) 흉부방사선 검사 (3) 폐활량검사
6	질산	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈․호흡기․피부에 유의하여 진찰 (5) 치과진찰：치아부식증에 유의하여 치과의사에 의한 치아검사 (6) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치	(1) 흉부방사선 검사 (2) 폐활량검사 (3) 생물학적 노출지표검사：혈중 메트헤 모글로빈
		②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
7	트리클로로아세트산(삼염화 초산)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 피부 질환 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 심전도 검사
8	황산	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈․호흡기․피부를 유의하여 진찰 (5) 치과진찰：치아부식증에 유의하여 치과의사에 의한 치아검사 (6) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선 검사 (2) 폐활량검사
※ 검사항목 중 생물학적 노출지표검사는 당해 작업에 처음 배치되는 근로자에게는 실시하지 아니한다.
(4) 가스상 물질류(14)
번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	불소	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
2	브롬	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사	생물학적 노출지표검사 : 혈중 브롬이온 검사
		(3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 신경계, 호흡기 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
3	산화 에틸렌	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 신경계, 조혈기, 생식 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생식검사 : 에스트로겐․난포자극호르몬
4	삼수소화비소	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 신장, 혈액, 말초신경계, 호흡기, 피부 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산 탈수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사
5	시안화 수소	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․피부․심혈관계․호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선검사 (2) 폐활량검사 (3) 심전도 검사
6	아황산 가스	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：상기도․폐․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선 검사 (2) 폐활량검사 (3) 치과진찰：치아부식증에 유의하여 치 과의사에 의한 치아검사
7	염소	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․호흡기․치아에 유의하여 진찰 (5) 치과진찰：치아부식증에 유의하여 치과의사에 의한 치아검사 (6) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선검사 (2) 폐활량검사
8	오존	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 안질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치	폐기능검사
		②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
9	이산화 질소	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
10	일산화 질소	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
11	일산화탄소	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：폐․심혈관계․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 심전도 검사 (2) 순음청력검사 (3) 안과검사：시야검사 ․안저검사 (4) 흉부방사선 검사 (5) 폐활량 검사
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④생물학적노출지표검사：혈중 카복시헤모글로빈(작업 종료후 10～15분 이내에 채취)또는 호기중 일산화탄소 농도(작업 종료후 10～15분 이내, 마지막 호기 채취)
12	포스겐	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․심혈관계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 심전도 검사 (2) 동맥혈 가스분압 검사 (3) 흉부방사선 검사 (4) 폐활량검사
13	포스핀 (인화 수소)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
14	황화수소	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：상기도․폐․눈․중추신경계․심혈관계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 흉부방사선 검사 (2) 폐활량검사 (3) 심전도 검사 (4) 치과진찰：치아부식증에 유의하여 치 과의사에 의한 치아검사
※ 검사항목 중 생물학적 노출지표검사는 당해 작업에 처음 배치되는 근로자에게는 실시하지 아니한다. (5) 영 제30조의 규정에 의한 허가대상물질(13)
번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	디클로로벤지딘과 그 염	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：요로계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사 현미경검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
2	α-나프틸아민과 그 염	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：요로계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사 현미경검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
3	크롬산 아연	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 신장, 피부 질환 및 비강에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 객담 세포검사 (3) 흉부 방사선검사 (4) 생물학적노출지표검사：요중 또는 혈 중 크롬
4	ο-톨리딘과 그 염	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：요로계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사 현미경검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피
5	디아니 시딘과 그 염	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신장 및 요로계․호흡기․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨․요침사 현미경검사 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	요세포 검사(파파니콜라우 검사)：(아침 첫 소변채취)
6	베릴륨	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈․피부․호흡기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④ 폐활량검사 ⑤ 흉부 방사선검사	(1) 피부첩포검사 (2) 혈청 감마글로불린 검사 (3) 동맥혈 가스분압 검사 (4) 생물학적노출지표검사：요중 베릴륨
7	비소 및 그 무기 화합물	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 간, 신장, 혈액, 말초신경계, 호흡기, 피부 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (2) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (3) 간염바이러스검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (4) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 혈소판수․망상적혈구수․백혈구백분 율․혈액도말검사 (5) 생물학적 노출지표검사 : 요중 비소 (주말 작업종료시)
8	크롬광	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사	(1) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN)
		(3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 신장, 피부 질환 및 비강에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(2) 객담 세포검사 (3) 흉부 방사선검사 (4) 생물학적노출지표검사：요중 또는 혈 중 크롬
9	휘발성 콜타르 피치	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH)
	(코우 크스 제조 또는 취급 업무)	(3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․눈․신장․간에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부 방사선 검사	(2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e원(HBeAg)․ B형간염 e항체(HBeAb)․ B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 신기능검사：요침사 현미경검사․단백 뇨정량․크레아티닌․요소질소(BUN) (4) 객담 및 요세포검사(파파니콜라우 검사) (5) 생물학적 노출지표검사：요중 방향족 탄화수소의 대사산물 (1-하이드록시파 이렌 또는 1- 하이드록시파이렌 글루 크로나이드)(작업종료후 채취
10	황화니켈	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 피부 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 객담 세포검사 (2) 흉부방사선검사 (3) 폐기능검사 (4) 생물학적노출지표검사：요중 니켈
11	염화비닐	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：신경계․근골격계․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 간기능검사：총단백/알부민․총 빌리 루빈․알카리포스파타제(AP)․유산탈 수효소(LDH) (2) 간염바이러스 검사： B형간염 s항원(HBsAg)․ B형간염 s항체(HBsAb)․ B형간염 e항원(HBeAg)․ B간염 e항체(HBeAb)․
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	B형간염 c항체(HBcAb)․ C형간염검사(Anti-HCV)․ A형간염검사(Anti-HAV)․ (3) 양손의 단순 X-선 촬영 (4) 흉부방사선검사 (5) 폐활량검사
12	벤조트리클로리드	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：호흡기․피부에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	흉부방사선 검사
13	석면	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：폐에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사 ⑤폐활량 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말검사 (3) 객담 석면소체검사 (4) 객담세포검사 (5) 심전도검사
※ 휘발성 콜타르피치의 검사항목 중 생물학적 노출지표검사는 당해 작업에 처음 배치되는 근로자에게는 실시하지 아니한다.
(6) 금속가공유 : 미네랄 오일미스트(광물성 오일)
번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	미네랄 오일미스트(광물성 오일)	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 피부 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
나. 분진(6)
번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	곡물 분진	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 천식에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사
2	광물성 분진	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：폐에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말 검사 (3) 폐활량검사 (4) 심전도검사
3	면분진	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：폐에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말검사 (3) 폐활량검사 (4) 심전도검사
4	목분진	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기(진폐, 천식)질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사
		①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사
5	용접 흄	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기(진폐, 천식)질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④흉부방사선 검사	(1) 흉부방사선 검사(측면 촬영) (2) 객담 결핵균 도말검사 (3) 폐기능검사 (4) 심전도검사
6	유리섬유 분진	(1) 직업력⋅노출력 조사 (2) 과거병력조사 : 주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사 : 문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 : 호흡기, 피부 질환에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	폐기능검사
다. 물리적인자(8)
번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	보건규칙 제58조 제1호 내지 제3호의 소음작업․강렬한 소음작업 및 충격소음작업에서 발생하는 소음	(1) 직업력․노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：귀․혈압에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피 ④순음기도 청력검사(양측 귀에서 2000, 3000, 4000Hz - 배치전건강진단시에는 500, 1000, 6000 Hz를 포함한다)	(1) 순음 청력검사(양측 귀의 기도 및 골 도：500, 1000, 2000, 3000 4000, 6000 Hz 순음검사 - 기도의 500, 1000, 2000 Hz에 대한 평균 청력손실이 25dB 미 만인 경우에는 골도 청력검사를 실시하 지 아니할 수 있다) (2) 중이검사：팀파노메트리 검사
2	보건규칙 제58조제4호의 “진동작업”에서 발생하는 진동	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰 :사지의 말초순환기능(손톱압박)․신경기능(통각, 진동각)․운동기능(악력)등에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․ 적혈구침강속도․백혈구 백분율 (2) 심전도검사 (3) 안저검사 (4) 냉각부하검사：냉각부하시의 수지의 피부온도․통각․진동각 검사 (5) 운동기능검사：태핑검사
3	보건규칙 제123조제1호의 “방사선”	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈․피부․신경계․조혈기에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치․적혈구수․백혈구수․혈소판수․백혈구백분율 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 혈액학적검사：혈액도말검사, 망상적 혈구수 (2) 백내장 검사：세극 등 검사 (3) 흉부방사선검사
4	고기압	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：시력․혈압․귀․피부․신경계에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(1) 순음청력검사(양측 귀의 기도 및 골 도：500, 1000, 2000, 4000, 6000 Hz) (2) 중이검사：팀파노메트리검사 (3) 폐활량검사 (4) 골 및 관절 방사선검사 (5) 심전도검사 (6) 치과진찰：치통을 동반하는 치은염, 치주염에 유의하여 치과의사에 의한 검사
5	저기압	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：시력․혈압․심장․폐에 유의하여 진찰	(1) 혈액학적검사：적혈구수․백혈구수․혈소판수․백혈구백분율․적혈구침강속도․백혈구 백분율 (2) 흉부 방사선검사 (3) 폐활량검사 (4) 동맥혈가스 분압 검사 (5) 안저검사
		(5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	(6) 심전도검사
6	자외선	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	백내장 검사：세극 등 검사
7	적외선	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부․눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ①혈액학적 검사：혈색소량․혈구용적치 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티․혈청지피티․감마지티피	백내장 검사：세극 등 검사
8	마이크로파 및 라디오파	(1) 직업력 및 노출력 조사 (2) 과거병력조사：주요 표적장기와 관련된 질병력 조사 (3) 자각증상조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：눈에 유의하여 진찰 (5) 임상검사 ① 혈액학적 검사：혈색소 량․혈구용적치․적혈구 수․백혈구수․혈소판 수․백혈구백분율 ②요검사：단백뇨 ③간기능검사：혈청지오티, 혈청지피티, 감마지티피,	(1) 심전도 검사 (2) 백내장 검사：세극등 검사 (3) 혈청검사：콜린에스 터라제 활성치 (4) 생식기능 검사：정액검사․테스토스테 론․황체호르몬․여포자극호르몬․에 스트로젠․프로락틴

2. 직업성천식 및 직업성피부염이 의심되는 근로자에 대한 수시건강진단의 검사항목

번호	유해인자	필 수 검 사 항 목	선 택 검 사 항 목
1	천식유발물질	(1) 직업력 및 폭로력조사 (2) 과거병력 조사：호흡기와 관련된 질병력조사 (3) 자각증상 조사：문진표 작성내용 확인 포 (4) 임상진찰：천식에 유의하여 진찰	(1) 최대호기유속 연속 측정 (2) 폐활량 검사 (3) 흉부 방사선 검사 (4) 비특이 기도과민 검사
2	피부장해 유발물질	(1) 직업력 및 폭로력조사 (2) 과거병력 조사：피부와 관련된 질병력조사 (3) 자각증상 조사：문진표 작성내용 확인 포함 (4) 임상진찰：피부병변의 종류․발병모양․분포상태․피부묘기증․니콜스키증후 등에 유의하여 진찰	피부첩포시험

【규칙별표 14】 <개정 99. 8. 28, 2000. 9. 28, 2005․6․30, 2005․10․7>

특수건강진단기관의 인력․시설 및 장비기준(제102조관련)

1. 삭제 <99. 8. 28>

2. 특수건강진단기관

가. 인력기준

(1) 다음의 1에 해당하는 의사 1인 이상

(가) ｢의료법｣에 의한 산업의학과 전문의 또는 산업의학과 레지던트 4년차의 수련과정에 있는자

(나) ｢의료법｣에 의한 예방의학과 전문의(환경 및 산업의학 전공)

(다) 산업의학관련기관의 산업의학 분야에서 또는 사업장의 전임보건관리자로서 4년 이상 실무나 연구업무에 종사한 의사. 다만, 임상의학전문의 자격자에 대하여는 산업의학 분야에 2년간의 실무나 연구업무에 종사한 것으로 인정한다.

(2) ｢의료법｣에 의한 간호사 2인 이상

(3) ｢의료기사등에 관한 법률｣에 의한 임상병리사 1인 이상

(4) ｢의료기사등에 관한 법률｣에 의한 방사선사 1인 이상

(5) ｢고등교육법｣에 의한 전문대학 또는 이와 동등이상의 학교에서 화학․화공학․약학 또는 산업보건학을 전공한 자 또는 산업위생관리산업기사 2급 이상인 자 1인 이상

나. 시설기준

(1) 진료실

(2) 방음실(청력검사용)

(3) 임상병리검사실

(4) 엑스선촬영실

다. 장비기준

(1) 시력검사기

(2) 청력검사기(오디오체커제외)

(3) 현미경

(4) 백혈구 백분율계산기

(5) 항온수조

(6) 원심분리기

(7) 단백굴절계(동 기기보다 성능이 우수한 기기 보유시 제외)

(8) 천칭(0.01 밀리그램 이하까지 측정이 가능한 것)

(9) 광전광도계(동 기기보다 성능이 우수한 기기 보유시 제외)

(10) 엑스선촬영기(간접촬영 및 직접촬영을 할 수 있어야 함)

(11) 자동혈구계수기

(12) 자동혈액화학(생화학)분석기 또는 간기능검사, 혈액화학검사, 신장기능 검사에 필요한 기기

(13) 폐기능검사기

(14) 냉장고

(15) 원자흡광광도계 또는 그 이상의 성능을 가지는 기기

(16) 가스크로마토그래피 또는 그 이상의 성능을 가지는 기기. 단, 사업장부속 의료기관으로서 특수건강진단기관으로 지정받거나 지정받은 경우에는 당해 사업장의 유해인자의 유무에 따라 위 (15) 또는 (16)의 기기중 모두를 갖추지 아니할 수 있다.

※ 비  고

1. 제2호 다목의 (8)․(9)․(15)․(16)의 장비는 당해 기관이 제96조의 규정에 의한 지정측정기관, 제128조의 규정에 의한 안전․보건진단기관으로 지정을 받고자 하거나 지정받아 동일한 장비를 보유하고 있는 경우에는 분석능력 등을 감안하여 이를 공동활용할 수 있다.

2. 제103조의2의 규정에 의한 정도관리에 합격한 기관과 분석계약을 체결한 경우에는 제2호 다목(15) 및 (16)의 장비를 갖추지 아니할 수 있다.

【규칙별표 14의2】 [신설 2005․10․7]

건강관리수첩의 교부대상(제108조 관련)

구 분	교 부 대 상 업 무	대상근로자
1	베타-나프틸아민 또는 그 염(동 물질이 함유된 중량의 비율이 1%를 초과하는 제제를 포함한다)을 제조하거나 취급하는 업무	3월 이상 종사한 자
2	벤지딘 또는 그 염(동 물질이 함유된 중량의 비율이 1%를 초과하는 제제를 포함한다)을 제조하거나 취급하는 업무	3월 이상 종사한 자
3	베릴륨 또는 그 화합물(동 물질이 함유된 중량의 비율이 1%를 초과하는 제제를 포함한다) 또는 기타 베릴륨 함유물질(베릴륨이 함유된 중량의 비율이 3퍼센트를 초과하는 물질에 한한다)을 제조하거나 취급하는 업무	제조하거나 취급하는 업무에 종사한 자 중 양 폐야(肺野)에 베릴륨에 의한 만성결절성음영이 있는 자
4	비스-(클로로메틸)에테르(동 물질이 함유된 중량의 비율이 1%를 초과하는 제제를 포함한다)를 제조하거나 취급하는 업무	3년 이상 종사한 자
5	석면을 제조하거나 취급하는 업무	3년 이상 종사한 자
6	벤조트리클로리드를 제조(태양광선에 의한 염소화반응에 의하여 제조하는 경우에 한한다)하거나 취급하는 업무	3년 이상 종사한 자
	가. 갱내에서 동력을 사용하여 토석․광물 또는 암석(습윤한 상태의 것을 제외한다, 이하 “암석등”이라 한다)을 굴삭하는 작업 나. 갱내에서 동력(동력수공구에 의한 것은 제외한다)을 사용하여 암석 등을 파쇄․분쇄 또는 체질하는 장소에서의 작업 다. 갱내에서 암석등을 차량계 건설기계로 싣거나 내리거나 쌓아두는 장소에서의 작업 라. 갱내에서 암석등을 컨베이어(이동식 컨베이어를 제외한다)에 싣거나 내리는 장소에서의 작업 마. 옥내에서 동력을 사용하여 암석 또는 광물을 조각 또는 마무리하는 장소에서의 작업 바. 옥내에서 연마재를 분사에 의하여 연마하거나 암석 또는 광물을 조각하는 장소에서의 작업 사. 옥내에서 동력을 사용하여 암석․광물 또는 금속을 연마․주물 또는 추출하거나 금속을 재단하는 장소에서의 작업	3년 이상 종사한 자로서 흉부방 사선 사진상 진폐가 있다고 인정되는 자(진폐의예방과진폐근로자의보호등에관한법률에 의하여 건강관리수첩을 교부받은 자를 제외한다)
7	아. 옥내에서 동력을 사용하여 암석등․탄소원료 또는 알미늄박을 파쇄․분쇄 또는 체질하는 장소에서의 작업 자. 옥내에서 시멘트․티타늄․분말상의 광석․탄소원료․탄소제품․알미늄 또는 산화티타늄을 포장하는 장소에서의 작업 차. 옥내에서 분말상의 광석․탄소원료 또는 그 물질을 함유한 물질을 혼합․혼입 또는 살포하는 장소에서의 작업 카. 옥내에서 원료를 혼합하는 장소에서의 작업중 다음 각목의 1에 해당하는 작업 (1) 유리 또는 법랑을 제조하는 공정에서 원료를 혼합하는 작업이나 원료 또는 혼합물을 용해로에 투입하는 작업(수중에서 원료를 혼합하는 장소에서의 작업은 제외한다) (2) 도자기․내화물․형상토제품 또는 연마재를 제조하는 공정에서 원료를 혼합 또는 성형하거나 원료 또는 반제품을 건조하거나 반제품을 차에 싣거나 쌓은 장소에서의 작업이나 가마의 내부에서의 작업(도자기를 제조하는 공정에서의 원료를 투입 또는 성형하여 반제품을 완성하거나 제품을 내리고 쌓은 장소에서의 작업과 수중에서 원료를 혼합하는 장소에서의 작업은 제외한다) (3) 탄소제품을 제조하는 공정에서 탄소원료를 혼합하거나 성형하여 반제품을 노에 넣거나 반제품 또는 제품을 노에서 꺼내거나 제작하는 장소에서의 작업 타. 옥내에서 내화벽돌 또는 타일을 제조하는 작업중 동력을 사용하여 원료(습윤한 것을 제외한다)를 성형하는 장소에서의 작업 파. 옥내에서 동력을 사용하여 반제품 또는 제품을 다듬질하는 장소에서의 작업 중 다음 각목의 1에 해당하는 작업 (1) 도자기․내화물․형상토제품 또는 연마재를 제조하는 공정에서 원료를 혼합 또는 성형하거나 원료 또는 반제품을 건조하거나 반제품을 차에 싣거나 쌓은 장소에서의 작업이나 가마의 내부에서의 작업(도자기를 제조하는 공정에서의 원료를 투입 또는 성형하여 반제품을 완성하거나 제품을 내리고 쌓은 장소에서의 작
	과 수중에서 원료를 혼합하는 장소에서의 작업은 제외한다) (2) 탄소제품을 제조하는 공정에서 탄소원료를 혼합하거나 성형하여 반제품을 노에 넣거나 반제품 또는 제품을 노에서 꺼내거나 제작하는 장소에서의 작업 하. 옥내에서 주형을 해체하거나 분해장치를 이용하여 사형을 부수거나 사락하거나 동력을 사용하여 주물사를 재생하거나 혼련하거나 주물품을 절삭하는 장소에서의 작업 거. 옥내에서 수지식 용융분사기를 이용하지 아니하고 금속을 용융분사하는 장소에서의 작업
8	염화비닐을 중합하는 업무 또는 밀폐되어 있지 아니한 원심분리기를 사용하여 폴리염화비닐(염화비닐의 중합체를 말한다)의 현탄액에서 물을 분리시키는 업무	4년 이상 종사한 자
9	크롬산․중크롬산 또는 이들 염(동 물질이 함유된 중량의 비율이 1%를 초과하는 제제를 포함한다)을 광석으로부터 제조하거나 취급하는 업무	4년 이상 종사한 자
10	삼산화비소를 제조하는 공정에 있어서 배소 또는 정제를 하거나 비소가 함유된 중량의 비율이 3%를 초과하는 광석을 제련하는 업무	5년 이상 종사한 자
11	니켈(니켈카르보닐을 포함한다) 또는 그 화합물을 광석으로부터 제조하거나 취급하는 업무	5년 이상 종사한 자
12	카드뮴 또는 그 화합물을 광석으로부터 제조하거나 취급하는 업무	5년 이상 종사한 자
13	벤젠을 제조하거나 사용하는 업무(석유화학업종에 한한다)	6년 이상 종사한 자
14	제철용 코우크스 또는 제철용 발생로 가스를 제조하는 업무(코우크스로 또는 가스발생로 상부에서의 업무 또는 코우크스로에 근접하여 행하는 업무에 한한다)	6년 이상 종사한 자

【규칙별표 15】 <신설 99. 8. 28, 2000. 9. 28〉

유해․위험방지계획서 첨부서류(제121조제1항관련)

제 출 항 목	제 출 서 류 및 내 용
1. 공사개요	가. 공사개요서(별지 제45호서식) 나. 공사현장의 주변현황 및 주변과의 관계를 나타내는 도면(매설물 현황 포함) 다. 건설물․공사용 기계설비 등의 배치를 나타내는 도면 및 서류 라. 전체공정표
2. 안전보건관리계획	가. 산업안전보건관리비 사용계획서(별지 제46호서식) ※ 각 항목별 세부사용계획 내역을 작성하여야 한다. 나. 안전관리조직표․안전보건교육 계획 다. 개인보호구 지급계획(별지 제47호서식) 라. 재해발생 위험시 연락 및 대피방법
3. 추락방지계획	고소작업 또는 추락위험장소의 안전방호시설물 설치 계획
4. 낙하․비래 예방계획	낙하․비래 위험장소에 대한 방호시설설치계획
5. 붕괴방지계획	굴착 및 구조물 작업시 붕괴재해예방을 위한 안전조치 또는 가시설물 계획(거푸집동바리 조립도등)
6. 차량계 건설기계 및 양중기에 관한 안전작업계획	가. 안전규칙 제100조제1항의 규정에 의한 양중기 안전작업 및 자체검사계획 나. 안전규칙 별표 2에 의한 차량계 건설기계 안전작업계획
7. 감전재해예방계획	고압선 및 전기기계․기구 등에 의한 감전재해예방계획
8. 유해․위험기계․기구등에 관한 재해예방계획	영 별표 7에 의한 기계․기구 등에 관한 안전사용 및 방호장치계획(목공용 둥근톱․교류아크 용접기․Hand Grinder등)
9. 보건․위생시설 및 작업 환경개선계획	가. 분진 및 소음발생작업 공종에 대한 방호대책 나. 위생시설물 설치 및 관리대책(식당․화장실․세면장 등) 다. 근로자 건강진단 실시계획(터널작업 등 특수작업시에는 특수건강진단 포함) 라. 조명시설물 설치계획 마. 질식 및 산소결핍 예방을 위한 환기설비계획 바. 산소 및 유해가스농도 측정장비 비치계획
10. 화재․폭발에 의한 재해방지계획	화재․폭발 및 위험물 누출에 의한 위험방지계획 가. 위험물질의 종류․사용량과 환기설비 설치계획 나. 위험물질의 저장․보관 및 사용시 안전작업계획 다. 발파작업시 안전계획

※비고 : 계획서의 항목중 각 현장별로 해당되는 항목에 대하여 제출한다.

【규칙별표 15의2】 <개정 99. 8. 28〉

자율안전관리업체 지정기준 및 자체심사 절차(제121조제3항관련)

1. 지정기준

건설업체중 노동부장관이 정하는 일정규모 이상으로서 당해업체의 최근 3년간 환산재해율이 매년도 건설업 평균환산재해율 이하인 건설업체이어야 한다.

2. 지정방법

노동부장관은 건설업체의 산업재해발생률을 산정하고 자율안전관리업체 지정기준에 적합한 업체를 지정한 경우에는 공단에 이를 통보하여야 하며, 통보를 받은 공단은 해당업체의 사업주에게 그 사실을 알려야 한다.

3. 자체심사 절차

가. 자율안전관리업체의 사업주는 유해․위험방지계획서를 작성한 후 자체심사를 실시하되, 임․직원 및 외부전문가중 다음에 해당하는 자 1인 이상이 참여하도록 하여야 한다.

(1) 산업안전지도사(건설안전분야에 한한다)

(2) 건설안전기술사

(3) 건설안전기사 이상으로서 공단에서 실시하는 유해․위험방지계획서 심사전문화 교육과정을 28시간 이상 이수한 자

나. 자체심사시 제124조제1항의 규정에 의한 확인을 자체적으로 실시할 수 있도록 그 시기 및 방법을 정하여야 한다

【규칙별표 16】 <개정 2000. 9. 28>

종합진단기관의 인력․시설 및 장비기준(제127조관련)

1. 인력기준

안 전 분 야	보 건 분 야
1. 기계․화공․전기분야의 산업안전지도사 또는 안전기술사 1인 이상 2. 건설안전지도사 또는 건설안전기술사 1인이상 3. 산업안전기사 이상인 자 2인 이상 4. 기계기사 이상인 자 1인 이상 5. 전기기사 이상인 자 1인 이상 6. 화공기사 이상인 자 1인 이상 7. 건설안전기사 이상 1인 이상	1. 의사․산업위생지도사 또는 산업위생관리기술사1인 이상(의사는 별표 14의 특수건강진단기관의 인력기준에 해당하는 의사) 2. 분석전문가(대학에서 화학․화공학․약학 또는 산업보건학을 전공한 자) 2인 이상 3. 산업위생관리기사(산업위생관리기사 이상인 자 및 산업위생관리산업기사 이상인 자 각 1인 이상) 2인 이상

2. 시설기준

가. 안전분야：사무실 및 장비실

나. 보건분야：작업환경상담실, 작업환경측정준비 및 분석실험실

3. 장비기준

가. 안전분야：별표 16의2의 규정에 의하여 안전진단기관이 갖추어야 할 장비

나. 보건분야：별표 17의 규정에 의하여 보건진단기관이 갖추어야 할 장비

※ 장비의 공동활용：별표 17 제3호 아목 내지 러목에 해당하는 장비는 당해 기관이 제96조의 규정에 의한 지정측정기관, 제103조의 규정에 의한 특수건강진단기관으로 지정받고자 하거나 지정받아 동일한 장비를 보유하고 있는 경우에는 분석능력 등을 감안하여 이를 공동활용할 수 있다.

【규칙별표 16의2】 <개정 99․8․28, 2003․7․7>

안전진단기관의 인력․시설 및 장비기준(제127조관련)

번호	종 류	인 력 기 준	시설․장비기준	대상업종
1	공통사항		1. 사무실 2. 장비실
2	일반안전 진단기관	1. 기계안전․화공․전기안전분야의 산업안전지도사 또는 안전기술사 1인이상 2. 산업안전기사 이상인 자 2인 이상 3. 기계기사 이상인 자 1인이상 4. 전기기사 이상인 자 1인 이상 5. 화공기사 이상인 자 1인 이상	1. 회전속도측정기 2. 자분탑상비파괴시험기 3. 재료강도시험기 4. 진동측정기 5. 표준압력계 6. 절연저항측정기 7. 만능회로측정기 8. 산업용내시경 9. 경도측정기 10. 산소농도측정기 11. 두께측정기 12. 가스농도측정기 13. 가연성가스검지관 14. 수압시험기 15. 표준압력계 16. 접지저항측정기 17. 계전기기시험기 18. 정전기전하량측정기 19. 정전전위측정기 20. 차압측정기	모든 사업(건설업을 제외한다)
3	건설안전 진단기관	1. 건설안전분야의 안전 관리기술사 또는 안전기술사 1인이상 2. 건설안전기사 이상인 자 2인이상 3. 건설안전산업기사 또는 산업안전산업기사 이상인 자 2인이상	1. 가스농도측정기 2. 산소농도측정기 3. 재료강도시험기 4. 진동측정기	건설업

【규칙별표 17】 <개정 1999․8․28, 2000․9․28, 2005․6․30>

보건진단기관의 인력․시설 및 장비기준(제127조관련)

1. 인력기준

구분 인력	인 원	자 격
의사, 산업위생지도사 또는 산업위생관리기술사	1인 이상	의사는 별표 14의 특수건강진단기관의 인력기준에 해당하는 의사
분석전문가	2인 이상	｢고등교육법｣에 의한 대학에서 화학․화공학․약학 또는 산업보건학을 전공한 자
산업위생관리기사	2인 이상	산업위생관리기사 이상인 자 및 산업위생관리기산업기사 이상인 자 각 1인 이상

(참고) 인원은 보건진단업무를 대행하는 대상사업장 120개소당 인원을 말한다.

2. 시설기준

가. 작업환경상담실

나. 작업환경측정준비 및 분석실험실

3. 장비기준

가. 분진․특정화학물질․유기용제 및 유해가스의 시료포집기

나. 검지관 가스․증기농도 측정기 세트

다. 분진측정기

라. 옥타브 분석이 가능한 소음측정계 및 소음조사량측정기

마. 대기의 온도․습도, 기류, 복사열, 조도, 유해광선을 측정할 수 있는 기기

바. 산소측정기

사. 일산화탄소농도측정기

아. 원자흡광광도계

자. 가스크로마토그라피

차. 자외선․가시광선 분광광도계

카. 현미경

타. 천칭 (0.01밀리그램 이하까지 측정이 가능한 것)

파. 순수제조기

하. 건조기

거. 냉장고 및 냉동고

너. 드래프트 챔버

더. 화학실험대

러. 배기 또는 배액의 처리를 위한 설비

머. 피톳튜브등 국소배기 시설의 성능시험장비

4. 시설 및 장비의 공동활용

제2호의 시설과 제3호의 아목 내지 러목에 해당하는 장비는 당해 기관이 제96조의 규정에 의한 지정측정기관, 제103조의 규정에 의한 특수건강진간기관으로 지정받고자 하거나 지정받아 동일한 장비를 보유하고 있는 경우에는 분석능력 등을 감안하여 이를 공동활용할 수 있다.

【규칙별표 18】 삭제 <1995․11․23>

【규칙별표 19】 삭제 <1994․3․29>

【규칙별표 20】 <개정 2000․9․28, 2003․7․7, 2005․6․30>

행정처분기준(제143조의2관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 2가지 이상인 때에는 그중 중한 처분기준에 의하며, 그에 대한 처분기준이 같은 업무정지인 경우에는 중한 처분기준에 나머지 각각의 처분기준의 2분의 1을 더하여 처분한다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분기준은 최근 2년간 같은 위반행위를 한 경우에 이를 적용한다.

다. 업무정지(영업정지)기간이 경과하여도 그 정지사유가 소멸되지 아니한 때에는 그 기간을 연장할 수 있다.

라. 업무정지(영업정지)기간중 업무를 행한 때 또는 업무정지(영업정지)를 최근 2년간 3회 받은 자가 다시 업무정지(영업정지)의 사유에 해당하게 된 때에는 지정등을 취소한다.

마. 위반사항이 위반자의 지부에 국한되어 있고, 당해 지부에 대해서만 처분함이 적합하다고 인정되는 경우에는 당해 지부에 대해서만 처분(지정등의 일부취소, 일부 업무정지)할 수 있다.

바. 위반의 정도가 경미하고 단기간내에 위반을 시정할 수 있다고 인정되는 경우에는 1차 위반의 경우에 한하여 개별기준의 업무정지에 갈음하여 시정조치를 명할 수 있다.

사. 개별기준에 열거되어 있지 아니한 위반사항에 대해서는 개별기준에 열거된 유사한 위법사항의 처분기준에 준하여 처분하여야 한다.

아. 안전․보건관리대행기관에 대한 업무정지를 함에 있어서 위반의 내용이 경미하고 일부 대행사업장에 한정된 경우 1차 위반 처분시에 한하여 그 일부사업장에 대하여서만 처분할 수 있다.

자. 재해예방전문지도기관에 대한 업무정지는 신규지도계약체결의 정지에 한정하여 처분할 수 있다.

2. 개별기준

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
1. 안전관리대행기관(법 제15조의2관련) 가. 허위 기타 부정한 방법으로 지정을 받은 때 나. 지정받은 사항을 위반하여 안전관리 업무를 대행한 때 다. 지정요건에 미달한 때 라. 안전관리업무를 행하지 아니하고 대행수수료를 받거나 안전관리대행관련 서류를 허위로 작성한 때 마. 정당한 사유없이 안전관리업무의대행을 거부한 때 바. 위탁받은 안전관리 업무에 차질을 초래하거나 업무를 게을리 한 때	지정취소 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 1월	업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 3월	업무정지 6월 지정취소 지정취소 업무정지 6월

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
(1) 위탁받은 사업장에 대하여 최근 1년간 3회 이상 대행업무를 게을리 한 때 (2) 인력기준에 해당되지 아니하는 자가 대행업무를 수행한 때 (3) 위탁받은 사업장 전체의 직전 연도말의 재해율(전국 사업장 전 업종 평균재해율 이상인 경우에 한함)이 그 직전 연도말의 재해율보다 (가) 30％ 이상 50％ 미만 증가한 때 (나) 50％ 이상 70％ 미만 증가한 때 (다) 70％ 이상 증가한 때 (4) 위탁받은 사업장 중에서 연도 중 안전조치에 대한 기술지도 소홀이 원인이 되어 중대재해가 발생한 때(다만, 사업장 외부에 출장중 발생한 재해 또는 재해발생 직전 3회 방문점검 기간내에 그 작업이 없었거나 재해의 원인에 대한 기술지도를 실시하였음에도 사업주가 이를 이행하지 아니하여 발생한 재해를 제외한다.) 사. 기타 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 때 (1) 비치 서류를 보존하지 아니하거나 허위 기재한 때 (2) 관계 공무원의 지도감독 업무를 방해․거부․기피한 때 (3) 노동부장관이 정하는 대가 이외의 금품을 받은 때 (4) 최근 1년간 일반기준 제1호 바목의 규정에 의한 시정조치를 3회 이상 받은 때 2. 보건관리대행기관(법 제16조관련) 안전관리대행기관의 행정처분기준을 준용한다. 다만, 제1호 바목 (3)을 제외한다.	업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 2월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 1월	업무정지 2월 업무정지 6월 업무정지 1월 업무정지 2월 업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 2월	업무정지 3월 지정취소 업무정지 3월 업무정지 3월 지정취소 업무정지 6월 업무정지 3월

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
3. 재해예방전문지도기관(법 제30조제6항관련) 가. 거짓 기타 부정한 방법으로 지정을 받은 때 나. 지정받은 사항을 위반하여 기술지도업무를 수행한 때 다. 지정요건에 미달한 때 라. 정당한 사유없이 재해예방 지도를 거부 한 때 마. 재해예방 지도에 차질을 초래하거나, 업무를 게을리 한 때로 다음 각호의 1에 해당하는 경우 (1) 지도 대상사업장에 최근 1년간 3회 이상 지도업무의 수행을 게을리 한 때 (2) 인력기준에 해당하지 아니하는 자가 지도업무를 수행한 때 (3) 지도업무를 수행하지 아니하고 부당하게 대가를 받은 때 (4) 지도사업장에서 중대재해 발생시 당해 재해의 직접적인 원인이 지도소홀로 인정된 때 바. 기타 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 때 (1) 비치 서류를 보존하지 아니하거나 허위기재한 때 (2) 관계공무원의 지도감독업무를 방해․거부․기피한 때 (3) 최근 1년간 일반기준 제1호 바목의 규정에 의한 시정조치를 3회 이상 받은 때 4. 지정교육기관(법 제31조관련) 안전관리대행기관의 행정처분기준을 준용한다. 다만, 제1호 바목 (3), (4)을 제외한다 5. 지정검사기관(법 제36조관련) 가. 안전관리대행기관의 행정처분기준중 제1호 가목 내지 마목 및 사목을 준용한다.	지정취소 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월	업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 2월 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 2월 업무정지 2월 업무정지 6월 업무정지 2월	업무정지 6월 지정취소 지정취소 업무정지 3월 지정취소 지정취소 업무정지 3월 업무정지 3월 지정취소 업무정지 3월

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
나. 자체검사업무에 차질을 초래하거나 업무를 게을리 한때 (1) 주요 검사항목을 빠뜨린 때 (2) 특별한 사유없이 검사방법을 달리하거나 준수하지 아니한 때 (3) 검사결과 판정기준을 준수하지 아니한 때 (4) 검사결과 초치의견을 제시하지 아니한 때 6. 유해물질의 제조․사용허가(법 제38조관련) 가. 허위 기타 부정한 방법으로 허가를 받은 때 나. 법 제38조제2항의 규정에 의한 허가기준에 적합하지 아니한 때 다. 법 제38조제3항의 규정을 위반하여 제조 사용한 때 라. 법 제38조제4항의 규정에 의한 제조․사용설비의 수리․개조 또는 이전 명령을 이행하지 아니 한 때 마. 자체검사결과 이상을 발견하고 즉시 보수 및 필요한 조치를 이행하지 아니한 때 바. 기타 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 때 (1) 특정화학설비 또는 부속설비에 대하여 2년에 1회이상 법 제36조의 규정에 의한 자체검사를 실시하지 아니한 때 (2) 국소배기장치․제진장치 및 배출가스 처리장치에 대하여 매년 1회이상 자체검사를 실시하지 아니한 때 (3) 허가물질을 취급하는 근로자에게 적절한 보호구를 지급하지 아니한 때	업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 1월 허가취소 영업정지 3월 영업정지 3월 영업정지 6월 영업정지 2월 영업정지 2월 영업정지 2월 영업정지 2월	업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 3월 영업정지 6월 영업정지 6월 허가취소 영업정지 3월 영업정지 3월 영업정지 3월 영업정지 3월	업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 6월 허가취소 허가취소 영업정지 6월 영업정지 6월 영업정지 6월 영업정지 6월

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
(4) 허가물질에 대한 작업수칙을 지키지 아니하거나 취급근로자가 보호구를 착용하지 아니 하였음에도 작업을 계속한 때 (5) 비치 서류를 보존하지 아니하거나 허위기재한 때 (6) 관계공무원의 지도감독업무를 방해․거부․기피한 때 7. 작업환경측정기관(법 제42조관련) 가. 허위 기타 부정한 방법으로 지정 받은 때 나. 지정받은 사항을 위반하여 작업환경측정업무를 행한 때 다. 지정요건에 미달한 때 라. 정당한 사유없이 작업환경측정 업무를 거부한 때 마. 작업환경측정관련 서류를 허위로 작성한 때 (1) 수치를 조작한 때 (2) 측정대상항목을 누락한 때 바. 법 제42조제2항의 규정에 의한 측정방법 등을 위반한 때 사. 위탁받은 작업환경측정업무에 차질을 초래한 때 ○ 인력기준에 해당하지 아니하는 자가 측정한 때 아. 기타 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 때 (1) 비치서류를 보존하지 아니하거나 허위 작성한 때 (2) 관계 공무원의 지도감독업무를 방해․거부․기피한 때 (3) 정도관리에 1년이상 참여하지 아니하거나 정도관리 판정결과 불합격한 때 8. 건강진단기관(법 제43조관련) 가. 허위 기타 부정한 방법으로 지정을 받은 때	영업정지 2월 영업정지 2월 영업정지 4월 지정취소 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 3월 향후 정도관리 합격할 때까지 업무정지 지정취소	영업정지 3월 영업정지 3월 영업정지 6월 업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 6월	영업정지 6월 영업정지 6월 허가취소 업무정지 6월 지정취소 압무정지 6월 지정취소 업무정지 6월 업무정지 6월 지정취소 업무정지 6월 지정취소

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
나. 지정요건에 미달한 때 다. 지정받은 사항에 위반하여 건강진단업무를 행한 때 라. 건강진단 검사항목을 빠뜨리거나 노동부장관이 정한 검사방법을 준수하지 아니한 때 (1) 검사항목을 빠뜨린 때 (2) 실시절차를 준수하지 아니한 때 (3) 검사방법을 준수하지 아니한 때 마. 건강진단 비용기준을 준수하지 아니한 때 바. 정도관리에 불합격한 때 사. 건강진단개인표를 허위로 작성하거나 건강진단 실시결과를 허위로 판정한 때 (1) 건강진단개인표를 허위로 작성한 때 (2) 건강진단 실시결과를 허위로 판정한 때 아. 무면허자 또는 지정기준에 미달하는 자로 하여금 건강진단 업무를 행할 때 (1) 무면허자로 하여금 건강진단 업무를 행한 때 (2) 지정기준에 미달하는 의사로 하여금 건강진단 업무를 행한 때 (3) 지정기준에 미달하는 자(의사를 제외한다)로 하여금 건강진단 업무를 행한 때 자. 정당한 사유없이 건강진단 실시를 거부하거나 중단할 때 (1) 건강진단 실시를 거부한 때 (2) 건강진단 실시를 중단한 때 차. 관계공무원의 지도감독 업무를 방해․기피한 때 카. 기타 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 때	업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 3월 향후 정도관리에 합격할 때까지 해당검사의 업무정지 업무정지 6월 지정취소 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 1월	업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 6월 향후 정도관리에 합격할 때까지 해당검사의 업무정지 지정취소 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 3월	지정취소 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 6월 지정취소 향후 정도관리에 합격할 때까지 해당검사의 업무정지 지정취소 지정취소 업무정지 6월 업무정지 6월 지정취소 지정취소 업무정지 6월

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
9. 유해․위험작업 자격취득 등을 위한 교육기관(법 제47조관련) 가. 허위 기타 부정한 방법으로 지정을 받은 때 나. ｢유해․위험작업의 취업제한에 관한 규칙｣ 제4조제1항의 규정에 의한 지정요건에 미달한 때 다. 특정인에 대하여 정당한 사유없이 교육의 실시를 거부한 때 라. 1월 이상 휴업으로 인하여 위탁 받은 교육업무의 수행에 차질을 가져온 때 마. 기타 법 또는 법에 의한 명령에 위반하거나 기타 사유로 교육을 담당함이 부적당하다고 인정되는 때 (1) 비치서류를 보존하지 아니하거나 허위 기재한 때 (2) 관계 공무원의 지도감독업무를 방해․거부․기피한 때 (3) 노동부장관이 정하는 수수료 이외의 금품을 받은 때 10. 안전․보건진단기관(법 제49조관련) 가. 허위․기타 부정한 방법으로 지정을 받은 때 나. 지정받은 사항을 위반하여 안전․보건진단업무를 행한 때 다. 지정요건에 미달한 때 라. 정당한 사유없이 안전․보건진단업무를 거부한 때 마. 안전․보건진단업무에 차질을 초래한 때 (1) 인력기준에 해당되지 아니하는 자가 진단업무를 수행한 때 (2) 안전․보건진단결과보고서를 허위로 작성한 때 바. 기타 법 또는 법에 의한 명령에 위반한 때 (1) 비치 서류를 보존하지 아니하거나 허위 기재한 때	지정취소 업무정지 3월 업무정지 1월 지정취소 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월 지정취소 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 1월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 1월	업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 6월 업무정지 6월 업무정지 3월	지정취소 업무정지 6월 업무정지 6월 지정취소 업무정지 6월 업무정지 6월 지정취소 업무정지 6월 지정취소 지정취소 업무정지 6월

위 반 사 항	행 정 처 분 기 준
	1차 위반	2차 위반	3차 위반
(2) 관계 공무원의 지도감독업무를 방해․거부․기피한 때 (3) 노동부장관이 정하는 수수료 이외의 금품을 받은 때 11. 산업안전․위생지도사(법 제52조의4관련) 가. 법 제52조의4제3항제1호 내지 제5호의1에 해당하는 때 나. 법 제52조의6의 규정에 위반한 때	업무정지 3월 업무정지 1월 등록취소 업무정지 3월	업무정지 6월 업무정지 3월 업무정지 6월	지정취소 업무정지 6월 등록취소