[별지 제15호 서식]

구조물 부위별 사용 콘크리트 종류 기록서

(주)세경멀티뱅크

타설일자	구조물명	타설부위	타설방법	타설시간	타설시 기온	콘크리트 종 류	실 측 스럼프치	비 고
(예) ’99.6.20	1. 암거 2. ○○ 교량	바닥 P1기초	직접타설 〃	오전10시 오후 3시	15℃ 19℃	A1 A2	7.5 8.5
6.24	｜｜교량 〃	P2첫단 (3□) P3둘째단 (3□)	Pump 〃	오전 11시 오전 4시	20℃ 23℃	A1 A2	8.0 11.5
6.25	y y 교량 x x 교량	P2첫단 (3□) P3둘째단 (3□)	Pump 〃	오전 10시 오전 5시	24℃ 27℃	B3 B3	12.5 14.5

<기록 요령>

- 규격은 A4 용지에 종으로 작성

- 직접타설: Mixer Truck으로부터 직접 받아 타설

- Pump: Pump Car로 타설

- 콘크리트 배합종류(예)

·25-210-8를 A1로 할 경우

25-210-12를 A2

25-210-15를 A3

·19-240-8을 B1로 할 경우

19-210-12를 B2

19-210-15를 B3

17_050