[별표 21] (2007.9.14. 개정)

사고의 통보방법 등(제57조 제2항 관련)

1. 사고의 종류별 통보의 방법·기한은 다음 표와 같다.

사고의 종류	통보방법	통보기한
		속보	상보
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 모사전송을 이용한 통보(이하 □속보□라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보(이하 □상보□라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내
나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내
다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고(가목 및 나목의 경우를 제외한다) (2007.9.14. 개정)	속보	즉시
라. 가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고(가목부터 다목까지의 경우를 제외한다) (2007.9.14. 개정)	속보	즉시
마. 액화석유가스사업자등의 저장탱크 또는 소형저장탱크에서 가스가 누출된 사고(가목부터 라목까지의 경우를 제외한다) (2007.9.14. 신설)	속보	즉시
비 고 공사가 법 35조의 2 제2항의 규정에 의하여 사고조사를 실시한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.
2. 제1호의 사고의 통보시에는 다음 각목의 사항이 통보내용에 포함되어야 한다. 다만, 속보인 경우에는 마목 및 바목의 내용을 생략할 수 있다. 가. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처 나. 사고발생 일시 다. 사고발생 장소 라. 사고내용 마. 시설현황 바. 피해현황(인명 및 재산)