(제연 설비)점검일지

구분	점검항목			점검결과																							비고
				1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
제연설비	각 제연구역의 공기유입구는 이상 없는가 제연경계벽 및 자동폐쇄식 갑종방화문은 이상없는가 배연기가 가열될 우려가 있는 부분에 설치되어 있지 않은가 배연용 풍도는 파손, 변형된 부분이 없는가 비상전원은 이상이 없는가
점검자		서 명
★ 특기사항
양호 : □ 정비 : △ 불량: □

					결재	담당	반장	소장
사업장명		기기명	제연설비
2001 년