(피난설비)점검일지

구분	점검항목				점검결과													비고
피난설비	비상구의 문은 밖으로 열게되어 있으며 용이하게 개방되는가 통로에는 피난에 방해가 되는 물건을 방치하지 않았는가 비상구나 출입구등의 부근에 커튼, 거울 등을 방치하지 않았는가 옥외 계단은 노후되었거나 파손되어 있지는 않았는가 유도등 및 유도표지는 파손, 변형, 탈락되지 않았으며, 유도등의 전원은 항상 점등되어 있는가(3배선은 제외)
점검자		성명
		서명
★ 특기사항
양호 : □ 정비 : △ 불량: □

					결재	담당	반장	소장
사업장명		기기명	피난설비
2001 년