소화용수 설비점검

구분	점검항목				점검결과													비고
					1월	2월	3월	4월	5월	6월		7월	8월	9월	10월	11월	12월
소화용수설비	저수탱크는 파손, 누수, 동결 등으로 사용에 지장이 없는가 소화용수는 만수 되어 있는가 사용에 지장이 있는 장애물이 방치되어 있지 않은가 소방차가 2m이내의 지점까지 접근이 가능한가 소화수조에는 적당한 크기의 흡수관 투입구가 설치되어 있는가 흡수관 투입구에 “흡수관 투입구” 라는 표시가 되어 있는가
점검자		성명
		서명
★ 특기사항
양호 : □ 정비 : △ 불량: □

					결재	담당	반장	소장
사업장명		기기명	소화용수설비
2001 년