시공계약서(품질보증서)

y

---

□□□(이하 "갑")과 □□□(이하 "을")은 당사서비스 시공건의 작업을 위하여 다음과 같이 체결한다.

제 1 조【 계약내용 】

1. 계약건명 :

2. 계약기간 :

3. 계약금액 :

4. 결재방법 :

제 2 조【 목  적 】

"갑"이 "을"에게 의뢰한 서비스시공을 효과적으로 진행하기 위한 범위와 규정을 목적으로 한다.

제 3 조【 범  위 】

"을"은 "갑"의 작업요청에 대해 다음의 내용을 수행한다.

1. 인테리어

1) 최초 실내 인테리어 의뢰내용에 따른 가견적과 카달로그를 의뢰인에게 발송한다.

2) 인테리어 시공범위(천장, 벽, 베란다, 발코니, 주방, 수납장, 마루바닥, 화장실, 조명기기)로 한다.

3) 의뢰인과 합의 일치 후 각각 견적서 1부를 상호간 서명 날인 후 보관하며 의뢰인은 시공자에게 공사착수금 □%지급하며 공사기간 중 이웃간 소음, 먼지 분쟁이 나오지 않도록 최대한 협조한다.(공사 중간단계 □%, 공사종결 후 □% 잔금지급)

4) 설계에 따른 일일 공사현황을 고객에게 전화, e-mail, 통지 후 작업진행하며 고객 요구 시 수정한다.(수정요구 시 공사초과금액은 추가요청)

2. 실내조경

1) 최초 실내조경 의뢰내용에 따른 가견적과 카달로그를 의뢰인에게 발송한다.

2) 실내조경 시 설계내용에 따른 공사기간과 작업방법 설명 후 공사착공하며 계약금50%를 수령한다.

3) 실내조경 작업과정은 고객에게 전화, e-mail로 통지한다.

4) 실내조경 공사완료 후 식물관리법과 사용지침을 전달 후 A/S 절차를 자세히 소개 후 잔금 수령한다.

3. 벽걸이 수족관

1) 최초 벽걸이 수족관 주문에 따른 카달로그를 고객에게 발송한다.

2) 벽걸이 수족관의 안전성을 최우선으로 하며 계약금 □%를 수령 후 주문사항을 □% 충족시킨다.

3) 벽걸이 수족관 설치시공은 작업자가 직접공하며 잔금 수령 후 안전유의사항과 운영법을 소개한다.

4) 각종 누수현상 및 안전결함 발생 시 재시공을 원칙으로 하며 고객 요구시 □% 환불한다.(벽걸이 수족관 관리부주의에 따른 파손시 유상수리 처리)

4. 광촉매

1) 최초 실내 포르말에이드 측정을 실시 후 내용기록 및 캠코더 촬영한다.

2) 광촉매 시공범위는 천장, 벽, 베란다, 발코니, 주방, 수납장, 장롱내부, 화장실, 조명기기로 한다.(유리제외)

3) 광촉매 시공과정은 부분촬영 후 "갑"에게 제공한다.(e-mail, cd)

4) 광촉매 시공 이후(15일 경과) 국제기준 0.08ppm 이상 나올 시 재시공을 원칙으로 하며 고객 요구 시 □%환불한다.(하수관, 오폐수관, 건물 내 균열로 인해 배출되는 냄새일 경우 제외)

5. pc 청소

1) 클리닝전 본체(hard disk, VGA 카드, RAM, board, cool fan), 모니터, 키보드,마우스, 스피커, 캠 이상유무 기록한다.

2) 클리닝 범위는 본체내부, 외부, 모니터, 키보드, 스피커, 마우스로 한다.(LAN, 전기배선 ,몰딩 제외)

3) 정비 및 부품교체는 현싯가를 적용한다.(쇼핑몰,옥션가,공동구매가 적용불가)

4) 각종 소프트 프로그램 설치는 정품을 원칙으로 하며 백업용 cd는 의뢰인이 보관한다.

5) 클리닝 종료 후 각종 기능 테스트를 한다.(os 이상유무, 그래픽, 오디오)

6. 홈클리닝

1) 신축건물 시 시설이상유무 캠코더 촬영후 보양지, 광고지, 건물 잡자재, 먼지 제거한다.

2) 천정, 선반위, 수납장윗 부분은 콤푸레샤로 먼지, 이물질을 비산시킨 후 진공청소기로 흡입한다.

3) 수납장 내외부분은 스팀청소기 또는 물걸래로 손질한다.

4) 마루표면, 베란다, 발코니 바닥, 유리의 이물질은 스크레처로 제거하며 시설손상 시 원상복구 또는 변상처리 한다.

5) 화장실, 주방기기는 연성세제를 이용하며 물기제거 및 광택을 기본으로 한다.

(유리표면, 베란다바닥, 마루표면의 과도한 페인트 덩어리 및 자국 제거 시 전체비용의5%가 추가된다)

7. 마루 코팅

1) 마루표면 이상유무를 의뢰인과 확인 후 이물질을 진공청소기 또는 물걸레로 제거한다.

2) 원활한 코팅액의 접착력을 높이기 위해 500mm바닥 샌딩기로 1차 샌딩처리 한다.(고객 요구시 샌딩절차 생략한다.)

3) 마루표면이 □% 건조된 상태에서 1차 코팅을 실시 후 충분히 건조시킨다.

4) 코팅 표면의 건조상태 확인 후 2차 코팅 실시 후 종료한다.

8. 외벽 청소

1) 유리표면 오염상태를 샘플링 추출해서 클리닝과정을 통해 전용 박리제를 선택한다.(외벽유리 청소범위는 모래먼지, 빗방울 자국으로 제한하며 베란다 방범창 틈새는 제외한다.)

2) 건물 임대인의 승인을 거쳐 옥상사용 승인 및 임차인에게 청소일정을 통보후 안전조치를 취한다.

3) 옥상 위에서 전용박리제를 전용호스를 통해 물과 박리제를 공급하며 지상층에는안전요원을 별도 배치한다.

4) 외줄 인원에 대한 안전지도/감독의 책임은 "갑"에게 있으며 클리닝 종료후 작업 현장을 정리한다.

9. 차량 청소

1) 고객차량의 이상유무를 상호 확인후 클리닝실시 한다.(외부 손세차는 별도가격 청구)

2) 실내 시트, 깔판, 전면판, 환기팬, 유리 순으로 클리닝 실시한다.

3) 클리닝은 매트리스 세척기로 청소하며 환기팬은 스팀세척기로 청소하되 오염부위가 심한곳은 별도약품을 사용한다.

4) 시설 및 차량용품, 비품파손시 원상복구 또는 현물보상한다.

10. 객실 청소

1) 객실시트 오염부위를 상호 확인후 표본 추출해서 클리닝 과정을 통해 전용박리제를 선택한다.

2) 매트릭스 세척기로 클리닝을 실시하며 클리닝 전후과정을 캠코더 또는 디카로 촬영후 "갑"에게 제공한다.(회전익 항공기 내부 조종실 클리닝 시에는 별도의 커버링을 실시하며 일체 토클sw,계기판 촉수금지)

3) 클리닝 이후엔 축축한 시트는 마파람 건조기 또는 자연건조 시킨다.

4) 시설용품 파손시 원상복구 또는 현물보상한다.

11. 수조(물탱크)청소

1) 아파트 관리실의 승인을 얻어 물탱크 내부 잔수 확인 및 전기안전조치 실시 후 2인 1조로 작업한다.

2) 탱크 내 잔수는 급수펌프로 작업을 하며 탱크내부는 고압세척기로 청소하며 투입전 내부 유독가스 검사를 한다.

3) 유독가스 초기증상 또는 밀폐된 용기내에서 작업시에는 환풍기를 통해 신선한 공기를 주입한다.

4) 세척 전·후 사진촬영을 실시하며 탱크내 물 완충시엔 수질 탁도계를 이용하여 수질검사를 실시 후 "갑"에게 제출한다

12. 무늬코트/쫄라톤/탄성코트

1) 베란다, 내실, 거실 창문에 비닐 커버링을 부착하여 코팅재료가 유리에 뛰기지 않도록 처리한다.

2) 비닐커버링 범위는 콘센트 , 수도꼭지, 파이프, 건조대, 보일러, 수납장, 조명기기, 바닥타일로 정한다.

3) 코팅방법은 좌에서 우로, 위에서 아래로 2중 겹치기 코팅을 실시하며 완전히 양성된 후 비닐커버링을 제거한다.

4) 무늬코트 시공후엔 코팅제를 도포하며 쫄라톤, 탄성코트는 원액재료 시공을 원칙으로 한다.

13. 바닥 왁스

1) 타일(아스타일, 데코타일, 디럭스타일) 오염부위에 적합한 박리제를 선택하여 표본 클린징 이후 전용박리제 선택한다.

(클리닝 전후 캠코더 촬영을 하며 의자, 화분, 비품류 등은 책상위로 올려 놓으며공공통로에 방치를 금한다.)

2) 타일 내 부착된 콘센트, 인터넷 단자함, 바닥박스함에 접착식 테잎을 부착하여 누전, 박리제 침수에 대비한다.

3) 박리제를 물과 1:10비율로 혼합하여 500mm 바닥세척기로 오염타일을 세척한 후이물질은 습식청소기로 제거한다.

4) 축축한 타일을 자연건조시킨 후 바닥코팅제로 1차 왁스를 실시 후 건조한 뒤 2차왁스 실시한다.

14. 페인트 칠

1) 도장부위를 의뢰인과 확인 후 도장부위에 적합한 페인트를 선택한다.

2) 도장 범위는 몰딩, 창틀, 문턱 , 걸레받이, 콘크리트 천장, 벽으로 한정한다.

3) 도장은 2번 칠을 원칙으로 하며 이물질이 바닥에 떨어지지 않도록 보호재를 설치한다.

4) 페인트가 완전히 굳은 후 탈거된 문짝, 창문 등을 재부착한다..

제 4 조【 계약기간 및 품질 보증기간 】

본 계약은 20  년   월   일부터 20  년   월   일까지로 한다

제 5 조【 자료 제공 】

"을"은 "갑"이 요구한 일체의 자료를 제공하기로 한다

제 6 조【 비밀 유지 】

"을"은 본 작업과 관련된 일체의 정보를 외부에 누설하거나 유출해서는 않되며 이로 인해발생되는 모든 책임을 "을"이 진다

제 7 조【 소송 관할 】

본 계약으로 발생되는 분쟁은 한국소비자 보호원(http://www.cpb.or.kr)으로 한다.

제 8 조【 특약사항 】

상기 계약 일반사항 이외에 아래 내용을 특약사항으로 정하며, 일반사항과 특약사항이 상충되는 경우에는 특약사항을 우선하여 적용하도록 한다.

1.

2.

3.

본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 쌍방이 서명 날인하고 각각 1통씩 보관한다

계약일자 : 20  년   월   일

(갑)	주 소 :
	회 사 명 :
	대 표 자 :	□ □ □ (인)
	연 락 처 :
(을)	주 소 :
	회 사 명 :
	대 표 자 :	□ □ □ (인)
	연 락 처 :