항목별 발전기운전일지

y

■ 점검일시 : 20  년  월  일                                                    점검자 :          (인)

발 전 기 운 전 현 황
가 동 시 간				전 압(V)			전 류(A)		주 파 수(Hz)		비 고
유 류 사 용 현 황
종 류	전일재고량		입 고 량			사 용 량		금일재고량		비 고
경 유
윤 활 유
주 점 검 사 항
1. 일반점검사항						2. 운전중 점검사항
주연료탱크 외관상태						사이렌스(소음기) 상태는?
연료공급라인의 누유여부						운전중 엔지의 동작상태는?
라지에타의 냉각수 수량상태						기화기(카비나)의 콘트롤 상태는?
라지에타 외관의 누수여부						부하라인의 절연상태는?
오일(윤활유)규격품 사용여부						각부의 기계상태는?
오일(윤활유)휠타상태는?						회전계기의 작동상태는?
오일(윤활유)공급라인의 누유여부						자동콘트롤판넬의 작동상태는?
연료(경유)휠타상태는?						전동유무
동절기 냉각수 부동액 사용여부						3. 소모품, 예비품의 보유상태
에어크리너 가능상태는?						에너크리너 휠타의 여분은?
에어벤드(실내환풍)상태는?						오일(윤활유)휠타의 여분은?
밧데리의 충전상태는?						연료(경유)의 보유상태는?
밧데리 단자의 고정 및 청결상태는?						밧데리 보충액의 보유는?
밧데리의 비중은?						발전기 공구셀의 준비는?
건 의 사 항