	보도자료
	∙자동차관리 팀 장 김 영 학 사무관 이 광 원 ☎ 02-2110-8704 ∙LKWN@moct.go.kr
	∙10월16 일 배포(총 5매)

▪  10월17일(화) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다.

새 디자인의 자동차번호판 시행

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

○  건설교통부는 규격, 글자모양 및 색상 등을 변경한 새로운 디자인의 자동차 번호판을 다음달 1일부터 시행한다고 밝혔다.

( 흰색계통 바탕색에  검정계통 글씨)

<새 자가용자동차 번호판>

※ 긴 번호판은 새로이 설계변경되어 나오는 자동차에 부착    하고 짧은 번호판은 기존 자동차에 부착

○ 번호판의 규격은 가로로 긴 유럽형 번호판(520×110㎜)으로 바뀌었으나, 현재 생산중인 자동차나 운행중인 자동차를 위하여 짧은 규격(335×155㎜)의 번호판도 병행하여 사용하게 된다.

○ 따라서 11월1일부터 신규 등록하는 자동차도 긴번호판을 부착할 수 있도록 제작된 자동차가 아닌 경우에는 짧은 규격의 번호판을 부착하여야 하나,

자동차 소유자가 긴 번호판 부착을 희망하는 경우 앞 번호판은 긴 번호판으로 부착이 가능하다.

○ 현재 운행중인 자가용자동차 소유자는 번호판을 의무적으로 교체할 필요는 없으나, 희망하는 경우에는 새 번호판으로 교체가 가능하므로 등록관청을 방문하여 새 번호판 발급을 신청하면 수수료 납부후 교부가 가능하며, 이때에도 앞번호판은 긴 번호판, 뒷번호판은 짧은 번호판으로 신청이 가능하다.

○ 번호판의 디자인상의 특징은

- 색상은 무채색(흰색 계통과 검정색 계통)으로 디자인 하였으며, 이는 다양한 색상의 자동차와 가장 무난하고 세련되게 조화될 수 있다는 전문가의 의견과 여론조사 결과에 따른 것이다.

- 아라비아 숫자의 크기는 각 숫자가 시각적으로 같은 크기로 보이도록 착시를 감안하여 디자인 되었으며, 서체도 전문가의 자문을 통하여, 현행 번호판이나 ‘05년 2월부터 경찰청 순찰차에 부착 운용한 시범번호판에 비해 훨씬 세련되게 수정 되었다.

- 전체적인 문자의 배열(Layout)은 각 숫자의 간격을 조정하여 측면 변별력을 높이도록 하였고, 일렬배열의 특성상 7개의 글자를 한꺼번에 읽는 어려움을 해소하기 위하여 앞 세 자와  뒤 네 자 두그룹의 문자군으로 나뉘어 보이도록 조정하였다.

○ 전체 자동차 대수의 4.4%를 차지하는 운수사업용 자동차번호판은 바탕색은 현행과 같은 노란색으로 하되 글자색은 검정으로 변경하여 시인성을 향상시켰으며, 전체 자동차 대수의 2.9%를 차지하는 대형 번호판은 현재 규격을 유지하면서 디자인만 개선하였다.

【참고】

새 번호판의 특징

구분		자가용 번호판
디자인
색상	바탕	- 옅은분홍을 가미한 흰색 ( Lab 색좌표 :L*89.10 a*0.58 b*3.95)
	글씨	- 보라를 가미한 검정 ( Lab 색좌표 :L*25.70 a*0.10 b*-5.48)
	명도차	- 6～6.5(부드러운 느낌)
글씨체 (Font)		- 각 숫자는 수학적 크기를 배제하고 시각적으로 같은 글씨로 보이도록 착시 조정 ※ 눈으로 보기엔 숫자크기가 같아 보이지만 수학적으론 전부 다름 - 숫자의 굵기를 바탕면적과의 적정비례를 응용한 두께를 사용하여, 너무 굵어(bold) 눈에 거슬리는 것을 방지하고, 너무 얇아(slim) 읽기에 힘든 두께를 피함

구 분	자가용 번호판
문자의 배열 (Layout)	- 한글(가,나)의 크기를 85% 로 축소하고, 7개의 글자를 한꺼번에 읽는 어려움 해소를 위하여 석자와 네자 두개의 문자군으로 나눔 - 전체적인 글씨의 배열을 조정
전문가 및 국민 여론	- 보라 가미 검정색은 시인성이 뛰어나나, 주변조명에 따라 검정으로 보일 수 있음 - 바탕색의 변화로 편안하고 덜 차가운 느낌을 주며 서체의 변화로 인하여 시범번호판과는 다른 분위기를 줌 - 글씨체가 세련됨 - 전체적인 문자의 배치가 균형적이고 시인성 향상으로 기능성 우수