석면해체․제거작업 시 작업환경관리

Ⅰ. 석면개요

1. 석면이란?

ㅇ 석면(石綿, Asbestos)은 그리스어로 불멸의 물건이라는 의미로서 100만년전의 화산활동에 의해 발생된 화성암의 일종으로서 천연의 자연계에 존재하는 사문석(蛇紋石) 및 각섬석(角閃石)의 광물에서 채취된 섬유모양의 규산화합물로서 직경이 0.02˜0.03㎛ 정도의 유연성이 있는 견사상(繭絲狀)광택이 특이한 극세섬유상의 광물이다

ㅇ 석면은 불연성, 단열성, 내구성, 절연성 등이 뛰어나 석면가스켓(단열재), 석면시멘트(내화재), 석면직물(방화재), 석면브레이크라이닝(마찰재) 등에 이용되고 있다

2. 석면의 종류 및 특성

가. 석면의 종류 및 특성

<Group><종 류><화학식><특 성>
<사문석 Serpentine><크리소타일(백석면) Chrysotile><3MgO2SiO22H2O>< 가늘고 부드러운 섬유  휨 및 인장강도 큼  가장 많이 사용>
<각섬석 Amphibole><아모사이트(갈석면) Amosite><(FeMg)SiO3>< 취성 및 고내열성 섬유><크로시도라이트(청석면) Crocidolite><Na2Fe(SiO3)2FeSiO3H2O>< 석면광물 중 가장 강함, 취성><안소필라이트 Anthophylite><(MgFe)7Si8O22(OH)2>< 취성 흰색섬유  거의 사용치 않음><트레모라이트 Tremolite><Ca2Mg5Si8O22(HO)2>< 거의 사용치 않음><악티노라이트 Actinolite><CaO3(MgFe)O4SiO2>< 거의 사용치 않음>
※ 석면의 특성 : 내화성(Fire proofing), 방부성(Corrosion resistance),단열성(Heat resistance), 절연성(Insulation), 방적성(Spinability), 고인장성, 유연성 등

나. 석면함유물질(Asbestos Containing Materials, ACM)이란?
석면함유물질(Asbestos Containing Material, ACM)이란 순수한 석면만으로 제조되