ONE PAGE 기술자료		쓰레기 수거작업의 안전		위생
◑ 작업개요
○ 종량제 쓰레기 봉투에 담겨 노상에 놓여 있는 쓰레기를 다음과 같이 수거함 - 대로변 : 압착차를 이용 3인1조로 하여 차를 서행하면서 수거 - 골목길 : 소형 손수레를 이용 수거하여 압착차로 이동하여 실음 - 음식물 : 음식물 전용수거차 또는 일반트럭 위의 드럼통으로 수거
◑ 위험요인
○ 압착차량과 관련 위험 - 짧은 거리를 압착차 뒤쪽 덮개에 탑승하여 이동하려다가 미끄러짐 - 회전날 회전중에 쓰레기 봉투를 수거조에 넣다가 협착 ○ 쓰레기 취급 관련위험 - 깨진 병, 유리조각 등이 들어 있는 봉투를 다루다가 유리에 베이거나 찔림 - 무거운 봉투(100□음식물 봉투 등)를 들다가 허리를 다치거나 넘어짐
◑ 작업안전수칙
○ 압착차량과 관련 위험 - 압착차 뒤쪽 덮개에는 어떠한 경우라도 탑승을 금지함 - 회전날 회전중에는 쓰레기 봉투를 투입하지 말고, 협착위험 범위에 작업자가 접근하지 않도록 가드를 보완함(뒤쪽 덮개의 폭을 연장) ○ 쓰레기 취급 관련위험 - 깨진 병, 유리조각 등은 분리수거 되도록 계몽하고, 취급전 봉투의 상태를 확인함 - 무거운 봉투는 2인이 공동으로 취급하고, 간이 대차(접이식)를 사용함 - 작업시작전 가벼운 스트레칭을 실시하여 몸을 풀어줌
	압착차 수거작업 개선사례		음식물 수거작업 개선사례